<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package 8&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO20W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
<package name="SO24W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
<package name="SO28W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
<package name="PLCC68">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC20">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;IPC standard</description>
</package>
<package name="PLCC28">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;IPC standard</description>
</package>
<package name="LCC20">
<description>&lt;b&gt;LCC 20&lt;/b&gt; Leadless Chip Carrier &lt;p&gt; Ceramic Package</description>
</package>
<package name="LCC28">
<description>&lt;b&gt;Leadless Chip Carrier&lt;/b&gt;&lt;p&gt; Ceramic Package</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL48">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="4006">
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D4+4" direction="out"/>
<pin name="D4+5" direction="out"/>
<pin name="D3+4" direction="out"/>
<pin name="D2+4" direction="out"/>
<pin name="D2+5" direction="out"/>
<pin name="D1+4" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4007">
<pin name="1DP" direction="oc"/>
<pin name="1SP" direction="oc"/>
<pin name="1A" direction="in"/>
<pin name="1SN" direction="oc"/>
<pin name="1DN" direction="oc"/>
<pin name="2A" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="in"/>
<pin name="2DN"/>
<pin name="3SN"/>
<pin name="3A" direction="in"/>
<pin name="3SP"/>
<pin name="3Y"/>
<pin name="2DP"/>
<pin name="VDD" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4008">
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="CI" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="out"/>
<pin name="S2" direction="out"/>
<pin name="S3" direction="out"/>
<pin name="S4" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="B4" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4009">
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4010">
<pin name="O" direction="out"/>
<pin name="I" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4013">
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="!Q" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="S" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4014">
<pin name="P8" direction="in"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q8" direction="out"/>
<pin name="P4" direction="in"/>
<pin name="P3" direction="in"/>
<pin name="P2" direction="in"/>
<pin name="P1" direction="in"/>
<pin name="P/!S" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="P5" direction="in"/>
<pin name="P6" direction="in"/>
<pin name="P7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4015">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="QD" direction="out"/>
<pin name="QC" direction="out"/>
<pin name="QB" direction="out"/>
<pin name="QA" direction="out"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4016">
<pin name="A" direction="hiz"/>
<pin name="B" direction="hiz"/>
<pin name="C" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4017">
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q8" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q9" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="ENA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4018">
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="J1" direction="in"/>
<pin name="J2" direction="in"/>
<pin name="Q2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="J3" direction="in"/>
<pin name="J4" direction="in"/>
<pin name="PRE" direction="in"/>
<pin name="Q4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="J5" direction="in"/>
<pin name="Q5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4019">
<pin name="B4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="G2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="out"/>
<pin name="G1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4020">
<pin name="Q12" direction="out"/>
<pin name="Q13" direction="out"/>
<pin name="Q14" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="P1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="Q9" direction="out"/>
<pin name="Q8" direction="out"/>
<pin name="Q10" direction="out"/>
<pin name="Q11" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4022">
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="CLR" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4024">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4026">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CI" direction="in"/>
<pin name="DEI" direction="in"/>
<pin name="DEO" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="F" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="UCS" direction="out"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4027">
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="!Q" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="K" direction="in"/>
<pin name="J" direction="in"/>
<pin name="S" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4028">
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q9" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q8" direction="out"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4029">
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="J4" direction="in"/>
<pin name="J1" direction="in"/>
<pin name="CI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="B/!D" direction="in"/>
<pin name="U/!D" direction="in"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="J2" direction="in"/>
<pin name="J3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="4031">
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="!Q" direction="out"/>
<pin name="DCO" direction="out"/>
<pin name="MC" direction="in"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4032">
<pin name="S3" direction="out"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="S2" direction="out"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="CR" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4033">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="RBI" direction="in"/>
<pin name="BI/RBO" direction="in"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="F" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="LT" direction="in"/>
<pin name="R" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4034">
<pin name="B8"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="AE" direction="in"/>
<pin name="DS" direction="in"/>
<pin name="A/!B" direction="in"/>
<pin name="P/!S" direction="in"/>
<pin name="A/!S" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
</symbol>
<symbol name="4035">
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="T/!C" direction="in"/>
<pin name="K" direction="in" function="dot"/>
<pin name="J" direction="in"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="P/!S" direction="in"/>
<pin name="P0" direction="in"/>
<pin name="P1" direction="in"/>
<pin name="P2" direction="in"/>
<pin name="P3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4038">
<pin name="S3" direction="out"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="S2" direction="out"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="CR" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4040">
<pin name="Q12" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="P1" direction="in" function="dotclk"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="Q9" direction="out"/>
<pin name="Q8" direction="out"/>
<pin name="Q10" direction="out"/>
<pin name="Q11" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4041">
<pin name="QA" direction="out"/>
<pin name="!QA" direction="out"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="QB" direction="out"/>
<pin name="!QB" direction="out"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="QC" direction="out"/>
<pin name="!QC" direction="out"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="QD" direction="out"/>
<pin name="!QD" direction="out"/>
<pin name="D" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4042">
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="!Q0" direction="out"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="POL" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="!Q1" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="!Q2" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="!Q3" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4043">
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="R0" direction="in"/>
<pin name="S0" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="R1" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="R2" direction="in"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
<pin name="S3" direction="in"/>
<pin name="R3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4044">
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="S0" direction="in"/>
<pin name="R0" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="R1" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
<pin name="R2" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="R3" direction="in"/>
<pin name="S3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4046">
<pin name="PP" direction="out"/>
<pin name="PC1" direction="out"/>
<pin name="CIN" direction="in"/>
<pin name="VCOOUT" direction="out"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="CX@1" direction="in"/>
<pin name="CX@2" direction="in"/>
<pin name="VCOIN" direction="in"/>
<pin name="DEMO" direction="out"/>
<pin name="R1" direction="in"/>
<pin name="R2" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="out"/>
<pin name="SIGIN" direction="in"/>
<pin name="ZEN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4047">
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="R/C" direction="in"/>
<pin name="!AST" direction="in"/>
<pin name="AST" direction="in"/>
<pin name="-T" direction="in"/>
<pin name="+T" direction="in"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="!Q" direction="out"/>
<pin name="RET" direction="in"/>
<pin name="OSC" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4048">
<pin name="J" direction="out"/>
<pin name="KD" direction="in"/>
<pin name="H" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="F" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="KB" direction="in"/>
<pin name="KC" direction="in"/>
<pin name="KA" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="EXIN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4051">
<pin name="X4"/>
<pin name="X6"/>
<pin name="X"/>
<pin name="X7"/>
<pin name="X5"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="X3"/>
<pin name="X0"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="X2"/>
</symbol>
<symbol name="4052">
<pin name="Y0"/>
<pin name="Y2"/>
<pin name="Y"/>
<pin name="Y3"/>
<pin name="Y1"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="X3"/>
<pin name="X0"/>
<pin name="X"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="X2"/>
</symbol>
<symbol name="4053">
<pin name="Y1"/>
<pin name="Y0"/>
<pin name="Z1"/>
<pin name="Z"/>
<pin name="Z0"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="X0"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="X"/>
<pin name="Y"/>
</symbol>
<symbol name="4055">
<pin name="DFO" direction="out"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="DFI" direction="in"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out"/>
<pin name="F" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4056">
<pin name="ST" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="DFI" direction="in"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out"/>
<pin name="F" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4060">
<pin name="Q12" direction="out"/>
<pin name="Q13" direction="out"/>
<pin name="Q14" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="P0" direction="out"/>
<pin name="!P0" direction="out"/>
<pin name="P1" direction="in"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="Q9" direction="out"/>
<pin name="Q8" direction="out"/>
<pin name="Q10" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4063">
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="A&lt;B_I" direction="in"/>
<pin name="A=B_I" direction="in"/>
<pin name="A&gt;B_I" direction="in"/>
<pin name="A&gt;B_O" direction="out"/>
<pin name="A=B_O" direction="out"/>
<pin name="A&lt;B_O" direction="out"/>
<pin name="B0" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4068">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="J" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4069">
<pin name="I" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4076">
<pin name="DOD@1" direction="in"/>
<pin name="DOD@2" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="DID@1" direction="in"/>
<pin name="DID@2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="CLR" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4089">
<pin name="15" direction="out"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="S15" direction="in"/>
<pin name="!OUT" direction="out"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="INO" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="ST" direction="in"/>
<pin name="INHI" direction="in"/>
<pin name="CAS" direction="in"/>
<pin name="CLR" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4094">
<pin name="STR" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="QS" direction="out"/>
<pin name="QS*" direction="out"/>
<pin name="Q8" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="OE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4095">
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="J1" direction="in"/>
<pin name="J2" direction="in"/>
<pin name="J3" direction="in"/>
<pin name="!Q" direction="out"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="K3" direction="in"/>
<pin name="K2" direction="in"/>
<pin name="K1" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="S" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4096">
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="J1" direction="in"/>
<pin name="J2" direction="in"/>
<pin name="J3" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!Q" direction="out"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="K3" direction="in" function="dot"/>
<pin name="K2" direction="in"/>
<pin name="K1" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="S" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4099">
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="CLR" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="!E" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWR+VEE">
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4021">
<pin name="P1" direction="in"/>
<pin name="P2" direction="in"/>
<pin name="P3" direction="in"/>
<pin name="P4" direction="in"/>
<pin name="P5" direction="in"/>
<pin name="P6" direction="in"/>
<pin name="P7" direction="in"/>
<pin name="P8" direction="in"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="Q8" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="P/!S" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4049">
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4050">
<pin name="O" direction="out"/>
<pin name="I" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4066">
<pin name="A" direction="hiz"/>
<pin name="B" direction="hiz"/>
<pin name="C" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4067">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="X0" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="X3" direction="in"/>
<pin name="X4" direction="in"/>
<pin name="X5" direction="in"/>
<pin name="X6" direction="in"/>
<pin name="X7" direction="in"/>
<pin name="X8" direction="in"/>
<pin name="X9" direction="in"/>
<pin name="X10" direction="in"/>
<pin name="X11" direction="in"/>
<pin name="X12" direction="in"/>
<pin name="X13" direction="in"/>
<pin name="X14" direction="in"/>
<pin name="X15" direction="in"/>
<pin name="X" direction="out"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4097">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="X0" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="X3" direction="in"/>
<pin name="X4" direction="in"/>
<pin name="X5" direction="in"/>
<pin name="X6" direction="in"/>
<pin name="X7" direction="in"/>
<pin name="X" direction="out"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="Y0" direction="in"/>
<pin name="Y1" direction="in"/>
<pin name="Y2" direction="in"/>
<pin name="Y3" direction="in"/>
<pin name="Y4" direction="in"/>
<pin name="Y5" direction="in"/>
<pin name="Y6" direction="in"/>
<pin name="Y7" direction="in"/>
<pin name="Y" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4001">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4002">
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4011">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4012">
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4023">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4025">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4030">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4071">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4072">
<pin name="O" direction="out"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4073">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4075">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4077">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4078">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="J" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4081">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4082">
<pin name="O" direction="out"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4093">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4070">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="40106">
<pin name="I" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4160">
<pin name="!CLEAR" direction="in"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="P4" direction="in"/>
<pin name="P1" direction="in"/>
<pin name="!LOAD" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="P2" direction="in"/>
<pin name="P3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="4174">
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4175">
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="!Q0" direction="out"/>
<pin name="!Q01" direction="out"/>
<pin name="!Q02" direction="out"/>
<pin name="!Q03" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4194">
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="DP0" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="DSR" direction="in"/>
<pin name="DSL" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="DP1" direction="in"/>
<pin name="DP2" direction="in"/>
<pin name="DP3" direction="in"/>
<pin name="S0" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4415">
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="SETA" direction="in"/>
<pin name="OA" direction="out"/>
<pin name="!INH" direction="in"/>
<pin name="ST2" direction="in"/>
<pin name="!ST1" direction="in"/>
<pin name="!DIS" direction="in"/>
<pin name="!SET" direction="in"/>
<pin name="SETB" direction="in"/>
<pin name="SETC" direction="in"/>
<pin name="SETD" direction="in"/>
<pin name="OB" direction="out"/>
<pin name="OC" direction="out"/>
<pin name="OD" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4490">
<pin name="AIN" direction="in"/>
<pin name="AO" direction="out"/>
<pin name="OSCIN" direction="in"/>
<pin name="OSCOUT" direction="out"/>
<pin name="BIN" direction="in"/>
<pin name="CIN" direction="in"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="BO" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="DO" direction="out"/>
<pin name="EIN" direction="in"/>
<pin name="FIN" direction="in"/>
<pin name="EO" direction="out"/>
<pin name="FO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="40193">
<pin name="UP" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="LOAD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="QD" direction="out"/>
<pin name="QC" direction="out"/>
<pin name="QB" direction="out"/>
<pin name="QA" direction="out"/>
<pin name="BORROW" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CARRY" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DOWN" direction="in"/>
<pin name="CLEAR" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4045">
<pin name="SP" direction="in"/>
<pin name="SN" direction="in"/>
<pin name="T1" direction="in"/>
<pin name="T0" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="in"/>
<pin name="!Q" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWR3">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4098">
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="R/C" direction="in"/>
<pin name="-TR" direction="in"/>
<pin name="+TR" direction="in"/>
<pin name="RES" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="!Q" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4059">
<pin name="KA" direction="in"/>
<pin name="KB" direction="in"/>
<pin name="KC" direction="in"/>
<pin name="J1" direction="in"/>
<pin name="J2" direction="in"/>
<pin name="J3" direction="in"/>
<pin name="J4" direction="in"/>
<pin name="J5" direction="in"/>
<pin name="J6" direction="in"/>
<pin name="J7" direction="in"/>
<pin name="J8" direction="in"/>
<pin name="J9" direction="in"/>
<pin name="J10" direction="in"/>
<pin name="J11" direction="in"/>
<pin name="J12" direction="in"/>
<pin name="J13" direction="in"/>
<pin name="J14" direction="in"/>
<pin name="J15" direction="in"/>
<pin name="J16" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="EL" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="!CP" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="HEF40098A">
<pin name="1A0" direction="in"/>
<pin name="1Y0" direction="out"/>
<pin name="1A1" direction="in"/>
<pin name="1Y1" direction="out"/>
<pin name="1A2" direction="in"/>
<pin name="1Y2" direction="out"/>
<pin name="1A3" direction="in"/>
<pin name="1Y3" direction="out"/>
<pin name="1!OE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HEF40098B">
<pin name="2A0" direction="in"/>
<pin name="2Y0" direction="out"/>
<pin name="2A1" direction="in"/>
<pin name="2Y1" direction="out"/>
<pin name="2!OE" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="4006" prefix="IC">
<description>18-bit static &lt;b&gt;SHIFT REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4006"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D1+4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D2+4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2+5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D3+4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D4+4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D4+5" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D1+4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D2+4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2+5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D3+4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D4+4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D4+5" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4007" prefix="IC">
<description>Dual &lt;b&gt;COMPLIMENTARY PAIR&lt;/b&gt; plus &lt;b&gt;INVERTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4007"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="1DN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="1DP" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="1SN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="1SP" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="2A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="2DN" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="2DP" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="3A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="3SN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="3SP" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="3Y" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="1A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="1DN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="1DP" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="1SN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="1SP" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="2A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="2DN" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="2DP" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="3A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="3SN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="3SP" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="3Y" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4008" prefix="IC">
<description>4-bit full &lt;b&gt;ADDER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4008"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4009" prefix="IC">
<description>Hex &lt;b&gt;BUFFER&lt;/b&gt;, inverting</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4009"/>
<gate name="B" symbol="4009"/>
<gate name="C" symbol="4009"/>
<gate name="D" symbol="4009"/>
<gate name="E" symbol="4009"/>
<gate name="F" symbol="4009"/>
<gate name="P" symbol="PWR3"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4010" prefix="IC">
<description>Hex &lt;b&gt;BUFFER&lt;/b&gt;, non-inverting&lt;p&gt; 
Source: www.fairchildsemi.com CD4010.pdf  © 2000 Fairchild Semiconductor Corporation DS005945</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4010"/>
<gate name="B" symbol="4010"/>
<gate name="C" symbol="4010"/>
<gate name="D" symbol="4010"/>
<gate name="E" symbol="4010"/>
<gate name="F" symbol="4010"/>
<gate name="P" symbol="PWR3"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4013" prefix="IC">
<description>Dual D &lt;b&gt;FLIP FLOP&lt;/b&gt;, set/reset</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4013"/>
<gate name="B" symbol="4013"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="R" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="R" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4014" prefix="IC">
<description>8-bit static &lt;b&gt;SHIFT REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4014"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P/!S" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P8" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="SI" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P/!S" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P8" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="SI" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4015" prefix="IC">
<description>Dual 4-bit static &lt;b&gt;SHIFT REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4015"/>
<gate name="B" symbol="4015"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="QA" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="QB" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="QC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="QD" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="QA" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="QB" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="QC" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="QD" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="RES" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="QA" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="QB" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="QC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="QD" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="QA" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="QB" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="QC" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="QD" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="RES" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4016" prefix="IC">
<description>Quad bilateral &lt;b&gt;ANALOG SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4016"/>
<gate name="B" symbol="4016"/>
<gate name="C" symbol="4016"/>
<gate name="D" symbol="4016"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4017" prefix="IC">
<description>&lt;B&gt;COUNTER/DIVIDER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4017"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="ENA" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="ENA" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q9" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4018" prefix="IC">
<description>&lt;B&gt;COUNTER/DIVIDER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4018"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="J1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="J2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="J3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="J4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="J5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PRE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="J1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="J2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="J3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="J4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="J5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PRE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4019" prefix="IC">
<description>Quad &lt;b&gt;AND-OR&lt;/b&gt; select gate</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4019"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="G1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="G2" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="G1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="G2" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4020" prefix="IC">
<description>14-stage binary/ripple &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4020"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="P1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q10" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q11" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q12" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q13" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q14" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q9" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="P1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q10" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q11" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q12" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q13" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q14" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q9" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4022" prefix="IC">
<description>Divide-by 8 &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4022"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4024" prefix="IC">
<description>7-stage binary/ripple &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4024"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4026" prefix="IC">
<description>Decade &lt;b&gt;COUNTER/DIVIDER&lt;/b&gt;, 7-seg. outputs</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4026"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DEI" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="DEO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="UCS" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DEI" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="DEO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="UCS" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4027" prefix="IC">
<description>Dual JK &lt;b&gt;FLIP FLOP&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4027"/>
<gate name="B" symbol="4027"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="J" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="K" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="J" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="K" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="R" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="J" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="K" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="J" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="K" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="R" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4028" prefix="IC">
<description>BCD to decimal &lt;b&gt;DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4028"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q9" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q9" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4029" prefix="IC">
<description>Binary/decimal up/down &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4029"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="B/!D" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="J1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="J2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="J3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="J4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="U/!D" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="B/!D" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="J1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="J2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="J3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="J4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="U/!D" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4031" prefix="IC">
<description>64-bit static &lt;b&gt;SHIFT REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4031"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DCO" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DIN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="MC" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DCO" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DIN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="MC" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4032" prefix="IC">
<description>Triple serial &lt;b&gt;ADDER&lt;/b&gt;, positive logic</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4032"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CR" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CR" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4033" prefix="IC">
<description>Decade &lt;b&gt;COUNTER/DIVIDER&lt;/b&gt;, 7-seg. outputs</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4033"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BI/RBO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="LT" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="RBI" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BI/RBO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="LT" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="RBI" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4034" prefix="IC">
<description>8-bit bidirectional &lt;b&gt;BUS REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4034"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="A/!B" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A/!S" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="AE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="B7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B8" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DS" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P/!S" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="A/!B" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A/!S" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="AE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="B7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B8" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DS" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P/!S" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4035" prefix="IC">
<description>4-bit parallel in/out &lt;b&gt;SHIFT REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4035"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="J" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="K" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P/!S" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="T/!C" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="J" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="K" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P/!S" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="T/!C" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4038" prefix="IC">
<description>Triple serial &lt;b&gt;ADDER&lt;/b&gt;, negative logic</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4038"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CR" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CR" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4040" prefix="IC">
<description>12-stage binary/ripple &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4040"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="P1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q10" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q11" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q12" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q9" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="P1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q10" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q11" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q12" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q9" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4041" prefix="IC">
<description>Quad true/complement &lt;b&gt;BUFFER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4041"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!QA" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="!QB" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!QC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!QD" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="QA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="QB" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="QC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="QD" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!QA" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="!QB" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!QC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!QD" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="QA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="QB" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="QC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="QD" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4042" prefix="IC">
<description>Quad clocked D &lt;b&gt;LATCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4042"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!Q2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="POL" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!Q2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="POL" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4043" prefix="IC">
<description>Quad 3-state NOR R/S &lt;b&gt;LATCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4043"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="R1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="R2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="R3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="R1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="R2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="R3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4044" prefix="IC">
<description>Quad 3-state NAND R/S &lt;b&gt;LATCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4044"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="R1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="R2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="R3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="R1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="R2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="R3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4046" prefix="IC">
<description>Micropower &lt;b&gt;PLL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4046"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CX@1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CX@2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DEMO" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PP" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="R2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SIGIN" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="VCOIN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VCOOUT" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="ZEN" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CX@1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CX@2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DEMO" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PP" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="R2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SIGIN" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="VCOIN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VCOOUT" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="ZEN" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4047" prefix="IC">
<description>LP monostable/astable &lt;b&gt;MULTIVIBRATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4047"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!AST" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="+T" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="-T" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="AST" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="OSC" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="R/C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="RET" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!AST" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="+T" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="-T" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="AST" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="OSC" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="R/C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="RET" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4048" prefix="IC">
<description>Expandable 8-input &lt;b&gt;GATE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4048"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="EXIN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="H" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="J" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="KA" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="KB" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="KC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="KD" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="EXIN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="H" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="J" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="KA" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="KB" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="KC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="KD" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4051" prefix="IC">
<description>8-channel &lt;b&gt;ANALOG MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4051"/>
<gate name="P" symbol="PWR+VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="X4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X7" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="X4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X7" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4052" prefix="IC">
<description>Dual 4-channel &lt;b&gt;ANALOG MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4052"/>
<gate name="P" symbol="PWR+VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Y" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Y" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4053" prefix="IC">
<description>Triple 2-channel &lt;b&gt;ANALOG MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4053"/>
<gate name="P" symbol="PWR+VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Y" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Z0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Z1" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Y" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Z0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Z1" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4055" prefix="IC">
<description>BCD to 7-segment &lt;b&gt;LCD DRIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4055"/>
<gate name="P" symbol="PWR+VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DFI" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DFO" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DFI" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DFO" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4056" prefix="IC">
<description>BCD to 7-segment &lt;b&gt;LCD DECODER/DRIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4056"/>
<gate name="P" symbol="PWR+VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DFI" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DFI" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4060" prefix="IC">
<description>14-stage binary/ripple &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4060"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!P0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q10" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q12" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q13" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q14" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q9" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!P0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q10" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q12" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q13" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q14" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q9" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4063" prefix="IC">
<description>4-bit magnitude &lt;b&gt;COMPARATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4063"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B_I" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B_O" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A=B_I" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A=B_O" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B_I" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B_O" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B_I" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B_O" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A=B_I" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A=B_O" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B_I" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B_O" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4068" prefix="IC">
<description>8-input &lt;b&gt;NAND&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="A" symbol="4068"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="J" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="J" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4069" prefix="IC">
<description>Hex &lt;b&gt;INVERTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4069"/>
<gate name="B" symbol="4069"/>
<gate name="C" symbol="4069"/>
<gate name="D" symbol="4069"/>
<gate name="E" symbol="4069"/>
<gate name="F" symbol="4069"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="13"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="13"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4076" prefix="IC">
<description>Quad D-type &lt;B&gt;REGISTER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4076"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DID@1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DID@2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DOD@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DOD@2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DID@1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DID@2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DOD@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DOD@2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4089" prefix="IC">
<description>Binary rate &lt;b&gt;MULTIPLIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4089"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OUT" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CAS" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="INHI" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="INO" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S15" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OUT" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="15" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CAS" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="INHI" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="INO" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S15" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4094" prefix="IC">
<description>8-stage &lt;b&gt;SHIFT/STORE REGISTER&lt;/b&gt;, tri-state</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4094"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="QS" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="QS*" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="STR" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="QS" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="QS*" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="STR" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4095" prefix="IC">
<description>Non-inverting JK master slave &lt;B&gt;FLIP FLOP&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4095"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="J1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="J2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="J3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="K3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="J1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="J2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="J3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="K3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4096" prefix="IC">
<description>Inverting gated JK master slave &lt;B&gt;FLIP FLOP&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4096"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="J1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="J2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="J3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="K3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="J1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="J2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="J3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="K3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4099" prefix="IC">
<description>8-Bit addressable &lt;b&gt;LATCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4099"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!E" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!E" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4021" prefix="IC">
<description>8-bit static &lt;b&gt;SHIFT REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4021"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P/!S" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P8" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="SI" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P/!S" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P8" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q8" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="SI" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4049" prefix="IC">
<description>Hex inverting &lt;b&gt;BUFFER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4049"/>
<gate name="B" symbol="4049"/>
<gate name="C" symbol="4049"/>
<gate name="D" symbol="4049"/>
<gate name="E" symbol="4049"/>
<gate name="F" symbol="4049"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4050" prefix="IC">
<description>Hex non-inverting &lt;b&gt;BUFFER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4050"/>
<gate name="B" symbol="4050"/>
<gate name="C" symbol="4050"/>
<gate name="D" symbol="4050"/>
<gate name="E" symbol="4050"/>
<gate name="F" symbol="4050"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4066" prefix="IC">
<description>Quad bilateral &lt;b&gt;ANALOG SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4066"/>
<gate name="B" symbol="4066"/>
<gate name="C" symbol="4066"/>
<gate name="D" symbol="4066"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="D" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="B" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="D" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="C" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4067" prefix="IC">
<description>16-channel &lt;b&gt;ANALOG MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4067"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="X10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="X11" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="X12" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="X13" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="X14" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="X15" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="X9" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="X10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="X11" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="X12" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="X13" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="X14" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="X15" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="X9" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4097" prefix="IC">
<description>Dual 8-channel &lt;b&gt;ANALOG MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4097"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Y" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="Y4" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="Y5" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="Y6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="Y7" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Y" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="Y4" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="Y5" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="Y6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="Y7" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4001" prefix="IC">
<description>Quad 2-input &lt;b&gt;NOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4001"/>
<gate name="B" symbol="4001"/>
<gate name="C" symbol="4001"/>
<gate name="D" symbol="4001"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4002" prefix="IC">
<description>4-input &lt;b&gt;NOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4002"/>
<gate name="B" symbol="4002"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4011" prefix="IC">
<description>Quad 2-input &lt;b&gt;NAND&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4011"/>
<gate name="B" symbol="4011"/>
<gate name="C" symbol="4011"/>
<gate name="D" symbol="4011"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4012" prefix="IC">
<description>Dual 4-input &lt;b&gt;NAND&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4012"/>
<gate name="B" symbol="4012"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4023" prefix="IC">
<description>Triple 3-input &lt;b&gt;NAND&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4023"/>
<gate name="B" symbol="4023"/>
<gate name="C" symbol="4023"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="I2" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="I2" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4025" prefix="IC">
<description>Triple 3-input &lt;b&gt;NOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4025"/>
<gate name="B" symbol="4025"/>
<gate name="C" symbol="4025"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="I2" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="I2" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4030" prefix="IC">
<description>Quad &lt;b&gt;XOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4030"/>
<gate name="B" symbol="4030"/>
<gate name="C" symbol="4030"/>
<gate name="D" symbol="4030"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4071" prefix="IC">
<description>Quad 2-input &lt;b&gt;OR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4071"/>
<gate name="B" symbol="4071"/>
<gate name="C" symbol="4071"/>
<gate name="D" symbol="4071"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4072" prefix="IC">
<description>Dual 4-input &lt;b&gt;OR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4072"/>
<gate name="B" symbol="4072"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4073" prefix="IC">
<description>Triple 3-input &lt;b&gt;AND&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4073"/>
<gate name="B" symbol="4073"/>
<gate name="C" symbol="4073"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="I2" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="I2" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4075" prefix="IC">
<description>Triple 3-input &lt;b&gt;OR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4075"/>
<gate name="B" symbol="4075"/>
<gate name="C" symbol="4075"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="I2" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="I2" pad="13"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4077" prefix="IC">
<description>Quad &lt;b&gt;XNOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4077"/>
<gate name="B" symbol="4077"/>
<gate name="C" symbol="4077"/>
<gate name="D" symbol="4077"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4078" prefix="IC">
<description>8-input &lt;b&gt;NOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4078"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="J" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="J" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4081" prefix="IC">
<description>Quad 2-input &lt;b&gt;AND&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4081"/>
<gate name="B" symbol="4081"/>
<gate name="C" symbol="4081"/>
<gate name="D" symbol="4081"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4082" prefix="IC">
<description>Dual 4-input &lt;b&gt;AND&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4082"/>
<gate name="B" symbol="4082"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4093" prefix="IC">
<description>Quad 2-input &lt;b&gt;NAND&lt;/b&gt; schmitt trigger</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4093"/>
<gate name="B" symbol="4093"/>
<gate name="C" symbol="4093"/>
<gate name="D" symbol="4093"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4070" prefix="IC">
<description>Quad 2-input &lt;b&gt;XOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4070"/>
<gate name="B" symbol="4070"/>
<gate name="C" symbol="4070"/>
<gate name="D" symbol="4070"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="I0" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="I1" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="40106" prefix="IC">
<description>Hex &lt;b&gt;SCHMITT TRIGGER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="40106"/>
<gate name="B" symbol="40106"/>
<gate name="C" symbol="40106"/>
<gate name="D" symbol="40106"/>
<gate name="E" symbol="40106"/>
<gate name="F" symbol="40106"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="13"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="13"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4000" prefix="IC">
<description>Dual 3-input &lt;b&gt;NOR&lt;/b&gt; &amp; &lt;b&gt;INVERTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4025"/>
<gate name="B" symbol="4025"/>
<gate name="C" symbol="4009"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4160" prefix="IC">
<description>Synchronous presettable &lt;b&gt;BCD COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4160"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CLEAR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!LOAD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CLEAR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!LOAD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4161" prefix="IC">
<description>Synchronous presettable 4-bit binary &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4160"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CLEAR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!LOAD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CLEAR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!LOAD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4162" prefix="IC">
<description>Synchronous presettable &lt;b&gt;BCD COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4160"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CLEAR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!LOAD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CLEAR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!LOAD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4163" prefix="IC">
<description>Synchronous presettable 4-bit binary &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4160"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CLEAR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!LOAD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CLEAR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!LOAD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4174" prefix="IC">
<description>Hex D &lt;b&gt;FLIP FLOP&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4174"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Q4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q5" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4175" prefix="IC">
<description>Quad D &lt;b&gt;FLIP FLOP&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4175"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!Q0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!Q01" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="!Q02" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!Q03" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!Q0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!Q01" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="!Q02" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!Q03" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4194" prefix="IC">
<description>4-bit universal &lt;B&gt;SHIFT REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="G$1" symbol="4194"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DP0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DP1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DP3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DSL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DP0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DP1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DP3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DSL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4415" prefix="IC">
<description>Quad precision &lt;b&gt;TIMER/DRIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4415"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!DIS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!INH" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!SET" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!ST1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SETA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SETB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SETC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SETD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ST2" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!DIS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!INH" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!SET" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!ST1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SETA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SETB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SETC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SETD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ST2" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4490" prefix="IC">
<description>Hex contact &lt;b&gt;BOUNCE ELIMINATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="G$1" symbol="4490"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="BIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="BO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EO" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="FIN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="FO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCOUT" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="BIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="BO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EIN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EO" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="FIN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="FO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCOUT" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="40193" prefix="IC">
<description>Binary up down &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="40193"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BORROW" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CARRY" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CLEAR" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DOWN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LOAD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="QA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="QB" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="QC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="QD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="UP" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BORROW" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CARRY" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CLEAR" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DOWN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LOAD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="QA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="QB" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="QC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="QD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="UP" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4045" prefix="IC">
<description>21 -Stage &lt;b&gt;Counter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.radanpro.com/el/datasheets_cmos.htm&lt;br&gt;
cd_4045.pdf&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Type &lt;td&gt;Manufatk.&lt;/td&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4045BDC&lt;/td&gt;&lt;td&gt;FCH&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4045BDM&lt;/td&gt;&lt;td&gt;FCH&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;40458BFC&lt;/td&gt;&lt;td&gt;FCH&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4045BFM&lt;/td&gt;&lt;td&gt;FCH&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4045BPC&lt;/td&gt;&lt;td&gt;FCH&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;CD4045AD&lt;/td&gt;&lt;td&gt;RCA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;CD4045AE&lt;/td&gt;&lt;td&gt;RCA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;CD4045AF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;RCA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;CD4045AH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;RCA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;CD4045AK&lt;/td&gt;&lt;td&gt;RCA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;CD4045BD&lt;/td&gt;&lt;td&gt;RCA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;CD4045BE&lt;/td&gt;&lt;td&gt;RCA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;CD4045BF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;RCA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;CD4045BH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;RCA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;CD045BK&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SCA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;HCC4045BD&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SCA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;HCC4045BF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SGS&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;HCC4045BK&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SGS&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;HCF4045BE&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SGS&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;HCF4045BF&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SGS&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4045"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!Q" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4098" prefix="IC">
<description>Dual monostable &lt;b&gt;MULTIVIBRATOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Texas Instruments (Data sheet acquired frm Harris Semiconductor SCHS065)&lt;br&gt;
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26897/TI/CD4098.html</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4098"/>
<gate name="B" symbol="4098"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="+TR" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="-TR" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="R/C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="+TR" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="-TR" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="R/C" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="RES" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="+TR" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="-TR" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="R/C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="+TR" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="-TR" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="R/C" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="RES" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4059" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Devide by-N-Counter&lt;/b&gt; 74HC/HCT4059&lt;p&gt;
Source: www.standardics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc4059.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4059"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="EL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="J1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="J10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="J11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="J12" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="J13" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="J14" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="J15" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="J16" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="J2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="J3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="J4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="J5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="J6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="J7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="J8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="J9" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="KA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="KB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="KC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="N3" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="EL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="J1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="J10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="J11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="J12" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="J13" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="J14" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="J15" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="J16" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="J2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="J3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="J4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="J5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="J6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="J7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="J8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="J9" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="KA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="KB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="KC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="EL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="J1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="J10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="J11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="J12" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="J13" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="J14" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="J15" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="J16" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="J2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="J3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="J4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="J5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="J6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="J7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="J8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="J9" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="KA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="KB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="KC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEF40098B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Hex inverting buffer, 3-state&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF40098B.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HEF40098A"/>
<gate name="B" symbol="HEF40098B"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="1!OE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="1A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="1A1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="1A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="1A3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="1Y0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="1Y1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="1Y2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="1Y3" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="2!OE" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="2A0" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="2A1" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="2Y0" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="2Y1" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="T" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="1!OE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="1A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="1A1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="1A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="1A3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="1Y0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="1Y1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="1Y2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="1Y3" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="2!OE" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="2A0" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="2A1" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="2Y0" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="2Y1" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
