<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4500 Series &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;li&gt;http://www.ee.washington.edu
&lt;li&gt;http://www.onsemi.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO20W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
<package name="SO24W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
<package name="SO28W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="4501">
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4502">
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="OD" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4503">
<pin name="DA" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O1" direction="out"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="O2" direction="out"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="O3" direction="out"/>
<pin name="O4" direction="out"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="O5" direction="out"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="O6" direction="out"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="DB" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4504">
<pin name="AO" direction="out"/>
<pin name="AI" direction="in"/>
<pin name="BO" direction="out"/>
<pin name="BI" direction="in"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="CI" direction="in"/>
<pin name="DI" direction="in"/>
<pin name="DO" direction="out"/>
<pin name="EI" direction="in"/>
<pin name="EO" direction="out"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="FI" direction="in"/>
<pin name="FO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4506">
<pin name="AA" direction="in"/>
<pin name="BA" direction="in"/>
<pin name="CA" direction="in"/>
<pin name="DA" direction="in"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="ZB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="AB" direction="in"/>
<pin name="BB" direction="in"/>
<pin name="CB" direction="in"/>
<pin name="DB" direction="in"/>
<pin name="EB" direction="in"/>
<pin name="DIS" direction="in"/>
<pin name="ZA" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4508">
<pin name="MR" direction="in"/>
<pin name="ST" direction="in"/>
<pin name="DIS" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4510">
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="P4" direction="in"/>
<pin name="P1" direction="in"/>
<pin name="CIN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="U/!D" direction="in"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="P2" direction="in"/>
<pin name="P3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="4511">
<pin name="IB" direction="in"/>
<pin name="IC" direction="in"/>
<pin name="LT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LE" direction="in"/>
<pin name="ID" direction="in"/>
<pin name="IA" direction="in"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out"/>
<pin name="F" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4512">
<pin name="X0" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="X3" direction="in"/>
<pin name="X4" direction="in"/>
<pin name="X5" direction="in"/>
<pin name="X6" direction="in"/>
<pin name="X7" direction="in"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="Z" direction="hiz"/>
<pin name="OE" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4513">
<pin name="IB" direction="in"/>
<pin name="IC" direction="in"/>
<pin name="LT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LE" direction="in"/>
<pin name="ID" direction="in"/>
<pin name="IA" direction="in"/>
<pin name="RBI" direction="in"/>
<pin name="RBO" direction="out"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out"/>
<pin name="F" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4514">
<pin name="ST" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="S7" direction="out"/>
<pin name="S6" direction="out"/>
<pin name="S5" direction="out"/>
<pin name="S4" direction="out"/>
<pin name="S3" direction="out"/>
<pin name="S1" direction="out"/>
<pin name="S2" direction="out"/>
<pin name="S0" direction="out"/>
<pin name="S13" direction="out"/>
<pin name="S12" direction="out"/>
<pin name="S15" direction="out"/>
<pin name="S14" direction="out"/>
<pin name="S9" direction="out"/>
<pin name="S8" direction="out"/>
<pin name="S11" direction="out"/>
<pin name="S10" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4515">
<pin name="ST" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="S7" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S6" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S13" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S12" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S15" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S14" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S9" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S8" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S11" direction="out" function="dot"/>
<pin name="S10" direction="out" function="dot"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4516">
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="P3" direction="in"/>
<pin name="P0" direction="in"/>
<pin name="CIN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="U/!D" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="P1" direction="in"/>
<pin name="P2" direction="in"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="4517">
<pin name="Q16" direction="out"/>
<pin name="Q48" direction="out"/>
<pin name="WE" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q64" direction="out"/>
<pin name="Q32" direction="out"/>
<pin name="D" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4518">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4519">
<pin name="Y3" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="Y2" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="Y1" direction="in"/>
<pin name="X0" direction="in"/>
<pin name="Y0" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="Z0" direction="out"/>
<pin name="Z1" direction="out"/>
<pin name="Z2" direction="out"/>
<pin name="Z3" direction="out"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="X3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4521">
<pin name="Q24" direction="out"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="02" direction="out"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="01" direction="out"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="Q18" direction="out"/>
<pin name="Q19" direction="out"/>
<pin name="Q20" direction="out"/>
<pin name="Q21" direction="out"/>
<pin name="Q22" direction="out"/>
<pin name="Q23" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4522">
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="DP3" direction="in"/>
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="DP0" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="DP1" direction="in"/>
<pin name="&quot;0&quot;" direction="out"/>
<pin name="CF" direction="in"/>
<pin name="DP2" direction="in"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4527">
<pin name="&quot;9&quot;" direction="out"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="SET" direction="in"/>
<pin name="!OUT" direction="out"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="EOUT" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="ST" direction="in"/>
<pin name="EIN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CASC" direction="in"/>
<pin name="CLR" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4529">
<pin name="STX" direction="in"/>
<pin name="X0" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="STY" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="Z" direction="hiz"/>
<pin name="W" direction="hiz"/>
<pin name="Y3" direction="in"/>
<pin name="Y2" direction="in"/>
<pin name="Y1" direction="in"/>
<pin name="Y0" direction="in"/>
<pin name="X3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4530">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in"/>
<pin name="Z" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4531">
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="O/!E" direction="in"/>
<pin name="D11" direction="in"/>
<pin name="D10" direction="in"/>
<pin name="D9" direction="in"/>
<pin name="D8" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4532">
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="EIN" direction="in"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="GS" direction="out"/>
<pin name="EOUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4534">
<pin name="CX@1" direction="in"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="ERR" direction="out"/>
<pin name="CLKA" direction="in" function="clk"/>
<pin name="MODA" direction="in"/>
<pin name="MODB" direction="in"/>
<pin name="DS1" direction="hiz"/>
<pin name="DS2" direction="hiz"/>
<pin name="SRES" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="DS5" direction="hiz"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="DS3" direction="hiz"/>
<pin name="3SDC" direction="in"/>
<pin name="DS4" direction="hiz"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="3SC" direction="in"/>
<pin name="CX@2" direction="in"/>
<pin name="CLKB" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="4536">
<pin name="SET" direction="in"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="IN1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="8BYP" direction="in"/>
<pin name="CINH" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="DEC" direction="out"/>
<pin name="OINH" direction="in"/>
<pin name="MOIN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4539">
<pin name="EX" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="X3" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="X0" direction="in"/>
<pin name="Z" direction="hiz"/>
<pin name="W" direction="hiz"/>
<pin name="Y0" direction="in"/>
<pin name="Y1" direction="in"/>
<pin name="Y2" direction="in"/>
<pin name="Y3" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="EY" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4541">
<pin name="RTC" direction="in"/>
<pin name="CTC" direction="in"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="AR" direction="in"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="Q/!Q" direction="in"/>
<pin name="MO" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4543">
<pin name="LD" direction="in"/>
<pin name="IC" direction="in"/>
<pin name="IB" direction="in"/>
<pin name="ID" direction="in"/>
<pin name="IA" direction="in"/>
<pin name="PH" direction="in"/>
<pin name="BI" direction="in"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out"/>
<pin name="F" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4544">
<pin name="LD" direction="in"/>
<pin name="IC" direction="in"/>
<pin name="IB" direction="in"/>
<pin name="ID" direction="in"/>
<pin name="IA" direction="in"/>
<pin name="PH" direction="in"/>
<pin name="BI" direction="in"/>
<pin name="RBO" direction="out"/>
<pin name="RBI" direction="in"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="F" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4547">
<pin name="IB" direction="in"/>
<pin name="IC" direction="in"/>
<pin name="BI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ID" direction="in"/>
<pin name="IA" direction="in"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out"/>
<pin name="F" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4549">
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="SOUT" direction="out"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SC" direction="in"/>
<pin name="MR" direction="in"/>
<pin name="EOC" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4551">
<pin name="W1"/>
<pin name="X0"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="X"/>
<pin name="Y"/>
<pin name="Y0"/>
<pin name="CTL" direction="in"/>
<pin name="Y1"/>
<pin name="Z0"/>
<pin name="Z1"/>
<pin name="Z"/>
<pin name="W"/>
<pin name="W0"/>
</symbol>
<symbol name="4553">
<pin name="DS2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DS1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CIB" direction="in"/>
<pin name="CIA" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="LE" direction="in"/>
<pin name="DIS" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="OF" direction="out"/>
<pin name="DS3" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4554">
<pin name="Y1" direction="in"/>
<pin name="M0" direction="in"/>
<pin name="M1" direction="in"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="M2" direction="in"/>
<pin name="S3" direction="out"/>
<pin name="S2" direction="out"/>
<pin name="S1" direction="out"/>
<pin name="K1" direction="in"/>
<pin name="S0" direction="out"/>
<pin name="K0" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="X0" direction="in"/>
<pin name="Y0" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4555">
<pin name="E" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4556">
<pin name="E" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="Q3" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4557">
<pin name="L2" direction="in"/>
<pin name="L1" direction="in"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="A/B_SEL" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="!Q" direction="out"/>
<pin name="L32" direction="in"/>
<pin name="L16" direction="in"/>
<pin name="L8" direction="in"/>
<pin name="L4" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4558">
<pin name="IB" direction="in"/>
<pin name="IC" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="RBO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RBI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ID" direction="in"/>
<pin name="IA" direction="in"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out"/>
<pin name="F" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4559">
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="SO" direction="out"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SC" direction="in"/>
<pin name="FF" direction="in"/>
<pin name="EOC" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4560">
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="B4" direction="in"/>
<pin name="CI" direction="in"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="S4" direction="out"/>
<pin name="S3" direction="out"/>
<pin name="S2" direction="out"/>
<pin name="S1" direction="out"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4561">
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="COM" direction="in"/>
<pin name="!COM" direction="in"/>
<pin name="Z" direction="in"/>
<pin name="F4" direction="out"/>
<pin name="F3" direction="out"/>
<pin name="F2" direction="out"/>
<pin name="F1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4562">
<pin name="Q64" direction="out"/>
<pin name="Q96" direction="out"/>
<pin name="Q128" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q112" direction="out"/>
<pin name="Q80" direction="out"/>
<pin name="Q48" direction="out"/>
<pin name="Q16" direction="out"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q32" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4566">
<pin name="CA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="Q0A" direction="out"/>
<pin name="Q1A" direction="out"/>
<pin name="Q2A" direction="out"/>
<pin name="Q3A" direction="out"/>
<pin name="B" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="QM" direction="out"/>
<pin name="5/!6" direction="in"/>
<pin name="Q0B" direction="out"/>
<pin name="Q1B" direction="out"/>
<pin name="Q2B" direction="out"/>
<pin name="CB" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4568">
<pin name="Q1/C2"/>
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="&quot;0&quot;" direction="out"/>
<pin name="DP4" direction="in"/>
<pin name="DP3" direction="in"/>
<pin name="DP2" direction="in"/>
<pin name="DP1" direction="in"/>
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="F" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="LD" direction="out"/>
<pin name="PCO" direction="out"/>
<pin name="PCIN" direction="in"/>
<pin name="CTL" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4569">
<pin name="ZD" direction="out"/>
<pin name="CTL1" direction="in"/>
<pin name="P0" direction="in"/>
<pin name="P1" direction="in"/>
<pin name="P2" direction="in"/>
<pin name="P3" direction="in"/>
<pin name="CF" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="CTL2" direction="in"/>
<pin name="P4" direction="in"/>
<pin name="P5" direction="in"/>
<pin name="P6" direction="in"/>
<pin name="P7" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4572">
<pin name="I" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4580">
<pin name="Q3B" direction="out"/>
<pin name="Q2B" direction="out"/>
<pin name="3SA" direction="in"/>
<pin name="Q0A" direction="out"/>
<pin name="Q1A" direction="out"/>
<pin name="Q2A" direction="out"/>
<pin name="Q3A" direction="out"/>
<pin name="W0" direction="in"/>
<pin name="W1" direction="in"/>
<pin name="R1B" direction="in"/>
<pin name="R0B" direction="in"/>
<pin name="R0A" direction="in"/>
<pin name="R1A" direction="in"/>
<pin name="WE" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="3SB" direction="in"/>
<pin name="Q0B" direction="out"/>
<pin name="Q1B" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4581">
<pin name="B0" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="S3" direction="in"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="S0" direction="in"/>
<pin name="CN" direction="in"/>
<pin name="MC" direction="in"/>
<pin name="F0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="F1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="F2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="F3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="A=B" direction="out"/>
<pin name="P" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CN+4" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out" function="dot"/>
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4582">
<pin name="G1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="G0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="G3" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P3" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CN+Z" direction="out"/>
<pin name="G" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CN+Y" direction="out"/>
<pin name="CN+X" direction="out"/>
<pin name="CIN" direction="in"/>
<pin name="G2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P2" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4583">
<pin name="BC" direction="in"/>
<pin name="BP" direction="in"/>
<pin name="BN" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="AN" direction="in"/>
<pin name="AP" direction="in"/>
<pin name="AC" direction="in"/>
<pin name="AIN" direction="in"/>
<pin name="B0" direction="out"/>
<pin name="!A0" direction="out"/>
<pin name="!B0" direction="out"/>
<pin name="DIS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="+" direction="out"/>
<pin name="BIN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4585">
<pin name="B2" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A=B_O" direction="out"/>
<pin name="A&gt;B_I" direction="in"/>
<pin name="A&lt;B_I" direction="in"/>
<pin name="A=B_I" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="B1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="B0" direction="in"/>
<pin name="A&lt;B_0" direction="out"/>
<pin name="A&gt;B_O" direction="out"/>
<pin name="B3" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4597">
<pin name="D0" direction="out"/>
<pin name="RES" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="FUL" direction="out" function="dot"/>
<pin name="STR" direction="in"/>
<pin name="INC" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="out"/>
<pin name="D6" direction="out"/>
<pin name="D5" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4598">
<pin name="D0" direction="out"/>
<pin name="RES" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ST" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="D7" direction="out"/>
<pin name="D6" direction="out"/>
<pin name="D5" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4599">
<pin name="Q7" direction="out"/>
<pin name="RES" direction="in"/>
<pin name="D"/>
<pin name="WD" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="CE" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
<pin name="Q6" direction="out"/>
<pin name="WR/!RD" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWR+VEE">
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWR+VCC">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4528">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="T1" direction="in"/>
<pin name="T2" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="!Q" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4501/A">
<pin name="O1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O2" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4572/A">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4572/B">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="4584">
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4500">
<pin name="X1" direction="out"/>
<pin name="DATA"/>
<pin name="WRITE" direction="out"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="RR" direction="out"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="JMP" direction="out"/>
<pin name="RTN" direction="out"/>
<pin name="FLAGO" direction="out"/>
<pin name="FLAGF" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN2">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="4501" prefix="IC">
<description>&lt;B&gt;NAND/NOR/OR&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4501"/>
<gate name="B" symbol="4501"/>
<gate name="C" symbol="4501/A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="C" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="I2" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I3" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="I0" pad="11"/>
<connect gate="C" pin="I1" pad="12"/>
<connect gate="C" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="C" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4502" prefix="IC">
<description>Stored hex &lt;b&gt;INVERTER/BUFFER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4502"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="OD" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="OD" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4503" prefix="IC">
<description>Tri-state hex &lt;b&gt;BUFFER&lt;/b&gt;, 74C367, 80C97</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4503"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="DA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DB" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="DA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DB" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4504" prefix="IC">
<description>TTL or CMOS to CMOS hex &lt;b&gt;LEVEL SHIFTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4504"/>
<gate name="P" symbol="PWR+VCC"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="AI" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AO" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="BO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="EI" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="EO" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="FI" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="FO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="MODE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="AI" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AO" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="BO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="EI" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="EO" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="FI" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="FO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="MODE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4506" prefix="IC">
<description>Dual expandable &lt;b&gt;AND/OR/INVERT&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4506"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="AA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AB" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="BA" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="BB" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CB" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="DB" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="EA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EB" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="ZA" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="ZB" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="AA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AB" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="BA" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="BB" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CB" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="DB" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="EA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EB" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="ZA" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="ZB" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4508" prefix="IC">
<description>Dual 4-bit &lt;b&gt;LATCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4508"/>
<gate name="B" symbol="4508"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="D0" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="D1" pad="18"/>
<connect gate="B" pin="D2" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="D3" pad="22"/>
<connect gate="B" pin="DIS" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="MR" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="17"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="19"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="21"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="23"/>
<connect gate="B" pin="ST" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="D0" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="D1" pad="18"/>
<connect gate="B" pin="D2" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="D3" pad="22"/>
<connect gate="B" pin="DIS" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="MR" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="17"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="19"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="21"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="23"/>
<connect gate="B" pin="ST" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4510" prefix="IC">
<description>BCD up down &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4510"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="U/!D" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="U/!D" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4511" prefix="IC">
<description>BCD to 7-segment &lt;b&gt;LATCH/DECODER/DRIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4511"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="LE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="LT" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="LE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="LT" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4512" prefix="IC">
<description>8-channel &lt;B&gt;DATA SELECTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
Inhibit function corrected - 2005.10.04 librarian@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4512"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="OE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="X7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="OE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="X7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4513" prefix="IC">
<description>BCD to 7-segment &lt;b&gt;LATCH/DECODER/DRIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4513"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="LE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="LT" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RBI" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="RBO" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4514" prefix="IC">
<description>4-bit latch 4-16 line &lt;b&gt;DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4514"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S10" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="S11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="S12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S14" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="S15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S8" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="S9" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S10" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="S11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="S12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S14" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="S15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S8" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="S9" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4515" prefix="IC">
<description>4-bit latch 4-16 line &lt;b&gt;DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4515"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S10" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="S11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="S12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S14" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="S15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S8" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="S9" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S10" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="S11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="S12" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S13" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S14" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="S15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S8" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="S9" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4516" prefix="IC">
<description>Binary up down &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4516"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="U/!D" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="U/!D" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4517" prefix="IC">
<description>Dual 64-bit static &lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4517"/>
<gate name="B" symbol="4517"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q16" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q32" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q48" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q64" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="WE" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="Q16" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q32" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q48" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="Q64" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="WE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q16" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q32" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q48" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q64" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="WE" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="Q16" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q32" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q48" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="Q64" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="WE" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4518" prefix="IC">
<description>Dual BCD up &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4518"/>
<gate name="B" symbol="4518"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4519" prefix="IC">
<description>4-bit &lt;b&gt;AND/OR SELECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4519"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Z0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Z1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Z3" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Z0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Z1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Z3" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4521" prefix="IC">
<description>24-stage &lt;b&gt;FREQUENCY DIVIDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
new power gate with second VDD + VSS&lt;br&gt;
Source: http://www.standardics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef4521b.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4521"/>
<gate name="P" symbol="PWRN2"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="01" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="02" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="IN1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="IN2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q18" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q19" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q20" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q21" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q22" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q23" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q24" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="01" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="02" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="IN1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="IN2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q18" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q19" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q20" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q21" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q22" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q23" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q24" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4522" prefix="IC">
<description>Prog. BCD divide by n &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4522"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="&quot;0&quot;" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CF" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DP2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DP3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="&quot;0&quot;" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CF" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DP2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DP3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4527" prefix="IC">
<description>BCD rate &lt;b&gt;MULTIPLIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4527"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OUT" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="&quot;9&quot;" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CASC" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="EIN" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="EOUT" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="SET" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OUT" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="&quot;9&quot;" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CASC" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="EIN" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="EOUT" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="SET" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4529" prefix="IC">
<description>Dual 4-channel analog &lt;b&gt;DATA SELECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4529"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="STX" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="STY" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="STX" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="STY" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4530" prefix="IC">
<description>Dual 5-input &lt;b&gt;MAJORITY GATE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4530"/>
<gate name="B" symbol="4530"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="W" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="Z" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="W" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="Z" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4531" prefix="IC">
<description>12-bit &lt;b&gt;PARITY TREE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4531"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D9" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O/!E" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D9" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O/!E" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4532" prefix="IC">
<description>8-bit &lt;b&gt;PRIORITY ENCODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4532"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="EIN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EOUT" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="GS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="EIN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EOUT" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="GS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4534" prefix="IC">
<description>BCD &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4534"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="3SC" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="3SDC" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CLKA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CLKB" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CX@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CX@2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="DS1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DS2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DS3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DS4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="DS5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="ERR" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MODA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="MODB" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SCLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="SRES" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="3SC" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="3SDC" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CLKA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CLKB" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CX@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CX@2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="DS1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DS2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DS3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DS4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="DS5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="ERR" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MODA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="MODB" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SCLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="SRES" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4536" prefix="IC">
<description>Programmable &lt;b&gt;TIMER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4536"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="8BYP" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CINH" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DEC" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="IN1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MOIN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="OINH" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="OUT1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OUT2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SET" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="8BYP" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CINH" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DEC" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="IN1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MOIN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="OINH" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="OUT1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OUT2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SET" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4539" prefix="IC">
<description>Dual 4-channel &lt;b&gt;DATA SELECTOR/MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4539"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="EX" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EY" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="EX" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EY" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Y2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Y3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4541" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;OSCILLATOR/PROGRAMMABLE TIMER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4541"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AR" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CTC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="MO" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="Q/!Q" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RS" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RTC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AR" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CTC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="MO" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="Q/!Q" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RS" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RTC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4543" prefix="IC">
<description>BCD to 7-segment &lt;b&gt;LCD DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4543"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PH" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PH" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4544" prefix="IC">
<description>7-segment &lt;B&gt;DECODER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4544"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PH" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RBI" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RBO" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4547" prefix="IC">
<description>7-segment &lt;B&gt;DECODER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4547"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4549" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4549"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="EOC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SOUT" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="EOC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SOUT" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4551" prefix="IC">
<description>Quad 2-channel analog &lt;b&gt;MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4551"/>
<gate name="P" symbol="PWR+VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CTL" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="W0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="W1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Z0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z1" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CTL" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="W0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="W1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="X" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Y" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Z0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z1" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4553" prefix="IC">
<description>3-digit BCD &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4553"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CIB" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DS1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DS2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DS3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="LE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="OF" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CIB" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DS1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DS2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DS3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="LE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="OF" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4554" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4554"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="K0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="M0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="M1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="M2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="K0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="M0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="M1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="M2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="X0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Y0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Y1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4555" prefix="IC">
<description>Dual binary 1 of 4 &lt;b&gt;DECODER/DEMULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4555"/>
<gate name="B" symbol="4555"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4556" prefix="IC">
<description>Dual binary 1 of 4 &lt;b&gt;DECODER INVERTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4556"/>
<gate name="B" symbol="4556"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4557" prefix="IC">
<description>1 to 64 bit variable length &lt;b&gt;SHIFT REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4557"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A/B_SEL" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="L1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="L16" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="L2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="L32" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="L4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="L8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A/B_SEL" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="L1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="L16" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="L2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="L32" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="L4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="L8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4558" prefix="IC">
<description>BCD to 7-segment &lt;b&gt;DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4558"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RBI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RBO" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ID" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RBI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RBO" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4559" prefix="IC">
<description>8-bit &lt;b&gt;SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4559"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="EOC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="FF" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SO" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="EOC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="FF" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SO" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4560" prefix="IC">
<description>NBCD &lt;b&gt;ADDER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4560"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="S4" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4561" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;COMPLEMENTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4561"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!COM" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="COM" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="F1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="F2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="F3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="!COM" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="COM" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="F1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="F2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="F3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4562" prefix="IC">
<description>128-bit static &lt;b&gt;SHIFT REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4562"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q112" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q128" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q16" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q32" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q48" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q64" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q80" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="Q96" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q112" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q128" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q16" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q32" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q48" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q64" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q80" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="Q96" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4566" prefix="IC">
<description>Industrial &lt;B&gt;TIME BASE GENERATOR&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4566"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="5/!6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CB" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q0A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2A" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="QM" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="5/!6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CA" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CB" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q0A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0B" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q1A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q1B" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q2A" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q3A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="QM" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4568" prefix="IC">
<description>&lt;B&gt;PHASE COMPARATOR/PROGRAMMABLE COUNTER&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4568"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="&quot;0&quot;" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="C1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CTL" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DP1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DP2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PCIN" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PCO" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1/C2" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="&quot;0&quot;" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="C1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CTL" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DP1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DP2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="F" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PCIN" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PCO" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1/C2" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4569" prefix="IC">
<description>Programmable dual 4 bit binary/BCD down &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4569"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CF" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CTL1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CTL2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P7" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="ZD" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CF" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CTL1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CTL2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P7" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="ZD" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4572" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;INVERTER/OR/NOR&lt;/b&gt; (MC14572BCP)</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="A" symbol="4572"/>
<gate name="B" symbol="4572"/>
<gate name="C" symbol="4572"/>
<gate name="D" symbol="4572"/>
<gate name="E" symbol="4572/A"/>
<gate name="F" symbol="4572/B"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="I0" pad="6"/>
<connect gate="E" pin="I1" pad="7"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="F" pin="I0" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="I1" pad="15"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="I0" pad="6"/>
<connect gate="E" pin="I1" pad="7"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="F" pin="I0" pad="14"/>
<connect gate="F" pin="I1" pad="15"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4580" prefix="IC">
<description>4 x 4 MULTIPORT &lt;b&gt;REGISTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4580"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="3SA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="3SB" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="Q0A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q0B" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="Q1A" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q1B" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="Q2A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q2B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q3A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q3B" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R0A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="R0B" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="R1A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="R1B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="W0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="W1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="WE" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="3SA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="3SB" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="Q0A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q0B" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="Q1A" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q1B" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="Q2A" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q2B" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q3A" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q3B" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="R0A" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="R0B" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="R1A" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="R1B" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="W0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="W1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="WE" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4581" prefix="IC">
<description>4-bit &lt;b&gt;ALU&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4581"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A=B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="CN" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CN+4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="F0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="F1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="F2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="MC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO24W">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A=B" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="CN" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CN+4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="F0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="F1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="F2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="F3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="MC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4582" prefix="IC">
<description>&lt;B&gt;LOOK AHEAD CARRY BLOCK&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4582"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CN+X" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CN+Y" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CN+Z" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="G0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="G1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="G2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="G3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CIN" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CN+X" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CN+Y" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CN+Z" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="G0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="G1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="G2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="G3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="P0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4583" prefix="IC">
<description>Dual &lt;b&gt;SCHMITT TRIGGER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4583"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!A0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!B0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="+" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AIN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AP" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="BC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="BIN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="BN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="BP" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!A0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!B0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="+" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AIN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AN" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AP" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="BC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="BIN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="BN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="BP" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DIS" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4585" prefix="IC">
<description>4-bit &lt;b&gt;COMPARATOR&lt;/b&gt; (MC14585BCP)</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4585"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B_0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B_I" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A=B_I" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A=B_O" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B_I" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B_O" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B_0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A&lt;B_I" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A=B_I" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A=B_O" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B_I" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A&gt;B_O" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4597" prefix="IC">
<description>8-bit bus compatible &lt;b&gt;COUNTER/LATCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4597"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="FUL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="INC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="STR" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="FUL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="INC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="STR" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4598" prefix="IC">
<description>8-bit bus compatible &lt;b&gt;LATCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4598"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="ST" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4599" prefix="IC">
<description>8-bit addressable &lt;b&gt;LATCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4599"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CE" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="WD" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="WR/!RD" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4520" prefix="IC">
<description>Dual binary up &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4518"/>
<gate name="B" symbol="4518"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="Q0" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q3" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="RES" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4526" prefix="IC">
<description>Divide by n binary &lt;b&gt;COUNTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4522"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="&quot;0&quot;" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CF" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DP2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DP3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="&quot;0&quot;" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CF" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DP0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DP1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DP2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DP3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="INH" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4528" prefix="IC">
<description>Dual monostable &lt;b&gt;MULTIVIBRATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4528"/>
<gate name="B" symbol="4528"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="T1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="T2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="CD" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="T2" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="T1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="T2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="CD" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="T2" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4538" prefix="IC">
<description>Dual precision monostable &lt;b&gt;MULTIVIBRATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4528"/>
<gate name="B" symbol="4528"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="T1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="T2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="CD" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="T2" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="T1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="T2" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="!Q" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="B" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="CD" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="Q" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="T2" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4584" prefix="IC">
<description>Hex &lt;b&gt;SCHMITT TRIGGER&lt;/b&gt; (74C14)</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4584"/>
<gate name="B" symbol="4584"/>
<gate name="C" symbol="4584"/>
<gate name="D" symbol="4584"/>
<gate name="E" symbol="4584"/>
<gate name="F" symbol="4584"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="13"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO14">
<connects>
<connect gate="A" pin="I" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="I" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="4"/>
<connect gate="C" pin="I" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="O" pad="6"/>
<connect gate="D" pin="I" pad="9"/>
<connect gate="D" pin="O" pad="8"/>
<connect gate="E" pin="I" pad="11"/>
<connect gate="E" pin="O" pad="10"/>
<connect gate="F" pin="I" pad="13"/>
<connect gate="F" pin="O" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4500" prefix="IC">
<description>Industrial &lt;B&gt;CONTROL UNIT&lt;/B&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4500"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FLAGF" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="FLAGO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="JMP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RR" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RTN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="WRITE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FLAGF" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="FLAGO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="JMP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RR" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RTN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="WRITE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
