<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Agilent Technologies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.agilent.com/semiconductors&lt;p&gt;
For product information and a complete list of distributors, please go to our web site.&lt;br&gt;
For technical assistance call:&lt;br&gt;
Americas/Canada: +1 (800) 235-0312 or (408) 654-8675&lt;br&gt;
Europe: +49 (0) 6441 92460&lt;br&gt;
China: 10800 650 0017&lt;br&gt;
Hong Kong: (+65) 271 2451&lt;br&gt;
India, Australia, New Zealand: (+65) 271 2394&lt;br&gt;
Japan: (+81 3) 3335-8152(Domestic/International), or 0120-61-1280(Domestic Only)&lt;br&gt;
Korea: (+65) 271 2194&lt;br&gt;
Malaysia, Singapore: (+65) 271 2054&lt;br&gt;
Taiwan: (+65) 271 2654&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC44">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.avagotech.com/pc/downloadDocument.do?id=4609</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HCTL-1100-40">
<pin name="!LIMIT" direction="in"/>
<pin name="!STOP" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="!SYNC" direction="in"/>
<pin name="EXTCLK" direction="in"/>
<pin name="AD0/DB0"/>
<pin name="AD1/DB1"/>
<pin name="AD2/DB2"/>
<pin name="AD3/DB3"/>
<pin name="AD4/DB4"/>
<pin name="AD5/DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="!ALE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="PROF" direction="out"/>
<pin name="INIT" direction="out"/>
<pin name="MC0" direction="out"/>
<pin name="MC1" direction="out"/>
<pin name="MC2" direction="out"/>
<pin name="MC3" direction="out"/>
<pin name="MC4" direction="out"/>
<pin name="MC5" direction="out"/>
<pin name="MC6" direction="out"/>
<pin name="MC7" direction="out"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="PULSE" direction="out"/>
<pin name="SIGN" direction="out"/>
<pin name="PHA" direction="out"/>
<pin name="PHB" direction="out"/>
<pin name="PHC" direction="out"/>
<pin name="PHD" direction="out"/>
<pin name="!INDEX" direction="in"/>
<pin name="CHA" direction="in"/>
<pin name="CHB" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HCTL-1100-44">
<pin name="!LIMIT" direction="in"/>
<pin name="!STOP" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="!SYNC" direction="in"/>
<pin name="EXTCLK" direction="in"/>
<pin name="AD0/DB0"/>
<pin name="AD1/DB1"/>
<pin name="AD2/DB2"/>
<pin name="AD3/DB3"/>
<pin name="AD4/DB4"/>
<pin name="AD5/DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="!ALE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="PROF" direction="out"/>
<pin name="INIT" direction="out"/>
<pin name="MC0" direction="out"/>
<pin name="MC1" direction="out"/>
<pin name="MC2" direction="out"/>
<pin name="MC3" direction="out"/>
<pin name="MC4" direction="out"/>
<pin name="MC5" direction="out"/>
<pin name="MC6" direction="out"/>
<pin name="MC7" direction="out"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="PULSE" direction="out"/>
<pin name="SIGN" direction="out"/>
<pin name="PHA" direction="out"/>
<pin name="PHB" direction="out"/>
<pin name="PHC" direction="out"/>
<pin name="PHD" direction="out"/>
<pin name="!INDEX" direction="in"/>
<pin name="CHA" direction="in"/>
<pin name="CHB" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HCTL-1100-40" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;General Purpose Motion Controller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
provides position and velocity control for DC, DC brushless and stepper motors.&lt;br&gt;
Source: http://www.avagotech.com/pc/downloadDocument.do?id=4609</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HCTL-1100-40"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ALE" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!INDEX" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="!LIMIT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!STOP" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!SYNC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0/DB0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1/DB1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2/DB2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3/DB3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4/DB4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5/DB5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CHA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="CHB" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTCLK" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="INIT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="MC0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MC1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="MC2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MC3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="MC4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="MC5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="MC6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="MC7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PHA" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PHB" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PHC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PHD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PROF" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PULSE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGN" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="35"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCTL-1100"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="407460"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="17M9298"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCTL-1100-44" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;General Purpose Motion Controller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
provides position and velocity control for DC, DC brushless and stepper motors.&lt;br&gt;
Source: http://www.avagotech.com/pc/downloadDocument.do?id=4609</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HCTL-1100-44"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ALE" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="!INDEX" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!LIMIT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!STOP" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!SYNC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0/DB0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1/DB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2/DB2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3/DB3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4/DB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5/DB5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CHA" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="CHB" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTCLK" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="INIT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="MC0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MC1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="MC2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="MC3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="MC4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="MC5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="MC6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="MC7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PHA" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PHB" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PHC" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PHD" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PROF" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PULSE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCTL-1100#PLC"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="17M9299"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
