<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Advanced Micro Devices Flash Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSOP32">
<description>&lt;B&gt;Thin Small Outline Plastic Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RTSOP32">
<description>&lt;B&gt;Reverse TSOP32&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LOGO">
<description>AMD &lt;B&gt;LOGO&lt;/B&gt;, 38 mm</description>
</package>
<package name="PLCC32R">
<description>&lt;B&gt;Plasic Lead Carrier Chip&lt;/b&gt; rectangle</description>
</package>
<package name="LOGO02">
<description>AMD &lt;B&gt;LOGO&lt;/B&gt;, 7.62 mm</description>
</package>
<package name="TSOP40">
<description>&lt;B&gt;Thin Small Outline Plastic Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RTSOP40">
<description>&lt;B&gt;Reverse TSOP40&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP48">
<description>&lt;B&gt;Thin Small Outline Plastic Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RTSOP48">
<description>&lt;B&gt;Reverse TSOP48&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO44">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC-SR32">
<description>&lt;B&gt;PLCC32 Socket&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DIL32-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="BGA256-A">
<description>&lt;B&gt;Ball Grid Array&lt;/b&gt; Type A</description>
</package>
<package name="BGA292">
<description>&lt;B&gt;Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP56">
<description>&lt;b&gt;TS056/TSR056&lt;/b&gt; 56-Pin Thin Small Outline Package (TSOP)&lt;p&gt;
Standard Pinout&lt;br&gt;
Source: www.amd.com .. 26191.pdf</description>
</package>
<package name="TSOP56R">
<description>&lt;b&gt;TS056/TSR056&lt;/b&gt; 56-Pin Thin Small Outline Package (TSOP)&lt;p&gt;
Reverse Pinout&lt;br&gt;
Source: www.amd.com .. 26191.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="COREPWR">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@10" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@11" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@12" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@13" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@14" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@15" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@16" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@17" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@18" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@19" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@20" direction="pwr"/>
<pin name="GND@20" direction="pwr"/>
<pin name="GND@19" direction="pwr"/>
<pin name="GND@18" direction="pwr"/>
<pin name="GND@17" direction="pwr"/>
<pin name="GND@16" direction="pwr"/>
<pin name="GND@15" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@21" direction="pwr"/>
<pin name="GND@22" direction="pwr"/>
<pin name="GND@24" direction="pwr"/>
<pin name="GND@25" direction="pwr"/>
<pin name="GND@26" direction="pwr"/>
<pin name="GND@27" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@21" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@22" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@23" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@24" direction="pwr"/>
<pin name="GND@23" direction="pwr"/>
<pin name="GND@28" direction="pwr"/>
<pin name="GND@29" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@25" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="THERM36">
<pin name="GND@20" direction="pwr"/>
<pin name="GND@19" direction="pwr"/>
<pin name="GND@18" direction="pwr"/>
<pin name="GND@17" direction="pwr"/>
<pin name="GND@16" direction="pwr"/>
<pin name="GND@15" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@21" direction="pwr"/>
<pin name="GND@22" direction="pwr"/>
<pin name="GND@24" direction="pwr"/>
<pin name="GND@25" direction="pwr"/>
<pin name="GND@26" direction="pwr"/>
<pin name="GND@27" direction="pwr"/>
<pin name="GND@23" direction="pwr"/>
<pin name="GND@28" direction="pwr"/>
<pin name="GND@29" direction="pwr"/>
<pin name="GND@30" direction="pwr"/>
<pin name="GND@31" direction="pwr"/>
<pin name="GND@32" direction="pwr"/>
<pin name="GND@33" direction="pwr"/>
<pin name="GND@34" direction="pwr"/>
<pin name="GND@35" direction="pwr"/>
<pin name="GND@36" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="CPUPWR">
<pin name="CPUVCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="CPUVCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="CPUVCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="CPUVCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="CPUVCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="CPUVCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="CPUVCC@7" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="APWR">
<pin name="AVCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="RTCPWR">
<pin name="RTCVCC@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DRAMBUS">
<pin name="MA0" direction="out"/>
<pin name="MA1" direction="out"/>
<pin name="MA2" direction="out"/>
<pin name="MA3" direction="out"/>
<pin name="MA4" direction="out"/>
<pin name="MA5" direction="out"/>
<pin name="MA6" direction="out"/>
<pin name="MA7" direction="out"/>
<pin name="MA8" direction="out"/>
<pin name="MA9" direction="out"/>
<pin name="MA10" direction="out"/>
<pin name="MA11" direction="out"/>
<pin name="MA12" direction="out"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="CASH0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CASH1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CASH2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CASH3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CASL0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CASL1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CASL2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CASL3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RAS0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RAS1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RAS2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RAS3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MWE" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="TEMPLATE">
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A16"/>
<pin name="A17"/>
<pin name="A18"/>
<pin name="A19"/>
<pin name="A20"/>
<pin name="A21"/>
<pin name="A22"/>
<pin name="A23"/>
<pin name="A24"/>
<pin name="A25"/>
<pin name="A26"/>
<pin name="A27"/>
<pin name="A28"/>
<pin name="A29"/>
<pin name="A30"/>
<pin name="A31"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="D16"/>
<pin name="D17"/>
<pin name="D18"/>
<pin name="D19"/>
<pin name="D20"/>
<pin name="D21"/>
<pin name="D22"/>
<pin name="D23"/>
<pin name="D24"/>
<pin name="D25"/>
<pin name="D26"/>
<pin name="D27"/>
<pin name="D28"/>
<pin name="D29"/>
<pin name="D30"/>
<pin name="D31"/>
<pin name="DP0"/>
<pin name="DP1"/>
<pin name="DP2"/>
<pin name="DP3"/>
<pin name="RDY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BRDY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BLAST" direction="out" function="dot"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="PLOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ADS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOCK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="M/!IO" direction="out"/>
<pin name="D/!C" direction="out"/>
<pin name="W/!R" direction="out"/>
<pin name="BE3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BE2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BE1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BE0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PCHK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="BREQ" direction="out"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="BOFF" direction="in" function="dot"/>
<pin name="AHOLD" direction="in"/>
<pin name="EADS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="KEN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="FLUSH" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PWT" direction="out"/>
<pin name="PCD" direction="out"/>
<pin name="FERR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IGNNE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BS16" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BS8" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A20M" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="UP" direction="in" function="dot"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="ISABUS">
<pin name="SD0"/>
<pin name="SD1"/>
<pin name="SD2"/>
<pin name="SD3"/>
<pin name="SD4"/>
<pin name="SD5"/>
<pin name="SD6"/>
<pin name="SD7"/>
<pin name="SD8"/>
<pin name="SD9"/>
<pin name="SD10"/>
<pin name="SD11"/>
<pin name="SD12"/>
<pin name="SD13"/>
<pin name="SD14"/>
<pin name="SD15"/>
<pin name="SA0" direction="out"/>
<pin name="SA1" direction="out"/>
<pin name="SA2" direction="out"/>
<pin name="SA3" direction="out"/>
<pin name="SA4" direction="out"/>
<pin name="SA5" direction="out"/>
<pin name="SA6" direction="out"/>
<pin name="SA7" direction="out"/>
<pin name="SA8" direction="out"/>
<pin name="SA9" direction="out"/>
<pin name="SA10" direction="out"/>
<pin name="SA11" direction="out"/>
<pin name="SA12" direction="out"/>
<pin name="SA13" direction="out"/>
<pin name="SA14" direction="out"/>
<pin name="SA15" direction="out"/>
<pin name="SA16" direction="out"/>
<pin name="SA17" direction="out"/>
<pin name="SA18" direction="out"/>
<pin name="SA19" direction="out"/>
<pin name="SA20" direction="out"/>
<pin name="SA21" direction="out"/>
<pin name="SA22" direction="out"/>
<pin name="SA23" direction="out"/>
<pin name="SA24" direction="out"/>
<pin name="SA25" direction="out"/>
<pin name="IOR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IOW" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MEMR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="MEMW" direction="out" function="dot"/>
<pin name="IOCS16" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IOCHRDY" direction="in"/>
<pin name="AEN" direction="out"/>
<pin name="RSTDRV" direction="out"/>
<pin name="PIRQ0" direction="in"/>
<pin name="PIRQ1" direction="in"/>
<pin name="PIRQ2" direction="in"/>
<pin name="PIRQ3" direction="in"/>
<pin name="PIRQ4" direction="in"/>
<pin name="PIRQ5" direction="in"/>
<pin name="PIRQ6" direction="in"/>
<pin name="PIRQ7" direction="in"/>
<pin name="PDRQ0" direction="in"/>
<pin name="PDRQ1" direction="in"/>
<pin name="PDACK0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PDACK1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TC" direction="out"/>
<pin name="SBHE" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BALE" direction="out"/>
<pin name="MCS16" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DBUFOE" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DBUFRDL" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DBUFRDH" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="SIO_EPP">
<pin name="DTR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DCD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RTS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CTS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DSR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RIN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SIN" direction="in"/>
<pin name="SOUT" direction="out"/>
<pin name="SIRIN" direction="in"/>
<pin name="SIROUT" direction="out"/>
<pin name="ACK" direction="in" function="dot"/>
<pin name="AFDT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="BUSY" direction="in"/>
<pin name="ERROR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INIT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="PPDWE" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PPOEN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="SLCT" direction="in"/>
<pin name="SLCTIN" direction="out" function="dot"/>
<pin name="STRB" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="SYSMGR">
<pin name="ACIN" direction="in"/>
<pin name="BBATSEN" direction="in"/>
<pin name="BL1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BL2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLKIO"/>
<pin name="BDSC_EN" direction="in"/>
<pin name="BDSC_TCK" direction="in"/>
<pin name="BDSC_TDI" direction="in"/>
<pin name="BDSC_TDO" direction="in"/>
<pin name="BDSC_TMS" direction="in"/>
<pin name="SUS_RES" direction="in"/>
<pin name="RES" direction="in" function="dot"/>
<pin name="XT_DATA"/>
<pin name="XT_CLK"/>
<pin name="SPKR" direction="out"/>
<pin name="X32TAL1" direction="in"/>
<pin name="X32TAL2" direction="in"/>
<pin name="LF_LS" direction="out"/>
<pin name="LF_INT" direction="out"/>
<pin name="LF_HS" direction="out"/>
<pin name="LBL2" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="VLBUS">
<pin name="VL_ADS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_BE0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_BRDY" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_D/C" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_LCLK" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_LDEV" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_LRDY" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_M/IO" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_RST" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_W/R" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_BE1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_BE2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_BE3" direction="out" function="dot"/>
<pin name="VL_BLAST" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="CHIPSEL">
<pin name="R32BFOE" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ROMCS0" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ROMCS1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ROMRD" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ROMWR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="GPIO_CS0" direction="out"/>
<pin name="GPIO_CS1" direction="out"/>
<pin name="GPIO_CS13" direction="out"/>
<pin name="GPIO_CS14" direction="out"/>
<pin name="GPIO15" direction="out"/>
<pin name="GPIO16" direction="out"/>
<pin name="GPIO17" direction="out"/>
<pin name="GPIO18" direction="out"/>
<pin name="GPIO20" direction="out"/>
<pin name="KBD_COL7" direction="out"/>
<pin name="RESERV0" direction="nc"/>
<pin name="RESERV1" direction="nc"/>
<pin name="RESERV2" direction="nc"/>
<pin name="RESERV3" direction="nc"/>
<pin name="RESERV4" direction="nc"/>
<pin name="RESERV5" direction="nc"/>
<pin name="RESERV6" direction="nc"/>
<pin name="RESERV7" direction="nc"/>
<pin name="RESERV8" direction="nc"/>
<pin name="RESERV9" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="AM29F010">
<pin name="WE/" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="O0" direction="hiz"/>
<pin name="O1" direction="hiz"/>
<pin name="O2" direction="hiz"/>
<pin name="O3" direction="hiz"/>
<pin name="O4" direction="hiz"/>
<pin name="O5" direction="hiz"/>
<pin name="O6" direction="hiz"/>
<pin name="O7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="NC">
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="VCC-GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="29LV004">
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="!!RDBY" direction="out"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="29LV400">
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="!RDBY" direction="out"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="D8" direction="hiz"/>
<pin name="D9" direction="hiz"/>
<pin name="D10" direction="hiz"/>
<pin name="D11" direction="hiz"/>
<pin name="D12" direction="hiz"/>
<pin name="D13" direction="hiz"/>
<pin name="D14" direction="hiz"/>
<pin name="A-1/D15" direction="hiz"/>
<pin name="!BYTE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="VCC2GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="AM29F040">
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="AM29F400">
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="!RDBY" direction="out"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="D8" direction="hiz"/>
<pin name="D9" direction="hiz"/>
<pin name="D10" direction="hiz"/>
<pin name="D11" direction="hiz"/>
<pin name="D12" direction="hiz"/>
<pin name="D13" direction="hiz"/>
<pin name="D14" direction="hiz"/>
<pin name="A-1/D15" direction="hiz"/>
<pin name="!BYTE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="29LV640">
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A16" direction="in"/>
<pin name="A17" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="hiz"/>
<pin name="D6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="hiz"/>
<pin name="!RDBY" direction="out"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="D8" direction="hiz"/>
<pin name="D9" direction="hiz"/>
<pin name="D10" direction="hiz"/>
<pin name="D11" direction="hiz"/>
<pin name="D12" direction="hiz"/>
<pin name="D13" direction="hiz"/>
<pin name="D14" direction="hiz"/>
<pin name="A-1/D15" direction="hiz"/>
<pin name="!BYTE" direction="in"/>
<pin name="A18" direction="in"/>
<pin name="A19" direction="in"/>
<pin name="A20" direction="in"/>
<pin name="A21" direction="in"/>
<pin name="!WP!/ACC" direction="in"/>
<pin name="VIO" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="VCCVSS2">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SC410" prefix="IC">
<description>&lt;B&gt;ELAN SC410&lt;/B&gt; embedded 486 processor</description>
<gates>
<gate name="APWR" symbol="APWR"/>
<gate name="CORE" symbol="COREPWR"/>
<gate name="CPU" symbol="CPUPWR"/>
<gate name="RTC" symbol="RTCPWR"/>
<gate name="TH" symbol="THERM36"/>
<gate name="SYS" symbol="SYSMGR"/>
<gate name="CS" symbol="CHIPSEL"/>
<gate name="IO" symbol="SIO_EPP"/>
<gate name="ISA" symbol="ISABUS"/>
<gate name="RAM" symbol="DRAMBUS"/>
<gate name="VL" symbol="VLBUS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BGA292">
<connects>
<connect gate="APWR" pin="AGND@1" pad="Y05"/>
<connect gate="APWR" pin="AVCC@1" pad="W06"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@1" pad="D04"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@10" pad="E04"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@11" pad="F04"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@12" pad="G04"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@13" pad="H04"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@14" pad="H08"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@15" pad="H09"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@16" pad="H10"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@17" pad="H11"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@18" pad="H12"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@19" pad="H13"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@2" pad="D05"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@20" pad="J04"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@21" pad="J08"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@22" pad="J09"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@23" pad="J10"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@24" pad="J11"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@25" pad="J12"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@26" pad="J13"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@27" pad="K08"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@28" pad="K09"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@29" pad="K10"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@3" pad="D06"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@4" pad="D07"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@5" pad="D08"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@6" pad="D09"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@7" pad="D10"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@8" pad="D11"/>
<connect gate="CORE" pin="GND@9" pad="D12"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@1" pad="A08"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@10" pad="H01"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@11" pad="J03"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@12" pad="J17"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@13" pad="L17"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@14" pad="M01"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@15" pad="M17"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@16" pad="M19"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@17" pad="N17"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@18" pad="P17"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@19" pad="P18"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@2" pad="A13"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@20" pad="T01"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@21" pad="U18"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@22" pad="V13"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@23" pad="W09"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@24" pad="Y01"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@25" pad="Y16"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@3" pad="A18"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@4" pad="B01"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@5" pad="B04"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@6" pad="B16"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@7" pad="E01"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@8" pad="E17"/>
<connect gate="CORE" pin="VCC@9" pad="G17"/>
<connect gate="CPU" pin="CPUVCC@1" pad="K04"/>
<connect gate="CPU" pin="CPUVCC@2" pad="L04"/>
<connect gate="CPU" pin="CPUVCC@3" pad="M04"/>
<connect gate="CPU" pin="CPUVCC@4" pad="N04"/>
<connect gate="CPU" pin="CPUVCC@5" pad="P04"/>
<connect gate="CPU" pin="CPUVCC@6" pad="R04"/>
<connect gate="CPU" pin="CPUVCC@7" pad="T04"/>
<connect gate="CS" pin="GPIO15" pad="Y15"/>
<connect gate="CS" pin="GPIO16" pad="V15"/>
<connect gate="CS" pin="GPIO17" pad="W15"/>
<connect gate="CS" pin="GPIO18" pad="Y14"/>
<connect gate="CS" pin="GPIO20" pad="G18"/>
<connect gate="CS" pin="GPIO_CS0" pad="V19"/>
<connect gate="CS" pin="GPIO_CS1" pad="Y20"/>
<connect gate="CS" pin="GPIO_CS13" pad="V16"/>
<connect gate="CS" pin="GPIO_CS14" pad="W16"/>
<connect gate="CS" pin="KBD_COL7" pad="C05"/>
<connect gate="CS" pin="R32BFOE" pad="A03"/>
<connect gate="CS" pin="RESERV0" pad="M03"/>
<connect gate="CS" pin="RESERV1" pad="N02"/>
<connect gate="CS" pin="RESERV2" pad="P01"/>
<connect gate="CS" pin="RESERV3" pad="P03"/>
<connect gate="CS" pin="RESERV4" pad="R02"/>
<connect gate="CS" pin="RESERV5" pad="R03"/>
<connect gate="CS" pin="RESERV6" pad="T02"/>
<connect gate="CS" pin="RESERV7" pad="U01"/>
<connect gate="CS" pin="RESERV8" pad="V01"/>
<connect gate="CS" pin="RESERV9" pad="W05"/>
<connect gate="CS" pin="ROMCS0" pad="R18"/>
<connect gate="CS" pin="ROMCS1" pad="T19"/>
<connect gate="CS" pin="ROMRD" pad="V20"/>
<connect gate="CS" pin="ROMWR" pad="U19"/>
<connect gate="IO" pin="ACK" pad="U02"/>
<connect gate="IO" pin="AFDT" pad="W01"/>
<connect gate="IO" pin="BUSY" pad="U03"/>
<connect gate="IO" pin="CTS" pad="V10"/>
<connect gate="IO" pin="DCD" pad="V09"/>
<connect gate="IO" pin="DSR" pad="W10"/>
<connect gate="IO" pin="DTR" pad="Y08"/>
<connect gate="IO" pin="ERROR" pad="V04"/>
<connect gate="IO" pin="INIT" pad="Y02"/>
<connect gate="IO" pin="PE" pad="W02"/>
<connect gate="IO" pin="PPDWE" pad="V03"/>
<connect gate="IO" pin="PPOEN" pad="T03"/>
<connect gate="IO" pin="RIN" pad="V11"/>
<connect gate="IO" pin="RTS" pad="W08"/>
<connect gate="IO" pin="SIN" pad="W11"/>
<connect gate="IO" pin="SIRIN" pad="Y09"/>
<connect gate="IO" pin="SIROUT" pad="V08"/>
<connect gate="IO" pin="SLCT" pad="U04"/>
<connect gate="IO" pin="SLCTIN" pad="W03"/>
<connect gate="IO" pin="SOUT" pad="Y10"/>
<connect gate="IO" pin="STRB" pad="V02"/>
<connect gate="ISA" pin="AEN" pad="V17"/>
<connect gate="ISA" pin="BALE" pad="D02"/>
<connect gate="ISA" pin="DBUFOE" pad="C04"/>
<connect gate="ISA" pin="DBUFRDH" pad="D17"/>
<connect gate="ISA" pin="DBUFRDL" pad="C18"/>
<connect gate="ISA" pin="IOCHRDY" pad="V18"/>
<connect gate="ISA" pin="IOCS16" pad="W19"/>
<connect gate="ISA" pin="IOR" pad="U20"/>
<connect gate="ISA" pin="IOW" pad="R19"/>
<connect gate="ISA" pin="MCS16" pad="F03"/>
<connect gate="ISA" pin="MEMR" pad="W20"/>
<connect gate="ISA" pin="MEMW" pad="T18"/>
<connect gate="ISA" pin="PDACK0" pad="W17"/>
<connect gate="ISA" pin="PDACK1" pad="D03"/>
<connect gate="ISA" pin="PDRQ0" pad="Y17"/>
<connect gate="ISA" pin="PDRQ1" pad="C02"/>
<connect gate="ISA" pin="PIRQ0" pad="W18"/>
<connect gate="ISA" pin="PIRQ1" pad="Y19"/>
<connect gate="ISA" pin="PIRQ2" pad="E03"/>
<connect gate="ISA" pin="PIRQ3" pad="A02"/>
<connect gate="ISA" pin="PIRQ4" pad="B03"/>
<connect gate="ISA" pin="PIRQ5" pad="C03"/>
<connect gate="ISA" pin="PIRQ6" pad="A01"/>
<connect gate="ISA" pin="PIRQ7" pad="B02"/>
<connect gate="ISA" pin="RSTDRV" pad="V12"/>
<connect gate="ISA" pin="SA0" pad="T20"/>
<connect gate="ISA" pin="SA1" pad="P19"/>
<connect gate="ISA" pin="SA10" pad="L18"/>
<connect gate="ISA" pin="SA11" pad="L20"/>
<connect gate="ISA" pin="SA12" pad="K20"/>
<connect gate="ISA" pin="SA13" pad="K19"/>
<connect gate="ISA" pin="SA14" pad="J20"/>
<connect gate="ISA" pin="SA15" pad="K18"/>
<connect gate="ISA" pin="SA16" pad="K17"/>
<connect gate="ISA" pin="SA17" pad="J19"/>
<connect gate="ISA" pin="SA18" pad="H20"/>
<connect gate="ISA" pin="SA19" pad="J18"/>
<connect gate="ISA" pin="SA2" pad="R20"/>
<connect gate="ISA" pin="SA20" pad="H19"/>
<connect gate="ISA" pin="SA21" pad="G20"/>
<connect gate="ISA" pin="SA22" pad="G19"/>
<connect gate="ISA" pin="SA23" pad="H18"/>
<connect gate="ISA" pin="SA24" pad="F20"/>
<connect gate="ISA" pin="SA25" pad="H17"/>
<connect gate="ISA" pin="SA3" pad="N18"/>
<connect gate="ISA" pin="SA4" pad="P20"/>
<connect gate="ISA" pin="SA5" pad="N19"/>
<connect gate="ISA" pin="SA6" pad="N20"/>
<connect gate="ISA" pin="SA7" pad="M18"/>
<connect gate="ISA" pin="SA8" pad="M20"/>
<connect gate="ISA" pin="SA9" pad="L19"/>
<connect gate="ISA" pin="SBHE" pad="C01"/>
<connect gate="ISA" pin="SD0" pad="G03"/>
<connect gate="ISA" pin="SD1" pad="F02"/>
<connect gate="ISA" pin="SD10" pad="J01"/>
<connect gate="ISA" pin="SD11" pad="K01"/>
<connect gate="ISA" pin="SD12" pad="L01"/>
<connect gate="ISA" pin="SD13" pad="L02"/>
<connect gate="ISA" pin="SD14" pad="N01"/>
<connect gate="ISA" pin="SD15" pad="L03"/>
<connect gate="ISA" pin="SD2" pad="H03"/>
<connect gate="ISA" pin="SD3" pad="G02"/>
<connect gate="ISA" pin="SD4" pad="F01"/>
<connect gate="ISA" pin="SD5" pad="H02"/>
<connect gate="ISA" pin="SD6" pad="G01"/>
<connect gate="ISA" pin="SD7" pad="J02"/>
<connect gate="ISA" pin="SD8" pad="K03"/>
<connect gate="ISA" pin="SD9" pad="K02"/>
<connect gate="ISA" pin="TC" pad="Y18"/>
<connect gate="RAM" pin="CASH0" pad="D13"/>
<connect gate="RAM" pin="CASH1" pad="A17"/>
<connect gate="RAM" pin="CASH2" pad="C17"/>
<connect gate="RAM" pin="CASH3" pad="B18"/>
<connect gate="RAM" pin="CASL0" pad="B15"/>
<connect gate="RAM" pin="CASL1" pad="C14"/>
<connect gate="RAM" pin="CASL2" pad="B19"/>
<connect gate="RAM" pin="CASL3" pad="D16"/>
<connect gate="RAM" pin="D0" pad="B10"/>
<connect gate="RAM" pin="D1" pad="A10"/>
<connect gate="RAM" pin="D10" pad="C07"/>
<connect gate="RAM" pin="D11" pad="B06"/>
<connect gate="RAM" pin="D12" pad="A05"/>
<connect gate="RAM" pin="D13" pad="C06"/>
<connect gate="RAM" pin="D14" pad="B05"/>
<connect gate="RAM" pin="D15" pad="A04"/>
<connect gate="RAM" pin="D2" pad="C09"/>
<connect gate="RAM" pin="D3" pad="B09"/>
<connect gate="RAM" pin="D4" pad="A09"/>
<connect gate="RAM" pin="D5" pad="B08"/>
<connect gate="RAM" pin="D6" pad="C08"/>
<connect gate="RAM" pin="D7" pad="A07"/>
<connect gate="RAM" pin="D8" pad="B07"/>
<connect gate="RAM" pin="D9" pad="A06"/>
<connect gate="RAM" pin="MA0" pad="C10"/>
<connect gate="RAM" pin="MA1" pad="B11"/>
<connect gate="RAM" pin="MA10" pad="C13"/>
<connect gate="RAM" pin="MA11" pad="A16"/>
<connect gate="RAM" pin="MA12" pad="B17"/>
<connect gate="RAM" pin="MA2" pad="A12"/>
<connect gate="RAM" pin="MA3" pad="B12"/>
<connect gate="RAM" pin="MA4" pad="C11"/>
<connect gate="RAM" pin="MA5" pad="A14"/>
<connect gate="RAM" pin="MA6" pad="B13"/>
<connect gate="RAM" pin="MA7" pad="C12"/>
<connect gate="RAM" pin="MA8" pad="A15"/>
<connect gate="RAM" pin="MA9" pad="B14"/>
<connect gate="RAM" pin="MWE" pad="A11"/>
<connect gate="RAM" pin="RAS0" pad="C15"/>
<connect gate="RAM" pin="RAS1" pad="D14"/>
<connect gate="RAM" pin="RAS2" pad="D15"/>
<connect gate="RAM" pin="RAS3" pad="C16"/>
<connect gate="RTC" pin="RTCVCC@1" pad="W07"/>
<connect gate="SYS" pin="ACIN" pad="W12"/>
<connect gate="SYS" pin="BBATSEN" pad="V06"/>
<connect gate="SYS" pin="BDSC_EN" pad="Y11"/>
<connect gate="SYS" pin="BDSC_TCK" pad="P02"/>
<connect gate="SYS" pin="BDSC_TDI" pad="R01"/>
<connect gate="SYS" pin="BDSC_TDO" pad="M02"/>
<connect gate="SYS" pin="BDSC_TMS" pad="N03"/>
<connect gate="SYS" pin="BL1" pad="Y13"/>
<connect gate="SYS" pin="BL2" pad="W13"/>
<connect gate="SYS" pin="CLKIO" pad="W14"/>
<connect gate="SYS" pin="LBL2" pad="V14"/>
<connect gate="SYS" pin="LF_HS" pad="V05"/>
<connect gate="SYS" pin="LF_INT" pad="Y03"/>
<connect gate="SYS" pin="LF_LS" pad="W04"/>
<connect gate="SYS" pin="RES" pad="Y07"/>
<connect gate="SYS" pin="SPKR" pad="V07"/>
<connect gate="SYS" pin="SUS_RES" pad="Y12"/>
<connect gate="SYS" pin="X32TAL1" pad="Y06"/>
<connect gate="SYS" pin="X32TAL2" pad="Y04"/>
<connect gate="SYS" pin="XT_CLK" pad="D01"/>
<connect gate="SYS" pin="XT_DATA" pad="E02"/>
<connect gate="TH" pin="GND@1" pad="K11"/>
<connect gate="TH" pin="GND@10" pad="M09"/>
<connect gate="TH" pin="GND@11" pad="M10"/>
<connect gate="TH" pin="GND@12" pad="M11"/>
<connect gate="TH" pin="GND@13" pad="M12"/>
<connect gate="TH" pin="GND@14" pad="M13"/>
<connect gate="TH" pin="GND@15" pad="N08"/>
<connect gate="TH" pin="GND@16" pad="N09"/>
<connect gate="TH" pin="GND@17" pad="N10"/>
<connect gate="TH" pin="GND@18" pad="N11"/>
<connect gate="TH" pin="GND@19" pad="N12"/>
<connect gate="TH" pin="GND@2" pad="K12"/>
<connect gate="TH" pin="GND@20" pad="N13"/>
<connect gate="TH" pin="GND@21" pad="R17"/>
<connect gate="TH" pin="GND@22" pad="T17"/>
<connect gate="TH" pin="GND@23" pad="U05"/>
<connect gate="TH" pin="GND@24" pad="U06"/>
<connect gate="TH" pin="GND@25" pad="U07"/>
<connect gate="TH" pin="GND@26" pad="U08"/>
<connect gate="TH" pin="GND@27" pad="U09"/>
<connect gate="TH" pin="GND@28" pad="U10"/>
<connect gate="TH" pin="GND@29" pad="U11"/>
<connect gate="TH" pin="GND@3" pad="K13"/>
<connect gate="TH" pin="GND@30" pad="U12"/>
<connect gate="TH" pin="GND@31" pad="U13"/>
<connect gate="TH" pin="GND@32" pad="U14"/>
<connect gate="TH" pin="GND@33" pad="U15"/>
<connect gate="TH" pin="GND@34" pad="U16"/>
<connect gate="TH" pin="GND@35" pad="U17"/>
<connect gate="TH" pin="GND@36" pad="L09"/>
<connect gate="TH" pin="GND@4" pad="L08"/>
<connect gate="TH" pin="GND@5" pad="L10"/>
<connect gate="TH" pin="GND@6" pad="L11"/>
<connect gate="TH" pin="GND@7" pad="L12"/>
<connect gate="TH" pin="GND@8" pad="L13"/>
<connect gate="TH" pin="GND@9" pad="M08"/>
<connect gate="VL" pin="VL_ADS" pad="C19"/>
<connect gate="VL" pin="VL_BE0" pad="F19"/>
<connect gate="VL" pin="VL_BE1" pad="E20"/>
<connect gate="VL" pin="VL_BE2" pad="F18"/>
<connect gate="VL" pin="VL_BE3" pad="D20"/>
<connect gate="VL" pin="VL_BLAST" pad="A19"/>
<connect gate="VL" pin="VL_BRDY" pad="A20"/>
<connect gate="VL" pin="VL_D/C" pad="E18"/>
<connect gate="VL" pin="VL_LCLK" pad="E19"/>
<connect gate="VL" pin="VL_LDEV" pad="F17"/>
<connect gate="VL" pin="VL_LRDY" pad="D19"/>
<connect gate="VL" pin="VL_M/IO" pad="C20"/>
<connect gate="VL" pin="VL_RST" pad="B20"/>
<connect gate="VL" pin="VL_W/R" pad="D18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29F010*" prefix="IC">
<description>1-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(128 K x 8 bit) 5 V-only</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AM29F010"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="E" package="TSOP32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="WE/" pad="7"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P" package="DIL32-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="WE/" pad="31"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="30"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="J" package="PLCC32R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="WE/" pad="31"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="30"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29010F" prefix="IC">
<description>1-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(128 x 8 bit/64 K x 16 bit) 5 V-only</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AM29F010"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RTSOP32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="WE/" pad="26"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="24"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="27"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29LV004E" prefix="IC">
<description>4-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(512 K x 8 bit) CMOS 3 V-only&lt;p&gt;
boot sector flash memory</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="29LV004"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="P1" symbol="VCC-GND"/>
<gate name="P2" symbol="VCC-GND"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
<gate name="NC3" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!!RDBY" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="35"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="29"/>
<connect gate="NC3" pin="NC" pad="37"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="38"/>
<connect gate="P1" pin="GND" pad="23"/>
<connect gate="P1" pin="VCC" pad="30"/>
<connect gate="P2" pin="GND" pad="39"/>
<connect gate="P2" pin="VCC" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29LV004F" prefix="IC">
<description>4-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(512 K x 8 bit/256 K x 16 bit) 3 V-only</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="29LV004"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
<gate name="NC3" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="P1" symbol="VCC-GND"/>
<gate name="P2" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RTSOP40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!!RDBY" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="6"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="NC3" pin="NC" pad="12"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="30"/>
<connect gate="P1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="P1" pin="VCC" pad="10"/>
<connect gate="P2" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="P2" pin="VCC" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29LV400T" prefix="IC">
<description>4-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(512 K x 8 bit/256 K x 16 bit CMOS 3 V-only&lt;p&gt;
boot sector flash memory</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="VCC2GND"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
<gate name="NC3" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="G$1" symbol="29LV400"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!RDBY" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A-1/D15" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="32"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="9"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="10"/>
<connect gate="NC3" pin="NC" pad="13"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="14"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="27"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="46"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29LV400R" prefix="IC">
<description>4-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(512 K x 8 bit/256 K x 16 bit) CMOS 3 V-only&lt;p&gt;
boot sector flash memory</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="29LV400"/>
<gate name="P" symbol="VCC2GND"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
<gate name="NC3" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RTSOP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="!RDBY" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A-1/D15" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="17"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="33"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="35"/>
<connect gate="NC3" pin="NC" pad="36"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="39"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29LV400S" prefix="IC">
<description>4-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(512 K x 8 bit/256 K x 16 bit) CMOS 3 V-only&lt;p&gt;
boot sector flash memory</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="29LV400"/>
<gate name="P" symbol="VCC2GND"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!RDBY" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A-1/D15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="18"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="32"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29F010S" prefix="IC">
<description>1-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(128 K x 8 bit) 5 V-only</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
<gate name="G$1" symbol="AM29F010"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC-SR32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="O0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="WE/" pad="31"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="30"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29F040P" prefix="IC">
<description>4-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(512 K x 8 bit) 5 V-only</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AM29F040"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29F040J" prefix="IC">
<description>4-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(512 K x 8 bit) 5 V-only</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AM29F040"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC32R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29F040E" prefix="IC">
<description>4-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(512 K x 8 bit) 5 V-only</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AM29F040"/>
<gate name="P" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29F400E" prefix="IC">
<description>4-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(512 K x 8 bit/256 K x 16 bit) 5 V-only</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AM29F400"/>
<gate name="NC1" symbol="NC"/>
<gate name="NC2" symbol="NC"/>
<gate name="NC3" symbol="NC"/>
<gate name="NC4" symbol="NC"/>
<gate name="NC5" symbol="NC"/>
<gate name="P" symbol="VCC2GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!RDBY" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A-1/D15" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="32"/>
<connect gate="NC1" pin="NC" pad="9"/>
<connect gate="NC2" pin="NC" pad="10"/>
<connect gate="NC3" pin="NC" pad="13"/>
<connect gate="NC4" pin="NC" pad="14"/>
<connect gate="NC5" pin="NC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="27"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="46"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29F400S" prefix="IC">
<description>4-Megabit &lt;b&gt;FLASH MEMORY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
(512 K x 8 bit/256 K x 16 Bit) 5 V-only</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AM29F400"/>
<gate name="P" symbol="VCC2GND"/>
<gate name="NC" symbol="NC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!RDBY" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A-1/D15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="18"/>
<connect gate="NC" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="32"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AM29L640M*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;64 Megabit (4 M x 16-Bit/8 M x 8-Bit) MirrorBit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3.0 Volt-only Uniform Sector Flash Memory with VersatileI/O Control&lt;br&gt;
Source: www.amd.com .. 26191.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="29LV640"/>
<gate name="G$2" symbol="VCCVSS2"/>
</gates>
<devices>
<device name="E" package="TSOP56">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="!RDBY" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP!/ACC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A-1/D15" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO" pad="29"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="43"/>
<connect gate="G$2" pin="VSS@1" pad="33"/>
<connect gate="G$2" pin="VSS@2" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H101R"/>
<technology name="H112"/>
<technology name="H112R"/>
<technology name="H120"/>
<technology name="H120R"/>
<technology name="H90R"/>
<technology name="L101R"/>
<technology name="L112"/>
<technology name="L112R"/>
<technology name="L120"/>
<technology name="L120R"/>
<technology name="L90R"/>
</technologies>
</device>
<device name="F" package="TSOP56R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BYTE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!RDBY" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP!/ACC" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A-1/D15" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A21" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO" pad="28"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="VSS@1" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="VSS@2" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H101R"/>
<technology name="H112"/>
<technology name="H112R"/>
<technology name="H120"/>
<technology name="H120R"/>
<technology name="H90R"/>
<technology name="L101R"/>
<technology name="L112"/>
<technology name="L112R"/>
<technology name="L120"/>
<technology name="L120R"/>
<technology name="L90R"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
