<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>AMI Semiconductor&lt;p&gt;
ASIC &amp; ASSP Solutions for the Automotive, Medical and Industrial Markets.</description>
<packages>
<package name="PLCC28S">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="30585">
<pin name="TX_OUT" direction="out"/>
<pin name="TX_DATA" direction="out"/>
<pin name="ALC_IN" direction="in"/>
<pin name="RX_OUT" direction="in"/>
<pin name="RX_IN" direction="in"/>
<pin name="REF_OUT" direction="in"/>
<pin name="M50HZ_IN" direction="in"/>
<pin name="XIN" direction="in"/>
<pin name="XOUT" direction="out"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="BR1" direction="in"/>
<pin name="BR0" direction="in"/>
<pin name="RESB" direction="in"/>
<pin name="IO0" direction="out"/>
<pin name="IO1" direction="out"/>
<pin name="IO2" direction="out"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="TRSTB" direction="in"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
<pin name="VDDA" direction="in"/>
<pin name="VSSA" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="TX_ENB" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="30585" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;AMIS-30585 S-FSK PLC Modem&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.amis.com/pdf/amis_30585_ds.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="30585"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC28S">
<connects>
<connect gate="-1" pin="ALC_IN" pad="27"/>
<connect gate="-1" pin="BR0" pad="21"/>
<connect gate="-1" pin="BR1" pad="20"/>
<connect gate="-1" pin="IO0" pad="6"/>
<connect gate="-1" pin="IO1" pad="22"/>
<connect gate="-1" pin="IO2" pad="19"/>
<connect gate="-1" pin="M50HZ_IN" pad="5"/>
<connect gate="-1" pin="REF_OUT" pad="4"/>
<connect gate="-1" pin="RESB" pad="23"/>
<connect gate="-1" pin="RXD" pad="18"/>
<connect gate="-1" pin="RX_IN" pad="3"/>
<connect gate="-1" pin="RX_OUT" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="TCK" pad="9"/>
<connect gate="-1" pin="TDI" pad="8"/>
<connect gate="-1" pin="TDO" pad="7"/>
<connect gate="-1" pin="TEST" pad="24"/>
<connect gate="-1" pin="TMS" pad="10"/>
<connect gate="-1" pin="TRSTB" pad="11"/>
<connect gate="-1" pin="TXD" pad="17"/>
<connect gate="-1" pin="TX_DATA" pad="12"/>
<connect gate="-1" pin="TX_ENB" pad="25"/>
<connect gate="-1" pin="TX_OUT" pad="26"/>
<connect gate="-1" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="-1" pin="VDDA" pad="28"/>
<connect gate="-1" pin="VSS" pad="15"/>
<connect gate="-1" pin="VSSA" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="XIN" pad="13"/>
<connect gate="-1" pin="XOUT" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
