<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;CIRRUS LOGIC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Digital Audio Reveiver&lt;br&gt;
&lt;hr&gt;
www.cirrus.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO-28L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline large&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC16">
<description>&lt;b&gt;16 SOICN (150 MIL BODY WITH EXPOSED PAD)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS1610-11-12-13_F3.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CS8413">
<pin name="VD+" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="VA+" direction="in"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="RXP" direction="in"/>
<pin name="RXN" direction="in"/>
<pin name="ERF" direction="out"/>
<pin name="!INT" direction="out"/>
<pin name="FILT" direction="out"/>
<pin name="MCK"/>
<pin name="SDATA" direction="out"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="FSYNC"/>
<pin name="A4/FCK" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="RD/!WR" direction="in"/>
<pin name="D7"/>
</symbol>
<symbol name="CS8414">
<pin name="VD+" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="VA+" direction="in"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="RXP" direction="in"/>
<pin name="RXN" direction="in"/>
<pin name="FILT" direction="out"/>
<pin name="MCK"/>
<pin name="SDATA" direction="out"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="FSYNC"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="U" direction="out"/>
<pin name="VREF" direction="out"/>
<pin name="CBL" direction="out"/>
<pin name="ERF" direction="out"/>
<pin name="CS12/FCK" direction="in"/>
<pin name="SEL" direction="in"/>
<pin name="!C0!/E0" direction="out"/>
<pin name="CA/E1" direction="out"/>
<pin name="CB/E2" direction="out"/>
<pin name="CC/F0" direction="out"/>
<pin name="CD/F1" direction="out"/>
<pin name="CE/F2" direction="out"/>
<pin name="M0" direction="in"/>
<pin name="M1" direction="in"/>
<pin name="M2" direction="in"/>
<pin name="M3" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CD161X">
<pin name="BSTAUX" direction="in"/>
<pin name="IAC" direction="in"/>
<pin name="CLAMP" direction="out"/>
<pin name="SGND" direction="pwr"/>
<pin name="SOURCE" direction="in"/>
<pin name="IPK" direction="in"/>
<pin name="FBGAIN" direction="in"/>
<pin name="EOTP" direction="in"/>
<pin name="FBSENSE" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GD" direction="out"/>
<pin name="FBAUX" direction="in"/>
<pin name="BSTOUT" direction="in"/>
<pin name="THERM" direction="pas"/>
<pin name="NC(SDA)" direction="pas"/>
<pin name="NC(SCL)" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CS8413" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;96 kHz Digital Audio Receiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/8413-4.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CS8413"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-28L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A4/FCK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ERF" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="FILT" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="FSYNC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="MCK" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RD/!WR" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RXN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RXP" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDATA" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VA+" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VD+" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="CIRRUS LOGIC"/>
<attribute name="MPN" value="CS8413CS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="73C6130"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CS8414" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;96 kHz Digital Audio Receiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/8413-4.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CS8414"/>
</gates>
<devices>
<device name="L" package="SO-28L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!C0!/E0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CA/E1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CB/E2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CBL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CC/F0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CD/F1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CE/F2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CS12/FCK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ERF" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="FILT" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="FSYNC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="M0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="M2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="M3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="MCK" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RXN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RXP" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDATA" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SEL" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="U" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VA+" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VD+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="CS8414-CSZR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14N6027"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CD161*-FSZ" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;TRIAC Dimmable LED Driver IC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS1610-11-12-13_F3.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.cirrus.com/en/products/cs1610-11-12-13.html"&gt; Reference Design &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CD161X"/>
</gates>
<devices>
<device name="''" package="SOIC16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BSTAUX" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BSTOUT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CLAMP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EOTP" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="FBAUX" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="FBGAIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="FBSENSE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IAC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IPK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC(SCL)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC(SDA)" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SGND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SOURCE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="THERM" pad="THERM"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0">
<attribute name="VOLTAGE" value="120VAC"/>
</technology>
<technology name="1">
<attribute name="VOLTAGE" value="230VAC"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="VOLTAGE" value="120VAC"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="VOLTAGE" value="230VAC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
