<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.1">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Conrad Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="737992-5">
<description>&lt;b&gt;FEMALE PRINT CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DIN 45323 (34V/3A), ROKA, distributor Conrad</description>
</package>
<package name="733989-5">
<description>&lt;b&gt;FEMALE PRINT CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Außen-Ø 4,2 mm, Innen 1.1 mm&lt;br&gt;
FUK HING Industries, distributor Conrad</description>
</package>
<package name="741256-49">
<description>Pin connector 741256-49 vertikal</description>
</package>
<package name="736880-49">
<description>&lt;b&gt;Cinch Einbauprintbuchse&lt;/b&gt;, ( RCA Jack ) RM 7.5 x 10 mm&lt;p&gt;
Artikel-Nr.: 736880 - 49&lt;br&gt;
Source: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/736880-da-01-de-Cinch-Einbaubuchse.pdf</description>
</package>
<package name="733980-62">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DC20-09 (2.0 mm Center Pin)&lt;br&gt;
DC25-09 (2.5 mm Center Pin)&lt;br&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/733980-da-01-en-Printbuchse_mit_Schaltkontakt_2mm.pdf</description>
</package>
<package name="737755-4_POL_KLEMME-SPK">
<description>&lt;b&gt;LAUTSPR.KLEMMANSCHL. 4 POL. LOCHABST. 57&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/737755-da-01-en-Lautsprecher-Klemmanschluss_4polig.pdf</description>
</package>
<package name="RCA-4-117-01">
<description>&lt;b&gt;RCA JACK DIP R/A 4pos&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: RCA-4-117-01x.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="733989">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="737992">
<pin name="-1" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="-2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-NV">
<pin name="KL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-N">
<pin name="KL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CINCH">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="4POL-SPEAKER">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CINCH2">
<pin name="T1" direction="pas"/>
<pin name="T2" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="73398?" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FEMALE PRINT CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Niedervolt-Steckverbinder&lt;br&gt;
Distributor Conrad</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="733989"/>
</gates>
<devices>
<device name="9-5" package="733989-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0-62" package="733980-62">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="737992-55" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FEMALE PRINT CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DIN 45323 (34V/3A), ROKA, distributor Conrad</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="737992"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="737992-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-1" pad="-1"/>
<connect gate="G$1" pin="-2" pad="-2"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="741256-49" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Connector with Kabel&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PIN-NV"/>
<gate name="-2" symbol="PIN-N"/>
<gate name="-3" symbol="PIN-N"/>
<gate name="-4" symbol="PIN-N"/>
<gate name="-5" symbol="PIN-N"/>
<gate name="-6" symbol="PIN-N"/>
<gate name="-7" symbol="PIN-N"/>
<gate name="-8" symbol="PIN-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="741256-49">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="736880-49" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Cinch Connector&lt;/b&gt; ( RCA Jack )&lt;p&gt;
Cinch-Einbaukupplung 90º 72345 Vernickelt BKL Electronic&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.conrad.de/ce/de/product/736880"&gt; Conrad &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CINCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="736880-49">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1 1@1 1@2"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="737755-4_POL_KLEMME-SPK" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;LAUTSPR.KLEMMANSCHL. 4 POL. LOCHABST. 57&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/737755-da-01-en-Lautsprecher-Klemmanschluss_4polig.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4POL-SPEAKER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="737755-4_POL_KLEMME-SPK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RCA-4-117-01" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Cinch-Anschlussplatte 72385 Gold, Rot, Weiß BKL Electronic&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Conrad Bestellnummer : 736910 - 62&lt;br&gt;
Source:&lt;a href=" http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/736910-da-01-en-Cinch_Anschlussplatte_4polig.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="CINCH2"/>
<gate name="B" symbol="CINCH2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RCA-4-117-01">
<connects>
<connect gate="A" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="T1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="T2" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="T1" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="T2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
