<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;a href="www.mpe-connector.de"&gt;Menufacturer&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="332-02">
<description>&lt;b&gt;2 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-04">
<description>&lt;b&gt;4 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-06">
<description>&lt;b&gt;6 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-08">
<description>&lt;b&gt;8 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-10">
<description>&lt;b&gt;10 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-12">
<description>&lt;b&gt;12 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-14">
<description>&lt;b&gt;14 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-16">
<description>&lt;b&gt;16 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-18">
<description>&lt;b&gt;18 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-22">
<description>&lt;b&gt;22 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-20">
<description>&lt;b&gt;20 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-24">
<description>&lt;b&gt;24 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-26">
<description>&lt;b&gt;26 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-28">
<description>&lt;b&gt;28 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-30">
<description>&lt;b&gt;30 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-32">
<description>&lt;b&gt;32 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-34">
<description>&lt;b&gt;34 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-36">
<description>&lt;b&gt;36 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-38">
<description>&lt;b&gt;38 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-42">
<description>&lt;b&gt;42 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-44">
<description>&lt;b&gt;44 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-46">
<description>&lt;b&gt;46 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-48">
<description>&lt;b&gt;48 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
<package name="332-50">
<description>&lt;b&gt;50 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MV">
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="M">
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="332-02" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;2 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-02">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-04" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;4 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-04">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-06" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;6 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-06">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-08" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;8 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-08">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-10" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;10 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-10">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-12" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;12 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-14" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;14 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-14">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-16" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;16 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-16">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-18" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;18 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-18">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-22" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;22 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-22">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-20" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;20 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-20">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-24" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;24 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-24">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-26" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;26 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
<gate name="-25" symbol="M"/>
<gate name="-26" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-26">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-28" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;28 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
<gate name="-25" symbol="M"/>
<gate name="-26" symbol="M"/>
<gate name="-27" symbol="M"/>
<gate name="-28" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-28">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-30" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;30 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
<gate name="-25" symbol="M"/>
<gate name="-26" symbol="M"/>
<gate name="-27" symbol="M"/>
<gate name="-28" symbol="M"/>
<gate name="-29" symbol="M"/>
<gate name="-30" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-30">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="S" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="S" pad="30"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-32" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;32 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
<gate name="-25" symbol="M"/>
<gate name="-26" symbol="M"/>
<gate name="-27" symbol="M"/>
<gate name="-28" symbol="M"/>
<gate name="-29" symbol="M"/>
<gate name="-30" symbol="M"/>
<gate name="-31" symbol="M"/>
<gate name="-32" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-32">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="S" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="S" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="S" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="S" pad="32"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-34" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;34 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
<gate name="-25" symbol="M"/>
<gate name="-26" symbol="M"/>
<gate name="-27" symbol="M"/>
<gate name="-28" symbol="M"/>
<gate name="-29" symbol="M"/>
<gate name="-30" symbol="M"/>
<gate name="-31" symbol="M"/>
<gate name="-32" symbol="M"/>
<gate name="-33" symbol="M"/>
<gate name="-34" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-34">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="S" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="S" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="S" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="S" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-36" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;36 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
<gate name="-25" symbol="M"/>
<gate name="-26" symbol="M"/>
<gate name="-27" symbol="M"/>
<gate name="-28" symbol="M"/>
<gate name="-29" symbol="M"/>
<gate name="-30" symbol="M"/>
<gate name="-31" symbol="M"/>
<gate name="-32" symbol="M"/>
<gate name="-33" symbol="M"/>
<gate name="-34" symbol="M"/>
<gate name="-35" symbol="M"/>
<gate name="-36" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-36">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="S" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="S" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="S" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="S" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="S" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="S" pad="36"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-38" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;38 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
<gate name="-25" symbol="M"/>
<gate name="-26" symbol="M"/>
<gate name="-27" symbol="M"/>
<gate name="-28" symbol="M"/>
<gate name="-29" symbol="M"/>
<gate name="-30" symbol="M"/>
<gate name="-31" symbol="M"/>
<gate name="-32" symbol="M"/>
<gate name="-33" symbol="M"/>
<gate name="-34" symbol="M"/>
<gate name="-35" symbol="M"/>
<gate name="-36" symbol="M"/>
<gate name="-37" symbol="M"/>
<gate name="-38" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-38">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="S" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="S" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="S" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="S" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="S" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="S" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="S" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="S" pad="38"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-42" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;42 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
<gate name="-25" symbol="M"/>
<gate name="-26" symbol="M"/>
<gate name="-27" symbol="M"/>
<gate name="-28" symbol="M"/>
<gate name="-29" symbol="M"/>
<gate name="-30" symbol="M"/>
<gate name="-31" symbol="M"/>
<gate name="-32" symbol="M"/>
<gate name="-33" symbol="M"/>
<gate name="-34" symbol="M"/>
<gate name="-35" symbol="M"/>
<gate name="-36" symbol="M"/>
<gate name="-37" symbol="M"/>
<gate name="-38" symbol="M"/>
<gate name="-39" symbol="M"/>
<gate name="-40" symbol="M"/>
<gate name="-41" symbol="M"/>
<gate name="-42" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-42">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="S" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="S" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="S" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="S" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="S" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="S" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="S" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="S" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="S" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="S" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="S" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="S" pad="42"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-44" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;44 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
<gate name="-25" symbol="M"/>
<gate name="-26" symbol="M"/>
<gate name="-27" symbol="M"/>
<gate name="-28" symbol="M"/>
<gate name="-29" symbol="M"/>
<gate name="-30" symbol="M"/>
<gate name="-31" symbol="M"/>
<gate name="-32" symbol="M"/>
<gate name="-33" symbol="M"/>
<gate name="-34" symbol="M"/>
<gate name="-35" symbol="M"/>
<gate name="-36" symbol="M"/>
<gate name="-37" symbol="M"/>
<gate name="-38" symbol="M"/>
<gate name="-39" symbol="M"/>
<gate name="-40" symbol="M"/>
<gate name="-41" symbol="M"/>
<gate name="-42" symbol="M"/>
<gate name="-43" symbol="M"/>
<gate name="-44" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-44">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="S" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="S" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="S" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="S" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="S" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="S" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="S" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="S" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="S" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="S" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="S" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="S" pad="42"/>
<connect gate="-43" pin="S" pad="43"/>
<connect gate="-44" pin="S" pad="44"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-46" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;46 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
<gate name="-25" symbol="M"/>
<gate name="-26" symbol="M"/>
<gate name="-27" symbol="M"/>
<gate name="-28" symbol="M"/>
<gate name="-29" symbol="M"/>
<gate name="-30" symbol="M"/>
<gate name="-31" symbol="M"/>
<gate name="-32" symbol="M"/>
<gate name="-33" symbol="M"/>
<gate name="-34" symbol="M"/>
<gate name="-35" symbol="M"/>
<gate name="-36" symbol="M"/>
<gate name="-37" symbol="M"/>
<gate name="-38" symbol="M"/>
<gate name="-39" symbol="M"/>
<gate name="-40" symbol="M"/>
<gate name="-41" symbol="M"/>
<gate name="-42" symbol="M"/>
<gate name="-43" symbol="M"/>
<gate name="-44" symbol="M"/>
<gate name="-45" symbol="M"/>
<gate name="-46" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-46">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="S" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="S" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="S" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="S" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="S" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="S" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="S" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="S" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="S" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="S" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="S" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="S" pad="42"/>
<connect gate="-43" pin="S" pad="43"/>
<connect gate="-44" pin="S" pad="44"/>
<connect gate="-45" pin="S" pad="45"/>
<connect gate="-46" pin="S" pad="46"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-48" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;48 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
<gate name="-25" symbol="M"/>
<gate name="-26" symbol="M"/>
<gate name="-27" symbol="M"/>
<gate name="-28" symbol="M"/>
<gate name="-29" symbol="M"/>
<gate name="-30" symbol="M"/>
<gate name="-31" symbol="M"/>
<gate name="-32" symbol="M"/>
<gate name="-33" symbol="M"/>
<gate name="-34" symbol="M"/>
<gate name="-35" symbol="M"/>
<gate name="-36" symbol="M"/>
<gate name="-37" symbol="M"/>
<gate name="-38" symbol="M"/>
<gate name="-39" symbol="M"/>
<gate name="-40" symbol="M"/>
<gate name="-41" symbol="M"/>
<gate name="-42" symbol="M"/>
<gate name="-43" symbol="M"/>
<gate name="-44" symbol="M"/>
<gate name="-45" symbol="M"/>
<gate name="-46" symbol="M"/>
<gate name="-47" symbol="M"/>
<gate name="-48" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-48">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="S" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="S" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="S" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="S" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="S" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="S" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="S" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="S" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="S" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="S" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="S" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="S" pad="42"/>
<connect gate="-43" pin="S" pad="43"/>
<connect gate="-44" pin="S" pad="44"/>
<connect gate="-45" pin="S" pad="45"/>
<connect gate="-46" pin="S" pad="46"/>
<connect gate="-47" pin="S" pad="47"/>
<connect gate="-48" pin="S" pad="48"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="332-50" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;50 Pin - 2mm Dual Row&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.mpe-connector.de / garry_shortform_2012.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="MV"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
<gate name="-4" symbol="M"/>
<gate name="-5" symbol="M"/>
<gate name="-6" symbol="M"/>
<gate name="-7" symbol="M"/>
<gate name="-8" symbol="M"/>
<gate name="-9" symbol="M"/>
<gate name="-10" symbol="M"/>
<gate name="-11" symbol="M"/>
<gate name="-12" symbol="M"/>
<gate name="-13" symbol="M"/>
<gate name="-14" symbol="M"/>
<gate name="-15" symbol="M"/>
<gate name="-16" symbol="M"/>
<gate name="-17" symbol="M"/>
<gate name="-18" symbol="M"/>
<gate name="-19" symbol="M"/>
<gate name="-20" symbol="M"/>
<gate name="-21" symbol="M"/>
<gate name="-22" symbol="M"/>
<gate name="-23" symbol="M"/>
<gate name="-24" symbol="M"/>
<gate name="-25" symbol="M"/>
<gate name="-26" symbol="M"/>
<gate name="-27" symbol="M"/>
<gate name="-28" symbol="M"/>
<gate name="-29" symbol="M"/>
<gate name="-30" symbol="M"/>
<gate name="-31" symbol="M"/>
<gate name="-32" symbol="M"/>
<gate name="-33" symbol="M"/>
<gate name="-34" symbol="M"/>
<gate name="-35" symbol="M"/>
<gate name="-36" symbol="M"/>
<gate name="-37" symbol="M"/>
<gate name="-38" symbol="M"/>
<gate name="-39" symbol="M"/>
<gate name="-40" symbol="M"/>
<gate name="-41" symbol="M"/>
<gate name="-42" symbol="M"/>
<gate name="-43" symbol="M"/>
<gate name="-44" symbol="M"/>
<gate name="-45" symbol="M"/>
<gate name="-46" symbol="M"/>
<gate name="-47" symbol="M"/>
<gate name="-48" symbol="M"/>
<gate name="-49" symbol="M"/>
<gate name="-50" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="332-50">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="S" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="S" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="S" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="S" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="S" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="S" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="S" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="S" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="S" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="S" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="S" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="S" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="S" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="S" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="S" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="S" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="S" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="S" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="S" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="S" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="S" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="S" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="S" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="S" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="S" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="S" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="S" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="S" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="S" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="S" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="S" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="S" pad="42"/>
<connect gate="-43" pin="S" pad="43"/>
<connect gate="-44" pin="S" pad="44"/>
<connect gate="-45" pin="S" pad="45"/>
<connect gate="-46" pin="S" pad="46"/>
<connect gate="-47" pin="S" pad="47"/>
<connect gate="-48" pin="S" pad="48"/>
<connect gate="-49" pin="S" pad="49"/>
<connect gate="-5" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="-50" pin="S" pad="50"/>
<connect gate="-6" pin="S" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="S" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="S" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="S" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
