<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Original backlock mechanism ensures greater work efficiency and higher reliability.&lt;br&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="XF2B-2345-31A">
<description>&lt;b&gt;&lt;b&gt;Rotary Backlock Type (0.3 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2B-1745-31A">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Type (0.3 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2N-3215-3">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2N-2115-3">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2R-4015-4A">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2R-3415-4A">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2R-2415-4A">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2R-1815-4A">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2R-0915-4A">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2R-0615-4A">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2M-5015-1F">
<description>&lt;b&gt;Reduced-area Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2M-4015-1F">
<description>&lt;b&gt;Reduced-area Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-5315-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-5015-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-4515-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-4215-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-4015-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-3815-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-3615-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-3415-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-3315-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-3215-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-3015-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-2815-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-2615-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-2515-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-2415-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-2215-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-2115-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-2015-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-1815-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-1415-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-1315-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-1215-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2H-1015-1LW">
<description>&lt;b&gt;Standard Rotary Backlock Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-3025-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Upper-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-2625-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Upper-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-2125-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Upper-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-1825-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Upper-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-1325-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Upper-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-1225-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Upper-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-1025-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Upper-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-0925-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Upper-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-0825-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Upper-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-0725-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Upper-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-0625-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Upper-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-0425-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Upper-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-3035-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-2435-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-2235-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-2035-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-1935-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-1835-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-1535-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-1335-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-1235-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-1035-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-0835-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-0735-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-0635-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2L-0535-1">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt; Lower-contact Type&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-3024-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-2824-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-2624-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-2224-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-2424-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-2024-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-1824-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-1624-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-1424-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-1224-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-1024-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-0824-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-0624-11">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Standard&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-2424-12">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Reverse&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-2224-12">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Reverse&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-2024-12">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Reverse&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-1824-12">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Reverse&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-1624-12">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Reverse&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-1224-12">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Reverse&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-1024-12">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Reverse&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-0824-12">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Reverse&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2J-0624-12">
<description>&lt;b&gt;ZIF Slide-locking Type (0.5 mm-pitch) &lt;/b&gt; Reverse&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2G-2614-11">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2G-2414-11">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2G-1614-11">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2G-1414-11">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2G-0614-11">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.5 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2E-2015-1">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.8 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2E-1715-1">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.8 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2E-1515-1">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.8 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2E-1215-1">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.8 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2E-1015-1">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.8 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2E-0915-1">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.8 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2E-0815-1">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.8 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2E-0715-1">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.8 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2E-0615-1">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.8 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2E-0515-1">
<description>&lt;b&gt;Non-ZIF Type (0.8 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2C-5155-41A">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.3 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2C-3955-41A">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.3 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2C-2955-41A">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.3 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2C-2555-41A">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.3 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF2C-2155-41A">
<description>&lt;b&gt;Low-profile Rotary Backlock Type (0.3 mm-pitch)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
</package>
<package name="XF3B-67">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Connector (0.3-mm Pitch, Dual Contact)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.omron.com/ecb/products/pdf/xf3b.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="XF3B-51">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Connector (0.3-mm Pitch, Dual Contact)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.omron.com/ecb/products/pdf/xf3b.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="XF3B-35">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Connector (0.3-mm Pitch, Dual Contact)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.omron.com/ecb/products/pdf/xf3b.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="XF3B-25">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Connector (0.3-mm Pitch, Dual Contact)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.omron.com/ecb/products/pdf/xf3b.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="XF3B-19">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Connector (0.3-mm Pitch, Dual Contact)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.omron.com/ecb/products/pdf/xf3b.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="XF3B-8">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Connector (0.3-mm Pitch, Dual Contact)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.omron.com/ecb/products/pdf/xf3b.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PV">
<pin name="MSV" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="P">
<pin name="MS" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="XF2*-04?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="25-1" package="XF2L-0425-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-0425-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1536104"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="29C7836"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-05?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1" package="XF2E-0515-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2E-0515-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0754"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-0535-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-0535-1A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0863"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-06?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="P"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1" package="XF2E-0615-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MS" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="14-11" package="XF2G-0614-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MS" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="G">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2G-0614-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="89C8494"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-0624-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MS" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-0624-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1430935"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0807"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="25-1" package="XF2L-0625-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MS" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-0625-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1536105"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="29C7842"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-0635-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MS" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-0635-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M1986"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-4A" package="XF2R-0615-4A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MS" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="R">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2R-0615-4A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0943"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-07?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1" package="XF2E-0715-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="25-1" package="XF2L-0725-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-0725-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0868"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-0735-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-0735-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0870"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-08?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1" package="XF2E-0815-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2E-0815-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M9451"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-0824-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-0824-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0811"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-12" package="XF2J-0824-12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="25-1" package="XF2L-0825-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-0825-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0872"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-0835-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-0835-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0874"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-09?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1" package="XF2E-0915-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2E-0915-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M9452"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="25-1" package="XF2L-0925-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-0925-1A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M1991"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-4A" package="XF2R-0915-4A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="R">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2R-0915-4A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0944"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-10?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1" package="XF2E-1015-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2E-1015-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0755"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-1LW" package="XF2H-1015-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2H-1015-1LW"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="12J5134"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-1024-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-1024-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1207843"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="29C7824"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-12" package="XF2J-1024-12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="25-1" package="XF2L-1025-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-1025-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0877"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-1035-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-1035-1A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1430928"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59M3516"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-12?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1" package="XF2E-1215-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-1LW" package="XF2H-1215-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-1224-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-1224-11A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1430936"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0822"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-12" package="XF2J-1224-12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-1224-12A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1430940"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59M3512"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="25-1" package="XF2L-1225-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-1225-1A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M1993"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-1235-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-1235-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0880"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-13?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-1315-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="25-1" package="XF2L-1325-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-1325-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="89C8588"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-1335-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-1335-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0884"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-14?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="14-11" package="XF2G-1414-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2G-1414-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0758"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-1LW" package="XF2H-1415-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2H-1415-1LW"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="12J5137"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-1424-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-1424-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0824"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-15?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1" package="XF2E-1515-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-1535-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-1535-1A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M1997"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-16?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="14-11" package="XF2G-1614-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="G">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2G-1614-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4785990"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="29C7833"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-1624-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-1624-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0828"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-12" package="XF2J-1624-12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-17?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="17-1" package="XF2E-1715-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="45-31A" package="XF2B-1745-31A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="B">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2B-1745-31A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0750"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-18?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-1815-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2H-1815-1LW"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="12J5138"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-1824-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-1824-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="89C8565"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-12" package="XF2J-1824-12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="25-1" package="XF2L-1825-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-1825-1A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M1999"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-1835-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-1835-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1430929"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="89C8591"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-4A" package="XF2R-1815-4A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="R">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2R-1815-4A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0945"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-19?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="35-1" package="XF2L-1935-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-1935-1A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M2001"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-20?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1" package="XF2E-2015-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="E">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2E-2015-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M9453"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-1LW" package="XF2H-2015-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-2024-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-2024-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1430937"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="29C7825"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-12" package="XF2J-2024-12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-2024-12A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1430941"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59M3514"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-2035-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-2035-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0893"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-21?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-2115-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="25-1" package="XF2L-2125-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-2125-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0895"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-3" package="XF2N-2115-3">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="N">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2N-2115-3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0941"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="55-41A" package="XF2C-2155-41A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2C-2155-41A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="78M3583"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-22?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-2215-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2H-2215-1LW"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="12J5141"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-2224-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-2224-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0840"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-12" package="XF2J-2224-12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-2235-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-2235-1A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1430930"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M2004"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-24?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="14-11" package="XF2G-2414-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="G">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-1LW" package="XF2H-2415-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2H-2415-1LW"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="12J5142"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-2424-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-2424-11A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1206270"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="87K0738"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-2435-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-2435-1A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M2005"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-12" package="XF2J-2424-12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-4A" package="XF2R-2415-4A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="R">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2R-2415-4A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0946"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-23?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="45-31A" package="XF2B-2345-31A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="B">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2B-2345-31A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0751"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-25?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-2515-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="55-41A" package="XF2C-2555-41A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2C-2555-41A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="78M3584"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-26?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-2615-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2H-2615-1LW"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="12J5143"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-2624-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-2624-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="89C8575"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="25-1" package="XF2L-2625-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-2625-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0900"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-28?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-2815-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-2824-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-2824-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="89C8578"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-30?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-3015-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="24-11" package="XF2J-3024-11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="J">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2J-3024-11"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1430938"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0856"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="25-1" package="XF2L-3025-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-3025-1A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1536111"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M2007"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="35-1" package="XF2L-3035-1">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="L">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2L-3035-1A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1430931"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M2008"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-32?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-3215-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2H-3215-1LW"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="12J5145"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-3" package="XF2N-3215-3">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="N">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2N-3215-3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0942"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-33?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-3315-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2H-3315-1LW"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="12J5146"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-34?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-3415-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2H-3415-1LW"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="12J5147"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-4A" package="XF2R-3415-4A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="R">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2R-3415-4A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0947"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-36?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
<gate name="-35" symbol="P"/>
<gate name="-36" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-3615-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value="OMRON COMPONENTS USA"/>
<attribute name="MPN" value="XF2H-3615-1LW"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="12J5149"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-38?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
<gate name="-35" symbol="P"/>
<gate name="-36" symbol="P"/>
<gate name="-37" symbol="P"/>
<gate name="-38" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-3815-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-40?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
<gate name="-35" symbol="P"/>
<gate name="-36" symbol="P"/>
<gate name="-37" symbol="P"/>
<gate name="-38" symbol="P"/>
<gate name="-39" symbol="P"/>
<gate name="-40" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-4015-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="MS" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="MS" pad="40"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-1F" package="XF2M-4015-1F">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="MS" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="MS" pad="40"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="M">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-4A" package="XF2R-4015-4A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="MS" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="MS" pad="40"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="R">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2R-4015-4A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="37M0948"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-42?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
<gate name="-35" symbol="P"/>
<gate name="-36" symbol="P"/>
<gate name="-37" symbol="P"/>
<gate name="-38" symbol="P"/>
<gate name="-39" symbol="P"/>
<gate name="-40" symbol="P"/>
<gate name="-41" symbol="P"/>
<gate name="-42" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-4215-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="MS" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="MS" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="MS" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="MS" pad="42"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-45?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
<gate name="-35" symbol="P"/>
<gate name="-36" symbol="P"/>
<gate name="-37" symbol="P"/>
<gate name="-38" symbol="P"/>
<gate name="-39" symbol="P"/>
<gate name="-40" symbol="P"/>
<gate name="-41" symbol="P"/>
<gate name="-42" symbol="P"/>
<gate name="-43" symbol="P"/>
<gate name="-44" symbol="P"/>
<gate name="-45" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-4515-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="MS" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="MS" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="MS" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="MS" pad="42"/>
<connect gate="-43" pin="MS" pad="43"/>
<connect gate="-44" pin="MS" pad="44"/>
<connect gate="-45" pin="MS" pad="45"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-50?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
<gate name="-35" symbol="P"/>
<gate name="-36" symbol="P"/>
<gate name="-37" symbol="P"/>
<gate name="-38" symbol="P"/>
<gate name="-39" symbol="P"/>
<gate name="-40" symbol="P"/>
<gate name="-41" symbol="P"/>
<gate name="-42" symbol="P"/>
<gate name="-43" symbol="P"/>
<gate name="-44" symbol="P"/>
<gate name="-45" symbol="P"/>
<gate name="-46" symbol="P"/>
<gate name="-47" symbol="P"/>
<gate name="-48" symbol="P"/>
<gate name="-49" symbol="P"/>
<gate name="-50" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-5015-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="MS" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="MS" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="MS" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="MS" pad="42"/>
<connect gate="-43" pin="MS" pad="43"/>
<connect gate="-44" pin="MS" pad="44"/>
<connect gate="-45" pin="MS" pad="45"/>
<connect gate="-46" pin="MS" pad="46"/>
<connect gate="-47" pin="MS" pad="47"/>
<connect gate="-48" pin="MS" pad="48"/>
<connect gate="-49" pin="MS" pad="49"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-50" pin="MS" pad="50"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="15-1F" package="XF2M-5015-1F">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="MS" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="MS" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="MS" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="MS" pad="42"/>
<connect gate="-43" pin="MS" pad="43"/>
<connect gate="-44" pin="MS" pad="44"/>
<connect gate="-45" pin="MS" pad="45"/>
<connect gate="-46" pin="MS" pad="46"/>
<connect gate="-47" pin="MS" pad="47"/>
<connect gate="-48" pin="MS" pad="48"/>
<connect gate="-49" pin="MS" pad="49"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-50" pin="MS" pad="50"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="M">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-53?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector 53 Pin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
<gate name="-35" symbol="P"/>
<gate name="-36" symbol="P"/>
<gate name="-37" symbol="P"/>
<gate name="-38" symbol="P"/>
<gate name="-39" symbol="P"/>
<gate name="-40" symbol="P"/>
<gate name="-41" symbol="P"/>
<gate name="-42" symbol="P"/>
<gate name="-43" symbol="P"/>
<gate name="-44" symbol="P"/>
<gate name="-45" symbol="P"/>
<gate name="-46" symbol="P"/>
<gate name="-47" symbol="P"/>
<gate name="-48" symbol="P"/>
<gate name="-49" symbol="P"/>
<gate name="-50" symbol="P"/>
<gate name="-51" symbol="P"/>
<gate name="-52" symbol="P"/>
<gate name="-53" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="15-1LW" package="XF2H-5315-1LW">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="MS" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="MS" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="MS" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="MS" pad="42"/>
<connect gate="-43" pin="MS" pad="43"/>
<connect gate="-44" pin="MS" pad="44"/>
<connect gate="-45" pin="MS" pad="45"/>
<connect gate="-46" pin="MS" pad="46"/>
<connect gate="-47" pin="MS" pad="47"/>
<connect gate="-48" pin="MS" pad="48"/>
<connect gate="-49" pin="MS" pad="49"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-50" pin="MS" pad="50"/>
<connect gate="-51" pin="MS" pad="51"/>
<connect gate="-52" pin="MS" pad="52"/>
<connect gate="-53" pin="MS" pad="53"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="H">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-39?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
<gate name="-35" symbol="P"/>
<gate name="-36" symbol="P"/>
<gate name="-37" symbol="P"/>
<gate name="-38" symbol="P"/>
<gate name="-39" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="55-41A" package="XF2C-3955-41A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="MS" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XF2C-3955-41A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1430934"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="78M3587"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-29?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="55-41A" package="XF2C-2955-41A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF2*-51?" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;OMRON FPC Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source : http://www.omron.com/ecb/products/pdf/fpc.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
<gate name="-35" symbol="P"/>
<gate name="-36" symbol="P"/>
<gate name="-37" symbol="P"/>
<gate name="-38" symbol="P"/>
<gate name="-39" symbol="P"/>
<gate name="-40" symbol="P"/>
<gate name="-41" symbol="P"/>
<gate name="-42" symbol="P"/>
<gate name="-43" symbol="P"/>
<gate name="-44" symbol="P"/>
<gate name="-45" symbol="P"/>
<gate name="-46" symbol="P"/>
<gate name="-47" symbol="P"/>
<gate name="-48" symbol="P"/>
<gate name="-49" symbol="P"/>
<gate name="-50" symbol="P"/>
<gate name="-51" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="55-41A" package="XF2C-5155-41A">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="MS" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="MS" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="MS" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="MS" pad="42"/>
<connect gate="-43" pin="MS" pad="43"/>
<connect gate="-44" pin="MS" pad="44"/>
<connect gate="-45" pin="MS" pad="45"/>
<connect gate="-46" pin="MS" pad="46"/>
<connect gate="-47" pin="MS" pad="47"/>
<connect gate="-48" pin="MS" pad="48"/>
<connect gate="-49" pin="MS" pad="49"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-50" pin="MS" pad="50"/>
<connect gate="-51" pin="MS" pad="51"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF3B-0845-31A" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Connector (0.3-mm Pitch, Dual Contact)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.omron.com/ecb/products/pdf/xf3b.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XF3B-8">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF3B-1945-31A" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Connector (0.3-mm Pitch, Dual Contact)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.omron.com/ecb/products/pdf/xf3b.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XF3B-19">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF3B-2545-31A" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Connector (0.3-mm Pitch, Dual Contact)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.omron.com/ecb/products/pdf/xf3b.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XF3B-25">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF3B-3545-31A" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Connector (0.3-mm Pitch, Dual Contact)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.omron.com/ecb/products/pdf/xf3b.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
<gate name="-35" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XF3B-35">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF3B-5145-31A" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Connector (0.3-mm Pitch, Dual Contact)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.omron.com/ecb/products/pdf/xf3b.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
<gate name="-35" symbol="P"/>
<gate name="-36" symbol="P"/>
<gate name="-37" symbol="P"/>
<gate name="-38" symbol="P"/>
<gate name="-39" symbol="P"/>
<gate name="-40" symbol="P"/>
<gate name="-41" symbol="P"/>
<gate name="-42" symbol="P"/>
<gate name="-43" symbol="P"/>
<gate name="-44" symbol="P"/>
<gate name="-45" symbol="P"/>
<gate name="-46" symbol="P"/>
<gate name="-47" symbol="P"/>
<gate name="-48" symbol="P"/>
<gate name="-49" symbol="P"/>
<gate name="-50" symbol="P"/>
<gate name="-51" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XF3B-51">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="MS" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="MS" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="MS" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="MS" pad="42"/>
<connect gate="-43" pin="MS" pad="43"/>
<connect gate="-44" pin="MS" pad="44"/>
<connect gate="-45" pin="MS" pad="45"/>
<connect gate="-46" pin="MS" pad="46"/>
<connect gate="-47" pin="MS" pad="47"/>
<connect gate="-48" pin="MS" pad="48"/>
<connect gate="-49" pin="MS" pad="49"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-50" pin="MS" pad="50"/>
<connect gate="-51" pin="MS" pad="51"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XF3B-6745-31A" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Rotary Backlock Connector (0.3-mm Pitch, Dual Contact)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.omron.com/ecb/products/pdf/xf3b.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="PV"/>
<gate name="-2" symbol="P"/>
<gate name="-3" symbol="P"/>
<gate name="-4" symbol="P"/>
<gate name="-5" symbol="P"/>
<gate name="-6" symbol="P"/>
<gate name="-7" symbol="P"/>
<gate name="-8" symbol="P"/>
<gate name="-9" symbol="P"/>
<gate name="-10" symbol="P"/>
<gate name="-11" symbol="P"/>
<gate name="-12" symbol="P"/>
<gate name="-13" symbol="P"/>
<gate name="-14" symbol="P"/>
<gate name="-15" symbol="P"/>
<gate name="-16" symbol="P"/>
<gate name="-17" symbol="P"/>
<gate name="-18" symbol="P"/>
<gate name="-19" symbol="P"/>
<gate name="-20" symbol="P"/>
<gate name="-21" symbol="P"/>
<gate name="-22" symbol="P"/>
<gate name="-23" symbol="P"/>
<gate name="-24" symbol="P"/>
<gate name="-25" symbol="P"/>
<gate name="-26" symbol="P"/>
<gate name="-27" symbol="P"/>
<gate name="-28" symbol="P"/>
<gate name="-29" symbol="P"/>
<gate name="-30" symbol="P"/>
<gate name="-31" symbol="P"/>
<gate name="-32" symbol="P"/>
<gate name="-33" symbol="P"/>
<gate name="-34" symbol="P"/>
<gate name="-35" symbol="P"/>
<gate name="-36" symbol="P"/>
<gate name="-37" symbol="P"/>
<gate name="-38" symbol="P"/>
<gate name="-39" symbol="P"/>
<gate name="-40" symbol="P"/>
<gate name="-41" symbol="P"/>
<gate name="-42" symbol="P"/>
<gate name="-43" symbol="P"/>
<gate name="-44" symbol="P"/>
<gate name="-45" symbol="P"/>
<gate name="-46" symbol="P"/>
<gate name="-47" symbol="P"/>
<gate name="-48" symbol="P"/>
<gate name="-49" symbol="P"/>
<gate name="-50" symbol="P"/>
<gate name="-51" symbol="P"/>
<gate name="-52" symbol="P"/>
<gate name="-53" symbol="P"/>
<gate name="-54" symbol="P"/>
<gate name="-55" symbol="P"/>
<gate name="-56" symbol="P"/>
<gate name="-57" symbol="P"/>
<gate name="-58" symbol="P"/>
<gate name="-59" symbol="P"/>
<gate name="-60" symbol="P"/>
<gate name="-61" symbol="P"/>
<gate name="-62" symbol="P"/>
<gate name="-63" symbol="P"/>
<gate name="-64" symbol="P"/>
<gate name="-65" symbol="P"/>
<gate name="-66" symbol="P"/>
<gate name="-67" symbol="P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XF3B-67">
<connects>
<connect gate="-1" pin="MSV" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="MS" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="MS" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="MS" pad="12"/>
<connect gate="-13" pin="MS" pad="13"/>
<connect gate="-14" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="-15" pin="MS" pad="15"/>
<connect gate="-16" pin="MS" pad="16"/>
<connect gate="-17" pin="MS" pad="17"/>
<connect gate="-18" pin="MS" pad="18"/>
<connect gate="-19" pin="MS" pad="19"/>
<connect gate="-2" pin="MS" pad="2"/>
<connect gate="-20" pin="MS" pad="20"/>
<connect gate="-21" pin="MS" pad="21"/>
<connect gate="-22" pin="MS" pad="22"/>
<connect gate="-23" pin="MS" pad="23"/>
<connect gate="-24" pin="MS" pad="24"/>
<connect gate="-25" pin="MS" pad="25"/>
<connect gate="-26" pin="MS" pad="26"/>
<connect gate="-27" pin="MS" pad="27"/>
<connect gate="-28" pin="MS" pad="28"/>
<connect gate="-29" pin="MS" pad="29"/>
<connect gate="-3" pin="MS" pad="3"/>
<connect gate="-30" pin="MS" pad="30"/>
<connect gate="-31" pin="MS" pad="31"/>
<connect gate="-32" pin="MS" pad="32"/>
<connect gate="-33" pin="MS" pad="33"/>
<connect gate="-34" pin="MS" pad="34"/>
<connect gate="-35" pin="MS" pad="35"/>
<connect gate="-36" pin="MS" pad="36"/>
<connect gate="-37" pin="MS" pad="37"/>
<connect gate="-38" pin="MS" pad="38"/>
<connect gate="-39" pin="MS" pad="39"/>
<connect gate="-4" pin="MS" pad="4"/>
<connect gate="-40" pin="MS" pad="40"/>
<connect gate="-41" pin="MS" pad="41"/>
<connect gate="-42" pin="MS" pad="42"/>
<connect gate="-43" pin="MS" pad="43"/>
<connect gate="-44" pin="MS" pad="44"/>
<connect gate="-45" pin="MS" pad="45"/>
<connect gate="-46" pin="MS" pad="46"/>
<connect gate="-47" pin="MS" pad="47"/>
<connect gate="-48" pin="MS" pad="48"/>
<connect gate="-49" pin="MS" pad="49"/>
<connect gate="-5" pin="MS" pad="5"/>
<connect gate="-50" pin="MS" pad="50"/>
<connect gate="-51" pin="MS" pad="51"/>
<connect gate="-52" pin="MS" pad="52"/>
<connect gate="-53" pin="MS" pad="53"/>
<connect gate="-54" pin="MS" pad="54"/>
<connect gate="-55" pin="MS" pad="55"/>
<connect gate="-56" pin="MS" pad="56"/>
<connect gate="-57" pin="MS" pad="57"/>
<connect gate="-58" pin="MS" pad="58"/>
<connect gate="-59" pin="MS" pad="59"/>
<connect gate="-6" pin="MS" pad="6"/>
<connect gate="-60" pin="MS" pad="60"/>
<connect gate="-61" pin="MS" pad="61"/>
<connect gate="-62" pin="MS" pad="62"/>
<connect gate="-63" pin="MS" pad="63"/>
<connect gate="-64" pin="MS" pad="64"/>
<connect gate="-65" pin="MS" pad="65"/>
<connect gate="-66" pin="MS" pad="66"/>
<connect gate="-67" pin="MS" pad="67"/>
<connect gate="-7" pin="MS" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="MS" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="MS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
