<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;PC/104 Standard/Plus connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;b&gt;pc104standard.pdf&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PC/104 Specification, Version 2.3, June 1996&lt;p&gt;
Copyright 1992-96, PC/104 Consortium
&lt;li&gt;&lt;b&gt;PC104plus.pdf&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PC/104-Plus Specification, Version 1.1, June 1997&lt;p&gt;
Copyright 1992-98, PC/104 Consortium
&lt;/ul&gt;
include &lt;b&gt;Commcon Connector PC/104&lt;/b&gt;, con-commcon.lbr&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ESQT130">
<description>&lt;b&gt;PC/104-Connector J3&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ATS30Q">
<description>&lt;b&gt;PC/104-Connector J3&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PC104-PLUS">
<description>&lt;b&gt;PC/104-Plus 16 bit&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1184C">
<description>&lt;b&gt;COMMCON CONNECTOR PC/104&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PC104-STANDARD">
<description>&lt;b&gt;PC/104 Standard 16 bit&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PIN-B">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-V">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PC104-J1">
<pin name="IOCHCHK" direction="pas"/>
<pin name="SD0" direction="pas"/>
<pin name="SD1" direction="pas"/>
<pin name="SD2" direction="pas"/>
<pin name="SD3" direction="pas"/>
<pin name="SD4" direction="pas"/>
<pin name="SD5" direction="pas"/>
<pin name="SD6" direction="pas"/>
<pin name="SD7" direction="pas"/>
<pin name="IOCHRDY" direction="pas"/>
<pin name="AEN" direction="pas"/>
<pin name="SA0" direction="pas"/>
<pin name="SA1" direction="pas"/>
<pin name="SA2" direction="pas"/>
<pin name="SA3" direction="pas"/>
<pin name="SA4" direction="pas"/>
<pin name="SA5" direction="pas"/>
<pin name="SA6" direction="pas"/>
<pin name="SA7" direction="pas"/>
<pin name="SA8" direction="pas"/>
<pin name="SA9" direction="pas"/>
<pin name="SA10" direction="pas"/>
<pin name="SA11" direction="pas"/>
<pin name="SA12" direction="pas"/>
<pin name="SA13" direction="pas"/>
<pin name="SA14" direction="pas"/>
<pin name="SA15" direction="pas"/>
<pin name="SA16" direction="pas"/>
<pin name="SA17" direction="pas"/>
<pin name="SA18" direction="pas"/>
<pin name="SA19" direction="pas"/>
<pin name="0V@1" direction="pas"/>
<pin name="0V@2" direction="pas"/>
<pin name="RESETDRV" direction="pas"/>
<pin name="+5V@1" direction="pas"/>
<pin name="IRQ9" direction="pas"/>
<pin name="-5V" direction="pas"/>
<pin name="DRQ2" direction="pas"/>
<pin name="-12V" direction="pas"/>
<pin name="ENDXFR" direction="pas"/>
<pin name="+12V" direction="pas"/>
<pin name="KEY" direction="pas"/>
<pin name="SMEMW" direction="pas"/>
<pin name="SMEMR" direction="pas"/>
<pin name="IOW" direction="pas"/>
<pin name="IOR" direction="pas"/>
<pin name="DACK3" direction="pas"/>
<pin name="DRQ3" direction="pas"/>
<pin name="DACK1" direction="pas"/>
<pin name="DRQ1" direction="pas"/>
<pin name="REFRESH" direction="pas"/>
<pin name="SYSCLK" direction="pas"/>
<pin name="IRQ3" direction="pas"/>
<pin name="IRQ4" direction="pas"/>
<pin name="IRQ5" direction="pas"/>
<pin name="IRQ6" direction="pas"/>
<pin name="IRQ7" direction="pas"/>
<pin name="DACK2" direction="pas"/>
<pin name="TC" direction="pas"/>
<pin name="BALE" direction="pas"/>
<pin name="+5V@2" direction="pas"/>
<pin name="OSC" direction="pas"/>
<pin name="0V@3" direction="pas"/>
<pin name="0V@4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PC104-J2">
<pin name="0V@1" direction="pas"/>
<pin name="SBHE" direction="pas"/>
<pin name="LA17" direction="pas"/>
<pin name="LA18" direction="pas"/>
<pin name="LA19" direction="pas"/>
<pin name="LA20" direction="pas"/>
<pin name="LA21" direction="pas"/>
<pin name="LA22" direction="pas"/>
<pin name="LA23" direction="pas"/>
<pin name="SD8" direction="pas"/>
<pin name="SD9" direction="pas"/>
<pin name="SD10" direction="pas"/>
<pin name="SD11" direction="pas"/>
<pin name="SD12" direction="pas"/>
<pin name="SD13" direction="pas"/>
<pin name="SD14" direction="pas"/>
<pin name="SD15" direction="pas"/>
<pin name="MEMR" direction="pas"/>
<pin name="MEMW" direction="pas"/>
<pin name="KEY" direction="pas"/>
<pin name="0V@2" direction="pas"/>
<pin name="0V@3" direction="pas"/>
<pin name="0V@4" direction="pas"/>
<pin name="IOCS16" direction="pas"/>
<pin name="IRQ10" direction="pas"/>
<pin name="IRQ11" direction="pas"/>
<pin name="IRQ12" direction="pas"/>
<pin name="IRQ14" direction="pas"/>
<pin name="IRQ15" direction="pas"/>
<pin name="DACK0" direction="pas"/>
<pin name="DRQ0" direction="pas"/>
<pin name="DACK5" direction="pas"/>
<pin name="DRQ5" direction="pas"/>
<pin name="DACK6" direction="pas"/>
<pin name="DRQ6" direction="pas"/>
<pin name="DACK7" direction="pas"/>
<pin name="DRQ7" direction="pas"/>
<pin name="+5V" direction="pas"/>
<pin name="MASTER" direction="pas"/>
<pin name="MEMCS16" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PC104J3A">
<pin name="5.0V/KEY" direction="pas"/>
<pin name="VI/O" direction="pas"/>
<pin name="AD05" direction="pas"/>
<pin name="C/BEO" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pas"/>
<pin name="AD11" direction="pas"/>
<pin name="AD14" direction="pas"/>
<pin name="+3.3V@1" direction="pas"/>
<pin name="SERR" direction="pas"/>
<pin name="GND@2" direction="pas"/>
<pin name="STOP" direction="pas"/>
<pin name="+3.3V@2" direction="pas"/>
<pin name="FRAME" direction="pas"/>
<pin name="GND@3" direction="pas"/>
<pin name="AD18" direction="pas"/>
<pin name="AD21" direction="pas"/>
<pin name="+3.3V@3" direction="pas"/>
<pin name="IDSEL0" direction="pas"/>
<pin name="AD24" direction="pas"/>
<pin name="GND@4" direction="pas"/>
<pin name="AD29" direction="pas"/>
<pin name="+5V@1" direction="pas"/>
<pin name="REQ0" direction="pas"/>
<pin name="GND@5" direction="pas"/>
<pin name="GNT1" direction="pas"/>
<pin name="+5V@2" direction="pas"/>
<pin name="CLK2" direction="pas"/>
<pin name="GND@6" direction="pas"/>
<pin name="+12V" direction="pas"/>
<pin name="-12V" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PC104J3B">
<pin name="RESERVED@1" direction="pas"/>
<pin name="AD02" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pas"/>
<pin name="AD07" direction="pas"/>
<pin name="AD09" direction="pas"/>
<pin name="VI/O@1" direction="pas"/>
<pin name="AD13" direction="pas"/>
<pin name="C/BE1" direction="pas"/>
<pin name="GND@2" direction="pas"/>
<pin name="PERR" direction="pas"/>
<pin name="+3.3V@1" direction="pas"/>
<pin name="TRDY" direction="pas"/>
<pin name="GND@3" direction="pas"/>
<pin name="AD16" direction="pas"/>
<pin name="+3.3V@2" direction="pas"/>
<pin name="AD20" direction="pas"/>
<pin name="AD23" direction="pas"/>
<pin name="GND@4" direction="pas"/>
<pin name="C/BE3" direction="pas"/>
<pin name="AD26" direction="pas"/>
<pin name="+5V@1" direction="pas"/>
<pin name="AD30" direction="pas"/>
<pin name="GND@5" direction="pas"/>
<pin name="REQ2" direction="pas"/>
<pin name="VI/O@2" direction="pas"/>
<pin name="CLK0" direction="pas"/>
<pin name="+5V@2" direction="pas"/>
<pin name="INTD" direction="pas"/>
<pin name="INTA" direction="pas"/>
<pin name="RESERVED@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PC104J3C">
<pin name="+5V@1" direction="pas"/>
<pin name="AD01" direction="pas"/>
<pin name="AD04" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pas"/>
<pin name="AD08" direction="pas"/>
<pin name="AD10" direction="pas"/>
<pin name="GND@2" direction="pas"/>
<pin name="AD15" direction="pas"/>
<pin name="SB0" direction="pas"/>
<pin name="+3.3V@1" direction="pas"/>
<pin name="LOCK" direction="pas"/>
<pin name="GND@3" direction="pas"/>
<pin name="IRDY" direction="pas"/>
<pin name="+3.3V@2" direction="pas"/>
<pin name="AD17" direction="pas"/>
<pin name="GND@4" direction="pas"/>
<pin name="AD22" direction="pas"/>
<pin name="IDSEL1" direction="pas"/>
<pin name="VI/O" direction="pas"/>
<pin name="AD25" direction="pas"/>
<pin name="AD28" direction="pas"/>
<pin name="GND@5" direction="pas"/>
<pin name="REQ1" direction="pas"/>
<pin name="+5V@2" direction="pas"/>
<pin name="GNT2" direction="pas"/>
<pin name="GND@6" direction="pas"/>
<pin name="CLK3" direction="pas"/>
<pin name="+5V@3" direction="pas"/>
<pin name="INTB" direction="pas"/>
<pin name="RESERVED@3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PC104J3D">
<pin name="AD00" direction="pas"/>
<pin name="+5V@1" direction="pas"/>
<pin name="AD03" direction="pas"/>
<pin name="AD06" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pas"/>
<pin name="M66EN" direction="pas"/>
<pin name="AD12" direction="pas"/>
<pin name="+3.3V@1" direction="pas"/>
<pin name="PAR" direction="pas"/>
<pin name="SDONE" direction="pas"/>
<pin name="GND@2" direction="pas"/>
<pin name="DEVSEL" direction="pas"/>
<pin name="+3.3V@2" direction="pas"/>
<pin name="C/BE2" direction="pas"/>
<pin name="GND@3" direction="pas"/>
<pin name="AD19" direction="pas"/>
<pin name="+3.3V@3" direction="pas"/>
<pin name="IDSEL2" direction="pas"/>
<pin name="IDSEL3" direction="pas"/>
<pin name="GND@4" direction="pas"/>
<pin name="AD27" direction="pas"/>
<pin name="AD31" direction="pas"/>
<pin name="VI/O" direction="pas"/>
<pin name="GNT0" direction="pas"/>
<pin name="GND@5" direction="pas"/>
<pin name="CLK1" direction="pas"/>
<pin name="GND@6" direction="pas"/>
<pin name="RST" direction="pas"/>
<pin name="INTC" direction="pas"/>
<pin name="3.3/KEY" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PIN">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PC104_STANDARD" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;PC/104 Standard 16 bit&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-J1" symbol="PC104-J1"/>
<gate name="-J2" symbol="PC104-J2"/>
<gate name="GND1" symbol="PIN"/>
<gate name="GND2" symbol="PIN"/>
<gate name="GND3" symbol="PIN"/>
<gate name="GND4" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="1" package="PC104-STANDARD">
<connects>
<connect gate="-J1" pin="+12V" pad="B9"/>
<connect gate="-J1" pin="+5V@1" pad="B3"/>
<connect gate="-J1" pin="+5V@2" pad="B29"/>
<connect gate="-J1" pin="-12V" pad="B7"/>
<connect gate="-J1" pin="-5V" pad="B5"/>
<connect gate="-J1" pin="0V@1" pad="A32"/>
<connect gate="-J1" pin="0V@2" pad="B1"/>
<connect gate="-J1" pin="0V@3" pad="B31"/>
<connect gate="-J1" pin="0V@4" pad="B32"/>
<connect gate="-J1" pin="AEN" pad="A11"/>
<connect gate="-J1" pin="BALE" pad="B28"/>
<connect gate="-J1" pin="DACK1" pad="B17"/>
<connect gate="-J1" pin="DACK2" pad="B26"/>
<connect gate="-J1" pin="DACK3" pad="B15"/>
<connect gate="-J1" pin="DRQ1" pad="B18"/>
<connect gate="-J1" pin="DRQ2" pad="B6"/>
<connect gate="-J1" pin="DRQ3" pad="B16"/>
<connect gate="-J1" pin="ENDXFR" pad="B8"/>
<connect gate="-J1" pin="IOCHCHK" pad="A1"/>
<connect gate="-J1" pin="IOCHRDY" pad="A10"/>
<connect gate="-J1" pin="IOR" pad="B14"/>
<connect gate="-J1" pin="IOW" pad="B13"/>
<connect gate="-J1" pin="IRQ3" pad="B25"/>
<connect gate="-J1" pin="IRQ4" pad="B24"/>
<connect gate="-J1" pin="IRQ5" pad="B23"/>
<connect gate="-J1" pin="IRQ6" pad="B22"/>
<connect gate="-J1" pin="IRQ7" pad="B21"/>
<connect gate="-J1" pin="IRQ9" pad="B4"/>
<connect gate="-J1" pin="KEY" pad="B10"/>
<connect gate="-J1" pin="OSC" pad="B30"/>
<connect gate="-J1" pin="REFRESH" pad="B19"/>
<connect gate="-J1" pin="RESETDRV" pad="B2"/>
<connect gate="-J1" pin="SA0" pad="A31"/>
<connect gate="-J1" pin="SA1" pad="A30"/>
<connect gate="-J1" pin="SA10" pad="A21"/>
<connect gate="-J1" pin="SA11" pad="A20"/>
<connect gate="-J1" pin="SA12" pad="A19"/>
<connect gate="-J1" pin="SA13" pad="A18"/>
<connect gate="-J1" pin="SA14" pad="A17"/>
<connect gate="-J1" pin="SA15" pad="A16"/>
<connect gate="-J1" pin="SA16" pad="A15"/>
<connect gate="-J1" pin="SA17" pad="A14"/>
<connect gate="-J1" pin="SA18" pad="A13"/>
<connect gate="-J1" pin="SA19" pad="A12"/>
<connect gate="-J1" pin="SA2" pad="A29"/>
<connect gate="-J1" pin="SA3" pad="A28"/>
<connect gate="-J1" pin="SA4" pad="A27"/>
<connect gate="-J1" pin="SA5" pad="A26"/>
<connect gate="-J1" pin="SA6" pad="A25"/>
<connect gate="-J1" pin="SA7" pad="A24"/>
<connect gate="-J1" pin="SA8" pad="A23"/>
<connect gate="-J1" pin="SA9" pad="A22"/>
<connect gate="-J1" pin="SD0" pad="A9"/>
<connect gate="-J1" pin="SD1" pad="A8"/>
<connect gate="-J1" pin="SD2" pad="A7"/>
<connect gate="-J1" pin="SD3" pad="A6"/>
<connect gate="-J1" pin="SD4" pad="A5"/>
<connect gate="-J1" pin="SD5" pad="A4"/>
<connect gate="-J1" pin="SD6" pad="A3"/>
<connect gate="-J1" pin="SD7" pad="A2"/>
<connect gate="-J1" pin="SMEMR" pad="B12"/>
<connect gate="-J1" pin="SMEMW" pad="B11"/>
<connect gate="-J1" pin="SYSCLK" pad="B20"/>
<connect gate="-J1" pin="TC" pad="B27"/>
<connect gate="-J2" pin="+5V" pad="D16"/>
<connect gate="-J2" pin="0V@1" pad="C0"/>
<connect gate="-J2" pin="0V@2" pad="D0"/>
<connect gate="-J2" pin="0V@3" pad="D18"/>
<connect gate="-J2" pin="0V@4" pad="D19"/>
<connect gate="-J2" pin="DACK0" pad="D8"/>
<connect gate="-J2" pin="DACK5" pad="D10"/>
<connect gate="-J2" pin="DACK6" pad="D12"/>
<connect gate="-J2" pin="DACK7" pad="D14"/>
<connect gate="-J2" pin="DRQ0" pad="D9"/>
<connect gate="-J2" pin="DRQ5" pad="D11"/>
<connect gate="-J2" pin="DRQ6" pad="D13"/>
<connect gate="-J2" pin="DRQ7" pad="D15"/>
<connect gate="-J2" pin="IOCS16" pad="D2"/>
<connect gate="-J2" pin="IRQ10" pad="D3"/>
<connect gate="-J2" pin="IRQ11" pad="D4"/>
<connect gate="-J2" pin="IRQ12" pad="D5"/>
<connect gate="-J2" pin="IRQ14" pad="D7"/>
<connect gate="-J2" pin="IRQ15" pad="D6"/>
<connect gate="-J2" pin="KEY" pad="C19"/>
<connect gate="-J2" pin="LA17" pad="C8"/>
<connect gate="-J2" pin="LA18" pad="C7"/>
<connect gate="-J2" pin="LA19" pad="C6"/>
<connect gate="-J2" pin="LA20" pad="C5"/>
<connect gate="-J2" pin="LA21" pad="C4"/>
<connect gate="-J2" pin="LA22" pad="C3"/>
<connect gate="-J2" pin="LA23" pad="C2"/>
<connect gate="-J2" pin="MASTER" pad="D17"/>
<connect gate="-J2" pin="MEMCS16" pad="D1"/>
<connect gate="-J2" pin="MEMR" pad="C9"/>
<connect gate="-J2" pin="MEMW" pad="C10"/>
<connect gate="-J2" pin="SBHE" pad="C1"/>
<connect gate="-J2" pin="SD10" pad="C13"/>
<connect gate="-J2" pin="SD11" pad="C14"/>
<connect gate="-J2" pin="SD12" pad="C15"/>
<connect gate="-J2" pin="SD13" pad="C16"/>
<connect gate="-J2" pin="SD14" pad="C17"/>
<connect gate="-J2" pin="SD15" pad="C18"/>
<connect gate="-J2" pin="SD8" pad="C11"/>
<connect gate="-J2" pin="SD9" pad="C12"/>
<connect gate="GND1" pin="1" pad="GND@1"/>
<connect gate="GND2" pin="1" pad="GND@2"/>
<connect gate="GND3" pin="1" pad="GND@3"/>
<connect gate="GND4" pin="1" pad="GND@4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC104_PLUS" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;PC/104-Plus 16 bit&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-J1" symbol="PC104-J1"/>
<gate name="-J2" symbol="PC104-J2"/>
<gate name="-J3A-" symbol="PC104J3A"/>
<gate name="-J3B-" symbol="PC104J3B"/>
<gate name="-J3C-" symbol="PC104J3C"/>
<gate name="-J3D-" symbol="PC104J3D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PC104-PLUS">
<connects>
<connect gate="-J1" pin="+12V" pad="B9"/>
<connect gate="-J1" pin="+5V@1" pad="B3"/>
<connect gate="-J1" pin="+5V@2" pad="B29"/>
<connect gate="-J1" pin="-12V" pad="B7"/>
<connect gate="-J1" pin="-5V" pad="B5"/>
<connect gate="-J1" pin="0V@1" pad="A32"/>
<connect gate="-J1" pin="0V@2" pad="B1"/>
<connect gate="-J1" pin="0V@3" pad="B31"/>
<connect gate="-J1" pin="0V@4" pad="B32"/>
<connect gate="-J1" pin="AEN" pad="A11"/>
<connect gate="-J1" pin="BALE" pad="B28"/>
<connect gate="-J1" pin="DACK1" pad="B17"/>
<connect gate="-J1" pin="DACK2" pad="B26"/>
<connect gate="-J1" pin="DACK3" pad="B15"/>
<connect gate="-J1" pin="DRQ1" pad="B18"/>
<connect gate="-J1" pin="DRQ2" pad="B6"/>
<connect gate="-J1" pin="DRQ3" pad="B16"/>
<connect gate="-J1" pin="ENDXFR" pad="B8"/>
<connect gate="-J1" pin="IOCHCHK" pad="A1"/>
<connect gate="-J1" pin="IOCHRDY" pad="A10"/>
<connect gate="-J1" pin="IOR" pad="B14"/>
<connect gate="-J1" pin="IOW" pad="B13"/>
<connect gate="-J1" pin="IRQ3" pad="B25"/>
<connect gate="-J1" pin="IRQ4" pad="B24"/>
<connect gate="-J1" pin="IRQ5" pad="B23"/>
<connect gate="-J1" pin="IRQ6" pad="B22"/>
<connect gate="-J1" pin="IRQ7" pad="B21"/>
<connect gate="-J1" pin="IRQ9" pad="B4"/>
<connect gate="-J1" pin="KEY" pad="B10"/>
<connect gate="-J1" pin="OSC" pad="B30"/>
<connect gate="-J1" pin="REFRESH" pad="B19"/>
<connect gate="-J1" pin="RESETDRV" pad="B2"/>
<connect gate="-J1" pin="SA0" pad="A31"/>
<connect gate="-J1" pin="SA1" pad="A30"/>
<connect gate="-J1" pin="SA10" pad="A21"/>
<connect gate="-J1" pin="SA11" pad="A20"/>
<connect gate="-J1" pin="SA12" pad="A19"/>
<connect gate="-J1" pin="SA13" pad="A18"/>
<connect gate="-J1" pin="SA14" pad="A17"/>
<connect gate="-J1" pin="SA15" pad="A16"/>
<connect gate="-J1" pin="SA16" pad="A15"/>
<connect gate="-J1" pin="SA17" pad="A14"/>
<connect gate="-J1" pin="SA18" pad="A13"/>
<connect gate="-J1" pin="SA19" pad="A12"/>
<connect gate="-J1" pin="SA2" pad="A29"/>
<connect gate="-J1" pin="SA3" pad="A28"/>
<connect gate="-J1" pin="SA4" pad="A27"/>
<connect gate="-J1" pin="SA5" pad="A26"/>
<connect gate="-J1" pin="SA6" pad="A25"/>
<connect gate="-J1" pin="SA7" pad="A24"/>
<connect gate="-J1" pin="SA8" pad="A23"/>
<connect gate="-J1" pin="SA9" pad="A22"/>
<connect gate="-J1" pin="SD0" pad="A9"/>
<connect gate="-J1" pin="SD1" pad="A8"/>
<connect gate="-J1" pin="SD2" pad="A7"/>
<connect gate="-J1" pin="SD3" pad="A6"/>
<connect gate="-J1" pin="SD4" pad="A5"/>
<connect gate="-J1" pin="SD5" pad="A4"/>
<connect gate="-J1" pin="SD6" pad="A3"/>
<connect gate="-J1" pin="SD7" pad="A2"/>
<connect gate="-J1" pin="SMEMR" pad="B12"/>
<connect gate="-J1" pin="SMEMW" pad="B11"/>
<connect gate="-J1" pin="SYSCLK" pad="B20"/>
<connect gate="-J1" pin="TC" pad="B27"/>
<connect gate="-J2" pin="+5V" pad="D16"/>
<connect gate="-J2" pin="0V@1" pad="C0"/>
<connect gate="-J2" pin="0V@2" pad="D0"/>
<connect gate="-J2" pin="0V@3" pad="D18"/>
<connect gate="-J2" pin="0V@4" pad="D19"/>
<connect gate="-J2" pin="DACK0" pad="D8"/>
<connect gate="-J2" pin="DACK5" pad="D10"/>
<connect gate="-J2" pin="DACK6" pad="D12"/>
<connect gate="-J2" pin="DACK7" pad="D14"/>
<connect gate="-J2" pin="DRQ0" pad="D9"/>
<connect gate="-J2" pin="DRQ5" pad="D11"/>
<connect gate="-J2" pin="DRQ6" pad="D13"/>
<connect gate="-J2" pin="DRQ7" pad="D15"/>
<connect gate="-J2" pin="IOCS16" pad="D2"/>
<connect gate="-J2" pin="IRQ10" pad="D3"/>
<connect gate="-J2" pin="IRQ11" pad="D4"/>
<connect gate="-J2" pin="IRQ12" pad="D5"/>
<connect gate="-J2" pin="IRQ14" pad="D7"/>
<connect gate="-J2" pin="IRQ15" pad="D6"/>
<connect gate="-J2" pin="KEY" pad="C19"/>
<connect gate="-J2" pin="LA17" pad="C8"/>
<connect gate="-J2" pin="LA18" pad="C7"/>
<connect gate="-J2" pin="LA19" pad="C6"/>
<connect gate="-J2" pin="LA20" pad="C5"/>
<connect gate="-J2" pin="LA21" pad="C4"/>
<connect gate="-J2" pin="LA22" pad="C3"/>
<connect gate="-J2" pin="LA23" pad="C2"/>
<connect gate="-J2" pin="MASTER" pad="D17"/>
<connect gate="-J2" pin="MEMCS16" pad="D1"/>
<connect gate="-J2" pin="MEMR" pad="C9"/>
<connect gate="-J2" pin="MEMW" pad="C10"/>
<connect gate="-J2" pin="SBHE" pad="C1"/>
<connect gate="-J2" pin="SD10" pad="C13"/>
<connect gate="-J2" pin="SD11" pad="C14"/>
<connect gate="-J2" pin="SD12" pad="C15"/>
<connect gate="-J2" pin="SD13" pad="C16"/>
<connect gate="-J2" pin="SD14" pad="C17"/>
<connect gate="-J2" pin="SD15" pad="C18"/>
<connect gate="-J2" pin="SD8" pad="C11"/>
<connect gate="-J2" pin="SD9" pad="C12"/>
<connect gate="-J3A-" pin="+12V" pad="J3-A29"/>
<connect gate="-J3A-" pin="+3.3V@1" pad="J3-A8"/>
<connect gate="-J3A-" pin="+3.3V@2" pad="J3-A12"/>
<connect gate="-J3A-" pin="+3.3V@3" pad="J3-A17"/>
<connect gate="-J3A-" pin="+5V@1" pad="J3-A22"/>
<connect gate="-J3A-" pin="+5V@2" pad="J3-A26"/>
<connect gate="-J3A-" pin="-12V" pad="J3-A30"/>
<connect gate="-J3A-" pin="5.0V/KEY" pad="J3-A1"/>
<connect gate="-J3A-" pin="AD05" pad="J3-A3"/>
<connect gate="-J3A-" pin="AD11" pad="J3-A6"/>
<connect gate="-J3A-" pin="AD14" pad="J3-A7"/>
<connect gate="-J3A-" pin="AD18" pad="J3-A15"/>
<connect gate="-J3A-" pin="AD21" pad="J3-A16"/>
<connect gate="-J3A-" pin="AD24" pad="J3-A19"/>
<connect gate="-J3A-" pin="AD29" pad="J3-A21"/>
<connect gate="-J3A-" pin="C/BEO" pad="J3-A4"/>
<connect gate="-J3A-" pin="CLK2" pad="J3-A27"/>
<connect gate="-J3A-" pin="FRAME" pad="J3-A13"/>
<connect gate="-J3A-" pin="GND@1" pad="J3-A5"/>
<connect gate="-J3A-" pin="GND@2" pad="J3-A10"/>
<connect gate="-J3A-" pin="GND@3" pad="J3-A14"/>
<connect gate="-J3A-" pin="GND@4" pad="J3-A20"/>
<connect gate="-J3A-" pin="GND@5" pad="J3-A24"/>
<connect gate="-J3A-" pin="GND@6" pad="J3-A28"/>
<connect gate="-J3A-" pin="GNT1" pad="J3-A25"/>
<connect gate="-J3A-" pin="IDSEL0" pad="J3-A18"/>
<connect gate="-J3A-" pin="REQ0" pad="J3-A23"/>
<connect gate="-J3A-" pin="SERR" pad="J3-A9"/>
<connect gate="-J3A-" pin="STOP" pad="J3-A11"/>
<connect gate="-J3A-" pin="VI/O" pad="J3-A2"/>
<connect gate="-J3B-" pin="+3.3V@1" pad="J3-B11"/>
<connect gate="-J3B-" pin="+3.3V@2" pad="J3-B15"/>
<connect gate="-J3B-" pin="+5V@1" pad="J3-B21"/>
<connect gate="-J3B-" pin="+5V@2" pad="J3-B27"/>
<connect gate="-J3B-" pin="AD02" pad="J3-B2"/>
<connect gate="-J3B-" pin="AD07" pad="J3-B4"/>
<connect gate="-J3B-" pin="AD09" pad="J3-B5"/>
<connect gate="-J3B-" pin="AD13" pad="J3-B7"/>
<connect gate="-J3B-" pin="AD16" pad="J3-B14"/>
<connect gate="-J3B-" pin="AD20" pad="J3-B16"/>
<connect gate="-J3B-" pin="AD23" pad="J3-B17"/>
<connect gate="-J3B-" pin="AD26" pad="J3-B20"/>
<connect gate="-J3B-" pin="AD30" pad="J3-B22"/>
<connect gate="-J3B-" pin="C/BE1" pad="J3-B8"/>
<connect gate="-J3B-" pin="C/BE3" pad="J3-B19"/>
<connect gate="-J3B-" pin="CLK0" pad="J3-B26"/>
<connect gate="-J3B-" pin="GND@1" pad="J3-B3"/>
<connect gate="-J3B-" pin="GND@2" pad="J3-B9"/>
<connect gate="-J3B-" pin="GND@3" pad="J3-B13"/>
<connect gate="-J3B-" pin="GND@4" pad="J3-B18"/>
<connect gate="-J3B-" pin="GND@5" pad="J3-B23"/>
<connect gate="-J3B-" pin="INTA" pad="J3-B29"/>
<connect gate="-J3B-" pin="INTD" pad="J3-B28"/>
<connect gate="-J3B-" pin="PERR" pad="J3-B10"/>
<connect gate="-J3B-" pin="REQ2" pad="J3-B24"/>
<connect gate="-J3B-" pin="RESERVED@1" pad="J3-B1"/>
<connect gate="-J3B-" pin="RESERVED@2" pad="J3-B30"/>
<connect gate="-J3B-" pin="TRDY" pad="J3-B12"/>
<connect gate="-J3B-" pin="VI/O@1" pad="J3-B6"/>
<connect gate="-J3B-" pin="VI/O@2" pad="J3-B25"/>
<connect gate="-J3C-" pin="+3.3V@1" pad="J3-C10"/>
<connect gate="-J3C-" pin="+3.3V@2" pad="J3-C14"/>
<connect gate="-J3C-" pin="+5V@1" pad="J3-C1"/>
<connect gate="-J3C-" pin="+5V@2" pad="J3-C24"/>
<connect gate="-J3C-" pin="+5V@3" pad="J3-C28"/>
<connect gate="-J3C-" pin="AD01" pad="J3-C2"/>
<connect gate="-J3C-" pin="AD04" pad="J3-C3"/>
<connect gate="-J3C-" pin="AD08" pad="J3-C5"/>
<connect gate="-J3C-" pin="AD10" pad="J3-C6"/>
<connect gate="-J3C-" pin="AD15" pad="J3-C8"/>
<connect gate="-J3C-" pin="AD17" pad="J3-C15"/>
<connect gate="-J3C-" pin="AD22" pad="J3-C17"/>
<connect gate="-J3C-" pin="AD25" pad="J3-C20"/>
<connect gate="-J3C-" pin="AD28" pad="J3-C21"/>
<connect gate="-J3C-" pin="CLK3" pad="J3-C27"/>
<connect gate="-J3C-" pin="GND@1" pad="J3-C4"/>
<connect gate="-J3C-" pin="GND@2" pad="J3-C7"/>
<connect gate="-J3C-" pin="GND@3" pad="J3-C12"/>
<connect gate="-J3C-" pin="GND@4" pad="J3-C16"/>
<connect gate="-J3C-" pin="GND@5" pad="J3-C22"/>
<connect gate="-J3C-" pin="GND@6" pad="J3-C26"/>
<connect gate="-J3C-" pin="GNT2" pad="J3-C25"/>
<connect gate="-J3C-" pin="IDSEL1" pad="J3-C18"/>
<connect gate="-J3C-" pin="INTB" pad="J3-C29"/>
<connect gate="-J3C-" pin="IRDY" pad="J3-C13"/>
<connect gate="-J3C-" pin="LOCK" pad="J3-C11"/>
<connect gate="-J3C-" pin="REQ1" pad="J3-C23"/>
<connect gate="-J3C-" pin="RESERVED@3" pad="J3-C30"/>
<connect gate="-J3C-" pin="SB0" pad="J3-C9"/>
<connect gate="-J3C-" pin="VI/O" pad="J3-C19"/>
<connect gate="-J3D-" pin="+3.3V@1" pad="J3-D8"/>
<connect gate="-J3D-" pin="+3.3V@2" pad="J3-D13"/>
<connect gate="-J3D-" pin="+3.3V@3" pad="J3-D17"/>
<connect gate="-J3D-" pin="+5V@1" pad="J3-D2"/>
<connect gate="-J3D-" pin="3.3/KEY" pad="J3-D30"/>
<connect gate="-J3D-" pin="AD00" pad="J3-D1"/>
<connect gate="-J3D-" pin="AD03" pad="J3-D3"/>
<connect gate="-J3D-" pin="AD06" pad="J3-D4"/>
<connect gate="-J3D-" pin="AD12" pad="J3-D7"/>
<connect gate="-J3D-" pin="AD19" pad="J3-D16"/>
<connect gate="-J3D-" pin="AD27" pad="J3-D21"/>
<connect gate="-J3D-" pin="AD31" pad="J3-D22"/>
<connect gate="-J3D-" pin="C/BE2" pad="J3-D14"/>
<connect gate="-J3D-" pin="CLK1" pad="J3-D26"/>
<connect gate="-J3D-" pin="DEVSEL" pad="J3-D12"/>
<connect gate="-J3D-" pin="GND@1" pad="J3-D5"/>
<connect gate="-J3D-" pin="GND@2" pad="J3-D11"/>
<connect gate="-J3D-" pin="GND@3" pad="J3-D15"/>
<connect gate="-J3D-" pin="GND@4" pad="J3-D20"/>
<connect gate="-J3D-" pin="GND@5" pad="J3-D25"/>
<connect gate="-J3D-" pin="GND@6" pad="J3-D27"/>
<connect gate="-J3D-" pin="GNT0" pad="J3-D24"/>
<connect gate="-J3D-" pin="IDSEL2" pad="J3-D18"/>
<connect gate="-J3D-" pin="IDSEL3" pad="J3-D19"/>
<connect gate="-J3D-" pin="INTC" pad="J3-D29"/>
<connect gate="-J3D-" pin="M66EN" pad="J3-D6"/>
<connect gate="-J3D-" pin="PAR" pad="J3-D9"/>
<connect gate="-J3D-" pin="RST" pad="J3-D28"/>
<connect gate="-J3D-" pin="SDONE" pad="J3-D10"/>
<connect gate="-J3D-" pin="VI/O" pad="J3-D23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1184C" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;COMMCON CONNECTOR PC/104&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-A1" symbol="PIN-V"/>
<gate name="-A2" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A3" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A4" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A5" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A6" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A7" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A8" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A9" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A10" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A11" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A12" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A13" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A14" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A15" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A16" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A17" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A18" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A19" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A20" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A21" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A22" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A23" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A24" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A25" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A26" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A27" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A28" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A29" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A30" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A31" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A32" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B1" symbol="PIN-V"/>
<gate name="-B2" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B3" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B4" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B5" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B6" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B7" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B8" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B9" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B10" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B11" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B12" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B13" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B14" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B15" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B16" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B17" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B18" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B19" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B20" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B21" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B22" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B23" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B24" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B25" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B26" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B27" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B28" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B29" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B30" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B31" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B32" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A33" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A34" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A35" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A36" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A37" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A38" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A39" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A40" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A41" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A42" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A43" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A44" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A45" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A46" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A47" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A48" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A49" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A50" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A51" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-A52" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B33" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B34" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B35" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B36" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B37" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B38" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B39" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B40" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B41" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B42" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B43" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B44" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B45" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B46" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B47" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B48" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B49" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B50" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B51" symbol="PIN-B"/>
<gate name="-B52" symbol="PIN-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1184C">
<connects>
<connect gate="-A1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="-A10" pin="1" pad="A10"/>
<connect gate="-A11" pin="1" pad="A11"/>
<connect gate="-A12" pin="1" pad="A12"/>
<connect gate="-A13" pin="1" pad="A13"/>
<connect gate="-A14" pin="1" pad="A14"/>
<connect gate="-A15" pin="1" pad="A15"/>
<connect gate="-A16" pin="1" pad="A16"/>
<connect gate="-A17" pin="1" pad="A17"/>
<connect gate="-A18" pin="1" pad="A18"/>
<connect gate="-A19" pin="1" pad="A19"/>
<connect gate="-A2" pin="1" pad="A2"/>
<connect gate="-A20" pin="1" pad="A20"/>
<connect gate="-A21" pin="1" pad="A21"/>
<connect gate="-A22" pin="1" pad="A22"/>
<connect gate="-A23" pin="1" pad="A23"/>
<connect gate="-A24" pin="1" pad="A24"/>
<connect gate="-A25" pin="1" pad="A25"/>
<connect gate="-A26" pin="1" pad="A26"/>
<connect gate="-A27" pin="1" pad="A27"/>
<connect gate="-A28" pin="1" pad="A28"/>
<connect gate="-A29" pin="1" pad="A29"/>
<connect gate="-A3" pin="1" pad="A3"/>
<connect gate="-A30" pin="1" pad="A30"/>
<connect gate="-A31" pin="1" pad="A31"/>
<connect gate="-A32" pin="1" pad="A32"/>
<connect gate="-A33" pin="1" pad="A33"/>
<connect gate="-A34" pin="1" pad="A34"/>
<connect gate="-A35" pin="1" pad="A35"/>
<connect gate="-A36" pin="1" pad="A36"/>
<connect gate="-A37" pin="1" pad="A37"/>
<connect gate="-A38" pin="1" pad="A38"/>
<connect gate="-A39" pin="1" pad="A39"/>
<connect gate="-A4" pin="1" pad="A4"/>
<connect gate="-A40" pin="1" pad="A40"/>
<connect gate="-A41" pin="1" pad="A41"/>
<connect gate="-A42" pin="1" pad="A42"/>
<connect gate="-A43" pin="1" pad="A43"/>
<connect gate="-A44" pin="1" pad="A44"/>
<connect gate="-A45" pin="1" pad="A45"/>
<connect gate="-A46" pin="1" pad="A46"/>
<connect gate="-A47" pin="1" pad="A47"/>
<connect gate="-A48" pin="1" pad="A48"/>
<connect gate="-A49" pin="1" pad="A49"/>
<connect gate="-A5" pin="1" pad="A5"/>
<connect gate="-A50" pin="1" pad="A50"/>
<connect gate="-A51" pin="1" pad="A51"/>
<connect gate="-A52" pin="1" pad="A52"/>
<connect gate="-A6" pin="1" pad="A6"/>
<connect gate="-A7" pin="1" pad="A7"/>
<connect gate="-A8" pin="1" pad="A8"/>
<connect gate="-A9" pin="1" pad="A9"/>
<connect gate="-B1" pin="1" pad="B1"/>
<connect gate="-B10" pin="1" pad="B10"/>
<connect gate="-B11" pin="1" pad="B11"/>
<connect gate="-B12" pin="1" pad="B12"/>
<connect gate="-B13" pin="1" pad="B13"/>
<connect gate="-B14" pin="1" pad="B14"/>
<connect gate="-B15" pin="1" pad="B15"/>
<connect gate="-B16" pin="1" pad="B16"/>
<connect gate="-B17" pin="1" pad="B17"/>
<connect gate="-B18" pin="1" pad="B18"/>
<connect gate="-B19" pin="1" pad="B19"/>
<connect gate="-B2" pin="1" pad="B2"/>
<connect gate="-B20" pin="1" pad="B20"/>
<connect gate="-B21" pin="1" pad="B21"/>
<connect gate="-B22" pin="1" pad="B22"/>
<connect gate="-B23" pin="1" pad="B23"/>
<connect gate="-B24" pin="1" pad="B24"/>
<connect gate="-B25" pin="1" pad="B25"/>
<connect gate="-B26" pin="1" pad="B26"/>
<connect gate="-B27" pin="1" pad="B27"/>
<connect gate="-B28" pin="1" pad="B28"/>
<connect gate="-B29" pin="1" pad="B29"/>
<connect gate="-B3" pin="1" pad="B3"/>
<connect gate="-B30" pin="1" pad="B30"/>
<connect gate="-B31" pin="1" pad="B31"/>
<connect gate="-B32" pin="1" pad="B32"/>
<connect gate="-B33" pin="1" pad="B33"/>
<connect gate="-B34" pin="1" pad="B34"/>
<connect gate="-B35" pin="1" pad="B35"/>
<connect gate="-B36" pin="1" pad="B36"/>
<connect gate="-B37" pin="1" pad="B37"/>
<connect gate="-B38" pin="1" pad="B38"/>
<connect gate="-B39" pin="1" pad="B39"/>
<connect gate="-B4" pin="1" pad="B4"/>
<connect gate="-B40" pin="1" pad="B40"/>
<connect gate="-B41" pin="1" pad="B41"/>
<connect gate="-B42" pin="1" pad="B42"/>
<connect gate="-B43" pin="1" pad="B43"/>
<connect gate="-B44" pin="1" pad="B44"/>
<connect gate="-B45" pin="1" pad="B45"/>
<connect gate="-B46" pin="1" pad="B46"/>
<connect gate="-B47" pin="1" pad="B47"/>
<connect gate="-B48" pin="1" pad="B48"/>
<connect gate="-B49" pin="1" pad="B49"/>
<connect gate="-B5" pin="1" pad="B5"/>
<connect gate="-B50" pin="1" pad="B50"/>
<connect gate="-B51" pin="1" pad="B51"/>
<connect gate="-B52" pin="1" pad="B52"/>
<connect gate="-B6" pin="1" pad="B6"/>
<connect gate="-B7" pin="1" pad="B7"/>
<connect gate="-B8" pin="1" pad="B8"/>
<connect gate="-B9" pin="1" pad="B9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
