<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.4">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt; Grid 3.81 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1803549">
<description>&lt;b&gt;MCV 1,5/14-G-3,81&lt;/b&gt; Grundgehäuse&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 14&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1803549.pdf</description>
</package>
<package name="1827240">
<description>&lt;b&gt;MCVR 1,5/14-ST-3,81&lt;/b&gt; Steckerteil&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 14&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1827240.pdf</description>
</package>
<package name="1803565">
<description>&lt;b&gt;MCV 1,5/16-G-3,81&lt;/b&gt; Grundgehäuse&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 14&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1803565.pdf</description>
</package>
<package name="1827266">
<description>&lt;b&gt;MCVR 1,5/16-ST-3,81&lt;/b&gt; Steckerteil&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 16&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1827266.pdf</description>
</package>
<package name="1789650">
<description>&lt;b&gt;FFKDS/H-3,81&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 12 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 1&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart:Federkraftanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1789650.pdf</description>
</package>
<package name="1705647">
<description>&lt;b&gt;MKDSD 1,5/12-3,81&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 200 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 12&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1705647.pdf</description>
</package>
<package name="1705621">
<description>&lt;b&gt;MKDSD 1,5/10-3,81&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 200 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 10&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1705621.pdf</description>
</package>
<package name="1705605">
<description>&lt;b&gt;MKDSD 1,5/ 8-3,81&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 200 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 8&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1705605.pdf</description>
</package>
<package name="1705566">
<description>&lt;b&gt;MKDSD 1,5/ 4-3,81&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 200 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 4&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1705566.pdf</description>
</package>
<package name="1827185">
<description>&lt;b&gt;MCVR 1,5/ 8-ST-3,81&lt;/b&gt; Steckerteil&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 8&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1827185.pdf</description>
</package>
<package name="1727036">
<description>&lt;b&gt;MKDS 1/ 4-3,81&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de</description>
</package>
<package name="1803497">
<description>&lt;b&gt;MCV 1,5/14-G-3,81&lt;/b&gt; Grundgehäuse&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 9&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Source: https://www.phoenixcontact.com/us/products/1803497</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="FEDERKLEMME_2">
<pin name="1A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHRAUBKLEMME_2">
<pin name="1A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHRAUBKLEMMEV">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHRAUBKLEMME">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PINV">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PIN">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="1789650" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;FFKDS/H-3,81&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 12 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 1&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart:Federkraftanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: 1789650.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FEDERKLEMME_2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1789650">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="A B" route="any"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1705647" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MKDSD 1,5/12-3,81&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 200 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 12&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1705647.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-2" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-3" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-4" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-5" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-6" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-7" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-8" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-9" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-10" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-11" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-12" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1705647">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1A" pad="1.1 1.2" route="any"/>
<connect gate="-10" pin="1A" pad="10.1 10.2" route="any"/>
<connect gate="-11" pin="1A" pad="11.1 11.2" route="any"/>
<connect gate="-12" pin="1A" pad="12.1 12.2" route="any"/>
<connect gate="-2" pin="1A" pad="2.1 2.2" route="any"/>
<connect gate="-3" pin="1A" pad="3.1 3.2" route="any"/>
<connect gate="-4" pin="1A" pad="4.1 4.2" route="any"/>
<connect gate="-5" pin="1A" pad="5.1 5.2" route="any"/>
<connect gate="-6" pin="1A" pad="6.1 6.2" route="any"/>
<connect gate="-7" pin="1A" pad="7.1 7.2" route="any"/>
<connect gate="-8" pin="1A" pad="8.1 8.2" route="any"/>
<connect gate="-9" pin="1A" pad="9.1 9.2" route="any"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1705621" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MKDSD 1,5/10-3,81&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 200 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 12&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1705621.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-2" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-3" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-4" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-5" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-6" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-7" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-8" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-9" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-10" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1705621">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1A" pad="1.1 1.2" route="any"/>
<connect gate="-10" pin="1A" pad="10.1 10.2" route="any"/>
<connect gate="-2" pin="1A" pad="2.1 2.2" route="any"/>
<connect gate="-3" pin="1A" pad="3.1 3.2" route="any"/>
<connect gate="-4" pin="1A" pad="4.1 4.2" route="any"/>
<connect gate="-5" pin="1A" pad="5.1 5.2" route="any"/>
<connect gate="-6" pin="1A" pad="6.1 6.2" route="any"/>
<connect gate="-7" pin="1A" pad="7.1 7.2" route="any"/>
<connect gate="-8" pin="1A" pad="8.1 8.2" route="any"/>
<connect gate="-9" pin="1A" pad="9.1 9.2" route="any"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1705605" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MKDSD 1,5/10-3,81&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 200 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 12&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1705605.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-2" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-3" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-4" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-5" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-6" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-7" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-8" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1705605">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1A" pad="1.1 1.2" route="any"/>
<connect gate="-2" pin="1A" pad="2.1 2.2" route="any"/>
<connect gate="-3" pin="1A" pad="3.1 3.2" route="any"/>
<connect gate="-4" pin="1A" pad="4.1 4.2" route="any"/>
<connect gate="-5" pin="1A" pad="5.1 5.2" route="any"/>
<connect gate="-6" pin="1A" pad="6.1 6.2" route="any"/>
<connect gate="-7" pin="1A" pad="7.1 7.2" route="any"/>
<connect gate="-8" pin="1A" pad="8.1 8.2" route="any"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1705566" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MKDSD 1,5/ 4-3,81&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 200 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 4&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1705566.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-2" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-3" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
<gate name="-4" symbol="SCHRAUBKLEMME_2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1705566">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1A" pad="1.1 1.2" route="any"/>
<connect gate="-2" pin="1A" pad="2.1 2.2" route="any"/>
<connect gate="-3" pin="1A" pad="3.1 3.2" route="any"/>
<connect gate="-4" pin="1A" pad="4.1 4.2" route="any"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1727036" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MKDS 1/4-3,81&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.de</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="SCHRAUBKLEMMEV"/>
<gate name="-2" symbol="SCHRAUBKLEMME"/>
<gate name="-3" symbol="SCHRAUBKLEMME"/>
<gate name="-4" symbol="SCHRAUBKLEMME"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1727036">
<connects>
<connect gate="-1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="MPN" value="1727036"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3704592"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="71C4114"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1803497" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MCV 1,5/14-G-3,81&lt;/b&gt; Grundgehäuse&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 9&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Source: https://www.phoenixcontact.com/us/products/1803497</description>
<gates>
<gate name=".1" symbol="PINV"/>
<gate name=".2" symbol="PIN"/>
<gate name=".3" symbol="PIN"/>
<gate name=".4" symbol="PIN"/>
<gate name=".5" symbol="PIN"/>
<gate name=".6" symbol="PIN"/>
<gate name=".7" symbol="PIN"/>
<gate name=".8" symbol="PIN"/>
<gate name=".9" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1803497">
<connects>
<connect gate=".1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate=".2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate=".3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate=".4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate=".5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate=".6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate=".7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate=".8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate=".9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1803549" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;MCV 1,5/14-G-3,81&lt;/b&gt; Grundgehäuse&lt;p&gt;
Nennstrom: 8 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,81 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 14&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1803549.pdf</description>
<gates>
<gate name=".1" symbol="PINV"/>
<gate name=".2" symbol="PIN"/>
<gate name=".3" symbol="PIN"/>
<gate name=".4" symbol="PIN"/>
<gate name=".5" symbol="PIN"/>
<gate name=".6" symbol="PIN"/>
<gate name=".7" symbol="PIN"/>
<gate name=".8" symbol="PIN"/>
<gate name=".9" symbol="PIN"/>
<gate name=".10" symbol="PIN"/>
<gate name=".11" symbol="PIN"/>
<gate name=".12" symbol="PIN"/>
<gate name=".13" symbol="PIN"/>
<gate name=".14" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1803549">
<connects>
<connect gate=".1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate=".10" pin="1" pad="10"/>
<connect gate=".11" pin="1" pad="11"/>
<connect gate=".12" pin="1" pad="12"/>
<connect gate=".13" pin="1" pad="13"/>
<connect gate=".14" pin="1" pad="14"/>
<connect gate=".2" pin="1" pad="2"/>
<connect gate=".3" pin="1" pad="3"/>
<connect gate=".4" pin="1" pad="4"/>
<connect gate=".5" pin="1" pad="5"/>
<connect gate=".6" pin="1" pad="6"/>
<connect gate=".7" pin="1" pad="7"/>
<connect gate=".8" pin="1" pad="8"/>
<connect gate=".9" pin="1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
