<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4.1">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;PTR Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.&lt;p&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Alte Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Neue Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2DS,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2DS-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AKZ505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AKZ500/2-5.08-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TABLE&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AK300/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK300/3">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK300/4">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK300/5">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK300/6">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK300/7">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK300/8">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK300/9">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK300/10">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK300/11">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK300/12">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/3">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/4">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/5">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/6">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/7">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/8">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/9">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/10">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/11">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/12">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/2-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
<package name="AK500/3-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
<package name="AK500/4-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
<package name="AK500/5-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
<package name="AK500/6-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
<package name="AK500/7-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
<package name="AK500/8-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
<package name="AK500/9-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
<package name="AK500/10-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
<package name="AK500/11-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
<package name="AK500/12-H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
</package>
<package name="AK550/2">
<description>&lt;b&gt;AK550/2-16DS-3.5V&lt;/b&gt; PTR- Meßtechnik&lt;p&gt;
Conrad Elektronik Best. Nr. 729981 - 49</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="KL">
<pin name="KL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KLV">
<pin name="KL" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AK300/2" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK300/2">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK300/3" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK300/3">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK300/4" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK300/4">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK300/5" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK300/5">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK300/6" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK300/6">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK300/7" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK300/7">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK300/8" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK300/8">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK300/9" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK300/9">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK300/10" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK300/10">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK300/11" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KL"/>
<gate name="-11" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK300/11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="KL" pad="11"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK300/12" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KL"/>
<gate name="-11" symbol="KL"/>
<gate name="-12" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK300/12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="KL" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="KL" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/2" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/2">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/3" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/3">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/4" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/4">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/5" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/5">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/6" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/6">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/7" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/7">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/8" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/8">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/9" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/9">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/10" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/10">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/11" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KL"/>
<gate name="-11" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/11">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="KL" pad="11"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/12" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KL"/>
<gate name="-11" symbol="KL"/>
<gate name="-12" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/12">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="KL" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="KL" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/2-H" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/2-H">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/3-H" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/3-H">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/4-H" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/4-H">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/5-H" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/5-H">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/6-H" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/6-H">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/7-H" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/7-H">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/8-H" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/8-H">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/9-H" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/9-H">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/10-H" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/10-H">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/11-H" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KL"/>
<gate name="-11" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/11-H">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="KL" pad="11"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK500/12-H" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL"/>
<gate name="-3" symbol="KL"/>
<gate name="-4" symbol="KL"/>
<gate name="-5" symbol="KL"/>
<gate name="-6" symbol="KL"/>
<gate name="-7" symbol="KL"/>
<gate name="-8" symbol="KL"/>
<gate name="-9" symbol="KL"/>
<gate name="-10" symbol="KL"/>
<gate name="-11" symbol="KL"/>
<gate name="-12" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK500/12-H">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-10" pin="KL" pad="10"/>
<connect gate="-11" pin="KL" pad="11"/>
<connect gate="-12" pin="KL" pad="12"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="KL" pad="3"/>
<connect gate="-4" pin="KL" pad="4"/>
<connect gate="-5" pin="KL" pad="5"/>
<connect gate="-6" pin="KL" pad="6"/>
<connect gate="-7" pin="KL" pad="7"/>
<connect gate="-8" pin="KL" pad="8"/>
<connect gate="-9" pin="KL" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AK550/2" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KLV"/>
<gate name="-2" symbol="KLV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AK550/2">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
