<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Tyco Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C_1720027_A">
<description>&lt;b&gt;Serial ATA &amp; Serial Attached SCSI&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://catalog.tycoelectronics.com .. C_1720027_A.pdf</description>
</package>
<package name="C-5353652-36-3">
<description>&lt;b&gt;ComExpress&lt;/b&gt; (ETXexpress)&lt;p&gt;
Source: http://catalog.tycoelectronics.com .. ENG_CS_889092_0.5mm_FH_Conn_0906.pdf</description>
</package>
<package name="D1200D-20">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="D1200D-16">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="D1200D-12">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="D1200D-10">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="D1200D-8">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="D1200D-6">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="D1200D-4">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SERIAL_ATA-SERIAL_ATTACHED_SCSI">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="17" direction="pas"/>
<pin name="18" direction="pas"/>
<pin name="19" direction="pas"/>
<pin name="20" direction="pas"/>
<pin name="21" direction="pas"/>
<pin name="22" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MECH-PAD3">
<pin name="M@1" direction="pas"/>
<pin name="M@2" direction="pas"/>
<pin name="M@3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="COMEXPRESS">
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_MDI3-" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_MDI3+" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_LINK10" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_LINK10@1" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_MDI2-" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_MDI2+" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_!LINK" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_MDI1-" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_MDI1+" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_MDI0-" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_MDI0+" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_CTREF" direction="pas"/>
<pin name="!SUS_S3" direction="pas"/>
<pin name="SATA0_TX+" direction="pas"/>
<pin name="SATA0_TX-" direction="pas"/>
<pin name="!SUS_S4" direction="pas"/>
<pin name="SATA0_RX+" direction="pas"/>
<pin name="SATA0_RX-" direction="pas"/>
<pin name="GND@2" direction="pas"/>
<pin name="SATA2_TX+" direction="pas"/>
<pin name="SATA2_TX-" direction="pas"/>
<pin name="!SUS_S5" direction="pas"/>
<pin name="SATA2_RX+" direction="pas"/>
<pin name="SATA2_RX-" direction="pas"/>
<pin name="!BATLOW" direction="pas"/>
<pin name="!ATA_ACT" direction="pas"/>
<pin name="AC_SYNC" direction="pas"/>
<pin name="!AC_RST" direction="pas"/>
<pin name="GND@3" direction="pas"/>
<pin name="AC_BITCLK" direction="pas"/>
<pin name="AC_SDOUT" direction="pas"/>
<pin name="BIOS_DISABLE" direction="pas"/>
<pin name="!THRMTRIP" direction="pas"/>
<pin name="USB6-" direction="pas"/>
<pin name="USB6+" direction="pas"/>
<pin name="!USB_6_7_OC" direction="pas"/>
<pin name="USB4-" direction="pas"/>
<pin name="USB4+" direction="pas"/>
<pin name="GND@4" direction="pas"/>
<pin name="USB2-" direction="pas"/>
<pin name="USB2+" direction="pas"/>
<pin name="!USB_2_3_OC" direction="pas"/>
<pin name="USB0-" direction="pas"/>
<pin name="USB0+" direction="pas"/>
<pin name="VCC_RTC" direction="pas"/>
<pin name="!EXCD0_PERST" direction="pas"/>
<pin name="!EXCD0_CPPE" direction="pas"/>
<pin name="LPC_SERIRQ" direction="pas"/>
<pin name="GND@5" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_TX5+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_TX5-" direction="pas"/>
<pin name="GPI0" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_TX4+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_TX4-" direction="pas"/>
<pin name="GND@6" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_TX3+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_TX3-" direction="pas"/>
<pin name="GND@7" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_TX2+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_TX2-" direction="pas"/>
<pin name="GPI1" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_TX1+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_TX1-" direction="pas"/>
<pin name="GND@8" direction="pas"/>
<pin name="GPI2" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_TX0+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_TX0-" direction="pas"/>
<pin name="GND@9" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_A0+" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_A0-" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_A1+" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_A1-" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_A2+" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_A2-" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_VDD_EN" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_A3+" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_A3-" direction="pas"/>
<pin name="GND@10" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_A_CK+" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_A_CK-" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_I2C_CK" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_I2C_DAT" direction="pas"/>
<pin name="GPI3" direction="pas"/>
<pin name="!KBD_RST" direction="pas"/>
<pin name="KBD_A20GATE" direction="pas"/>
<pin name="PCIE0_CK_REF+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE0_CK_REF-" direction="pas"/>
<pin name="GND@11" direction="pas"/>
<pin name="RSVD" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@1" direction="pas"/>
<pin name="GPO0" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@2" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@3" direction="pas"/>
<pin name="GND@12" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@1" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@2" direction="pas"/>
<pin name="GND@13" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@3" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@4" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@5" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@6" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@7" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@8" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@9" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@10" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@11" direction="pas"/>
<pin name="GND@14" direction="pas"/>
<pin name="GND@15" direction="pas"/>
<pin name="GBE0_ACT" direction="pas"/>
<pin name="LPC_FRAME!" direction="pas"/>
<pin name="LPC_AD0" direction="pas"/>
<pin name="LPC_AD1" direction="pas"/>
<pin name="LPC_AD2" direction="pas"/>
<pin name="LPC_AD3" direction="pas"/>
<pin name="!LPC_DRQ0" direction="pas"/>
<pin name="LPC_DRQ1!" direction="pas"/>
<pin name="LPC_CLK" direction="pas"/>
<pin name="GND@16" direction="pas"/>
<pin name="!PWRBTN" direction="pas"/>
<pin name="SMB_CK" direction="pas"/>
<pin name="SMB_DAT" direction="pas"/>
<pin name="SMB_ALERT!" direction="pas"/>
<pin name="SATA1_TX+" direction="pas"/>
<pin name="SATA1_TX-" direction="pas"/>
<pin name="SUS_STAT!" direction="pas"/>
<pin name="SATA1_RX+" direction="pas"/>
<pin name="SATA1_RX-" direction="pas"/>
<pin name="GND@17" direction="pas"/>
<pin name="SATA3_TX+" direction="pas"/>
<pin name="SATA3_TX-" direction="pas"/>
<pin name="PWR_OK" direction="pas"/>
<pin name="SATA3_RX+" direction="pas"/>
<pin name="SATA3_RX-" direction="pas"/>
<pin name="WDT" direction="pas"/>
<pin name="AC_SDIN2" direction="pas"/>
<pin name="AC_SDIN1" direction="pas"/>
<pin name="AC_SDIN0" direction="pas"/>
<pin name="GND@18" direction="pas"/>
<pin name="SPKR" direction="pas"/>
<pin name="I2C_CK" direction="pas"/>
<pin name="I2C_DAT" direction="pas"/>
<pin name="THRM!" direction="pas"/>
<pin name="USB7-" direction="pas"/>
<pin name="USB7+" direction="pas"/>
<pin name="!USB_4_5_OC" direction="pas"/>
<pin name="USB5-" direction="pas"/>
<pin name="USB5+" direction="pas"/>
<pin name="GND@19" direction="pas"/>
<pin name="USB3-" direction="pas"/>
<pin name="USB3+" direction="pas"/>
<pin name="!USB_0_1_OC" direction="pas"/>
<pin name="USB1-" direction="pas"/>
<pin name="USB1+" direction="pas"/>
<pin name="!EXCD1_PERST" direction="pas"/>
<pin name="!EXCD1_CPPE" direction="pas"/>
<pin name="!SYS_RESET" direction="pas"/>
<pin name="!CB_RESET" direction="pas"/>
<pin name="GND@20" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_RX5+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_RX5-" direction="pas"/>
<pin name="GPO1" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_RX4+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_RX4-" direction="pas"/>
<pin name="GPO2" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_RX3+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_RX3-" direction="pas"/>
<pin name="GND@21" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_RX2+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_RX2-" direction="pas"/>
<pin name="GPO3" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_RX1+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_RX1-" direction="pas"/>
<pin name="!WAKE0" direction="pas"/>
<pin name="!WAKE1" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_RX0+" direction="pas"/>
<pin name="PCIE_RX0-" direction="pas"/>
<pin name="GND@22" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_B0+" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_B0-" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_B1+" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_B1-" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_B2+" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_B2-" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_B3+" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_B3-" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_BKLT_EN" direction="pas"/>
<pin name="GND@23" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_B_CK+" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_B_CK-" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_BKLT_CTRL" direction="pas"/>
<pin name="VCC_5V_SBY" direction="pas"/>
<pin name="VCC_5V_SBY@1" direction="pas"/>
<pin name="VCC_5V_SBY@2" direction="pas"/>
<pin name="VCC_5V_SBY@3" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@4" direction="pas"/>
<pin name="VGA_RED" direction="pas"/>
<pin name="GND@24" direction="pas"/>
<pin name="VGA_GRN" direction="pas"/>
<pin name="VGA_BLU" direction="pas"/>
<pin name="VGA_HSYNC" direction="pas"/>
<pin name="VGA_VSYNC" direction="pas"/>
<pin name="VGA_I2C_CK" direction="pas"/>
<pin name="VGA_I2C_DAT" direction="pas"/>
<pin name="TV_DAC_A" direction="pas"/>
<pin name="TV_DAC_B" direction="pas"/>
<pin name="TV_DAC_C" direction="pas"/>
<pin name="GND@25" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@12" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@13" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@14" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@15" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@16" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@17" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@18" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@19" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@20" direction="pas"/>
<pin name="GND@26" direction="pas"/>
<pin name="GND@27" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D7" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D6" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D3" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D15" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D8" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D9" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D2" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D13" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D1" direction="pas"/>
<pin name="GND@28" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D14" direction="pas"/>
<pin name="IDE_IORDY" direction="pas"/>
<pin name="!IDE_IOR" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_PME" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_GNT2" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_REQ2" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_GNT1" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_REQ1" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_GNT0" direction="pas"/>
<pin name="GND@29" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_REQ0" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_RST" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD0" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD2" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD4" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD6" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD8" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD10" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD12" direction="pas"/>
<pin name="GND@30" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD14" direction="pas"/>
<pin name="PCI_C/!BE1" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_PERR" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_LOCK" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_DEVSEL" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_IRDY" direction="pas"/>
<pin name="PCI_C/!BE2" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD17" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD19" direction="pas"/>
<pin name="GND@31" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD21" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD23" direction="pas"/>
<pin name="PCI_C/!BE3" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD25" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD27" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD29" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD31" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_IRQA" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_IRQB" direction="pas"/>
<pin name="GND@32" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX0+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX0-" direction="pas"/>
<pin name="!TYPE0" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX1+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX1-" direction="pas"/>
<pin name="!TYPE1" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX2+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX2-" direction="pas"/>
<pin name="GND@33" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX3+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX3-" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@5" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@6" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX4+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX4-" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@7" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX5+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX5-" direction="pas"/>
<pin name="GND@34" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX6+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX6-" direction="pas"/>
<pin name="SDVO_DATA" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX7+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX7-" direction="pas"/>
<pin name="GND@35" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@8" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX8+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX8-" direction="pas"/>
<pin name="GND@36" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX9+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX9-" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@9" direction="pas"/>
<pin name="GND@37" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX10+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX10-" direction="pas"/>
<pin name="GND@38" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX11+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX11-" direction="pas"/>
<pin name="GND@39" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX12+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX12-" direction="pas"/>
<pin name="GND@40" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX13+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX13-" direction="pas"/>
<pin name="GND@41" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@10" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX14+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX14-" direction="pas"/>
<pin name="GND@42" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX15+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_RX15-" direction="pas"/>
<pin name="GND@43" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@21" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@22" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@23" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@24" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@25" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@26" direction="pas"/>
<pin name="GND@44" direction="pas"/>
<pin name="GND@45" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D5" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D10" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D11" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D12" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D4" direction="pas"/>
<pin name="IDE_D0" direction="pas"/>
<pin name="IDE_REQ" direction="pas"/>
<pin name="!IDE_IOW" direction="pas"/>
<pin name="!IDE_ACK" direction="pas"/>
<pin name="GND@46" direction="pas"/>
<pin name="IDE_IRQ" direction="pas"/>
<pin name="IDE_A0" direction="pas"/>
<pin name="IDE_A1" direction="pas"/>
<pin name="IDE_A2" direction="pas"/>
<pin name="!IDE_CS1" direction="pas"/>
<pin name="!IDE_CS3" direction="pas"/>
<pin name="!IDE_RESET" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_GNT3" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_REQ3" direction="pas"/>
<pin name="GND@47" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD1" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD3" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD5" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD7" direction="pas"/>
<pin name="PCI_C/!BE0" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD9" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD11" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD13" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD15" direction="pas"/>
<pin name="GND@48" direction="pas"/>
<pin name="PCI_PAR" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_SERR" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_STOP" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_TRDY" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_FRAME" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD16" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD18" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD20" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD22" direction="pas"/>
<pin name="GND@49" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD24" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD26" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD28" direction="pas"/>
<pin name="PCI_AD30" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_IRQC" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_IRQD" direction="pas"/>
<pin name="!PCI_CLKRUN" direction="pas"/>
<pin name="PCI_M66EN" direction="pas"/>
<pin name="PCI_CLK" direction="pas"/>
<pin name="GND@50" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX0+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX0-" direction="pas"/>
<pin name="!PEG_LANE_RV" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX1+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX1-" direction="pas"/>
<pin name="!TYPE2" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX2+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX2-" direction="pas"/>
<pin name="GND@51" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX3+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX3-" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@11" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@12" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX4+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX4-" direction="pas"/>
<pin name="GND@52" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX5+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX5-" direction="pas"/>
<pin name="GND@53" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX6+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX6-" direction="pas"/>
<pin name="SDVO_CLK" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX7+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX7-" direction="pas"/>
<pin name="GND@54" direction="pas"/>
<pin name="IDE_CBLID" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX8+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX8-" direction="pas"/>
<pin name="GND@55" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX9+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX9-" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@13" direction="pas"/>
<pin name="GND@56" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX10+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX10-" direction="pas"/>
<pin name="GND@57" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX11+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX11-" direction="pas"/>
<pin name="GND@58" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX12+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX12-" direction="pas"/>
<pin name="GND@59" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX13+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX13-" direction="pas"/>
<pin name="GND@60" direction="pas"/>
<pin name="!PEG_ENABLE" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX14+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX14-" direction="pas"/>
<pin name="GND@61" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX15+" direction="pas"/>
<pin name="PEG_TX15-" direction="pas"/>
<pin name="GND@62" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@27" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@28" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@29" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@30" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@31" direction="pas"/>
<pin name="VCC_12V@32" direction="pas"/>
<pin name="GND@63" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PIN_V">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PIN">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="C_1720027_A" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serial ATA &amp; Serial Attached SCSI&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://catalog.tycoelectronics.com .. C_1720027_A.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SERIAL_ATA-SERIAL_ATTACHED_SCSI"/>
<gate name="-M1" symbol="MECH-PAD3"/>
<gate name="-M2" symbol="MECH-PAD3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="C_1720027_A">
<connects>
<connect gate="-M1" pin="M@1" pad="M1@1"/>
<connect gate="-M1" pin="M@2" pad="M1@2"/>
<connect gate="-M1" pin="M@3" pad="M1@3"/>
<connect gate="-M2" pin="M@1" pad="M2@1"/>
<connect gate="-M2" pin="M@2" pad="M2@2"/>
<connect gate="-M2" pin="M@3" pad="M2@3"/>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="C-5353652-36-3" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;ETX Express&lt;/b&gt; COM Express&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 27&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: http://catalog.tycoelectronics.com .. ENG_CS_889092_0.5mm_FH_Conn_0906.pdf&lt;br&gt;
http://nordic.kontron.com/searchresult/?searchterm=etxe_designguide_v1.4.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="COMEXPRESS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="C-5353652-36-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!AC_RST" pad="A30"/>
<connect gate="G$1" pin="!ATA_ACT" pad="A28"/>
<connect gate="G$1" pin="!BATLOW" pad="A27"/>
<connect gate="G$1" pin="!CB_RESET" pad="B50"/>
<connect gate="G$1" pin="!EXCD0_CPPE" pad="A49"/>
<connect gate="G$1" pin="!EXCD0_PERST" pad="A48"/>
<connect gate="G$1" pin="!EXCD1_CPPE" pad="B48"/>
<connect gate="G$1" pin="!EXCD1_PERST" pad="B47"/>
<connect gate="G$1" pin="!IDE_ACK" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="!IDE_CS1" pad="D16"/>
<connect gate="G$1" pin="!IDE_CS3" pad="D17"/>
<connect gate="G$1" pin="!IDE_IOR" pad="C14"/>
<connect gate="G$1" pin="!IDE_IOW" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="!IDE_RESET" pad="D18"/>
<connect gate="G$1" pin="!KBD_RST" pad="A86"/>
<connect gate="G$1" pin="!LPC_DRQ0" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_CLKRUN" pad="D48"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_DEVSEL" pad="C36"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_FRAME" pad="D36"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_GNT0" pad="C20"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_GNT1" pad="C18"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_GNT2" pad="C16"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_GNT3" pad="D19"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_IRDY" pad="C37"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_IRQA" pad="C49"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_IRQB" pad="C50"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_IRQC" pad="D46"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_IRQD" pad="D47"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_LOCK" pad="C35"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_PERR" pad="C34"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_PME" pad="C15"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_REQ0" pad="C22"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_REQ1" pad="C19"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_REQ2" pad="C17"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_REQ3" pad="D20"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_RST" pad="C23"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_SERR" pad="D33"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_STOP" pad="D34"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCI_TRDY" pad="D35"/>
<connect gate="G$1" pin="!PEG_ENABLE" pad="D97"/>
<connect gate="G$1" pin="!PEG_LANE_RV" pad="D54"/>
<connect gate="G$1" pin="!PWRBTN" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="!SUS_S3" pad="A15"/>
<connect gate="G$1" pin="!SUS_S4" pad="A18"/>
<connect gate="G$1" pin="!SUS_S5" pad="A24"/>
<connect gate="G$1" pin="!SYS_RESET" pad="B49"/>
<connect gate="G$1" pin="!THRMTRIP" pad="A35"/>
<connect gate="G$1" pin="!TYPE0" pad="C54"/>
<connect gate="G$1" pin="!TYPE1" pad="C57"/>
<connect gate="G$1" pin="!TYPE2" pad="D57"/>
<connect gate="G$1" pin="!USB_0_1_OC" pad="B44"/>
<connect gate="G$1" pin="!USB_2_3_OC" pad="A44"/>
<connect gate="G$1" pin="!USB_4_5_OC" pad="B38"/>
<connect gate="G$1" pin="!USB_6_7_OC" pad="A38"/>
<connect gate="G$1" pin="!WAKE0" pad="B66"/>
<connect gate="G$1" pin="!WAKE1" pad="B67"/>
<connect gate="G$1" pin="AC_BITCLK" pad="A32"/>
<connect gate="G$1" pin="AC_SDIN0" pad="B30"/>
<connect gate="G$1" pin="AC_SDIN1" pad="B29"/>
<connect gate="G$1" pin="AC_SDIN2" pad="B28"/>
<connect gate="G$1" pin="AC_SDOUT" pad="A33"/>
<connect gate="G$1" pin="AC_SYNC" pad="A29"/>
<connect gate="G$1" pin="BIOS_DISABLE" pad="A34"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_!LINK" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_ACT" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_CTREF" pad="A14"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_LINK10" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_LINK10@1" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_MDI0+" pad="A13"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_MDI0-" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_MDI1+" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_MDI1-" pad="A9"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_MDI2+" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_MDI2-" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_MDI3+" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="GBE0_MDI3-" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="A80"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="A90"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="A96"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="A100"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@14" pad="A110"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@15" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@16" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@17" pad="B21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@18" pad="B31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@19" pad="B41"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="A21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@20" pad="B51"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@21" pad="B60"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@22" pad="B70"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@23" pad="B80"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@24" pad="B90"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@25" pad="B100"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@26" pad="B110"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@27" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@28" pad="C11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@29" pad="C21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="A31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@30" pad="C31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@31" pad="C41"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@32" pad="C51"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@33" pad="C60"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@34" pad="C70"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@35" pad="C76"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@36" pad="C80"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@37" pad="C84"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@38" pad="C87"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@39" pad="C90"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="A41"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@40" pad="C93"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@41" pad="C96"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@42" pad="C100"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@43" pad="C103"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@44" pad="C110"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@45" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@46" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@47" pad="D21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@48" pad="D31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@49" pad="D41"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="A51"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@50" pad="D51"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@51" pad="D60"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@52" pad="D67"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@53" pad="D70"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@54" pad="D76"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@55" pad="D80"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@56" pad="D84"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@57" pad="D87"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@58" pad="D90"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@59" pad="D93"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="A57"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@60" pad="D96"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@61" pad="D100"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@62" pad="D103"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@63" pad="D110"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="A60"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="A66"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="A70"/>
<connect gate="G$1" pin="GPI0" pad="A54"/>
<connect gate="G$1" pin="GPI1" pad="A63"/>
<connect gate="G$1" pin="GPI2" pad="A67"/>
<connect gate="G$1" pin="GPI3" pad="A85"/>
<connect gate="G$1" pin="GPO0" pad="A93"/>
<connect gate="G$1" pin="GPO1" pad="B54"/>
<connect gate="G$1" pin="GPO2" pad="B57"/>
<connect gate="G$1" pin="GPO3" pad="B63"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_CK" pad="B33"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_DAT" pad="B34"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_A0" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_A1" pad="D14"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_A2" pad="D15"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_CBLID" pad="D77"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D0" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D1" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D10" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D11" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D12" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D13" pad="C9"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D14" pad="C12"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D15" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D2" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D3" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D4" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D5" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D6" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D7" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D8" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_D9" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_IORDY" pad="C13"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_IRQ" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="IDE_REQ" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="KBD_A20GATE" pad="A87"/>
<connect gate="G$1" pin="LPC_AD0" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="LPC_AD1" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="LPC_AD2" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="LPC_AD3" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="LPC_CLK" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="LPC_DRQ1!" pad="B9"/>
<connect gate="G$1" pin="LPC_FRAME!" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="LPC_SERIRQ" pad="A50"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_A0+" pad="A71"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_A0-" pad="A72"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_A1+" pad="A73"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_A1-" pad="A74"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_A2+" pad="A75"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_A2-" pad="A76"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_A3+" pad="A78"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_A3-" pad="A79"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_A_CK+" pad="A81"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_A_CK-" pad="A82"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_B0+" pad="B71"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_B0-" pad="B72"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_B1+" pad="B73"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_B1-" pad="B74"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_B2+" pad="B75"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_B2-" pad="B76"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_B3+" pad="B77"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_B3-" pad="B78"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_BKLT_CTRL" pad="B83"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_BKLT_EN" pad="B79"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_B_CK+" pad="B81"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_B_CK-" pad="B82"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_I2C_CK" pad="A83"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_I2C_DAT" pad="A84"/>
<connect gate="G$1" pin="LVDS_VDD_EN" pad="A77"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE0_CK_REF+" pad="A88"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE0_CK_REF-" pad="A89"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX0+" pad="B68"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX0-" pad="B69"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX1+" pad="B64"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX1-" pad="B65"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX2+" pad="B61"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX2-" pad="B62"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX3+" pad="B58"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX3-" pad="B59"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX4+" pad="B55"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX4-" pad="B56"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX5+" pad="B52"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_RX5-" pad="B53"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX0+" pad="A68"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX0-" pad="A69"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX1+" pad="A64"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX1-" pad="A65"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX2+" pad="A61"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX2-" pad="A62"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX3+" pad="A58"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX3-" pad="A59"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX4+" pad="A55"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX4-" pad="A56"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX5+" pad="A52"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIE_TX5-" pad="A53"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD0" pad="C24"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD1" pad="D22"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD10" pad="C29"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD11" pad="D28"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD12" pad="C30"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD13" pad="D29"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD14" pad="C32"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD15" pad="D30"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD16" pad="D37"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD17" pad="C39"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD18" pad="D38"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD19" pad="C40"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD2" pad="C25"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD20" pad="D39"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD21" pad="C42"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD22" pad="D40"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD23" pad="C43"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD24" pad="D42"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD25" pad="C45"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD26" pad="D43"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD27" pad="C46"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD28" pad="D44"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD29" pad="C47"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD3" pad="D23"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD30" pad="D45"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD31" pad="C48"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD4" pad="C26"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD5" pad="D24"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD6" pad="C27"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD7" pad="D25"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD8" pad="C28"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_AD9" pad="D27"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_C/!BE0" pad="D26"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_C/!BE1" pad="C33"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_C/!BE2" pad="C38"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_C/!BE3" pad="C44"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_CLK" pad="D50"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_M66EN" pad="D49"/>
<connect gate="G$1" pin="PCI_PAR" pad="D32"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX0+" pad="C52"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX0-" pad="C53"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX1+" pad="C55"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX1-" pad="C56"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX10+" pad="C85"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX10-" pad="C86"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX11+" pad="C88"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX11-" pad="C89"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX12+" pad="C91"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX12-" pad="C92"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX13+" pad="C94"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX13-" pad="C95"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX14+" pad="C98"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX14-" pad="C99"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX15+" pad="C101"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX15-" pad="C102"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX2+" pad="C58"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX2-" pad="C59"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX3+" pad="C61"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX3-" pad="C62"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX4+" pad="C65"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX4-" pad="C66"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX5+" pad="C68"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX5-" pad="C69"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX6+" pad="C71"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX6-" pad="C72"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX7+" pad="C74"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX7-" pad="C75"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX8+" pad="C78"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX8-" pad="C79"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX9+" pad="C81"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_RX9-" pad="C82"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX0+" pad="D52"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX0-" pad="D53"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX1+" pad="D55"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX1-" pad="D56"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX10+" pad="D85"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX10-" pad="D86"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX11+" pad="D88"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX11-" pad="D89"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX12+" pad="D91"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX12-" pad="D92"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX13+" pad="D94"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX13-" pad="D95"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX14+" pad="D98"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX14-" pad="D99"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX15+" pad="D101"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX15-" pad="D102"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX2+" pad="D58"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX2-" pad="D59"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX3+" pad="D61"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX3-" pad="D62"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX4+" pad="D65"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX4-" pad="D66"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX5+" pad="D68"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX5-" pad="D69"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX6+" pad="D71"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX6-" pad="D72"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX7+" pad="D74"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX7-" pad="D75"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX8+" pad="D78"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX8-" pad="D79"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX9+" pad="D81"/>
<connect gate="G$1" pin="PEG_TX9-" pad="D82"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR_OK" pad="B24"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD" pad="A91"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@1" pad="A92"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@10" pad="C97"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@11" pad="D63"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@12" pad="D64"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@13" pad="D83"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@2" pad="A94"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@3" pad="A95"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@4" pad="B88"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@5" pad="C63"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@6" pad="C64"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@7" pad="C67"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@8" pad="C77"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@9" pad="C83"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA0_RX+" pad="A19"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA0_RX-" pad="A20"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA0_TX+" pad="A16"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA0_TX-" pad="A17"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA1_RX+" pad="B19"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA1_RX-" pad="B20"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA1_TX+" pad="B16"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA1_TX-" pad="B17"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA2_RX+" pad="A25"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA2_RX-" pad="A26"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA2_TX+" pad="A22"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA2_TX-" pad="A23"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA3_RX+" pad="B25"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA3_RX-" pad="B26"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA3_TX+" pad="B22"/>
<connect gate="G$1" pin="SATA3_TX-" pad="B23"/>
<connect gate="G$1" pin="SDVO_CLK" pad="D73"/>
<connect gate="G$1" pin="SDVO_DATA" pad="C73"/>
<connect gate="G$1" pin="SMB_ALERT!" pad="B15"/>
<connect gate="G$1" pin="SMB_CK" pad="B13"/>
<connect gate="G$1" pin="SMB_DAT" pad="B14"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR" pad="B32"/>
<connect gate="G$1" pin="SUS_STAT!" pad="B18"/>
<connect gate="G$1" pin="THRM!" pad="B35"/>
<connect gate="G$1" pin="TV_DAC_A" pad="B97"/>
<connect gate="G$1" pin="TV_DAC_B" pad="B98"/>
<connect gate="G$1" pin="TV_DAC_C" pad="B99"/>
<connect gate="G$1" pin="USB0+" pad="A46"/>
<connect gate="G$1" pin="USB0-" pad="A45"/>
<connect gate="G$1" pin="USB1+" pad="B46"/>
<connect gate="G$1" pin="USB1-" pad="B45"/>
<connect gate="G$1" pin="USB2+" pad="A43"/>
<connect gate="G$1" pin="USB2-" pad="A42"/>
<connect gate="G$1" pin="USB3+" pad="B43"/>
<connect gate="G$1" pin="USB3-" pad="B42"/>
<connect gate="G$1" pin="USB4+" pad="A40"/>
<connect gate="G$1" pin="USB4-" pad="A39"/>
<connect gate="G$1" pin="USB5+" pad="B40"/>
<connect gate="G$1" pin="USB5-" pad="B39"/>
<connect gate="G$1" pin="USB6+" pad="A37"/>
<connect gate="G$1" pin="USB6-" pad="A36"/>
<connect gate="G$1" pin="USB7+" pad="B37"/>
<connect gate="G$1" pin="USB7-" pad="B36"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V" pad="A97"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@1" pad="A98"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@10" pad="A108"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@11" pad="A109"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@12" pad="B101"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@13" pad="B102"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@14" pad="B103"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@15" pad="B104"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@16" pad="B105"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@17" pad="B106"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@18" pad="B107"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@19" pad="B108"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@2" pad="A99"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@20" pad="B109"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@21" pad="C104"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@22" pad="C105"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@23" pad="C106"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@24" pad="C107"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@25" pad="C108"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@26" pad="C109"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@27" pad="D104"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@28" pad="D105"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@29" pad="D106"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@3" pad="A101"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@30" pad="D107"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@31" pad="D108"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@32" pad="D109"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@4" pad="A102"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@5" pad="A103"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@6" pad="A104"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@7" pad="A105"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@8" pad="A106"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_12V@9" pad="A107"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_5V_SBY" pad="B84"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_5V_SBY@1" pad="B85"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_5V_SBY@2" pad="B86"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_5V_SBY@3" pad="B87"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_RTC" pad="A47"/>
<connect gate="G$1" pin="VGA_BLU" pad="B92"/>
<connect gate="G$1" pin="VGA_GRN" pad="B91"/>
<connect gate="G$1" pin="VGA_HSYNC" pad="B93"/>
<connect gate="G$1" pin="VGA_I2C_CK" pad="B95"/>
<connect gate="G$1" pin="VGA_I2C_DAT" pad="B96"/>
<connect gate="G$1" pin="VGA_RED" pad="B89"/>
<connect gate="G$1" pin="VGA_VSYNC" pad="B94"/>
<connect gate="G$1" pin="WDT" pad="B27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D1200D-20" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-A1" symbol="PIN_V"/>
<gate name="-A2" symbol="PIN"/>
<gate name="-A3" symbol="PIN"/>
<gate name="-A4" symbol="PIN"/>
<gate name="-A5" symbol="PIN"/>
<gate name="-A6" symbol="PIN"/>
<gate name="-A7" symbol="PIN"/>
<gate name="-A8" symbol="PIN"/>
<gate name="-A9" symbol="PIN"/>
<gate name="-A10" symbol="PIN"/>
<gate name="-B1" symbol="PIN"/>
<gate name="-B2" symbol="PIN"/>
<gate name="-B3" symbol="PIN"/>
<gate name="-B4" symbol="PIN"/>
<gate name="-B5" symbol="PIN"/>
<gate name="-B6" symbol="PIN"/>
<gate name="-B7" symbol="PIN"/>
<gate name="-B8" symbol="PIN"/>
<gate name="-B9" symbol="PIN"/>
<gate name="-B10" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D1200D-20">
<connects>
<connect gate="-A1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="-A10" pin="1" pad="A10"/>
<connect gate="-A2" pin="1" pad="A2"/>
<connect gate="-A3" pin="1" pad="A3"/>
<connect gate="-A4" pin="1" pad="A4"/>
<connect gate="-A5" pin="1" pad="A5"/>
<connect gate="-A6" pin="1" pad="A6"/>
<connect gate="-A7" pin="1" pad="A7"/>
<connect gate="-A8" pin="1" pad="A8"/>
<connect gate="-A9" pin="1" pad="A9"/>
<connect gate="-B1" pin="1" pad="B1"/>
<connect gate="-B10" pin="1" pad="B10"/>
<connect gate="-B2" pin="1" pad="B2"/>
<connect gate="-B3" pin="1" pad="B3"/>
<connect gate="-B4" pin="1" pad="B4"/>
<connect gate="-B5" pin="1" pad="B5"/>
<connect gate="-B6" pin="1" pad="B6"/>
<connect gate="-B7" pin="1" pad="B7"/>
<connect gate="-B8" pin="1" pad="B8"/>
<connect gate="-B9" pin="1" pad="B9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D1200D-16" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-A1" symbol="PIN_V"/>
<gate name="-A2" symbol="PIN"/>
<gate name="-A3" symbol="PIN"/>
<gate name="-A4" symbol="PIN"/>
<gate name="-A5" symbol="PIN"/>
<gate name="-A6" symbol="PIN"/>
<gate name="-A7" symbol="PIN"/>
<gate name="-A8" symbol="PIN"/>
<gate name="-B1" symbol="PIN"/>
<gate name="-B2" symbol="PIN"/>
<gate name="-B3" symbol="PIN"/>
<gate name="-B4" symbol="PIN"/>
<gate name="-B5" symbol="PIN"/>
<gate name="-B6" symbol="PIN"/>
<gate name="-B7" symbol="PIN"/>
<gate name="-B8" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D1200D-16">
<connects>
<connect gate="-A1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="-A2" pin="1" pad="A2"/>
<connect gate="-A3" pin="1" pad="A3"/>
<connect gate="-A4" pin="1" pad="A4"/>
<connect gate="-A5" pin="1" pad="A5"/>
<connect gate="-A6" pin="1" pad="A6"/>
<connect gate="-A7" pin="1" pad="A7"/>
<connect gate="-A8" pin="1" pad="A8"/>
<connect gate="-B1" pin="1" pad="B1"/>
<connect gate="-B2" pin="1" pad="B2"/>
<connect gate="-B3" pin="1" pad="B3"/>
<connect gate="-B4" pin="1" pad="B4"/>
<connect gate="-B5" pin="1" pad="B5"/>
<connect gate="-B6" pin="1" pad="B6"/>
<connect gate="-B7" pin="1" pad="B7"/>
<connect gate="-B8" pin="1" pad="B8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D1200D-12" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-A1" symbol="PIN_V"/>
<gate name="-A2" symbol="PIN"/>
<gate name="-A3" symbol="PIN"/>
<gate name="-A4" symbol="PIN"/>
<gate name="-A5" symbol="PIN"/>
<gate name="-A6" symbol="PIN"/>
<gate name="-B1" symbol="PIN"/>
<gate name="-B2" symbol="PIN"/>
<gate name="-B3" symbol="PIN"/>
<gate name="-B4" symbol="PIN"/>
<gate name="-B5" symbol="PIN"/>
<gate name="-B6" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D1200D-12">
<connects>
<connect gate="-A1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="-A2" pin="1" pad="A2"/>
<connect gate="-A3" pin="1" pad="A3"/>
<connect gate="-A4" pin="1" pad="A4"/>
<connect gate="-A5" pin="1" pad="A5"/>
<connect gate="-A6" pin="1" pad="A6"/>
<connect gate="-B1" pin="1" pad="B1"/>
<connect gate="-B2" pin="1" pad="B2"/>
<connect gate="-B3" pin="1" pad="B3"/>
<connect gate="-B4" pin="1" pad="B4"/>
<connect gate="-B5" pin="1" pad="B5"/>
<connect gate="-B6" pin="1" pad="B6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D1200D-10" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-A1" symbol="PIN_V"/>
<gate name="-A2" symbol="PIN"/>
<gate name="-A3" symbol="PIN"/>
<gate name="-A4" symbol="PIN"/>
<gate name="-A5" symbol="PIN"/>
<gate name="-B1" symbol="PIN"/>
<gate name="-B2" symbol="PIN"/>
<gate name="-B3" symbol="PIN"/>
<gate name="-B4" symbol="PIN"/>
<gate name="-B5" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D1200D-10">
<connects>
<connect gate="-A1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="-A2" pin="1" pad="A2"/>
<connect gate="-A3" pin="1" pad="A3"/>
<connect gate="-A4" pin="1" pad="A4"/>
<connect gate="-A5" pin="1" pad="A5"/>
<connect gate="-B1" pin="1" pad="B1"/>
<connect gate="-B2" pin="1" pad="B2"/>
<connect gate="-B3" pin="1" pad="B3"/>
<connect gate="-B4" pin="1" pad="B4"/>
<connect gate="-B5" pin="1" pad="B5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D1200D-8" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-A1" symbol="PIN_V"/>
<gate name="-A2" symbol="PIN"/>
<gate name="-A3" symbol="PIN"/>
<gate name="-A4" symbol="PIN"/>
<gate name="-B1" symbol="PIN"/>
<gate name="-B2" symbol="PIN"/>
<gate name="-B3" symbol="PIN"/>
<gate name="-B4" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D1200D-8">
<connects>
<connect gate="-A1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="-A2" pin="1" pad="A2"/>
<connect gate="-A3" pin="1" pad="A3"/>
<connect gate="-A4" pin="1" pad="A4"/>
<connect gate="-B1" pin="1" pad="B1"/>
<connect gate="-B2" pin="1" pad="B2"/>
<connect gate="-B3" pin="1" pad="B3"/>
<connect gate="-B4" pin="1" pad="B4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D1200D-6" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-A1" symbol="PIN_V"/>
<gate name="-A2" symbol="PIN"/>
<gate name="-A3" symbol="PIN"/>
<gate name="-B1" symbol="PIN"/>
<gate name="-B2" symbol="PIN"/>
<gate name="-B3" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D1200D-6">
<connects>
<connect gate="-A1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="-A2" pin="1" pad="A2"/>
<connect gate="-A3" pin="1" pad="A3"/>
<connect gate="-B1" pin="1" pad="B1"/>
<connect gate="-B2" pin="1" pad="B2"/>
<connect gate="-B3" pin="1" pad="B3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="D1200D-4" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY (V-TYPE)&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f91/0900766b80f911ac.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="-A1" symbol="PIN_V"/>
<gate name="-A2" symbol="PIN"/>
<gate name="-B1" symbol="PIN"/>
<gate name="-B2" symbol="PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="D1200D-4">
<connects>
<connect gate="-A1" pin="1" pad="A1"/>
<connect gate="-A2" pin="1" pad="A2"/>
<connect gate="-B1" pin="1" pad="B1"/>
<connect gate="-B2" pin="1" pad="B2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
