<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;CSR Bluetooth Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.scr.com</description>
<packages>
<package name="LFBGA96">
<description>&lt;b&gt;LFBGA 96&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 19&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: http://www.csrsupport.com/download/1796/CS-101560-DSP1%20BlueCore3-Multimedia%20Product%20Data%20Sheet.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BC358239A">
<pin name="RF_IN" direction="in"/>
<pin name="PIO0/RXEN"/>
<pin name="PIO1/TXEN"/>
<pin name="BAL_MATCH" direction="in"/>
<pin name="RF_CONNECT"/>
<pin name="AUX_DAC" direction="out"/>
<pin name="XTAL_IN" direction="in"/>
<pin name="XTAL_OUT" direction="out"/>
<pin name="UART_TX" direction="out"/>
<pin name="UART_RX" direction="in"/>
<pin name="UART_RTS" direction="hiz"/>
<pin name="UART_CTS" direction="in"/>
<pin name="USB_DP"/>
<pin name="USB_DN"/>
<pin name="PCM_OUT" direction="out"/>
<pin name="PCM_IN" direction="in"/>
<pin name="PCM_SYNC"/>
<pin name="PCM_CLK"/>
<pin name="PIO11"/>
<pin name="PIO10"/>
<pin name="PIO9"/>
<pin name="PIO8"/>
<pin name="PIO7/UART_RX_1_"/>
<pin name="PIO6/CLK_REQ/UART_CTS_1"/>
<pin name="PIO5/USB_DETACH/UART_RTS_1_"/>
<pin name="PIO4/USB_ON/UART_TX_1_"/>
<pin name="PIO3/USB_WAKE_UP/HOST_CLK_REQ"/>
<pin name="PIO2/CLK_REQ"/>
<pin name="AIO0"/>
<pin name="AIO1"/>
<pin name="AIO2"/>
<pin name="AIO3"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="RESETB" direction="in"/>
<pin name="SPI_CSB" direction="in"/>
<pin name="SPI_CLK" direction="in"/>
<pin name="SPI_MOSI" direction="in"/>
<pin name="SPI_MISO" direction="hiz"/>
<pin name="TEST_EN" direction="in"/>
<pin name="AUDIO_IN_P_LEFT" direction="in"/>
<pin name="AUDIO_IN_N_LEFT" direction="in"/>
<pin name="AUDIO_IN_P_RIGHT" direction="in"/>
<pin name="AUDIO_IN_N_RIGHT" direction="in"/>
<pin name="AUDIO_OUT_P_LEFT" direction="out"/>
<pin name="AUDIO_OUT_N_LEFT" direction="out"/>
<pin name="AUDIO_OUT_P_RIGHT" direction="out"/>
<pin name="AUDIO_OUT_N_RIGHT" direction="out"/>
<pin name="VREG_IN" direction="out"/>
<pin name="VDD_USB" direction="in"/>
<pin name="VDD_PIO" direction="in"/>
<pin name="VDD_PADS" direction="in"/>
<pin name="VDD_CORE" direction="in"/>
<pin name="VDD_CORE@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_CORE@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_RADIO" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_LO" direction="in"/>
<pin name="VDD_ANA" direction="in"/>
<pin name="VDD_BAL" direction="out"/>
<pin name="VDD_MEM" direction="in"/>
<pin name="VDD_MEM@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_MEM@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_PADS" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_PADS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_PADS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_CORE" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_CORE@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_RADIO" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_RADIO@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_RADIO@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_LO" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_LO@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_ANA" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_PIO" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_BAL" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_MEM" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_RF" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_RF@1" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="pwr"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@8" direction="nc"/>
<pin name="NC@9" direction="nc"/>
<pin name="NC@10" direction="nc"/>
<pin name="NC@11" direction="nc"/>
<pin name="NC@12" direction="nc"/>
<pin name="NC@13" direction="nc"/>
<pin name="NC@14" direction="nc"/>
<pin name="NC@15" direction="nc"/>
<pin name="NC@16" direction="nc"/>
<pin name="NC@17" direction="nc"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BC358239A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;BlueCore TM 3-Multuimedia&lt;/b&gt; Single Chip Bluetooth® v1.2 System&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 19&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: http://www.csrsupport.com/download/1796/CS-101560-DSP1%20BlueCore3-Multimedia%20Product%20Data%20Sheet.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BC358239A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LFBGA96">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIO0" pad="K5"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO1" pad="J7"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO2" pad="K7"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO3" pad="J8"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_IN_N_LEFT" pad="K3"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_IN_N_RIGHT" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_IN_P_LEFT" pad="K2"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_IN_P_RIGHT" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_OUT_N_LEFT" pad="J3"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_OUT_N_RIGHT" pad="J5"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_OUT_P_LEFT" pad="J4"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_OUT_P_RIGHT" pad="J6"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX_DAC" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="BAL_MATCH" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@10" pad="B9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@11" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@12" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@13" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@14" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@15" pad="F2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@16" pad="H1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@17" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="A9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@9" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_CLK" pad="H10"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_IN" pad="H11"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_OUT" pad="G10"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_SYNC" pad="G11"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0/RXEN" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1/TXEN" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO10" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO11" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2/CLK_REQ" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO3/USB_WAKE_UP/HOST_CLK_REQ" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO4/USB_ON/UART_TX_1_" pad="H9"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO5/USB_DETACH/UART_RTS_1_" pad="J9"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO6/CLK_REQ/UART_CTS_1" pad="K8"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO7/UART_RX_1_" pad="K9"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO8" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO9" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="F9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESETB" pad="G9"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_CONNECT" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_IN" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CLK" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CSB" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MISO" pad="C11"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MOSI" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_EN" pad="E9"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_CTS" pad="K11"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RTS" pad="L11"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RX" pad="J11"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX" pad="J10"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DN" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DP" pad="L9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_ANA" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_BAL" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CORE" pad="F11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CORE@1" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CORE@2" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_LO" pad="J2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_MEM" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_MEM@1" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_MEM@2" pad="K6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PADS" pad="E11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PIO" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_RADIO" pad="E3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_USB" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="VREG_IN" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="C9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_ANA" pad="K4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_BAL" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_CORE" pad="F10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_CORE@1" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_LO" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_LO@1" pad="H3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_MEM" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_PADS" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_PADS@1" pad="E10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_PADS@2" pad="K10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_PIO" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_RADIO" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_RADIO@1" pad="F3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_RADIO@2" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_RF" pad="J1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_RF@1" pad="K1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_IN" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_OUT" pad="L4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
