<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;DAVICOM Semiconductor Inc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.davicom.com.tw&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QF100L-20X14">
<description>&lt;b&gt;QFP 100L&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DM9008">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="BALE" direction="in"/>
<pin name="SA4" direction="in"/>
<pin name="SA5" direction="in"/>
<pin name="SA6" direction="in"/>
<pin name="IRQ3" direction="hiz"/>
<pin name="SA7" direction="in"/>
<pin name="IRQ4" direction="hiz"/>
<pin name="SA8" direction="in"/>
<pin name="IRQ5" direction="hiz"/>
<pin name="SA9" direction="in"/>
<pin name="SA10" direction="in"/>
<pin name="SA11" direction="in"/>
<pin name="SYSCLK" direction="in"/>
<pin name="SA14" direction="in"/>
<pin name="SA15" direction="in"/>
<pin name="SA16" direction="in"/>
<pin name="SA17" direction="in"/>
<pin name="!IOR" direction="in"/>
<pin name="SA18" direction="in"/>
<pin name="!IOW" direction="in"/>
<pin name="SA19" direction="in"/>
<pin name="!SMEMR" direction="in"/>
<pin name="!AEN" direction="in"/>
<pin name="!IOCHRDY" direction="hiz"/>
<pin name="SD0" direction="hiz"/>
<pin name="SD1" direction="hiz"/>
<pin name="SD2" direction="hiz"/>
<pin name="SD3" direction="hiz"/>
<pin name="SD4" direction="hiz"/>
<pin name="SD5" direction="hiz"/>
<pin name="SD6" direction="hiz"/>
<pin name="SD7" direction="hiz"/>
<pin name="IRQ9" direction="hiz"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="TX-" direction="out"/>
<pin name="TX+" direction="out"/>
<pin name="RX-" direction="in"/>
<pin name="RX+" direction="in"/>
<pin name="CD-" direction="in"/>
<pin name="CD+" direction="in"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="TPRX-" direction="in"/>
<pin name="TPRX+" direction="in"/>
<pin name="AVCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="TPTX-" direction="out"/>
<pin name="TPTX+" direction="out"/>
<pin name="AGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="BNCEN" direction="out"/>
<pin name="LILED" direction="oc"/>
<pin name="PA7" direction="out"/>
<pin name="PA6" direction="out"/>
<pin name="PA5" direction="out"/>
<pin name="PA4" direction="out"/>
<pin name="PA3" direction="out"/>
<pin name="PA2" direction="out"/>
<pin name="PA1" direction="out"/>
<pin name="PA0" direction="out"/>
<pin name="MD0/EEDI" direction="hiz"/>
<pin name="MD1/EEDO" direction="hiz"/>
<pin name="MD2/EECK/LEDSW" direction="hiz"/>
<pin name="MD3" direction="hiz"/>
<pin name="MD4" direction="hiz"/>
<pin name="MD5/BNCSW" direction="hiz"/>
<pin name="MD6/SLOT" direction="hiz"/>
<pin name="MD7" direction="hiz"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="X1" direction="out"/>
<pin name="EECS" direction="out"/>
<pin name="!BPCS" direction="out"/>
<pin name="SD15" direction="hiz"/>
<pin name="SD14" direction="hiz"/>
<pin name="SD13" direction="hiz"/>
<pin name="SD12" direction="hiz"/>
<pin name="SD11" direction="hiz"/>
<pin name="SD10" direction="hiz"/>
<pin name="SD9" direction="hiz"/>
<pin name="SD8" direction="hiz"/>
<pin name="!MEMW" direction="in"/>
<pin name="!MEMR" direction="in"/>
<pin name="IRQ15" direction="hiz"/>
<pin name="IRQ12" direction="hiz"/>
<pin name="IRQ11" direction="hiz"/>
<pin name="IRQ10" direction="hiz"/>
<pin name="!IO16" direction="hiz"/>
<pin name="SA0" direction="in"/>
<pin name="SA1" direction="in"/>
<pin name="SA2" direction="in"/>
<pin name="SA3" direction="in"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DM9008" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;ISA/Plug &amp; Play Super Ethernet Contoller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.davicom.com.tw .. DM9008-DS-F02-930914.pdf&lt;p&gt;
&lt;b&gt;ATTENTION&lt;/b&gt;: PAD 5 double definition in data sheet!  SA6 &amp;  LILED&lt;br&gt;
 LILED = pad 55&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DM9008"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QF100L-20X14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!AEN" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!BPCS" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="!IO16" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="!IOCHRDY" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="!IOR" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!IOW" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="!MEMR" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="!MEMW" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="!SMEMR" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@2" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC@1" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC@2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="BALE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="BNCEN" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="CD+" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="CD-" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="EECS" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ10" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ11" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ12" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ15" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ9" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="LILED" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="MD0/EEDI" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="MD1/EEDO" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="MD2/EECK/LEDSW" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="MD3" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="MD4" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="MD5/BNCSW" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="MD6/SLOT" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="MD7" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RX+" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="RX-" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="SA0" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="SA1" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="SA10" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SA11" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SA14" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SA15" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SA16" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SA17" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SA18" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SA19" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SA2" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="SA3" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="SA4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SA5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SA6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SA7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SA8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SA9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SD0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SD1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="SD10" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="SD11" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="SD12" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="SD13" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="SD14" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="SD15" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="SD2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SD3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="SD4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="SD5" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SD6" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SD7" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="SD8" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="SD9" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="SYSCLK" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TPRX+" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="TPRX-" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="TPTX+" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="TPTX-" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="TX+" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="TX-" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="77"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
