<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>Discrete devices (Antenna, Arrrester, Thermistor)</description>
<packages>
<package name="RS-2,5">
<description>&lt;b&gt;Resistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R-5">
<description>&lt;b&gt;Resistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R-7,5">
<description>&lt;b&gt;Resistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PAD-01">
<description>&lt;b&gt;PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EPCOS_N81">
<description>&lt;b&gt;GASENTLADUNGSABLEITER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://de.farnell.com .. 4025.pdf</description>
</package>
<package name="T23-A230X">
<description>&lt;b&gt;3-electrode arrester&lt;/b&gt; B88069X8740B502&lt;p&gt;
Source: EPCOS .. t23a230xx8740.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ANTENNA">
<pin name="1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="THERMIST">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ARRESTER">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ARRESTER3">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ANTENNA" prefix="ANT" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Antenna&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="ANTENNA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PAD-01">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="THERMISTOR_" prefix="TR" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Thermo Resistor&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="THERMIST"/>
</gates>
<devices>
<device name="R-2,5" package="RS-2,5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R-7,5" package="R-7,5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R-5" package="R-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ARRESTER" prefix="F" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;GASENTLADUNGSABLEITER 90V 10KA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DC-Überschlag: 90V; Spannung, Impulsüberschlag: &lt; 600V; Strom, Pulsentlastung, max.: 10kA&lt;br&gt;
Source: http://de.farnell.com .. 4025.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ARRESTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EPCOS_N81">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="T23-A230X" prefix="F">
<description>&lt;b&gt;3-electrode arrester&lt;/b&gt; B88069X8740B502&lt;p&gt;
Source: EPCOS .. t23a230xx8740.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ARRESTER3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="T23-A230X">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
