<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Halbleiter-Bauelemente für Elektropläne&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Autor librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ABSCHALTTHYRISTORDIODE">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="ABSCHALTTHYRISTORDIODE_FORM2">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="BACKWARD_DIODE">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="BEGRENZER">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="DIODE">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="GLEICHRICHTERGERAET">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="KAPAZITAETSDIODE">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="PHOTODIODE">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE_ANODENANSCHLUSS">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE_KATHODENANSCHLUSS">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_ANODENANSCHLUSS">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_KATHODENANSCHLUSS">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE__ANODEN_KATHODENANSCHLUSS_FORM2">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_ANODEN-KATHODENANSCHLUSS_FORM1">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="THYRISTOR">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="TRIAC">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="TUNNELDIODE">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="VARISTOR">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="Z-DIODE">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="ZWEIRICHTUNGSTHYRISTORDIODE_FORM2">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="ANREICHERUNGS_IG_FET_N-KANAL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="ANREICHERUNGS_IG_FET_P-KANAL_AUF_N_SUBSTRAT">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="ANREICHERUNGS_IG_FET_P-KANAL_UND_HERAUSGEFUEHRTEN_SUBSTRATANSCHLUSS">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="IE-FET_MIT_ZWEI_N-KANAELEN_UND_HERAUSGEFUEHRTEM_SUBSTRATANSCHLUSS">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="NPN-TRANSISTOR">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="PNP-PHOTOTRANSISTOR">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="PNP-TRANSISTOR">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SPERRSCHICHT_FET_N-KANAL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SPERRSCHICHT_FET_P-KANAL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="VERARMUNGS_IG_FET_N-KANAL">
<description>Dummy</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ABSCHALTTHYRISTORDIODE">
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ABSCHALTTHYRISTORDIODE_FORM2">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="BACKWARD_DIODE">
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="BEGRENZER">
<pin name="1" direction="in"/>
<pin name="2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="DIODE">
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="GLEICHRICHTERGERAET">
<pin name="L" direction="in"/>
<pin name="+" direction="in"/>
<pin name="N" direction="in"/>
<pin name="-" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="KAPAZITAETSDIODE">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTODIODE">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE_ANODENANSCHLUSS">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE_KATHODENANSCHLUSS">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE">
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="A" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_ANODENANSCHLUSS">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_KATHODENANSCHLUSS">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE__ANODEN_KATHODENANSCHLUSS_FORM2">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="G1" direction="in"/>
<pin name="G2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_ANODEN-KATHODENANSCHLUSS_FORM1">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
<pin name="G1" direction="in"/>
<pin name="G2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="THYRISTOR">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="G" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="TRIAC">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TUNNELDIODE">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="VARISTOR">
<pin name="1" direction="in"/>
<pin name="2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="Z-DIODE">
<pin name="A" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ZWEIRICHTUNGSTHYRISTORDIODE_FORM2">
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ANREICHERUNGS_IG_FET_N-KANAL">
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="S" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ANREICHERUNGS_IG_FET_P-KANAL_AUF_N_SUBSTRAT">
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ANREICHERUNGS_IG_FET_P-KANAL_UND_HERAUSGEFUEHRTEN_SUBSTRATANSCHLUSS">
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="S" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="IE-FET_MIT_ZWEI_N-KANAELEN_UND_HERAUSGEFUEHRTEM_SUBSTRATANSCHLUSS">
<pin name="G1" direction="in"/>
<pin name="G2" direction="in"/>
<pin name="S" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="NPN-TRANSISTOR">
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PNP-PHOTOTRANSISTOR">
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PNP-TRANSISTOR">
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="B" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPERRSCHICHT_FET_N-KANAL">
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="S" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SPERRSCHICHT_FET_P-KANAL">
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="S" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="VERARMUNGS_IG_FET_N-KANAL">
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ABSCHALTTHYRISTORDIODE_STEUEREINGANG_ANODE" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Abschaltthyristordiode mit Anode als Steuereingang</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ABSCHALTTHYRISTORDIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ABSCHALTTHYRISTORDIODE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ABSCHALTTHYRISTORDIODE_STEUEREINGANG_KATHODE" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Abschaltthyristordiode mit Kathode als Steuereingang</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ABSCHALTTHYRISTORDIODE_FORM2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ABSCHALTTHYRISTORDIODE_FORM2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BACKWARD_DIODE" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Backward-Diode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BACKWARD_DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BACKWARD_DIODE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BEGRENZER" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Begrenzer</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BEGRENZER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BEGRENZER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE" prefix="R" uservalue="yes">
<description>Diode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIODE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GLEICHRICHTERGERAET" prefix="R" uservalue="yes">
<description>Gleichrichtergerät</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GLEICHRICHTERGERAET"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GLEICHRICHTERGERAET">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="N" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KAPAZITAETSDIODE" prefix="R" uservalue="yes">
<description>Kapazitätsdiode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KAPAZITAETSDIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KAPAZITAETSDIODE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PHOTODIODE" prefix="B" uservalue="yes">
<description>Photodiode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTODIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PHOTODIODE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Rückwärtsleitende Thyristordiode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE_ANODENANSCHLUSS" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Rückwärtsleitende Thyristordiode mit Steuereingang an Anode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE_ANODENANSCHLUSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE_ANODENANSCHLUSS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE_KATHODENANSCHLUSS" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Rückwärtsleitende Thyristordiode mit Steuereingang an Kathode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE_KATHODENANSCHLUSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RUECKWAERTS_LEITENDE_THYRISTORDIODE_KATHODENANSCHLUSS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE" prefix="R" uservalue="yes">
<description>Rückwärtssperrende Thyristordiode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_ANODENANSCHLUSS" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Rückwärtssperrende Thyristordiode, Anodenanschluss</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_ANODENANSCHLUSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_ANODENANSCHLUSS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_KATHODENANSCHLUSS" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Rückwärtssperrende Thyristordiode, Kathodenanschluss</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_KATHODENANSCHLUSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_KATHODENANSCHLUSS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE__ANODEN_KATHODENANSCHLUSS_FORM2" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Rückwärtssperrende Thyristordiode, Anoden-/Kathodenanschluss</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE__ANODEN_KATHODENANSCHLUSS_FORM2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE__ANODEN_KATHODENANSCHLUSS_FORM2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="G2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_ANODEN-KATHODENANSCHLUSS_FORM1" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Rückwärtssperrende Thyristordiode, Anoden-/Kathodenanschluss</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_ANODEN-KATHODENANSCHLUSS_FORM1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RUECKWAERTS_SPERRENDE_THYRISTORDIODE_ANODEN-KATHODENANSCHLUSS_FORM1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="G2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="THYRISTOR" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Thyristor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="THYRISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="THYRISTOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TRIAC" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Triac</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRIAC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TRIAC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TUNNELDIODE" prefix="R" uservalue="yes">
<description>Tunneldiode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TUNNELDIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TUNNELDIODE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VARISTOR" prefix="R" uservalue="yes">
<description>Varistor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VARISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VARISTOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="Z-DIODE" prefix="R" uservalue="yes">
<description>Z-Diode</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="Z-DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="Z-DIODE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZWEIRICHTUNGS_THYRISTORDIODE_MIT_KLEMME" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Zweirichtungsthyristordiode mit Klemme</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ZWEIRICHTUNGSTHYRISTORDIODE_FORM2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ZWEIRICHTUNGSTHYRISTORDIODE_FORM2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ANREICHERUNGS_IG_FET_N-KANAL" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Anreicherungs-IG-FET, N-Kanal</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANREICHERUNGS_IG_FET_N-KANAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANREICHERUNGS_IG_FET_N-KANAL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ANREICHERUNGS_IG_FET_P-KANAL_AUF_N_SUBSTRAT" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Anreicherungs-IG-FET, P-Kanal auf N-Substrat</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANREICHERUNGS_IG_FET_P-KANAL_AUF_N_SUBSTRAT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANREICHERUNGS_IG_FET_P-KANAL_AUF_N_SUBSTRAT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ANREICHERUNGS_IG_FET_P-KANAL_UND_HERAUSGEFUEHRTEN_SUBSTRATANSCHLUSS" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Anreicherungs-IG-FET, P-Kanal, herausgeführter Substratanschluss</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ANREICHERUNGS_IG_FET_P-KANAL_UND_HERAUSGEFUEHRTEN_SUBSTRATANSCHLUSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANREICHERUNGS_IG_FET_P-KANAL_UND_HERAUSGEFUEHRTEN_SUBSTRATANSCHLUSS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IE-FET_MIT_ZWEI_N-KANAELEN_UND_HERAUSGEFUEHRTEM_SUBSTRATANSCHLUSS" prefix="K" uservalue="yes">
<description>IE-FET mit zwei N-Kanälen, herausgeführter Substratanschluss</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IE-FET_MIT_ZWEI_N-KANAELEN_UND_HERAUSGEFUEHRTEM_SUBSTRATANSCHLUSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="IE-FET_MIT_ZWEI_N-KANAELEN_UND_HERAUSGEFUEHRTEM_SUBSTRATANSCHLUSS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NPN-TRANSISTOR" prefix="K" uservalue="yes">
<description>NPN-Transistor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN-TRANSISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="NPN-TRANSISTOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PNP-PHOTOTRANSISTOR" prefix="K" uservalue="yes">
<description>PNP-Phototransistor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PNP-PHOTOTRANSISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PNP-PHOTOTRANSISTOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PNP-TRANSISTOR" prefix="K" uservalue="yes">
<description>PNP-Transistor</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PNP-TRANSISTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PNP-TRANSISTOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPERRSCHICHT_FET_N-KANAL" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Sperrschicht-FET, N-Kanal</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPERRSCHICHT_FET_N-KANAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SPERRSCHICHT_FET_N-KANAL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SPERRSCHICHT_FET_P-KANAL" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Sperrschicht-FET, P-Kanal</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPERRSCHICHT_FET_P-KANAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SPERRSCHICHT_FET_P-KANAL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VERARMUNGS_IG_FET_N-KANAL" prefix="K" uservalue="yes">
<description>Verarmungs-IG-FET, N-Kanal</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VERARMUNGS_IG_FET_N-KANAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VERARMUNGS_IG_FET_N-KANAL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
