<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Kondensatoren für Elektropläne&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Autor librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIFFERENZIALKONDENSATOR">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="KONDENSATOR_KAPAZITAET_EINSTELLBAR_[TRIMMER]">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="KONDENSATOR_KAPAZITAET_VERAENDERBAR_MIT_ANGABE_DES_BEWEGBAREN_TEILES">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="DURCHFUEHRUNGSKONDENSATOR_KOAXIAL">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="GEPOLTER_ELEKTROLYTKONDENSATOR">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="GEPOLTER_KONDENSATOR">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="KONDENSATOR_KAPAZITAET_ALLGEMEIN">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="KONDENSATOR_MIT_ANZAPFUNG">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="KONDENSATOR_MIT_KENNZEICHNUNG_DES_AUSSENBELAGS">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="UNGEPOLTER_ELEKTROLYTKONDENSATOR">
<description>Dummy</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DIFFERENZIALKONDENSATOR">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KONDENSATOR_KAPAZITAET_EINSTELLBAR_[TRIMMER]">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KONDENSATOR_KAPAZITAET_VERAENDERBAR_MIT_ANGABE_DES_BEWEGBAREN_TEILES">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DURCHFUEHRUNGSKONDENSATOR_KOAXIAL">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GEPOLTER_ELEKTROLYTKONDENSATOR">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GEPOLTER_KONDENSATOR">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KONDENSATOR_KAPAZITAET_ALLGEMEIN">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KONDENSATOR_MIT_ANZAPFUNG">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KONDENSATOR_MIT_KENNZEICHNUNG_DES_AUSSENBELAGS">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UNGEPOLTER_ELEKTROLYTKONDENSATOR">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DIFFERENZIALKONDENSATOR" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Differenzialkondensator</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIFFERENZIALKONDENSATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIFFERENZIALKONDENSATOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KONDENSATOR_KAPAZITAET_EINSTELLBAR_[TRIMMER]" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Kondensator / Kapazität einstellbar (Trimmer)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KONDENSATOR_KAPAZITAET_EINSTELLBAR_[TRIMMER]"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KONDENSATOR_KAPAZITAET_EINSTELLBAR_[TRIMMER]">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KONDENSATOR_KAPAZITAET_VERAENDERBAR_MIT_ANGABE_DES_BEWEGBAREN_TEILES" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Kondensator / Kapazität veränderbar mit Angabe des bewegbaren Teils</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KONDENSATOR_KAPAZITAET_VERAENDERBAR_MIT_ANGABE_DES_BEWEGBAREN_TEILES"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KONDENSATOR_KAPAZITAET_VERAENDERBAR_MIT_ANGABE_DES_BEWEGBAREN_TEILES">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DURCHFUEHRUNGSKONDENSATOR_KOAXIAL" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Durchführungskondensator koaxial</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DURCHFUEHRUNGSKONDENSATOR_KOAXIAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DURCHFUEHRUNGSKONDENSATOR_KOAXIAL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GEPOLTER_ELEKTROLYTKONDENSATOR" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Gepolter Elektrolytkondensator</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GEPOLTER_ELEKTROLYTKONDENSATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GEPOLTER_ELEKTROLYTKONDENSATOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GEPOLTER_KONDENSATOR" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Gepolter Kondensator</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GEPOLTER_KONDENSATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GEPOLTER_KONDENSATOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KONDENSATOR_KAPAZITAET_ALLGEMEIN" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Kondensator / Kapazität allgemein</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KONDENSATOR_KAPAZITAET_ALLGEMEIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KONDENSATOR_KAPAZITAET_ALLGEMEIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KONDENSATOR_MIT_ANZAPFUNG" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Kondensator mit Anzapfung</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KONDENSATOR_MIT_ANZAPFUNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KONDENSATOR_MIT_ANZAPFUNG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KONDENSATOR_MIT_KENNZEICHNUNG_DES_AUSSENBELAGS" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Kondensator mit Kennzeichnung des Außenbelags</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KONDENSATOR_MIT_KENNZEICHNUNG_DES_AUSSENBELAGS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KONDENSATOR_MIT_KENNZEICHNUNG_DES_AUSSENBELAGS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UNGEPOLTER_ELEKTROLYTKONDENSATOR" prefix="C" uservalue="yes">
<description>Ungepolter Elektrolytkondensator</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UNGEPOLTER_ELEKTROLYTKONDENSATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="UNGEPOLTER_ELEKTROLYTKONDENSATOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
