<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>Speicher Programmierbare Steuerungen&lt;p&gt;

&lt;b&gt;MicroSPS&lt;/b&gt; mit Microcip Prozessor PIC18F452-I/PT&lt;br&gt;
&amp;lt;http://www.kanis.de/home/products/microsps/d_microsps.htm&amp;gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;MicroSPS&lt;/b&gt; mit AVR Prozessor ATMEGA32&lt;br&gt;
&amp;lt;www.microsps.com&amp;gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;SIEMATIC S7-1200&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&amp;lt;http://www.automation.siemens.com&amp;gt;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;MITSUBISHI ALPHA&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&amp;lt;http://www.mitsubishi-automation.de/products/microcontrollers_ALPHAXL.html&amp;gt;
&lt;author&gt;Autor librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MICRO_SPS_AVR">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="MICRO_SPS_PIC">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SM_1234_AI4X13BIT-AQ2X14BIT">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="S7-1200_AC/DC/RELAIS">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="S7-1200_DC/DC/DC">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SB_1223_DC/DC">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SB_1232AO1">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SM1222_DO_16X24VDC">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SM1222_DO_16XRELAIS">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SM_1221_DI_8X24VDC">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SM_1221_DI_16X24VDC">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SM_1223_DI-16X24VDC_DO-16X24VDC">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SM_1223_DI-16X24VDC_DO-16XRELAIS">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SM_1231_AI4X13BIT">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="SM_1232_AQ2X14BIT">
<description>Dummy</description>
</package>
<package name="AL2-2PT-ADP">
<description>AL2 2PT ADP</description>
</package>
<package name="AL2-4EX-A2">
<description>AL2 4EX A2</description>
</package>
<package name="AL2-14MR-D">
<description>AL2 14MR D</description>
</package>
<package name="AL2-24MR-A">
<description>AL2 24MR A</description>
</package>
<package name="AL2-24MR-D">
<description>AL2 24MR D</description>
</package>
<package name="AL2-4EYT">
<description>AL2 4EYT</description>
</package>
<package name="AL2-4EYR">
<description>AL2 4EYR</description>
</package>
<package name="AL2-4EX">
<description>AL2 4EX</description>
</package>
<package name="AL2-2DA">
<description>AL2 2DA</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SPS_AVR_AUSGANG_X0">
<pin name="-1" direction="pas"/>
<pin name="-2" direction="pas"/>
<pin name="-3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_AUSGANG_X1">
<pin name="-1" direction="pas"/>
<pin name="-2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_AUSGANG_X2">
<pin name="-1" direction="pas"/>
<pin name="-2" direction="pas"/>
<pin name="-3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_AUSGANG_X4">
<pin name="-1" direction="pas"/>
<pin name="-2" direction="pas"/>
<pin name="-3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_AUSGANG_X3">
<pin name="-1" direction="pas"/>
<pin name="-2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_AUSGANG_X5">
<pin name="-1" direction="pas"/>
<pin name="-2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL0">
<pin name="DI-0" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL1">
<pin name="DI-1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL2">
<pin name="DI-2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL3">
<pin name="DI-3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL4">
<pin name="DI-4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL5">
<pin name="DI-5" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL6">
<pin name="DI-6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL7">
<pin name="DI-7" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_ANALOG0">
<pin name="AI-0" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_ANALOG1">
<pin name="AI-1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_ANALOG2">
<pin name="AI-2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_ANALOG3">
<pin name="AI-3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_VERSORGUNG_EINGANG_ANALOG">
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="+5V" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_VERSORGUNG_EINGANG_DIGITAL">
<pin name="M@1" direction="pas"/>
<pin name="M@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_RS232">
<pin name="TX" direction="pas"/>
<pin name="RX" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_USR">
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="EXT_PWM" direction="pas"/>
<pin name="+5V" direction="pas"/>
<pin name="EXT_REL6" direction="pas"/>
<pin name="PC4" direction="pas"/>
<pin name="PC5" direction="pas"/>
<pin name="PC6" direction="pas"/>
<pin name="PC7" direction="pas"/>
<pin name="PC2" direction="pas"/>
<pin name="PC3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_OC_2">
<pin name="E1" direction="pas"/>
<pin name="E2" direction="pas"/>
<pin name="+12V" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_EXT">
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="+5V" direction="pas"/>
<pin name="+12V" direction="pas"/>
<pin name="PD2" direction="pas"/>
<pin name="PA4" direction="pas"/>
<pin name="TXD" direction="pas"/>
<pin name="RXD" direction="pas"/>
<pin name="CLK_OUT" direction="pas"/>
<pin name="PC1_SDA" direction="pas"/>
<pin name="PC0_SCL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_VERSORGUNG">
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="+12/24V" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_RAHMEN_LU">
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_ISP">
<pin name="SCK" direction="pas"/>
<pin name="MISO" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="+5V" direction="pas"/>
<pin name="MOSI" direction="pas"/>
<pin name="RESET" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_RAHMEN_RU">
</symbol>
<symbol name="SPS_RAHMEN_LO">
</symbol>
<symbol name="SPS_RAHMEN_RO">
</symbol>
<symbol name="SPS_AVR_IR">
</symbol>
<symbol name="SPS_PIC_PROG">
<pin name="PGR" direction="pas"/>
<pin name="PGC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="PGD" direction="pas"/>
<pin name="PGM" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_ANALOG0_GND">
<pin name="AI-0_(4-20MA)" direction="pas"/>
<pin name="GNDA" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_ANALOG1_GND">
<pin name="AI-1_(4-20MA)" direction="pas"/>
<pin name="GNDA" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_ANALOG2_GND">
<pin name="AI-2_(4-20MA)" direction="pas"/>
<pin name="GNDA" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_ANALOG3_GND">
<pin name="AI-3_(4-20MA)" direction="pas"/>
<pin name="GNDA" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_ANALOG4_GND">
<pin name="AI-4" direction="pas"/>
<pin name="GNDA" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_ANALOG5_GND">
<pin name="AI-5_(4-20MA)" direction="pas"/>
<pin name="GNDA" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL0_VPP">
<pin name="DI-0" direction="pas"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL1_VPP">
<pin name="DI-1" direction="pas"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL2_VPP">
<pin name="DI-2" direction="pas"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL3_VPP">
<pin name="DI-3" direction="pas"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL4_VPP">
<pin name="DI-4" direction="pas"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL5_VPP">
<pin name="DI-5" direction="pas"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL6_VPP">
<pin name="DI-6" direction="pas"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_EINGANG_DIGITAL7_VPP">
<pin name="DI-7" direction="pas"/>
<pin name="VPP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AUSGANG_ANALOG0">
<pin name="AO-0#0" direction="pas"/>
<pin name="AO_4-20#0-" direction="pas"/>
<pin name="AO_4-20#0+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AUSGANG_ANALOG1">
<pin name="AO-0#1" direction="pas"/>
<pin name="AO_4-20#1-" direction="pas"/>
<pin name="AO_4-20#1+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AUSGANG_DIGITAL0_GNDP">
<pin name="DO-0" direction="pas"/>
<pin name="GNDP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AUSGANG_DIGITAL1_GNDP">
<pin name="DO-1" direction="pas"/>
<pin name="GNDP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AUSGANG_DIGITAL2_GNDP">
<pin name="DO-2" direction="pas"/>
<pin name="GNDP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AUSGANG_DIGITAL3_GNDP">
<pin name="DO-3" direction="pas"/>
<pin name="GNDP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AUSGANG_DIGITAL4_GNDP">
<pin name="DO-4" direction="pas"/>
<pin name="GNDP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AUSGANG_DIGITAL5_GNDP">
<pin name="DO-5" direction="pas"/>
<pin name="GNDP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AUSGANG_DIGITAL6_GNDP">
<pin name="DO-6" direction="pas"/>
<pin name="GNDP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_AUSGANG_DIGITAL7_GNDP">
<pin name="DO-7" direction="pas"/>
<pin name="GNDP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_PIC_PWR_VIN">
<pin name="VPP@1" direction="pas"/>
<pin name="VPP@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_PIC_PWR_LOGIC">
<pin name="V_LOG" direction="pas"/>
<pin name="GNDP@2" direction="pas"/>
<pin name="GNDP@3" direction="pas"/>
<pin name="GNDP@4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SPS_PIC_INFO">
</symbol>
<symbol name="SPS_PIC_V24">
<pin name="+5V@1" direction="pas"/>
<pin name="TXD/RXD" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="RXD/TXD" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S7-1200_AC/DC/VERSORGUNG">
<pin name="L1" direction="in"/>
<pin name="N" direction="in"/>
<pin name="PE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="S7-1200_DI-A8-B5">
<pin name="A.0" direction="pas"/>
<pin name="A.1" direction="pas"/>
<pin name="A.2" direction="pas"/>
<pin name="A.3" direction="pas"/>
<pin name="A.4" direction="pas"/>
<pin name="A.5" direction="pas"/>
<pin name="A.6" direction="pas"/>
<pin name="A.7" direction="pas"/>
<pin name="B.0" direction="pas"/>
<pin name="B.1" direction="pas"/>
<pin name="B.2" direction="pas"/>
<pin name="B.3" direction="pas"/>
<pin name="B.4" direction="pas"/>
<pin name="B.5" direction="pas"/>
<pin name="1M" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S7-1200_AI-A23">
<pin name="AI.0" direction="pas"/>
<pin name="AI.1" direction="pas"/>
<pin name="2M" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S7-1200_DQA7-DQB1">
<pin name="A.0" direction="pas"/>
<pin name="1L" direction="pas"/>
<pin name="A.1" direction="pas"/>
<pin name="A.2" direction="pas"/>
<pin name="A.3" direction="pas"/>
<pin name="A.4" direction="pas"/>
<pin name="A.5" direction="pas"/>
<pin name="A.6" direction="pas"/>
<pin name="A.7" direction="pas"/>
<pin name="1L1" direction="pas"/>
<pin name="B.0" direction="pas"/>
<pin name="B.1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S7_RAHMEN_LO">
</symbol>
<symbol name="S7_RAHMEN_LU">
</symbol>
<symbol name="S7_RAHMEN_RO">
</symbol>
<symbol name="S7_RAHMEN_RU">
</symbol>
<symbol name="S7-1200_DC/DC/VERSORGUNG">
<pin name="L+" direction="in"/>
<pin name="M" direction="in"/>
<pin name="PE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="S7-1200_24VDC">
<pin name="L+" direction="out"/>
<pin name="M" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="SB_1223_DC/DC">
<pin name="DI.0" direction="pas"/>
<pin name="DI.1" direction="pas"/>
<pin name="DQ.0" direction="pas"/>
<pin name="DQ.1" direction="pas"/>
<pin name="1M" direction="pas"/>
<pin name="L+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S7-1200_DQA7-DQB1_DC">
<pin name="A.0" direction="pas"/>
<pin name="3L+" direction="pas"/>
<pin name="A.1" direction="pas"/>
<pin name="A.2" direction="pas"/>
<pin name="A.3" direction="pas"/>
<pin name="A.4" direction="pas"/>
<pin name="A.5" direction="pas"/>
<pin name="A.6" direction="pas"/>
<pin name="A.7" direction="pas"/>
<pin name="B.0" direction="pas"/>
<pin name="B.1" direction="pas"/>
<pin name="3M" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SB_1232AO1">
<pin name="PE" direction="pas"/>
<pin name="0" direction="pas"/>
<pin name="0M" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1221_DI_8X24VDC">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name="1M" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name="2M" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1221_DI_16X24VDC-1">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name="1M" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name="2M" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1221_DI_16X24VDC-2">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name="1M" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name="2M" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM1222_DO_16XRELAIS-1">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name="M" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name="2L" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
<pin name="L+" direction="pas"/>
<pin name="1L" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM1222_DO_16XRELAIS-2">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name="2L" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
<pin name="3L" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM1222_DO_16X24VDC-2">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM1222_DO_16X24VDC-1">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name="M" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
<pin name="L+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1223_DI_16X24VDC-1">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name="L+" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name="M" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
<pin name="1M" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1223_DI_16X24VDC-2">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name="PE" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
<pin name="1M" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1223_DO_16X24VDC-1">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1223_DO_16X24VDC-2">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1223_DO_16XRELAIS-1">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
<pin name="1L" direction="pas"/>
<pin name="2L" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1223_DO_16XRELAIS-2">
<pin name=".0" direction="pas"/>
<pin name=".1" direction="pas"/>
<pin name=".2" direction="pas"/>
<pin name=".3" direction="pas"/>
<pin name=".4" direction="pas"/>
<pin name=".5" direction="pas"/>
<pin name=".6" direction="pas"/>
<pin name=".7" direction="pas"/>
<pin name="3L" direction="pas"/>
<pin name="4L" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1231_AI4X13BIT">
<pin name="PE" direction="pas"/>
<pin name="AI0-" direction="pas"/>
<pin name="AI0+" direction="pas"/>
<pin name="L+" direction="pas"/>
<pin name="M" direction="pas"/>
<pin name="AI1-" direction="pas"/>
<pin name="AI1+" direction="pas"/>
<pin name="AI2-" direction="pas"/>
<pin name="AI2+" direction="pas"/>
<pin name="AI3-" direction="pas"/>
<pin name="AI3+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1234_AI4X13BIT">
<pin name="PE" direction="pas"/>
<pin name="AI0-" direction="pas"/>
<pin name="AI0+" direction="pas"/>
<pin name="L+" direction="pas"/>
<pin name="M" direction="pas"/>
<pin name="AI1-" direction="pas"/>
<pin name="AI1+" direction="pas"/>
<pin name="AI2-" direction="pas"/>
<pin name="AI2+" direction="pas"/>
<pin name="AI3-" direction="pas"/>
<pin name="AI3+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1234_AQ2X14BIT">
<pin name="0" direction="pas"/>
<pin name="0M" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="1M" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SM_1232_AQ2X14BIT">
<pin name="PE" direction="pas"/>
<pin name="0" direction="pas"/>
<pin name="M0" direction="pas"/>
<pin name="L+" direction="pas"/>
<pin name="M" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="M1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AL2-14MR-D">
<pin name="O1" direction="pas"/>
<pin name="O1.1" direction="pas"/>
<pin name="O2" direction="pas"/>
<pin name="O2.1" direction="pas"/>
<pin name="O3" direction="pas"/>
<pin name="O3.4" direction="pas"/>
<pin name="O4" direction="pas"/>
<pin name="O5" direction="pas"/>
<pin name="O5.6" direction="pas"/>
<pin name="O6" direction="pas"/>
<pin name="IN5" direction="pas"/>
<pin name="IN6" direction="pas"/>
<pin name="IN3" direction="pas"/>
<pin name="IN4" direction="pas"/>
<pin name="IN2" direction="pas"/>
<pin name="IN1" direction="pas"/>
<pin name="(B)" direction="pas"/>
<pin name="(A)" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="IN7" direction="pas"/>
<pin name="IN8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AL2-24MR-A">
<pin name="O1" direction="pas"/>
<pin name="O1.1" direction="pas"/>
<pin name="O2" direction="pas"/>
<pin name="O2.1" direction="pas"/>
<pin name="O3" direction="pas"/>
<pin name="O3.4" direction="pas"/>
<pin name="O4" direction="pas"/>
<pin name="O5.1" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="O6" direction="pas"/>
<pin name="IN5" direction="pas"/>
<pin name="IN6" direction="pas"/>
<pin name="IN3" direction="pas"/>
<pin name="IN4" direction="pas"/>
<pin name="IN2" direction="pas"/>
<pin name="IN1" direction="pas"/>
<pin name="N" direction="pas"/>
<pin name="L" direction="pas"/>
<pin name="IN7" direction="pas"/>
<pin name="IN8" direction="pas"/>
<pin name="IN9" direction="pas"/>
<pin name="IN10" direction="pas"/>
<pin name="IN11" direction="pas"/>
<pin name="IN12" direction="pas"/>
<pin name="IN13" direction="pas"/>
<pin name="IN14" direction="pas"/>
<pin name="IN15" direction="pas"/>
<pin name="O7" direction="pas"/>
<pin name="O8" direction="pas"/>
<pin name="O9" direction="pas"/>
<pin name="O9.1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AL2-24MR-D">
<pin name="O1" direction="pas"/>
<pin name="O1.1" direction="pas"/>
<pin name="O2" direction="pas"/>
<pin name="O2.1" direction="pas"/>
<pin name="O3" direction="pas"/>
<pin name="O3.4" direction="pas"/>
<pin name="O4" direction="pas"/>
<pin name="O5.1" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="O6" direction="pas"/>
<pin name="IN5" direction="pas"/>
<pin name="IN6" direction="pas"/>
<pin name="IN3" direction="pas"/>
<pin name="IN4" direction="pas"/>
<pin name="IN2" direction="pas"/>
<pin name="IN1" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="IN7" direction="pas"/>
<pin name="IN8" direction="pas"/>
<pin name="IN9" direction="pas"/>
<pin name="IN10" direction="pas"/>
<pin name="IN11" direction="pas"/>
<pin name="IN12" direction="pas"/>
<pin name="IN13" direction="pas"/>
<pin name="IN14" direction="pas"/>
<pin name="IN15" direction="pas"/>
<pin name="O7" direction="pas"/>
<pin name="O8" direction="pas"/>
<pin name="O9" direction="pas"/>
<pin name="O9.1" direction="pas"/>
<pin name="(B)" direction="pas"/>
<pin name="(A)" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AL2-4EX-A2">
<pin name="EI1" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="EI2" direction="pas"/>
<pin name="EI3" direction="pas"/>
<pin name="EI4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AL2-2PT-ADP">
<pin name="V1+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="V1-" direction="pas"/>
<pin name="V2+" direction="pas"/>
<pin name="V2-" direction="pas"/>
<pin name="L1+" direction="pas"/>
<pin name="L1-" direction="pas"/>
<pin name="I1-" direction="pas"/>
<pin name="L2+" direction="pas"/>
<pin name="L2-" direction="pas"/>
<pin name="I2-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AL2-4EX">
<pin name="EI1+" direction="pas"/>
<pin name="EI2+" direction="pas"/>
<pin name="EI3+" direction="pas"/>
<pin name="EI4+" direction="pas"/>
<pin name="EI1-" direction="pas"/>
<pin name="EI2-" direction="pas"/>
<pin name="EI3-" direction="pas"/>
<pin name="EI4-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AL2-4EYR">
<pin name="EO1.1" direction="pas"/>
<pin name="EO2.1" direction="pas"/>
<pin name="EO3.1" direction="pas"/>
<pin name="EO4.1" direction="pas"/>
<pin name="EO1.2" direction="pas"/>
<pin name="EO2.2" direction="pas"/>
<pin name="EO3.2" direction="pas"/>
<pin name="EO4.2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AL2-4EYT">
<pin name="EO1" direction="pas"/>
<pin name="EO3" direction="pas"/>
<pin name="+@1" direction="pas"/>
<pin name="EO2" direction="pas"/>
<pin name="+@2" direction="pas"/>
<pin name="EO4" direction="pas"/>
<pin name="-@1" direction="pas"/>
<pin name="-@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AL2-2DA">
<pin name="V1+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="I1+" direction="pas"/>
<pin name="VI-" direction="pas"/>
<pin name="V2+" direction="pas"/>
<pin name="I2+" direction="pas"/>
<pin name="VI2-" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MICRO_SPS_AVR" prefix="SPS" uservalue="yes">
<description>Micro SPS mit &lt;b&gt;AVR&lt;/b&gt; Prozessor&lt;p&gt;
www.microsps.com</description>
<gates>
<gate name="X0" symbol="SPS_AVR_AUSGANG_X0"/>
<gate name="X1" symbol="SPS_AVR_AUSGANG_X1"/>
<gate name="X2" symbol="SPS_AVR_AUSGANG_X2"/>
<gate name="X4" symbol="SPS_AVR_AUSGANG_X4"/>
<gate name="X5" symbol="SPS_AVR_AUSGANG_X5"/>
<gate name="AN0" symbol="SPS_EINGANG_ANALOG0"/>
<gate name="AN1" symbol="SPS_EINGANG_ANALOG1"/>
<gate name="AN2" symbol="SPS_EINGANG_ANALOG2"/>
<gate name="AN3" symbol="SPS_EINGANG_ANALOG3"/>
<gate name="IN0" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL0"/>
<gate name="IN1" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL1"/>
<gate name="IN2" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL2"/>
<gate name="IN3" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL3"/>
<gate name="IN4" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL4"/>
<gate name="IN5" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL5"/>
<gate name="IN6" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL6"/>
<gate name="IN7" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL7"/>
<gate name="ANALOG" symbol="SPS_AVR_VERSORGUNG_EINGANG_ANALOG"/>
<gate name="DIGITAL" symbol="SPS_AVR_VERSORGUNG_EINGANG_DIGITAL"/>
<gate name="OC2" symbol="SPS_AVR_OC_2"/>
<gate name="X7" symbol="SPS_AVR_RS232"/>
<gate name="USR" symbol="SPS_AVR_USR"/>
<gate name="EXT" symbol="SPS_AVR_EXT"/>
<gate name="X6" symbol="SPS_AVR_VERSORGUNG"/>
<gate name=".1" symbol="SPS_RAHMEN_LU"/>
<gate name="ISP" symbol="SPS_AVR_ISP"/>
<gate name=".1OL" symbol="SPS_RAHMEN_LO"/>
<gate name=".1OR" symbol="SPS_RAHMEN_RO"/>
<gate name=".1UR" symbol="SPS_RAHMEN_RU"/>
<gate name="G$5" symbol="SPS_RAHMEN_LO"/>
<gate name=".2" symbol="SPS_RAHMEN_LU"/>
<gate name="G$7" symbol="SPS_RAHMEN_RO"/>
<gate name="G$8" symbol="SPS_RAHMEN_RU"/>
<gate name="X3" symbol="SPS_AVR_AUSGANG_X3"/>
<gate name="IR" symbol="SPS_AVR_IR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICRO_SPS_AVR">
<connects>
<connect gate="AN0" pin="AI-0" pad="X9-5"/>
<connect gate="AN1" pin="AI-1" pad="X9-4"/>
<connect gate="AN2" pin="AI-2" pad="X9-3"/>
<connect gate="AN3" pin="AI-3" pad="X9-2"/>
<connect gate="ANALOG" pin="+5V" pad="X9-1"/>
<connect gate="ANALOG" pin="GND" pad="X9-6"/>
<connect gate="DIGITAL" pin="M@1" pad="X8-1"/>
<connect gate="DIGITAL" pin="M@2" pad="X8-10"/>
<connect gate="EXT" pin="+12V" pad="EXT.1"/>
<connect gate="EXT" pin="+5V" pad="EXT.2"/>
<connect gate="EXT" pin="CLK_OUT" pad="EXT.8"/>
<connect gate="EXT" pin="GND" pad="EXT.7"/>
<connect gate="EXT" pin="PA4" pad="EXT.5"/>
<connect gate="EXT" pin="PC0_SCL" pad="EXT.4"/>
<connect gate="EXT" pin="PC1_SDA" pad="EXT.6"/>
<connect gate="EXT" pin="PD2" pad="EXT.3"/>
<connect gate="EXT" pin="RXD" pad="EXT.10"/>
<connect gate="EXT" pin="TXD" pad="EXT.9"/>
<connect gate="IN0" pin="DI-0" pad="X8-2"/>
<connect gate="IN1" pin="DI-1" pad="X8-3"/>
<connect gate="IN2" pin="DI-2" pad="X8-4"/>
<connect gate="IN3" pin="DI-3" pad="X8-5"/>
<connect gate="IN4" pin="DI-4" pad="X8-6"/>
<connect gate="IN5" pin="DI-5" pad="X8-7"/>
<connect gate="IN6" pin="DI-6" pad="X8-8"/>
<connect gate="IN7" pin="DI-7" pad="X8-9"/>
<connect gate="ISP" pin="+5V" pad="ISP.3"/>
<connect gate="ISP" pin="GND" pad="ISP.1"/>
<connect gate="ISP" pin="MISO" pad="ISP.4"/>
<connect gate="ISP" pin="MOSI" pad="ISP.2"/>
<connect gate="ISP" pin="RESET" pad="ISP.5"/>
<connect gate="ISP" pin="SCK" pad="ISP.6"/>
<connect gate="OC2" pin="+12V" pad="X10.1"/>
<connect gate="OC2" pin="E1" pad="X10.3"/>
<connect gate="OC2" pin="E2" pad="X10.2"/>
<connect gate="USR" pin="+5V" pad="USR.2"/>
<connect gate="USR" pin="EXT_PWM" pad="USR.9"/>
<connect gate="USR" pin="EXT_REL6" pad="USR.1"/>
<connect gate="USR" pin="GND" pad="USR.7"/>
<connect gate="USR" pin="PC2" pad="USR.8"/>
<connect gate="USR" pin="PC3" pad="USR.10"/>
<connect gate="USR" pin="PC4" pad="USR.5"/>
<connect gate="USR" pin="PC5" pad="USR.6"/>
<connect gate="USR" pin="PC6" pad="USR.4"/>
<connect gate="USR" pin="PC7" pad="USR.3"/>
<connect gate="X0" pin="-1" pad="X0.-1"/>
<connect gate="X0" pin="-2" pad="X0.-2"/>
<connect gate="X0" pin="-3" pad="X0-3"/>
<connect gate="X1" pin="-1" pad="X1.-1"/>
<connect gate="X1" pin="-2" pad="X1.-2"/>
<connect gate="X2" pin="-1" pad="X2.-1"/>
<connect gate="X2" pin="-2" pad="X2.-2"/>
<connect gate="X2" pin="-3" pad="X2.-3"/>
<connect gate="X3" pin="-1" pad="X3.-1"/>
<connect gate="X3" pin="-2" pad="X3.-2"/>
<connect gate="X4" pin="-1" pad="X4.-1"/>
<connect gate="X4" pin="-2" pad="X4.-2"/>
<connect gate="X4" pin="-3" pad="X4.-3"/>
<connect gate="X5" pin="-1" pad="X5.-1"/>
<connect gate="X5" pin="-2" pad="X5.-2"/>
<connect gate="X6" pin="+12/24V" pad="X6-2"/>
<connect gate="X6" pin="GND" pad="X6-1"/>
<connect gate="X7" pin="GND" pad="X7.3"/>
<connect gate="X7" pin="RX" pad="X7.2"/>
<connect gate="X7" pin="TX" pad="X7.1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_AN0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AN1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AN2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AN3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_K0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_K1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_K2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_K3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_K4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_K5" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MICRO_SPS_PIC" prefix="SPS" uservalue="yes">
<description>Micro SPS mit &lt;b&gt;PIC&lt;/b&gt; Prozessor&lt;p&gt;
www.kanis.de</description>
<gates>
<gate name=".1" symbol="SPS_RAHMEN_LU"/>
<gate name="RLO" symbol="SPS_RAHMEN_LO"/>
<gate name="RRO" symbol="SPS_RAHMEN_RO"/>
<gate name="RRU" symbol="SPS_RAHMEN_RU"/>
<gate name="PIC_PGM" symbol="SPS_PIC_PROG"/>
<gate name="AN0" symbol="SPS_EINGANG_ANALOG0_GND"/>
<gate name="AN1" symbol="SPS_EINGANG_ANALOG1_GND"/>
<gate name="AN2" symbol="SPS_EINGANG_ANALOG2_GND"/>
<gate name="AN3" symbol="SPS_EINGANG_ANALOG3_GND"/>
<gate name="AN4" symbol="SPS_EINGANG_ANALOG4_GND"/>
<gate name="AN5" symbol="SPS_EINGANG_ANALOG5_GND"/>
<gate name=".2" symbol="SPS_RAHMEN_LU"/>
<gate name="R2LO" symbol="SPS_RAHMEN_LO"/>
<gate name="R2RO" symbol="SPS_RAHMEN_RO"/>
<gate name="R2RU" symbol="SPS_RAHMEN_RU"/>
<gate name="DI0" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL0_VPP"/>
<gate name="DI1" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL1_VPP"/>
<gate name="DI2" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL2_VPP"/>
<gate name="DI3" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL3_VPP"/>
<gate name="DI4" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL4_VPP"/>
<gate name="DI5" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL5_VPP"/>
<gate name="DI6" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL6_VPP"/>
<gate name="DI7" symbol="SPS_EINGANG_DIGITAL7_VPP"/>
<gate name="AO0" symbol="SPS_AUSGANG_ANALOG0"/>
<gate name="DO0" symbol="SPS_AUSGANG_DIGITAL0_GNDP"/>
<gate name="DO1" symbol="SPS_AUSGANG_DIGITAL1_GNDP"/>
<gate name="DO2" symbol="SPS_AUSGANG_DIGITAL2_GNDP"/>
<gate name="DO3" symbol="SPS_AUSGANG_DIGITAL3_GNDP"/>
<gate name="DO4" symbol="SPS_AUSGANG_DIGITAL4_GNDP"/>
<gate name="DO5" symbol="SPS_AUSGANG_DIGITAL5_GNDP"/>
<gate name="DO6" symbol="SPS_AUSGANG_DIGITAL6_GNDP"/>
<gate name="DO7" symbol="SPS_AUSGANG_DIGITAL7_GNDP"/>
<gate name="DO9" symbol="SPS_PIC_PWR_LOGIC"/>
<gate name="AO1" symbol="SPS_AUSGANG_ANALOG1"/>
<gate name="PWRVIN" symbol="SPS_PIC_PWR_VIN"/>
<gate name="V24" symbol="SPS_PIC_V24"/>
<gate name="INFO2" symbol="SPS_PIC_INFO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MICRO_SPS_PIC">
<connects>
<connect gate="AN0" pin="AI-0_(4-20MA)" pad="SRT3-12"/>
<connect gate="AN0" pin="GNDA" pad="ST3-11"/>
<connect gate="AN1" pin="AI-1_(4-20MA)" pad="ST3-14"/>
<connect gate="AN1" pin="GNDA" pad="ST3-13"/>
<connect gate="AN2" pin="AI-2_(4-20MA)" pad="ST2-2"/>
<connect gate="AN2" pin="GNDA" pad="ST2-1"/>
<connect gate="AN3" pin="AI-3_(4-20MA)" pad="ST2-3"/>
<connect gate="AN3" pin="GNDA" pad="ST2-4"/>
<connect gate="AN4" pin="AI-4" pad="ST2-6"/>
<connect gate="AN4" pin="GNDA" pad="ST2-5"/>
<connect gate="AN5" pin="AI-5_(4-20MA)" pad="ST2-8"/>
<connect gate="AN5" pin="GNDA" pad="ST2-7"/>
<connect gate="AO0" pin="AO-0#0" pad="ST2-9"/>
<connect gate="AO0" pin="AO_4-20#0+" pad="ST2-10"/>
<connect gate="AO0" pin="AO_4-20#0-" pad="ST2-11"/>
<connect gate="AO1" pin="AO-0#1" pad="ST2-12"/>
<connect gate="AO1" pin="AO_4-20#1+" pad="ST2-13"/>
<connect gate="AO1" pin="AO_4-20#1-" pad="ST2-14"/>
<connect gate="DI0" pin="DI-0" pad="ST5-1"/>
<connect gate="DI0" pin="VPP" pad="ST5-2"/>
<connect gate="DI1" pin="DI-1" pad="ST4-13"/>
<connect gate="DI1" pin="VPP" pad="ST4-14"/>
<connect gate="DI2" pin="DI-2" pad="ST4-11"/>
<connect gate="DI2" pin="VPP" pad="ST4-12"/>
<connect gate="DI3" pin="DI-3" pad="ST4-9"/>
<connect gate="DI3" pin="VPP" pad="ST4-10"/>
<connect gate="DI4" pin="DI-4" pad="ST4-7"/>
<connect gate="DI4" pin="VPP" pad="ST4-8"/>
<connect gate="DI5" pin="DI-5" pad="ST4-5"/>
<connect gate="DI5" pin="VPP" pad="ST4-6"/>
<connect gate="DI6" pin="DI-6" pad="ST4-3"/>
<connect gate="DI6" pin="VPP" pad="ST4-4"/>
<connect gate="DI7" pin="DI-7" pad="ST4-1"/>
<connect gate="DI7" pin="VPP" pad="ST4-2"/>
<connect gate="DO0" pin="DO-0" pad="ST3-4"/>
<connect gate="DO0" pin="GNDP" pad="ST3-3"/>
<connect gate="DO1" pin="DO-1" pad="ST3-6"/>
<connect gate="DO1" pin="GNDP" pad="ST3-5"/>
<connect gate="DO2" pin="DO-2" pad="ST3-8"/>
<connect gate="DO2" pin="GNDP" pad="ST3-7"/>
<connect gate="DO3" pin="DO-3" pad="ST3-10"/>
<connect gate="DO3" pin="GNDP" pad="ST3-9"/>
<connect gate="DO4" pin="DO-4" pad="ST5-3"/>
<connect gate="DO4" pin="GNDP" pad="ST5-4"/>
<connect gate="DO5" pin="DO-5" pad="ST5-5"/>
<connect gate="DO5" pin="GNDP" pad="ST5-6"/>
<connect gate="DO6" pin="DO-6" pad="ST5-7"/>
<connect gate="DO6" pin="GNDP" pad="ST5-8"/>
<connect gate="DO7" pin="DO-7" pad="ST5-9"/>
<connect gate="DO7" pin="GNDP" pad="ST5-10"/>
<connect gate="DO9" pin="GNDP@2" pad="ST5-12"/>
<connect gate="DO9" pin="GNDP@3" pad="ST5-13"/>
<connect gate="DO9" pin="GNDP@4" pad="ST5-14"/>
<connect gate="DO9" pin="V_LOG" pad="ST5-11"/>
<connect gate="PIC_PGM" pin="GND" pad="ST1-1"/>
<connect gate="PIC_PGM" pin="PGC" pad="ST1-4"/>
<connect gate="PIC_PGM" pin="PGD" pad="ST1-3"/>
<connect gate="PIC_PGM" pin="PGM" pad="ST1-2"/>
<connect gate="PIC_PGM" pin="PGR" pad="ST1-5"/>
<connect gate="PWRVIN" pin="VPP@1" pad="ST3-1"/>
<connect gate="PWRVIN" pin="VPP@2" pad="ST3-2"/>
<connect gate="V24" pin="+5V@1" pad="BU1-9"/>
<connect gate="V24" pin="GND" pad="BU1-5"/>
<connect gate="V24" pin="RXD/TXD" pad="BU1-3"/>
<connect gate="V24" pin="TXD/RXD" pad="BU1-2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_AN0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AN1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AN2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AN3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AN4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AN5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AO0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DO0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DO1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DO2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DO3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DO4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DO5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DO6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DO7" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="S7-1200_AC/DC/RELAIS" prefix="SPS">
<description>&lt;b&gt;SPS S7-1200 AC/DC/RELAIS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="VERSORGUNG" symbol="S7-1200_AC/DC/VERSORGUNG"/>
<gate name="DI" symbol="S7-1200_DI-A8-B5"/>
<gate name="AI" symbol="S7-1200_AI-A23"/>
<gate name="DQ" symbol="S7-1200_DQA7-DQB1"/>
<gate name="RA1" symbol="S7_RAHMEN_LO"/>
<gate name=".1" symbol="S7_RAHMEN_LU"/>
<gate name="RA3" symbol="S7_RAHMEN_RO"/>
<gate name="RA4" symbol="S7_RAHMEN_RU"/>
<gate name="24VDC" symbol="S7-1200_24VDC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S7-1200_AC/DC/RELAIS">
<connects>
<connect gate="24VDC" pin="L+" pad="1"/>
<connect gate="24VDC" pin="M" pad="2"/>
<connect gate="AI" pin="2M" pad="3"/>
<connect gate="AI" pin="AI.0" pad="4"/>
<connect gate="AI" pin="AI.1" pad="5"/>
<connect gate="DI" pin="1M" pad="6"/>
<connect gate="DI" pin="A.0" pad="7"/>
<connect gate="DI" pin="A.1" pad="8"/>
<connect gate="DI" pin="A.2" pad="9"/>
<connect gate="DI" pin="A.3" pad="10"/>
<connect gate="DI" pin="A.4" pad="11"/>
<connect gate="DI" pin="A.5" pad="12"/>
<connect gate="DI" pin="A.6" pad="13"/>
<connect gate="DI" pin="A.7" pad="14"/>
<connect gate="DI" pin="B.0" pad="15"/>
<connect gate="DI" pin="B.1" pad="16"/>
<connect gate="DI" pin="B.2" pad="17"/>
<connect gate="DI" pin="B.3" pad="18"/>
<connect gate="DI" pin="B.4" pad="19"/>
<connect gate="DI" pin="B.5" pad="20"/>
<connect gate="DQ" pin="1L" pad="21"/>
<connect gate="DQ" pin="1L1" pad="22"/>
<connect gate="DQ" pin="A.0" pad="23"/>
<connect gate="DQ" pin="A.1" pad="24"/>
<connect gate="DQ" pin="A.2" pad="25"/>
<connect gate="DQ" pin="A.3" pad="26"/>
<connect gate="DQ" pin="A.4" pad="27"/>
<connect gate="DQ" pin="A.5" pad="28"/>
<connect gate="DQ" pin="A.6" pad="29"/>
<connect gate="DQ" pin="A.7" pad="30"/>
<connect gate="DQ" pin="B.0" pad="31"/>
<connect gate="DQ" pin="B.1" pad="32"/>
<connect gate="VERSORGUNG" pin="L1" pad="33"/>
<connect gate="VERSORGUNG" pin="N" pad="34"/>
<connect gate="VERSORGUNG" pin="PE" pad="35"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_AI0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AI1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQB0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQB1" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="S7-1200_DC/DC/DC" prefix="SPS">
<description>&lt;b&gt;SPS S7-1200 DC/DC/DC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="DI_AB" symbol="S7-1200_DI-A8-B5"/>
<gate name="AI_2" symbol="S7-1200_AI-A23"/>
<gate name="RA1" symbol="S7_RAHMEN_LO"/>
<gate name=".1" symbol="S7_RAHMEN_LU"/>
<gate name="RA3" symbol="S7_RAHMEN_RO"/>
<gate name="RA4" symbol="S7_RAHMEN_RU"/>
<gate name="24VDC" symbol="S7-1200_24VDC"/>
<gate name="VERSORGUNG" symbol="S7-1200_DC/DC/VERSORGUNG"/>
<gate name="OUT-DC" symbol="S7-1200_DQA7-DQB1_DC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S7-1200_DC/DC/DC">
<connects>
<connect gate="24VDC" pin="L+" pad="1"/>
<connect gate="24VDC" pin="M" pad="2"/>
<connect gate="AI_2" pin="2M" pad="3"/>
<connect gate="AI_2" pin="AI.0" pad="4"/>
<connect gate="AI_2" pin="AI.1" pad="5"/>
<connect gate="DI_AB" pin="1M" pad="6"/>
<connect gate="DI_AB" pin="A.0" pad="7"/>
<connect gate="DI_AB" pin="A.1" pad="8"/>
<connect gate="DI_AB" pin="A.2" pad="9"/>
<connect gate="DI_AB" pin="A.3" pad="10"/>
<connect gate="DI_AB" pin="A.4" pad="11"/>
<connect gate="DI_AB" pin="A.5" pad="12"/>
<connect gate="DI_AB" pin="A.6" pad="13"/>
<connect gate="DI_AB" pin="A.7" pad="14"/>
<connect gate="DI_AB" pin="B.0" pad="15"/>
<connect gate="DI_AB" pin="B.1" pad="16"/>
<connect gate="DI_AB" pin="B.2" pad="17"/>
<connect gate="DI_AB" pin="B.3" pad="18"/>
<connect gate="DI_AB" pin="B.4" pad="19"/>
<connect gate="DI_AB" pin="B.5" pad="20"/>
<connect gate="OUT-DC" pin="3L+" pad="21"/>
<connect gate="OUT-DC" pin="3M" pad="22"/>
<connect gate="OUT-DC" pin="A.0" pad="23"/>
<connect gate="OUT-DC" pin="A.1" pad="24"/>
<connect gate="OUT-DC" pin="A.2" pad="25"/>
<connect gate="OUT-DC" pin="A.3" pad="26"/>
<connect gate="OUT-DC" pin="A.4" pad="27"/>
<connect gate="OUT-DC" pin="A.5" pad="28"/>
<connect gate="OUT-DC" pin="A.6" pad="29"/>
<connect gate="OUT-DC" pin="A.7" pad="30"/>
<connect gate="OUT-DC" pin="B.0" pad="31"/>
<connect gate="OUT-DC" pin="B.1" pad="32"/>
<connect gate="VERSORGUNG" pin="L+" pad="33"/>
<connect gate="VERSORGUNG" pin="M" pad="34"/>
<connect gate="VERSORGUNG" pin="PE" pad="35"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_AI0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AI1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDCA0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDCA1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDCA2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDCA3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDCA4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDCA5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDCA6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDCA7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDCB0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDCM1" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SB_1223_DC/DC" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;SB 1223 2 x 24 V DC 2 x 24 V DC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SB_1223_DC/DC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SB_1223_DC/DC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1M" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DI.0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DI.1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ.0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ.1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="L+" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_DI0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ1" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SB_1232AO1" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;SB 1232 AO 1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SB_1232AO1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SB_1232AO1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="0M" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_AQ12BIT" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SM_1221_DI_16X24VDC" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;SM 1221 DI 16 x 24 VDC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="SM_1221_DI_16X24VDC-1"/>
<gate name="B" symbol="SM_1221_DI_16X24VDC-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SM_1221_DI_16X24VDC">
<connects>
<connect gate="A" pin=".0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin=".1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin=".2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin=".3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin=".4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin=".5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin=".6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin=".7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="1M" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="2M" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="11"/>
<connect gate="B" pin=".0" pad="12"/>
<connect gate="B" pin=".1" pad="13"/>
<connect gate="B" pin=".2" pad="14"/>
<connect gate="B" pin=".3" pad="15"/>
<connect gate="B" pin=".4" pad="16"/>
<connect gate="B" pin=".5" pad="17"/>
<connect gate="B" pin=".6" pad="18"/>
<connect gate="B" pin=".7" pad="19"/>
<connect gate="B" pin="1M" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="2M" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_DIA0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIB7" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SM_1221_DI_8X24VDC" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;SM 1221 DI 8 x 24 VDC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="SM_1221_DI_8X24VDC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SM_1221_DI_8X24VDC">
<connects>
<connect gate="A" pin=".0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin=".1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin=".2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin=".3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin=".4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin=".5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin=".6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin=".7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="1M" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="2M" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_DIA0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA7" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SM1222_DO_16X24VDC" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;SM 1222 DO 16 x 24 VDC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="SM1222_DO_16X24VDC-1"/>
<gate name="B" symbol="SM1222_DO_16X24VDC-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SM1222_DO_16X24VDC">
<connects>
<connect gate="A" pin=".0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin=".1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin=".2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin=".3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin=".4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin=".5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin=".6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin=".7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="L+" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="M" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="11"/>
<connect gate="B" pin=".0" pad="12"/>
<connect gate="B" pin=".1" pad="13"/>
<connect gate="B" pin=".2" pad="14"/>
<connect gate="B" pin=".3" pad="15"/>
<connect gate="B" pin=".4" pad="16"/>
<connect gate="B" pin=".5" pad="17"/>
<connect gate="B" pin=".6" pad="18"/>
<connect gate="B" pin=".7" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_DQA0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDC0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDC1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDC2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDC3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDC4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDC5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDC6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQDC7" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SM1222_DO_16XRELAIS" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;SM 1222 DO 16 x RELAIS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="SM1222_DO_16XRELAIS-1"/>
<gate name="B" symbol="SM1222_DO_16XRELAIS-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SM1222_DO_16XRELAIS">
<connects>
<connect gate="A" pin=".0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin=".1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin=".2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin=".3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin=".4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin=".5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin=".6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin=".7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="1L" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="2L" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="L+" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="M" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="13"/>
<connect gate="B" pin=".0" pad="14"/>
<connect gate="B" pin=".1" pad="15"/>
<connect gate="B" pin=".2" pad="16"/>
<connect gate="B" pin=".3" pad="17"/>
<connect gate="B" pin=".4" pad="18"/>
<connect gate="B" pin=".5" pad="19"/>
<connect gate="B" pin=".6" pad="20"/>
<connect gate="B" pin=".7" pad="21"/>
<connect gate="B" pin="2L" pad="22"/>
<connect gate="B" pin="3L" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_DQA0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQA7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQB0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQB1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQB2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQB3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQB4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQB5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQB6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQB7" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SM_1223_DI-16X24VDC_DO-16X24VDC" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;SM 1223 DI 16 x 24 VDC, DO 16 x 24 V DC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="DIA" symbol="SM_1223_DI_16X24VDC-1"/>
<gate name="DIB" symbol="SM_1223_DI_16X24VDC-2"/>
<gate name="DOA" symbol="SM_1223_DO_16X24VDC-1"/>
<gate name="DOB" symbol="SM_1223_DO_16X24VDC-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SM_1223_DI-16X24VDC_DO-16X24VDC">
<connects>
<connect gate="DIA" pin=".0" pad="1"/>
<connect gate="DIA" pin=".1" pad="2"/>
<connect gate="DIA" pin=".2" pad="3"/>
<connect gate="DIA" pin=".3" pad="4"/>
<connect gate="DIA" pin=".4" pad="5"/>
<connect gate="DIA" pin=".5" pad="6"/>
<connect gate="DIA" pin=".6" pad="7"/>
<connect gate="DIA" pin=".7" pad="8"/>
<connect gate="DIA" pin="1M" pad="9"/>
<connect gate="DIA" pin="L+" pad="10"/>
<connect gate="DIA" pin="M" pad="11"/>
<connect gate="DIB" pin=".0" pad="12"/>
<connect gate="DIB" pin=".1" pad="13"/>
<connect gate="DIB" pin=".2" pad="14"/>
<connect gate="DIB" pin=".3" pad="15"/>
<connect gate="DIB" pin=".4" pad="16"/>
<connect gate="DIB" pin=".5" pad="17"/>
<connect gate="DIB" pin=".6" pad="18"/>
<connect gate="DIB" pin=".7" pad="19"/>
<connect gate="DIB" pin="1M" pad="20"/>
<connect gate="DIB" pin="PE" pad="21"/>
<connect gate="DOA" pin=".0" pad="22"/>
<connect gate="DOA" pin=".1" pad="23"/>
<connect gate="DOA" pin=".2" pad="24"/>
<connect gate="DOA" pin=".3" pad="25"/>
<connect gate="DOA" pin=".4" pad="26"/>
<connect gate="DOA" pin=".5" pad="27"/>
<connect gate="DOA" pin=".6" pad="28"/>
<connect gate="DOA" pin=".7" pad="29"/>
<connect gate="DOB" pin=".0" pad="30"/>
<connect gate="DOB" pin=".1" pad="31"/>
<connect gate="DOB" pin=".2" pad="32"/>
<connect gate="DOB" pin=".3" pad="33"/>
<connect gate="DOB" pin=".4" pad="34"/>
<connect gate="DOB" pin=".5" pad="35"/>
<connect gate="DOB" pin=".6" pad="36"/>
<connect gate="DOB" pin=".7" pad="37"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_DI1A-0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ2B-0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ2B-1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ2B-2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ2B-3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ2B-4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ2B-5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ2B-6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ2B-7" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SM_1223_DI-16X24VDC_DO-16XRELAIS" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;SM1223 DI 16 x 24 VDC, DO 16 x Relais&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="DIA" symbol="SM_1223_DI_16X24VDC-1"/>
<gate name="DIB" symbol="SM_1223_DI_16X24VDC-2"/>
<gate name="DQA" symbol="SM_1223_DO_16XRELAIS-1"/>
<gate name="DQB" symbol="SM_1223_DO_16XRELAIS-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SM_1223_DI-16X24VDC_DO-16XRELAIS">
<connects>
<connect gate="DIA" pin=".0" pad="1"/>
<connect gate="DIA" pin=".1" pad="2"/>
<connect gate="DIA" pin=".2" pad="3"/>
<connect gate="DIA" pin=".3" pad="4"/>
<connect gate="DIA" pin=".4" pad="5"/>
<connect gate="DIA" pin=".5" pad="6"/>
<connect gate="DIA" pin=".6" pad="7"/>
<connect gate="DIA" pin=".7" pad="8"/>
<connect gate="DIA" pin="1M" pad="9"/>
<connect gate="DIA" pin="L+" pad="10"/>
<connect gate="DIA" pin="M" pad="11"/>
<connect gate="DIB" pin=".0" pad="12"/>
<connect gate="DIB" pin=".1" pad="13"/>
<connect gate="DIB" pin=".2" pad="14"/>
<connect gate="DIB" pin=".3" pad="15"/>
<connect gate="DIB" pin=".4" pad="16"/>
<connect gate="DIB" pin=".5" pad="17"/>
<connect gate="DIB" pin=".6" pad="18"/>
<connect gate="DIB" pin=".7" pad="19"/>
<connect gate="DIB" pin="1M" pad="20"/>
<connect gate="DIB" pin="PE" pad="21"/>
<connect gate="DQA" pin=".0" pad="22"/>
<connect gate="DQA" pin=".1" pad="23"/>
<connect gate="DQA" pin=".2" pad="24"/>
<connect gate="DQA" pin=".3" pad="25"/>
<connect gate="DQA" pin=".4" pad="26"/>
<connect gate="DQA" pin=".5" pad="27"/>
<connect gate="DQA" pin=".6" pad="28"/>
<connect gate="DQA" pin=".7" pad="29"/>
<connect gate="DQA" pin="1L" pad="30"/>
<connect gate="DQA" pin="2L" pad="31"/>
<connect gate="DQB" pin=".0" pad="32"/>
<connect gate="DQB" pin=".1" pad="33"/>
<connect gate="DQB" pin=".2" pad="34"/>
<connect gate="DQB" pin=".3" pad="35"/>
<connect gate="DQB" pin=".4" pad="36"/>
<connect gate="DQB" pin=".5" pad="37"/>
<connect gate="DQB" pin=".6" pad="38"/>
<connect gate="DQB" pin=".7" pad="39"/>
<connect gate="DQB" pin="3L" pad="40"/>
<connect gate="DQB" pin="4L" pad="41"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_DI1A-0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI1A-7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DI2B-7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DIA1-7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ1B-0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ1B-1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ1B-2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ1B-3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ1B-4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ1B-5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ1B-6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_DQ1B-7" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SM_1234_AI4X13BIT-AQ2X14BIT" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;SM 1234 AI 4x13bit AQ 2x14bit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="AI" symbol="SM_1234_AI4X13BIT"/>
<gate name="AQ" symbol="SM_1234_AQ2X14BIT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SM_1234_AI4X13BIT-AQ2X14BIT">
<connects>
<connect gate="AI" pin="AI0+" pad="1"/>
<connect gate="AI" pin="AI0-" pad="2"/>
<connect gate="AI" pin="AI1+" pad="3"/>
<connect gate="AI" pin="AI1-" pad="4"/>
<connect gate="AI" pin="AI2+" pad="5"/>
<connect gate="AI" pin="AI2-" pad="6"/>
<connect gate="AI" pin="AI3+" pad="7"/>
<connect gate="AI" pin="AI3-" pad="8"/>
<connect gate="AI" pin="L+" pad="9"/>
<connect gate="AI" pin="M" pad="10"/>
<connect gate="AI" pin="PE" pad="11"/>
<connect gate="AQ" pin="0" pad="12"/>
<connect gate="AQ" pin="0M" pad="13"/>
<connect gate="AQ" pin="1" pad="14"/>
<connect gate="AQ" pin="1M" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_AI0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AI1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AI2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AI3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_QA0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_QA1" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SM_1231_AI4X13BIT" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;SM 1231 AI 4 x 13 Bit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SM_1231_AI4X13BIT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SM_1231_AI4X13BIT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AI0+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AI0-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AI1+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AI1-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AI2+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AI2-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AI3+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AI3-" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="L+" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="M" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_AI0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AI1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AI2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AI3" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SM_1232_AQ2X14BIT" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;SM 1232 AQ 2 x 14 bit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: s71200_easy_book_de-DE_de-DE.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SM_1232_AQ2X14BIT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SM_1232_AQ2X14BIT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="L+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="M" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="M0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="M1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_AQ0" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AQ1" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AL2-2PT-ADP" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;AL2 2PT ADP&lt;/b&gt; 2x PT100 Sensor, 0 bis 10V.&lt;p&gt;
MITSUBISHI Alpha_Installationsanweisung.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AL2-2PT-ADP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AL2-2PT-ADP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="I1-" pad="I1-"/>
<connect gate="G$1" pin="I2-" pad="I2-"/>
<connect gate="G$1" pin="L1+" pad="L1+"/>
<connect gate="G$1" pin="L1-" pad="L1-"/>
<connect gate="G$1" pin="L2+" pad="L2+"/>
<connect gate="G$1" pin="L2-" pad="L2-"/>
<connect gate="G$1" pin="V1+" pad="V1+"/>
<connect gate="G$1" pin="V1-" pad="V1-"/>
<connect gate="G$1" pin="V2+" pad="V2+"/>
<connect gate="G$1" pin="V2-" pad="V2-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_CH1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_CH2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_V1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_V2" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AL2-4EX-A2" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;AL2 4EX A2&lt;/b&gt; 220-240V AC-Eingang&lt;p&gt;
MITSUBISHI Alpha_Installationsanweisung.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AL2-4EX-A2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AL2-4EX-A2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="EI1" pad="EI1"/>
<connect gate="G$1" pin="EI2" pad="EI2"/>
<connect gate="G$1" pin="EI3" pad="EI3"/>
<connect gate="G$1" pin="EI4" pad="EI4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_EI1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_EI2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_EI3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_EI4" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AL2-14MR-D" prefix="SPS">
<description>SPS &lt;b&gt;AL2 14MR D&lt;/b&gt; DC-Eingang, Relais-Ausgang&lt;p&gt;
MITSUBISHI Alpha_Installationsanweisung.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AL2-14MR-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AL2-14MR-D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="(A)" pad="(A)"/>
<connect gate="G$1" pin="(B)" pad="(B)"/>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="IN1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="IN2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="IN3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="IN4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="IN5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="IN6"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="IN7"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="IN8"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="O1"/>
<connect gate="G$1" pin="O1.1" pad="O1.1"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="O2"/>
<connect gate="G$1" pin="O2.1" pad="O2.1"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="O3"/>
<connect gate="G$1" pin="O3.4" pad="O3.4"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="O4"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="O5"/>
<connect gate="G$1" pin="O5.6" pad="O5.6"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="O6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_IN1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN8" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O6" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AL2-24MR-A" prefix="SPS">
<description>SPS &lt;b&gt;AL2 24MR A&lt;/b&gt; AC-Eingang, Relais-Ausgang&lt;p&gt;
MITSUBISHI Alpha_Installationsanweisung.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AL2-24MR-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AL2-24MR-A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="IN1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN10" pad="IN10"/>
<connect gate="G$1" pin="IN11" pad="IN11"/>
<connect gate="G$1" pin="IN12" pad="IN12"/>
<connect gate="G$1" pin="IN13" pad="IN13"/>
<connect gate="G$1" pin="IN14" pad="IN14"/>
<connect gate="G$1" pin="IN15" pad="IN15"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="IN2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="IN3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="IN4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="IN5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="IN6"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="IN7"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="IN8"/>
<connect gate="G$1" pin="IN9" pad="IN9"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="L"/>
<connect gate="G$1" pin="N" pad="N"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="O1"/>
<connect gate="G$1" pin="O1.1" pad="O1.1"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="O2"/>
<connect gate="G$1" pin="O2.1" pad="O2.1"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="O3"/>
<connect gate="G$1" pin="O3.4" pad="O3.4"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="O4"/>
<connect gate="G$1" pin="O5.1" pad="O5.1"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="O6"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="O7"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="O8"/>
<connect gate="G$1" pin="O9" pad="O9"/>
<connect gate="G$1" pin="O9.1" pad="O9.1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_IN1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN10" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN11" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN12" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN13" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN14" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN15" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN8" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN9" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O8" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O9" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AL2-24MR-D" prefix="SPS">
<description>SPS &lt;b&gt;AL2 24MR D&lt;/b&gt; DC-Eingang, Relais.Ausgang&lt;p&gt;
MITSUBISHI Alpha_Installationsanweisung.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AL2-24MR-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AL2-24MR-D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="(A)" pad="(A)"/>
<connect gate="G$1" pin="(B)" pad="(B)"/>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="IN1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN10" pad="IN10"/>
<connect gate="G$1" pin="IN11" pad="IN11"/>
<connect gate="G$1" pin="IN12" pad="IN12"/>
<connect gate="G$1" pin="IN13" pad="IN13"/>
<connect gate="G$1" pin="IN14" pad="IN14"/>
<connect gate="G$1" pin="IN15" pad="IN15"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="IN2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="IN3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="IN4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="IN5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="IN6"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="IN7"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="IN8"/>
<connect gate="G$1" pin="IN9" pad="IN9"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="O1"/>
<connect gate="G$1" pin="O1.1" pad="O1.1"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="O2"/>
<connect gate="G$1" pin="O2.1" pad="O2.1"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="O3"/>
<connect gate="G$1" pin="O3.4" pad="O3.4"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="O4"/>
<connect gate="G$1" pin="O5.1" pad="O5.1"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="O6"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="O7"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="O8"/>
<connect gate="G$1" pin="O9" pad="O9"/>
<connect gate="G$1" pin="O9.1" pad="O9.1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_IN1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN10" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN11" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN12" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN13" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN14" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN15" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN8" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_IN9" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O4" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O5" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O6" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O7" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O8" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_O9" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AL2-4EYT" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;AL2 4EYT&lt;/b&gt; Transistor-Ausgang&lt;p&gt;
MITSUBISHI Alpha_Installationsanweisung.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AL2-4EYT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AL2-4EYT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+@1" pad="+@1"/>
<connect gate="G$1" pin="+@2" pad="+@2"/>
<connect gate="G$1" pin="-@1" pad="-@1"/>
<connect gate="G$1" pin="-@2" pad="-@2"/>
<connect gate="G$1" pin="EO1" pad="EO1"/>
<connect gate="G$1" pin="EO2" pad="EO2"/>
<connect gate="G$1" pin="EO3" pad="EO3"/>
<connect gate="G$1" pin="EO4" pad="EO4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_EO1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_EO2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_EO3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_EO4" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AL2-4EYR" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;AL2 4EYR&lt;/b&gt; Relais-Ausgang&lt;p&gt;
MITSUBISHI Alpha_Installationsanweisung.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AL2-4EYR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AL2-4EYR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EO1.1" pad="EO1.1"/>
<connect gate="G$1" pin="EO1.2" pad="EO1.2"/>
<connect gate="G$1" pin="EO2.1" pad="EO2.1"/>
<connect gate="G$1" pin="EO2.2" pad="EO2.2"/>
<connect gate="G$1" pin="EO3.1" pad="EO3.1"/>
<connect gate="G$1" pin="EO3.2" pad="EO3.2"/>
<connect gate="G$1" pin="EO4.1" pad="EO4.1"/>
<connect gate="G$1" pin="EO4.2" pad="EO4.2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_EO1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_EO2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_EO3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_EO4" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AL2-4EX" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;AL2 4EX&lt;/b&gt; 4 x DC-Eingang&lt;p&gt;
MITSUBISHI Alpha_Installationsanweisung.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AL2-4EX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AL2-4EX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EI1+" pad="EI1+"/>
<connect gate="G$1" pin="EI1-" pad="EI1-"/>
<connect gate="G$1" pin="EI2+" pad="EI2+"/>
<connect gate="G$1" pin="EI2-" pad="EI2-"/>
<connect gate="G$1" pin="EI3+" pad="EI3+"/>
<connect gate="G$1" pin="EI3-" pad="EI3-"/>
<connect gate="G$1" pin="EI4+" pad="EI4+"/>
<connect gate="G$1" pin="EI4-" pad="EI4-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_EI1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_EI2" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_EI3" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_EI4" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AL2-2DA" prefix="E">
<description>&lt;b&gt;AL2 2DA&lt;/b&gt; 2 x Analog-Ausgang 0-10V, 4 bis 20mA&lt;p&gt;
MITSUBISHI Alpha_Installationsanweisung.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AL2-2DA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AL2-2DA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
<connect gate="G$1" pin="I1+" pad="I1+"/>
<connect gate="G$1" pin="I2+" pad="I2+"/>
<connect gate="G$1" pin="V1+" pad="V1+"/>
<connect gate="G$1" pin="V2+" pad="V2+"/>
<connect gate="G$1" pin="VI-" pad="VI-"/>
<connect gate="G$1" pin="VI2-" pad="VI2-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="FUNKTION_AO1" value=""/>
<attribute name="FUNKTION_AO2" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
