<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;B&gt;Exar Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.exar.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SILP-10">
<description>&lt;b&gt;Single Inline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC28">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JSOP-18">
<description>&lt;b&gt;JEDEC Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC44">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JSOP-16">
<description>&lt;b&gt;JEDEC Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JSOP-08">
<description>&lt;b&gt;JEDEC Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC20">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOP-24">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC68">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC52">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFP-44">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFP-56">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFP-52">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO-28LD">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFP-32">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOP-16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOP-20">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO-08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO-20LD">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO-16LD">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL32">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL48">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="DIL22-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="DIL42">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PWRN">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWR+/-">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2206">
<pin name="AM_IN" direction="in"/>
<pin name="SI/TR" direction="out"/>
<pin name="MULT_OUT" direction="out"/>
<pin name="SYNC" direction="out"/>
<pin name="BYPASS" direction="in"/>
<pin name="FSK_IN" direction="in"/>
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="R1" direction="in"/>
<pin name="R2" direction="in"/>
<pin name="S_ADJ@1" direction="in"/>
<pin name="S_ADJ@2" direction="in"/>
<pin name="W_ADJ@1" direction="in"/>
<pin name="W_ADJ@2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2207">
<pin name="SQUARE" direction="out"/>
<pin name="TRIANGLE" direction="out"/>
<pin name="BIAS" direction="in"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="R1" direction="in"/>
<pin name="R2" direction="in"/>
<pin name="R3" direction="in"/>
<pin name="R4" direction="in"/>
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="KEY@2" direction="in"/>
<pin name="KEY@1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="XR-8038">
<pin name="SQUARE" direction="out"/>
<pin name="TRIANGLE" direction="out"/>
<pin name="SINE" direction="out"/>
<pin name="D_ADJ@1" direction="in"/>
<pin name="D_ADJ@2" direction="in"/>
<pin name="FM_BIAS" direction="in"/>
<pin name="S_ADJ@1" direction="in"/>
<pin name="S_ADJ@2" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="SWEEP" direction="in"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VFF" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2208">
<pin name="X_IN" direction="in"/>
<pin name="Y_IN" direction="in"/>
<pin name="X_GAIN@1" direction="in"/>
<pin name="X_GAIN@2" direction="in"/>
<pin name="Y_GAIN@1" direction="in"/>
<pin name="COMMON" direction="in"/>
<pin name="MULT@1" direction="out"/>
<pin name="MULT@2" direction="out"/>
<pin name="HF_OUT" direction="out"/>
<pin name="OP-" direction="in"/>
<pin name="OP+" direction="in"/>
<pin name="COMP" direction="in"/>
<pin name="OP_OUT" direction="out"/>
<pin name="Y_GAIN@2" direction="in"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2228">
<pin name="X_IN-" direction="in"/>
<pin name="X_IN+" direction="in"/>
<pin name="Y_IN-" direction="in"/>
<pin name="Y_IN+" direction="in"/>
<pin name="X_GAIN@1" direction="in"/>
<pin name="Y_GAIN@1" direction="in"/>
<pin name="Y_GAIN@2" direction="in"/>
<pin name="MULT@1" direction="out"/>
<pin name="MULT@2" direction="out"/>
<pin name="OP-" direction="in"/>
<pin name="OP+" direction="in"/>
<pin name="COMP" direction="in"/>
<pin name="OP_OUT" direction="out"/>
<pin name="X_GAIN@2" direction="in"/>
<pin name="-VEE" direction="pwr"/>
<pin name="+VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2211">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="LDF" direction="in"/>
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="LDOUT" direction="out"/>
<pin name="LDQ" direction="out"/>
<pin name="LDQ-" direction="out"/>
<pin name="D_OUT" direction="out"/>
<pin name="FSK_IN" direction="in"/>
<pin name="REF_OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2212">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="PD_IN" direction="in"/>
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="OP+" direction="in"/>
<pin name="OP-" direction="in"/>
<pin name="OP_OUT" direction="out"/>
<pin name="PD_OUT" direction="out"/>
<pin name="VREF" direction="out"/>
<pin name="VCO_OV" direction="out"/>
<pin name="VCO_OI" direction="out"/>
<pin name="VCO_OQ" direction="out"/>
<pin name="COMP" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="XR-215">
<pin name="PCIN@1" direction="in"/>
<pin name="PCIN@2" direction="in"/>
<pin name="PCBIAS" direction="in"/>
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="SWEEP" direction="in"/>
<pin name="GAIN" direction="in"/>
<pin name="VCO_OUT" direction="out"/>
<pin name="PCOUT@1" direction="out"/>
<pin name="PCOUT@2" direction="out"/>
<pin name="OP_IN" direction="in"/>
<pin name="OP_OUT" direction="out"/>
<pin name="COMP" direction="in"/>
<pin name="RANGE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="XR-4151">
<pin name="CSO" direction="out"/>
<pin name="SCALE" direction="pas"/>
<pin name="L_OUT" direction="out"/>
<pin name="IN_V" direction="in"/>
<pin name="THR" direction="in"/>
<pin name="OS_RC" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2209">
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="TRI" direction="out"/>
<pin name="SQR" direction="out"/>
<pin name="BIAS" direction="in"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-210">
<pin name="VC_IN" direction="in"/>
<pin name="PHD@1" direction="out"/>
<pin name="PHD@2" direction="out"/>
<pin name="IN@1" direction="in"/>
<pin name="IN@2" direction="in"/>
<pin name="LOG_O" direction="out"/>
<pin name="VCO_O" direction="out"/>
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="G1" direction="in"/>
<pin name="G2" direction="in"/>
<pin name="KEY" direction="in"/>
<pin name="TUNE" direction="in"/>
<pin name="BIAS" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="TM044H">
<pin name="IN+" direction="in"/>
<pin name="IN-" direction="in"/>
<pin name="ALBO" direction="in"/>
<pin name="A+" direction="in"/>
<pin name="A-" direction="in"/>
<pin name="OUT+" direction="out"/>
<pin name="OUT-" direction="out"/>
<pin name="OUT-@1" direction="out"/>
<pin name="FIL" direction="in"/>
<pin name="CMD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T56L22">
<pin name="AMP+I/P" direction="in"/>
<pin name="AMP-I/P" direction="in"/>
<pin name="REGCONT" direction="in"/>
<pin name="PHASECONT" direction="in"/>
<pin name="LCBIAS" direction="in"/>
<pin name="ALBOFIL" direction="in"/>
<pin name="LCI/P" direction="in"/>
<pin name="ALBO1" direction="out"/>
<pin name="ALBO2" direction="out"/>
<pin name="AMP+O/P" direction="out"/>
<pin name="AMP-O/P" direction="out"/>
<pin name="DATA+" direction="out"/>
<pin name="DATA-" direction="out"/>
<pin name="CLOCKO/P" direction="out"/>
<pin name="VREF" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="ANAGND" direction="pwr"/>
<pin name="DIGGND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T5681">
<pin name="TXDATA-" direction="in"/>
<pin name="TXDATA+" direction="in"/>
<pin name="TXCLOCK" direction="in"/>
<pin name="RXINBIAS" direction="in"/>
<pin name="RXIN" direction="in"/>
<pin name="RXIN2" direction="in"/>
<pin name="CLAMPO/P" direction="in"/>
<pin name="L-CTANK" direction="out"/>
<pin name="!DATAO/P" direction="out"/>
<pin name="!DATA+O/P" direction="out"/>
<pin name="CLOCKO/P" direction="out"/>
<pin name="TXDO/P" direction="out"/>
<pin name="TXD+O/P" direction="out"/>
<pin name="CECOUPLING" direction="out"/>
<pin name="DECOUPLING" direction="out"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="TXGND" direction="pwr"/>
<pin name="RXGND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T5683">
<pin name="RXDATA+" direction="in"/>
<pin name="RXDATA-" direction="in"/>
<pin name="TXDATA-I/P" direction="in"/>
<pin name="TXDATA+I/P" direction="in"/>
<pin name="LCTANK" direction="out"/>
<pin name="LCTANK@1" direction="out"/>
<pin name="DECOUPLING" direction="out"/>
<pin name="RXCLOCK" direction="out"/>
<pin name="RXDATA-O/P" direction="out"/>
<pin name="RXDATA+O/P" direction="out"/>
<pin name="TXDATA+O/P" direction="out"/>
<pin name="TXDATA-O/P" direction="out"/>
<pin name="RXVCC" direction="pwr"/>
<pin name="TXVCC" direction="pwr"/>
<pin name="RXGND" direction="pwr"/>
<pin name="TXGND" direction="pwr"/>
<pin name="L-CBIAS" direction="out"/>
<pin name="TXCLOCKI/P" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="T5684">
<pin name="LCLK" direction="in"/>
<pin name="TCLK" direction="in"/>
<pin name="TPOS" direction="in"/>
<pin name="TNEG" direction="in"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="PD" direction="in"/>
<pin name="CLKDS" direction="in"/>
<pin name="MTIP" direction="in"/>
<pin name="MRING" direction="in"/>
<pin name="RTIP" direction="in"/>
<pin name="RRING" direction="in"/>
<pin name="LEN0" direction="in"/>
<pin name="LEN1" direction="in"/>
<pin name="LEN2" direction="in"/>
<pin name="TAOS" direction="in"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
<pin name="RPOS" direction="out"/>
<pin name="RNEG" direction="out"/>
<pin name="RCLK" direction="out"/>
<pin name="DPM" direction="out"/>
<pin name="LOS" direction="out"/>
<pin name="TTIP" direction="out"/>
<pin name="TRING" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="RGND" direction="pwr"/>
<pin name="TGND" direction="pwr"/>
<pin name="RVDD" direction="pwr"/>
<pin name="TVDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T56L85">
<pin name="RXDATA+" direction="in"/>
<pin name="RXDATA-" direction="in"/>
<pin name="TXDATA+I/P" direction="in"/>
<pin name="TXDATA-I/P" direction="in"/>
<pin name="TXCLOCKI/P" direction="in"/>
<pin name="RXDATA+O/P" direction="out"/>
<pin name="RXDATA-O/P" direction="out"/>
<pin name="TXDATA+O/P" direction="out"/>
<pin name="TXDATA-O/P" direction="out"/>
<pin name="LCTANK" direction="out"/>
<pin name="TANKREF" direction="out"/>
<pin name="BIAS" direction="out"/>
<pin name="CPEAK" direction="out"/>
<pin name="RXCLOCK" direction="out"/>
<pin name="RXVCC" direction="pwr"/>
<pin name="TXVCC" direction="pwr"/>
<pin name="RXGND" direction="pwr"/>
<pin name="TXGND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T6164">
<pin name="RX+I/P" direction="in"/>
<pin name="RX-I/P" direction="in"/>
<pin name="TX+I/P" direction="in"/>
<pin name="TX-I/P" direction="in"/>
<pin name="I/PBIAS" direction="in"/>
<pin name="TCMCON" direction="in"/>
<pin name="TX+O/P" direction="out"/>
<pin name="TX-O/P" direction="out"/>
<pin name="S+R" direction="out"/>
<pin name="S-R" direction="out"/>
<pin name="RXALARM" direction="out"/>
<pin name="PEAKCAP" direction="out"/>
<pin name="VCCA" direction="pwr"/>
<pin name="VCCD" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA" direction="pwr"/>
<pin name="GNDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T6165">
<pin name="S+R" direction="in"/>
<pin name="S-R" direction="in"/>
<pin name="BLS" direction="in"/>
<pin name="RX2MHZ" direction="in"/>
<pin name="TX2MHZ" direction="in"/>
<pin name="TX256KHZ" direction="in"/>
<pin name="RXCK2" direction="in"/>
<pin name="BLANK" direction="in"/>
<pin name="TS1T" direction="in"/>
<pin name="TS2T" direction="in"/>
<pin name="TS1R" direction="in"/>
<pin name="TS2R" direction="in"/>
<pin name="TTSEL" direction="in"/>
<pin name="ALARMIN" direction="in"/>
<pin name="PCMIN" direction="in"/>
<pin name="RTSEL" direction="in"/>
<pin name="T+R" direction="out"/>
<pin name="T-R" direction="out"/>
<pin name="PCMOUT" direction="out"/>
<pin name="ALARM" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T6166">
<pin name="S+R" direction="in"/>
<pin name="S-R" direction="in"/>
<pin name="BLS" direction="in"/>
<pin name="RX2MHZ" direction="in"/>
<pin name="RXCK2MHZ" direction="in"/>
<pin name="TX256KHZ" direction="in"/>
<pin name="TX2MHZ" direction="in"/>
<pin name="RXCKOUT" direction="out"/>
<pin name="BLANK" direction="in"/>
<pin name="TS1T" direction="in"/>
<pin name="TS2T" direction="in"/>
<pin name="TTSEL" direction="in"/>
<pin name="ALARMIN" direction="in"/>
<pin name="PCMIN" direction="in"/>
<pin name="TS1R" direction="in"/>
<pin name="TS2R" direction="in"/>
<pin name="RTSEL" direction="in"/>
<pin name="T+R" direction="out"/>
<pin name="T-R" direction="out"/>
<pin name="PCMOUT" direction="out"/>
<pin name="ALARM" direction="out"/>
<pin name="BDT" direction="out"/>
<pin name="BIT" direction="out"/>
<pin name="CS" direction="out"/>
<pin name="BDR" direction="out"/>
<pin name="BIR" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T7295">
<pin name="RIN" direction="in"/>
<pin name="TMC1" direction="in"/>
<pin name="TMC2" direction="in"/>
<pin name="LPF1" direction="in"/>
<pin name="LPF2" direction="in"/>
<pin name="EXCLK" direction="in"/>
<pin name="!ICT" direction="in"/>
<pin name="REQB" direction="in"/>
<pin name="LOSTHR" direction="in"/>
<pin name="RLOS" direction="out"/>
<pin name="RLOL" direction="out"/>
<pin name="RCLK" direction="out"/>
<pin name="RPDATA" direction="out"/>
<pin name="RNDATA" direction="out"/>
<pin name="GNDD" direction="pwr"/>
<pin name="GNDC" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDC" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T7296">
<pin name="RCLK" direction="in"/>
<pin name="RLOOP" direction="in"/>
<pin name="LLOOP" direction="in"/>
<pin name="STS-1/!E3" direction="in"/>
<pin name="TAOS" direction="in"/>
<pin name="TPDATA" direction="in"/>
<pin name="TNDATA" direction="in"/>
<pin name="TCLK" direction="in"/>
<pin name="ENCODIS" direction="in"/>
<pin name="DECODIS" direction="in"/>
<pin name="MTIP" direction="in"/>
<pin name="MRING" direction="in"/>
<pin name="TXLEV" direction="in"/>
<pin name="!ICT" direction="in"/>
<pin name="RPDATA" direction="in"/>
<pin name="RNDATA" direction="in"/>
<pin name="BPV" direction="out"/>
<pin name="RNRZ" direction="out"/>
<pin name="RNEG" direction="out"/>
<pin name="RPOS" direction="out"/>
<pin name="RCLKO" direction="out"/>
<pin name="DMO" direction="out"/>
<pin name="TRING" direction="out"/>
<pin name="TTIP" direction="out"/>
<pin name="GNDD" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T5670">
<pin name="NRZIN" direction="in"/>
<pin name="TYCLKIN" direction="in"/>
<pin name="B8ZS/!AMI" direction="in"/>
<pin name="!+B8ZSIN" direction="in"/>
<pin name="LOOP-TEST" direction="in"/>
<pin name="!-B8ZSIN" direction="in"/>
<pin name="!RAIS" direction="in"/>
<pin name="RXCLKIN" direction="in"/>
<pin name="NRZOUT" direction="out"/>
<pin name="RXCLKOP" direction="out"/>
<pin name="AISOUT" direction="out"/>
<pin name="ERROR" direction="out"/>
<pin name="-B8ZSOUT" direction="out"/>
<pin name="+B8ZSOUT" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T5690">
<pin name="TMSYNC" direction="in"/>
<pin name="TFSYNC" direction="in"/>
<pin name="TCLK" direction="in"/>
<pin name="TABCD" direction="in"/>
<pin name="TSER" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
<pin name="SDI" direction="in"/>
<pin name="RLCLK" direction="in"/>
<pin name="RSIGSEL" direction="in"/>
<pin name="RSIGFR" direction="in"/>
<pin name="RCHCLK" direction="in"/>
<pin name="RMSYNC" direction="in"/>
<pin name="RFSYNC" direction="in"/>
<pin name="RNEG" direction="in"/>
<pin name="RPOS" direction="in"/>
<pin name="RBV" direction="in"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="SPS" direction="in"/>
<pin name="!INT" direction="out"/>
<pin name="SDO" direction="out"/>
<pin name="RYEL" direction="out"/>
<pin name="RSER" direction="out"/>
<pin name="RABCD" direction="out"/>
<pin name="RLINK" direction="out"/>
<pin name="RFER" direction="out"/>
<pin name="RCL" direction="out"/>
<pin name="RLOS" direction="out"/>
<pin name="TNEG" direction="out"/>
<pin name="TPOS" direction="out"/>
<pin name="TSIGFR" direction="out"/>
<pin name="TCHCLK" direction="out"/>
<pin name="TMO" direction="out"/>
<pin name="TSIGSEL" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="RCLK" direction="in"/>
<pin name="TLINK" direction="in"/>
<pin name="TLCLK" direction="out"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="T5690J">
<pin name="TMSYNC" direction="in"/>
<pin name="TFSYNC" direction="in"/>
<pin name="TCLK" direction="in"/>
<pin name="TABCD" direction="in"/>
<pin name="TSER" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
<pin name="SDI" direction="in"/>
<pin name="RLCLK" direction="in"/>
<pin name="RSIGSEL" direction="in"/>
<pin name="RSIGFR" direction="in"/>
<pin name="RCHCLK" direction="in"/>
<pin name="RMSYNC" direction="in"/>
<pin name="RFSYNC" direction="in"/>
<pin name="RNEG" direction="in"/>
<pin name="RPOS" direction="in"/>
<pin name="RBV" direction="in"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="SPS" direction="in"/>
<pin name="!INT" direction="out"/>
<pin name="SDO" direction="out"/>
<pin name="RYEL" direction="out"/>
<pin name="RSER" direction="out"/>
<pin name="RABCD" direction="out"/>
<pin name="RLINK" direction="out"/>
<pin name="RFER" direction="out"/>
<pin name="RCL" direction="out"/>
<pin name="RLOS" direction="out"/>
<pin name="TNEG" direction="out"/>
<pin name="TPOS" direction="out"/>
<pin name="TSIGFR" direction="out"/>
<pin name="TCHCLK" direction="out"/>
<pin name="TMO" direction="out"/>
<pin name="TSIGSEL" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="RCLK" direction="in"/>
<pin name="TLINK" direction="in"/>
<pin name="TLCLK" direction="out"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="T5691">
<pin name="!SIGH" direction="in"/>
<pin name="RMSYNC" direction="in"/>
<pin name="RCLK" direction="in"/>
<pin name="RSER" direction="in"/>
<pin name="SM0" direction="in"/>
<pin name="SM1" direction="in"/>
<pin name="S/!P" direction="in"/>
<pin name="FMS" direction="in"/>
<pin name="!ALN" direction="in"/>
<pin name="SFSYNC" direction="in"/>
<pin name="SYSCLK" direction="in"/>
<pin name="SCLKSEL" direction="in"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="SIGFRZ" direction="out"/>
<pin name="SMSYNC" direction="out"/>
<pin name="SBIT8" direction="out"/>
<pin name="!SLIP" direction="out"/>
<pin name="SSER" direction="out"/>
<pin name="SCHCLK" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="5691J">
<pin name="!SIGH" direction="in"/>
<pin name="RMSYNC" direction="in"/>
<pin name="RCLK" direction="in"/>
<pin name="RSER" direction="in"/>
<pin name="SM0" direction="in"/>
<pin name="SM1" direction="in"/>
<pin name="S/!P" direction="in"/>
<pin name="FMS" direction="in"/>
<pin name="!ALN" direction="in"/>
<pin name="SFSYNC" direction="in"/>
<pin name="SYSCLR" direction="in"/>
<pin name="SCLKSEL" direction="in"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="SIGFRZ" direction="out"/>
<pin name="SMSYNC" direction="out"/>
<pin name="SBIT8" direction="out"/>
<pin name="!SLIP" direction="out"/>
<pin name="SSER" direction="out"/>
<pin name="SCHCLK" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="T5691J">
<pin name="!SIGH" direction="in"/>
<pin name="RMSYNC" direction="in"/>
<pin name="RCLK" direction="in"/>
<pin name="RSER" direction="in"/>
<pin name="SM0" direction="in"/>
<pin name="SM1" direction="in"/>
<pin name="S/!P" direction="in"/>
<pin name="FMS" direction="in"/>
<pin name="!ALN" direction="in"/>
<pin name="SFSYNC" direction="in"/>
<pin name="SYSCLK" direction="in"/>
<pin name="SCLKSEL" direction="in"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
<pin name="C" direction="out"/>
<pin name="D" direction="out"/>
<pin name="SIGFRZ" direction="out"/>
<pin name="SMSYNC" direction="out"/>
<pin name="SBIT8" direction="out"/>
<pin name="!SLIP" direction="out"/>
<pin name="SSER" direction="out"/>
<pin name="SCHCLK" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="T2713">
<pin name="PD" direction="in"/>
<pin name="ETAL" direction="in"/>
<pin name="TOS" direction="in"/>
<pin name="T-SELECT" direction="in"/>
<pin name="COMP2IN" direction="in"/>
<pin name="COMP1IN" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="SIG_IN" direction="in"/>
<pin name="OUT-1" direction="out"/>
<pin name="OUT-2" direction="out"/>
<pin name="XTAL" direction="out"/>
<pin name="COMP1OUT" direction="out"/>
<pin name="SIG_OUT" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="REFOUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="T3588">
<pin name="SELA" direction="in"/>
<pin name="SELB" direction="in"/>
<pin name="I/P1" direction="in"/>
<pin name="I/P2" direction="in"/>
<pin name="I/P3" direction="in"/>
<pin name="VREF1" direction="in"/>
<pin name="VREF2" direction="in"/>
<pin name="VREF3" direction="in"/>
<pin name="BIAS" direction="in"/>
<pin name="O/P1A" direction="out"/>
<pin name="O/P1B" direction="out"/>
<pin name="O/P2A" direction="out"/>
<pin name="O/P2B" direction="out"/>
<pin name="O/P3A" direction="out"/>
<pin name="O/P3B" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T3589">
<pin name="I/P1A" direction="in"/>
<pin name="I/P1B" direction="in"/>
<pin name="I/P2A" direction="in"/>
<pin name="I/P2B" direction="in"/>
<pin name="I/P3A" direction="in"/>
<pin name="I/P3B" direction="in"/>
<pin name="SELA" direction="in"/>
<pin name="SELB" direction="in"/>
<pin name="O/P1" direction="out"/>
<pin name="O/P2" direction="out"/>
<pin name="O/P3" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="T66100">
<pin name="TIP" direction="in"/>
<pin name="RING" direction="in"/>
<pin name="RING1" direction="in"/>
<pin name="RING2" direction="in"/>
<pin name="PWRUP" direction="in"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="out"/>
<pin name="VREF" direction="out"/>
<pin name="CHOLD" direction="out"/>
<pin name="CDLY" direction="out"/>
<pin name="EDC" direction="out"/>
<pin name="OSC2" direction="out"/>
<pin name="RI" direction="out"/>
<pin name="ED" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-C277">
<pin name="PA1_IN" direction="in"/>
<pin name="PA2_IN" direction="in"/>
<pin name="DOUT-" direction="out"/>
<pin name="C@1" direction="out"/>
<pin name="PA1_OUT" direction="out"/>
<pin name="PA2_OUT" direction="out"/>
<pin name="ALBO_OUT" direction="out"/>
<pin name="ALBO_TERM" direction="out"/>
<pin name="DOUT+" direction="out"/>
<pin name="LC_TANK" direction="in"/>
<pin name="CONT" direction="pas"/>
<pin name="C@2" direction="out"/>
<pin name="V+6,3" direction="pwr"/>
<pin name="V+4,3" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-567">
<pin name="OPF" direction="in"/>
<pin name="LPLF" direction="in"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2567">
<pin name="IN_A" direction="in"/>
<pin name="OFL_A" direction="in"/>
<pin name="LF_A" direction="in"/>
<pin name="R_A" direction="in"/>
<pin name="C_A" direction="in"/>
<pin name="IN_B" direction="in"/>
<pin name="OFL_B" direction="in"/>
<pin name="LF_B" direction="in"/>
<pin name="R_B" direction="in"/>
<pin name="C_B" direction="in"/>
<pin name="OUT_A" direction="out"/>
<pin name="OUT_B" direction="out"/>
<pin name="REGBP" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-205">
<pin name="MOD_X@1" direction="in"/>
<pin name="MOD_X@2" direction="in"/>
<pin name="MOD_Y@1" direction="in"/>
<pin name="MOD_Y@2" direction="in"/>
<pin name="WAVEADJ@1" direction="in"/>
<pin name="WAVEADJ@2" direction="in"/>
<pin name="BUFF_IN" direction="in"/>
<pin name="SWEEP" direction="in"/>
<pin name="C@1" direction="in"/>
<pin name="C@2" direction="in"/>
<pin name="SQUARE" direction="out"/>
<pin name="BUFF_OUT" direction="out"/>
<pin name="MOD_OUT@1" direction="out"/>
<pin name="MOD_OUT@2" direction="out"/>
<pin name="-VEE" direction="pwr"/>
<pin name="+VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2100">
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="!RD"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="RCO"/>
<pin name="TXC"/>
<pin name="RCI" direction="in"/>
<pin name="RXC" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="MSCLK" direction="in"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="UC/!STD" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2135A">
<pin name="RXD_OUT" direction="out"/>
<pin name="RXC_OUT" direction="out"/>
<pin name="TXD_OUT" direction="out"/>
<pin name="RXD_IN" direction="in"/>
<pin name="TXD_IN" direction="in"/>
<pin name="CLK_IN" direction="in"/>
<pin name="RXC_IN" direction="in"/>
<pin name="TXC_IN" direction="in"/>
<pin name="BIT1" direction="in"/>
<pin name="BIT2" direction="in"/>
<pin name="OE" direction="in"/>
<pin name="TXEN" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2321">
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="RCI"/>
<pin name="RCO"/>
<pin name="RXC" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="MSCLK" direction="in"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="TXC" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="FREQ" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2321D">
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="RCI"/>
<pin name="RCO"/>
<pin name="RXC" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="MSCLK" direction="in"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="TXC" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="FREQ" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2401">
<pin name="D0"/>
<pin name="PA0" direction="out"/>
<pin name="PA1" direction="out"/>
<pin name="PA2" direction="out"/>
<pin name="PA3" direction="out"/>
<pin name="PA4" direction="out"/>
<pin name="PA5" direction="out"/>
<pin name="PA6" direction="out"/>
<pin name="PA7" direction="out"/>
<pin name="PA8" direction="out"/>
<pin name="PA9" direction="out"/>
<pin name="PA10" direction="out"/>
<pin name="PA11" direction="out"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="CLK_OUT" direction="out"/>
<pin name="!DEN" direction="out"/>
<pin name="!MEN" direction="out"/>
<pin name="!WEN" direction="out"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="CLK_IN" direction="in"/>
<pin name="!BIO" direction="in"/>
<pin name="MCPSEL" direction="in"/>
<pin name="!INT" direction="in"/>
<pin name="!RS" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2401J">
<pin name="D0"/>
<pin name="PA0" direction="out"/>
<pin name="PA1" direction="out"/>
<pin name="PA2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="CLK_OUT" direction="out"/>
<pin name="!DEN" direction="out"/>
<pin name="!MEN" direction="out"/>
<pin name="!WEN" direction="out"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="CLK_IN" direction="in"/>
<pin name="!BIO" direction="in"/>
<pin name="MCPSEL" direction="in"/>
<pin name="!INT" direction="in"/>
<pin name="!RS" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2401Q">
<pin name="D0"/>
<pin name="PA0" direction="out"/>
<pin name="PA1" direction="out"/>
<pin name="PA2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="CLK_OUT" direction="out"/>
<pin name="DENB" direction="out"/>
<pin name="MENB" direction="out"/>
<pin name="WEB" direction="out"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
<pin name="CLK_IN" direction="in"/>
<pin name="BIO" direction="in"/>
<pin name="MCPSEL" direction="in"/>
<pin name="INTB" direction="in"/>
<pin name="RSB" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VPD" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2402">
<pin name="HD0"/>
<pin name="HD1"/>
<pin name="HD2"/>
<pin name="HD3"/>
<pin name="HD4"/>
<pin name="HD5"/>
<pin name="HD6"/>
<pin name="HD7"/>
<pin name="TD0"/>
<pin name="TD1"/>
<pin name="TD2"/>
<pin name="TD3"/>
<pin name="TD4"/>
<pin name="TD5"/>
<pin name="TD6"/>
<pin name="TD7"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="CLK_IN" direction="in"/>
<pin name="EXTXC" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="RXC" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="!WEN" direction="in"/>
<pin name="!DEN" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="PRST" direction="in"/>
<pin name="!INT" direction="out"/>
<pin name="!RS" direction="out"/>
<pin name="TXCLK" direction="out"/>
<pin name="!RXCLK" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="RX600" direction="out"/>
<pin name="TX600" direction="out"/>
<pin name="SPKO" direction="out"/>
<pin name="TXC" direction="out"/>
<pin name="C1" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSSD" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="PA0" direction="in"/>
<pin name="PA1" direction="in"/>
<pin name="PA2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2402J">
<pin name="HD0"/>
<pin name="HD1"/>
<pin name="HD2"/>
<pin name="HD3"/>
<pin name="HD4"/>
<pin name="HD5"/>
<pin name="HD6"/>
<pin name="HD7"/>
<pin name="TD0"/>
<pin name="TD1"/>
<pin name="TD2"/>
<pin name="TD3"/>
<pin name="TD4"/>
<pin name="TD5"/>
<pin name="TD6"/>
<pin name="TD7"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="CLK_IN" direction="in"/>
<pin name="EXTXC" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="RXC" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="!WEN" direction="in"/>
<pin name="!DEN" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="PRST" direction="in"/>
<pin name="!INT" direction="out"/>
<pin name="RS" direction="out"/>
<pin name="TXCLK" direction="out"/>
<pin name="!RXCLK" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="RX600" direction="out"/>
<pin name="TX600" direction="out"/>
<pin name="SPKO" direction="out"/>
<pin name="TXC" direction="out"/>
<pin name="C1" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSSD" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="PA0" direction="in"/>
<pin name="PA1" direction="in"/>
<pin name="PA2" direction="in"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2403">
<pin name="P0.0"/>
<pin name="P0.1"/>
<pin name="P0.2"/>
<pin name="P0.3"/>
<pin name="P0.4"/>
<pin name="P0.5"/>
<pin name="P0.6"/>
<pin name="P0.7"/>
<pin name="P1.1"/>
<pin name="P1.2"/>
<pin name="P1.3"/>
<pin name="P1.4"/>
<pin name="P1.5"/>
<pin name="P1.6"/>
<pin name="P1.7"/>
<pin name="P1.0"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="!INT0" direction="in"/>
<pin name="!INT1" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="!PSEN" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!EA" direction="in"/>
<pin name="P2.0"/>
<pin name="P2.1"/>
<pin name="P2.2"/>
<pin name="P2.3"/>
<pin name="P2.4"/>
<pin name="P2.5"/>
<pin name="P2.6"/>
<pin name="P2.7"/>
<pin name="T0" direction="in"/>
<pin name="T1" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2403J">
<pin name="P0.0"/>
<pin name="P0.1"/>
<pin name="P0.2"/>
<pin name="P0.3"/>
<pin name="P0.4"/>
<pin name="P0.5"/>
<pin name="P0.6"/>
<pin name="P0.7"/>
<pin name="P1.1"/>
<pin name="P1.2"/>
<pin name="P1.3"/>
<pin name="P1.4"/>
<pin name="P1.5"/>
<pin name="P1.6"/>
<pin name="P1.7"/>
<pin name="P1.0"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="INT0" direction="in"/>
<pin name="INT1" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="!PSEN" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!EA" direction="in"/>
<pin name="P2.0"/>
<pin name="P2.1"/>
<pin name="P2.2"/>
<pin name="P2.3"/>
<pin name="P2.4"/>
<pin name="P2.5"/>
<pin name="P2.6"/>
<pin name="P2.7"/>
<pin name="T0" direction="in"/>
<pin name="T1" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2403Q">
<pin name="P0.0"/>
<pin name="P0.1"/>
<pin name="P0.2"/>
<pin name="P0.3"/>
<pin name="P0.4"/>
<pin name="P0.5"/>
<pin name="P0.6"/>
<pin name="P0.7"/>
<pin name="P1.1"/>
<pin name="P1.2"/>
<pin name="P1.3"/>
<pin name="P1.4"/>
<pin name="P1.5"/>
<pin name="P1.6"/>
<pin name="P1.7"/>
<pin name="P1.0"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="INT0" direction="in"/>
<pin name="INT1" direction="in"/>
<pin name="WR" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P2.0"/>
<pin name="P2.1"/>
<pin name="P2.2"/>
<pin name="P2.3"/>
<pin name="P2.4"/>
<pin name="P2.5"/>
<pin name="P2.6"/>
<pin name="P2.7"/>
<pin name="T0" direction="in"/>
<pin name="T1" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2442J">
<pin name="P0.0"/>
<pin name="P0.1"/>
<pin name="P0.2"/>
<pin name="P0.3"/>
<pin name="P0.4"/>
<pin name="P0.5"/>
<pin name="P0.6"/>
<pin name="P0.7"/>
<pin name="P1.1"/>
<pin name="P1.2"/>
<pin name="P1.3"/>
<pin name="P1.4"/>
<pin name="P1.5"/>
<pin name="P1.6"/>
<pin name="P1.7"/>
<pin name="P1.0"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="!INT0" direction="in"/>
<pin name="!INT1" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="!PSEN" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!EA" direction="in"/>
<pin name="P2.0"/>
<pin name="P2.1"/>
<pin name="P2.2"/>
<pin name="P2.3"/>
<pin name="P2.4"/>
<pin name="P2.5"/>
<pin name="P2.6"/>
<pin name="P2.7"/>
<pin name="T0" direction="in"/>
<pin name="T1" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2442Q">
<pin name="P0.0"/>
<pin name="P0.1"/>
<pin name="P0.2"/>
<pin name="P0.3"/>
<pin name="P0.4"/>
<pin name="P0.5"/>
<pin name="P0.6"/>
<pin name="P0.7"/>
<pin name="P1.1"/>
<pin name="P1.2"/>
<pin name="P1.3"/>
<pin name="P1.4"/>
<pin name="P1.5"/>
<pin name="P1.6"/>
<pin name="P1.7"/>
<pin name="P1.0"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="!INT0" direction="in"/>
<pin name="!INT1" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="!PSEN" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!EA" direction="in"/>
<pin name="P2.0"/>
<pin name="P2.1"/>
<pin name="P2.2"/>
<pin name="P2.3"/>
<pin name="P2.4"/>
<pin name="P2.5"/>
<pin name="P2.6"/>
<pin name="P2.7"/>
<pin name="T0" direction="in"/>
<pin name="T1" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2901">
<pin name="A0/PA0"/>
<pin name="A1/PA1"/>
<pin name="A2/PA2"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="PA3" direction="out"/>
<pin name="PA4" direction="out"/>
<pin name="PA5" direction="out"/>
<pin name="PA6" direction="out"/>
<pin name="PA7" direction="out"/>
<pin name="PA8" direction="out"/>
<pin name="PA9" direction="out"/>
<pin name="PA10" direction="out"/>
<pin name="PA11" direction="out"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="X1" direction="out"/>
<pin name="!WEN" direction="out"/>
<pin name="!DEN" direction="out"/>
<pin name="!MEN" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="MC/!MP" direction="in"/>
<pin name="!RS" direction="in"/>
<pin name="!INT" direction="in"/>
<pin name="X2/CLKIN" direction="in"/>
<pin name="!BIO" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2901J">
<pin name="A0/PA0"/>
<pin name="A1/PA1"/>
<pin name="A2/PA2"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="X1" direction="out"/>
<pin name="!WEN" direction="out"/>
<pin name="!DEN" direction="out"/>
<pin name="!MEN" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="MC/!MP" direction="in"/>
<pin name="!RS" direction="in"/>
<pin name="!INT" direction="in"/>
<pin name="X2/CLKIN" direction="in"/>
<pin name="!BIO" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2901Q">
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="X1" direction="out"/>
<pin name="WEB" direction="out"/>
<pin name="DENB" direction="out"/>
<pin name="MENB" direction="out"/>
<pin name="VPD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="MCPSEL" direction="in"/>
<pin name="RSB" direction="in"/>
<pin name="INTB" direction="in"/>
<pin name="CLKIN" direction="in"/>
<pin name="B10" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2902">
<pin name="HD0"/>
<pin name="HD1"/>
<pin name="HD2"/>
<pin name="HD3"/>
<pin name="HD4"/>
<pin name="HD5"/>
<pin name="HD6"/>
<pin name="HD7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="TD0"/>
<pin name="TD1"/>
<pin name="TD2"/>
<pin name="TD3"/>
<pin name="TD4"/>
<pin name="TD5"/>
<pin name="TD6"/>
<pin name="TD7"/>
<pin name="TD8"/>
<pin name="TD9"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="EXTXC" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="!CS0" direction="in"/>
<pin name="!READ" direction="in"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="!WRITE" direction="in"/>
<pin name="CLKIN" direction="in"/>
<pin name="!DEN" direction="in"/>
<pin name="!WEN" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="RCVIN" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="TXCLK" direction="out"/>
<pin name="!RXCLK" direction="out"/>
<pin name="!IRQ" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="!INT" direction="out"/>
<pin name="C1" direction="out"/>
<pin name="TXOUT" direction="out"/>
<pin name="SPKO" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSSD" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2902J">
<pin name="HD0"/>
<pin name="HD1"/>
<pin name="HD2"/>
<pin name="HD3"/>
<pin name="HD4"/>
<pin name="HD5"/>
<pin name="HD6"/>
<pin name="HD7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="TD0"/>
<pin name="TD1"/>
<pin name="TD2"/>
<pin name="TD3"/>
<pin name="TD4"/>
<pin name="TD5"/>
<pin name="TD6"/>
<pin name="TD7"/>
<pin name="TD8"/>
<pin name="TD9"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="EXTXC" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="!CS0" direction="in"/>
<pin name="!READ" direction="in"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="!WRITE" direction="in"/>
<pin name="CLKIN" direction="in"/>
<pin name="!DEN" direction="in"/>
<pin name="!WEN" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="RXCIN" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="TXCLK" direction="out"/>
<pin name="!RXCLK" direction="out"/>
<pin name="!IRQ" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="!INT" direction="out"/>
<pin name="C1" direction="out"/>
<pin name="TXOUT" direction="out"/>
<pin name="SPKO" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSSD" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2902Q">
<pin name="HD0"/>
<pin name="HD1"/>
<pin name="HD2"/>
<pin name="HD3"/>
<pin name="HD4"/>
<pin name="HD5"/>
<pin name="HD6"/>
<pin name="HD7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="TD0"/>
<pin name="TD1"/>
<pin name="TD2"/>
<pin name="TD3"/>
<pin name="TD4"/>
<pin name="TD5"/>
<pin name="TD6"/>
<pin name="TD7"/>
<pin name="TD8"/>
<pin name="TD9"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="EXTXC" direction="in"/>
<pin name="TXC" direction="in"/>
<pin name="!CS0" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="CLKIN" direction="in"/>
<pin name="!DEN" direction="in"/>
<pin name="!WEN" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="RXCIN" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="TXCLK" direction="out"/>
<pin name="!RXCLK" direction="out"/>
<pin name="!IRQ" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="out"/>
<pin name="!INT" direction="out"/>
<pin name="C1" direction="out"/>
<pin name="TXOUT" direction="out"/>
<pin name="SPKO" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSSD" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-2943Q">
<pin name="P0,0"/>
<pin name="P0,1"/>
<pin name="P0,2"/>
<pin name="P0,3"/>
<pin name="P0,4"/>
<pin name="P0,5"/>
<pin name="P0,6"/>
<pin name="P0,7"/>
<pin name="P1,1"/>
<pin name="P1,2"/>
<pin name="P1,3"/>
<pin name="P1,4"/>
<pin name="P1,5"/>
<pin name="P1,6"/>
<pin name="P1,7"/>
<pin name="P1,0"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="PSEN" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="P2,0"/>
<pin name="P2,1"/>
<pin name="P2,2"/>
<pin name="P2,3"/>
<pin name="P2,4"/>
<pin name="P2,5"/>
<pin name="P2,6"/>
<pin name="P2,7"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="P3,0"/>
<pin name="P3,1"/>
<pin name="P3,2"/>
<pin name="P3,3"/>
<pin name="P3,4"/>
<pin name="P3,5"/>
<pin name="P3,6"/>
<pin name="P3,7"/>
</symbol>
<symbol name="16C450">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="RCLK" direction="in"/>
<pin name="SIN" direction="in"/>
<pin name="CS0" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="CS2~" direction="in"/>
<pin name="BAUDOUT~" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="DOSTR~" direction="in"/>
<pin name="DOSTR" direction="in"/>
<pin name="DISTR~" direction="in"/>
<pin name="DISTR" direction="in"/>
<pin name="ADS~" direction="in"/>
<pin name="MR" direction="in"/>
<pin name="SOUT" direction="out"/>
<pin name="DDIS~" direction="out"/>
<pin name="CSOUT" direction="out"/>
<pin name="INTRPT" direction="out"/>
<pin name="OUT1~" direction="out"/>
<pin name="OUT2~" direction="out"/>
<pin name="RTS~" direction="out"/>
<pin name="DTR~" direction="out"/>
<pin name="CTS~" direction="in"/>
<pin name="DSR~" direction="in"/>
<pin name="DCD~" direction="in"/>
<pin name="RI~" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="16C450J">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="RCLK" direction="in"/>
<pin name="SIN" direction="in"/>
<pin name="CS0" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="CS2~" direction="in"/>
<pin name="BAUDOUT~" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="DOSTR~" direction="in"/>
<pin name="DOSTR" direction="in"/>
<pin name="DISTR~" direction="in"/>
<pin name="DISTR" direction="in"/>
<pin name="ADS~" direction="in"/>
<pin name="MR" direction="in"/>
<pin name="SOUT" direction="out"/>
<pin name="DDIS~" direction="out"/>
<pin name="CSOUT" direction="out"/>
<pin name="INTRPT" direction="out"/>
<pin name="OUT1~" direction="out"/>
<pin name="OUT2~" direction="out"/>
<pin name="RTS~" direction="out"/>
<pin name="DTR~" direction="out"/>
<pin name="CTS~" direction="in"/>
<pin name="DSR~" direction="in"/>
<pin name="DCD~" direction="in"/>
<pin name="RI~" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="16C452J">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="BIDEN" direction="in"/>
<pin name="CSB~" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="DSRB~" direction="in"/>
<pin name="RIB~" direction="in"/>
<pin name="CDB~" direction="in"/>
<pin name="CTSA~" direction="in"/>
<pin name="CTSB~" direction="in"/>
<pin name="CDA~" direction="in"/>
<pin name="RIA~" direction="in"/>
<pin name="DSRA~" direction="in"/>
<pin name="CSA~" direction="in"/>
<pin name="IOW~" direction="in"/>
<pin name="IOR~" direction="in"/>
<pin name="CSP~" direction="in"/>
<pin name="RXA" direction="in"/>
<pin name="RXB" direction="in"/>
<pin name="INTSEL~" direction="in"/>
<pin name="ERROR~" direction="in"/>
<pin name="SLCT" direction="in"/>
<pin name="BUSY" direction="in"/>
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="ACK~" direction="in"/>
<pin name="RESET~" direction="in"/>
<pin name="STROBE~"/>
<pin name="AUTOFDXT~"/>
<pin name="INIT~"/>
<pin name="SLCTIN~"/>
<pin name="TXB" direction="out"/>
<pin name="DTRB~" direction="out"/>
<pin name="RTSA~" direction="out"/>
<pin name="RTSB~" direction="out"/>
<pin name="DTRA~" direction="out"/>
<pin name="TXA" direction="out"/>
<pin name="RDOUT" direction="out"/>
<pin name="INTA" direction="out"/>
<pin name="INTB" direction="out"/>
<pin name="INTP" direction="out"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="3VCC6GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="16C550">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="RCLK" direction="in"/>
<pin name="RX" direction="in"/>
<pin name="CS0" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="CS2~" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="IOW~" direction="in"/>
<pin name="IOW" direction="in"/>
<pin name="IOR~" direction="in"/>
<pin name="IOR" direction="in"/>
<pin name="AS~" direction="in"/>
<pin name="CTS~" direction="in"/>
<pin name="DSR~" direction="in"/>
<pin name="CD~" direction="in"/>
<pin name="RI~" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="TX" direction="out"/>
<pin name="BAUDOUT~" direction="out"/>
<pin name="DDIS~" direction="out"/>
<pin name="TXRDY~" direction="out"/>
<pin name="RXRDY~" direction="out"/>
<pin name="INT" direction="out"/>
<pin name="OP1~" direction="out"/>
<pin name="OP2~" direction="out"/>
<pin name="RTS~" direction="out"/>
<pin name="DTR~" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="16C550J">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="RCLK" direction="in"/>
<pin name="RX" direction="in"/>
<pin name="CS0" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="CS2~" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="IOW~" direction="in"/>
<pin name="IOW" direction="in"/>
<pin name="IOR~" direction="in"/>
<pin name="IOR" direction="in"/>
<pin name="AS~" direction="in"/>
<pin name="CTS~" direction="in"/>
<pin name="DSR~" direction="in"/>
<pin name="CD~" direction="in"/>
<pin name="RI~" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="TX" direction="out"/>
<pin name="BAUDOUT~" direction="out"/>
<pin name="DDIS~" direction="out"/>
<pin name="TXRDY~" direction="out"/>
<pin name="RXRDY~" direction="out"/>
<pin name="INT" direction="out"/>
<pin name="OP1~" direction="out"/>
<pin name="OP2~" direction="out"/>
<pin name="RTS~" direction="out"/>
<pin name="DTR~" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="16C552J">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
<pin name="STROBE~"/>
<pin name="AUTUFDXT~"/>
<pin name="INIT~"/>
<pin name="SLCTIN~"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="BIDEN" direction="in"/>
<pin name="CSB~" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="DSRB~" direction="in"/>
<pin name="RIB~" direction="in"/>
<pin name="CDB~" direction="in"/>
<pin name="CTSB~" direction="in"/>
<pin name="CTSA~" direction="in"/>
<pin name="CDA~" direction="in"/>
<pin name="RIA~" direction="in"/>
<pin name="DSRA~" direction="in"/>
<pin name="CSA~" direction="in"/>
<pin name="IOW~" direction="in"/>
<pin name="IOR~" direction="in"/>
<pin name="CSP~" direction="in"/>
<pin name="RXA" direction="in"/>
<pin name="INTSEL~" direction="in"/>
<pin name="RXB" direction="in"/>
<pin name="ERROR~" direction="in"/>
<pin name="SLCT" direction="in"/>
<pin name="BUSY" direction="in"/>
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="ACK~" direction="in"/>
<pin name="RESET~" direction="in"/>
<pin name="RXRDYA~" direction="out"/>
<pin name="TXB" direction="out"/>
<pin name="DTRB~" direction="out"/>
<pin name="RTSB~" direction="out"/>
<pin name="TXRDYA~" direction="out"/>
<pin name="RTSA~" direction="out"/>
<pin name="DTRA~" direction="out"/>
<pin name="TXA" direction="out"/>
<pin name="TXRDYB~" direction="out"/>
<pin name="RDOUT" direction="out"/>
<pin name="INTA" direction="out"/>
<pin name="INTB" direction="out"/>
<pin name="INTP" direction="out"/>
<pin name="RXRDYB~" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="3VCC3GND">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="88C681J">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="OP0" direction="out"/>
<pin name="OP1" direction="out"/>
<pin name="OP2" direction="out"/>
<pin name="OP3" direction="out"/>
<pin name="OP4" direction="out"/>
<pin name="OP5" direction="out"/>
<pin name="OP6" direction="out"/>
<pin name="OP7" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="CEN" direction="in"/>
<pin name="WRN" direction="in"/>
<pin name="RDN" direction="in"/>
<pin name="X1/CLK" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="IP0" direction="in"/>
<pin name="IP1" direction="in"/>
<pin name="IP2" direction="in"/>
<pin name="IP3" direction="in"/>
<pin name="IP4/IE1" direction="in"/>
<pin name="IP5/IE0"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="IP6/IACKN" direction="in"/>
<pin name="INTRN" direction="out"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="TXDB" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="68C681J">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="OP0" direction="out"/>
<pin name="OP1" direction="out"/>
<pin name="OP2" direction="out"/>
<pin name="OP3" direction="out"/>
<pin name="OP4" direction="out"/>
<pin name="OP5" direction="out"/>
<pin name="OP6" direction="out"/>
<pin name="OP7" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="CSN" direction="in"/>
<pin name="R/WN" direction="in"/>
<pin name="DTACKN" direction="in"/>
<pin name="X1/CLK" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="IP0" direction="in"/>
<pin name="IP1" direction="in"/>
<pin name="IP2" direction="in"/>
<pin name="IP3" direction="in"/>
<pin name="IP4" direction="in"/>
<pin name="IP5"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="IACKN" direction="in"/>
<pin name="INTRN" direction="out"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="TXDB" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="88C681P">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="OP0" direction="out"/>
<pin name="OP1" direction="out"/>
<pin name="OP2" direction="out"/>
<pin name="OP3" direction="out"/>
<pin name="OP4" direction="out"/>
<pin name="OP5" direction="out"/>
<pin name="OP6" direction="out"/>
<pin name="OP7" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="CEN" direction="in"/>
<pin name="WRN" direction="in"/>
<pin name="RDN" direction="in"/>
<pin name="X1/CLK" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="IP0" direction="in"/>
<pin name="IP1" direction="in"/>
<pin name="IP2" direction="in"/>
<pin name="IP3" direction="in"/>
<pin name="IP4/IE1" direction="in"/>
<pin name="IP5/IE0"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="IP6/IACKN" direction="in"/>
<pin name="INTRN" direction="out"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="TXDB" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="68C681P">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="OP0" direction="out"/>
<pin name="OP1" direction="out"/>
<pin name="OP2" direction="out"/>
<pin name="OP3" direction="out"/>
<pin name="OP4" direction="out"/>
<pin name="OP5" direction="out"/>
<pin name="OP6" direction="out"/>
<pin name="OP7" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="CSN" direction="in"/>
<pin name="R/WN" direction="in"/>
<pin name="DTACKN" direction="in"/>
<pin name="X1/CLK" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="IP0" direction="in"/>
<pin name="IP1" direction="in"/>
<pin name="IP2" direction="in"/>
<pin name="IP3" direction="in"/>
<pin name="IP4" direction="in"/>
<pin name="IP5"/>
<pin name="RESETN" direction="in"/>
<pin name="IACKN" direction="in"/>
<pin name="INTRN" direction="out"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="TXDB" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="88C681SP">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="OP0" direction="out"/>
<pin name="OP1" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="CEN" direction="in"/>
<pin name="WRN" direction="in"/>
<pin name="RDN" direction="in"/>
<pin name="X1/CLK" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="IP2" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="INTRN" direction="out"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="TXDB" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="C684">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="IP0" direction="in"/>
<pin name="IP1" direction="in"/>
<pin name="IP2" direction="in"/>
<pin name="IP3" direction="in"/>
<pin name="IP4" direction="in"/>
<pin name="IP5" direction="in"/>
<pin name="IP6" direction="in"/>
<pin name="IP7" direction="in"/>
<pin name="IP8" direction="in"/>
<pin name="IP9" direction="in"/>
<pin name="IP10" direction="in"/>
<pin name="IP11" direction="in"/>
<pin name="IP12" direction="in"/>
<pin name="IP13" direction="in"/>
<pin name="IP14" direction="in"/>
<pin name="IP15" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in"/>
<pin name="WR" direction="in"/>
<pin name="R/W" direction="in"/>
<pin name="RD" direction="in"/>
<pin name="IACK" direction="in"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="RXD-A" direction="in"/>
<pin name="RXD-B" direction="in"/>
<pin name="RXD-C" direction="in"/>
<pin name="RXD-D" direction="in"/>
<pin name="SEL" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="OP0" direction="out"/>
<pin name="OP1" direction="out"/>
<pin name="OP2" direction="out"/>
<pin name="OP3" direction="out"/>
<pin name="OP4" direction="out"/>
<pin name="OP5" direction="out"/>
<pin name="OP6" direction="out"/>
<pin name="OP7" direction="out"/>
<pin name="OP8" direction="out"/>
<pin name="OP9" direction="out"/>
<pin name="OP10" direction="out"/>
<pin name="OP11" direction="out"/>
<pin name="OP12" direction="out"/>
<pin name="OP13" direction="out"/>
<pin name="OP14" direction="out"/>
<pin name="OP15" direction="out"/>
<pin name="TXD-A" direction="out"/>
<pin name="TXD-B" direction="out"/>
<pin name="TXD-C" direction="out"/>
<pin name="TXD-D" direction="out"/>
<pin name="INTRN" direction="out"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
<pin name="DTACK" direction="out"/>
<pin name="X1/CLK" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="C684J68">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="IP0" direction="in"/>
<pin name="IP1" direction="in"/>
<pin name="IP8" direction="in"/>
<pin name="IP9" direction="in"/>
<pin name="CEN" direction="in"/>
<pin name="R/WN" direction="in"/>
<pin name="RDN" direction="in"/>
<pin name="IACKN" direction="in"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="RXDC" direction="in"/>
<pin name="RXDD" direction="in"/>
<pin name="SEL" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="OP0" direction="out"/>
<pin name="OP1" direction="out"/>
<pin name="OP3" direction="out"/>
<pin name="OP11" direction="out"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="TXDB" direction="out"/>
<pin name="TXDC" direction="out"/>
<pin name="TXDD" direction="out"/>
<pin name="INTRN" direction="out"/>
<pin name="DTACKN" direction="out"/>
<pin name="X1/CLK" direction="out"/>
<pin name="OP8" direction="out"/>
<pin name="OP9" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="XR-532AD">
<pin name="WG" direction="in"/>
<pin name="!RD"/>
<pin name="RG" direction="in"/>
<pin name="PDE" direction="in"/>
<pin name="VCOIN" direction="in"/>
<pin name="IREF" direction="in"/>
<pin name="!WS0" direction="in"/>
<pin name="!WS1" direction="in"/>
<pin name="WSL" direction="in"/>
<pin name="NRZ"/>
<pin name="WCLK" direction="in"/>
<pin name="XTALOUT" direction="in"/>
<pin name="SS/!HS" direction="in"/>
<pin name="!SDO"/>
<pin name="!AMD" direction="out"/>
<pin name="RRC" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="out"/>
<pin name="PDOUT" direction="out"/>
<pin name="SDS" direction="in"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="RF" direction="in"/>
<pin name="WSD" direction="in"/>
<pin name="XTALIN" direction="in"/>
<pin name="!WD" direction="out"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="VCCD" direction="pwr"/>
<pin name="VCCA" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-532AJ">
<pin name="WG" direction="in"/>
<pin name="!RD"/>
<pin name="RG" direction="in"/>
<pin name="PDE" direction="in"/>
<pin name="VCOIN" direction="in"/>
<pin name="IREF" direction="in"/>
<pin name="!WS0" direction="in"/>
<pin name="!WS1" direction="in"/>
<pin name="WSL" direction="in"/>
<pin name="NRZ"/>
<pin name="WC" direction="in"/>
<pin name="XTALOUT" direction="in"/>
<pin name="SS/!HS" direction="in"/>
<pin name="!SDO"/>
<pin name="!AMD" direction="out"/>
<pin name="RRC" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="PDOUT" direction="out"/>
<pin name="SDS" direction="in"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="RF" direction="in"/>
<pin name="WSD" direction="in"/>
<pin name="XTALIN" direction="in"/>
<pin name="!WD" direction="out"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="VCCD" direction="pwr"/>
<pin name="VCCA" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-532AQ">
<pin name="WG" direction="in"/>
<pin name="!RD"/>
<pin name="RG" direction="in"/>
<pin name="PDE" direction="in"/>
<pin name="VCOIN" direction="in"/>
<pin name="IREF" direction="in"/>
<pin name="!WS0" direction="in"/>
<pin name="!WS1" direction="in"/>
<pin name="WSL" direction="in"/>
<pin name="NRZ"/>
<pin name="WC" direction="in"/>
<pin name="XTALOUT" direction="in"/>
<pin name="SS/!HS" direction="in"/>
<pin name="!SDO"/>
<pin name="!AMD" direction="out"/>
<pin name="RRC" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="PDOUT" direction="out"/>
<pin name="SDS" direction="in"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="RF" direction="in"/>
<pin name="WSD" direction="in"/>
<pin name="XTALIN" direction="in"/>
<pin name="WD" direction="out"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="VCCD" direction="pwr"/>
<pin name="VCCA" direction="pwr"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="C684J88">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="IP0" direction="in"/>
<pin name="IP1" direction="in"/>
<pin name="IP8" direction="in"/>
<pin name="IP9" direction="in"/>
<pin name="CEN" direction="in"/>
<pin name="WRN" direction="in"/>
<pin name="RDN" direction="in"/>
<pin name="IACKN" direction="in"/>
<pin name="IEI" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="in"/>
<pin name="RXDA" direction="in"/>
<pin name="RXDB" direction="in"/>
<pin name="RXDC" direction="in"/>
<pin name="RXDD" direction="in"/>
<pin name="SEL" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="OP0" direction="out"/>
<pin name="OP1" direction="out"/>
<pin name="OP3" direction="out"/>
<pin name="OP11" direction="out"/>
<pin name="TXDA" direction="out"/>
<pin name="TXDB" direction="out"/>
<pin name="TXDC" direction="out"/>
<pin name="TXDD" direction="out"/>
<pin name="INTRN" direction="out"/>
<pin name="IEO" direction="out"/>
<pin name="X1/CLK" direction="out"/>
<pin name="OP8" direction="out"/>
<pin name="OP9" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4610R4CD">
<pin name="H0X"/>
<pin name="H0Y"/>
<pin name="H1X"/>
<pin name="H1Y"/>
<pin name="H2X"/>
<pin name="H2Y"/>
<pin name="H3X"/>
<pin name="H3Y"/>
<pin name="HS0" direction="in"/>
<pin name="HS1" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="!WDI" direction="in"/>
<pin name="RDX" direction="out"/>
<pin name="RDY" direction="out"/>
<pin name="WUS" direction="out"/>
<pin name="WC" direction="in"/>
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="4610R2CD">
<pin name="H0X"/>
<pin name="H0Y"/>
<pin name="H1X"/>
<pin name="H1Y"/>
<pin name="HS0" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="!WDI" direction="in"/>
<pin name="RDX" direction="out"/>
<pin name="RDY" direction="out"/>
<pin name="WUS" direction="out"/>
<pin name="WC" direction="in"/>
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-9050">
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="WCLK" direction="in"/>
<pin name="WDNRZ" direction="in"/>
<pin name="AMENB" direction="in"/>
<pin name="WG" direction="in"/>
<pin name="RG" direction="in"/>
<pin name="!WCL" direction="in"/>
<pin name="!WC1" direction="in"/>
<pin name="!WC0" direction="in"/>
<pin name="EPD" direction="in"/>
<pin name="PCS" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="VCOIN" direction="in"/>
<pin name="IREF" direction="in"/>
<pin name="!WD" direction="out"/>
<pin name="NRZ"/>
<pin name="!AMD" direction="out"/>
<pin name="RRC" direction="out"/>
<pin name="VCOREF" direction="out"/>
<pin name="VCOCLK" direction="out"/>
<pin name="!DRD" direction="out"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="VPD" direction="pwr"/>
<pin name="VPA2" direction="pwr"/>
<pin name="VPA1" direction="pwr"/>
<pin name="PDOUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="XR-9080">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="!POR" direction="in"/>
<pin name="QRD" direction="in"/>
<pin name="!CST" direction="in"/>
<pin name="VCOIN" direction="in"/>
<pin name="RG" direction="in"/>
<pin name="WG" direction="in"/>
<pin name="WCLK" direction="in"/>
<pin name="!EXTWGIN" direction="in"/>
<pin name="EXTWDIN" direction="in"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="in"/>
<pin name="FSFLTR" direction="in"/>
<pin name="IREF" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="NRZ"/>
<pin name="!DACK" direction="out"/>
<pin name="!DRD" direction="out"/>
<pin name="!MDRD" direction="out"/>
<pin name="VCOREF" direction="out"/>
<pin name="FSEL0" direction="out"/>
<pin name="FSEL1" direction="out"/>
<pin name="PDOUT" direction="out"/>
<pin name="HGPZSHFT" direction="out"/>
<pin name="RRC" direction="out"/>
<pin name="QWG" direction="out"/>
<pin name="!WD" direction="out"/>
<pin name="DCLK" direction="out"/>
<pin name="ICLK" direction="out"/>
<pin name="FSOUT" direction="out"/>
<pin name="VCCDS" direction="pwr"/>
<pin name="VCCWTP" direction="pwr"/>
<pin name="VCCFS" direction="pwr"/>
<pin name="VCCDIG" direction="pwr"/>
<pin name="GNDDS" direction="pwr"/>
<pin name="GNDCLK" direction="pwr"/>
<pin name="GNDWTP" direction="pwr"/>
<pin name="GNDFS" direction="pwr"/>
<pin name="GNDDIG" direction="pwr"/>
<pin name="VCOCLK" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1001">
<pin name="CLKIN" direction="in"/>
<pin name="LSH" direction="in"/>
<pin name="FLTIN" direction="in"/>
<pin name="CLKR" direction="out"/>
<pin name="FLTOUT" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1010">
<pin name="INVA" direction="in"/>
<pin name="INVB" direction="in"/>
<pin name="INSWA" direction="in"/>
<pin name="INSWB" direction="in"/>
<pin name="SWSEL" direction="in"/>
<pin name="LEVELSCH" direction="in"/>
<pin name="CLOCKA" direction="in"/>
<pin name="CLOCKB" direction="in"/>
<pin name="50/100/PD" direction="in"/>
<pin name="LPOUTA" direction="out"/>
<pin name="BPOUTA" direction="out"/>
<pin name="N/AP/HPA" direction="out"/>
<pin name="N/AP/HPB" direction="out"/>
<pin name="LPOUTB" direction="out"/>
<pin name="BPOUTB" direction="out"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="VSSD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1015">
<pin name="5/!10" direction="in"/>
<pin name="CLOCKIN" direction="in"/>
<pin name="ANAREF" direction="in"/>
<pin name="FLTIN" direction="in"/>
<pin name="FLTOUT" direction="out"/>
<pin name="CLOCK/2" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1016">
<pin name="5/!10" direction="in"/>
<pin name="CLOCKIN" direction="in"/>
<pin name="ANAREF" direction="in"/>
<pin name="FLTIN" direction="in"/>
<pin name="FLTOUT" direction="out"/>
<pin name="CLOCK/2" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="A+IN" direction="in"/>
<pin name="A-IN" direction="in"/>
<pin name="B-IN" direction="in"/>
<pin name="CLKSEL" direction="in"/>
<pin name="AOUT" direction="out"/>
<pin name="BOUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1016D">
<pin name="5/10" direction="in"/>
<pin name="CLOCKIN" direction="in"/>
<pin name="ANAREF" direction="in"/>
<pin name="FLTIN" direction="in"/>
<pin name="FLTOUT" direction="out"/>
<pin name="CLOCK/2" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="A+IN" direction="in"/>
<pin name="A-IN" direction="in"/>
<pin name="B-IN" direction="in"/>
<pin name="CLKSEL" direction="in"/>
<pin name="AOUT" direction="out"/>
<pin name="BOUT" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1020">
<pin name="S0" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
<pin name="S3" direction="in"/>
<pin name="S4" direction="in"/>
<pin name="S5" direction="in"/>
<pin name="S6" direction="in"/>
<pin name="S7" direction="in"/>
<pin name="!S" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="NIN" direction="in"/>
<pin name="HPIN" direction="in"/>
<pin name="1KIN" direction="in"/>
<pin name="FLTIN" direction="in"/>
<pin name="XTIN" direction="in"/>
<pin name="CLKIN" direction="in"/>
<pin name="NOUT" direction="out"/>
<pin name="FLTOUT" direction="out"/>
<pin name="1KOUT" direction="out"/>
<pin name="HPOUT" direction="out"/>
<pin name="XTOUT" direction="out"/>
<pin name="DGND" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="VSSD" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1091">
<pin name="OUT63" direction="out"/>
<pin name="OUT160" direction="out"/>
<pin name="OUT400" direction="out"/>
<pin name="OUT1K" direction="out"/>
<pin name="OUT2.5K" direction="out"/>
<pin name="OUT6.3K" direction="out"/>
<pin name="OUT16K" direction="out"/>
<pin name="OUTPK" direction="out"/>
<pin name="CLK/2" direction="out"/>
<pin name="RIN" direction="in"/>
<pin name="LIN" direction="in"/>
<pin name="CLKC" direction="in"/>
<pin name="CLKR" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1092">
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT5" direction="out"/>
<pin name="RIN" direction="in"/>
<pin name="LIN" direction="in"/>
<pin name="AUX1" direction="in"/>
<pin name="AUX2" direction="in"/>
<pin name="AUX3" direction="in"/>
<pin name="SEL1" direction="in"/>
<pin name="SEL2" direction="in"/>
<pin name="SEL3" direction="in"/>
<pin name="SEL4" direction="in"/>
<pin name="CLKR" direction="in"/>
<pin name="CLKC" direction="in"/>
<pin name="MUTE" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1093">
<pin name="OUT63" direction="out"/>
<pin name="OUT250" direction="out"/>
<pin name="OUT1K" direction="out"/>
<pin name="OUT4K" direction="out"/>
<pin name="CLK/2" direction="out"/>
<pin name="OUTPK" direction="out"/>
<pin name="INPUT" direction="in"/>
<pin name="10K/!16K" direction="in"/>
<pin name="CLKC" direction="in"/>
<pin name="CLKR" direction="in"/>
<pin name="SELECT" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1094">
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="G6" direction="out"/>
<pin name="G1" direction="out"/>
<pin name="G2" direction="out"/>
<pin name="G3" direction="out"/>
<pin name="G4" direction="out"/>
<pin name="G5" direction="out"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="DIM" direction="in"/>
<pin name="10K/!16K" direction="in"/>
<pin name="GPH" direction="in"/>
<pin name="CLKC" direction="in"/>
<pin name="CLKR" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1095">
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="G1" direction="out"/>
<pin name="G2" direction="out"/>
<pin name="G3" direction="out"/>
<pin name="G4" direction="out"/>
<pin name="G5" direction="out"/>
<pin name="G6" direction="out"/>
<pin name="G7" direction="out"/>
<pin name="G8" direction="out"/>
<pin name="G9" direction="out"/>
<pin name="DI" direction="in"/>
<pin name="RIN" direction="in"/>
<pin name="LIN" direction="in"/>
<pin name="GPH" direction="in"/>
<pin name="TPH" direction="in"/>
<pin name="CLKR" direction="in"/>
<pin name="CLKC" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
<pin name="SPCLK" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in"/>
<pin name="DIM" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1096">
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="G6" direction="out"/>
<pin name="G1" direction="out"/>
<pin name="G2" direction="out"/>
<pin name="G3" direction="out"/>
<pin name="G4" direction="out"/>
<pin name="G5" direction="out"/>
<pin name="G8" direction="out"/>
<pin name="DIM" direction="in"/>
<pin name="G7" direction="out"/>
<pin name="GPH" direction="in"/>
<pin name="CLC" direction="in"/>
<pin name="CLR" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="TPH" direction="in"/>
<pin name="RIN" direction="in"/>
<pin name="LIN" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1097">
<pin name="RIN" direction="in"/>
<pin name="LIN" direction="in"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="AUX1" direction="in"/>
<pin name="AUX2" direction="in"/>
<pin name="CLKC" direction="in"/>
<pin name="CLKR" direction="in"/>
<pin name="CSB" direction="in"/>
<pin name="EOC" direction="out"/>
<pin name="DATA"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="STROBE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="XR-1071">
<pin name="RIN" direction="in"/>
<pin name="LIN" direction="in"/>
<pin name="GNDREF" direction="in"/>
<pin name="HPASS" direction="in"/>
<pin name="HPASS@1" direction="in"/>
<pin name="SNODE" direction="in"/>
<pin name="SNODE@1" direction="in"/>
<pin name="BBE" direction="in"/>
<pin name="DEF" direction="in"/>
<pin name="ROUT" direction="out"/>
<pin name="LOUT" direction="out"/>
<pin name="DETOUT" direction="out"/>
<pin name="DETOUT@1" direction="out"/>
<pin name="DEFCOUT" direction="out"/>
<pin name="DEFCOUT@1" direction="out"/>
<pin name="ALLPASS" direction="out"/>
<pin name="ALLPASS@1" direction="out"/>
<pin name="VCAOUT" direction="out"/>
<pin name="L/P1" direction="out"/>
<pin name="L/P1@1" direction="out"/>
<pin name="L/P2" direction="out"/>
<pin name="L/P2@1" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="C1@1" direction="in"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
<pin name="C2@1" direction="in"/>
<pin name="BBEGND" direction="out"/>
<pin name="VCAOUT@1" direction="out"/>
<pin name="LPASS" direction="in"/>
<pin name="LPASS@1" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="XR-2206" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Monolithic &lt;b&gt;FUNCTION GENERATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2206"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AM_IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BYPASS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="FSK_IN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="MULT_OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="R2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SI/TR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="S_ADJ@1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="S_ADJ@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="W_ADJ@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="W_ADJ@2" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2207" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2207"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BIAS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="KEY@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="KEY@2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="R2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="R4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SQUARE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TRIANGLE" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-8038" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Precision &lt;b&gt;WAVEFORM GENERATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-8038"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D_ADJ@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D_ADJ@2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FM_BIAS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SINE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SQUARE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SWEEP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="S_ADJ@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S_ADJ@2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TRIANGLE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VFF" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2208" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Operational &lt;b&gt;MULTIPLIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2208"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COMMON" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="HF_OUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="MULT@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MULT@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OP+" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OP-" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OP_OUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="X_GAIN@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="X_GAIN@2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="X_IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="Y_GAIN@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="Y_GAIN@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Y_IN" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2228" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Operational &lt;b&gt;MULTIPLIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2228"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VCC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="-VEE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="MULT@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MULT@2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OP+" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OP-" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OP_OUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="X_GAIN@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="X_GAIN@2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="X_IN+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="X_IN-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Y_GAIN@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="Y_GAIN@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="Y_IN+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="Y_IN-" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-215P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Monolithic &lt;b&gt;PHASE-LOCKED LOOP&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-215"/>
<gate name="P" symbol="PWR+/-"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GAIN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OP_IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OP_OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PCBIAS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIN@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIN@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PCOUT@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PCOUT@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RANGE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SWEEP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCO_OUT" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2211" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>FSK demodulator &lt;b&gt;TONE DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2211"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D_OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="FSK_IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LDF" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LDOUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="LDQ" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="LDQ-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="REF_OUT" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2212" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Precision &lt;b&gt;PHASE-LOCKED LOOP&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2212"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OP+" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OP-" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OP_OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PD_IN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PD_OUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCO_OI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCO_OQ" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCO_OV" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-4151" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE/FREQUENCY CONVERTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-4151"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CSO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN_V" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="L_OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OS_RC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCALE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="THR" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XR4151CP-F"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1798672"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="24R2372"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="MD" package="SO-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CSO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN_V" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="L_OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OS_RC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCALE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="THR" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2209" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Precision &lt;b&gt;OSCILLATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2209"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BIAS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SQR" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TRI" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-210" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>FSK &lt;b&gt;MODULATOR/DEMODULATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-210"/>
<gate name="P" symbol="PWR+/-"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BIAS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IN@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="KEY" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="LOG_O" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PHD@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PHD@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TUNE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCO_O" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VC_IN" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-TM044H" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>T1 &lt;b&gt;REPEATER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TM044H"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SILP-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A-" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ALBO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CMD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FIL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-@1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T56L22ES" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PCM REPEATER/RECEIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T56L22"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALBO1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ALBO2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="ALBOFIL" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AMP+I/P" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AMP+O/P" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AMP-I/P" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AMP-O/P" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ANAGND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCKO/P" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA+" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA-" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DIGGND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="LCBIAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="LCI/P" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PHASECONT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="REGCONT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T5681" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>2 MBPS &lt;b&gt;PCM TRANSCEIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T5681"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!DATA+O/P" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!DATAO/P" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CECOUPLING" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CLAMPO/P" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCKO/P" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DECOUPLING" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="L-CTANK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXGND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RXIN2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RXINBIAS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCLOCK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD+O/P" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDO/P" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TXGND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T5683" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>8 MBPS &lt;b&gt;PCM LINE INTERFACE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T5683"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DECOUPLING" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="L-CBIAS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="LCTANK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LCTANK@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCLOCK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDATA+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDATA+O/P" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDATA-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDATA-O/P" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RXGND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXVCC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCLOCKI/P" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA+I/P" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA+O/P" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA-I/P" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA-O/P" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXGND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TXVCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T5684P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;T1 LINE INTERFACE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T5684"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLKDS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DPM" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="LCLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="LEN0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="LEN1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="LEN2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="LOS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MRING" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MTIP" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RGND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RNEG" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RPOS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RRING" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RTIP" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RVDD" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="TAOS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="TCLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TGND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TNEG" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TRING" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TTIP" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TVDD" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T5684J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;T1 LINE INTERFACE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T5684"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLKDS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DPM" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="LCLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="LEN0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="LEN1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="LEN2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="LOS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MRING" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MTIP" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RGND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RNEG" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RPOS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RRING" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RTIP" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RVDD" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="TAOS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="TCLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TGND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TNEG" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TRING" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TTIP" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TVDD" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T56L85P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;2MBPS PCM LINE INTERFACE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T56L85"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BIAS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CPEAK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="LCTANK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCLOCK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDATA+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDATA+O/P" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDATA-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDATA-O/P" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RXGND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXVCC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TANKREF" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCLOCKI/P" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA+I/P" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA+O/P" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA-I/P" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDATA-O/P" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXGND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TXVCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-6164" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>CCITT G.703 &lt;b&gt;CO-DIRECTIONAL INTERFACE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T6164"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GNDA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I/PBIAS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PEAKCAP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RX+I/P" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RX-I/P" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXALARM" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S+R" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="S-R" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TCMCON" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TX+I/P" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TX+O/P" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TX-I/P" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TX-O/P" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCD" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T6165" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Codirectional digital &lt;b&gt;PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T6165"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALARM" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="ALARMIN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="BLANK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="BLS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PCMIN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PCMOUT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RTSEL" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RX2MHZ" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCK2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="S+R" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S-R" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="T+R" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T-R" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1R" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1T" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TS2R" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TS2T" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TTSEL" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TX256KHZ" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TX2MHZ" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T6166" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Codirectional digital &lt;b&gt;PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T6166"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALARM" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ALARMIN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="BDR" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="BDT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BIR" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="BLANK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BLS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PCMIN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PCMOUT" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RTSEL" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RX2MHZ" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCK2MHZ" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCKOUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="S+R" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="S-R" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="T+R" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="T-R" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1R" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1T" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TS2R" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="TS2T" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TTSEL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TX256KHZ" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TX2MHZ" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T7295P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>DS3/Sonet STS-1 &lt;b&gt;LINE RECEIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T7295"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ICT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="EXCLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LOSTHR" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="LPF1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LPF2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="REQB" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RLOL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RLOS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RNDATA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RPDATA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TMC1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TMC2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T7296P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>DS3/Sonet STS-1 &lt;b&gt;LINE DRIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T7296"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ICT" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="BPV" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DECODIS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DMO" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ENCODIS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="LLOOP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MRING" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MTIP" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLKO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RLOOP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RNDATA" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RNEG" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RNRZ" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RPDATA" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RPOS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="STS-1/!E3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TAOS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TCLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TNDATA" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TPDATA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TRING" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TTIP" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="TXLEV" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T5670P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>B8ZS/AMI &lt;b&gt;LINE TRANSCODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T5670"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!+B8ZSIN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!-B8ZSIN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAIS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="+B8ZSOUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="-B8ZSOUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AISOUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B8ZS/!AMI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LOOP-TEST" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NRZIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NRZOUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCLKIN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCLKOP" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TYCLKIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T5690P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>T1/ISDN &lt;b&gt;PRIMARY RATE FRAMER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T5690"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="RABCD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RBV" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RCHCLK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RCL" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RFER" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RFSYNC" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RLCLK" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RLINK" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RLOS" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RMSYNC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RNEG" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RPOS" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="RSER" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RSIGFR" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RSIGSEL" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RYEL" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SPS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TABCD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TCHCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="TFSYNC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TLCLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TLINK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TMO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TMSYNC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TNEG" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TSER" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TSIGFR" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TSIGSEL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T5690J" prefix="IC">
<description>T1/ISDN &lt;b&gt;PRIMARY RATE FRAMER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T5690J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RABCD" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="RBV" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="RCHCLK" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RCL" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RFER" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RFSYNC" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RLCLK" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RLINK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RLOS" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RMSYNC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RNEG" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RPOS" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RSER" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RSIGFR" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="RSIGSEL" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RYEL" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SPS" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="TABCD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TCHCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="TFSYNC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TLCLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TLINK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TMO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TMSYNC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TNEG" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TSER" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TSIGFR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TSIGSEL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T5691P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>T1 receive &lt;b&gt;BUFFER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T5691"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ALN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!SIGH" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!SLIP" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="FMS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RMSYNC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RSER" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S/!P" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SBIT8" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SCHCLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLKSEL" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SFSYNC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGFRZ" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SM0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SM1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SMSYNC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SSER" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SYSCLK" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T5691J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>T1 receive &lt;b&gt;BUFFER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T5691J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ALN" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!SIGH" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!SLIP" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="FMS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RMSYNC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RSER" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S/!P" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SBIT8" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SCHCLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLKSEL" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="SFSYNC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGFRZ" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SM0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SM1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SMSYNC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SSER" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SYSCLK" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T2713" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;LOOPBACK DETECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T2713"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COMP1IN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP1OUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP2IN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="ETAL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="REFOUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SIG_IN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SIG_OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T-SELECT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TOS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T3588" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.35/BELL 306 &lt;b&gt;DRIVER/RECEIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T3588"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BIAS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I/P1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I/P2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/P3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="O/P1A" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O/P1B" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O/P2A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O/P2B" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O/P3A" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="O/P3B" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SELA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SELB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF3" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T3589" prefix="IC">
<description>V.35/BELL 306 &lt;b&gt;DRIVER/RECEIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T3589"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I/P1A" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/P1B" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/P2A" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/P2B" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/P3A" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I/P3B" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="O/P1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="O/P2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="O/P3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SELA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SELB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-T66100" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Caller ID &lt;b&gt;RECEIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="T66100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CDLY" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CHOLD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="ED" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="EDC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRUP" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RING" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RING1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RING2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TIP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-215K" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Monolithic &lt;b&gt;PHASE-LOCKED LOOP&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-215"/>
<gate name="P" symbol="PWR+/-"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JSOP-16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GAIN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OP_IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OP_OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PCBIAS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIN@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PCIN@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PCOUT@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PCOUT@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RANGE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SWEEP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCO_OUT" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VEE" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-567P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;TONE DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-567"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LPLF" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OPF" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-567K" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;TONE DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-567"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JSOP-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LPLF" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OPF" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2567" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Dual monolithic &lt;b&gt;REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2567"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C_A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C_B" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN_A" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="IN_B" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="LF_A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="LF_B" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OFL_A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OFL_B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_B" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REGBP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R_A" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="R_B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-205" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Monolithic &lt;b&gt;WAVEFORM GENERATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-205"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VCC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="-VEE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="BUFF_IN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="BUFF_OUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="C@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="C@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="MOD_OUT@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MOD_OUT@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MOD_X@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MOD_X@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MOD_Y@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MOD_Y@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SQUARE" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SWEEP" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="WAVEADJ@1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="WAVEADJ@2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-C277" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Low voltage &lt;b&gt;REPEATER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-C277"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ALBO_OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ALBO_TERM" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="C@1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="C@2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CONT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT-" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LC_TANK" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1_IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1_OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2_IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2_OUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V+4,3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="V+6,3" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2100" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.21 &lt;b&gt;MODEM&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="MSCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RCI" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RCO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RXC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="UC/!STD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2135A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Bell/CCITT type data &lt;b&gt;BUFFER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2135A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BIT1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BIT2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK_IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXC_IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RXC_OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD_IN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD_OUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC_IN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD_IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD_OUT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TXEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2321P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.23/V.21 &lt;b&gt;MODEM&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2321"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="FREQ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MSCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RCI" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RCO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RXC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2321J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.23/V.21 &lt;b&gt;MODEM&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2321"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="FREQ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MSCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RCI" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RCO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RXC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2321D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.23/V.21 &lt;b&gt;MODEM&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2321D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP-24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="FREQ" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="MSCLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RCI" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RCO" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RXC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2401P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2401"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BIO" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!DEN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!MEN" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="!RS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEN" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK_IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK_OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="MCPSEL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2401J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2401J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BIO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!DEN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="!MEN" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="!RS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEN" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK_IN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK_OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="MCPSEL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2401Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2401Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP-44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="BIO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK_IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK_OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DENB" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="INTB" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="MCPSEL" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="MENB" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RSB" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VPD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="WEB" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2402P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.22bis high perfomance &lt;b&gt;AFE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2402"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!DEN" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!RS" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!RXCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEN" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK_IN" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTXC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="HD0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="HD1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="HD2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="HD3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="HD4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="HD5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="HD6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="HD7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PRST" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RX600" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXC" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKO" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="TD0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TD1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TD2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="TD3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="TD4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="TD5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TD6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TD7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="TX600" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2402J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.22bis high perfomance &lt;b&gt;AFE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2402J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!DEN" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!RXCLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEN" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK_IN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTXC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="HD0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="HD1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="HD2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="HD3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="HD4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="HD5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="HD6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="HD7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PRST" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RX600" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RXC" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKO" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="TD0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="TD1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="TD2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TD3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TD4" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="TD5" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="TD6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TD7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="TX600" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2402Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.22bis high perfomance &lt;b&gt;AFE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2402J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP-52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!DEN" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!RXCLK" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEN" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK_IN" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTXC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="HD0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="HD1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="HD2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="HD3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="HD4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="HD5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="HD6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="HD7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PRST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RX600" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="RXC" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKO" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="TD0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="TD1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TD2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="TD3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="TD4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TD5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TD6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="TD7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="TX600" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCLK" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2403P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Enhanced MNP-5 modem &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2403"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2403J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Enhanced MNP-5 modem &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2403J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="INT0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2403Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Enhanced MNP-5 modem &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2403Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP-44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="INT0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2442P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.42 MNP-5 &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2403"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2442J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.42 MNP-5 &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2442J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2442Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.42 MNP-5 &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2442Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP-44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2443P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.42bis MNP-5 &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2403"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2443Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.42bis MNP-5 &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2442Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP-44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2443J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>V.42bis MNP-5 &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2442J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2901P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2901"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BIO" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!DEN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!MEN" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="!RS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEN" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PA0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PA1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PA2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="MC/!MP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="X2/CLKIN" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2901J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2901J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BIO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!DEN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="!MEN" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="!RS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEN" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PA0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PA1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PA2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MC/!MP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="X2/CLKIN" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2901Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2901Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP-44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="B10" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DENB" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="INTB" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="MCPSEL" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="MENB" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RSB" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VPD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="WEB" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2902P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2902"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!DEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!READ" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!RXCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEN" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!WRITE" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTXC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="HD0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="HD1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="HD2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="HD3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="HD4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="HD5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="HD6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="HD7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RCVIN" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKO" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="TD0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TD1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TD2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="TD3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="TD4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="TD5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TD6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TD7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="TD8" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="TD9" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TXOUT" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2902J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2902J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!DEN" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!READ" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!RXCLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEN" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="!WRITE" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTXC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="HD0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="HD1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="HD2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="HD3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="HD4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="HD5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="HD6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="HD7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCIN" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TD0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="TD1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="TD2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TD3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="TD4" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="TD5" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="TD6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TD7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="TD8" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="TD9" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TXOUT" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2902Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2902Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP-52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!DEN" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!RXCLK" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="!WEN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTXC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="HD0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="HD1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="HD2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="HD3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="HD4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="HD5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="HD6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="HD7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCIN" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKO" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="TD0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="TD1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TD2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="TD3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="TD4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TD5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TD6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="TD7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="TD8" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="TD9" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TXC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCLK" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="TXOUT" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2942P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Fax/Data &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2403"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2942J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Fax/Data &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2403J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="INT0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2942Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Fax/Data &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2403Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP-44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="INT0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2943P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Fax/Data &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2403"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2943J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Fax/Data &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2403J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="INT0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="T1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-2943Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Fax/Data &lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-2943Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP-44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="EA" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0,0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0,1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P0,2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0,3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0,4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P0,5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P0,6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P0,7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P1,0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P1,1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P1,2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P1,3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P1,4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P1,5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1,6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1,7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2,0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P2,1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2,2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P2,3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2,4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2,5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2,6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2,7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P3,0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P3,1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P3,2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P3,3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P3,4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P3,5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P3,6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P3,7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PSEN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-16C450P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;UART&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16C450"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ADS~" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="BAUDOUT~" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CS0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2~" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CSOUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS~" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD~" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="DDIS~" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DISTR" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DISTR~" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DOSTR" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DOSTR~" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR~" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR~" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRPT" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="MR" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1~" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2~" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RI~" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS~" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SIN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SOUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ST16C450CP40"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1209618"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="24R1445"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-16C450J" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;UART&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16C450J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="ADS~" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="BAUDOUT~" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="CS0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2~" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CSOUT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS~" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD~" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="DDIS~" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DISTR" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DISTR~" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DOSTR" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DOSTR~" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR~" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR~" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRPT" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="MR" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1~" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2~" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RI~" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS~" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="SIN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SOUT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="MPN" value="TL16C450FNR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="76C9161"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-16C452J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DUAL UART&lt;/b&gt; with parallel printer port</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16C452J"/>
<gate name="P" symbol="3VCC6GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="ACK~" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="AUTOFDXT~" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="BIDEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="CDA~" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CDB~" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CSA~" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="CSB~" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CSP~" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CTSA~" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CTSB~" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DSRA~" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DSRB~" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DTRA~" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DTRB~" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR~" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="INIT~" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="INTA" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="INTB" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="INTP" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="INTSEL~" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IOR~" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IOW~" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="RDOUT" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET~" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RIA~" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RIB~" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RTSA~" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RTSB~" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RXA" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="RXB" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="SLCT" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="SLCTIN~" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="STROBE~" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="TXA" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TXB" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="GND@3" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND@4" pad="54"/>
<connect gate="P" pin="GND@5" pad="61"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="64"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="MPN" value="TL16C452FN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="15M1967"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-16C550P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;UART/FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16C550"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AS~" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="BAUDOUT~" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CD~" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CS0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2~" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS~" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DDIS~" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR~" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR~" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IOR" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="IOR~" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IOW" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IOW~" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="OP1~" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="OP2~" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RI~" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS~" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RXRDY~" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXRDY~" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="ST16C450CP40"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1294801"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="24R1445"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-16C550J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;UART/FIFO&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="G$2" symbol="16C550J"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$2" pin="A0" pad="31"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="30"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="29"/>
<connect gate="G$2" pin="AS~" pad="28"/>
<connect gate="G$2" pin="BAUDOUT~" pad="17"/>
<connect gate="G$2" pin="CD~" pad="42"/>
<connect gate="G$2" pin="CS0" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="CS1" pad="15"/>
<connect gate="G$2" pin="CS2~" pad="16"/>
<connect gate="G$2" pin="CTS~" pad="40"/>
<connect gate="G$2" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="D4" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="D5" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="D6" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="D7" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="DDIS~" pad="26"/>
<connect gate="G$2" pin="DSR~" pad="41"/>
<connect gate="G$2" pin="DTR~" pad="37"/>
<connect gate="G$2" pin="INT" pad="33"/>
<connect gate="G$2" pin="IOR" pad="25"/>
<connect gate="G$2" pin="IOR~" pad="24"/>
<connect gate="G$2" pin="IOW" pad="21"/>
<connect gate="G$2" pin="IOW~" pad="20"/>
<connect gate="G$2" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="NC@2" pad="23"/>
<connect gate="G$2" pin="NC@3" pad="34"/>
<connect gate="G$2" pin="OP1~" pad="38"/>
<connect gate="G$2" pin="OP2~" pad="35"/>
<connect gate="G$2" pin="RCLK" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="RESET" pad="39"/>
<connect gate="G$2" pin="RI~" pad="43"/>
<connect gate="G$2" pin="RTS~" pad="36"/>
<connect gate="G$2" pin="RX" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="RXRDY~" pad="32"/>
<connect gate="G$2" pin="TX" pad="13"/>
<connect gate="G$2" pin="TXRDY~" pad="27"/>
<connect gate="G$2" pin="XTAL1" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="XTAL2" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SC16C550BIA44"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1564955"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="24M7289"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-16C552J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DUAL UART&lt;/b&gt; with FIFO and parallel printer port</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16C552J"/>
<gate name="P" symbol="3VCC3GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="ACK~" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="AUTUFDXT~" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="BIDEN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="CDA~" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CDB~" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CSA~" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="CSB~" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CSP~" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CTSA~" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CTSB~" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DSRA~" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DSRB~" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DTRA~" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DTRB~" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="ERROR~" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="INIT~" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="INTA" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="INTB" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="INTP" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="INTSEL~" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IOR~" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IOW~" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="RDOUT" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET~" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RIA~" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RIB~" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RTSA~" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RTSB~" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RXA" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="RXB" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="RXRDYA~" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXRDYB~" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="SLCT" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="SLCTIN~" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="STROBE~" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="TXA" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TXB" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TXRDYA~" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TXRDYB~" pad="42"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND@1" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND@2" pad="54"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="64"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="TL16C552AFNRG4"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1703245"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="99K4382"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-88C681J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DUAL UART&lt;/b&gt; full duplex</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="88C681J"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CEN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRN" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IP0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IP1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IP2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="IP3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IP4/IE1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IP5/IE0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IP6/IACKN" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="OP0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="OP1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OP2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="OP3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="OP4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="OP5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OP6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OP7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RDN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDA" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="WRN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="X1/CLK" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="37"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XR88C681J-F"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1716912"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="24R2425"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-68C681J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DUAL UART&lt;/b&gt; full duplex</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68C681J"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACKN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IACKN" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRN" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IP0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IP1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IP2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="IP3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IP4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IP5" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="OP0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="OP1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OP2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="OP3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="OP4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="OP5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OP6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OP7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="R/WN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDA" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDA" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="X1/CLK" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="37"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XR68C681J-F"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1716908"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="24R2385"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-88C681P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DUAL UART&lt;/b&gt; full duplex</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="88C681P"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CEN" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRN" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IP0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IP1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IP2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IP3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IP4/IE1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IP5/IE0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IP6/IACKN" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="OP0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OP1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OP2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="OP3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OP4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OP5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OP6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OP7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RDN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDB" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDA" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="WRN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="X1/CLK" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="33"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XR88C681CP/40-F"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1095818"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="53R0425"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-68C681P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DUAL UART&lt;/b&gt; full duplex</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68C681P"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACKN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="IACKN" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRN" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IP0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IP1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IP2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IP3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IP4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IP5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="OP0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OP1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OP2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="OP3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OP4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OP5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OP6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OP7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="R/WN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESETN" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDB" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDA" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="X1/CLK" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="33"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XR68C681P"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="24R2389"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-88C681SP" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DUAL UART&lt;/b&gt; full duplex</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="88C681SP"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CEN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="IP2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OP0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="OP1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RDN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDA" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDB" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDB" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="WRN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="X1/CLK" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="XR88C681CP/40-F"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1095818"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="53R0425"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-88C684J68" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;QUAD UART&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C684J68"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="CEN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DTACKN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IACKN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="IEI" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRN" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IP0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IP1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IP8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IP9" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OP0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="OP1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="OP11" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="OP3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OP8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="OP9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="R/WN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RDN" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDA" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDC" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SEL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDA" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDC" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="X1/CLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-532AD" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PULSE DETECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-532AD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-28LD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!AMD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!SDO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="!WS0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!WS1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NRZ" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PDE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PDOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RF" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RRC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SS/!HS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="WCLK" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="WG" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="WSD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="WSL" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-532AJ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PULSE DETECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-532AJ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!AMD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!SDO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!WD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="!WS0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!WS1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NRZ" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PDE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PDOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RF" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RRC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SS/!HS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="WC" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="WG" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="WSD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="WSL" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-532AQ" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PULSE DETECTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-532AQ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP-32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!AMD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!SDO" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!WS0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!WS1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="NRZ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PDE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PDOUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RF" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RG" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RRC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SDS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SS/!HS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCA" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="WC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="WD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="WG" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="WSD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="WSL" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-82C684J88" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;QUAD UART&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C684J88"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="CEN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="IACKN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="IEI" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="IEO" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRN" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IP0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IP1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IP8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IP9" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OP0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="OP1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="OP11" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="OP3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OP8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="OP9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RDN" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDA" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDC" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RXDD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SEL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDA" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDC" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TXDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="WRN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="X1/CLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-4610R4CD" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/W PREAMPLIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4610R4CD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!WDI" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="H0X" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="H0Y" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="H1X" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="H1Y" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="H2X" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="H2Y" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="H3X" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="H3Y" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="HS0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="HS1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RDX" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="WC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="WUS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-4610R2CD" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/W PREAMPLIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4610R2CD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP-16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WDI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="H0X" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="H0Y" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="H1X" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="H1Y" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="HS0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RDX" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="WC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="WUS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-9030R4D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/W PREAMPLIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4610R4CD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!WDI" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="H0X" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="H0Y" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="H1X" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="H1Y" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="H2X" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="H2Y" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="H3X" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="H3Y" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="HS0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="HS1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RDX" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="WC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="WUS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-9030R2D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;R/W PREAMPLIFIER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4610R2CD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP-16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!WDI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="H0X" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="H0Y" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="H1X" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="H1Y" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="HS0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RDX" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RDY" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="WC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="WUS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-9050J" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Data &lt;b&gt;SYNCHRONIZER/RLL ENDEC&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-9050"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!AMD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!DRD" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!WC0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WC1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!WCL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!WD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AMENB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="EPD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NRZ" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PCS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PDOUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RRC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOCLK" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOIN" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOREF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VPD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="WCLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="WDNRZ" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="WG" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-9050D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Data &lt;b&gt;SYNCHRONIZER/RLL ENDEC&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-9050"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-28LD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!AMD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!DRD" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!WC0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!WC1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!WCL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!WD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AMENB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="EPD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NRZ" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PCS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PDOUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RRC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOCLK" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOIN" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOREF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VPD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="WCLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="WDNRZ" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="WG" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-9080Q" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;DATA SYNCHRONIZER/RLL ENDEC&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-9080"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP-52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!CST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!DACK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="!DRD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="!EXTWGIN" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!MDRD" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!POR" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!WD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!WR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="DCLK" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTWDIN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="FSEL0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="FSEL1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="FSFLTR" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="FSOUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDCLK" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDDIG" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDDS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDFS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDWTP" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="HGPZSHFT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="ICLK" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="NRZ" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PDOUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="QRD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="QWG" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RG" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RRC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCDIG" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCDS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCFS" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCWTP" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOCLK" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOREF" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="WCLK" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="WG" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1001D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>General purpose low pass &lt;b&gt;FILTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1001"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="FLTIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="FLTOUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="LSH" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1010P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Second order switched capacitor &lt;b&gt;FILTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1010"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="50/100/PD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="BPOUTA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="BPOUTB" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCKA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCKB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="INSWA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="INSWB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="INVA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="INVB" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="LEVELSCH" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LPOUTA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="LPOUTB" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="N/AP/HPA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="N/AP/HPB" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SWSEL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1010D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Second order switched capacitor &lt;b&gt;FILTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1010"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-20LD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="50/100/PD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="BPOUTA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="BPOUTB" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCKA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCKB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="INSWA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="INSWB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="INVA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="INVB" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="LEVELSCH" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LPOUTA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="LPOUTB" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="N/AP/HPA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="N/AP/HPB" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SWSEL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1015P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Seventh order switched capacitor &lt;b&gt;FILTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1015"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5/!10" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ANAREF" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCK/2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCKIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FLTIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="FLTOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1016P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Seventh order switched capacitor &lt;b&gt;FILTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1016"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5/!10" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A+IN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A-IN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ANAREF" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B-IN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="BOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKSEL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCK/2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCKIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FLTIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="FLTOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1016D" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Seventh order switched capacitor &lt;b&gt;FILTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1016D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-16LD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="5/10" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A+IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A-IN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="ANAREF" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AOUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B-IN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="BOUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKSEL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCK/2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CLOCKIN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FLTIN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="FLTOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1020P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Telecom instrumentation &lt;b&gt;FILTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1020"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!S" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1KIN" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="1KOUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="FLTIN" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="FLTOUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="HPIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="HPOUT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="S0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="S3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="S5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="S6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="S7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="XTIN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XTOUT" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1091P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Equalizer &lt;b&gt;FILTER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1091"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK/2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKR" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="LIN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT160" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT16K" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1K" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2.5K" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT400" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT6.3K" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT63" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1092P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;EQUALIZER DISPLAY/FILTER/MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1092"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LIN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MUTE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SEL1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SEL2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SEL3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SEL4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1093P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;EQUALIZER DISPLAY/FILTER/MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1093"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="10K/!16K" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK/2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKR" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1K" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT250" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4K" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT63" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SELECT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1094P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;EQUALIZER DISPLAY/FILTER/MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1094"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="10K/!16K" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKC" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKR" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DIM" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="G4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="G5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="G6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GPH" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1095P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;EQUALIZER DISPLAY/FILTER/MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1095"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL42">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKC" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKR" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DIM" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="G4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="G5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="G6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="G7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="G8" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="G9" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GPH" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="LIN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SPCLK" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TPH" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1096P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;EQUALIZER DISPLAY/FILTER/MULTIPLEXER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1096"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CLR" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DIM" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="G3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="G4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="G5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="G6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="G7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="G8" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPH" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="LIN" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="TPH" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1097P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;EQUALIZER DISPLAY/FILTER/ADC&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1097"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AUX1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CSB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EOC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="LIN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="STROBE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XR-1071P" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;AUDIO PROCESSOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XR-1071"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ALLPASS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ALLPASS@1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="BBE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="BBEGND" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C1@1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2@1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="DEF" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DEFCOUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DEFCOUT@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DETOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DETOUT@1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDREF" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="HPASS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="HPASS@1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="L/P1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="L/P1@1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="L/P2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="L/P2@1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="LIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="LOUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="LPASS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LPASS@1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SNODE" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SNODE@1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAOUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAOUT@1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
