<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;IR&lt;/b&gt; International Rectifier&lt;p&gt;
www.irf.com</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;8 Lead SOIC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Data Sheet No. PD60212 Rev A&lt;br&gt;
Source: www.irf.com .. ir2520.pdf</description>
</package>
<package name="CFL-LAMP">
<description>&lt;b&gt;fluorescent lamp&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BGA-IP2002">
<description>&lt;b&gt;BGA Power Block&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.irf.com/product-info/datasheets/data/ip2002.pdf</description>
</package>
<package name="36MT">
<description>&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/36mt.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="IR2520D">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="COM" direction="pwr"/>
<pin name="FMIN" direction="in"/>
<pin name="VCO" direction="in"/>
<pin name="LO" direction="out"/>
<pin name="VS" direction="in"/>
<pin name="HO" direction="out"/>
<pin name="VB" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CFL-LAMP">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="IP2002">
<pin name="PRDY" direction="in"/>
<pin name="ENABLE" direction="in"/>
<pin name="PWM" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="SGND" direction="pwr"/>
<pin name="PGND" direction="pwr"/>
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
<pin name="VSW" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="IP2002-PWR">
<pin name="VIN@1" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@2" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@3" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@4" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@5" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@6" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@7" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@8" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@9" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@10" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@11" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@12" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@13" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@14" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@15" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@16" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@17" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@18" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@19" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@20" direction="pwr"/>
<pin name="VIN@21" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@4" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@5" direction="pwr"/>
<pin name="SGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="SGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="SGND@3" direction="pwr"/>
<pin name="SGND@4" direction="pwr"/>
<pin name="SGND@5" direction="pwr"/>
<pin name="SGND@6" direction="pwr"/>
<pin name="SGND@7" direction="pwr"/>
<pin name="SGND@8" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@1" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@2" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@3" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@4" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@5" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@6" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@7" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@8" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@9" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@10" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@11" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@12" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@13" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@14" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@15" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@16" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@17" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@18" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@19" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@20" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@21" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@22" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@23" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@24" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@25" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@26" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@27" direction="pwr"/>
<pin name="PGND@28" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@9" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@10" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@11" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@12" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@13" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@14" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@15" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@16" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@17" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@18" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@19" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@20" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@21" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@22" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@23" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@24" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@25" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@26" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@27" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@28" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@29" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@30" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@31" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@32" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@33" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@34" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@35" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@36" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@37" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@38" direction="pwr"/>
<pin name="VSW@39" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="RECTIFIER~3PHASE">
<pin name="-@1" direction="pas"/>
<pin name="+@1" direction="pas"/>
<pin name="~1@1" direction="pas"/>
<pin name="~1@2" direction="pas"/>
<pin name="~2@1" direction="pas"/>
<pin name="~2@2" direction="pas"/>
<pin name="~3@1" direction="pas"/>
<pin name="~3@2" direction="pas"/>
<pin name="+@2" direction="pas"/>
<pin name="-@2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="IR4426">
<pin name="!INA" direction="in"/>
<pin name="!INB" direction="in"/>
<pin name="OUTA" direction="out"/>
<pin name="OUTB" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="IR4427">
<pin name="INA" direction="in"/>
<pin name="INB" direction="in"/>
<pin name="OUTA" direction="out"/>
<pin name="OUTB" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="IR4428">
<pin name="!INA" direction="in"/>
<pin name="INB" direction="in"/>
<pin name="OUTA" direction="out"/>
<pin name="OUTB" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VS" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="IR2520D" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;ADAPTIVE BALLAST CONTROL IC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
The IR2520D(S) is a complete adaptive ballast controller and 600V half-bridge driver integrated into a single IC for fluorescent lighting applications.&lt;br&gt;
Data Sheet No. PD60212 Rev A&lt;br&gt;
Source: www.irf.com .. ir2520.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IR2520D"/>
</gates>
<devices>
<device name="S" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="FMIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="HO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LO" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VB" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="IR2520DS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1080634"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="63J7917"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="FMIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="HO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LO" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VB" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="IR2520DPBF"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1080633"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="63J7916"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CFL-LAMP" prefix="XL">
<description>&lt;b&gt;fluorescent lamp&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CFL-LAMP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CFL-LAMP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IP2002" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Synchronous Buck Multiphase Optimized BGA Power Block&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.irf.com/product-info/datasheets/data/ip2002.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IP2002"/>
<gate name="G$2" symbol="IP2002-PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BGA-IP2002">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="C11"/>
<connect gate="G$1" pin="PRDY" pad="K1"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM" pad="H1"/>
<connect gate="G$1" pin="SGND" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSW" pad="D5"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@1" pad="C12"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@10" pad="G7"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@11" pad="G12"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@12" pad="H6"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@13" pad="H7"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@14" pad="H12"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@15" pad="J6"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@16" pad="J7"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@17" pad="J12"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@18" pad="K5"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@19" pad="K6"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@2" pad="D11"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@20" pad="K7"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@21" pad="K12"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@22" pad="L5"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@23" pad="L6"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@24" pad="L12"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@25" pad="M5"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@26" pad="M6"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@27" pad="M7"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@28" pad="M12"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@3" pad="D12"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@4" pad="E11"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@5" pad="E12"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@6" pad="F6"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@7" pad="F7"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@8" pad="F12"/>
<connect gate="G$2" pin="PGND@9" pad="G6"/>
<connect gate="G$2" pin="SGND@1" pad="C2"/>
<connect gate="G$2" pin="SGND@2" pad="C3"/>
<connect gate="G$2" pin="SGND@3" pad="D1"/>
<connect gate="G$2" pin="SGND@4" pad="D2"/>
<connect gate="G$2" pin="SGND@5" pad="D3"/>
<connect gate="G$2" pin="SGND@6" pad="E1"/>
<connect gate="G$2" pin="SGND@7" pad="E2"/>
<connect gate="G$2" pin="SGND@8" pad="E3"/>
<connect gate="G$2" pin="VDD@1" pad="A2"/>
<connect gate="G$2" pin="VDD@2" pad="A3"/>
<connect gate="G$2" pin="VDD@3" pad="B1"/>
<connect gate="G$2" pin="VDD@4" pad="B2"/>
<connect gate="G$2" pin="VDD@5" pad="B3"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@1" pad="A6"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@10" pad="B7"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@11" pad="B8"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@12" pad="B9"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@13" pad="B10"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@14" pad="B11"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@15" pad="B12"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@16" pad="C5"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@17" pad="C6"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@18" pad="C7"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@19" pad="C8"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@2" pad="A7"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@20" pad="C9"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@21" pad="C10"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@3" pad="A8"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@4" pad="A9"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@5" pad="A10"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@6" pad="A11"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@7" pad="A12"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@8" pad="B5"/>
<connect gate="G$2" pin="VIN@9" pad="B6"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@1" pad="D6"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@10" pad="E9"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@11" pad="E10"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@12" pad="F8"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@13" pad="F9"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@14" pad="F10"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@15" pad="F11"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@16" pad="G8"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@17" pad="G9"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@18" pad="G10"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@19" pad="G11"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@2" pad="D7"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@20" pad="H8"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@21" pad="H9"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@22" pad="H10"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@23" pad="H11"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@24" pad="J8"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@25" pad="J9"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@26" pad="J10"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@27" pad="J11"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@28" pad="K8"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@29" pad="K9"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@3" pad="D8"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@30" pad="K10"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@31" pad="K11"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@32" pad="L8"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@33" pad="L9"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@34" pad="L10"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@35" pad="L11"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@36" pad="M8"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@37" pad="M9"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@38" pad="M10"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@39" pad="M11"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@4" pad="D9"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@5" pad="D10"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@6" pad="E5"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@7" pad="E6"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@8" pad="E7"/>
<connect gate="G$2" pin="VSW@9" pad="E8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="IP2002PBF"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="11M2015"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RECTIFIER-3PHASE-?*" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;THREE PHASE BRIDGE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/36mt.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RECTIFIER~3PHASE"/>
</gates>
<devices>
<device name="36MT" package="36MT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+@1" pad="+@1"/>
<connect gate="G$1" pin="+@2" pad="+@2"/>
<connect gate="G$1" pin="-@1" pad="-@1"/>
<connect gate="G$1" pin="-@2" pad="-@2"/>
<connect gate="G$1" pin="~1@1" pad="~1@1"/>
<connect gate="G$1" pin="~1@2" pad="~1@2"/>
<connect gate="G$1" pin="~2@1" pad="~2@1"/>
<connect gate="G$1" pin="~2@2" pad="~2@2"/>
<connect gate="G$1" pin="~3@1" pad="~3@1"/>
<connect gate="G$1" pin="~3@2" pad="~3@2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="10">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="VS-36MT10"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="09F6869"/>
</technology>
<technology name="100">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="VS-36MT100"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2422293"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="09F6870"/>
</technology>
<technology name="120">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="36MT120"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9098917"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="09F6871"/>
</technology>
<technology name="140">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="36MT140"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9098895"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="48F1237"/>
</technology>
<technology name="160">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="VS-36MT160"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9098879"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="48F1238"/>
</technology>
<technology name="20">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="36MT20"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2422311"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="09F6872"/>
</technology>
<technology name="40">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="36MT40PBF"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9098860"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="98K8885"/>
</technology>
<technology name="5">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="60">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="36MT60"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2422335"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="09F6874"/>
</technology>
<technology name="80">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="VS-36MT80"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9098887"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="09F6875"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IR4426" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DUAL LOW SIDE DRIVER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: ID4426.pdf</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="IR4426"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="P" pin="!INA" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="!INB" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="OUTA" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="OUTB" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="IR4426PBF"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1023265"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19K8460"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="SO08">
<connects>
<connect gate="P" pin="!INA" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="!INB" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="OUTA" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="OUTB" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="IR4426S"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1023266"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C6913"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IR4427" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DUAL LOW SIDE DRIVER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: ID4426.pdf</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="IR4427"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="P" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="INA" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="INB" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="OUTA" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="OUTB" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="IR4427"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1023267"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="27C6914"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="SO08">
<connects>
<connect gate="P" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="INA" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="INB" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="OUTA" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="OUTB" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="IR4427STRPBF"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="8639094"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="63J7933"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IR4428" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DUAL LOW SIDE DRIVER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: ID4426.pdf</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="IR4428"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="P" pin="!INA" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="INB" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="OUTA" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="OUTB" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="IR4428PBF"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1023268"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19K8464"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="SO08">
<connects>
<connect gate="P" pin="!INA" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="INB" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="OUTA" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="OUTB" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERNATIONAL RECTIFIER(IR)"/>
<attribute name="MPN" value="IR4428STR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1023269"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0206"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
