<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;LEM Current Senor/Transducer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.lem.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HTS_10-P/SP1">
<description>&lt;b&gt;Current Transducer HTS 10-P/SP1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.lem.com</description>
</package>
<package name="LA100P">
<description>&lt;b&gt;Current Transducer&lt;/b&gt; LA 100P&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.lem.com/docs/products/la%20100-p%20e.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="LA25P">
<description>&lt;b&gt;Currant Transducer LA 25-P&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.lem.com/docs/products/la%2025-p%20e.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CURRENT-TRANSDUCER">
<pin name="I+" direction="in"/>
<pin name="I-" direction="in"/>
<pin name="V+" direction="in"/>
<pin name="0V" direction="in"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="LA100P">
<pin name="M" direction="out"/>
<pin name="V-" direction="in"/>
<pin name="V+" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HTS_10-P/SP1" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Current Transducer HTS 10-P/SP1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.lem.com</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CURRENT-TRANSDUCER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HTS_10-P/SP1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="0V" pad="0V"/>
<connect gate="G$1" pin="I+" pad="I+"/>
<connect gate="G$1" pin="I-" pad="I-"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="V+"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="VOUT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LA-*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Current Transducer&lt;/b&gt; LA 100P&lt;p&gt;
For the electronic measurement of currents: DC, AC, pulsed...,&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.lem.com/docs/products/la%20100-p%20e.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LA100P"/>
</gates>
<devices>
<device name="100P" package="LA100P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="M" pad="M"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="V+"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="V-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="25-P" package="LA25P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="M" pad="M"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="V+"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="V-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
