<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;MICRON Flash Memory&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.micron.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="TSOP48">
<description>&lt;b&gt;48-Pin TSOP&lt;/b&gt; OCPL Type 1 (WC Package Code)&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/datasheets/flash/nand/4gb_nand_m40a.pdf</description>
</package>
<package name="FBDIMM-240-DDR2">
<description>&lt;b&gt;240-Pin DDR2 SDRAM FBDIMM&lt;/b&gt; (MO-256 R/C B)&lt;p&gt;
Source: www.micron.com .. GTF18C256x72FD.pdf</description>
</package>
<package name="TSOP86">
<description>&lt;b&gt;TSOP86&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 26&lt;/i&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="TSOP54-400">
<description>&lt;b&gt;54-Pin Plastic TSOP&lt;/b&gt; (400 mil)&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/datasheets/dram/sdram/256MSDRAM.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MT29F8G08DAA">
<pin name="R/!B2" direction="pas"/>
<pin name="R/!B" direction="in"/>
<pin name="!RE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="!CE2" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="CLE" direction="in"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!WP" direction="in"/>
<pin name="DNU@1" direction="nc"/>
<pin name="DNU@2" direction="nc"/>
<pin name="DNU@3" direction="nc"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="I/O0"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O2"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O4"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="DNU/VSS" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GTF18C256X72FD-2">
<pin name="VDD@0" direction="pas"/>
<pin name="VDD@1" direction="pas"/>
<pin name="VDD@2" direction="pas"/>
<pin name="VSS@0" direction="pas"/>
<pin name="VDD@3" direction="pas"/>
<pin name="VDD@4" direction="pas"/>
<pin name="VDD@5" direction="pas"/>
<pin name="VSS@1" direction="pas"/>
<pin name="VCC@0" direction="pas"/>
<pin name="VCC@1" direction="pas"/>
<pin name="VSS@2" direction="pas"/>
<pin name="VCC@2" direction="pas"/>
<pin name="VCC@3" direction="pas"/>
<pin name="VSS@3" direction="pas"/>
<pin name="VTT" direction="pas"/>
<pin name="DNU@" direction="pas"/>
<pin name="!RESET" direction="pas"/>
<pin name="VSS@4" direction="pas"/>
<pin name="DNU@1" direction="pas"/>
<pin name="DNU@2" direction="pas"/>
<pin name="VSS@5" direction="pas"/>
<pin name="PN0" direction="pas"/>
<pin name="!PN0" direction="pas"/>
<pin name="VSS@6" direction="pas"/>
<pin name="PN1" direction="pas"/>
<pin name="!PN1" direction="pas"/>
<pin name="VSS@7" direction="pas"/>
<pin name="PN2" direction="pas"/>
<pin name="!PN2" direction="pas"/>
<pin name="VSS@8" direction="pas"/>
<pin name="PN3" direction="pas"/>
<pin name="!PN3" direction="pas"/>
<pin name="VSS@9" direction="pas"/>
<pin name="PN4" direction="pas"/>
<pin name="!PN4" direction="pas"/>
<pin name="VSS@10" direction="pas"/>
<pin name="PN5" direction="pas"/>
<pin name="!PN5" direction="pas"/>
<pin name="VSS@11" direction="pas"/>
<pin name="PN13" direction="pas"/>
<pin name="!PN13" direction="pas"/>
<pin name="VSS@12" direction="pas"/>
<pin name="VSS@13" direction="pas"/>
<pin name="DNU@3" direction="pas"/>
<pin name="DNU@4" direction="pas"/>
<pin name="VSS@14" direction="pas"/>
<pin name="VSS@15" direction="pas"/>
<pin name="PN12" direction="pas"/>
<pin name="!PN12" direction="pas"/>
<pin name="VSS@16" direction="pas"/>
<pin name="PN6" direction="pas"/>
<pin name="!PN6" direction="pas"/>
<pin name="VSS@17" direction="pas"/>
<pin name="PN7" direction="pas"/>
<pin name="!PN7" direction="pas"/>
<pin name="VSS@18" direction="pas"/>
<pin name="PN8" direction="pas"/>
<pin name="!PN8" direction="pas"/>
<pin name="VSS@19" direction="pas"/>
<pin name="PN9" direction="pas"/>
<pin name="!PN9" direction="pas"/>
<pin name="VSS@20" direction="pas"/>
<pin name="PN10" direction="pas"/>
<pin name="!PN10" direction="pas"/>
<pin name="VSS@21" direction="pas"/>
<pin name="PN11" direction="pas"/>
<pin name="!PN11" direction="pas"/>
<pin name="VSS@22" direction="pas"/>
<pin name="VSS@23" direction="pas"/>
<pin name="PS0" direction="pas"/>
<pin name="!PS0" direction="pas"/>
<pin name="VSS@24" direction="pas"/>
<pin name="PS1" direction="pas"/>
<pin name="!PS1" direction="pas"/>
<pin name="VSS@25" direction="pas"/>
<pin name="PS2" direction="pas"/>
<pin name="!PS2" direction="pas"/>
<pin name="VSS@26" direction="pas"/>
<pin name="PS3" direction="pas"/>
<pin name="!PS3" direction="pas"/>
<pin name="VSS@27" direction="pas"/>
<pin name="PS4" direction="pas"/>
<pin name="!PS4" direction="pas"/>
<pin name="VSS@28" direction="pas"/>
<pin name="VSS@29" direction="pas"/>
<pin name="DNU@5" direction="pas"/>
<pin name="DNU@6" direction="pas"/>
<pin name="VSS@30" direction="pas"/>
<pin name="VSS@31" direction="pas"/>
<pin name="PS9" direction="pas"/>
<pin name="!PS9" direction="pas"/>
<pin name="VSS@32" direction="pas"/>
<pin name="PS5" direction="pas"/>
<pin name="!PS5" direction="pas"/>
<pin name="VSS@33" direction="pas"/>
<pin name="PS6" direction="pas"/>
<pin name="!PS6" direction="pas"/>
<pin name="VSS@34" direction="pas"/>
<pin name="PS7" direction="pas"/>
<pin name="!PS7" direction="pas"/>
<pin name="VSS@35" direction="pas"/>
<pin name="PS8" direction="pas"/>
<pin name="!PS8" direction="pas"/>
<pin name="VSS@36" direction="pas"/>
<pin name="DNU@7" direction="pas"/>
<pin name="DNU@8" direction="pas"/>
<pin name="VSS@37" direction="pas"/>
<pin name="VDD@6" direction="pas"/>
<pin name="VDD@7" direction="pas"/>
<pin name="VSS@38" direction="pas"/>
<pin name="VDD@8" direction="pas"/>
<pin name="VDD@9" direction="pas"/>
<pin name="VDD@10" direction="pas"/>
<pin name="VSS@39" direction="pas"/>
<pin name="VDD@11" direction="pas"/>
<pin name="VDD@12" direction="pas"/>
<pin name="VTT@1" direction="pas"/>
<pin name="SA2" direction="pas"/>
<pin name="SDA" direction="pas"/>
<pin name="SCL" direction="pas"/>
<pin name="VDD@13" direction="pas"/>
<pin name="VDD@14" direction="pas"/>
<pin name="VDD@15" direction="pas"/>
<pin name="VSS@40" direction="pas"/>
<pin name="VDD@16" direction="pas"/>
<pin name="VDD@17" direction="pas"/>
<pin name="VDD@18" direction="pas"/>
<pin name="VSS@41" direction="pas"/>
<pin name="VCC@4" direction="pas"/>
<pin name="VCC@5" direction="pas"/>
<pin name="VSS@42" direction="pas"/>
<pin name="VCC@6" direction="pas"/>
<pin name="VCC@7" direction="pas"/>
<pin name="VSS@43" direction="pas"/>
<pin name="VTT@2" direction="pas"/>
<pin name="DNU@9" direction="pas"/>
<pin name="M_TEST/DNU" direction="pas"/>
<pin name="VSS@44" direction="pas"/>
<pin name="DNU@10" direction="pas"/>
<pin name="DNU@11" direction="pas"/>
<pin name="VSS@45" direction="pas"/>
<pin name="SN0" direction="pas"/>
<pin name="!SN0" direction="pas"/>
<pin name="VSS@46" direction="pas"/>
<pin name="SN1" direction="pas"/>
<pin name="!SN1" direction="pas"/>
<pin name="VSS@47" direction="pas"/>
<pin name="SN2" direction="pas"/>
<pin name="!SN2" direction="pas"/>
<pin name="VSS@48" direction="pas"/>
<pin name="SN3" direction="pas"/>
<pin name="!SN3" direction="pas"/>
<pin name="VSS@49" direction="pas"/>
<pin name="SN4" direction="pas"/>
<pin name="!SN4" direction="pas"/>
<pin name="VSS@50" direction="pas"/>
<pin name="SN5" direction="pas"/>
<pin name="!SN5" direction="pas"/>
<pin name="VSS@51" direction="pas"/>
<pin name="SN13" direction="pas"/>
<pin name="!SN13" direction="pas"/>
<pin name="VSS@52" direction="pas"/>
<pin name="VSS@53" direction="pas"/>
<pin name="DNU@12" direction="pas"/>
<pin name="DNU@13" direction="pas"/>
<pin name="VSS@54" direction="pas"/>
<pin name="VSS@55" direction="pas"/>
<pin name="SN12" direction="pas"/>
<pin name="!SN12" direction="pas"/>
<pin name="VSS@56" direction="pas"/>
<pin name="SN6" direction="pas"/>
<pin name="!SN6" direction="pas"/>
<pin name="VSS@57" direction="pas"/>
<pin name="SN7" direction="pas"/>
<pin name="!SN7" direction="pas"/>
<pin name="VSS@58" direction="pas"/>
<pin name="SN8" direction="pas"/>
<pin name="!SN8" direction="pas"/>
<pin name="VSS@59" direction="pas"/>
<pin name="SN9" direction="pas"/>
<pin name="!SN9" direction="pas"/>
<pin name="VSS@60" direction="pas"/>
<pin name="SN10" direction="pas"/>
<pin name="!SN10" direction="pas"/>
<pin name="VSS@61" direction="pas"/>
<pin name="SN11" direction="pas"/>
<pin name="!SN11" direction="pas"/>
<pin name="VSS@62" direction="pas"/>
<pin name="VSS@63" direction="pas"/>
<pin name="SS0" direction="pas"/>
<pin name="!SS0" direction="pas"/>
<pin name="VSS@64" direction="pas"/>
<pin name="SS1" direction="pas"/>
<pin name="!SS1" direction="pas"/>
<pin name="VSS@65" direction="pas"/>
<pin name="SS2" direction="pas"/>
<pin name="!SS2" direction="pas"/>
<pin name="VSS@66" direction="pas"/>
<pin name="SS3" direction="pas"/>
<pin name="!SS3" direction="pas"/>
<pin name="VSS@67" direction="pas"/>
<pin name="SS4" direction="pas"/>
<pin name="!SS4" direction="pas"/>
<pin name="VSS@68" direction="pas"/>
<pin name="VSS@69" direction="pas"/>
<pin name="DNU@14" direction="pas"/>
<pin name="DNU@15" direction="pas"/>
<pin name="VSS@70" direction="pas"/>
<pin name="VSS@71" direction="pas"/>
<pin name="SS9" direction="pas"/>
<pin name="!SS9" direction="pas"/>
<pin name="VSS@72" direction="pas"/>
<pin name="SS5" direction="pas"/>
<pin name="!SS5" direction="pas"/>
<pin name="VSS@73" direction="pas"/>
<pin name="SS6" direction="pas"/>
<pin name="!SS6" direction="pas"/>
<pin name="VSS@74" direction="pas"/>
<pin name="SS7" direction="pas"/>
<pin name="!SS7" direction="pas"/>
<pin name="VSS@75" direction="pas"/>
<pin name="SS8" direction="pas"/>
<pin name="!SS8" direction="pas"/>
<pin name="VSS@76" direction="pas"/>
<pin name="DNU@16" direction="pas"/>
<pin name="DNU@17" direction="pas"/>
<pin name="VSS@77" direction="pas"/>
<pin name="SCK" direction="pas"/>
<pin name="!SCK" direction="pas"/>
<pin name="VSS@78" direction="pas"/>
<pin name="VDD@19" direction="pas"/>
<pin name="VDD@20" direction="pas"/>
<pin name="VDD@21" direction="pas"/>
<pin name="VSS@79" direction="pas"/>
<pin name="VDD@22" direction="pas"/>
<pin name="VDD@23" direction="pas"/>
<pin name="VTT@3" direction="pas"/>
<pin name="VDDSPD" direction="pas"/>
<pin name="SA0" direction="pas"/>
<pin name="SA1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MT48LC4M32B2">
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="CKE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQM0" direction="in"/>
<pin name="DQM1" direction="in"/>
<pin name="DQM2" direction="in"/>
<pin name="DQM3" direction="in"/>
<pin name="BA0" direction="in"/>
<pin name="BA1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="DQ0" direction="in"/>
<pin name="DQ1" direction="in"/>
<pin name="DQ2" direction="in"/>
<pin name="DQ3" direction="in"/>
<pin name="DQ4" direction="in"/>
<pin name="DQ5" direction="in"/>
<pin name="DQ6" direction="in"/>
<pin name="DQ7" direction="in"/>
<pin name="DQ8" direction="in"/>
<pin name="DQ9" direction="in"/>
<pin name="DQ10" direction="in"/>
<pin name="DQ11" direction="in"/>
<pin name="DQ12" direction="in"/>
<pin name="DQ13" direction="in"/>
<pin name="DQ14" direction="in"/>
<pin name="DQ15" direction="in"/>
<pin name="DQ16" direction="in"/>
<pin name="DQ17" direction="in"/>
<pin name="DQ18" direction="in"/>
<pin name="DQ19" direction="in"/>
<pin name="DQ20" direction="in"/>
<pin name="DQ21" direction="in"/>
<pin name="DQ22" direction="in"/>
<pin name="DQ23" direction="in"/>
<pin name="DQ24" direction="in"/>
<pin name="DQ25" direction="in"/>
<pin name="DQ26" direction="in"/>
<pin name="DQ27" direction="in"/>
<pin name="DQ28" direction="in"/>
<pin name="DQ29" direction="in"/>
<pin name="DQ30" direction="in"/>
<pin name="DQ31" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MT48LC4M32B2-PWR">
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@4" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@5" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@6" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@7" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@8" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MT48LC64M444A2">
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="CKE" direction="in"/>
<pin name="\CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQML" direction="in"/>
<pin name="DQMH" direction="in"/>
<pin name="BA0" direction="in"/>
<pin name="BA1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="DQ0" direction="hiz"/>
<pin name="DQ1" direction="hiz"/>
<pin name="DQ2" direction="hiz"/>
<pin name="DQ3" direction="hiz"/>
<pin name="DQ4" direction="hiz"/>
<pin name="DQ5" direction="hiz"/>
<pin name="DQ6" direction="hiz"/>
<pin name="DQ7" direction="hiz"/>
<pin name="DQ8" direction="hiz"/>
<pin name="DQ9" direction="hiz"/>
<pin name="DQ10" direction="hiz"/>
<pin name="DQ11" direction="hiz"/>
<pin name="DQ12" direction="hiz"/>
<pin name="DQ13" direction="hiz"/>
<pin name="DQ14" direction="hiz"/>
<pin name="DQ15" direction="hiz"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MT48LC64/32/16M-PWR">
<pin name="VDDQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@4" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TEST">
</symbol>
<symbol name="MT48LC32M8A2">
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="CKE" direction="in"/>
<pin name="\CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQM" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="in"/>
<pin name="BA0" direction="in"/>
<pin name="BA1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="DQ0" direction="hiz"/>
<pin name="DQ1" direction="hiz"/>
<pin name="DQ2" direction="hiz"/>
<pin name="DQ3" direction="hiz"/>
<pin name="DQ4" direction="hiz"/>
<pin name="DQ5" direction="hiz"/>
<pin name="DQ6" direction="hiz"/>
<pin name="DQ7" direction="hiz"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@8" direction="nc"/>
<pin name="NC@9" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MT48LC16M16A2">
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="CKE" direction="in"/>
<pin name="\CS" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQM" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="in"/>
<pin name="BA0" direction="in"/>
<pin name="BA1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="DQ0" direction="hiz"/>
<pin name="DQ1" direction="hiz"/>
<pin name="DQ2" direction="hiz"/>
<pin name="DQ3" direction="hiz"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@8" direction="nc"/>
<pin name="NC@9" direction="nc"/>
<pin name="NC@10" direction="nc"/>
<pin name="NC@11" direction="nc"/>
<pin name="NC@12" direction="nc"/>
<pin name="NC@13" direction="nc"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MT29F8G08DAA" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;4Gb, 8Gb, and 16Gb x8 NAND Flash Memory&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/datasheets/flash/nand/4gb_nand_m40a.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MT29F8G08DAA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!CE2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!RE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="CLE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU/VSS" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@3" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!B2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="36"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GTF18C256X72FD" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;2GB (x72, DR) 240-Pin DDR2 SDRAM FBDIMM&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.5V DDR2 SDRAM FBDIMM, MT18GTF25672FDY - 2GB&lt;br&gt;
Source: Micron Technology , GTF18C256x72FD.pdf&lt;br&gt;
&lt;i&gt;Auto generated by make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 20&lt;/i&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GTF18C256X72FD-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="DIMII-240" package="FBDIMM-240-DDR2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PN0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN10" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN11" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN12" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN13" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN6" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN7" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN8" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="!PN9" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="!PS0" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="!PS1" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="!PS2" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="!PS3" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="!PS4" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="!PS5" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="!PS6" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="!PS7" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="!PS8" pad="103"/>
<connect gate="G$1" pin="!PS9" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!SCK" pad="229"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN0" pad="143"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN1" pad="146"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN10" pad="184"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN11" pad="187"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN12" pad="169"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN13" pad="161"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN2" pad="149"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN3" pad="152"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN4" pad="155"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN5" pad="158"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN6" pad="172"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN7" pad="175"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN8" pad="178"/>
<connect gate="G$1" pin="!SN9" pad="181"/>
<connect gate="G$1" pin="!SS0" pad="191"/>
<connect gate="G$1" pin="!SS1" pad="194"/>
<connect gate="G$1" pin="!SS2" pad="197"/>
<connect gate="G$1" pin="!SS3" pad="200"/>
<connect gate="G$1" pin="!SS4" pad="203"/>
<connect gate="G$1" pin="!SS5" pad="214"/>
<connect gate="G$1" pin="!SS6" pad="217"/>
<connect gate="G$1" pin="!SS7" pad="220"/>
<connect gate="G$1" pin="!SS8" pad="223"/>
<connect gate="G$1" pin="!SS9" pad="211"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@10" pad="139"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@11" pad="140"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@12" pad="164"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@13" pad="165"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@14" pad="206"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@15" pad="207"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@16" pad="225"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@17" pad="226"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@3" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@4" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@5" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@6" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@7" pad="105"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@8" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="DNU@9" pad="136"/>
<connect gate="G$1" pin="M_TEST/DNU" pad="137"/>
<connect gate="G$1" pin="PN0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PN1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PN10" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PN11" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PN12" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PN13" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PN2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PN3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PN4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PN5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PN6" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PN7" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PN8" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PN9" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PS0" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PS1" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="PS2" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="PS3" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="PS4" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="PS5" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="PS6" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="PS7" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="PS8" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="PS9" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="SA0" pad="239"/>
<connect gate="G$1" pin="SA1" pad="240"/>
<connect gate="G$1" pin="SA2" pad="118"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="228"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="120"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="119"/>
<connect gate="G$1" pin="SN0" pad="142"/>
<connect gate="G$1" pin="SN1" pad="145"/>
<connect gate="G$1" pin="SN10" pad="183"/>
<connect gate="G$1" pin="SN11" pad="186"/>
<connect gate="G$1" pin="SN12" pad="168"/>
<connect gate="G$1" pin="SN13" pad="160"/>
<connect gate="G$1" pin="SN2" pad="148"/>
<connect gate="G$1" pin="SN3" pad="151"/>
<connect gate="G$1" pin="SN4" pad="154"/>
<connect gate="G$1" pin="SN5" pad="157"/>
<connect gate="G$1" pin="SN6" pad="171"/>
<connect gate="G$1" pin="SN7" pad="174"/>
<connect gate="G$1" pin="SN8" pad="177"/>
<connect gate="G$1" pin="SN9" pad="180"/>
<connect gate="G$1" pin="SS0" pad="190"/>
<connect gate="G$1" pin="SS1" pad="193"/>
<connect gate="G$1" pin="SS2" pad="196"/>
<connect gate="G$1" pin="SS3" pad="199"/>
<connect gate="G$1" pin="SS4" pad="202"/>
<connect gate="G$1" pin="SS5" pad="213"/>
<connect gate="G$1" pin="SS6" pad="216"/>
<connect gate="G$1" pin="SS7" pad="219"/>
<connect gate="G$1" pin="SS8" pad="222"/>
<connect gate="G$1" pin="SS9" pad="210"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@4" pad="129"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@5" pad="130"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@6" pad="132"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@7" pad="133"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@10" pad="113"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@11" pad="115"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@12" pad="116"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@13" pad="121"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@14" pad="122"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@15" pad="123"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@16" pad="125"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@17" pad="126"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@18" pad="127"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@19" pad="231"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@20" pad="232"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@21" pad="233"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@22" pad="235"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@23" pad="236"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@6" pad="108"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@7" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@8" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@9" pad="112"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDSPD" pad="238"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@10" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@11" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@12" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@13" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@14" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@15" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@16" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@17" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@18" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@19" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@20" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@21" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@22" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@23" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@24" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@25" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@26" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@27" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@28" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@29" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@30" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@31" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@32" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@33" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@34" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@35" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@36" pad="104"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@37" pad="107"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@38" pad="110"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@39" pad="114"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@40" pad="124"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@41" pad="128"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@42" pad="131"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@43" pad="134"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@44" pad="138"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@45" pad="141"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@46" pad="144"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@47" pad="147"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@48" pad="150"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@49" pad="153"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@50" pad="156"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@51" pad="159"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@52" pad="162"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@53" pad="163"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@54" pad="166"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@55" pad="167"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@56" pad="170"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@57" pad="173"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@58" pad="176"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@59" pad="179"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@60" pad="182"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@61" pad="185"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@62" pad="188"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@63" pad="189"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@64" pad="192"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@65" pad="195"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@66" pad="198"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@67" pad="201"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@68" pad="204"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@69" pad="205"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@70" pad="208"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@71" pad="209"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@72" pad="212"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@73" pad="215"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@74" pad="218"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@75" pad="221"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@76" pad="224"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@77" pad="227"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@78" pad="230"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@79" pad="234"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@9" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VTT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VTT@1" pad="117"/>
<connect gate="G$1" pin="VTT@2" pad="135"/>
<connect gate="G$1" pin="VTT@3" pad="237"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MT48LC4M32B2" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;SYNCHRONOUS DRAM&lt;/b&gt; 1 Meg x 32 x 4 banks&lt;p&gt;
Source: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/micron/MT48LC4M32B2.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MT48LC4M32B2"/>
<gate name="P" symbol="MT48LC4M32B2-PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP86">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="BA0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="BA1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="CKE" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ10" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ11" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ12" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ13" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ14" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ15" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ16" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ17" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ18" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ19" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ20" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ21" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ22" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ23" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ24" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ25" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ26" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ27" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ28" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ29" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ30" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ31" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ8" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ9" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="DQM0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DQM1" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="DQM2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DQM3" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDQ@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSQ@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VDD@2" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VDD@3" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="VDD@4" pad="43"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@2" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@3" pad="35"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@4" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@5" pad="49"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@6" pad="55"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@7" pad="75"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@8" pad="81"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="58"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="72"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="86"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@2" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@3" pad="32"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@4" pad="38"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@5" pad="46"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@6" pad="52"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@7" pad="78"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@8" pad="84"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MT48LC4M32B2P-6:G"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1216286"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K6124"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MT48LC16M16A2" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;256Mb: x16 SDRAM&lt;/b&gt; MT48LC16M16A2 - 4 Meg x 16 x 4 banks&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/datasheets/dram/sdram/256MSDRAM.pdf</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="MT48LC64/32/16M-PWR"/>
<gate name="G$1" symbol="MT48LC64M444A2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP54-400">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="BA0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="BA1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CKE" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ10" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ11" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ12" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ13" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ14" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ15" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ8" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ9" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="DQMH" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="DQML" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="\CS" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD@2" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD@3" pad="27"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@1" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@2" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@3" pad="43"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@4" pad="49"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="54"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@2" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@3" pad="46"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@4" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MT48LC32M8A2" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;256Mb: x16 SDRAM&lt;/b&gt; MT48LC32M8A2 - 8 Meg x 8 x 4 banks&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/datasheets/dram/sdram/256MSDRAM.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MT48LC32M8A2"/>
<gate name="P" symbol="MT48LC64/32/16M-PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP54-400">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="BA0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="BA1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CKE" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ5" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ6" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ7" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="DQM" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@9" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="\CS" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD@2" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD@3" pad="27"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@1" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@2" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@3" pad="43"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@4" pad="49"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="54"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@2" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@3" pad="46"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@4" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MT48LC32M8A2P-7E:D"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1216283"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K6122"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MT48LC64M4A2" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;256Mb: x16 SDRAM&lt;/b&gt; MT48LC64M4A2 - 16 Meg x 4 x 4 banks&lt;p&gt;
Source: http://download.micron.com/pdf/datasheets/dram/sdram/256MSDRAM.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MT48LC16M16A2"/>
<gate name="P" symbol="MT48LC64/32/16M-PWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP54-400">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="BA0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="BA1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CKE" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="DQM" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@10" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@11" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@12" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@13" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@9" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="\CS" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD@2" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VDD@3" pad="27"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@1" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@2" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@3" pad="43"/>
<connect gate="P" pin="VDDQ@4" pad="49"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="54"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@2" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@3" pad="46"/>
<connect gate="P" pin="VSSQ@4" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
