<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Harris Microcontrollers and Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PLCC28">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="INPGA68">
<description>&lt;b&gt;Pin Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL48">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL28-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="DIL22-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HM91M2">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!E1A" direction="in"/>
<pin name="!E2A" direction="in"/>
<pin name="E3A" direction="in"/>
<pin name="!GA" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="S" direction="in"/>
<pin name="!GB" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="E3B" direction="in"/>
<pin name="!E2B" direction="in"/>
<pin name="!E1B" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HD4702">
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="!ECP" direction="in"/>
<pin name="CP" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OX" direction="out"/>
<pin name="IX" direction="in"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="Z" direction="out"/>
<pin name="S3" direction="in"/>
<pin name="S2" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="S0" direction="in"/>
<pin name="IM" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HD6402">
<pin name="RRD" direction="in"/>
<pin name="RBR8" direction="hiz"/>
<pin name="RBR7" direction="hiz"/>
<pin name="RBR6" direction="hiz"/>
<pin name="RBR5" direction="hiz"/>
<pin name="RBR4" direction="hiz"/>
<pin name="RBR3" direction="hiz"/>
<pin name="RBR2" direction="hiz"/>
<pin name="RBR1" direction="hiz"/>
<pin name="PE" direction="hiz"/>
<pin name="FE" direction="hiz"/>
<pin name="OE" direction="hiz"/>
<pin name="SFD" direction="in"/>
<pin name="RRC" direction="in"/>
<pin name="!DRR" direction="in"/>
<pin name="DR" direction="hiz"/>
<pin name="RRI" direction="in"/>
<pin name="MR" direction="in"/>
<pin name="TBRE" direction="hiz"/>
<pin name="!TBRL" direction="in"/>
<pin name="TRE" direction="out"/>
<pin name="TRO" direction="out"/>
<pin name="TBR1" direction="in"/>
<pin name="TBR2" direction="in"/>
<pin name="TBR3" direction="in"/>
<pin name="TBR4" direction="in"/>
<pin name="TBR5" direction="in"/>
<pin name="TBR6" direction="in"/>
<pin name="TBR7" direction="in"/>
<pin name="TBR8" direction="in"/>
<pin name="CRL" direction="in"/>
<pin name="PI" direction="in"/>
<pin name="SBS" direction="in"/>
<pin name="CLS2" direction="in"/>
<pin name="EPE" direction="in"/>
<pin name="TRC" direction="in"/>
<pin name="CLS1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HD6408">
<pin name="VW" direction="out"/>
<pin name="ESC" direction="out" function="clk"/>
<pin name="TD" direction="out"/>
<pin name="SDO" direction="out"/>
<pin name="DC" direction="in" function="clk"/>
<pin name="BZI" direction="in"/>
<pin name="BOI" direction="in"/>
<pin name="UDI" direction="in"/>
<pin name="DSC" direction="out" function="clk"/>
<pin name="CDS" direction="out"/>
<pin name="DR" direction="in"/>
<pin name="MR" direction="in"/>
<pin name="DBS" direction="out"/>
<pin name="!BZO" direction="hiz"/>
<pin name="!OI" direction="in"/>
<pin name="!BOO" direction="hiz"/>
<pin name="SDI" direction="in"/>
<pin name="EE" direction="in"/>
<pin name="SS" direction="in"/>
<pin name="SD" direction="out"/>
<pin name="SCI" direction="out" function="clk"/>
<pin name="EC" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="HD6409">
<pin name="BZI" direction="in"/>
<pin name="BOI" direction="in"/>
<pin name="UDI" direction="in"/>
<pin name="SD/CDS"/>
<pin name="SDO" direction="out"/>
<pin name="!SRST" direction="out"/>
<pin name="!NVM" direction="out"/>
<pin name="DCLK" direction="out" function="clk"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="CO" direction="out" function="clk"/>
<pin name="IX" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OX" direction="out" function="clk"/>
<pin name="MS" direction="in"/>
<pin name="!CTS" direction="in"/>
<pin name="ECLK" direction="out" function="clk"/>
<pin name="SS" direction="in"/>
<pin name="!BZO" direction="out"/>
<pin name="!BOO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="HM6504">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6508">
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6514">
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6516">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6518">
<pin name="!S1" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="!S2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6551">
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="!S2" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="!S1" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6561">
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="!S2" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="!S1" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6564">
<pin name="Q4" direction="hiz"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="Q5" direction="hiz"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="!E3" direction="in"/>
<pin name="!W2@1" direction="in"/>
<pin name="!W2@2" direction="in"/>
<pin name="E4" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="in"/>
<pin name="Q6" direction="hiz"/>
<pin name="D7" direction="in"/>
<pin name="Q7" direction="hiz"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="E2" direction="in"/>
<pin name="!W1@1" direction="in"/>
<pin name="!W1@2" direction="in"/>
<pin name="!E1" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HM6617">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="Q4" direction="hiz"/>
<pin name="Q5" direction="hiz"/>
<pin name="Q6" direction="hiz"/>
<pin name="Q7" direction="hiz"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="!P" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM6642">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="Q4" direction="hiz"/>
<pin name="Q5" direction="hiz"/>
<pin name="Q6" direction="hiz"/>
<pin name="Q7" direction="hiz"/>
<pin name="P" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="G3" direction="in"/>
<pin name="!G2" direction="in"/>
<pin name="!G1" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="80C86MAX">
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="!TEST" direction="in"/>
<pin name="QS1" direction="out"/>
<pin name="QS0" direction="out"/>
<pin name="!S0" direction="out"/>
<pin name="!S1" direction="out"/>
<pin name="!S2" direction="out"/>
<pin name="!LOCK" direction="out"/>
<pin name="RQ/GT1" function="dot"/>
<pin name="RQ/GT0" function="dot"/>
<pin name="!RD" direction="out"/>
<pin name="!MX" direction="in"/>
<pin name="!BHE!/S7" direction="out"/>
<pin name="A19/S6" direction="out"/>
<pin name="A18/S5" direction="out"/>
<pin name="A17/S4" direction="out"/>
<pin name="A16/S3" direction="out"/>
<pin name="AD15"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="80C86MIN">
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="!TEST" direction="in"/>
<pin name="!INTA" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!DEN" direction="out"/>
<pin name="DT/!R" direction="out"/>
<pin name="M/!IO" direction="out"/>
<pin name="!WR" direction="out"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="out"/>
<pin name="MN" direction="in"/>
<pin name="!BHE!/S7" direction="out"/>
<pin name="A19/S6" direction="out"/>
<pin name="A18/S5" direction="out"/>
<pin name="A17/S4" direction="out"/>
<pin name="A16/S3" direction="out"/>
<pin name="AD15"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="80C88MAX">
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="!TEST" direction="in"/>
<pin name="QS1" direction="out"/>
<pin name="QS0" direction="out"/>
<pin name="!S0" direction="out"/>
<pin name="!S1" direction="out"/>
<pin name="!S2" direction="out"/>
<pin name="!LOCK" direction="out"/>
<pin name="RQ/GT1" function="dot"/>
<pin name="RQ/GT0" function="dot"/>
<pin name="!RD" direction="out"/>
<pin name="!MX" direction="in"/>
<pin name="!BHE" direction="out"/>
<pin name="A19/S6" direction="out"/>
<pin name="A18/S5" direction="out"/>
<pin name="A17/S4" direction="out"/>
<pin name="A16/S3" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="80C88MIN">
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="!TEST" direction="in"/>
<pin name="!INTA" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!DEN" direction="out"/>
<pin name="DT/!R" direction="out"/>
<pin name="IO/!M" direction="out"/>
<pin name="!WR" direction="out"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="out"/>
<pin name="MN" direction="in"/>
<pin name="!SSO" direction="out"/>
<pin name="A19/S6" direction="out"/>
<pin name="A18/S5" direction="out"/>
<pin name="A17/S4" direction="out"/>
<pin name="A16/S3" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="82C37A">
<pin name="!IOR"/>
<pin name="!IOW"/>
<pin name="!MEMR" direction="out"/>
<pin name="!MEMW" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="READY" direction="in"/>
<pin name="HLDA" direction="in"/>
<pin name="ADSTB" direction="out"/>
<pin name="AEN" direction="out"/>
<pin name="HRQ" direction="out"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="DACK2" direction="out"/>
<pin name="DACK3" direction="out"/>
<pin name="DREQ3" direction="in"/>
<pin name="DREQ2" direction="in"/>
<pin name="DREQ1" direction="in"/>
<pin name="DREQ0" direction="in"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DACK1" direction="out"/>
<pin name="DACK0" direction="out"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="!EOP"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="82C50A">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="RCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SIN" direction="in"/>
<pin name="SOUT" direction="out"/>
<pin name="CS0" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="!CS2" direction="in"/>
<pin name="!BAUDOUT" direction="out"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="out"/>
<pin name="!DOSTR" direction="in"/>
<pin name="DOSTR" direction="in"/>
<pin name="!DISTR" direction="in"/>
<pin name="DISTR" direction="in"/>
<pin name="DDIS" direction="out"/>
<pin name="CSOUT" direction="out"/>
<pin name="!ADS" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="INTRPT" direction="out"/>
<pin name="!OUT2" direction="out"/>
<pin name="!RTS" direction="out"/>
<pin name="!DTR" direction="out"/>
<pin name="!OUT1" direction="out"/>
<pin name="MR" direction="in"/>
<pin name="!CTS" direction="in"/>
<pin name="!DSR" direction="in"/>
<pin name="!DCD" direction="in"/>
<pin name="!RI" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C52">
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="IX"/>
<pin name="OX"/>
<pin name="SDO" direction="out"/>
<pin name="!CTS" direction="in"/>
<pin name="!DSR" direction="in"/>
<pin name="!DTR" direction="out"/>
<pin name="!RTS" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out" function="clk"/>
<pin name="TBRE" direction="out"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="out"/>
<pin name="SDI" direction="in"/>
<pin name="DR" direction="out"/>
<pin name="!CS0" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C54">
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="CLK0" direction="in" function="clk"/>
<pin name="OUT0" direction="out"/>
<pin name="G0" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="G1" direction="in"/>
<pin name="CLK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="G2" direction="in"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="CLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C55A">
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
</symbol>
<symbol name="82C59A">
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!WR" direction="in"/>
<pin name="!RD" direction="in"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="CAS0"/>
<pin name="CAS1"/>
<pin name="CAS2"/>
<pin name="SP/!EN"/>
<pin name="INT" direction="out"/>
<pin name="IR0" direction="in"/>
<pin name="IR1" direction="in"/>
<pin name="IR2" direction="in"/>
<pin name="IR3" direction="in"/>
<pin name="IR4" direction="in"/>
<pin name="IR5" direction="in"/>
<pin name="IR6" direction="in"/>
<pin name="IR7" direction="in"/>
<pin name="!INTA" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C82">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="STB" direction="in"/>
<pin name="O7" direction="out"/>
<pin name="O6" direction="out"/>
<pin name="O5" direction="out"/>
<pin name="O4" direction="out"/>
<pin name="O3" direction="out"/>
<pin name="O2" direction="out"/>
<pin name="O1" direction="out"/>
<pin name="O0" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="82C83H">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="STB" direction="in"/>
<pin name="!O7" direction="out"/>
<pin name="!O6" direction="out"/>
<pin name="!O5" direction="out"/>
<pin name="!O4" direction="out"/>
<pin name="!O3" direction="out"/>
<pin name="!O2" direction="out"/>
<pin name="!O1" direction="out"/>
<pin name="!O0" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="82C84A">
<pin name="CSYNC" direction="in"/>
<pin name="PCLK" direction="out"/>
<pin name="!AEN1" direction="in"/>
<pin name="RDY1" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="out"/>
<pin name="RDY2" direction="in"/>
<pin name="!AEN2" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="out"/>
<pin name="RESET" direction="out"/>
<pin name="!RES" direction="in"/>
<pin name="OSC" direction="out"/>
<pin name="F/!C" direction="in"/>
<pin name="EFI" direction="in"/>
<pin name="!ASYNC" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="out"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C85">
<pin name="CSYNC" direction="in"/>
<pin name="PCLK" direction="out"/>
<pin name="!AEN1" direction="in"/>
<pin name="RDY1" direction="in"/>
<pin name="READY" direction="out"/>
<pin name="!AEN2" direction="in"/>
<pin name="RDY2" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="out"/>
<pin name="CLK50" direction="out"/>
<pin name="START" direction="in"/>
<pin name="!SLO!/FST" direction="in"/>
<pin name="S0" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="S2/STOP" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="out"/>
<pin name="!RES" direction="in"/>
<pin name="OSC" direction="out"/>
<pin name="F/!C" direction="in"/>
<pin name="EFI" direction="in"/>
<pin name="!ASYNC" direction="in"/>
<pin name="X2" direction="out"/>
<pin name="X1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C86H">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="T" direction="in"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="B0"/>
</symbol>
<symbol name="82C87H">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="T" direction="in"/>
<pin name="!B7"/>
<pin name="!B6"/>
<pin name="!B5"/>
<pin name="!B4"/>
<pin name="!B3"/>
<pin name="!B2"/>
<pin name="!B1"/>
<pin name="!B0"/>
</symbol>
<symbol name="82C88">
<pin name="IOB" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="!S1" direction="in"/>
<pin name="DT/!R" direction="out"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!AEN" direction="in"/>
<pin name="!MRDC" direction="out"/>
<pin name="!AMWC" direction="out"/>
<pin name="!MWTC" direction="out"/>
<pin name="!IOWC" direction="out"/>
<pin name="!AIOWC" direction="out"/>
<pin name="!IORC" direction="out"/>
<pin name="!INTA" direction="out"/>
<pin name="CEN" direction="in"/>
<pin name="DEN" direction="out"/>
<pin name="MCE/!PD" direction="out"/>
<pin name="!S2" direction="in"/>
<pin name="!S0" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="82C89">
<pin name="!S2" direction="in"/>
<pin name="!IOB" direction="in"/>
<pin name="SYB/!REB" direction="in"/>
<pin name="RESB" direction="in"/>
<pin name="!BCLK" direction="in"/>
<pin name="!INIT" direction="in"/>
<pin name="!BREQ" direction="out"/>
<pin name="!BPRO" direction="out"/>
<pin name="!BPRN" direction="in"/>
<pin name="!BUSY"/>
<pin name="!CBRQ"/>
<pin name="!AEN" direction="out"/>
<pin name="ANYRQST" direction="in"/>
<pin name="!CRQLCK" direction="in"/>
<pin name="!LOCK" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="!S0" direction="in"/>
<pin name="!S1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM8808">
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM8816H">
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM8832">
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HD15530">
<pin name="VW" direction="out"/>
<pin name="ESCLK" direction="out" function="clk"/>
<pin name="TD" direction="out"/>
<pin name="SDO" direction="out"/>
<pin name="DCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="BZI" direction="in"/>
<pin name="BOI" direction="in"/>
<pin name="UDI" direction="in"/>
<pin name="DSCLK" direction="out" function="clk"/>
<pin name="CM/!DS" direction="out"/>
<pin name="DR" direction="in"/>
<pin name="MR" direction="in"/>
<pin name="DSO" direction="out" function="clk"/>
<pin name="!BZO" direction="out"/>
<pin name="!OI" direction="in"/>
<pin name="!BOO" direction="out"/>
<pin name="SDI" direction="in"/>
<pin name="EE" direction="in"/>
<pin name="SS" direction="in"/>
<pin name="SD" direction="out"/>
<pin name="SCI" direction="in" function="clk"/>
<pin name="ECLK" direction="in" function="clk"/>
</symbol>
<symbol name="HD15531">
<pin name="VW" direction="out"/>
<pin name="TD@1" direction="out"/>
<pin name="TD@2" direction="out"/>
<pin name="SDO" direction="out"/>
<pin name="SYNCD" direction="in"/>
<pin name="SDS" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="DC" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SCS" direction="in" function="clk"/>
<pin name="BZI" direction="in"/>
<pin name="BOI" direction="in"/>
<pin name="UDI" direction="in"/>
<pin name="DSCLK" direction="out" function="clk"/>
<pin name="TS" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="out"/>
<pin name="DPS" direction="in"/>
<pin name="DR" direction="in"/>
<pin name="CC0" direction="in"/>
<pin name="MR" direction="in"/>
<pin name="CC2" direction="in"/>
<pin name="6OUT" direction="out"/>
<pin name="!BZO" direction="out"/>
<pin name="!OI" direction="in"/>
<pin name="!BOO" direction="out"/>
<pin name="SDI" direction="in"/>
<pin name="EE" direction="in"/>
<pin name="SS" direction="in"/>
<pin name="EPS" direction="in"/>
<pin name="SD" direction="out"/>
<pin name="SCI" direction="in" function="clk"/>
<pin name="ESCLK" direction="out" function="clk"/>
<pin name="CC3" direction="in"/>
<pin name="EC" direction="in" function="clk"/>
<pin name="DS" direction="out"/>
<pin name="CC4" direction="in"/>
<pin name="CC1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM65262">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM65642">
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!CE1" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="CE2" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="80C286">
<pin name="!BHE" direction="out"/>
<pin name="!S1" direction="out"/>
<pin name="!S0" direction="out"/>
<pin name="!PEACK" direction="out"/>
<pin name="A23" direction="out"/>
<pin name="A22" direction="out"/>
<pin name="A21" direction="out"/>
<pin name="A20" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="CAP" direction="in"/>
<pin name="!ERROR" direction="in"/>
<pin name="!BUSY" direction="in"/>
<pin name="INTR" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="PEREQ" direction="in"/>
<pin name="!READY" direction="in"/>
<pin name="HOLD" direction="in"/>
<pin name="HLDA" direction="out"/>
<pin name="CD/!INTA" direction="out"/>
<pin name="M/!IO" direction="out"/>
<pin name="!LOCK" direction="out"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HM92560">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="!E1" direction="in"/>
<pin name="!E2" direction="in"/>
<pin name="!E3" direction="in"/>
<pin name="!E4" direction="in"/>
<pin name="!E5" direction="in"/>
<pin name="!E6" direction="in"/>
<pin name="!E7" direction="in"/>
<pin name="!GA" direction="in"/>
<pin name="!E8" direction="in"/>
<pin name="!E9" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!E10" direction="in"/>
<pin name="!E11" direction="in"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="!E12" direction="in"/>
<pin name="!E13" direction="in"/>
<pin name="!GB" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!E14" direction="in"/>
<pin name="!E15" direction="in"/>
<pin name="!E16" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="HM92570">
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="A11" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="!E1A" direction="in"/>
<pin name="!E2A" direction="in"/>
<pin name="!E3A" direction="in"/>
<pin name="!GA" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="!GB" direction="in"/>
<pin name="!WE" direction="in"/>
<pin name="!E3B" direction="in"/>
<pin name="!E2B" direction="in"/>
<pin name="!E1B" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HM91M2" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM91M2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="A" pin="!E1A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!E1B" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="!E2A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!E2B" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="!GA" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!GB" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D12" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D13" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D14" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D15" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D9" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="E3A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="E3B" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="VCC@1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="VCC@2" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD4702" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD4702"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!ECP" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CP" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="IM" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="IX" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="OX" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="S3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Z" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD6402" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD6402"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!DRR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!TBRL" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="CLS1" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="CLS2" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="CRL" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="DR" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="EPE" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="FE" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="OE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PI" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="RBR1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RBR2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RBR3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RBR4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="RBR5" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="RBR6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RBR7" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RBR8" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RRC" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RRD" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RRI" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="SBS" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="SFD" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="TBR1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="TBR2" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="TBR3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="TBR4" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="TBR5" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="TBR6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="TBR7" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="TBR8" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="TBRE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="TRC" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="TRE" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="TRO" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD6408" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD6408"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BOO" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!BZO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!OI" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="BOI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="BZI" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CDS" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DBS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DC" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DR" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DSC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="EC" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="EE" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="ESC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="SCI" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="SD" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="SDI" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SS" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="TD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="UDI" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VW" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD6409" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD6409"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BOO" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!BZO" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!CTS" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!NVM" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="!RST" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!SRST" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="BOI" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="BZI" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DCLK" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="ECLK" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="IX" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="MS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="OX" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="SD/CDS" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SS" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="UDI" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6504" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6504"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6508" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6508"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6514" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6514"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6516" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6516"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6518" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6518"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!S2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6551" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HM6551"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="!S1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!S2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Q0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Q1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Q2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Q3" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6561" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6561"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!S2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6564" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6564"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!E1" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="!E3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!W1@1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="!W1@2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="!W2@1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!W2@2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="E2" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="E4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="VCC@1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="VCC@2" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6617" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6617"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!P" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM6642" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM6642"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!G1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!G2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="G3" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C86MAX" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="80C86MAX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BHE!/S7" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!LOCK" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="!MX" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="!S0" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="!S2" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="!TEST" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="AD11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AD12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AD13" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AD14" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AD8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AD9" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="QS0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="QS1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="RQ/GT0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="RQ/GT1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="CP80C86-2Z"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M7145"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C86MIN" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="80C86MIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BHE!/S7" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!DEN" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="!INTA" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="!TEST" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="AD11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AD12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AD13" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AD14" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="AD15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AD8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AD9" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="ALE" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="DT/!R" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="HLDA" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="HOLD" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="M/!IO" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="MN" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="CP80C86-2"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F4891"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C88MAX" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="80C88MAX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BHE" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!LOCK" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="!MX" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="!S0" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="!S2" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="!TEST" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="QS0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="QS1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="RQ/GT0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="RQ/GT1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="IP80C88"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05B7353"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C88MIN" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="80C88MIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!DEN" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="!INTA" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="!SSO" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!TEST" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="A16/S3" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A17/S4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A18/S5" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A19/S6" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="ALE" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="DT/!R" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="HLDA" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="HOLD" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="IO/!M" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="MN" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="IP80C88-2"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05B7354"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C37A" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C37A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!EOP" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="!IOR" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!IOW" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="!MEMR" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!MEMW" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="ADSTB" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AEN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DACK0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="DACK1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="DACK2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DACK3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DB0" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="DB1" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="DB2" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="DB3" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="DB4" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="DB5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="DB6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="DB7" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="DREQ0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="DREQ1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="DREQ2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="DREQ3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="HLDA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="HRQ" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C50A" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C50A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!ADS" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="!BAUDOUT" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!CS2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!CTS" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="!DCD" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="!DISTR" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="!DOSTR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!DSR" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="!DTR" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="!OUT1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!OUT2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="!RI" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="!RTS" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="CS0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CS1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CSOUT" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DDIS" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="DISTR" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="DOSTR" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="INTRPT" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="RCLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SIN" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="SOUT" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="XTAL1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="XTAL2" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="CP82C50A-5"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="527750"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06F3286"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C52" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C52"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS0" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="!CTS" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!DSR" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!DTR" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!RTS" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DR" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="IX" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="OX" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="RST" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="SDI" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="TBRE" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="IS82C52"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05B7416"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C54" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C54"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="CLK0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CLK1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CLK2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="G0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="G1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="G2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="OUT0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="OUT1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="OUT2" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="CP82C54Z"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1018175"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="57K3037"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C55A" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C55A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="35"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="CP82C55A-5"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1018158"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06F3290"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C59A" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C59A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!INTA" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="!RD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!WR" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="CAS0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CAS1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CAS2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="INT" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="IR0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="IR1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="IR2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="IR3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="IR4" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="IR5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="IR6" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="IR7" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="SP/!EN" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="IS82C59A"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05B7426"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C82" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C82"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="O0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="O4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="O6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="O7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="STB" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="ID82C82"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05B7334"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C83H" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C83H"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!O0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!O1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!O2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!O3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="!O4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!O5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!O6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!O7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="STB" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C84A" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C84A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL18">
<connects>
<connect gate="A" pin="!AEN1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!AEN2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="!ASYNC" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!RES" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CSYNC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EFI" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="F/!C" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="OSC" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PCLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RDY1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RDY2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="CP82C84AZ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1216116"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="79K6037"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C85" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C85"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="A" pin="!AEN1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!AEN2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="!ASYNC" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="!RES" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!SLO!/FST" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CLK50" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CSYNC" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="EFI" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="F/!C" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="OSC" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PCLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RDY1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RDY2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="READY" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="S2/STOP" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="START" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="X1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="X2" pad="22"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C86H" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C86H"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="B5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="B6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="B7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="T" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="ID82C86H"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05B7338"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C87H" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C87H"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!B0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!B1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!B2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!B3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="!B4" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!B5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!B6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!B7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="T" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C88" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C88"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!AEN" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!AIOWC" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!AMWC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="!INTA" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!IORC" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!IOWC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!MRDC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="!MWTC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!S0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!S2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="ALE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CEN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DEN" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="DT/!R" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="IOB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="MCE/!PD" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="CP82C88"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="06F3294"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="82C89" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="82C89"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!AEN" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!BCLK" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!BPRN" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!BPRO" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="!BREQ" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="!BUSY" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!CBRQ" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!CRQLCK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!INIT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!IOB" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="!LOCK" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="!S0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="!S2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="ANYRQST" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RESB" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SYB/!REB" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="MPN" value="CP82C89"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F4897"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM8808" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM8808"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM8816H" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM8816H"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM8832" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM8832"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD15530" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD15530"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BOO" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="!BZO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!OI" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="BOI" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="BZI" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="CM/!DS" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DCLK" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="DR" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DSCLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DSO" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="ECLK" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="EE" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="ESCLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="SCI" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="SD" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="SDI" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SS" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="TD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="UDI" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VW" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD15531" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HD15531"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BOO" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="!BZO" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="!OI" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="6OUT" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="BOI" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="BZI" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CC0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="CC1" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="CC2" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="CC3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="CC4" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="DC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DPS" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="DR" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="DS" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="DSCLK" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="EC" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="EE" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="EPS" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="ESCLK" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="SCI" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="SCLK" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="SCS" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="SD" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="SDI" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SDS" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="SS" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="SYNCD" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="TD@1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="TD@2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="TS" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="UDI" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="VW" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM65262" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM65262"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM65642" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM65642"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-6">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CE1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="CE2" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="80C286" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="80C286"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="INPGA68">
<connects>
<connect gate="A" pin="!BHE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="!BUSY" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="!ERROR" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="!LOCK" pad="68"/>
<connect gate="A" pin="!PEACK" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!READY" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="!S0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="!S1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A16" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A17" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A18" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A19" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="A20" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A21" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A22" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A23" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="CAP" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="CD/!INTA" pad="66"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="D12" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="D13" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="D14" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="D15" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="D9" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="HLDA" pad="65"/>
<connect gate="A" pin="HOLD" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="M/!IO" pad="67"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="PEREQ" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="VCC@1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="VCC@2" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="VSS@1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VSS@2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="VSS@3" pad="60"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM92560" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM92560"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="A" pin="!E1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!E10" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="!E11" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="!E12" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="!E13" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="!E14" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="!E15" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="!E16" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="!E2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="!E3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="!E4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!E5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!E6" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!E7" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="!E8" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!E9" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!GA" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!GB" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D12" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D13" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D14" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D15" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D9" pad="32"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM92570" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="HM92570"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL48">
<connects>
<connect gate="A" pin="!E1A" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!E1B" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="!E2A" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!E2B" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="!E3A" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!E3B" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="!GA" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="!GB" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="!WE" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D10" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D11" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D12" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D13" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D14" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D15" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D8" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D9" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND@2" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="VCC@1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="VCC@2" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
