<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;HITACHI Microcontroller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BGA256">
<description>&lt;b&gt;256-pin BGA&lt;/b&gt; Hitachi Code BP-256&lt;p&gt;
Source: SH7751_R_V3.0.pdf</description>
</package>
<package name="QFP256-28X28">
<description>&lt;b&gt;256-pin QFP&lt;/b&gt; Hitachi Code FP-256G&lt;p&gt;
Source: SH7751_R_V3.0.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SH7751-S">
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="IDSEL" direction="in"/>
<pin name="!INTA" direction="out"/>
<pin name="!SERR"/>
<pin name="!IRDY"/>
<pin name="!TRDY"/>
<pin name="!DEVSEL"/>
<pin name="!PERR"/>
<pin name="PAR"/>
<pin name="!IRL0" direction="in"/>
<pin name="!IRL1" direction="in"/>
<pin name="!IRL2" direction="in"/>
<pin name="!IRL3" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="!TRST" direction="in"/>
<pin name="!MRESET" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="STATUS0" direction="out"/>
<pin name="STATUS1" direction="out"/>
<pin name="!ASEBRK/BRKACK"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="XTAL" direction="out"/>
<pin name="EXTEL" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-PWR">
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@6" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@7" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@8" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@9" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@9" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-PWRQ">
<pin name="VDDQ" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@4" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@5" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@6" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@7" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@8" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@9" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@9" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@10" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@10" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@11" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@11" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@12" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@12" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@13" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@13" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@14" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@15" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@14" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@16" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@15" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@17" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@16" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@18" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@17" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@19" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@18" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-AD">
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD15"/>
<pin name="AD16"/>
<pin name="AD17"/>
<pin name="AD18"/>
<pin name="AD19"/>
<pin name="AD20"/>
<pin name="AD21"/>
<pin name="AD22"/>
<pin name="AD23"/>
<pin name="AD24"/>
<pin name="AD25"/>
<pin name="AD26"/>
<pin name="AD27"/>
<pin name="AD28"/>
<pin name="AD29"/>
<pin name="AD30"/>
<pin name="AD31"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-D">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="D16"/>
<pin name="D17"/>
<pin name="D18"/>
<pin name="D19"/>
<pin name="D20"/>
<pin name="D21"/>
<pin name="D22"/>
<pin name="D23"/>
<pin name="D24"/>
<pin name="D25"/>
<pin name="D26"/>
<pin name="D27"/>
<pin name="D28"/>
<pin name="D29"/>
<pin name="D30"/>
<pin name="D31"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-A">
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="A20" direction="out"/>
<pin name="A21" direction="out"/>
<pin name="A22" direction="out"/>
<pin name="A23" direction="out"/>
<pin name="A24" direction="out"/>
<pin name="A25" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-PLL">
<pin name="VDD-PLL2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS-PLL2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS-PLL1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD-PLL1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD-CPG" direction="pwr"/>
<pin name="VSS-CPG" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-PCI">
<pin name="!PCIGNT1/!REQOUT" direction="out"/>
<pin name="!PCIGNT2" direction="out"/>
<pin name="!PCIGNT3" direction="out"/>
<pin name="!PCIGNT4" direction="out"/>
<pin name="!PCIREQ1/!GNTIN" direction="in"/>
<pin name="!PCIREQ2/MD9" direction="in"/>
<pin name="!PCIREQ3/MD10" direction="in"/>
<pin name="!PCIREQ4" direction="in"/>
<pin name="!PCIRST" direction="out"/>
<pin name="PCICLK" direction="in"/>
<pin name="!PCIFRAME"/>
<pin name="!PCISTOP"/>
<pin name="!PCILOCK"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-CONTROL">
<pin name="!CS0" direction="out"/>
<pin name="!CS1" direction="out"/>
<pin name="!CS2" direction="out"/>
<pin name="!CS3" direction="out"/>
<pin name="!CS4" direction="out"/>
<pin name="!CS5" direction="out"/>
<pin name="!CS6" direction="out"/>
<pin name="!BS" direction="out"/>
<pin name="!WE0/!REG" direction="out"/>
<pin name="!WE1" direction="out"/>
<pin name="!CAS0/DQM0" direction="out"/>
<pin name="!CAS1/DQM1" direction="out"/>
<pin name="RD/!WR" direction="out"/>
<pin name="CKIO" direction="out"/>
<pin name="!RD/!CASS/!FRAME" direction="out"/>
<pin name="CKE" direction="out"/>
<pin name="!RAS" direction="out"/>
<pin name="!CAS2/DQM2" direction="out"/>
<pin name="!CAS3/DQM3" direction="out"/>
<pin name="!WE2/!ICIORD" direction="out"/>
<pin name="!WE3/!ICIOWR" direction="out"/>
<pin name="!SLEEP" direction="in"/>
<pin name="C/!BE3"/>
<pin name="C/!BE2"/>
<pin name="C/!BE1"/>
<pin name="C/!BE0"/>
<pin name="CA" direction="in"/>
<pin name="!BACK/!BSREQ" direction="out"/>
<pin name="!BREQ/!BSACK" direction="in"/>
<pin name="!RDY" direction="in"/>
<pin name="DACK0" direction="out"/>
<pin name="DACK1" direction="out"/>
<pin name="DRAK0" direction="out"/>
<pin name="DRAK1" direction="out"/>
<pin name="!DREQ0" direction="in"/>
<pin name="!DREQ1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-RTC">
<pin name="XTAL2" direction="out"/>
<pin name="EXTAL2" direction="in"/>
<pin name="VDD-RTC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS-RTC" direction="pwr"/>
<pin name="TCLK"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-SER">
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="MD2/RXD2" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="MD8/!RTS2"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="MD1/TXD2"/>
<pin name="MD0/SCK2"/>
<pin name="MD7/CTS2"/>
<pin name="MD3/!CE2A"/>
<pin name="MD4/!CE2B"/>
<pin name="MD5" direction="in"/>
<pin name="MD6/!IOIS16" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-AU">
<pin name="AUDSYNC" direction="pas"/>
<pin name="AUDCK" direction="pas"/>
<pin name="AUDATA0" direction="pas"/>
<pin name="AUDATA1" direction="pas"/>
<pin name="AUDATA2" direction="pas"/>
<pin name="AUDATA3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-NC">
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-NCQ">
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="SH7751-PWRQ_Q">
<pin name="VDDQ" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@4" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@5" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@6" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@7" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@8" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@9" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@9" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@10" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@10" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@11" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@11" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@12" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@12" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@13" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@13" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@14" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@15" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@14" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@16" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@15" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@17" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@16" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@18" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@17" direction="pwr"/>
<pin name="VDDQ@19" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@18" direction="pwr"/>
<pin name="VSSQ@19" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HD647751" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;SH7751 Hitachi SuperH RISC engine&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
The SH7751 Series microprocessor, featuring a built-in PCI bus controller compatible with PCs and multimedia devices.&lt;br&gt;
Source: Hitachi, Ltd. SH7751_R_V3.0.pdf&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="SH7751-S"/>
<gate name="C" symbol="SH7751-A"/>
<gate name="D" symbol="SH7751-D"/>
<gate name="E" symbol="SH7751-AD"/>
<gate name="G" symbol="SH7751-SER"/>
<gate name="H" symbol="SH7751-RTC"/>
<gate name="I" symbol="SH7751-AU"/>
<gate name="P" symbol="SH7751-PWR"/>
<gate name="PQ" symbol="SH7751-PWRQ"/>
<gate name="PL" symbol="SH7751-PLL"/>
<gate name="NC" symbol="SH7751-NC"/>
<gate name="B" symbol="SH7751-CONTROL"/>
<gate name="F" symbol="SH7751-PCI"/>
</gates>
<devices>
<device name="BP167" package="BGA256">
<connects>
<connect gate="A" pin="!ASEBRK/BRKACK" pad="D5"/>
<connect gate="A" pin="!DEVSEL" pad="M17"/>
<connect gate="A" pin="!INTA" pad="V17"/>
<connect gate="A" pin="!IRDY" pad="M19"/>
<connect gate="A" pin="!IRL0" pad="E17"/>
<connect gate="A" pin="!IRL1" pad="C20"/>
<connect gate="A" pin="!IRL2" pad="C19"/>
<connect gate="A" pin="!IRL3" pad="B20"/>
<connect gate="A" pin="!MRESET" pad="B16"/>
<connect gate="A" pin="!PERR" pad="L17"/>
<connect gate="A" pin="!RESET" pad="A17"/>
<connect gate="A" pin="!SERR" pad="Y19"/>
<connect gate="A" pin="!TRDY" pad="M18"/>
<connect gate="A" pin="!TRST" pad="C16"/>
<connect gate="A" pin="EXTEL" pad="A1"/>
<connect gate="A" pin="IDSEL" pad="U17"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="D16"/>
<connect gate="A" pin="PAR" pad="K20"/>
<connect gate="A" pin="STATUS0" pad="C6"/>
<connect gate="A" pin="STATUS1" pad="B6"/>
<connect gate="A" pin="TCK" pad="C4"/>
<connect gate="A" pin="TDI" pad="D4"/>
<connect gate="A" pin="TDO" pad="B4"/>
<connect gate="A" pin="TMS" pad="B3"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="A2"/>
<connect gate="B" pin="!BACK/!BSREQ" pad="A16"/>
<connect gate="B" pin="!BREQ/!BSACK" pad="B15"/>
<connect gate="B" pin="!BS" pad="D1"/>
<connect gate="B" pin="!CAS0/DQM0" pad="L2"/>
<connect gate="B" pin="!CAS1/DQM1" pad="M4"/>
<connect gate="B" pin="!CAS2/DQM2" pad="Y4"/>
<connect gate="B" pin="!CAS3/DQM3" pad="U5"/>
<connect gate="B" pin="!CS0" pad="B1"/>
<connect gate="B" pin="!CS1" pad="C2"/>
<connect gate="B" pin="!CS2" pad="N4"/>
<connect gate="B" pin="!CS3" pad="R3"/>
<connect gate="B" pin="!CS4" pad="C1"/>
<connect gate="B" pin="!CS5" pad="D3"/>
<connect gate="B" pin="!CS6" pad="D2"/>
<connect gate="B" pin="!DREQ0" pad="A6"/>
<connect gate="B" pin="!DREQ1" pad="C5"/>
<connect gate="B" pin="!RAS" pad="N1"/>
<connect gate="B" pin="!RD/!CASS/!FRAME" pad="P1"/>
<connect gate="B" pin="!RDY" pad="A15"/>
<connect gate="B" pin="!SLEEP" pad="Y14"/>
<connect gate="B" pin="!WE0/!REG" pad="E4"/>
<connect gate="B" pin="!WE1" pad="E3"/>
<connect gate="B" pin="!WE2/!ICIORD" pad="W13"/>
<connect gate="B" pin="!WE3/!ICIOWR" pad="Y13"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE0" pad="H17"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE1" pad="K18"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE2" pad="N18"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE3" pad="U19"/>
<connect gate="B" pin="CA" pad="B17"/>
<connect gate="B" pin="CKE" pad="N2"/>
<connect gate="B" pin="CKIO" pad="M1"/>
<connect gate="B" pin="DACK0" pad="B8"/>
<connect gate="B" pin="DACK1" pad="A8"/>
<connect gate="B" pin="DRAK0" pad="B7"/>
<connect gate="B" pin="DRAK1" pad="A7"/>
<connect gate="B" pin="RD/!WR" pad="M3"/>
<connect gate="C" pin="A0" pad="R1"/>
<connect gate="C" pin="A1" pad="T4"/>
<connect gate="C" pin="A10" pad="V1"/>
<connect gate="C" pin="A11" pad="W1"/>
<connect gate="C" pin="A12" pad="Y1"/>
<connect gate="C" pin="A13" pad="Y2"/>
<connect gate="C" pin="A14" pad="W3"/>
<connect gate="C" pin="A15" pad="Y3"/>
<connect gate="C" pin="A16" pad="V4"/>
<connect gate="C" pin="A17" pad="W4"/>
<connect gate="C" pin="A18" pad="V11"/>
<connect gate="C" pin="A19" pad="Y11"/>
<connect gate="C" pin="A2" pad="T3"/>
<connect gate="C" pin="A20" pad="U12"/>
<connect gate="C" pin="A21" pad="V12"/>
<connect gate="C" pin="A22" pad="W12"/>
<connect gate="C" pin="A23" pad="Y12"/>
<connect gate="C" pin="A24" pad="U13"/>
<connect gate="C" pin="A25" pad="V13"/>
<connect gate="C" pin="A3" pad="T2"/>
<connect gate="C" pin="A4" pad="T1"/>
<connect gate="C" pin="A5" pad="U4"/>
<connect gate="C" pin="A6" pad="U3"/>
<connect gate="C" pin="A7" pad="U2"/>
<connect gate="C" pin="A8" pad="U1"/>
<connect gate="C" pin="A9" pad="V2"/>
<connect gate="D" pin="D0" pad="E2"/>
<connect gate="D" pin="D1" pad="E1"/>
<connect gate="D" pin="D10" pad="J3"/>
<connect gate="D" pin="D11" pad="J2"/>
<connect gate="D" pin="D12" pad="J1"/>
<connect gate="D" pin="D13" pad="K4"/>
<connect gate="D" pin="D14" pad="K2"/>
<connect gate="D" pin="D15" pad="K1"/>
<connect gate="D" pin="D16" pad="V5"/>
<connect gate="D" pin="D17" pad="W5"/>
<connect gate="D" pin="D18" pad="Y5"/>
<connect gate="D" pin="D19" pad="V6"/>
<connect gate="D" pin="D2" pad="F3"/>
<connect gate="D" pin="D20" pad="Y6"/>
<connect gate="D" pin="D21" pad="Y7"/>
<connect gate="D" pin="D22" pad="U8"/>
<connect gate="D" pin="D23" pad="V8"/>
<connect gate="D" pin="D24" pad="W8"/>
<connect gate="D" pin="D25" pad="Y8"/>
<connect gate="D" pin="D26" pad="U9"/>
<connect gate="D" pin="D27" pad="V9"/>
<connect gate="D" pin="D28" pad="W9"/>
<connect gate="D" pin="D29" pad="Y9"/>
<connect gate="D" pin="D3" pad="F1"/>
<connect gate="D" pin="D30" pad="W10"/>
<connect gate="D" pin="D31" pad="Y10"/>
<connect gate="D" pin="D4" pad="G1"/>
<connect gate="D" pin="D5" pad="H4"/>
<connect gate="D" pin="D6" pad="H3"/>
<connect gate="D" pin="D7" pad="H2"/>
<connect gate="D" pin="D8" pad="H1"/>
<connect gate="D" pin="D9" pad="J4"/>
<connect gate="E" pin="AD0" pad="D18"/>
<connect gate="E" pin="AD1" pad="D19"/>
<connect gate="E" pin="AD10" pad="H19"/>
<connect gate="E" pin="AD11" pad="H20"/>
<connect gate="E" pin="AD12" pad="J17"/>
<connect gate="E" pin="AD13" pad="J18"/>
<connect gate="E" pin="AD14" pad="J19"/>
<connect gate="E" pin="AD15" pad="J20"/>
<connect gate="E" pin="AD16" pad="N17"/>
<connect gate="E" pin="AD17" pad="N20"/>
<connect gate="E" pin="AD18" pad="P19"/>
<connect gate="E" pin="AD19" pad="P20"/>
<connect gate="E" pin="AD2" pad="D20"/>
<connect gate="E" pin="AD20" pad="R20"/>
<connect gate="E" pin="AD21" pad="T19"/>
<connect gate="E" pin="AD22" pad="R18"/>
<connect gate="E" pin="AD23" pad="T20"/>
<connect gate="E" pin="AD24" pad="T18"/>
<connect gate="E" pin="AD25" pad="T17"/>
<connect gate="E" pin="AD26" pad="U20"/>
<connect gate="E" pin="AD27" pad="U18"/>
<connect gate="E" pin="AD28" pad="V20"/>
<connect gate="E" pin="AD29" pad="V19"/>
<connect gate="E" pin="AD3" pad="E18"/>
<connect gate="E" pin="AD30" pad="W20"/>
<connect gate="E" pin="AD31" pad="Y20"/>
<connect gate="E" pin="AD4" pad="E19"/>
<connect gate="E" pin="AD5" pad="E20"/>
<connect gate="E" pin="AD6" pad="F20"/>
<connect gate="E" pin="AD7" pad="F18"/>
<connect gate="E" pin="AD8" pad="H18"/>
<connect gate="E" pin="AD9" pad="G20"/>
<connect gate="F" pin="!PCIFRAME" pad="M20"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT1/!REQOUT" pad="W18"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT2" pad="U16"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT3" pad="Y15"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT4" pad="V15"/>
<connect gate="F" pin="!PCILOCK" pad="L19"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ1/!GNTIN" pad="Y18"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ2/MD9" pad="Y16"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ3/MD10" pad="W16"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ4" pad="V16"/>
<connect gate="F" pin="!PCIRST" pad="W17"/>
<connect gate="F" pin="!PCISTOP" pad="L20"/>
<connect gate="F" pin="PCICLK" pad="Y17"/>
<connect gate="G" pin="MD0/SCK2" pad="C12"/>
<connect gate="G" pin="MD1/TXD2" pad="B11"/>
<connect gate="G" pin="MD2/RXD2" pad="D13"/>
<connect gate="G" pin="MD3/!CE2A" pad="A9"/>
<connect gate="G" pin="MD4/!CE2B" pad="D8"/>
<connect gate="G" pin="MD5" pad="C8"/>
<connect gate="G" pin="MD6/!IOIS16" pad="C15"/>
<connect gate="G" pin="MD7/CTS2" pad="A12"/>
<connect gate="G" pin="MD8/!RTS2" pad="A13"/>
<connect gate="G" pin="RXD" pad="C13"/>
<connect gate="G" pin="SCK" pad="D12"/>
<connect gate="G" pin="TXD" pad="A14"/>
<connect gate="H" pin="EXTAL2" pad="A19"/>
<connect gate="H" pin="TCLK" pad="B13"/>
<connect gate="H" pin="VDD-RTC" pad="A18"/>
<connect gate="H" pin="VSS-RTC" pad="B19"/>
<connect gate="H" pin="XTAL2" pad="A20"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA0" pad="C10"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA1" pad="A10"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA2" pad="B9"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA3" pad="D9"/>
<connect gate="I" pin="AUDCK" pad="A11"/>
<connect gate="I" pin="AUDSYNC" pad="B12"/>
<connect gate="NC" pin="NC@1" pad="M2"/>
<connect gate="NC" pin="NC@2" pad="N3"/>
<connect gate="NC" pin="NC@3" pad="B18"/>
<connect gate="NC" pin="NC@4" pad="C9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="G4"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="P4"/>
<connect gate="P" pin="VDD@2" pad="U7"/>
<connect gate="P" pin="VDD@3" pad="U10"/>
<connect gate="P" pin="VDD@4" pad="U14"/>
<connect gate="P" pin="VDD@5" pad="P17"/>
<connect gate="P" pin="VDD@6" pad="G17"/>
<connect gate="P" pin="VDD@7" pad="D14"/>
<connect gate="P" pin="VDD@8" pad="D11"/>
<connect gate="P" pin="VDD@9" pad="D7"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="F4"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="R4"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="U6"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="U11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="U15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@5" pad="R17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@6" pad="F17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@7" pad="D15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@8" pad="D10"/>
<connect gate="P" pin="VSS@9" pad="D6"/>
<connect gate="PL" pin="VDD-CPG" pad="A3"/>
<connect gate="PL" pin="VDD-PLL1" pad="A4"/>
<connect gate="PL" pin="VDD-PLL2" pad="A5"/>
<connect gate="PL" pin="VSS-CPG" pad="B2"/>
<connect gate="PL" pin="VSS-PLL1" pad="C3"/>
<connect gate="PL" pin="VSS-PLL2" pad="B5"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ" pad="G3"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@1" pad="G2"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@10" pad="P18"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@11" pad="N19"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@12" pad="L18"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@13" pad="G18"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@14" pad="G19"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@15" pad="D17"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@16" pad="B14"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@17" pad="C14"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@18" pad="C11"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@19" pad="C7"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@2" pad="K3"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@3" pad="P3"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@4" pad="P2"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@5" pad="V7"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@6" pad="W7"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@7" pad="V10"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@8" pad="V14"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@9" pad="W14"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ" pad="F2"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@1" pad="L4"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@10" pad="V18"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@11" pad="W19"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@12" pad="R19"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@13" pad="K17"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@14" pad="K19"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@15" pad="F19"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@16" pad="C18"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@17" pad="C17"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@18" pad="B10"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@2" pad="L3"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@3" pad="L1"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@4" pad="R2"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@5" pad="V3"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@6" pad="W2"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@7" pad="W6"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@8" pad="W11"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@9" pad="W15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="RBP240" package="BGA256">
<connects>
<connect gate="A" pin="!ASEBRK/BRKACK" pad="D5"/>
<connect gate="A" pin="!DEVSEL" pad="M17"/>
<connect gate="A" pin="!INTA" pad="V17"/>
<connect gate="A" pin="!IRDY" pad="M19"/>
<connect gate="A" pin="!IRL0" pad="E17"/>
<connect gate="A" pin="!IRL1" pad="C20"/>
<connect gate="A" pin="!IRL2" pad="C19"/>
<connect gate="A" pin="!IRL3" pad="B20"/>
<connect gate="A" pin="!MRESET" pad="B16"/>
<connect gate="A" pin="!PERR" pad="L17"/>
<connect gate="A" pin="!RESET" pad="A17"/>
<connect gate="A" pin="!SERR" pad="Y19"/>
<connect gate="A" pin="!TRDY" pad="M18"/>
<connect gate="A" pin="!TRST" pad="C16"/>
<connect gate="A" pin="EXTEL" pad="A1"/>
<connect gate="A" pin="IDSEL" pad="U17"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="D16"/>
<connect gate="A" pin="PAR" pad="K20"/>
<connect gate="A" pin="STATUS0" pad="C6"/>
<connect gate="A" pin="STATUS1" pad="B6"/>
<connect gate="A" pin="TCK" pad="C4"/>
<connect gate="A" pin="TDI" pad="D4"/>
<connect gate="A" pin="TDO" pad="B4"/>
<connect gate="A" pin="TMS" pad="B3"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="A2"/>
<connect gate="B" pin="!BACK/!BSREQ" pad="A16"/>
<connect gate="B" pin="!BREQ/!BSACK" pad="B15"/>
<connect gate="B" pin="!BS" pad="D1"/>
<connect gate="B" pin="!CAS0/DQM0" pad="L2"/>
<connect gate="B" pin="!CAS1/DQM1" pad="M4"/>
<connect gate="B" pin="!CAS2/DQM2" pad="Y4"/>
<connect gate="B" pin="!CAS3/DQM3" pad="U5"/>
<connect gate="B" pin="!CS0" pad="B1"/>
<connect gate="B" pin="!CS1" pad="C2"/>
<connect gate="B" pin="!CS2" pad="N4"/>
<connect gate="B" pin="!CS3" pad="R3"/>
<connect gate="B" pin="!CS4" pad="C1"/>
<connect gate="B" pin="!CS5" pad="D3"/>
<connect gate="B" pin="!CS6" pad="D2"/>
<connect gate="B" pin="!DREQ0" pad="A6"/>
<connect gate="B" pin="!DREQ1" pad="C5"/>
<connect gate="B" pin="!RAS" pad="N1"/>
<connect gate="B" pin="!RD/!CASS/!FRAME" pad="P1"/>
<connect gate="B" pin="!RDY" pad="A15"/>
<connect gate="B" pin="!SLEEP" pad="Y14"/>
<connect gate="B" pin="!WE0/!REG" pad="E4"/>
<connect gate="B" pin="!WE1" pad="E3"/>
<connect gate="B" pin="!WE2/!ICIORD" pad="W13"/>
<connect gate="B" pin="!WE3/!ICIOWR" pad="Y13"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE0" pad="H17"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE1" pad="K18"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE2" pad="N18"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE3" pad="U19"/>
<connect gate="B" pin="CA" pad="B17"/>
<connect gate="B" pin="CKE" pad="N2"/>
<connect gate="B" pin="CKIO" pad="M1"/>
<connect gate="B" pin="DACK0" pad="B8"/>
<connect gate="B" pin="DACK1" pad="A8"/>
<connect gate="B" pin="DRAK0" pad="B7"/>
<connect gate="B" pin="DRAK1" pad="A7"/>
<connect gate="B" pin="RD/!WR" pad="M3"/>
<connect gate="C" pin="A0" pad="R1"/>
<connect gate="C" pin="A1" pad="T4"/>
<connect gate="C" pin="A10" pad="V1"/>
<connect gate="C" pin="A11" pad="W1"/>
<connect gate="C" pin="A12" pad="Y1"/>
<connect gate="C" pin="A13" pad="Y2"/>
<connect gate="C" pin="A14" pad="W3"/>
<connect gate="C" pin="A15" pad="Y3"/>
<connect gate="C" pin="A16" pad="V4"/>
<connect gate="C" pin="A17" pad="W4"/>
<connect gate="C" pin="A18" pad="V11"/>
<connect gate="C" pin="A19" pad="Y11"/>
<connect gate="C" pin="A2" pad="T3"/>
<connect gate="C" pin="A20" pad="U12"/>
<connect gate="C" pin="A21" pad="V12"/>
<connect gate="C" pin="A22" pad="W12"/>
<connect gate="C" pin="A23" pad="Y12"/>
<connect gate="C" pin="A24" pad="U13"/>
<connect gate="C" pin="A25" pad="V13"/>
<connect gate="C" pin="A3" pad="T2"/>
<connect gate="C" pin="A4" pad="T1"/>
<connect gate="C" pin="A5" pad="U4"/>
<connect gate="C" pin="A6" pad="U3"/>
<connect gate="C" pin="A7" pad="U2"/>
<connect gate="C" pin="A8" pad="U1"/>
<connect gate="C" pin="A9" pad="V2"/>
<connect gate="D" pin="D0" pad="E2"/>
<connect gate="D" pin="D1" pad="E1"/>
<connect gate="D" pin="D10" pad="J3"/>
<connect gate="D" pin="D11" pad="J2"/>
<connect gate="D" pin="D12" pad="J1"/>
<connect gate="D" pin="D13" pad="K4"/>
<connect gate="D" pin="D14" pad="K2"/>
<connect gate="D" pin="D15" pad="K1"/>
<connect gate="D" pin="D16" pad="V5"/>
<connect gate="D" pin="D17" pad="W5"/>
<connect gate="D" pin="D18" pad="Y5"/>
<connect gate="D" pin="D19" pad="V6"/>
<connect gate="D" pin="D2" pad="F3"/>
<connect gate="D" pin="D20" pad="Y6"/>
<connect gate="D" pin="D21" pad="Y7"/>
<connect gate="D" pin="D22" pad="U8"/>
<connect gate="D" pin="D23" pad="V8"/>
<connect gate="D" pin="D24" pad="W8"/>
<connect gate="D" pin="D25" pad="Y8"/>
<connect gate="D" pin="D26" pad="U9"/>
<connect gate="D" pin="D27" pad="V9"/>
<connect gate="D" pin="D28" pad="W9"/>
<connect gate="D" pin="D29" pad="Y9"/>
<connect gate="D" pin="D3" pad="F1"/>
<connect gate="D" pin="D30" pad="W10"/>
<connect gate="D" pin="D31" pad="Y10"/>
<connect gate="D" pin="D4" pad="G1"/>
<connect gate="D" pin="D5" pad="H4"/>
<connect gate="D" pin="D6" pad="H3"/>
<connect gate="D" pin="D7" pad="H2"/>
<connect gate="D" pin="D8" pad="H1"/>
<connect gate="D" pin="D9" pad="J4"/>
<connect gate="E" pin="AD0" pad="D18"/>
<connect gate="E" pin="AD1" pad="D19"/>
<connect gate="E" pin="AD10" pad="H19"/>
<connect gate="E" pin="AD11" pad="H20"/>
<connect gate="E" pin="AD12" pad="J17"/>
<connect gate="E" pin="AD13" pad="J18"/>
<connect gate="E" pin="AD14" pad="J19"/>
<connect gate="E" pin="AD15" pad="J20"/>
<connect gate="E" pin="AD16" pad="N17"/>
<connect gate="E" pin="AD17" pad="N20"/>
<connect gate="E" pin="AD18" pad="P19"/>
<connect gate="E" pin="AD19" pad="P20"/>
<connect gate="E" pin="AD2" pad="D20"/>
<connect gate="E" pin="AD20" pad="R20"/>
<connect gate="E" pin="AD21" pad="T19"/>
<connect gate="E" pin="AD22" pad="R18"/>
<connect gate="E" pin="AD23" pad="T20"/>
<connect gate="E" pin="AD24" pad="T18"/>
<connect gate="E" pin="AD25" pad="T17"/>
<connect gate="E" pin="AD26" pad="U20"/>
<connect gate="E" pin="AD27" pad="U18"/>
<connect gate="E" pin="AD28" pad="V20"/>
<connect gate="E" pin="AD29" pad="V19"/>
<connect gate="E" pin="AD3" pad="E18"/>
<connect gate="E" pin="AD30" pad="W20"/>
<connect gate="E" pin="AD31" pad="Y20"/>
<connect gate="E" pin="AD4" pad="E19"/>
<connect gate="E" pin="AD5" pad="E20"/>
<connect gate="E" pin="AD6" pad="F20"/>
<connect gate="E" pin="AD7" pad="F18"/>
<connect gate="E" pin="AD8" pad="H18"/>
<connect gate="E" pin="AD9" pad="G20"/>
<connect gate="F" pin="!PCIFRAME" pad="M20"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT1/!REQOUT" pad="W18"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT2" pad="U16"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT3" pad="Y15"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT4" pad="V15"/>
<connect gate="F" pin="!PCILOCK" pad="L19"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ1/!GNTIN" pad="Y18"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ2/MD9" pad="Y16"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ3/MD10" pad="W16"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ4" pad="V16"/>
<connect gate="F" pin="!PCIRST" pad="W17"/>
<connect gate="F" pin="!PCISTOP" pad="L20"/>
<connect gate="F" pin="PCICLK" pad="Y17"/>
<connect gate="G" pin="MD0/SCK2" pad="C12"/>
<connect gate="G" pin="MD1/TXD2" pad="B11"/>
<connect gate="G" pin="MD2/RXD2" pad="D13"/>
<connect gate="G" pin="MD3/!CE2A" pad="A9"/>
<connect gate="G" pin="MD4/!CE2B" pad="D8"/>
<connect gate="G" pin="MD5" pad="C8"/>
<connect gate="G" pin="MD6/!IOIS16" pad="C15"/>
<connect gate="G" pin="MD7/CTS2" pad="A12"/>
<connect gate="G" pin="MD8/!RTS2" pad="A13"/>
<connect gate="G" pin="RXD" pad="C13"/>
<connect gate="G" pin="SCK" pad="D12"/>
<connect gate="G" pin="TXD" pad="A14"/>
<connect gate="H" pin="EXTAL2" pad="A19"/>
<connect gate="H" pin="TCLK" pad="B13"/>
<connect gate="H" pin="VDD-RTC" pad="A18"/>
<connect gate="H" pin="VSS-RTC" pad="B19"/>
<connect gate="H" pin="XTAL2" pad="A20"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA0" pad="C10"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA1" pad="A10"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA2" pad="B9"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA3" pad="D9"/>
<connect gate="I" pin="AUDCK" pad="A11"/>
<connect gate="I" pin="AUDSYNC" pad="B12"/>
<connect gate="NC" pin="NC@1" pad="M2"/>
<connect gate="NC" pin="NC@2" pad="N3"/>
<connect gate="NC" pin="NC@3" pad="B18"/>
<connect gate="NC" pin="NC@4" pad="C9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="G4"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="P4"/>
<connect gate="P" pin="VDD@2" pad="U7"/>
<connect gate="P" pin="VDD@3" pad="U10"/>
<connect gate="P" pin="VDD@4" pad="U14"/>
<connect gate="P" pin="VDD@5" pad="P17"/>
<connect gate="P" pin="VDD@6" pad="G17"/>
<connect gate="P" pin="VDD@7" pad="D14"/>
<connect gate="P" pin="VDD@8" pad="D11"/>
<connect gate="P" pin="VDD@9" pad="D7"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="F4"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="R4"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="U6"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="U11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="U15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@5" pad="R17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@6" pad="F17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@7" pad="D15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@8" pad="D10"/>
<connect gate="P" pin="VSS@9" pad="D6"/>
<connect gate="PL" pin="VDD-CPG" pad="A3"/>
<connect gate="PL" pin="VDD-PLL1" pad="A4"/>
<connect gate="PL" pin="VDD-PLL2" pad="A5"/>
<connect gate="PL" pin="VSS-CPG" pad="B2"/>
<connect gate="PL" pin="VSS-PLL1" pad="C3"/>
<connect gate="PL" pin="VSS-PLL2" pad="B5"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ" pad="G3"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@1" pad="G2"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@10" pad="P18"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@11" pad="N19"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@12" pad="L18"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@13" pad="G18"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@14" pad="G19"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@15" pad="D17"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@16" pad="B14"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@17" pad="C14"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@18" pad="C11"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@19" pad="C7"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@2" pad="K3"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@3" pad="P3"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@4" pad="P2"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@5" pad="V7"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@6" pad="W7"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@7" pad="V10"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@8" pad="V14"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@9" pad="W14"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ" pad="F2"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@1" pad="L4"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@10" pad="V18"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@11" pad="W19"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@12" pad="R19"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@13" pad="K17"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@14" pad="K19"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@15" pad="F19"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@16" pad="C18"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@17" pad="C17"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@18" pad="B10"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@2" pad="L3"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@3" pad="L1"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@4" pad="R2"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@5" pad="V3"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@6" pad="W2"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@7" pad="W6"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@8" pad="W11"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@9" pad="W15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="RBP200" package="BGA256">
<connects>
<connect gate="A" pin="!ASEBRK/BRKACK" pad="D5"/>
<connect gate="A" pin="!DEVSEL" pad="M17"/>
<connect gate="A" pin="!INTA" pad="V17"/>
<connect gate="A" pin="!IRDY" pad="M19"/>
<connect gate="A" pin="!IRL0" pad="E17"/>
<connect gate="A" pin="!IRL1" pad="C20"/>
<connect gate="A" pin="!IRL2" pad="C19"/>
<connect gate="A" pin="!IRL3" pad="B20"/>
<connect gate="A" pin="!MRESET" pad="B16"/>
<connect gate="A" pin="!PERR" pad="L17"/>
<connect gate="A" pin="!RESET" pad="A17"/>
<connect gate="A" pin="!SERR" pad="Y19"/>
<connect gate="A" pin="!TRDY" pad="M18"/>
<connect gate="A" pin="!TRST" pad="C16"/>
<connect gate="A" pin="EXTEL" pad="A1"/>
<connect gate="A" pin="IDSEL" pad="U17"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="D16"/>
<connect gate="A" pin="PAR" pad="K20"/>
<connect gate="A" pin="STATUS0" pad="C6"/>
<connect gate="A" pin="STATUS1" pad="B6"/>
<connect gate="A" pin="TCK" pad="C4"/>
<connect gate="A" pin="TDI" pad="D4"/>
<connect gate="A" pin="TDO" pad="B4"/>
<connect gate="A" pin="TMS" pad="B3"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="A2"/>
<connect gate="B" pin="!BACK/!BSREQ" pad="A16"/>
<connect gate="B" pin="!BREQ/!BSACK" pad="B15"/>
<connect gate="B" pin="!BS" pad="D1"/>
<connect gate="B" pin="!CAS0/DQM0" pad="L2"/>
<connect gate="B" pin="!CAS1/DQM1" pad="M4"/>
<connect gate="B" pin="!CAS2/DQM2" pad="Y4"/>
<connect gate="B" pin="!CAS3/DQM3" pad="U5"/>
<connect gate="B" pin="!CS0" pad="B1"/>
<connect gate="B" pin="!CS1" pad="C2"/>
<connect gate="B" pin="!CS2" pad="N4"/>
<connect gate="B" pin="!CS3" pad="R3"/>
<connect gate="B" pin="!CS4" pad="C1"/>
<connect gate="B" pin="!CS5" pad="D3"/>
<connect gate="B" pin="!CS6" pad="D2"/>
<connect gate="B" pin="!DREQ0" pad="A6"/>
<connect gate="B" pin="!DREQ1" pad="C5"/>
<connect gate="B" pin="!RAS" pad="N1"/>
<connect gate="B" pin="!RD/!CASS/!FRAME" pad="P1"/>
<connect gate="B" pin="!RDY" pad="A15"/>
<connect gate="B" pin="!SLEEP" pad="Y14"/>
<connect gate="B" pin="!WE0/!REG" pad="E4"/>
<connect gate="B" pin="!WE1" pad="E3"/>
<connect gate="B" pin="!WE2/!ICIORD" pad="W13"/>
<connect gate="B" pin="!WE3/!ICIOWR" pad="Y13"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE0" pad="H17"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE1" pad="K18"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE2" pad="N18"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE3" pad="U19"/>
<connect gate="B" pin="CA" pad="B17"/>
<connect gate="B" pin="CKE" pad="N2"/>
<connect gate="B" pin="CKIO" pad="M1"/>
<connect gate="B" pin="DACK0" pad="B8"/>
<connect gate="B" pin="DACK1" pad="A8"/>
<connect gate="B" pin="DRAK0" pad="B7"/>
<connect gate="B" pin="DRAK1" pad="A7"/>
<connect gate="B" pin="RD/!WR" pad="M3"/>
<connect gate="C" pin="A0" pad="R1"/>
<connect gate="C" pin="A1" pad="T4"/>
<connect gate="C" pin="A10" pad="V1"/>
<connect gate="C" pin="A11" pad="W1"/>
<connect gate="C" pin="A12" pad="Y1"/>
<connect gate="C" pin="A13" pad="Y2"/>
<connect gate="C" pin="A14" pad="W3"/>
<connect gate="C" pin="A15" pad="Y3"/>
<connect gate="C" pin="A16" pad="V4"/>
<connect gate="C" pin="A17" pad="W4"/>
<connect gate="C" pin="A18" pad="V11"/>
<connect gate="C" pin="A19" pad="Y11"/>
<connect gate="C" pin="A2" pad="T3"/>
<connect gate="C" pin="A20" pad="U12"/>
<connect gate="C" pin="A21" pad="V12"/>
<connect gate="C" pin="A22" pad="W12"/>
<connect gate="C" pin="A23" pad="Y12"/>
<connect gate="C" pin="A24" pad="U13"/>
<connect gate="C" pin="A25" pad="V13"/>
<connect gate="C" pin="A3" pad="T2"/>
<connect gate="C" pin="A4" pad="T1"/>
<connect gate="C" pin="A5" pad="U4"/>
<connect gate="C" pin="A6" pad="U3"/>
<connect gate="C" pin="A7" pad="U2"/>
<connect gate="C" pin="A8" pad="U1"/>
<connect gate="C" pin="A9" pad="V2"/>
<connect gate="D" pin="D0" pad="E2"/>
<connect gate="D" pin="D1" pad="E1"/>
<connect gate="D" pin="D10" pad="J3"/>
<connect gate="D" pin="D11" pad="J2"/>
<connect gate="D" pin="D12" pad="J1"/>
<connect gate="D" pin="D13" pad="K4"/>
<connect gate="D" pin="D14" pad="K2"/>
<connect gate="D" pin="D15" pad="K1"/>
<connect gate="D" pin="D16" pad="V5"/>
<connect gate="D" pin="D17" pad="W5"/>
<connect gate="D" pin="D18" pad="Y5"/>
<connect gate="D" pin="D19" pad="V6"/>
<connect gate="D" pin="D2" pad="F3"/>
<connect gate="D" pin="D20" pad="Y6"/>
<connect gate="D" pin="D21" pad="Y7"/>
<connect gate="D" pin="D22" pad="U8"/>
<connect gate="D" pin="D23" pad="V8"/>
<connect gate="D" pin="D24" pad="W8"/>
<connect gate="D" pin="D25" pad="Y8"/>
<connect gate="D" pin="D26" pad="U9"/>
<connect gate="D" pin="D27" pad="V9"/>
<connect gate="D" pin="D28" pad="W9"/>
<connect gate="D" pin="D29" pad="Y9"/>
<connect gate="D" pin="D3" pad="F1"/>
<connect gate="D" pin="D30" pad="W10"/>
<connect gate="D" pin="D31" pad="Y10"/>
<connect gate="D" pin="D4" pad="G1"/>
<connect gate="D" pin="D5" pad="H4"/>
<connect gate="D" pin="D6" pad="H3"/>
<connect gate="D" pin="D7" pad="H2"/>
<connect gate="D" pin="D8" pad="H1"/>
<connect gate="D" pin="D9" pad="J4"/>
<connect gate="E" pin="AD0" pad="D18"/>
<connect gate="E" pin="AD1" pad="D19"/>
<connect gate="E" pin="AD10" pad="H19"/>
<connect gate="E" pin="AD11" pad="H20"/>
<connect gate="E" pin="AD12" pad="J17"/>
<connect gate="E" pin="AD13" pad="J18"/>
<connect gate="E" pin="AD14" pad="J19"/>
<connect gate="E" pin="AD15" pad="J20"/>
<connect gate="E" pin="AD16" pad="N17"/>
<connect gate="E" pin="AD17" pad="N20"/>
<connect gate="E" pin="AD18" pad="P19"/>
<connect gate="E" pin="AD19" pad="P20"/>
<connect gate="E" pin="AD2" pad="D20"/>
<connect gate="E" pin="AD20" pad="R20"/>
<connect gate="E" pin="AD21" pad="T19"/>
<connect gate="E" pin="AD22" pad="R18"/>
<connect gate="E" pin="AD23" pad="T20"/>
<connect gate="E" pin="AD24" pad="T18"/>
<connect gate="E" pin="AD25" pad="T17"/>
<connect gate="E" pin="AD26" pad="U20"/>
<connect gate="E" pin="AD27" pad="U18"/>
<connect gate="E" pin="AD28" pad="V20"/>
<connect gate="E" pin="AD29" pad="V19"/>
<connect gate="E" pin="AD3" pad="E18"/>
<connect gate="E" pin="AD30" pad="W20"/>
<connect gate="E" pin="AD31" pad="Y20"/>
<connect gate="E" pin="AD4" pad="E19"/>
<connect gate="E" pin="AD5" pad="E20"/>
<connect gate="E" pin="AD6" pad="F20"/>
<connect gate="E" pin="AD7" pad="F18"/>
<connect gate="E" pin="AD8" pad="H18"/>
<connect gate="E" pin="AD9" pad="G20"/>
<connect gate="F" pin="!PCIFRAME" pad="M20"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT1/!REQOUT" pad="W18"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT2" pad="U16"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT3" pad="Y15"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT4" pad="V15"/>
<connect gate="F" pin="!PCILOCK" pad="L19"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ1/!GNTIN" pad="Y18"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ2/MD9" pad="Y16"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ3/MD10" pad="W16"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ4" pad="V16"/>
<connect gate="F" pin="!PCIRST" pad="W17"/>
<connect gate="F" pin="!PCISTOP" pad="L20"/>
<connect gate="F" pin="PCICLK" pad="Y17"/>
<connect gate="G" pin="MD0/SCK2" pad="C12"/>
<connect gate="G" pin="MD1/TXD2" pad="B11"/>
<connect gate="G" pin="MD2/RXD2" pad="D13"/>
<connect gate="G" pin="MD3/!CE2A" pad="A9"/>
<connect gate="G" pin="MD4/!CE2B" pad="D8"/>
<connect gate="G" pin="MD5" pad="C8"/>
<connect gate="G" pin="MD6/!IOIS16" pad="C15"/>
<connect gate="G" pin="MD7/CTS2" pad="A12"/>
<connect gate="G" pin="MD8/!RTS2" pad="A13"/>
<connect gate="G" pin="RXD" pad="C13"/>
<connect gate="G" pin="SCK" pad="D12"/>
<connect gate="G" pin="TXD" pad="A14"/>
<connect gate="H" pin="EXTAL2" pad="A19"/>
<connect gate="H" pin="TCLK" pad="B13"/>
<connect gate="H" pin="VDD-RTC" pad="A18"/>
<connect gate="H" pin="VSS-RTC" pad="B19"/>
<connect gate="H" pin="XTAL2" pad="A20"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA0" pad="C10"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA1" pad="A10"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA2" pad="B9"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA3" pad="D9"/>
<connect gate="I" pin="AUDCK" pad="A11"/>
<connect gate="I" pin="AUDSYNC" pad="B12"/>
<connect gate="NC" pin="NC@1" pad="M2"/>
<connect gate="NC" pin="NC@2" pad="N3"/>
<connect gate="NC" pin="NC@3" pad="B18"/>
<connect gate="NC" pin="NC@4" pad="C9"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="G4"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="P4"/>
<connect gate="P" pin="VDD@2" pad="U7"/>
<connect gate="P" pin="VDD@3" pad="U10"/>
<connect gate="P" pin="VDD@4" pad="U14"/>
<connect gate="P" pin="VDD@5" pad="P17"/>
<connect gate="P" pin="VDD@6" pad="G17"/>
<connect gate="P" pin="VDD@7" pad="D14"/>
<connect gate="P" pin="VDD@8" pad="D11"/>
<connect gate="P" pin="VDD@9" pad="D7"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="F4"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="R4"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="U6"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="U11"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="U15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@5" pad="R17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@6" pad="F17"/>
<connect gate="P" pin="VSS@7" pad="D15"/>
<connect gate="P" pin="VSS@8" pad="D10"/>
<connect gate="P" pin="VSS@9" pad="D6"/>
<connect gate="PL" pin="VDD-CPG" pad="A3"/>
<connect gate="PL" pin="VDD-PLL1" pad="A4"/>
<connect gate="PL" pin="VDD-PLL2" pad="A5"/>
<connect gate="PL" pin="VSS-CPG" pad="B2"/>
<connect gate="PL" pin="VSS-PLL1" pad="C3"/>
<connect gate="PL" pin="VSS-PLL2" pad="B5"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ" pad="G3"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@1" pad="G2"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@10" pad="P18"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@11" pad="N19"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@12" pad="L18"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@13" pad="G18"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@14" pad="G19"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@15" pad="D17"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@16" pad="B14"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@17" pad="C14"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@18" pad="C11"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@19" pad="C7"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@2" pad="K3"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@3" pad="P3"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@4" pad="P2"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@5" pad="V7"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@6" pad="W7"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@7" pad="V10"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@8" pad="V14"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@9" pad="W14"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ" pad="F2"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@1" pad="L4"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@10" pad="V18"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@11" pad="W19"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@12" pad="R19"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@13" pad="K17"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@14" pad="K19"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@15" pad="F19"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@16" pad="C18"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@17" pad="C17"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@18" pad="B10"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@2" pad="L3"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@3" pad="L1"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@4" pad="R2"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@5" pad="V3"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@6" pad="W2"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@7" pad="W6"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@8" pad="W11"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@9" pad="W15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HD647751*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;SH7751 Hitachi SuperH RISC engine&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
The SH7751 Series microprocessor, featuring a built-in PCI bus controller compatible with PCs and multimedia devices.&lt;br&gt;
Source: Hitachi, Ltd. SH7751_R_V3.0.pdf&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="SH7751-S"/>
<gate name="C" symbol="SH7751-A"/>
<gate name="D" symbol="SH7751-D"/>
<gate name="E" symbol="SH7751-AD"/>
<gate name="G" symbol="SH7751-SER"/>
<gate name="H" symbol="SH7751-RTC"/>
<gate name="I" symbol="SH7751-AU"/>
<gate name="P" symbol="SH7751-PWR"/>
<gate name="PQ" symbol="SH7751-PWRQ_Q"/>
<gate name="PL" symbol="SH7751-PLL"/>
<gate name="NC" symbol="SH7751-NCQ"/>
<gate name="B" symbol="SH7751-CONTROL"/>
<gate name="F" symbol="SH7751-PCI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP256-28X28">
<connects>
<connect gate="A" pin="!ASEBRK/BRKACK" pad="245"/>
<connect gate="A" pin="!DEVSEL" pad="156"/>
<connect gate="A" pin="!INTA" pad="123"/>
<connect gate="A" pin="!IRDY" pad="154"/>
<connect gate="A" pin="!IRL0" pad="187"/>
<connect gate="A" pin="!IRL1" pad="188"/>
<connect gate="A" pin="!IRL2" pad="189"/>
<connect gate="A" pin="!IRL3" pad="190"/>
<connect gate="A" pin="!MRESET" pad="200"/>
<connect gate="A" pin="!PERR" pad="161"/>
<connect gate="A" pin="!RESET" pad="198"/>
<connect gate="A" pin="!SERR" pad="128"/>
<connect gate="A" pin="!TRDY" pad="155"/>
<connect gate="A" pin="!TRST" pad="199"/>
<connect gate="A" pin="EXTEL" pad="256"/>
<connect gate="A" pin="IDSEL" pad="122"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="201"/>
<connect gate="A" pin="PAR" pad="162"/>
<connect gate="A" pin="STATUS0" pad="241"/>
<connect gate="A" pin="STATUS1" pad="242"/>
<connect gate="A" pin="TCK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="TDI" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="TDO" pad="246"/>
<connect gate="A" pin="TMS" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="255"/>
<connect gate="B" pin="!BACK/!BSREQ" pad="202"/>
<connect gate="B" pin="!BREQ/!BSACK" pad="203"/>
<connect gate="B" pin="!BS" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="!CAS0/DQM0" pad="36"/>
<connect gate="B" pin="!CAS1/DQM1" pad="37"/>
<connect gate="B" pin="!CAS2/DQM2" pad="73"/>
<connect gate="B" pin="!CAS3/DQM3" pad="74"/>
<connect gate="B" pin="!CS0" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="!CS1" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="!CS2" pad="49"/>
<connect gate="B" pin="!CS3" pad="50"/>
<connect gate="B" pin="!CS4" pad="8"/>
<connect gate="B" pin="!CS5" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="!CS6" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="!DREQ0" pad="243"/>
<connect gate="B" pin="!DREQ1" pad="244"/>
<connect gate="B" pin="!RAS" pad="46"/>
<connect gate="B" pin="!RD/!CASS/!FRAME" pad="44"/>
<connect gate="B" pin="!RDY" pad="205"/>
<connect gate="B" pin="!SLEEP" pad="113"/>
<connect gate="B" pin="!WE0/!REG" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="!WE1" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="!WE2/!ICIORD" pad="109"/>
<connect gate="B" pin="!WE3/!ICIOWR" pad="110"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE0" pad="174"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE1" pad="163"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE2" pad="152"/>
<connect gate="B" pin="C/!BE3" pad="139"/>
<connect gate="B" pin="CA" pad="197"/>
<connect gate="B" pin="CKE" pad="45"/>
<connect gate="B" pin="CKIO" pad="39"/>
<connect gate="B" pin="DACK0" pad="235"/>
<connect gate="B" pin="DACK1" pad="236"/>
<connect gate="B" pin="DRAK0" pad="237"/>
<connect gate="B" pin="DRAK1" pad="238"/>
<connect gate="B" pin="RD/!WR" pad="38"/>
<connect gate="C" pin="A0" pad="51"/>
<connect gate="C" pin="A1" pad="52"/>
<connect gate="C" pin="A10" pad="63"/>
<connect gate="C" pin="A11" pad="64"/>
<connect gate="C" pin="A12" pad="65"/>
<connect gate="C" pin="A13" pad="66"/>
<connect gate="C" pin="A14" pad="69"/>
<connect gate="C" pin="A15" pad="70"/>
<connect gate="C" pin="A16" pad="71"/>
<connect gate="C" pin="A17" pad="72"/>
<connect gate="C" pin="A18" pad="99"/>
<connect gate="C" pin="A19" pad="100"/>
<connect gate="C" pin="A2" pad="53"/>
<connect gate="C" pin="A20" pad="101"/>
<connect gate="C" pin="A21" pad="102"/>
<connect gate="C" pin="A22" pad="103"/>
<connect gate="C" pin="A23" pad="104"/>
<connect gate="C" pin="A24" pad="107"/>
<connect gate="C" pin="A25" pad="108"/>
<connect gate="C" pin="A3" pad="54"/>
<connect gate="C" pin="A4" pad="57"/>
<connect gate="C" pin="A5" pad="58"/>
<connect gate="C" pin="A6" pad="59"/>
<connect gate="C" pin="A7" pad="60"/>
<connect gate="C" pin="A8" pad="61"/>
<connect gate="C" pin="A9" pad="62"/>
<connect gate="D" pin="D0" pad="14"/>
<connect gate="D" pin="D1" pad="19"/>
<connect gate="D" pin="D10" pad="28"/>
<connect gate="D" pin="D11" pad="31"/>
<connect gate="D" pin="D12" pad="32"/>
<connect gate="D" pin="D13" pad="33"/>
<connect gate="D" pin="D14" pad="34"/>
<connect gate="D" pin="D15" pad="35"/>
<connect gate="D" pin="D16" pad="75"/>
<connect gate="D" pin="D17" pad="76"/>
<connect gate="D" pin="D18" pad="77"/>
<connect gate="D" pin="D19" pad="78"/>
<connect gate="D" pin="D2" pad="20"/>
<connect gate="D" pin="D20" pad="83"/>
<connect gate="D" pin="D21" pad="84"/>
<connect gate="D" pin="D22" pad="85"/>
<connect gate="D" pin="D23" pad="86"/>
<connect gate="D" pin="D24" pad="87"/>
<connect gate="D" pin="D25" pad="88"/>
<connect gate="D" pin="D26" pad="89"/>
<connect gate="D" pin="D27" pad="90"/>
<connect gate="D" pin="D28" pad="91"/>
<connect gate="D" pin="D29" pad="92"/>
<connect gate="D" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="D" pin="D30" pad="95"/>
<connect gate="D" pin="D31" pad="96"/>
<connect gate="D" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="D" pin="D5" pad="23"/>
<connect gate="D" pin="D6" pad="24"/>
<connect gate="D" pin="D7" pad="25"/>
<connect gate="D" pin="D8" pad="26"/>
<connect gate="D" pin="D9" pad="27"/>
<connect gate="E" pin="AD0" pad="186"/>
<connect gate="E" pin="AD1" pad="185"/>
<connect gate="E" pin="AD10" pad="171"/>
<connect gate="E" pin="AD11" pad="168"/>
<connect gate="E" pin="AD12" pad="167"/>
<connect gate="E" pin="AD13" pad="166"/>
<connect gate="E" pin="AD14" pad="165"/>
<connect gate="E" pin="AD15" pad="164"/>
<connect gate="E" pin="AD16" pad="151"/>
<connect gate="E" pin="AD17" pad="150"/>
<connect gate="E" pin="AD18" pad="149"/>
<connect gate="E" pin="AD19" pad="148"/>
<connect gate="E" pin="AD2" pad="182"/>
<connect gate="E" pin="AD20" pad="147"/>
<connect gate="E" pin="AD21" pad="142"/>
<connect gate="E" pin="AD22" pad="141"/>
<connect gate="E" pin="AD23" pad="140"/>
<connect gate="E" pin="AD24" pad="138"/>
<connect gate="E" pin="AD25" pad="137"/>
<connect gate="E" pin="AD26" pad="136"/>
<connect gate="E" pin="AD27" pad="135"/>
<connect gate="E" pin="AD28" pad="134"/>
<connect gate="E" pin="AD29" pad="133"/>
<connect gate="E" pin="AD3" pad="181"/>
<connect gate="E" pin="AD30" pad="130"/>
<connect gate="E" pin="AD31" pad="129"/>
<connect gate="E" pin="AD4" pad="180"/>
<connect gate="E" pin="AD5" pad="179"/>
<connect gate="E" pin="AD6" pad="178"/>
<connect gate="E" pin="AD7" pad="177"/>
<connect gate="E" pin="AD8" pad="173"/>
<connect gate="E" pin="AD9" pad="172"/>
<connect gate="F" pin="!PCIFRAME" pad="153"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT1/!REQOUT" pad="126"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT2" pad="116"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT3" pad="115"/>
<connect gate="F" pin="!PCIGNT4" pad="114"/>
<connect gate="F" pin="!PCILOCK" pad="160"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ1/!GNTIN" pad="127"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ2/MD9" pad="121"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ3/MD10" pad="118"/>
<connect gate="F" pin="!PCIREQ4" pad="117"/>
<connect gate="F" pin="!PCIRST" pad="124"/>
<connect gate="F" pin="!PCISTOP" pad="159"/>
<connect gate="F" pin="PCICLK" pad="125"/>
<connect gate="G" pin="MD0/SCK2" pad="217"/>
<connect gate="G" pin="MD1/TXD2" pad="216"/>
<connect gate="G" pin="MD2/RXD2" pad="211"/>
<connect gate="G" pin="MD3/!CE2A" pad="230"/>
<connect gate="G" pin="MD4/!CE2B" pad="231"/>
<connect gate="G" pin="MD5" pad="232"/>
<connect gate="G" pin="MD6/!IOIS16" pad="204"/>
<connect gate="G" pin="MD7/CTS2" pad="218"/>
<connect gate="G" pin="MD8/!RTS2" pad="214"/>
<connect gate="G" pin="RXD" pad="212"/>
<connect gate="G" pin="SCK" pad="215"/>
<connect gate="G" pin="TXD" pad="206"/>
<connect gate="H" pin="EXTAL2" pad="194"/>
<connect gate="H" pin="TCLK" pad="213"/>
<connect gate="H" pin="VDD-RTC" pad="195"/>
<connect gate="H" pin="VSS-RTC" pad="196"/>
<connect gate="H" pin="XTAL2" pad="193"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA0" pad="223"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA1" pad="224"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA2" pad="227"/>
<connect gate="I" pin="AUDATA3" pad="228"/>
<connect gate="I" pin="AUDCK" pad="220"/>
<connect gate="I" pin="AUDSYNC" pad="219"/>
<connect gate="NC" pin="NC@1" pad="40"/>
<connect gate="NC" pin="NC@2" pad="43"/>
<connect gate="NC" pin="NC@3" pad="229"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="VDD@1" pad="47"/>
<connect gate="P" pin="VDD@2" pad="81"/>
<connect gate="P" pin="VDD@3" pad="97"/>
<connect gate="P" pin="VDD@4" pad="111"/>
<connect gate="P" pin="VDD@5" pad="175"/>
<connect gate="P" pin="VDD@6" pad="145"/>
<connect gate="P" pin="VDD@7" pad="209"/>
<connect gate="P" pin="VDD@8" pad="225"/>
<connect gate="P" pin="VDD@9" pad="239"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="48"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="82"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="98"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="112"/>
<connect gate="P" pin="VSS@5" pad="146"/>
<connect gate="P" pin="VSS@6" pad="176"/>
<connect gate="P" pin="VSS@7" pad="210"/>
<connect gate="P" pin="VSS@8" pad="226"/>
<connect gate="P" pin="VSS@9" pad="240"/>
<connect gate="PL" pin="VDD-CPG" pad="253"/>
<connect gate="PL" pin="VDD-PLL1" pad="251"/>
<connect gate="PL" pin="VDD-PLL2" pad="249"/>
<connect gate="PL" pin="VSS-CPG" pad="254"/>
<connect gate="PL" pin="VSS-PLL1" pad="252"/>
<connect gate="PL" pin="VSS-PLL2" pad="250"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ" pad="3"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@1" pad="15"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@10" pad="131"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@11" pad="143"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@12" pad="157"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@13" pad="169"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@14" pad="183"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@15" pad="207"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@16" pad="221"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@17" pad="233"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@18" pad="247"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@19" pad="192"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@2" pad="29"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@3" pad="41"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@4" pad="55"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@5" pad="67"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@6" pad="79"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@7" pad="93"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@8" pad="105"/>
<connect gate="PQ" pin="VDDQ@9" pad="119"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ" pad="4"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@1" pad="16"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@10" pad="132"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@11" pad="144"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@12" pad="158"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@13" pad="170"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@14" pad="184"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@15" pad="191"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@16" pad="208"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@17" pad="222"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@18" pad="234"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@19" pad="248"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@2" pad="30"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@3" pad="42"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@4" pad="56"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@5" pad="68"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@6" pad="80"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@7" pad="94"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@8" pad="106"/>
<connect gate="PQ" pin="VSSQ@9" pad="120"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="F167">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="RF200">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="RF240">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
