<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>Infineon TriCore Microcontroller</description>
<packages>
<package name="PG-LQFP-176-2">
<description>&lt;b&gt;PG-LQFP-176-2&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 20&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: TC1165_TC1166_ds_v02.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TC1165">
<pin name="P5_0"/>
<pin name="P5_1"/>
<pin name="P5_2"/>
<pin name="P5_3"/>
<pin name="P5_4"/>
<pin name="P5_5"/>
<pin name="P5_6"/>
<pin name="P5_7"/>
<pin name="TRCLK" direction="out"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDP@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="P5_8"/>
<pin name="P5_9"/>
<pin name="P5_10"/>
<pin name="P5_11"/>
<pin name="P5_12"/>
<pin name="P5_13"/>
<pin name="P5_14"/>
<pin name="P5_15"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="VSSAF" direction="pwr"/>
<pin name="VDDAF" direction="pwr"/>
<pin name="VDDMF" direction="pwr"/>
<pin name="VSSMF" direction="pwr"/>
<pin name="VFAREF" direction="pwr"/>
<pin name="VFAGND" direction="pwr"/>
<pin name="AN35" direction="in"/>
<pin name="AN34" direction="in"/>
<pin name="AN33" direction="in"/>
<pin name="AN32" direction="in"/>
<pin name="AN31" direction="in"/>
<pin name="AN30" direction="in"/>
<pin name="AN29" direction="in"/>
<pin name="AN28" direction="in"/>
<pin name="AN7" direction="in"/>
<pin name="AN27" direction="in"/>
<pin name="AN26" direction="in"/>
<pin name="AN25" direction="in"/>
<pin name="AN24" direction="in"/>
<pin name="AN23" direction="in"/>
<pin name="AN22" direction="in"/>
<pin name="AN21" direction="in"/>
<pin name="AN20" direction="in"/>
<pin name="AN19" direction="in"/>
<pin name="AN18" direction="in"/>
<pin name="AN17" direction="in"/>
<pin name="AN16" direction="in"/>
<pin name="AN15" direction="in"/>
<pin name="AN14" direction="in"/>
<pin name="VAGND0" direction="pwr"/>
<pin name="VAREF0" direction="pwr"/>
<pin name="VSSM" direction="pwr"/>
<pin name="VDDM" direction="pwr"/>
<pin name="AN13" direction="in"/>
<pin name="AN12" direction="in"/>
<pin name="AN11" direction="in"/>
<pin name="AN10" direction="in"/>
<pin name="AN9" direction="in"/>
<pin name="AN8" direction="in"/>
<pin name="AN6" direction="in"/>
<pin name="AN5" direction="in"/>
<pin name="AN4" direction="in"/>
<pin name="AN3" direction="in"/>
<pin name="AN2" direction="in"/>
<pin name="AN1" direction="in"/>
<pin name="AN0" direction="in"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDP@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="P1_14"/>
<pin name="P1_13"/>
<pin name="P1_12"/>
<pin name="P2_0"/>
<pin name="P2_1"/>
<pin name="P2_2"/>
<pin name="P2_3"/>
<pin name="P2_4"/>
<pin name="P2_5"/>
<pin name="P2_6"/>
<pin name="P2_7"/>
<pin name="VSS@9" direction="pwr"/>
<pin name="VDDP@3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="P4_0"/>
<pin name="P4_1"/>
<pin name="P4_2"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="P4_3"/>
<pin name="P1_0"/>
<pin name="P1_1"/>
<pin name="P1_2"/>
<pin name="P1_8"/>
<pin name="P1_9"/>
<pin name="P1_10"/>
<pin name="P1_11"/>
<pin name="P1_3"/>
<pin name="VDD@4" direction="pwr"/>
<pin name="VDDP@4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="out"/>
<pin name="VSSOSC" direction="pwr"/>
<pin name="VDDOSC" direction="pwr"/>
<pin name="VDDOSC3" direction="pwr"/>
<pin name="P1_4"/>
<pin name="P1_5"/>
<pin name="P1_6"/>
<pin name="P1_7"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="!TRST" direction="in"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="!BRKOUT"/>
<pin name="!BRKIN"/>
<pin name="!TESTMODE" direction="in"/>
<pin name="BYPASS" direction="in"/>
<pin name="!NMI" direction="in"/>
<pin name="!PORST" direction="in"/>
<pin name="!HDRST"/>
<pin name="VDD@5" direction="pwr"/>
<pin name="VDDP@5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="P3_5"/>
<pin name="P3_6"/>
<pin name="P3_8"/>
<pin name="P3_2"/>
<pin name="P3_3"/>
<pin name="P3_7"/>
<pin name="P3_4"/>
<pin name="P3_15"/>
<pin name="P3_14"/>
<pin name="P3_1"/>
<pin name="P3_0"/>
<pin name="P3_10"/>
<pin name="P3_9"/>
<pin name="VDDP@8" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@8" direction="pwr"/>
<pin name="VDDFL3" direction="pwr"/>
<pin name="P3_13"/>
<pin name="P3_12"/>
<pin name="P3_11"/>
<pin name="P0_0"/>
<pin name="P0_1"/>
<pin name="P0_2"/>
<pin name="P0_3"/>
<pin name="P0_8"/>
<pin name="P0_9"/>
<pin name="P0_10"/>
<pin name="P0_11"/>
<pin name="VDD@6" direction="pwr"/>
<pin name="VDDP@6" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@6" direction="pwr"/>
<pin name="FCLN0" direction="out"/>
<pin name="FCLP0A" direction="out"/>
<pin name="SON0" direction="out"/>
<pin name="SOP0A" direction="out"/>
<pin name="P2_9"/>
<pin name="P2_10"/>
<pin name="P2_11"/>
<pin name="P2_12"/>
<pin name="P2_8"/>
<pin name="P2_13"/>
<pin name="P0_4"/>
<pin name="P0_5"/>
<pin name="P0_12"/>
<pin name="P0_13"/>
<pin name="VDD@7" direction="pwr"/>
<pin name="VDDP@7" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@7" direction="pwr"/>
<pin name="P0_6"/>
<pin name="P0_7"/>
<pin name="P0_14"/>
<pin name="P0_15"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TC1165" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;32-Bit Single-Chip MicrocontrollerTriCoreTM&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: TC1165_TC1166_ds_v02.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TC1165"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PG-LQFP-176-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!BRKIN" pad="117"/>
<connect gate="G$1" pin="!BRKOUT" pad="116"/>
<connect gate="G$1" pin="!HDRST" pad="122"/>
<connect gate="G$1" pin="!NMI" pad="120"/>
<connect gate="G$1" pin="!PORST" pad="121"/>
<connect gate="G$1" pin="!TESTMODE" pad="118"/>
<connect gate="G$1" pin="!TRST" pad="114"/>
<connect gate="G$1" pin="AN0" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="AN1" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="AN10" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="AN11" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="AN12" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="AN13" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="AN14" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="AN15" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="AN16" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="AN17" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="AN18" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="AN19" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="AN2" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="AN20" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="AN21" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AN22" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="AN23" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="AN24" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AN25" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AN26" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AN27" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AN28" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AN29" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="AN3" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="AN30" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="AN31" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AN32" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AN33" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AN34" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AN35" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AN4" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="AN5" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="AN6" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="AN7" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AN8" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="AN9" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="BYPASS" pad="119"/>
<connect gate="G$1" pin="FCLN0" pad="156"/>
<connect gate="G$1" pin="FCLP0A" pad="157"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_0" pad="145"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_1" pad="146"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_10" pad="151"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_11" pad="152"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_12" pad="168"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_13" pad="169"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_14" pad="175"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_15" pad="176"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_2" pad="147"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_3" pad="148"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_4" pad="166"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_5" pad="167"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_6" pad="173"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_7" pad="174"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_8" pad="149"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_9" pad="150"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_0" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_1" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_10" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_11" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_12" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_13" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_14" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_2" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_3" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_4" pad="107"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_5" pad="108"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_6" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_7" pad="110"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_8" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_9" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_0" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_1" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_10" pad="161"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_11" pad="162"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_12" pad="163"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_13" pad="165"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_2" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_3" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_4" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_5" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_6" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_7" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_8" pad="164"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_9" pad="160"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_0" pad="136"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_1" pad="135"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_10" pad="137"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_11" pad="144"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_12" pad="143"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_13" pad="142"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_14" pad="134"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_15" pad="133"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_2" pad="129"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_3" pad="130"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_4" pad="132"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_5" pad="126"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_6" pad="127"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_7" pad="131"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_8" pad="128"/>
<connect gate="G$1" pin="P3_9" pad="138"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_0" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_1" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_2" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="P4_3" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_10" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_12" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_13" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_14" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_15" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P5_9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SON0" pad="158"/>
<connect gate="G$1" pin="SOP0A" pad="159"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="115"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="113"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="112"/>
<connect gate="G$1" pin="TRCLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VAGND0" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="VAREF0" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@4" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@5" pad="123"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@6" pad="153"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@7" pad="170"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDAF" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDFL3" pad="141"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDM" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDMF" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOSC" pad="105"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOSC3" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDP@1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDP@2" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDP@3" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDP@4" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDP@5" pad="124"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDP@6" pad="154"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDP@7" pad="171"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDP@8" pad="139"/>
<connect gate="G$1" pin="VFAGND" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VFAREF" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@5" pad="125"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@6" pad="155"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@7" pad="172"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@8" pad="140"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@9" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSAF" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSM" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSMF" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSOSC" pad="104"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="103"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SAF-TC1161-128F66HL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1472713"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="61M9592"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
