<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Motorola Microcontrollers and Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Motorola DRAMs&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP80">
<description>&lt;b&gt;Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LOGO">
<description>&lt;b&gt;Logo&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LOGO2">
<description>&lt;b&gt;Logo&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ONCORE">
<description>&lt;b&gt;Oncore Receiver&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PBGA119">
<description>&lt;b&gt;Plastic Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MPC555">
<description>&lt;b&gt;Plastic Ball Grid Array&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TQFP112">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
112-Pin LQFP (Case no. 987) 9S12A256DGV1.pdf</description>
</package>
<package name="PLCC68S">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="SO16W">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wide body 7.5 mm/JEDEC MS-013AA</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AC</description>
</package>
<package name="TQFP80-917">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOJ26-20">
<description>&lt;b&gt;Small Outline J-Bend&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOJ28-4">
<description>&lt;b&gt;Small Outline J-Bend&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LQFP160">
<description>&lt;b&gt;Low-Profile Quad Flat Pack&lt;/b&gt; LQFP 160&lt;p&gt;
CASE 1259-01</description>
</package>
<package name="MAPBGA160">
<description>&lt;b&gt;Mold Array Process Ball Grid Array&lt;/b&gt; MAPBGA 160&lt;p&gt;
CASE 1268-01</description>
</package>
<package name="QFP80-841">
<description>&lt;b&gt;80-Pin QFP&lt;/b&gt; (Case no. 841B)&lt;p&gt;
9S12A256DGV1.pdf</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC-S52">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt; Socked</description>
</package>
<package name="S68">
<description>&lt;b&gt;PLCC SOCKET&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="S44">
<description>&lt;b&gt;PLCC SOCKET&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="S52">
<description>&lt;b&gt;PLCC SOCKET&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SQFP-S-10X10-44">
<description>&lt;b&gt;QFP44&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
shrink quad flat pack, square</description>
</package>
<package name="DIL42">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SQFP-S-10X10-52">
<description>&lt;b&gt;TQFP-52&lt;/b&gt; CASE 848B-04&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="6800">
<pin name="HALT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CLK1" direction="in" function="clk"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VMA" direction="out"/>
<pin name="NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BA" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="DBE" direction="in"/>
<pin name="CLK2" direction="in" function="clk"/>
<pin name="TSC" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWR2VSS">
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="6801">
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P24"/>
<pin name="P10"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="VCCSTB" direction="in"/>
<pin name="P47"/>
<pin name="P46"/>
<pin name="P45"/>
<pin name="P44"/>
<pin name="P43"/>
<pin name="P42"/>
<pin name="P41"/>
<pin name="P40"/>
<pin name="P37"/>
<pin name="P36"/>
<pin name="P35"/>
<pin name="P34"/>
<pin name="P33"/>
<pin name="P32"/>
<pin name="P31"/>
<pin name="P30"/>
<pin name="SC2" direction="out"/>
<pin name="SC1"/>
<pin name="E" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="6801EM">
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P24"/>
<pin name="P10"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="VCCSTB" direction="in"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A7/D7"/>
<pin name="A6/D6"/>
<pin name="A5/D5"/>
<pin name="A4/D4"/>
<pin name="A3/D3"/>
<pin name="A2/D2"/>
<pin name="A1/D1"/>
<pin name="A0/D0"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="AS"/>
<pin name="E" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="6801NM">
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P24"/>
<pin name="P10"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="VCCSTB" direction="in"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="IOS" function="dot"/>
<pin name="E" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="6802">
<pin name="HALT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="MR" direction="in"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VMA" direction="out"/>
<pin name="NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BA" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="VCCSTB" direction="in"/>
<pin name="RE" direction="in"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="6809">
<pin name="NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="FIRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BS" direction="out"/>
<pin name="BA" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="hiz"/>
<pin name="A1" direction="hiz"/>
<pin name="A2" direction="hiz"/>
<pin name="A3" direction="hiz"/>
<pin name="A4" direction="hiz"/>
<pin name="A5" direction="hiz"/>
<pin name="A6" direction="hiz"/>
<pin name="A7" direction="hiz"/>
<pin name="A8" direction="hiz"/>
<pin name="A9" direction="hiz"/>
<pin name="A10" direction="hiz"/>
<pin name="A11" direction="hiz"/>
<pin name="A12" direction="hiz"/>
<pin name="A13" direction="hiz"/>
<pin name="A14" direction="hiz"/>
<pin name="A15" direction="hiz"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="DMA/BREQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="Q" direction="out"/>
<pin name="MRDY" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="HALT" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="6809E">
<pin name="NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="FIRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="BS" direction="out"/>
<pin name="BA" direction="out"/>
<pin name="A0" direction="hiz"/>
<pin name="A1" direction="hiz"/>
<pin name="A2" direction="hiz"/>
<pin name="A3" direction="hiz"/>
<pin name="A4" direction="hiz"/>
<pin name="A5" direction="hiz"/>
<pin name="A6" direction="hiz"/>
<pin name="A7" direction="hiz"/>
<pin name="A8" direction="hiz"/>
<pin name="A9" direction="hiz"/>
<pin name="A10" direction="hiz"/>
<pin name="A11" direction="hiz"/>
<pin name="A12" direction="hiz"/>
<pin name="A13" direction="hiz"/>
<pin name="A14" direction="hiz"/>
<pin name="A15" direction="hiz"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="BUSY" direction="out"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="in"/>
<pin name="AVMA" direction="out"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LIC" direction="out"/>
<pin name="TSC" direction="in"/>
<pin name="HALT" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="6821">
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="CB1" direction="in"/>
<pin name="CB2"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="CS0" direction="in"/>
<pin name="CS2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RS1" direction="in"/>
<pin name="RS0" direction="in"/>
<pin name="IRQB" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="IRQA" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="CA2"/>
<pin name="CA1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68HC24">
<pin name="IOTEST" direction="in"/>
<pin name="A15" direction="in"/>
<pin name="A14" direction="in"/>
<pin name="A13" direction="in"/>
<pin name="A12" direction="in"/>
<pin name="STRA" direction="in"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="STRB" direction="out"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="IRQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="AS" direction="in"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="6840">
<pin name="G2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="O2" direction="out"/>
<pin name="C2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="G3" direction="in" function="dot"/>
<pin name="O3" direction="out"/>
<pin name="C3" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="oc" function="dot"/>
<pin name="RS0" direction="in"/>
<pin name="RS1" direction="in"/>
<pin name="RS2" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="CS0" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="G1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="O1" direction="out"/>
<pin name="C1" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="6845">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="LPSTD" direction="in"/>
<pin name="MA0" direction="out"/>
<pin name="MA1" direction="out"/>
<pin name="MA2" direction="out"/>
<pin name="MA3" direction="out"/>
<pin name="MA4" direction="out"/>
<pin name="MA5" direction="out"/>
<pin name="MA6" direction="out"/>
<pin name="MA7" direction="out"/>
<pin name="MA8" direction="out"/>
<pin name="MA9" direction="out"/>
<pin name="MA10" direction="out"/>
<pin name="MA11" direction="out"/>
<pin name="MA12" direction="out"/>
<pin name="MA13" direction="out"/>
<pin name="DE" direction="out"/>
<pin name="CURSOR" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D7" direction="out"/>
<pin name="D6" direction="out"/>
<pin name="D5" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="out"/>
<pin name="D0" direction="out"/>
<pin name="RA4" direction="out"/>
<pin name="RA3" direction="out"/>
<pin name="RA2" direction="out"/>
<pin name="RA1" direction="out"/>
<pin name="RA0" direction="out"/>
<pin name="HS" direction="out"/>
<pin name="VS" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="6850">
<pin name="RXDATA" direction="in"/>
<pin name="RXCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="TXCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RTS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="TXDATA" direction="out"/>
<pin name="IRQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CS0" direction="in"/>
<pin name="CS2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="DCD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CTS" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="6852">
<pin name="RXDATA" direction="in"/>
<pin name="RXCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="TXCLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="SM/!DTR" direction="out"/>
<pin name="TXDATA" direction="out"/>
<pin name="IRQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="TUF" direction="out"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="DCD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CTS" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="6854">
<pin name="RTS" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="RXC" direction="in"/>
<pin name="TXC" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="IRQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RSO" direction="in"/>
<pin name="RS1" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="RDSR" direction="out"/>
<pin name="TDSR" direction="out"/>
<pin name="FLAG_DET" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LOC/DTR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DCD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CTS" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="6801U4EM">
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P20/TIN1"/>
<pin name="P21/TOU1"/>
<pin name="P22/SCLK"/>
<pin name="P23/RDTA"/>
<pin name="P24/TDTA"/>
<pin name="P10/TIN2"/>
<pin name="P11/TOU2"/>
<pin name="P12/TOU3"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="VCCSTB" direction="in"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A7/D7"/>
<pin name="A6/D6"/>
<pin name="A5/D5"/>
<pin name="A4/D4"/>
<pin name="A3/D3"/>
<pin name="A2/D2"/>
<pin name="A1/D1"/>
<pin name="A0/D0"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="AS"/>
<pin name="E" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="6801U4NM">
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P20/TIN1"/>
<pin name="P21/TOU1"/>
<pin name="P22/SCLK"/>
<pin name="P23/RDTA"/>
<pin name="P24/TDTA"/>
<pin name="P10/TIN2"/>
<pin name="P11/TOU2"/>
<pin name="P12/TOU3"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="VCCSTB" direction="in"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="IOS" function="dot"/>
<pin name="E" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="68HC05P1">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="TCMP" direction="out"/>
<pin name="TCAP" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="pas"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="6805P2">
<pin name="INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="NUM" direction="in"/>
<pin name="TMR" direction="in"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="6805R2">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="NUM" direction="in"/>
<pin name="TIMER" direction="in"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PD7" direction="in"/>
<pin name="PD6/INT2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PD5/VRH" direction="in"/>
<pin name="PD4/VRL" direction="in"/>
<pin name="PD3/AN3" direction="in"/>
<pin name="PD2/AN2" direction="in"/>
<pin name="PD1/AN1" direction="in"/>
<pin name="PD0/AN0" direction="in"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="6805S2">
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="INT2" function="dot"/>
<pin name="VRH/PD5" direction="in"/>
<pin name="VRL/PD4" direction="in"/>
<pin name="AN3/PD3" direction="in"/>
<pin name="AN2/PD2" direction="in"/>
<pin name="AN1/PD1" direction="in"/>
<pin name="AN0/PD0" direction="in"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INT1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="NUM" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="6805U2">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="NUM" direction="in"/>
<pin name="TIMER" direction="in"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PD7" direction="in"/>
<pin name="PD6/INT2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PD5" direction="in"/>
<pin name="PD4" direction="in"/>
<pin name="PD3" direction="in"/>
<pin name="PD2" direction="in"/>
<pin name="PD1" direction="in"/>
<pin name="PD0" direction="in"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="68HC05C2">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PD0" direction="in"/>
<pin name="PD1" direction="in"/>
<pin name="PD2" direction="in"/>
<pin name="PD3" direction="in"/>
<pin name="PD4" direction="in"/>
<pin name="PD5" direction="in"/>
<pin name="TCMP" direction="out"/>
<pin name="PD7" direction="in"/>
<pin name="TCAP" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="pas"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="6805R3">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="TIMER" direction="in"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PD7" direction="in"/>
<pin name="PD6/INT2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PD5/VRH" direction="in"/>
<pin name="PD4/VRL" direction="in"/>
<pin name="PD3/AN3" direction="in"/>
<pin name="PD2/AN2" direction="in"/>
<pin name="PD1/AN1" direction="in"/>
<pin name="PD0/AN0" direction="in"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="6805U3">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="TIMER" direction="in"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PD7" direction="in"/>
<pin name="PD6/INT2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PD5" direction="in"/>
<pin name="PD4" direction="in"/>
<pin name="PD3" direction="in"/>
<pin name="PD2" direction="in"/>
<pin name="PD1" direction="in"/>
<pin name="PD0" direction="in"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="68HC05C3">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5" direction="in"/>
<pin name="TCMP" direction="out"/>
<pin name="PD7" direction="in"/>
<pin name="TCAP" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="pas"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68HC05B4">
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TCMP2" direction="out"/>
<pin name="TCMP1" direction="out"/>
<pin name="AN5" direction="in"/>
<pin name="VRL" direction="in"/>
<pin name="VRH" direction="in"/>
<pin name="AN4" direction="in"/>
<pin name="AN3" direction="in"/>
<pin name="AN2" direction="in"/>
<pin name="AN1" direction="in"/>
<pin name="AN0" direction="in"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="pas"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PLMA" direction="out"/>
<pin name="PLMB" direction="out"/>
<pin name="TCAP1" direction="in"/>
<pin name="TCAP2" direction="in"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="RDI" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="out"/>
<pin name="AN6" direction="in"/>
<pin name="AN7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68HC05L6">
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="pas"/>
<pin name="TCAP" direction="in"/>
<pin name="TCMP" direction="out"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="ALRT" direction="out"/>
<pin name="FP1" direction="out"/>
<pin name="FP2" direction="out"/>
<pin name="FP3" direction="out"/>
<pin name="FP4" direction="out"/>
<pin name="FP5" direction="out"/>
<pin name="FP6" direction="out"/>
<pin name="FP7" direction="out"/>
<pin name="FP8" direction="out"/>
<pin name="FP9" direction="out"/>
<pin name="FP10" direction="out"/>
<pin name="FP11" direction="out"/>
<pin name="FP12" direction="out"/>
<pin name="FP13" direction="out"/>
<pin name="FP14" direction="out"/>
<pin name="FP15" direction="out"/>
<pin name="FP16" direction="out"/>
<pin name="FP17" direction="out"/>
<pin name="FP18" direction="out"/>
<pin name="FP19" direction="out"/>
<pin name="FP20" direction="out"/>
<pin name="FP21" direction="out"/>
<pin name="FP22" direction="out"/>
<pin name="FP23" direction="out"/>
<pin name="FP24" direction="out"/>
<pin name="BP4" direction="out"/>
<pin name="BP3" direction="out"/>
<pin name="BP2" direction="out"/>
<pin name="BP1" direction="out"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3" direction="in"/>
<pin name="VLL" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68HC11A0">
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6" direction="out"/>
<pin name="PA5" direction="out"/>
<pin name="PA4" direction="out"/>
<pin name="PA3" direction="out"/>
<pin name="PA2" direction="in"/>
<pin name="PA1" direction="in"/>
<pin name="PA0" direction="in"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PE0" direction="in"/>
<pin name="PE1" direction="in"/>
<pin name="PE2" direction="in"/>
<pin name="PE3" direction="in"/>
<pin name="VRL" direction="in"/>
<pin name="VRH" direction="in"/>
<pin name="MODB"/>
<pin name="MODA"/>
<pin name="AS"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="R/!W"/>
<pin name="EXTAL"/>
<pin name="XTAL" direction="out"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="RESET" function="dot"/>
<pin name="XIRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PE4" direction="in"/>
<pin name="PE5" direction="in"/>
<pin name="PE6" direction="in"/>
<pin name="PE7" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68HC11E9">
<pin name="MODB" direction="in"/>
<pin name="MODA"/>
<pin name="AS"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="R/!W"/>
<pin name="EXTAL"/>
<pin name="XTAL" direction="out"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="RESET" function="dot"/>
<pin name="XIRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6" direction="out"/>
<pin name="PA5" direction="out"/>
<pin name="PA4" direction="out"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2" direction="in"/>
<pin name="PA1" direction="in"/>
<pin name="PA0" direction="in"/>
<pin name="PB7" direction="out"/>
<pin name="PB6" direction="out"/>
<pin name="PB5" direction="out"/>
<pin name="PB4" direction="out"/>
<pin name="PB3" direction="out"/>
<pin name="PB2" direction="out"/>
<pin name="PB1" direction="out"/>
<pin name="PB0" direction="out"/>
<pin name="PE0" direction="in"/>
<pin name="PE1" direction="in"/>
<pin name="PE2" direction="in"/>
<pin name="PE3" direction="in"/>
<pin name="PE4" direction="in"/>
<pin name="PE5" direction="in"/>
<pin name="PE6" direction="in"/>
<pin name="PE7" direction="in"/>
<pin name="VRL" direction="in"/>
<pin name="VRH" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68488">
<pin name="DMAGNT" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ASE" direction="out" function="dot"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="DMAREQ" direction="out"/>
<pin name="DAV" function="dot"/>
<pin name="DAC"/>
<pin name="RFD"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IFC" direction="in" function="dot"/>
<pin name="REN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SRQ" function="dot"/>
<pin name="TRIG" direction="out"/>
<pin name="EOI" function="dot"/>
<pin name="ATN" direction="in" function="dot"/>
<pin name="T/!R2"/>
<pin name="T/!R1"/>
<pin name="IB7" function="dot"/>
<pin name="IB6" function="dot"/>
<pin name="IB5" function="dot"/>
<pin name="IB4" function="dot"/>
<pin name="IB3" function="dot"/>
<pin name="IB2" function="dot"/>
<pin name="IB1" function="dot"/>
<pin name="IB0" function="dot"/>
<pin name="RS0" direction="in"/>
<pin name="RS1" direction="in"/>
<pin name="RS2" direction="in"/>
<pin name="IRQ" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="68701">
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P24"/>
<pin name="P10"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P47"/>
<pin name="P46"/>
<pin name="P45"/>
<pin name="P44"/>
<pin name="P43"/>
<pin name="P42"/>
<pin name="P41"/>
<pin name="P40"/>
<pin name="P37"/>
<pin name="P36"/>
<pin name="P35"/>
<pin name="P34"/>
<pin name="P33"/>
<pin name="P32"/>
<pin name="P31"/>
<pin name="P30"/>
<pin name="SC2" direction="out"/>
<pin name="SC1"/>
<pin name="E" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="2PWRVSS">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="146818">
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="pas"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="AS" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="DS" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CKFS" direction="in"/>
<pin name="CKOUT" direction="out" function="clk"/>
<pin name="PS" direction="in"/>
<pin name="SQW" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="146818A">
<pin name="MOT" direction="in"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="pas"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="AS" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="STBY" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DS" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="CKFS" direction="in"/>
<pin name="CKOUT" direction="out" function="clk"/>
<pin name="PS" direction="in"/>
<pin name="SQW" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="146823">
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="AS" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="DS" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="out" function="dot"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PC7/CB2"/>
<pin name="PC6/CB1"/>
<pin name="PC5/CA2"/>
<pin name="PC4/CA1"/>
<pin name="PC3"/>
</symbol>
<symbol name="68705P3">
<pin name="INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="TIMER"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="68705R3">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="TIMER" direction="in"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PD7" direction="in"/>
<pin name="PD6/INT2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PD5/VRH" direction="in"/>
<pin name="PD4/VRL" direction="in"/>
<pin name="PD3/AN3" direction="in"/>
<pin name="PD2/AN2" direction="in"/>
<pin name="PD1/AN1" direction="in"/>
<pin name="PD0/AN0" direction="in"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="68705U3">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="INT" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="TIMER" direction="in"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PD7" direction="in"/>
<pin name="PD6/INT2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PD5" direction="in"/>
<pin name="PD4" direction="in"/>
<pin name="PD3" direction="in"/>
<pin name="PD2" direction="in"/>
<pin name="PD1" direction="in"/>
<pin name="PD0" direction="in"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="68HC05C4">
<pin name="RESET" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PD0" direction="in"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5" direction="in"/>
<pin name="TCMP" direction="out"/>
<pin name="PD7" direction="in"/>
<pin name="TCAP" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="pas"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68HC05B6">
<pin name="TCMP2" direction="out"/>
<pin name="TCMP1" direction="out"/>
<pin name="AN7" direction="in"/>
<pin name="AN6" direction="in"/>
<pin name="AN5" direction="in"/>
<pin name="VRL" direction="in"/>
<pin name="VRH" direction="in"/>
<pin name="AN4" direction="in"/>
<pin name="AN3" direction="in"/>
<pin name="AN2" direction="in"/>
<pin name="AN1" direction="in"/>
<pin name="AN0" direction="in"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="pas"/>
<pin name="RESET" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PLMA" direction="out"/>
<pin name="PLMB" direction="out"/>
<pin name="TCAP1" direction="in"/>
<pin name="TCAP2" direction="in"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="RDI" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="out"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="VPP1" direction="pwr"/>
<pin name="VPP6" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="VDDVPP">
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VPP6" direction="pwr"/>
<pin name="VPP1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PWRVSS">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="VSSVDD">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="2672">
<pin name="R" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CTRL1"/>
<pin name="CTRL2" direction="out"/>
<pin name="CTRL3" direction="out"/>
<pin name="CRSR" direction="out"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="CCLK" direction="in" function="dotclk"/>
<pin name="BLANK" direction="out"/>
<pin name="VSYNC" direction="out"/>
<pin name="HSYNC" direction="out"/>
<pin name="AD13" direction="out"/>
<pin name="AD12" direction="out"/>
<pin name="AD11" direction="out"/>
<pin name="AD10" direction="out"/>
<pin name="AD9" direction="out"/>
<pin name="AD8" direction="out"/>
<pin name="AD7" direction="out"/>
<pin name="AD6" direction="out"/>
<pin name="AD5" direction="out"/>
<pin name="AD4" direction="out"/>
<pin name="AD3" direction="out"/>
<pin name="AD2" direction="out"/>
<pin name="AD1" direction="out"/>
<pin name="AD0" direction="out"/>
<pin name="INTR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="LPS" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="2674">
<pin name="R" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CTRL1"/>
<pin name="CTRL2" direction="out"/>
<pin name="CTRL3" direction="out"/>
<pin name="CRSR" direction="out"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="CCLK" direction="in" function="dotclk"/>
<pin name="BLANK" direction="out"/>
<pin name="VSYNC" direction="out"/>
<pin name="HSYNC" direction="out"/>
<pin name="AD13" direction="out"/>
<pin name="AD12" direction="out"/>
<pin name="AD11" direction="out"/>
<pin name="AD10" direction="out"/>
<pin name="AD9" direction="out"/>
<pin name="AD8" direction="out"/>
<pin name="AD7" direction="out"/>
<pin name="AD6" direction="out"/>
<pin name="AD5" direction="out"/>
<pin name="AD4" direction="out"/>
<pin name="AD3" direction="out"/>
<pin name="AD2" direction="out"/>
<pin name="AD1" direction="out"/>
<pin name="AD0" direction="out"/>
<pin name="INTR" direction="out" function="dot"/>
<pin name="ACLL" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="4VSSVDD">
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="68HCL5C4">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PD0" direction="in"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5" direction="in"/>
<pin name="TCMP" direction="out"/>
<pin name="PD7" direction="in"/>
<pin name="TCAP" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="pas"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="6810">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="CS0" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS2" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS3" direction="in"/>
<pin name="CS4" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS5" direction="in" function="dot"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68HC34">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS1A" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EA" direction="in"/>
<pin name="R/!WA" direction="in"/>
<pin name="RSA" direction="in"/>
<pin name="ASA" direction="in"/>
<pin name="MODE" direction="in"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="IRQA" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQB" direction="in" function="dot"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="R/!WB" direction="in"/>
<pin name="ASB" direction="in"/>
<pin name="RSB" direction="in"/>
<pin name="EB" direction="in"/>
<pin name="CS1B" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="6844">
<pin name="!CS!/TX" direction="in"/>
<pin name="R/!W"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="TXRQ3" direction="in"/>
<pin name="TXRQ2" direction="in"/>
<pin name="TXRQ1" direction="in"/>
<pin name="TXRQ0" direction="in"/>
<pin name="IRQ/DEND" direction="out" function="dot"/>
<pin name="TXSTB" direction="out" function="dot"/>
<pin name="TXAKA" direction="out"/>
<pin name="DRQ2" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DRQ1" direction="out" function="dot"/>
<pin name="DGRNT" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="E" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68HC99">
<pin name="REQ" direction="out"/>
<pin name="ACK" direction="in"/>
<pin name="SDBP" direction="out"/>
<pin name="SD7" direction="out"/>
<pin name="SD6" direction="out"/>
<pin name="SD5" direction="out"/>
<pin name="SD4" direction="out"/>
<pin name="SD3" direction="out"/>
<pin name="SD2" direction="out"/>
<pin name="SD1" direction="out"/>
<pin name="SD0" direction="out"/>
<pin name="SELOUT" direction="out"/>
<pin name="BSYOUT" direction="out"/>
<pin name="I/O_OUT" direction="out"/>
<pin name="CMD" direction="out"/>
<pin name="MSG" direction="out"/>
<pin name="ARB" direction="out"/>
<pin name="WRGATE" direction="out"/>
<pin name="RCLK" direction="in"/>
<pin name="NRZ"/>
<pin name="AMEN" direction="out"/>
<pin name="WRCLK" direction="out"/>
<pin name="RDGATE" direction="out"/>
<pin name="INDEX" direction="in"/>
<pin name="SECTOR" direction="in"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="AS" direction="out"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="ATN" direction="in"/>
<pin name="I/O_IN" direction="in"/>
<pin name="BSYIN" direction="in"/>
<pin name="SELIN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="6804J1">
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="MDS" direction="in"/>
<pin name="TMR" direction="in"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="6804P2">
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
<pin name="MDS" direction="in"/>
<pin name="TMR" direction="in"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="146805E2">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="L1" direction="out"/>
<pin name="DS" direction="out"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="AS" direction="out"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="B0"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="TIMER" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="out"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="146805F2">
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="IRQ" direction="in" function="dot"/>
<pin name="NUM" direction="in"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="pas"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PC3" direction="in"/>
<pin name="PC2" direction="in"/>
<pin name="PC1" direction="in"/>
<pin name="PC0" direction="in"/>
<pin name="TIMER"/>
</symbol>
<symbol name="6898">
<pin name="SELIN" direction="out"/>
<pin name="BSYIN" direction="out"/>
<pin name="I/O_IN" direction="out"/>
<pin name="ATN" direction="out"/>
<pin name="RSTOUT" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!IO" function="dot"/>
<pin name="!REQ" direction="out"/>
<pin name="!C!/!D" direction="out"/>
<pin name="SEL" function="dot"/>
<pin name="!MSG" direction="out"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="!ACK" direction="in"/>
<pin name="BSY" function="dot"/>
<pin name="!ATN" direction="in"/>
<pin name="!DBP"/>
<pin name="!DB7" function="dot"/>
<pin name="!DB6" function="dot"/>
<pin name="!DB5" function="dot"/>
<pin name="!DB4" function="dot"/>
<pin name="!DB3" function="dot"/>
<pin name="!DB2" function="dot"/>
<pin name="!DB1" function="dot"/>
<pin name="!DB0" function="dot"/>
<pin name="ID2"/>
<pin name="ID1"/>
<pin name="ID0"/>
<pin name="PAREN" function="dot"/>
<pin name="MODE1" direction="in"/>
<pin name="MODE2" direction="in"/>
<pin name="DISABLE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="ARB" direction="in"/>
<pin name="MSG" direction="in"/>
<pin name="C/D" direction="in"/>
<pin name="I/O_OUT" direction="in"/>
<pin name="BSYOUT" direction="in"/>
<pin name="SELOUT" direction="in"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="DBP"/>
<pin name="REQ" direction="in"/>
<pin name="ACK" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="DSP56009">
<pin name="PCAP" direction="in"/>
<pin name="PINIT" direction="in"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="MA0" direction="out"/>
<pin name="MA1" direction="out"/>
<pin name="MA2" direction="out"/>
<pin name="MA3" direction="out"/>
<pin name="MA4" direction="out"/>
<pin name="MA5" direction="out"/>
<pin name="MA6" direction="out"/>
<pin name="MA7" direction="out"/>
<pin name="MA8" direction="out"/>
<pin name="MA9" direction="out"/>
<pin name="MA10" direction="out"/>
<pin name="MA11" direction="out"/>
<pin name="MA12" direction="out"/>
<pin name="MA13" direction="out"/>
<pin name="MA14" direction="out"/>
<pin name="MD0"/>
<pin name="MD1"/>
<pin name="MD2"/>
<pin name="MD3"/>
<pin name="MD4"/>
<pin name="MD5"/>
<pin name="MD6"/>
<pin name="MD7"/>
<pin name="MCS3/-MA15" direction="out"/>
<pin name="MCAS/-MA16" direction="out"/>
<pin name="MRAS/-MA17" direction="out"/>
<pin name="MCS0/" direction="out"/>
<pin name="MWR/" direction="out"/>
<pin name="MRD/" direction="out"/>
<pin name="MODA-IRQA/" direction="in"/>
<pin name="MODB-IRQB/" direction="in"/>
<pin name="MODC-NMI/" direction="in"/>
<pin name="RESET/" direction="in"/>
<pin name="SCK-SCL"/>
<pin name="MISO-SDA"/>
<pin name="MOSI-HA0"/>
<pin name="SS/-HA2" direction="in"/>
<pin name="HREQ/"/>
<pin name="SDI0" direction="in"/>
<pin name="SDI1" direction="in"/>
<pin name="SCKR"/>
<pin name="WSR"/>
<pin name="SDO0" direction="out"/>
<pin name="SDO1" direction="out"/>
<pin name="SDO2" direction="out"/>
<pin name="SCKT"/>
<pin name="WST"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="DSI-OS0"/>
<pin name="DSCK-OS1"/>
<pin name="DSO" direction="out"/>
<pin name="DR/" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="P56009">
<pin name="VCCP" direction="pwr"/>
<pin name="VCCQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCCA@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCA@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCCD" direction="pwr"/>
<pin name="VCCS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCCS@2" direction="pwr"/>
<pin name="GNDP" direction="pwr"/>
<pin name="GNDQ@1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDQ@2" direction="pwr"/>
<pin name="GNDQ@3" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA@1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA@2" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA@3" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA@4" direction="pwr"/>
<pin name="GNDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="GNDS@1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDS@2" direction="pwr"/>
<pin name="GNDS@3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="ONCORE">
<pin name="BATTERY" direction="in"/>
<pin name="+5V" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VPP" direction="in"/>
<pin name="RTCM" direction="in"/>
<pin name="1PPS" direction="in"/>
<pin name="1PPS_RTN" direction="out"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="RTN" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="68HC11A1">
<pin name="+UB"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="AS"/>
<pin name="B0" direction="out"/>
<pin name="B1" direction="out"/>
<pin name="B2" direction="out"/>
<pin name="B3" direction="out"/>
<pin name="B4" direction="out"/>
<pin name="B5" direction="out"/>
<pin name="B6" direction="out"/>
<pin name="B7" direction="out"/>
<pin name="C0"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="C3"/>
<pin name="C4"/>
<pin name="C5"/>
<pin name="C6"/>
<pin name="C7"/>
<pin name="D0_RX"/>
<pin name="D1_TX"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="E0" direction="in"/>
<pin name="E1" direction="in"/>
<pin name="E2" direction="in"/>
<pin name="E3" direction="in"/>
<pin name="E4" direction="in"/>
<pin name="E5" direction="in"/>
<pin name="E6" direction="in"/>
<pin name="E7" direction="in"/>
<pin name="EXTAL"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="!IRQ" direction="in"/>
<pin name="MDA"/>
<pin name="MDB"/>
<pin name="!MR"/>
<pin name="RW"/>
<pin name="VRH" direction="in"/>
<pin name="VRL" direction="in"/>
<pin name="!XIRQ" direction="in"/>
<pin name="XQ" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="68HC812A">
<pin name="VSSX" direction="pwr"/>
<pin name="VDDX" direction="pwr"/>
<pin name="PJ0"/>
<pin name="PJ1"/>
<pin name="PJ2"/>
<pin name="PJ3"/>
<pin name="PJ4"/>
<pin name="PJ5"/>
<pin name="PJ6"/>
<pin name="PJ7"/>
<pin name="ADDR16"/>
<pin name="ADDR17"/>
<pin name="ADDR18"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="ADDR19"/>
<pin name="ADDR20"/>
<pin name="ADDR21"/>
<pin name="BKGD" direction="in"/>
<pin name="DATA0"/>
<pin name="DATA1"/>
<pin name="DATA2"/>
<pin name="DATA3"/>
<pin name="DATA4"/>
<pin name="DATA5"/>
<pin name="DATA6"/>
<pin name="DATA7"/>
<pin name="DATA8"/>
<pin name="DATA9"/>
<pin name="DATA10"/>
<pin name="DATA11"/>
<pin name="DATA12"/>
<pin name="DATA13"/>
<pin name="DATA14"/>
<pin name="DATA15"/>
<pin name="PE0" direction="in"/>
<pin name="PE1" direction="in"/>
<pin name="PE2"/>
<pin name="PE3"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="VSSX@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDX@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDPLL"/>
<pin name="XFC"/>
<pin name="VSSPLL"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="PE4"/>
<pin name="PE5" direction="in"/>
<pin name="PE6" direction="in"/>
<pin name="PE7"/>
<pin name="ADDR0"/>
<pin name="ADDR1"/>
<pin name="ADDR2"/>
<pin name="ADDR3"/>
<pin name="ADDR4"/>
<pin name="ADDR5"/>
<pin name="ADDR6"/>
<pin name="ADDR7"/>
<pin name="ADDR8"/>
<pin name="ADDR9"/>
<pin name="ADDR10"/>
<pin name="ADDR11"/>
<pin name="ADDR12"/>
<pin name="ADDR13"/>
<pin name="ADDR14"/>
<pin name="ADDR15"/>
<pin name="PF0"/>
<pin name="PF1"/>
<pin name="PF2"/>
<pin name="PF3"/>
<pin name="PF4"/>
<pin name="PF5"/>
<pin name="PF6"/>
<pin name="PH0"/>
<pin name="PH1"/>
<pin name="PH2"/>
<pin name="PH3"/>
<pin name="VDDX@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSSX@2" direction="pwr"/>
<pin name="PH4"/>
<pin name="PH5"/>
<pin name="PH6"/>
<pin name="PH7"/>
<pin name="VRH"/>
<pin name="VRL"/>
<pin name="AN0" direction="in"/>
<pin name="AN1" direction="in"/>
<pin name="AN2" direction="in"/>
<pin name="AN3" direction="in"/>
<pin name="AN4" direction="in"/>
<pin name="AN5" direction="in"/>
<pin name="AN6" direction="in"/>
<pin name="AN7" direction="in"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="PS0"/>
<pin name="PS1"/>
<pin name="PS2"/>
<pin name="PS3"/>
<pin name="PS4"/>
<pin name="PS5"/>
<pin name="PS6"/>
<pin name="PS7"/>
<pin name="PT0"/>
<pin name="PT1"/>
<pin name="PT2"/>
<pin name="PT3"/>
<pin name="PT4"/>
<pin name="PT5"/>
<pin name="PT6"/>
<pin name="PT7"/>
<pin name="XTAL" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68HC11F1">
<pin name="MODA/!LIR"/>
<pin name="E" direction="out"/>
<pin name="R/!W"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="out"/>
<pin name="D0/PC0" direction="hiz"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="!XIRQ" direction="in"/>
<pin name="!IRQ" direction="in"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="A8/PB0" direction="out"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PE0/AN0" direction="in"/>
<pin name="PE1/AN1" direction="in"/>
<pin name="PE2/AN2" direction="in"/>
<pin name="PE3/AN3" direction="in"/>
<pin name="PE4/AN4" direction="in"/>
<pin name="PE5/AN5" direction="in"/>
<pin name="PE6/AN6" direction="in"/>
<pin name="PE7/AN7" direction="in"/>
<pin name="VRL" direction="in"/>
<pin name="VRH" direction="in"/>
<pin name="MODB/VSTBY" direction="in"/>
<pin name="PG0"/>
<pin name="PG1"/>
<pin name="PG2"/>
<pin name="PG3"/>
<pin name="PG4"/>
<pin name="PG5"/>
<pin name="PG6"/>
<pin name="PG7"/>
<pin name="4XOUT" direction="out"/>
<pin name="A0/PF0" direction="out"/>
<pin name="A1/PF1" direction="out"/>
<pin name="A2/PF2" direction="out"/>
<pin name="A3/PF3" direction="out"/>
<pin name="A4/PF4" direction="out"/>
<pin name="A5/PF5" direction="out"/>
<pin name="A6/PF6" direction="out"/>
<pin name="A7/PF7" direction="out"/>
<pin name="A9/PB1" direction="out"/>
<pin name="A10/PB2" direction="out"/>
<pin name="A11/PB3" direction="out"/>
<pin name="A12/PB4" direction="out"/>
<pin name="A13/PB5" direction="out"/>
<pin name="A14/PB6" direction="out"/>
<pin name="A15/PB7" direction="out"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="D1/PC1" direction="hiz"/>
<pin name="D2/PC2" direction="hiz"/>
<pin name="D3/PC3" direction="hiz"/>
<pin name="D4/PC4" direction="hiz"/>
<pin name="D5/PC5" direction="hiz"/>
<pin name="D6/PC6" direction="hiz"/>
<pin name="D7/PC7" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="68HC912">
<pin name="ADR5/D5"/>
<pin name="ADR6/D6"/>
<pin name="ADR7/D7"/>
<pin name="KWH7"/>
<pin name="KWH6"/>
<pin name="KWH5"/>
<pin name="KWH4"/>
<pin name="!ECLK/!BDE/CAL"/>
<pin name="CGMST/MODB/PIPE1"/>
<pin name="MODEA/PIPE0"/>
<pin name="ECLK"/>
<pin name="VSSX@1" direction="pwr"/>
<pin name="PHUPD" direction="in"/>
<pin name="VDDX@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDPLL" direction="pwr"/>
<pin name="XFC" direction="in"/>
<pin name="VSSPLL" direction="pwr"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="EXTAL" direction="out"/>
<pin name="XTAL"/>
<pin name="KWH3"/>
<pin name="KWH2"/>
<pin name="KWH1"/>
<pin name="KWH0"/>
<pin name="!LSTRB/!TAGLO"/>
<pin name="R/!W"/>
<pin name="!IRQ" direction="in"/>
<pin name="!XIRQ" direction="in"/>
<pin name="ADR8/D8"/>
<pin name="ADR9/D9"/>
<pin name="ADR10/D10"/>
<pin name="ADR11/D11"/>
<pin name="ADR12/D12"/>
<pin name="ADR13/D13"/>
<pin name="ADR14/D14"/>
<pin name="ADR15/D15"/>
<pin name="VDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="VRH0" direction="pwr"/>
<pin name="VRL0" direction="pwr"/>
<pin name="PAD00/AN00" direction="in"/>
<pin name="PAD10/AN10" direction="in"/>
<pin name="PAD01/AN01" direction="in"/>
<pin name="PAD11/AN11" direction="in"/>
<pin name="PAD02/AN02" direction="in"/>
<pin name="PAD12/AN12" direction="in"/>
<pin name="PAD13/AN13" direction="in"/>
<pin name="PAD04/AN04" direction="in"/>
<pin name="PAD14/AN14" direction="in"/>
<pin name="PAD05/AN05" direction="in"/>
<pin name="PAD15/AN15" direction="in"/>
<pin name="PAD06/AN06" direction="in"/>
<pin name="PAD16/AN16" direction="in"/>
<pin name="PAD07/AN07" direction="in"/>
<pin name="PAD17/AN17" direction="in"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VRH1" direction="pwr"/>
<pin name="VRL1" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="PS0/RXD0"/>
<pin name="PS1/TXD0"/>
<pin name="PS2/RXD1"/>
<pin name="PS3/TXD1"/>
<pin name="PS4/SD1/MISO"/>
<pin name="PS5/SADO/MOSI"/>
<pin name="PS6/SCK"/>
<pin name="PS7/!SS"/>
<pin name="VFP" direction="in"/>
<pin name="PCAN7"/>
<pin name="PCAN6"/>
<pin name="PCAN5"/>
<pin name="PCAN4"/>
<pin name="PCAN3"/>
<pin name="PCAN2"/>
<pin name="PCAN1/TXCAN" direction="out"/>
<pin name="PCAN0/RXCAN" direction="in"/>
<pin name="VSSX" direction="pwr"/>
<pin name="VDDX" direction="pwr"/>
<pin name="PP7"/>
<pin name="PP6"/>
<pin name="PP5"/>
<pin name="PP4"/>
<pin name="PP3/PW3"/>
<pin name="PW2/PP2"/>
<pin name="PW1/PP1"/>
<pin name="PW0/PP0"/>
<pin name="IOC0/PT0"/>
<pin name="IOC1/PT1"/>
<pin name="IOC2/PT2"/>
<pin name="IOC3/PT3"/>
<pin name="PG7"/>
<pin name="KWG6/PG6"/>
<pin name="KWG5/PG5"/>
<pin name="KWG4/PG4"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="PGUPD" direction="in"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="IOC4/PT4"/>
<pin name="IOC5/PT5"/>
<pin name="IOC6/PT6"/>
<pin name="IOC7/PT7"/>
<pin name="KWG3/PG3"/>
<pin name="KWG2/PG2"/>
<pin name="KWG1/PG1"/>
<pin name="KWG0/PG0"/>
<pin name="SMODN/!TAGHI/BKGD"/>
<pin name="ADR0/D0"/>
<pin name="ADR1/D1"/>
<pin name="ADR2/D2"/>
<pin name="ADR3/D3"/>
<pin name="ADR4/D4"/>
<pin name="PAD03/AN03" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MC145027">
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="D6" direction="out"/>
<pin name="D7" direction="out"/>
<pin name="D8" direction="out"/>
<pin name="D9" direction="out"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="VT" direction="out"/>
<pin name="R1" direction="pas"/>
<pin name="C1R1" direction="pas"/>
<pin name="R2C2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MC145026">
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="!TE" direction="in"/>
<pin name="RS" direction="pas"/>
<pin name="CTC" direction="pas"/>
<pin name="RTC" direction="pas"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MC145028">
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="VT" direction="out"/>
<pin name="R1" direction="pas"/>
<pin name="C1R1" direction="pas"/>
<pin name="R2C2" direction="pas"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CM54101A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CAS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="CM54102A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="CM54400A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="CM54402A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="CM411000">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CAS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="TF" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CM414256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="CM511000">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CAS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="TF" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CM44100">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CAS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CM44400">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="CM54100A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="A10" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CAS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="CM54410A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="W1/DQ1"/>
<pin name="WB/WE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="W0/DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="W2/DQ2"/>
<pin name="W3/DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="CM54800A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
<pin name="DQ4"/>
<pin name="DQ5"/>
<pin name="DQ6"/>
<pin name="DQ7"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="CM54900A">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9R" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
<pin name="DQ4"/>
<pin name="DQ5"/>
<pin name="DQ6"/>
<pin name="DQ7"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="DQ8"/>
</symbol>
<symbol name="CM511002">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="A9" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="CS" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="Q" direction="hiz"/>
<pin name="TF" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="CM514256">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CAS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="CM514258">
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="A3" direction="in"/>
<pin name="A4" direction="in"/>
<pin name="A5" direction="in"/>
<pin name="A6" direction="in"/>
<pin name="A7" direction="in"/>
<pin name="A8" direction="in"/>
<pin name="W" direction="in" function="dot"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!RAS" direction="in"/>
<pin name="DQ0"/>
<pin name="!G" direction="in"/>
<pin name="DQ1"/>
<pin name="DQ2"/>
<pin name="DQ3"/>
</symbol>
<symbol name="DSP56F807">
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="GPIOE2/A6"/>
<pin name="GPIOE3/A7"/>
<pin name="GPIOA0/A8"/>
<pin name="GPIOA1/A9"/>
<pin name="GPIOA2/A10"/>
<pin name="GPIOA3/A11"/>
<pin name="GPIOA4/A12"/>
<pin name="GPIOA5/A13"/>
<pin name="GPIOA6/A14"/>
<pin name="GPIOA7/A15"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="GPIOB0"/>
<pin name="GPIOB1"/>
<pin name="GPIOB2"/>
<pin name="GPIOB3"/>
<pin name="GPIOB4"/>
<pin name="GPIOB5"/>
<pin name="GPIOB6"/>
<pin name="GPIOB7"/>
<pin name="GPIOD0"/>
<pin name="GPIOD1"/>
<pin name="GPIOD2"/>
<pin name="GPIOD3"/>
<pin name="GPIOD4"/>
<pin name="GPIOD5"/>
<pin name="PWMB0" direction="out"/>
<pin name="PWMB1" direction="out"/>
<pin name="PWMB2" direction="out"/>
<pin name="PWMB3" direction="out"/>
<pin name="PWMB4" direction="out"/>
<pin name="PWMB5" direction="out"/>
<pin name="PWMA0" direction="out"/>
<pin name="PWMA1" direction="out"/>
<pin name="PWMA2" direction="out"/>
<pin name="PWMA3" direction="out"/>
<pin name="PWMA4" direction="out"/>
<pin name="PWMA5" direction="out"/>
<pin name="FAULTB0" direction="in"/>
<pin name="FAULTB1" direction="in"/>
<pin name="FAULTB2" direction="in"/>
<pin name="FAULTB3" direction="in"/>
<pin name="FAULTA0" direction="in"/>
<pin name="FAULTA1" direction="in"/>
<pin name="FAULTA2" direction="in"/>
<pin name="FAULTA3" direction="in"/>
<pin name="ANA0" direction="in"/>
<pin name="ANA1" direction="in"/>
<pin name="ANA2" direction="in"/>
<pin name="ANA3" direction="in"/>
<pin name="ANA4" direction="in"/>
<pin name="ANA5" direction="in"/>
<pin name="ANA6" direction="in"/>
<pin name="ANA7" direction="in"/>
<pin name="ANB0" direction="in"/>
<pin name="ANB1" direction="in"/>
<pin name="ANB2" direction="in"/>
<pin name="ANB3" direction="in"/>
<pin name="ANB4" direction="in"/>
<pin name="ANB5" direction="in"/>
<pin name="ANB6" direction="in"/>
<pin name="ANB7" direction="in"/>
<pin name="ISA0" direction="in"/>
<pin name="ISA1" direction="in"/>
<pin name="ISA2" direction="in"/>
<pin name="TD0"/>
<pin name="TD1"/>
<pin name="TD2"/>
<pin name="TD3"/>
<pin name="TC0"/>
<pin name="TC1"/>
<pin name="!PS" direction="out"/>
<pin name="!DS" direction="out"/>
<pin name="!WR" direction="out"/>
<pin name="!RD" direction="out"/>
<pin name="GPIOD6/TXD1"/>
<pin name="GPIOD7/RXD1"/>
<pin name="ISB0" direction="in"/>
<pin name="VCAPC1" direction="out"/>
<pin name="ISB1" direction="in"/>
<pin name="VPP2"/>
<pin name="!IRQA" direction="in"/>
<pin name="!IRQB" direction="in"/>
<pin name="EXTBOOT" direction="in"/>
<pin name="XTAL"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="!RSTO" direction="out"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="VREF2" direction="in"/>
<pin name="!DE" direction="out"/>
<pin name="!TRST" direction="in"/>
<pin name="TCS" direction="pas"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="VCAPC2" direction="out"/>
<pin name="MSCAN_TX" direction="out"/>
<pin name="MSCAN_RX" direction="in"/>
<pin name="GPIOE7/!SS"/>
<pin name="GPIOE4/SCLK"/>
<pin name="GPIOE6/MISO"/>
<pin name="GPIOE5/MOSI"/>
<pin name="TA0/PHASEA0"/>
<pin name="TA1/PHASEB0"/>
<pin name="TA2/INDEX0"/>
<pin name="TA3/HOME0"/>
<pin name="TB0/PHASEA1"/>
<pin name="TB1/PHASEB1"/>
<pin name="TB2/INDEX1"/>
<pin name="CLK0" direction="out"/>
<pin name="GPIOE0/TXD0"/>
<pin name="GPIOE1/RXD0"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA@2" direction="pwr"/>
<pin name="VPP"/>
<pin name="GPIOE2"/>
<pin name="GPIOE3"/>
<pin name="ISB2" direction="in"/>
<pin name="TB3/HOME1"/>
</symbol>
<symbol name="DSP56F807-CTRL">
<pin name="TD0"/>
<pin name="TD1"/>
<pin name="TD2"/>
<pin name="TD3"/>
<pin name="TC0"/>
<pin name="TC1"/>
<pin name="VCAPC1" direction="out"/>
<pin name="VPP2"/>
<pin name="!IRQA" direction="in"/>
<pin name="!IRQB" direction="in"/>
<pin name="EXTBOOT" direction="in"/>
<pin name="XTAL"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="!RSTO" direction="out"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="!DE" direction="out"/>
<pin name="!TRST" direction="in"/>
<pin name="TCS" direction="pas"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="VCAPC2" direction="out"/>
<pin name="TA0/PHASEA0"/>
<pin name="TA1/PHASEB0"/>
<pin name="TA2/INDEX0"/>
<pin name="TA3/HOME0"/>
<pin name="TB0/PHASEA1"/>
<pin name="TB1/PHASEB1"/>
<pin name="TB2/INDEX1"/>
<pin name="CLK0" direction="out"/>
<pin name="VPP"/>
<pin name="TB3/HOME1"/>
<pin name="MSCAN_TX" direction="out"/>
<pin name="MSCAN_RX" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="DSP56F807-PWM">
<pin name="PWMB0" direction="out"/>
<pin name="PWMB1" direction="out"/>
<pin name="PWMB2" direction="out"/>
<pin name="PWMB3" direction="out"/>
<pin name="PWMB4" direction="out"/>
<pin name="PWMB5" direction="out"/>
<pin name="PWMA0" direction="out"/>
<pin name="PWMA1" direction="out"/>
<pin name="PWMA2" direction="out"/>
<pin name="PWMA3" direction="out"/>
<pin name="PWMA4" direction="out"/>
<pin name="PWMA5" direction="out"/>
<pin name="FAULTB0" direction="in"/>
<pin name="FAULTB1" direction="in"/>
<pin name="FAULTB2" direction="in"/>
<pin name="FAULTB3" direction="in"/>
<pin name="FAULTA0" direction="in"/>
<pin name="FAULTA1" direction="in"/>
<pin name="FAULTA2" direction="in"/>
<pin name="FAULTA3" direction="in"/>
<pin name="ISA0" direction="in"/>
<pin name="ISA1" direction="in"/>
<pin name="ISA2" direction="in"/>
<pin name="ISB0" direction="in"/>
<pin name="ISB1" direction="in"/>
<pin name="ISB2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="DSP56F807-ANA">
<pin name="ANA0" direction="in"/>
<pin name="ANA1" direction="in"/>
<pin name="ANA2" direction="in"/>
<pin name="ANA3" direction="in"/>
<pin name="ANA4" direction="in"/>
<pin name="ANA5" direction="in"/>
<pin name="ANA6" direction="in"/>
<pin name="ANA7" direction="in"/>
<pin name="ANB0" direction="in"/>
<pin name="ANB1" direction="in"/>
<pin name="ANB2" direction="in"/>
<pin name="ANB3" direction="in"/>
<pin name="ANB4" direction="in"/>
<pin name="ANB5" direction="in"/>
<pin name="ANB6" direction="in"/>
<pin name="ANB7" direction="in"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="VREF2" direction="in"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DSP56F807-ADR">
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="GPIOE2/A6"/>
<pin name="GPIOE3/A7"/>
<pin name="GPIOA0/A8"/>
<pin name="GPIOA1/A9"/>
<pin name="GPIOA2/A10"/>
<pin name="GPIOA3/A11"/>
<pin name="GPIOA4/A12"/>
<pin name="GPIOA5/A13"/>
<pin name="GPIOA6/A14"/>
<pin name="GPIOA7/A15"/>
</symbol>
<symbol name="DSP56F807-DATA">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="!PS" direction="out"/>
<pin name="!DS" direction="out"/>
<pin name="!WR" direction="out"/>
<pin name="!RD" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="DSP56F807-PORT">
<pin name="GPIOB0"/>
<pin name="GPIOB1"/>
<pin name="GPIOB2"/>
<pin name="GPIOB3"/>
<pin name="GPIOB4"/>
<pin name="GPIOB5"/>
<pin name="GPIOB6"/>
<pin name="GPIOB7"/>
<pin name="GPIOD0"/>
<pin name="GPIOD1"/>
<pin name="GPIOD2"/>
<pin name="GPIOD3"/>
<pin name="GPIOD4"/>
<pin name="GPIOD5"/>
<pin name="GPIOD6/TXD1"/>
<pin name="GPIOD7/RXD1"/>
<pin name="GPIOE7/!SS"/>
<pin name="GPIOE4/SCLK"/>
<pin name="GPIOE6/MISO"/>
<pin name="GPIOE5/MOSI"/>
<pin name="GPIOE0/TXD0"/>
<pin name="GPIOE1/RXD0"/>
</symbol>
<symbol name="VSS">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="VDD">
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PA">
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PB">
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PC">
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PD">
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PE">
<pin name="PE0" direction="in"/>
<pin name="PE1" direction="in"/>
<pin name="PE2"/>
<pin name="PE3"/>
<pin name="PE4"/>
<pin name="PE5"/>
<pin name="PE6"/>
<pin name="PE7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PF">
<pin name="PF0"/>
<pin name="PF1"/>
<pin name="PF2"/>
<pin name="PF3"/>
<pin name="PF4"/>
<pin name="PF5"/>
<pin name="PF6"/>
<pin name="PF7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PT">
<pin name="PT0"/>
<pin name="PT1"/>
<pin name="PT2"/>
<pin name="PT3"/>
<pin name="PT4"/>
<pin name="PT5"/>
<pin name="PT6"/>
<pin name="PT7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PK">
<pin name="PK0"/>
<pin name="PK1"/>
<pin name="PK2"/>
<pin name="PK3"/>
<pin name="PK4"/>
<pin name="PK5"/>
<pin name="PK7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PM">
<pin name="PM0"/>
<pin name="PM1"/>
<pin name="PM2"/>
<pin name="PM3"/>
<pin name="PM4"/>
<pin name="PM5"/>
<pin name="PM6"/>
<pin name="PM7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PS">
<pin name="PS0"/>
<pin name="PS1"/>
<pin name="PS2"/>
<pin name="PS3"/>
<pin name="PS4"/>
<pin name="PS5"/>
<pin name="PS6"/>
<pin name="PS7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PADAN0">
<pin name="PAD0"/>
<pin name="PAD1"/>
<pin name="PAD2"/>
<pin name="PAD3"/>
<pin name="PAD4"/>
<pin name="PAD5"/>
<pin name="PAD6"/>
<pin name="PAD7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PADAN15">
<pin name="PAD0" direction="in"/>
<pin name="PAD1" direction="in"/>
<pin name="PAD2" direction="in"/>
<pin name="PAD3" direction="in"/>
<pin name="PAD4" direction="in"/>
<pin name="PAD5" direction="in"/>
<pin name="PAD6" direction="in"/>
<pin name="PAD7" direction="in"/>
<pin name="PAD8" direction="in"/>
<pin name="PAD9" direction="in"/>
<pin name="PAD10" direction="in"/>
<pin name="PAD11" direction="in"/>
<pin name="PAD12" direction="in"/>
<pin name="PAD13" direction="in"/>
<pin name="PAD14" direction="in"/>
<pin name="PAD15" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PH">
<pin name="PH0"/>
<pin name="PH1"/>
<pin name="PH2"/>
<pin name="PH3"/>
<pin name="PH4"/>
<pin name="PH5"/>
<pin name="PH6"/>
<pin name="PH7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PP">
<pin name="PP0"/>
<pin name="PP1"/>
<pin name="PP2"/>
<pin name="PP3"/>
<pin name="PP4"/>
<pin name="PP5"/>
<pin name="PP6"/>
<pin name="PP7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PJ">
<pin name="PJ0"/>
<pin name="PJ1"/>
<pin name="PJ6"/>
<pin name="PJ7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12A256">
<pin name="VDD1" direction="out"/>
<pin name="VSS1" direction="out"/>
<pin name="BKGD" direction="oc"/>
<pin name="VSSR" direction="pwr"/>
<pin name="VDDR" direction="pwr"/>
<pin name="!RES"/>
<pin name="VDDPLL" direction="out"/>
<pin name="VSSPLL" direction="out"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="XTAL" direction="out"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
<pin name="VDD2" direction="out"/>
<pin name="VSS2" direction="out"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VRH" direction="in"/>
<pin name="VRL" direction="in"/>
<pin name="VREGEN" direction="in"/>
<pin name="VDDX" direction="pwr"/>
<pin name="VSSX" direction="pwr"/>
<pin name="XFC"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PS-80">
<pin name="PS0"/>
<pin name="PS1"/>
<pin name="PS2"/>
<pin name="PS3"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PP-80">
<pin name="PP0"/>
<pin name="PP1"/>
<pin name="PP2"/>
<pin name="PP3"/>
<pin name="PP4"/>
<pin name="PP5"/>
<pin name="PP7"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PK-80">
<pin name="PK0"/>
<pin name="PK1"/>
<pin name="PK2"/>
<pin name="PK3"/>
<pin name="PK4"/>
<pin name="PK5"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PM-80">
<pin name="PM0"/>
<pin name="PM1"/>
<pin name="PM2"/>
<pin name="PM3"/>
<pin name="PM4"/>
<pin name="PM5"/>
</symbol>
<symbol name="MC9S12-PJ-80">
<pin name="PJ6"/>
<pin name="PJ7"/>
</symbol>
<symbol name="68HC908GP32">
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="in"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="PTC0"/>
<pin name="CGMXFC" direction="in"/>
<pin name="PTC1"/>
<pin name="PTC2"/>
<pin name="PTC3"/>
<pin name="PTC4"/>
<pin name="PTC5"/>
<pin name="PTC6"/>
<pin name="PTD0/!SS"/>
<pin name="PTD1/MISO"/>
<pin name="PTD2/MOSI"/>
<pin name="PTD3/SPSCK"/>
<pin name="PTD4/T1CH0"/>
<pin name="PTD5/T1CH1"/>
<pin name="PTD6/T2CH0"/>
<pin name="PTD7/T2CH1"/>
<pin name="PTE0/TXD"/>
<pin name="PTE1/RXD"/>
<pin name="PTB0/AD0"/>
<pin name="PTB1/AD1"/>
<pin name="PTB2/AD2"/>
<pin name="PTB3/AD3"/>
<pin name="PTB4/AD4"/>
<pin name="PTB5/AD5"/>
<pin name="PTB6/AD6"/>
<pin name="PTB7/AD7"/>
<pin name="PTA0/!KBD0"/>
<pin name="PTA1/!KBD1"/>
<pin name="PTA2/!KBD2"/>
<pin name="PTA3/!KBD3"/>
<pin name="PTA4/!KBD4"/>
<pin name="PTA5/!KBD5"/>
<pin name="PTA6/!KBD6"/>
<pin name="PTA7/!KBD7"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VREFL" direction="in"/>
<pin name="VREFH" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="!IRQ" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68HC908GP32-40">
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="in"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="PTC0"/>
<pin name="CGMXFC" direction="in"/>
<pin name="PTC1"/>
<pin name="PTC2"/>
<pin name="PTC3"/>
<pin name="PTC4"/>
<pin name="PTD0/!SS"/>
<pin name="PTD1/MISO"/>
<pin name="PTD2/MOSI"/>
<pin name="PTD3/SPSCK"/>
<pin name="PTD4/T1CH0"/>
<pin name="PTD5/T1CH1"/>
<pin name="PTE0/TXD"/>
<pin name="PTE1/RXD"/>
<pin name="PTB0/AD0"/>
<pin name="PTB1/AD1"/>
<pin name="PTB2/AD2"/>
<pin name="PTB3/AD3"/>
<pin name="PTB4/AD4"/>
<pin name="PTB5/AD5"/>
<pin name="PTB6/AD6"/>
<pin name="PTB7/AD7"/>
<pin name="PTA0/!KBD0"/>
<pin name="PTA1/!KBD1"/>
<pin name="PTA2/!KBD2"/>
<pin name="PTA3/!KBD3"/>
<pin name="PTA4/!KBD4"/>
<pin name="PTA5/!KBD5"/>
<pin name="PTA6/!KBD6"/>
<pin name="PTA7/!KBD7"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VREFL" direction="in"/>
<pin name="VREFH" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="!IRQ" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="68HC908GP32-42">
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="in"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="PTC0"/>
<pin name="CGMXFC" direction="in"/>
<pin name="PTC1"/>
<pin name="PTC2"/>
<pin name="PTC3"/>
<pin name="PTC4"/>
<pin name="PTD0/!SS"/>
<pin name="PTD1/MISO"/>
<pin name="PTD2/MOSI"/>
<pin name="PTD3/SPSCK"/>
<pin name="PTD4/T1CH0"/>
<pin name="PTD5/T1CH1"/>
<pin name="PTD6/T2CH0"/>
<pin name="PTD7/T2CH1"/>
<pin name="PTE0/TXD"/>
<pin name="PTE1/RXD"/>
<pin name="PTB0/AD0"/>
<pin name="PTB1/AD1"/>
<pin name="PTB2/AD2"/>
<pin name="PTB3/AD3"/>
<pin name="PTB4/AD4"/>
<pin name="PTB5/AD5"/>
<pin name="PTB6/AD6"/>
<pin name="PTB7/AD7"/>
<pin name="PTA0/!KBD0"/>
<pin name="PTA1/!KBD1"/>
<pin name="PTA2/!KBD2"/>
<pin name="PTA3/!KBD3"/>
<pin name="PTA4/!KBD4"/>
<pin name="PTA5/!KBD5"/>
<pin name="PTA6/!KBD6"/>
<pin name="PTA7/!KBD7"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="VREFL" direction="in"/>
<pin name="VREFH" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="!IRQ" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="6800" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6800"/>
<gate name="P" symbol="PWR2VSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="BA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CLK1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CLK2" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="DBE" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="HALT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="TSC" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="VMA" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="NTE ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="NTE6800"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31C5317"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6801" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6801"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="E" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IRQ1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P10" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P11" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P12" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P13" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="P14" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="P15" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="P16" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="P17" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P20" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P21" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P22" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P23" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P24" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P30" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="P31" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="P32" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="P33" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="P34" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="P35" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="P36" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="P37" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="P40" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="P41" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="P42" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="P43" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="P44" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="P45" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="P46" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="P47" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="SC1" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="SC2" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="VCCSTB" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6801EM" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6801EM"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0/D0" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A1/D1" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A2/D2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A3/D3" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A4/D4" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="A5/D5" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="A6/D6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="A7/D7" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="AS" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IRQ1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P10" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P11" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P12" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P13" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="P14" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="P15" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="P16" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="P17" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P20" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P21" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P22" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P23" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P24" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCCSTB" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6801NM" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6801NM"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IOS" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="IRQ1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P10" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P11" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P12" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P13" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="P14" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="P15" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="P16" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="P17" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P20" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P21" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P22" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P23" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P24" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCCSTB" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6802" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6802"/>
<gate name="P" symbol="PWR2VSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="BA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="HALT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="MR" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="RE" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="VCCSTB" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="VMA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="38"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6809" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6809"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="BA" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="BS" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="DMA/BREQ" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="FIRQ" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="HALT" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MRDY" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="39"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="NTE ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="NTE6809"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4530354"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31C2459"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6821" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6821"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="CA1" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="CA2" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="CB1" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="CB2" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="CS0" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="CS1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="CS2" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="IRQA" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="IRQB" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="RS0" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="RS1" pad="35"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="NTE ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="NTE6821"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1652403"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="29C4772"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC24" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HC24"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A12" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="AS" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="IOTEST" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="MODE" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="STRA" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="STRB" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6840" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6840"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="C1" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="C2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="C3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CS0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CS1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="G1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="G2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="G3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="O1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="O2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="O3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="RS0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RS1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RS2" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6845" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6845"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="CURSOR" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="DE" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="HS" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="LPSTD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MA0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="MA1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="MA10" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="MA11" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="MA12" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="MA13" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="MA2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="MA3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="MA4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="MA5" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="MA6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="MA7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="MA8" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="MA9" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RA0" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="RA1" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="RA2" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="RA3" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="RA4" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RS" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6850" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6850"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="CS0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="CS1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CS2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CTS" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DCD" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RS" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RTS" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RXCLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RXDATA" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="TXCLK" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="TXDATA" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="NTE ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="NTE6850"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4899775"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31C2457"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6852" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6852"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="CS" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CTS" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DCD" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="RS" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RXCLK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RXDATA" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SM/!DTR" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="TUF" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="TXCLK" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="TXDATA" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6854" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6854"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="CS" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="CTS" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="DCD" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="FLAG_DET" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="LOC/DTR" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RDSR" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="RS1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RSO" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="RTS" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RXC" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RXD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="TDSR" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="TXC" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="TXD" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6801U4EM" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6801U4EM"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0/D0" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A1/D1" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A2/D2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="A3/D3" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A4/D4" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="A5/D5" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="A6/D6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="A7/D7" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="AS" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IRQ1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P10/TIN2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P11/TOU2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P12/TOU3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P13" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="P14" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="P15" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="P16" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="P17" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P20/TIN1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P21/TOU1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P22/SCLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P23/RDTA" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P24/TDTA" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCCSTB" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6801U4NM" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6801U4NM"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IOS" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="IRQ1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P10/TIN2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P11/TOU2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P12/TOU3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P13" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="P14" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="P15" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="P16" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="P17" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P20/TIN1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P21/TOU1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P22/SCLK" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P23/RDTA" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P24/TDTA" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCCSTB" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC05P1" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HC05P1"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OSC1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="OSC2" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="TCAP" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="TCMP" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6805P2" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6805P2"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="INT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="NUM" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="TMR" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6805R2" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6805R2"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="INT" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="NUM" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PD0/AN0" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PD1/AN1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PD2/AN2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PD3/AN3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PD4/VRL" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PD5/VRH" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PD6/INT2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="TIMER" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6805S2" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6805S2"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="AN0/PD0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AN1/PD1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AN2/PD2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AN3/PD3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="INT1" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="INT2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="NUM" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="VRH/PD5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VRL/PD4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6805U2" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6805U2"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="INT" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="NUM" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PD4" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PD6/INT2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="TIMER" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC05C2" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HC05C2"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OSC1" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="OSC2" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PD4" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="TCAP" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="TCMP" pad="35"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC705SR3CPE"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1749029"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="40K7346"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6805R3" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6805R3"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="INT" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PD0/AN0" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PD1/AN1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PD2/AN2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PD3/AN3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PD4/VRL" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PD5/VRH" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PD6/INT2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="TIMER" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6805U3" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6805U3"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="INT" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PD4" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PD6/INT2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="TIMER" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC05C3" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HC05C3"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OSC1" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="OSC2" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PD4" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="TCAP" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="TCMP" pad="35"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MCHSC705C8ACPE"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1341713"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K3039"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC05B4" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HC05B4"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S52">
<connects>
<connect gate="A" pin="AN0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AN1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AN2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AN3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AN4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AN5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AN6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AN7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="OSC1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="OSC2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PLMA" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PLMB" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="RDI" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="SCLK" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="TCAP1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="TCAP2" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="TCMP1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="TCMP2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="TDO" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="VRH" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VRL" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="41"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC05L6" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HC05L6"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S68">
<connects>
<connect gate="A" pin="ALRT" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="BP1" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="BP2" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="BP3" pad="60"/>
<connect gate="A" pin="BP4" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="FP1" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="FP10" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="FP11" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="FP12" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="FP13" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="FP14" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="FP15" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="FP16" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="FP17" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="FP18" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="FP19" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="FP2" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="FP20" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="FP21" pad="55"/>
<connect gate="A" pin="FP22" pad="56"/>
<connect gate="A" pin="FP23" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="FP24" pad="58"/>
<connect gate="A" pin="FP3" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="FP4" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="FP5" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="FP6" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="FP7" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="FP8" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="FP9" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OSC1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OSC2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="65"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="66"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="TCAP" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="TCMP" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VLL" pad="68"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC11A0" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HC11A0"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S52">
<connects>
<connect gate="A" pin="AS" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="MODA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MODB" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PD4" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PE0" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="PE1" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="PE2" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="PE3" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="PE4" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="PE5" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="PE6" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="PE7" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="VRH" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="VRL" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="XIRQ" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC11A0CFNE3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1749025"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="62K4934"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC11E9" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HC11E9"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S52">
<connects>
<connect gate="A" pin="AS" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="MODA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="MODB" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PD4" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PE0" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="PE1" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="PE2" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="PE3" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="PE4" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="PE5" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="PE6" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="PE7" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="VRH" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="VRL" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="XIRQ" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC11E9BCFNE2"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1607932"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K9829"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68488" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68488"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="ASE" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="ATN" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="DAC" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="DAV" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="DB0" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DB1" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="DB2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="DB3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="DB4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="DB5" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="DB6" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="DB7" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DMAGNT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="DMAREQ" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="EOI" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="IB0" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="IB1" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="IB2" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="IB3" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="IB4" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="IB5" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="IB6" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="IB7" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="IFC" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="REN" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="RFD" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="RS0" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="RS1" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="RS2" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="SRQ" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="T/!R1" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="T/!R2" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="TRIG" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68701" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68701"/>
<gate name="P" symbol="2PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="E" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IRQ1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P10" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="P11" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="P12" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="P13" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="P14" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="P15" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="P16" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="P17" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="P20" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="P21" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P22" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="P23" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="P24" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="P30" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="P31" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="P32" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="P33" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="P34" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="P35" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="P36" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="P37" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="P40" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="P41" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="P42" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="P43" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="P44" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="P45" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="P46" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="P47" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="SC1" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="SC2" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="VCC@1" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VCC@2" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="146818" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="146818"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CE" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CKFS" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="CKOUT" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="DS" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="OSC1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OSC2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PS" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="SQW" pad="23"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="146818A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="146818A"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CKFS" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="CKOUT" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="DS" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="MOT" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="OSC1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OSC2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PS" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="SQW" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="STBY" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="146823" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="146823"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="AS" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="CE" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="DS" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PC4/CA1" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PC5/CA2" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PC6/CB1" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PC7/CB2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68705P3" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68705P3"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="INT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="TIMER" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68705R3" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68705R3"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="INT" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PD0/AN0" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PD1/AN1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PD2/AN2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PD3/AN3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PD4/VRL" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PD5/VRH" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PD6/INT2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="TIMER" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68705U3" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68705U3"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="INT" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PD4" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PD6/INT2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="TIMER" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC805C4" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HC05C4"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OSC1" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="OSC2" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PD4" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="TCAP" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="TCMP" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC805B6" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HC05B6"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S52">
<connects>
<connect gate="A" pin="AN0" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AN1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AN2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AN3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AN4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AN5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="AN6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="AN7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="OSC1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="OSC2" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PLMA" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PLMB" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="RDI" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="SCLK" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="TCAP1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="TCAP2" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="TCMP1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="TCMP2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="TDO" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="VPP1" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="VPP6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="VRH" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VRL" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="41"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2672" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2672"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="AD10" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="AD11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="AD12" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="AD13" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="AD8" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="AD9" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="BLANK" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="CCLK" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="CE" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CRSR" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CTRL1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CTRL2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CTRL3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="HSYNC" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="LPS" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="VSYNC" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2674" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="2674"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="ACLL" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="AD10" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="AD11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="AD12" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="AD13" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="AD8" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="AD9" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="BLANK" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="CCLK" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="CE" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CRSR" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="CTRL1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="CTRL2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CTRL3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="HSYNC" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="INTR" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="R" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="VSYNC" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6809E" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6809E"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="AVMA" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="BA" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="BS" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="BUSY" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="FIRQ" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="HALT" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="LIC" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="NMI" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="TSC" pad="39"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="NTE ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="NTE6809E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31C5318"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6810" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6810"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL24">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="CS0" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="CS1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="CS2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="CS3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="CS4" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CS5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="NTE ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="NTE6810"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31C5319"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC34" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HC34"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="AD0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="AD1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AD2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AD3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="AD4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="AD5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AD6" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AD7" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="ASA" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="ASB" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="CS1A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="CS1B" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="EA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="EB" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="IRQA" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="IRQB" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="MODE" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="R/!WA" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="R/!WB" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RSA" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RSB" pad="38"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6844" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6844"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CS!/TX" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="A10" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="A13" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="A14" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A15" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="A3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="A5" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="A6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="A7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="D6" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="D7" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="DGRNT" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="DRQ1" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="DRQ2" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="IRQ/DEND" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="TXAKA" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="TXRQ0" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="TXRQ1" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="TXRQ2" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="TXRQ3" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="TXSTB" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6898" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="4VSSVDD"/>
<gate name="P1" symbol="6898"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S52">
<connects>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VSS@1" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VSS@2" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="VSS@3" pad="25"/>
<connect gate="P" pin="VSS@4" pad="34"/>
<connect gate="P1" pin="!ACK" pad="14"/>
<connect gate="P1" pin="!ATN" pad="16"/>
<connect gate="P1" pin="!C!/!D" pad="10"/>
<connect gate="P1" pin="!DB0" pad="27"/>
<connect gate="P1" pin="!DB1" pad="26"/>
<connect gate="P1" pin="!DB2" pad="24"/>
<connect gate="P1" pin="!DB3" pad="23"/>
<connect gate="P1" pin="!DB4" pad="22"/>
<connect gate="P1" pin="!DB5" pad="21"/>
<connect gate="P1" pin="!DB6" pad="20"/>
<connect gate="P1" pin="!DB7" pad="19"/>
<connect gate="P1" pin="!DBP" pad="17"/>
<connect gate="P1" pin="!IO" pad="7"/>
<connect gate="P1" pin="!MSG" pad="12"/>
<connect gate="P1" pin="!REQ" pad="8"/>
<connect gate="P1" pin="!RST" pad="13"/>
<connect gate="P1" pin="ACK" pad="52"/>
<connect gate="P1" pin="ARB" pad="36"/>
<connect gate="P1" pin="ATN" pad="5"/>
<connect gate="P1" pin="BSY" pad="15"/>
<connect gate="P1" pin="BSYIN" pad="3"/>
<connect gate="P1" pin="BSYOUT" pad="40"/>
<connect gate="P1" pin="C/D" pad="38"/>
<connect gate="P1" pin="DB0" pad="42"/>
<connect gate="P1" pin="DB1" pad="43"/>
<connect gate="P1" pin="DB2" pad="44"/>
<connect gate="P1" pin="DB3" pad="45"/>
<connect gate="P1" pin="DB4" pad="46"/>
<connect gate="P1" pin="DB5" pad="47"/>
<connect gate="P1" pin="DB6" pad="48"/>
<connect gate="P1" pin="DB7" pad="49"/>
<connect gate="P1" pin="DBP" pad="50"/>
<connect gate="P1" pin="DISABLE" pad="35"/>
<connect gate="P1" pin="I/O_IN" pad="4"/>
<connect gate="P1" pin="I/O_OUT" pad="39"/>
<connect gate="P1" pin="ID0" pad="30"/>
<connect gate="P1" pin="ID1" pad="29"/>
<connect gate="P1" pin="ID2" pad="28"/>
<connect gate="P1" pin="MODE1" pad="32"/>
<connect gate="P1" pin="MODE2" pad="33"/>
<connect gate="P1" pin="MSG" pad="37"/>
<connect gate="P1" pin="PAREN" pad="31"/>
<connect gate="P1" pin="REQ" pad="51"/>
<connect gate="P1" pin="RSTOUT" pad="6"/>
<connect gate="P1" pin="SEL" pad="11"/>
<connect gate="P1" pin="SELIN" pad="2"/>
<connect gate="P1" pin="SELOUT" pad="41"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC99" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HC99"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S52">
<connects>
<connect gate="A" pin="ACK" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AMEN" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="ARB" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="AS" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="ATN" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="BSYIN" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="BSYOUT" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="CMD" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="E" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="I/O_IN" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="I/O_OUT" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="INDEX" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="MSG" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="NRZ" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="RCLK" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="RDGATE" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="REQ" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RST" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="SD0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SD1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="SD2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="SD3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SD4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="SD5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="SD6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="SD7" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SDBP" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SECTOR" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="SELIN" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="SELOUT" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="WRCLK" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="WRGATE" pad="19"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6804J1" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6804J1"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="MDS" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="TMR" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="6804P2" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="6804P2"/>
<gate name="P" symbol="PWRVSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="MDS" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="TMR" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HCL05C4" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="68HCL5C4"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S44">
<connects>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OSC1" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="OSC2" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PD4" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="TCAP" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="TCMP" pad="38"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="44"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="146805E2" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="146805E2"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="S44">
<connects>
<connect gate="A" pin="A10" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="A11" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="A12" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="A8" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="A9" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="AS" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="B0" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="B1" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="B2" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="B3" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="B4" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="B5" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="B6" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="B7" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="DS" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="L1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="OSC1" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="OSC2" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="R/!W" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="TIMER" pad="41"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="44"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="146805F2" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="146805F2"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28">
<connects>
<connect gate="A" pin="IRQ" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="NUM" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="OSC1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OSC2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="PB6" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="PB7" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PC0" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PC1" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PC2" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PC3" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="TIMER" pad="27"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DSP56009" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="M" symbol="DSP56009"/>
<gate name="P" symbol="P56009"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP80">
<connects>
<connect gate="M" pin="DR/" pad="61"/>
<connect gate="M" pin="DSCK-OS1" pad="60"/>
<connect gate="M" pin="DSI-OS0" pad="59"/>
<connect gate="M" pin="DSO" pad="58"/>
<connect gate="M" pin="EXTAL" pad="27"/>
<connect gate="M" pin="GPIO0" pad="76"/>
<connect gate="M" pin="GPIO1" pad="75"/>
<connect gate="M" pin="GPIO2" pad="74"/>
<connect gate="M" pin="GPIO3" pad="73"/>
<connect gate="M" pin="HREQ/" pad="43"/>
<connect gate="M" pin="MA0" pad="25"/>
<connect gate="M" pin="MA1" pad="24"/>
<connect gate="M" pin="MA10" pad="12"/>
<connect gate="M" pin="MA11" pad="11"/>
<connect gate="M" pin="MA12" pad="7"/>
<connect gate="M" pin="MA13" pad="5"/>
<connect gate="M" pin="MA14" pad="4"/>
<connect gate="M" pin="MA2" pad="23"/>
<connect gate="M" pin="MA3" pad="22"/>
<connect gate="M" pin="MA4" pad="20"/>
<connect gate="M" pin="MA5" pad="19"/>
<connect gate="M" pin="MA6" pad="18"/>
<connect gate="M" pin="MA7" pad="16"/>
<connect gate="M" pin="MA8" pad="14"/>
<connect gate="M" pin="MA9" pad="13"/>
<connect gate="M" pin="MCAS/-MA16" pad="80"/>
<connect gate="M" pin="MCS0/" pad="2"/>
<connect gate="M" pin="MCS3/-MA15" pad="3"/>
<connect gate="M" pin="MD0" pad="71"/>
<connect gate="M" pin="MD1" pad="69"/>
<connect gate="M" pin="MD2" pad="68"/>
<connect gate="M" pin="MD3" pad="67"/>
<connect gate="M" pin="MD4" pad="65"/>
<connect gate="M" pin="MD5" pad="64"/>
<connect gate="M" pin="MD6" pad="63"/>
<connect gate="M" pin="MD7" pad="62"/>
<connect gate="M" pin="MISO-SDA" pad="35"/>
<connect gate="M" pin="MODA-IRQA/" pad="37"/>
<connect gate="M" pin="MODB-IRQB/" pad="38"/>
<connect gate="M" pin="MODC-NMI/" pad="39"/>
<connect gate="M" pin="MOSI-HA0" pad="41"/>
<connect gate="M" pin="MRAS/-MA17" pad="79"/>
<connect gate="M" pin="MRD/" pad="77"/>
<connect gate="M" pin="MWR/" pad="78"/>
<connect gate="M" pin="PCAP" pad="32"/>
<connect gate="M" pin="PINIT" pad="30"/>
<connect gate="M" pin="RESET/" pad="36"/>
<connect gate="M" pin="SCK-SCL" pad="26"/>
<connect gate="M" pin="SCKR" pad="51"/>
<connect gate="M" pin="SCKT" pad="49"/>
<connect gate="M" pin="SDI0" pad="57"/>
<connect gate="M" pin="SDI1" pad="56"/>
<connect gate="M" pin="SDO0" pad="47"/>
<connect gate="M" pin="SDO1" pad="46"/>
<connect gate="M" pin="SDO2" pad="45"/>
<connect gate="M" pin="SS/-HA2" pad="42"/>
<connect gate="M" pin="WSR" pad="55"/>
<connect gate="M" pin="WST" pad="50"/>
<connect gate="P" pin="GNDA@1" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GNDA@2" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="GNDA@3" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GNDA@4" pad="21"/>
<connect gate="P" pin="GNDD@1" pad="66"/>
<connect gate="P" pin="GNDD@2" pad="72"/>
<connect gate="P" pin="GNDP" pad="31"/>
<connect gate="P" pin="GNDQ@1" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="GNDQ@2" pad="29"/>
<connect gate="P" pin="GNDQ@3" pad="52"/>
<connect gate="P" pin="GNDS@1" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="GNDS@2" pad="44"/>
<connect gate="P" pin="GNDS@3" pad="54"/>
<connect gate="P" pin="VCCA@1" pad="6"/>
<connect gate="P" pin="VCCA@2" pad="17"/>
<connect gate="P" pin="VCCD" pad="70"/>
<connect gate="P" pin="VCCP" pad="33"/>
<connect gate="P" pin="VCCQ@1" pad="9"/>
<connect gate="P" pin="VCCQ@2" pad="28"/>
<connect gate="P" pin="VCCQ@3" pad="53"/>
<connect gate="P" pin="VCCS@1" pad="40"/>
<connect gate="P" pin="VCCS@2" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ONCORE" prefix="M" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ONCORE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ONCORE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+5V" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1PPS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="1PPS_RTN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="BATTERY" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RTCM" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RTN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC11A1" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68HC11A1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC-S52">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!MR" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!XIRQ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="+UB" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="C0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="C4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="C6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="C7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D0_RX" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D1_TX" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="E0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="E1" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="E3" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="E4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="E5" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="E6" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="E7" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MDA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MDB" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RW" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="VRL" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="XQ" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC11A1CFNE3R"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1821771"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="81K2780"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC812A4" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER/MEMORY DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68HC812A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP112">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR0" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR10" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR11" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR12" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR13" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR14" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR15" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR16" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR17" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR18" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR19" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR2" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR20" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR21" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR5" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR6" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR7" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR8" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR9" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="AN0" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="AN1" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="AN2" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="AN3" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="AN4" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="AN5" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="AN6" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="AN7" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="BKGD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA10" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA11" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA12" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA13" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA14" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA15" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA8" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA9" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="PF2" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PF3" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PF4" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="PF5" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="PF6" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="PH0" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="PH1" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="PH2" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="PH3" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="PH4" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="PH5" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="PH6" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="PH7" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PS0" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="PS1" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="PS2" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="PS3" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="PS4" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="PS5" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="PS6" pad="103"/>
<connect gate="G$1" pin="PS7" pad="104"/>
<connect gate="G$1" pin="PT0" pad="105"/>
<connect gate="G$1" pin="PT1" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="PT2" pad="107"/>
<connect gate="G$1" pin="PT3" pad="108"/>
<connect gate="G$1" pin="PT4" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="PT5" pad="110"/>
<connect gate="G$1" pin="PT6" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="PT7" pad="112"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDX" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDX@1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDX@2" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="VRL" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSX" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSX@1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSX@2" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="XFC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL" pad="47"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC812A4CPV8"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70C4455"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC11F1*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;HIGH-PERFORMANCE MICROCONTROLLER UNIT (MCU)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
source MC68HC11F1.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68HC11F1"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="FN2" package="PLCC68S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!XIRQ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="4XOUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PF0" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PF1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="A10/PB2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A11/PB3" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A12/PB4" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A13/PB5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A14/PB6" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A15/PB7" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PF2" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/PF3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A4/PF4" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="A5/PF5" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="A6/PF6" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A7/PF7" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A8/PB0" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A9/PB1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/PC0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/PC1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/PC2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/PC3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D4/PC4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D5/PC5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D6/PC6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/PC7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MODA/!LIR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MODB/VSTBY" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0/AN0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1/AN1" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2/AN2" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3/AN3" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4/AN4" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5/AN5" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6/AN6" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7/AN7" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PG0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PG1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PG2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PG3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PG4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PG5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PG6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PG7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VRL" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC11F1CFN2"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="95B4396"/>
</technology>
<technology name="M">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="PU2" package="QFP80">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="!XIRQ" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="4XOUT" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PF0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PF1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A10/PB2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11/PB3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A12/PB4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A13/PB5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14/PB6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15/PB7" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PF2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/PF3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A4/PF4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A5/PF5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6/PF6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A7/PF7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A8/PB0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9/PB1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/PC1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/PC2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/PC3" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D4/PC4" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D5/PC5" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D6/PC6" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/PC7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="MODA/!LIR" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="MODB/VSTBY" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0/AN0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1/AN1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2/AN2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3/AN3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4/AN4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5/AN5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6/AN6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7/AN7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PG0" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PG1" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PG2" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PG3" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PG4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PG5" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PG6" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PG7" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VRL" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL" pad="37"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="69"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="M">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="PU3" package="QFP80">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="!XIRQ" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="4XOUT" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PF0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PF1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A10/PB2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11/PB3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A12/PB4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A13/PB5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14/PB6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15/PB7" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PF2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/PF3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A4/PF4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A5/PF5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6/PF6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A7/PF7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A8/PB0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9/PB1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/PC1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/PC2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/PC3" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D4/PC4" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D5/PC5" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D6/PC6" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/PC7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="MODA/!LIR" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="MODB/VSTBY" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0/AN0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1/AN1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2/AN2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3/AN3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4/AN4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5/AN5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6/AN6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7/AN7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PG0" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PG1" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PG2" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PG3" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PG4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PG5" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PG6" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PG7" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VRL" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL" pad="37"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="69"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="M">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="PU4" package="QFP80">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="!XIRQ" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="4XOUT" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PF0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PF1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A10/PB2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A11/PB3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A12/PB4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A13/PB5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A14/PB6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15/PB7" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PF2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/PF3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A4/PF4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A5/PF5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A6/PF6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A7/PF7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A8/PB0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9/PB1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/PC0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/PC1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/PC2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/PC3" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="D4/PC4" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="D5/PC5" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="D6/PC6" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/PC7" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="MODA/!LIR" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="MODB/VSTBY" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0/AN0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1/AN1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2/AN2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3/AN3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4/AN4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5/AN5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6/AN6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7/AN7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PG0" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PG1" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PG2" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PG3" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PG4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PG5" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PG6" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PG7" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VRL" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL" pad="37"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="69"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="FN3" package="PLCC68S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!XIRQ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="4XOUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PF0" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PF1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="A10/PB2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A11/PB3" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A12/PB4" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A13/PB5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A14/PB6" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A15/PB7" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PF2" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/PF3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A4/PF4" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="A5/PF5" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="A6/PF6" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A7/PF7" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A8/PB0" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A9/PB1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/PC0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/PC1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/PC2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/PC3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D4/PC4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D5/PC5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D6/PC6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/PC7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MODA/!LIR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MODB/VSTBY" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0/AN0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1/AN1" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2/AN2" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3/AN3" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4/AN4" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5/AN5" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6/AN6" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7/AN7" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PG0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PG1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PG2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PG3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PG4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PG5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PG6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PG7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VRL" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC11F1CFN3"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="07F5741"/>
</technology>
<technology name="M">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC11F1CFN3R2"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="07F5742"/>
</technology>
<technology name="V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="FN4" package="PLCC68S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!XIRQ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="4XOUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PF0" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PF1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="A10/PB2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A11/PB3" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A12/PB4" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A13/PB5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A14/PB6" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A15/PB7" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PF2" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/PF3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A4/PF4" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="A5/PF5" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="A6/PF6" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A7/PF7" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A8/PB0" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A9/PB1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/PC0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/PC1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/PC2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/PC3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D4/PC4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D5/PC5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D6/PC6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/PC7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MODA/!LIR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MODB/VSTBY" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0/AN0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1/AN1" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2/AN2" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3/AN3" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4/AN4" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5/AN5" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6/AN6" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7/AN7" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PG0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PG1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PG2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PG3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PG4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PG5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PG6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PG7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VRL" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC11F1CFN4"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="07F5743"/>
</technology>
<technology name="V">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC11F1MFN4"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="92B3680"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="FN3-S" package="S68">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!XIRQ" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="4XOUT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/PF0" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/PF1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="A10/PB2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="A11/PB3" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="A12/PB4" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A13/PB5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A14/PB6" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A15/PB7" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/PF2" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/PF3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="A4/PF4" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="A5/PF5" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="A6/PF6" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="A7/PF7" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="A8/PB0" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="A9/PB1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/PC0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/PC1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/PC2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/PC3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D4/PC4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D5/PC5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D6/PC6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/PC7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MODA/!LIR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MODB/VSTBY" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0/AN0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1/AN1" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2/AN2" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3/AN3" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4/AN4" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5/AN5" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6/AN6" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7/AN7" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PG0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PG1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PG2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PG3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PG4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PG5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PG6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PG7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VRL" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL" pad="7"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="34"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC*12" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Microcontroller with CAN-Bus, ADC&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68HC912"/>
</gates>
<devices>
<device name="D60" package="TQFP112">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ECLK/!BDE/CAL" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="!LSTRB/!TAGLO" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="!XIRQ" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR0/D0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR1/D1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR10/D10" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR11/D11" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR12/D12" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR13/D13" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR14/D14" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR15/D15" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR2/D2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR3/D3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR4/D4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR5/D5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR6/D6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR7/D7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR8/D8" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR9/D9" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="CGMST/MODB/PIPE1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="ECLK" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="IOC0/PT0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IOC1/PT1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IOC2/PT2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IOC3/PT3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IOC4/PT4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="IOC5/PT5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IOC6/PT6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="IOC7/PT7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="KWG0/PG0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="KWG1/PG1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="KWG2/PG2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="KWG3/PG3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="KWG4/PG4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="KWG5/PG5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="KWG6/PG6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="KWH0" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="KWH1" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="KWH2" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="KWH3" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="KWH4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="KWH5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="KWH6" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="KWH7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="MODEA/PIPE0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD00/AN00" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD01/AN01" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD02/AN02" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD03/AN03" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD04/AN04" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD05/AN05" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD06/AN06" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD07/AN07" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD10/AN10" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD11/AN11" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD12/AN12" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD13/AN13" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD14/AN14" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD15/AN15" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD16/AN16" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD17/AN17" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="PCAN0/RXCAN" pad="105"/>
<connect gate="G$1" pin="PCAN1/TXCAN" pad="104"/>
<connect gate="G$1" pin="PCAN2" pad="103"/>
<connect gate="G$1" pin="PCAN3" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="PCAN4" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="PCAN5" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="PCAN6" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="PCAN7" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="PG7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PGUPD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PHUPD" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PP3/PW3" pad="112"/>
<connect gate="G$1" pin="PP4" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="PP5" pad="110"/>
<connect gate="G$1" pin="PP6" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="PP7" pad="108"/>
<connect gate="G$1" pin="PS0/RXD0" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="PS1/TXD0" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="PS2/RXD1" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="PS3/TXD1" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="PS4/SD1/MISO" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="PS5/SADO/MOSI" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="PS6/SCK" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="PS7/!SS" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="PW0/PP0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PW1/PP1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PW2/PP2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="SMODN/!TAGHI/BKGD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDX" pad="107"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDX@1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VFP" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH0" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH1" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="VRL0" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="VRL1" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSX" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSX@1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="XFC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL" pad="48"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="9">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC145027" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DECODER&lt;/b&gt; SC41343</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MC145027"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C1R1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="R2C2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VT" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DW" package="SO16W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C1R1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="R2C2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VT" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC145026" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;ENCODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MC145026"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!TE" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CTC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RTC" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!TE" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CTC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RTC" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC145028" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DECODER&lt;/b&gt; SC41344</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MC145028"/>
<gate name="P" symbol="VSSVDD"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="C1R1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="R2C2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VT" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DW" package="SO16W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="C1R1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="R1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="R2C2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VT" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54101A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54101A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54102A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54102A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54400A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54400A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54402A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54402A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM411000" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="G$1" symbol="CM411000"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM414256" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="G$1" symbol="CM414256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM511000A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM511000"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM44100" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM44100"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM44400" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
<gate name="G$2" symbol="CM44400"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$2" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$2" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$2" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$2" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$2" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$2" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$2" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$2" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="A9" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$2" pin="DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$2" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54100A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54100A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CAS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54410A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54410A"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="W0/DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="W1/DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="W2/DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="W3/DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="WB/WE" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54800A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54800A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A9R" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM54900A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM54900A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ28-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A9R" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM511002A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM511002"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="TF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM514256A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM514256"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CAS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCM514258A" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;MEMORY&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CM514258"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOJ26-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!G" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!RAS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DQ3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="W" pad="3"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="26"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DSP56F807" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;16-bit Digital Signal Processor&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="DSP56F807-CTRL"/>
<gate name="B" symbol="DSP56F807-ADR"/>
<gate name="C" symbol="DSP56F807-DATA"/>
<gate name="E" symbol="DSP56F807-PWM"/>
<gate name="F" symbol="DSP56F807-ANA"/>
<gate name="P1" symbol="VDD"/>
<gate name="P2" symbol="VDD"/>
<gate name="P3" symbol="VDD"/>
<gate name="P4" symbol="VDD"/>
<gate name="P5" symbol="VDD"/>
<gate name="P6" symbol="VDD"/>
<gate name="P11" symbol="VSS"/>
<gate name="P12" symbol="VSS"/>
<gate name="P13" symbol="VSS"/>
<gate name="P14" symbol="VSS"/>
<gate name="P15" symbol="VSS"/>
<gate name="P16" symbol="VSS"/>
<gate name="P17" symbol="VSS"/>
<gate name="P7" symbol="VDD"/>
<gate name="P18" symbol="VSS"/>
<gate name="D" symbol="DSP56F807-PORT"/>
<gate name="P8" symbol="VDD"/>
<gate name="P19" symbol="VSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="PY80" package="LQFP160">
<connects>
<connect gate="A" pin="!DE" pad="121"/>
<connect gate="A" pin="!IRQA" pad="69"/>
<connect gate="A" pin="!IRQB" pad="70"/>
<connect gate="A" pin="!RESET" pad="98"/>
<connect gate="A" pin="!RSTO" pad="97"/>
<connect gate="A" pin="!TRST" pad="132"/>
<connect gate="A" pin="CLK0" pad="158"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="93"/>
<connect gate="A" pin="EXTBOOT" pad="86"/>
<connect gate="A" pin="MSCAN_RX" pad="142"/>
<connect gate="A" pin="MSCAN_TX" pad="139"/>
<connect gate="A" pin="TA0/PHASEA0" pad="147"/>
<connect gate="A" pin="TA1/PHASEB0" pad="148"/>
<connect gate="A" pin="TA2/INDEX0" pad="149"/>
<connect gate="A" pin="TA3/HOME0" pad="150"/>
<connect gate="A" pin="TB0/PHASEA1" pad="151"/>
<connect gate="A" pin="TB1/PHASEB1" pad="152"/>
<connect gate="A" pin="TB2/INDEX1" pad="154"/>
<connect gate="A" pin="TB3/HOME1" pad="155"/>
<connect gate="A" pin="TC0" pad="130"/>
<connect gate="A" pin="TC1" pad="131"/>
<connect gate="A" pin="TCK" pad="134"/>
<connect gate="A" pin="TCS" pad="133"/>
<connect gate="A" pin="TD0" pad="126"/>
<connect gate="A" pin="TD1" pad="127"/>
<connect gate="A" pin="TD2" pad="128"/>
<connect gate="A" pin="TD3" pad="129"/>
<connect gate="A" pin="TDI" pad="136"/>
<connect gate="A" pin="TDO" pad="137"/>
<connect gate="A" pin="TMS" pad="135"/>
<connect gate="A" pin="VCAPC1" pad="65"/>
<connect gate="A" pin="VCAPC2" pad="138"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="156"/>
<connect gate="A" pin="VPP2" pad="68"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="92"/>
<connect gate="B" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA0/A8" pad="10"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA1/A9" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA2/A10" pad="12"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA3/A11" pad="13"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA4/A12" pad="14"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA5/A13" pad="15"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA6/A14" pad="16"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA7/A15" pad="17"/>
<connect gate="B" pin="GPIOE2/A6" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="GPIOE3/A7" pad="8"/>
<connect gate="C" pin="!DS" pad="20"/>
<connect gate="C" pin="!PS" pad="19"/>
<connect gate="C" pin="!RD" pad="22"/>
<connect gate="C" pin="!WR" pad="21"/>
<connect gate="C" pin="D0" pad="23"/>
<connect gate="C" pin="D1" pad="24"/>
<connect gate="C" pin="D10" pad="33"/>
<connect gate="C" pin="D11" pad="35"/>
<connect gate="C" pin="D12" pad="36"/>
<connect gate="C" pin="D13" pad="37"/>
<connect gate="C" pin="D14" pad="38"/>
<connect gate="C" pin="D15" pad="39"/>
<connect gate="C" pin="D2" pad="25"/>
<connect gate="C" pin="D3" pad="26"/>
<connect gate="C" pin="D4" pad="27"/>
<connect gate="C" pin="D5" pad="28"/>
<connect gate="C" pin="D6" pad="29"/>
<connect gate="C" pin="D7" pad="30"/>
<connect gate="C" pin="D8" pad="31"/>
<connect gate="C" pin="D9" pad="32"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB0" pad="40"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB1" pad="41"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB2" pad="42"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB3" pad="43"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB4" pad="44"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB5" pad="45"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB6" pad="46"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB7" pad="47"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD0" pad="49"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD1" pad="50"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD2" pad="51"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD3" pad="52"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD4" pad="53"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD5" pad="54"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD6/TXD1" pad="55"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD7/RXD1" pad="56"/>
<connect gate="D" pin="GPIOE0/TXD0" pad="159"/>
<connect gate="D" pin="GPIOE1/RXD0" pad="160"/>
<connect gate="D" pin="GPIOE4/SCLK" pad="144"/>
<connect gate="D" pin="GPIOE5/MOSI" pad="146"/>
<connect gate="D" pin="GPIOE6/MISO" pad="145"/>
<connect gate="D" pin="GPIOE7/!SS" pad="143"/>
<connect gate="E" pin="FAULTA0" pad="82"/>
<connect gate="E" pin="FAULTA1" pad="83"/>
<connect gate="E" pin="FAULTA2" pad="84"/>
<connect gate="E" pin="FAULTA3" pad="85"/>
<connect gate="E" pin="FAULTB0" pad="71"/>
<connect gate="E" pin="FAULTB1" pad="72"/>
<connect gate="E" pin="FAULTB2" pad="73"/>
<connect gate="E" pin="FAULTB3" pad="74"/>
<connect gate="E" pin="ISA0" pad="123"/>
<connect gate="E" pin="ISA1" pad="124"/>
<connect gate="E" pin="ISA2" pad="125"/>
<connect gate="E" pin="ISB0" pad="64"/>
<connect gate="E" pin="ISB1" pad="66"/>
<connect gate="E" pin="ISB2" pad="67"/>
<connect gate="E" pin="PWMA0" pad="75"/>
<connect gate="E" pin="PWMA1" pad="77"/>
<connect gate="E" pin="PWMA2" pad="78"/>
<connect gate="E" pin="PWMA3" pad="79"/>
<connect gate="E" pin="PWMA4" pad="80"/>
<connect gate="E" pin="PWMA5" pad="81"/>
<connect gate="E" pin="PWMB0" pad="57"/>
<connect gate="E" pin="PWMB1" pad="58"/>
<connect gate="E" pin="PWMB2" pad="59"/>
<connect gate="E" pin="PWMB3" pad="60"/>
<connect gate="E" pin="PWMB4" pad="61"/>
<connect gate="E" pin="PWMB5" pad="62"/>
<connect gate="F" pin="ANA0" pad="102"/>
<connect gate="F" pin="ANA1" pad="103"/>
<connect gate="F" pin="ANA2" pad="104"/>
<connect gate="F" pin="ANA3" pad="105"/>
<connect gate="F" pin="ANA4" pad="106"/>
<connect gate="F" pin="ANA5" pad="107"/>
<connect gate="F" pin="ANA6" pad="108"/>
<connect gate="F" pin="ANA7" pad="109"/>
<connect gate="F" pin="ANB0" pad="113"/>
<connect gate="F" pin="ANB1" pad="114"/>
<connect gate="F" pin="ANB2" pad="115"/>
<connect gate="F" pin="ANB3" pad="116"/>
<connect gate="F" pin="ANB4" pad="117"/>
<connect gate="F" pin="ANB5" pad="118"/>
<connect gate="F" pin="ANB6" pad="119"/>
<connect gate="F" pin="ANB7" pad="120"/>
<connect gate="F" pin="VDDA" pad="88"/>
<connect gate="F" pin="VDDA@1" pad="100"/>
<connect gate="F" pin="VDDA@2" pad="111"/>
<connect gate="F" pin="VREF" pad="99"/>
<connect gate="F" pin="VREF2" pad="110"/>
<connect gate="F" pin="VSSA" pad="87"/>
<connect gate="F" pin="VSSA@1" pad="101"/>
<connect gate="F" pin="VSSA@2" pad="112"/>
<connect gate="P1" pin="VDD" pad="9"/>
<connect gate="P11" pin="VSS" pad="18"/>
<connect gate="P12" pin="VSS" pad="48"/>
<connect gate="P13" pin="VSS" pad="76"/>
<connect gate="P14" pin="VSS" pad="90"/>
<connect gate="P15" pin="VSS" pad="91"/>
<connect gate="P16" pin="VSS" pad="95"/>
<connect gate="P17" pin="VSS" pad="122"/>
<connect gate="P18" pin="VSS" pad="141"/>
<connect gate="P19" pin="VSS" pad="157"/>
<connect gate="P2" pin="VDD" pad="34"/>
<connect gate="P3" pin="VDD" pad="63"/>
<connect gate="P4" pin="VDD" pad="89"/>
<connect gate="P5" pin="VDD" pad="94"/>
<connect gate="P6" pin="VDD" pad="96"/>
<connect gate="P7" pin="VDD" pad="140"/>
<connect gate="P8" pin="VDD" pad="153"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="DSP56F807PY80"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1691514"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="74C6821"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="VF80" package="MAPBGA160">
<connects>
<connect gate="A" pin="!DE" pad="B13"/>
<connect gate="A" pin="!IRQA" pad="N9"/>
<connect gate="A" pin="!IRQB" pad="P10"/>
<connect gate="A" pin="!RESET" pad="H14"/>
<connect gate="A" pin="!RSTO" pad="H12"/>
<connect gate="A" pin="!TRST" pad="D9"/>
<connect gate="A" pin="CLK0" pad="A2"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="J12"/>
<connect gate="A" pin="EXTBOOT" pad="M14"/>
<connect gate="A" pin="MSCAN_RX" pad="D6"/>
<connect gate="A" pin="MSCAN_TX" pad="E8"/>
<connect gate="A" pin="TA0/PHASEA0" pad="E6"/>
<connect gate="A" pin="TA1/PHASEB0" pad="D5"/>
<connect gate="A" pin="TA2/INDEX0" pad="B6"/>
<connect gate="A" pin="TA3/HOME0" pad="A5"/>
<connect gate="A" pin="TB0/PHASEA1" pad="E4"/>
<connect gate="A" pin="TB1/PHASEB1" pad="B5"/>
<connect gate="A" pin="TB2/INDEX1" pad="D4"/>
<connect gate="A" pin="TB3/HOME1" pad="C4"/>
<connect gate="A" pin="TC0" pad="A10"/>
<connect gate="A" pin="TC1" pad="E10"/>
<connect gate="A" pin="TCK" pad="E9"/>
<connect gate="A" pin="TCS" pad="B9"/>
<connect gate="A" pin="TD0" pad="B11"/>
<connect gate="A" pin="TD1" pad="A11"/>
<connect gate="A" pin="TD2" pad="D10"/>
<connect gate="A" pin="TD3" pad="B10"/>
<connect gate="A" pin="TDI" pad="D8"/>
<connect gate="A" pin="TDO" pad="B8"/>
<connect gate="A" pin="TMS" pad="A9"/>
<connect gate="A" pin="VCAPC1" pad="K10"/>
<connect gate="A" pin="VCAPC2" pad="A8"/>
<connect gate="A" pin="VPP" pad="B4"/>
<connect gate="A" pin="VPP2" pad="L10"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="J13"/>
<connect gate="B" pin="A0" pad="C3"/>
<connect gate="B" pin="A1" pad="B2"/>
<connect gate="B" pin="A2" pad="D3"/>
<connect gate="B" pin="A3" pad="C2"/>
<connect gate="B" pin="A4" pad="B1"/>
<connect gate="B" pin="A5" pad="D2"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA0/A8" pad="E2"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA1/A9" pad="E1"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA2/A10" pad="F3"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA3/A11" pad="F2"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA4/A12" pad="F1"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA5/A13" pad="G3"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA6/A14" pad="G2"/>
<connect gate="B" pin="GPIOA7/A15" pad="G1"/>
<connect gate="B" pin="GPIOE2/A6" pad="C1"/>
<connect gate="B" pin="GPIOE3/A7" pad="D1"/>
<connect gate="C" pin="!DS" pad="H4"/>
<connect gate="C" pin="!PS" pad="G4"/>
<connect gate="C" pin="!RD" pad="K4"/>
<connect gate="C" pin="!WR" pad="J4"/>
<connect gate="C" pin="D0" pad="H3"/>
<connect gate="C" pin="D1" pad="H1"/>
<connect gate="C" pin="D10" pad="L3"/>
<connect gate="C" pin="D11" pad="L2"/>
<connect gate="C" pin="D12" pad="N1"/>
<connect gate="C" pin="D13" pad="M2"/>
<connect gate="C" pin="D14" pad="N2"/>
<connect gate="C" pin="D15" pad="M3"/>
<connect gate="C" pin="D2" pad="H2"/>
<connect gate="C" pin="D3" pad="J3"/>
<connect gate="C" pin="D4" pad="J1"/>
<connect gate="C" pin="D5" pad="J2"/>
<connect gate="C" pin="D6" pad="K3"/>
<connect gate="C" pin="D7" pad="K1"/>
<connect gate="C" pin="D8" pad="L1"/>
<connect gate="C" pin="D9" pad="K2"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB0" pad="L4"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB1" pad="P1"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB2" pad="N3"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB3" pad="P2"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB4" pad="P3"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB5" pad="N4"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB6" pad="P4"/>
<connect gate="D" pin="GPIOB7" pad="M4"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD0" pad="N5"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD1" pad="P5"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD2" pad="K5"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD3" pad="N6"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD4" pad="L6"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD5" pad="K6"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD6/TXD1" pad="P6"/>
<connect gate="D" pin="GPIOD7/RXD1" pad="N7"/>
<connect gate="D" pin="GPIOE0/TXD0" pad="B3"/>
<connect gate="D" pin="GPIOE1/RXD0" pad="A1"/>
<connect gate="D" pin="GPIOE4/SCLK" pad="E5"/>
<connect gate="D" pin="GPIOE5/MOSI" pad="A6"/>
<connect gate="D" pin="GPIOE6/MISO" pad="B7"/>
<connect gate="D" pin="GPIOE7/!SS" pad="A7"/>
<connect gate="E" pin="FAULTA0" pad="M13"/>
<connect gate="E" pin="FAULTA1" pad="L12"/>
<connect gate="E" pin="FAULTA2" pad="N14"/>
<connect gate="E" pin="FAULTA3" pad="L13"/>
<connect gate="E" pin="FAULTB0" pad="P11"/>
<connect gate="E" pin="FAULTB1" pad="N10"/>
<connect gate="E" pin="FAULTB2" pad="L11"/>
<connect gate="E" pin="FAULTB3" pad="M11"/>
<connect gate="E" pin="ISA0" pad="B12"/>
<connect gate="E" pin="ISA1" pad="A13"/>
<connect gate="E" pin="ISA2" pad="A12"/>
<connect gate="E" pin="ISB0" pad="N8"/>
<connect gate="E" pin="ISB1" pad="K9"/>
<connect gate="E" pin="ISB2" pad="P9"/>
<connect gate="E" pin="PWMA0" pad="P12"/>
<connect gate="E" pin="PWMA1" pad="P13"/>
<connect gate="E" pin="PWMA2" pad="N12"/>
<connect gate="E" pin="PWMA3" pad="N13"/>
<connect gate="E" pin="PWMA4" pad="M12"/>
<connect gate="E" pin="PWMA5" pad="P14"/>
<connect gate="E" pin="PWMB0" pad="L7"/>
<connect gate="E" pin="PWMB1" pad="P7"/>
<connect gate="E" pin="PWMB2" pad="K7"/>
<connect gate="E" pin="PWMB3" pad="L8"/>
<connect gate="E" pin="PWMB4" pad="K8"/>
<connect gate="E" pin="PWMB5" pad="P8"/>
<connect gate="F" pin="ANA0" pad="G14"/>
<connect gate="F" pin="ANA1" pad="F11"/>
<connect gate="F" pin="ANA2" pad="G13"/>
<connect gate="F" pin="ANA3" pad="F12"/>
<connect gate="F" pin="ANA4" pad="F14"/>
<connect gate="F" pin="ANA5" pad="E11"/>
<connect gate="F" pin="ANA6" pad="F13"/>
<connect gate="F" pin="ANA7" pad="E12"/>
<connect gate="F" pin="ANB0" pad="D11"/>
<connect gate="F" pin="ANB1" pad="D12"/>
<connect gate="F" pin="ANB2" pad="D13"/>
<connect gate="F" pin="ANB3" pad="C14"/>
<connect gate="F" pin="ANB4" pad="C13"/>
<connect gate="F" pin="ANB5" pad="C11"/>
<connect gate="F" pin="ANB6" pad="B14"/>
<connect gate="F" pin="ANB7" pad="C12"/>
<connect gate="F" pin="VDDA" pad="K13"/>
<connect gate="F" pin="VDDA@1" pad="G12"/>
<connect gate="F" pin="VDDA@2" pad="E13"/>
<connect gate="F" pin="VREF" pad="H11"/>
<connect gate="F" pin="VREF2" pad="E14"/>
<connect gate="F" pin="VSSA" pad="K12"/>
<connect gate="F" pin="VSSA@1" pad="G11"/>
<connect gate="F" pin="VSSA@2" pad="D14"/>
<connect gate="P1" pin="VDD" pad="E3"/>
<connect gate="P11" pin="VSS" pad="F4"/>
<connect gate="P12" pin="VSS" pad="L5"/>
<connect gate="P13" pin="VSS" pad="K11"/>
<connect gate="P14" pin="VSS" pad="K14"/>
<connect gate="P15" pin="VSS" pad="J11"/>
<connect gate="P16" pin="VSS" pad="A14"/>
<connect gate="P17" pin="VSS" pad="E7"/>
<connect gate="P18" pin="VSS" pad="N11"/>
<connect gate="P19" pin="VSS" pad="A3"/>
<connect gate="P2" pin="VDD" pad="L9"/>
<connect gate="P3" pin="VDD" pad="L14"/>
<connect gate="P4" pin="VDD" pad="J14"/>
<connect gate="P5" pin="VDD" pad="H13"/>
<connect gate="P6" pin="VDD" pad="D7"/>
<connect gate="P7" pin="VDD" pad="M1"/>
<connect gate="P8" pin="VDD" pad="A4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1691535"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC9S12A*PV" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MC9S12A256 microcontroller unit (MCU) 16-bit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
HCS12 Core; Upward compatible with M68HC11 instruction set&lt;br&gt;
Source: 9S12A128DGV1.pdf; 9S12A256DGV1.pdf</description>
<gates>
<gate name="-PA" symbol="MC9S12-PA"/>
<gate name="-PB" symbol="MC9S12-PB"/>
<gate name="-PE" symbol="MC9S12-PE"/>
<gate name="-PP" symbol="MC9S12-PP"/>
<gate name="-PM" symbol="MC9S12-PM"/>
<gate name="-PS" symbol="MC9S12-PS"/>
<gate name="-PT" symbol="MC9S12-PT"/>
<gate name="-PH" symbol="MC9S12-PH"/>
<gate name="-PAD" symbol="MC9S12-PADAN15"/>
<gate name="-PK" symbol="MC9S12-PK"/>
<gate name="-PJ" symbol="MC9S12-PJ"/>
<gate name="A" symbol="MC9S12A256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP112">
<connects>
<connect gate="-PA" pin="PA0" pad="57"/>
<connect gate="-PA" pin="PA1" pad="58"/>
<connect gate="-PA" pin="PA2" pad="59"/>
<connect gate="-PA" pin="PA3" pad="60"/>
<connect gate="-PA" pin="PA4" pad="61"/>
<connect gate="-PA" pin="PA5" pad="62"/>
<connect gate="-PA" pin="PA6" pad="63"/>
<connect gate="-PA" pin="PA7" pad="64"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD0" pad="67"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD1" pad="69"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD10" pad="72"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD11" pad="74"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD12" pad="76"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD13" pad="78"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD14" pad="80"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD15" pad="82"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD2" pad="71"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD3" pad="73"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD4" pad="75"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD5" pad="77"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD6" pad="79"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD7" pad="81"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD8" pad="68"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD9" pad="70"/>
<connect gate="-PB" pin="PB0" pad="24"/>
<connect gate="-PB" pin="PB1" pad="25"/>
<connect gate="-PB" pin="PB2" pad="26"/>
<connect gate="-PB" pin="PB3" pad="27"/>
<connect gate="-PB" pin="PB4" pad="28"/>
<connect gate="-PB" pin="PB5" pad="29"/>
<connect gate="-PB" pin="PB6" pad="30"/>
<connect gate="-PB" pin="PB7" pad="31"/>
<connect gate="-PE" pin="PE0" pad="56"/>
<connect gate="-PE" pin="PE1" pad="55"/>
<connect gate="-PE" pin="PE2" pad="54"/>
<connect gate="-PE" pin="PE3" pad="53"/>
<connect gate="-PE" pin="PE4" pad="39"/>
<connect gate="-PE" pin="PE5" pad="38"/>
<connect gate="-PE" pin="PE6" pad="37"/>
<connect gate="-PE" pin="PE7" pad="36"/>
<connect gate="-PH" pin="PH0" pad="52"/>
<connect gate="-PH" pin="PH1" pad="51"/>
<connect gate="-PH" pin="PH2" pad="50"/>
<connect gate="-PH" pin="PH3" pad="49"/>
<connect gate="-PH" pin="PH4" pad="35"/>
<connect gate="-PH" pin="PH5" pad="34"/>
<connect gate="-PH" pin="PH6" pad="33"/>
<connect gate="-PH" pin="PH7" pad="32"/>
<connect gate="-PJ" pin="PJ0" pad="22"/>
<connect gate="-PJ" pin="PJ1" pad="21"/>
<connect gate="-PJ" pin="PJ6" pad="99"/>
<connect gate="-PJ" pin="PJ7" pad="98"/>
<connect gate="-PK" pin="PK0" pad="8"/>
<connect gate="-PK" pin="PK1" pad="7"/>
<connect gate="-PK" pin="PK2" pad="6"/>
<connect gate="-PK" pin="PK3" pad="5"/>
<connect gate="-PK" pin="PK4" pad="20"/>
<connect gate="-PK" pin="PK5" pad="19"/>
<connect gate="-PK" pin="PK7" pad="108"/>
<connect gate="-PM" pin="PM0" pad="105"/>
<connect gate="-PM" pin="PM1" pad="104"/>
<connect gate="-PM" pin="PM2" pad="103"/>
<connect gate="-PM" pin="PM3" pad="102"/>
<connect gate="-PM" pin="PM4" pad="101"/>
<connect gate="-PM" pin="PM5" pad="100"/>
<connect gate="-PM" pin="PM6" pad="88"/>
<connect gate="-PM" pin="PM7" pad="87"/>
<connect gate="-PP" pin="PP0" pad="4"/>
<connect gate="-PP" pin="PP1" pad="3"/>
<connect gate="-PP" pin="PP2" pad="2"/>
<connect gate="-PP" pin="PP3" pad="1"/>
<connect gate="-PP" pin="PP4" pad="112"/>
<connect gate="-PP" pin="PP5" pad="111"/>
<connect gate="-PP" pin="PP6" pad="110"/>
<connect gate="-PP" pin="PP7" pad="109"/>
<connect gate="-PS" pin="PS0" pad="89"/>
<connect gate="-PS" pin="PS1" pad="90"/>
<connect gate="-PS" pin="PS2" pad="91"/>
<connect gate="-PS" pin="PS3" pad="92"/>
<connect gate="-PS" pin="PS4" pad="93"/>
<connect gate="-PS" pin="PS5" pad="94"/>
<connect gate="-PS" pin="PS6" pad="95"/>
<connect gate="-PS" pin="PS7" pad="96"/>
<connect gate="-PT" pin="PT0" pad="9"/>
<connect gate="-PT" pin="PT1" pad="10"/>
<connect gate="-PT" pin="PT2" pad="11"/>
<connect gate="-PT" pin="PT3" pad="12"/>
<connect gate="-PT" pin="PT4" pad="15"/>
<connect gate="-PT" pin="PT5" pad="16"/>
<connect gate="-PT" pin="PT6" pad="17"/>
<connect gate="-PT" pin="PT7" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="!RES" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="BKGD" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="TEST" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="VDD1" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="VDD2" pad="65"/>
<connect gate="A" pin="VDDA" pad="83"/>
<connect gate="A" pin="VDDPLL" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="VDDR" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="VDDX" pad="107"/>
<connect gate="A" pin="VREGEN" pad="97"/>
<connect gate="A" pin="VRH" pad="84"/>
<connect gate="A" pin="VRL" pad="85"/>
<connect gate="A" pin="VSS1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="VSS2" pad="66"/>
<connect gate="A" pin="VSSA" pad="86"/>
<connect gate="A" pin="VSSPLL" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="VSSR" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="VSSX" pad="106"/>
<connect gate="A" pin="XFC" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="47"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="128BC">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC9S12A128CPV"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="86H4601"/>
</technology>
<technology name="256C">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MC9S12A256CPVE"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1165785"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K3218"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MC9S12A*FU" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MC9S12A256 microcontroller unit (MCU) 16-bit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
HCS12 Core; Upward compatible with M68HC11 instruction set&lt;br&gt;
Source: 9S12A128DGV1.pdf; 9S12A256DGV1.pdf</description>
<gates>
<gate name="-PT" symbol="MC9S12-PT"/>
<gate name="-PB" symbol="MC9S12-PB"/>
<gate name="-PE" symbol="MC9S12-PE"/>
<gate name="A" symbol="MC9S12A256"/>
<gate name="-PM" symbol="MC9S12-PM-80"/>
<gate name="-PS" symbol="MC9S12-PS-80"/>
<gate name="-PAD" symbol="MC9S12-PADAN0"/>
<gate name="-PP" symbol="MC9S12-PP-80"/>
<gate name="-PA" symbol="MC9S12-PA"/>
<gate name="-PJ" symbol="MC9S12-PJ-80"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP80-841">
<connects>
<connect gate="-PA" pin="PA0" pad="41"/>
<connect gate="-PA" pin="PA1" pad="42"/>
<connect gate="-PA" pin="PA2" pad="43"/>
<connect gate="-PA" pin="PA3" pad="44"/>
<connect gate="-PA" pin="PA4" pad="45"/>
<connect gate="-PA" pin="PA5" pad="46"/>
<connect gate="-PA" pin="PA6" pad="47"/>
<connect gate="-PA" pin="PA7" pad="48"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD0" pad="51"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD1" pad="52"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD2" pad="53"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD3" pad="54"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD4" pad="55"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD5" pad="56"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD6" pad="57"/>
<connect gate="-PAD" pin="PAD7" pad="58"/>
<connect gate="-PB" pin="PB0" pad="16"/>
<connect gate="-PB" pin="PB1" pad="17"/>
<connect gate="-PB" pin="PB2" pad="18"/>
<connect gate="-PB" pin="PB3" pad="19"/>
<connect gate="-PB" pin="PB4" pad="20"/>
<connect gate="-PB" pin="PB5" pad="21"/>
<connect gate="-PB" pin="PB6" pad="22"/>
<connect gate="-PB" pin="PB7" pad="23"/>
<connect gate="-PE" pin="PE0" pad="40"/>
<connect gate="-PE" pin="PE1" pad="39"/>
<connect gate="-PE" pin="PE2" pad="38"/>
<connect gate="-PE" pin="PE3" pad="37"/>
<connect gate="-PE" pin="PE4" pad="27"/>
<connect gate="-PE" pin="PE5" pad="26"/>
<connect gate="-PE" pin="PE6" pad="25"/>
<connect gate="-PE" pin="PE7" pad="24"/>
<connect gate="-PJ" pin="PJ6" pad="69"/>
<connect gate="-PJ" pin="PJ7" pad="68"/>
<connect gate="-PM" pin="PM0" pad="75"/>
<connect gate="-PM" pin="PM1" pad="74"/>
<connect gate="-PM" pin="PM2" pad="73"/>
<connect gate="-PM" pin="PM3" pad="72"/>
<connect gate="-PM" pin="PM4" pad="71"/>
<connect gate="-PM" pin="PM5" pad="70"/>
<connect gate="-PP" pin="PP0" pad="4"/>
<connect gate="-PP" pin="PP1" pad="3"/>
<connect gate="-PP" pin="PP2" pad="2"/>
<connect gate="-PP" pin="PP3" pad="1"/>
<connect gate="-PP" pin="PP4" pad="80"/>
<connect gate="-PP" pin="PP5" pad="79"/>
<connect gate="-PP" pin="PP7" pad="78"/>
<connect gate="-PS" pin="PS0" pad="63"/>
<connect gate="-PS" pin="PS1" pad="64"/>
<connect gate="-PS" pin="PS2" pad="65"/>
<connect gate="-PS" pin="PS3" pad="66"/>
<connect gate="-PT" pin="PT0" pad="5"/>
<connect gate="-PT" pin="PT1" pad="6"/>
<connect gate="-PT" pin="PT2" pad="7"/>
<connect gate="-PT" pin="PT3" pad="8"/>
<connect gate="-PT" pin="PT4" pad="11"/>
<connect gate="-PT" pin="PT5" pad="12"/>
<connect gate="-PT" pin="PT6" pad="13"/>
<connect gate="-PT" pin="PT7" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="!RES" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="BKGD" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="EXTAL" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="TEST" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="VDD1" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VDD2" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="VDDA" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="VDDPLL" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="VDDR" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="VDDX" pad="77"/>
<connect gate="A" pin="VREGEN" pad="67"/>
<connect gate="A" pin="VRH" pad="60"/>
<connect gate="A" pin="VRL" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="VSS1" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="VSS2" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="VSSA" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="VSSPLL" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="VSSR" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="VSSX" pad="76"/>
<connect gate="A" pin="XFC" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="XTAL" pad="35"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="128BC">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC9S12A128CFU"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="8686688"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="86H4600"/>
</technology>
<technology name="256C">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MC9S12A256CFU"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1165784"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="62K5176"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC908GP32*FB" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MC68HC908GP32 MC68HC08GP32&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.motorola.com .. MC68HC908GP32.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68HC908GP32"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQFP-S-10X10-44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CGMXFC" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA0/!KBD0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA1/!KBD1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA2/!KBD2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA3/!KBD3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA4/!KBD4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA5/!KBD5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA6/!KBD6" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA7/!KBD7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB0/AD0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB1/AD1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB2/AD2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB3/AD3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB4/AD4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB5/AD5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB6/AD6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB7/AD7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD0/!SS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD1/MISO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD2/MOSI" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD3/SPSCK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD4/T1CH0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD5/T1CH1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD6/T2CH0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD7/T2CH1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PTE0/TXD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PTE1/RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFH" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFL" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="41"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC908GP32CFB"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="02C6745"/>
</technology>
<technology name="M">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC908GP32*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MC68HC908GP32 MC68HC08GP32&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.motorola.com .. MC68HC908GP32.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68HC908GP32-40"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CGMXFC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA0/!KBD0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA1/!KBD1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA2/!KBD2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA3/!KBD3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA4/!KBD4" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA5/!KBD5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA6/!KBD6" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA7/!KBD7" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB0/AD0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB1/AD1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB2/AD2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB3/AD3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB4/AD4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB5/AD5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB6/AD6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB7/AD7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD0/!SS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD1/MISO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD2/MOSI" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD3/SPSCK" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD4/T1CH0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD5/T1CH1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PTE0/TXD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PTE1/RXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFH" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFL" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC908GP32CP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1200519"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="95B4407"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="68HC908GP32*B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MC68HC908GP32 MC68HC08GP32&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.motorola.com .. MC68HC908GP32.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="68HC908GP32-42"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL42">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CGMXFC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA0/!KBD0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA1/!KBD1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA2/!KBD2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA3/!KBD3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA4/!KBD4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA5/!KBD5" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA6/!KBD6" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA7/!KBD7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB0/AD0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB1/AD1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB2/AD2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB3/AD3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB4/AD4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB5/AD5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB6/AD6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB7/AD7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD0/!SS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD1/MISO" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD2/MOSI" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD3/SPSCK" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD4/T1CH0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD5/T1CH1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD6/T2CH0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD7/T2CH1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PTE0/TXD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PTE1/RXD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFH" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFL" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC908GP32CB"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1200520"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="75C2312"/>
</technology>
<technology name="M">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC908GP32CB"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="75C2312"/>
</technology>
<technology name="V">
<attribute name="MF" value="MOTOROLA"/>
<attribute name="MPN" value="MC68HC908GP32CB"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="75C2312"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
