<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Micronas Intermetall Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PQFP44">
<description>&lt;b&gt;Plastic Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MQFP44-2">
<description>&lt;b&gt;Metric Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC44">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="PQFN64-1">
<description>&lt;b&gt;Plastic Quad Flat Non-leaded package&lt;/b&gt; 64 pins, 9 × 9 × 0.85 mm³, 0.5 mm pitch&lt;p&gt;
Source: https://www.micronas.com .. mas35x9f_3ds.pdf</description>
</package>
<package name="PMQFP64-2">
<description>&lt;b&gt;Plastic Metric Quad Flat Package&lt;/b&gt; 64 leads, 10 × 10 × 2 mm³&lt;p&gt;
Source: https://www.micronas.com .. mas35x9f_3ds.pdf</description>
</package>
<package name="PLQFP64-1">
<description>&lt;b&gt;Plastic Low Quad Flat Package&lt;/b&gt; 64 leads, 10 × 10 × 1.4 mm³&lt;p&gt;
Source: https://www.micronas.com .. mas35x9f_3ds.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="DAC3550A">
<pin name="AGNDC"/>
<pin name="AVSS1" direction="in"/>
<pin name="AVSS0" direction="in"/>
<pin name="OUTL" direction="out"/>
<pin name="OUTR" direction="out"/>
<pin name="AVDD0" direction="in"/>
<pin name="AVDD1" direction="in"/>
<pin name="XTI" direction="in"/>
<pin name="XTO"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="MCS1" direction="in"/>
<pin name="MCS2" direction="in"/>
<pin name="DEECTRL" direction="in"/>
<pin name="CLI" direction="in"/>
<pin name="DAI" direction="in"/>
<pin name="WSI" direction="in"/>
<pin name="PORQ" direction="in"/>
<pin name="TESTEN" direction="in"/>
<pin name="AUX2L" direction="in"/>
<pin name="AUX2R" direction="in"/>
<pin name="AUX1L" direction="in"/>
<pin name="AUX1R" direction="in"/>
<pin name="DEEML" direction="out"/>
<pin name="DEEMR" direction="out"/>
<pin name="FOUTL" direction="out"/>
<pin name="FOPL"/>
<pin name="FINL"/>
<pin name="FOUTR" direction="out"/>
<pin name="FOPR"/>
<pin name="FINR"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="NC4" direction="nc"/>
<pin name="NC6" direction="nc"/>
<pin name="NC8" direction="nc"/>
<pin name="NC11" direction="nc"/>
<pin name="NC22" direction="nc"/>
<pin name="NC28" direction="nc"/>
<pin name="NC33" direction="nc"/>
<pin name="NC36" direction="nc"/>
<pin name="NC40" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MAS3507D">
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="!POR" direction="in"/>
<pin name="I2CC"/>
<pin name="I2CD"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="DCEN" direction="in"/>
<pin name="!EOD" direction="out"/>
<pin name="!RTR" direction="out"/>
<pin name="!RTW" direction="out"/>
<pin name="DCSG" direction="pwr"/>
<pin name="DCSO" direction="out"/>
<pin name="VSENS" direction="in"/>
<pin name="PR" direction="in"/>
<pin name="!PCS" direction="in"/>
<pin name="PI19"/>
<pin name="PI18"/>
<pin name="PI17"/>
<pin name="PI16"/>
<pin name="PI15"/>
<pin name="PI14"/>
<pin name="PI13"/>
<pin name="PI12"/>
<pin name="SOD" direction="out"/>
<pin name="SOI" direction="out"/>
<pin name="SOC" direction="out"/>
<pin name="PI8"/>
<pin name="XVDD" direction="pwr"/>
<pin name="XVSS" direction="pwr"/>
<pin name="SID" direction="in"/>
<pin name="SII" direction="in"/>
<pin name="SIC" direction="in"/>
<pin name="PI4"/>
<pin name="PI3"/>
<pin name="PI2"/>
<pin name="PI1"/>
<pin name="PI0"/>
<pin name="CLKO" direction="out"/>
<pin name="PUP" direction="out"/>
<pin name="WSEN" direction="in"/>
<pin name="WRDY" direction="out"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="CLKI" direction="in"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DAC3550A-">
<pin name="AGNDC"/>
<pin name="AVSS1" direction="in"/>
<pin name="AVSS0" direction="in"/>
<pin name="OUTL" direction="out"/>
<pin name="OUTR" direction="out"/>
<pin name="AVDD0" direction="in"/>
<pin name="AVDD1" direction="in"/>
<pin name="XTI" direction="in"/>
<pin name="XTO"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="MCS1" direction="in"/>
<pin name="MCS2" direction="in"/>
<pin name="DEECTRL" direction="in"/>
<pin name="CLI" direction="in"/>
<pin name="DAI" direction="in"/>
<pin name="WSI" direction="in"/>
<pin name="PORQ" direction="in"/>
<pin name="TESTEN" direction="in"/>
<pin name="AUX2L" direction="in"/>
<pin name="AUX2R" direction="in"/>
<pin name="AUX1L" direction="in"/>
<pin name="AUX1R" direction="in"/>
<pin name="DEEML" direction="out"/>
<pin name="DEEMR" direction="out"/>
<pin name="FOUTL" direction="out"/>
<pin name="FOPL"/>
<pin name="FINL"/>
<pin name="FOUTR" direction="out"/>
<pin name="FOPR"/>
<pin name="FINR"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="NC4" direction="nc"/>
<pin name="NC6" direction="nc"/>
<pin name="NC8" direction="nc"/>
<pin name="NC11" direction="nc"/>
<pin name="NC22" direction="nc"/>
<pin name="NC28" direction="nc"/>
<pin name="NC33" direction="nc"/>
<pin name="NC36" direction="nc"/>
<pin name="NC40" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="MAS35X9">
<pin name="MICIN" direction="in"/>
<pin name="INL" direction="in"/>
<pin name="SPDI1" direction="in"/>
<pin name="SPDI2" direction="in"/>
<pin name="VBAT" direction="in"/>
<pin name="XTI" direction="in"/>
<pin name="XTO" direction="out"/>
<pin name="AGNDC" direction="pwr"/>
<pin name="MICBI" direction="in"/>
<pin name="INR" direction="in"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="!POR" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="in"/>
<pin name="XVSS" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="XVDD" direction="in"/>
<pin name="I2CVDD" direction="in"/>
<pin name="DVS" direction="in"/>
<pin name="VSENS1"/>
<pin name="DSCO1" direction="pwr"/>
<pin name="DSCO2" direction="pwr"/>
<pin name="DSCG1" direction="pwr"/>
<pin name="DSCG2" direction="pwr"/>
<pin name="VSENS2"/>
<pin name="DCEN" direction="in"/>
<pin name="CLKO" direction="out"/>
<pin name="I2CC/SCL"/>
<pin name="I2CD/SDA"/>
<pin name="SYNC" direction="out"/>
<pin name="PUB" direction="out"/>
<pin name="!EOD" direction="out"/>
<pin name="!PRTR" direction="out"/>
<pin name="!PRTW" direction="out"/>
<pin name="PR" direction="in"/>
<pin name="!PCS" direction="in"/>
<pin name="PI12"/>
<pin name="PI13"/>
<pin name="PI14"/>
<pin name="PI15"/>
<pin name="PI16"/>
<pin name="PI17"/>
<pin name="PI18"/>
<pin name="PI19"/>
<pin name="SOI" direction="out"/>
<pin name="SOD" direction="out"/>
<pin name="SOC" direction="out"/>
<pin name="SID"/>
<pin name="SIL"/>
<pin name="SIC"/>
<pin name="SPDO" direction="out"/>
<pin name="SIBD" direction="in"/>
<pin name="SIBC" direction="in"/>
<pin name="SIBI" direction="in"/>
<pin name="SPDIR" direction="in"/>
<pin name="FILTL" direction="in"/>
<pin name="AVDD0" direction="in"/>
<pin name="FILTR" direction="in"/>
<pin name="OUTL" direction="out"/>
<pin name="OUTR" direction="out"/>
<pin name="AVSS0" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS1" direction="pwr"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="PVDD" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD1" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MAS3507" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MPEG3 DECODER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="MAS3507D"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="MQFP44-2">
<connects>
<connect gate="NC1" pin="!EOD" pad="8"/>
<connect gate="NC1" pin="!PCS" pad="15"/>
<connect gate="NC1" pin="!POR" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="!RTR" pad="9"/>
<connect gate="NC1" pin="!RTW" pad="10"/>
<connect gate="NC1" pin="AVDD" pad="42"/>
<connect gate="NC1" pin="AVSS" pad="44"/>
<connect gate="NC1" pin="CLKI" pad="43"/>
<connect gate="NC1" pin="CLKO" pad="38"/>
<connect gate="NC1" pin="DCEN" pad="7"/>
<connect gate="NC1" pin="DCSG" pad="11"/>
<connect gate="NC1" pin="DCSO" pad="12"/>
<connect gate="NC1" pin="I2CC" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="I2CD" pad="4"/>
<connect gate="NC1" pin="PI0" pad="37"/>
<connect gate="NC1" pin="PI1" pad="36"/>
<connect gate="NC1" pin="PI12" pad="23"/>
<connect gate="NC1" pin="PI13" pad="22"/>
<connect gate="NC1" pin="PI14" pad="21"/>
<connect gate="NC1" pin="PI15" pad="20"/>
<connect gate="NC1" pin="PI16" pad="19"/>
<connect gate="NC1" pin="PI17" pad="18"/>
<connect gate="NC1" pin="PI18" pad="17"/>
<connect gate="NC1" pin="PI19" pad="16"/>
<connect gate="NC1" pin="PI2" pad="35"/>
<connect gate="NC1" pin="PI3" pad="34"/>
<connect gate="NC1" pin="PI4" pad="33"/>
<connect gate="NC1" pin="PI8" pad="27"/>
<connect gate="NC1" pin="PR" pad="14"/>
<connect gate="NC1" pin="PUP" pad="39"/>
<connect gate="NC1" pin="SIC" pad="32"/>
<connect gate="NC1" pin="SID" pad="30"/>
<connect gate="NC1" pin="SII" pad="31"/>
<connect gate="NC1" pin="SOC" pad="26"/>
<connect gate="NC1" pin="SOD" pad="24"/>
<connect gate="NC1" pin="SOI" pad="25"/>
<connect gate="NC1" pin="TE" pad="1"/>
<connect gate="NC1" pin="VDD" pad="5"/>
<connect gate="NC1" pin="VSENS" pad="13"/>
<connect gate="NC1" pin="VSS" pad="6"/>
<connect gate="NC1" pin="WRDY" pad="41"/>
<connect gate="NC1" pin="WSEN" pad="40"/>
<connect gate="NC1" pin="XVDD" pad="28"/>
<connect gate="NC1" pin="XVSS" pad="29"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="J" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="NC1" pin="!EOD" pad="43"/>
<connect gate="NC1" pin="!PCS" pad="36"/>
<connect gate="NC1" pin="!POR" pad="5"/>
<connect gate="NC1" pin="!RTR" pad="42"/>
<connect gate="NC1" pin="!RTW" pad="41"/>
<connect gate="NC1" pin="AVDD" pad="9"/>
<connect gate="NC1" pin="AVSS" pad="7"/>
<connect gate="NC1" pin="CLKI" pad="8"/>
<connect gate="NC1" pin="CLKO" pad="13"/>
<connect gate="NC1" pin="DCEN" pad="44"/>
<connect gate="NC1" pin="DCSG" pad="40"/>
<connect gate="NC1" pin="DCSO" pad="39"/>
<connect gate="NC1" pin="I2CC" pad="4"/>
<connect gate="NC1" pin="I2CD" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="PI0" pad="14"/>
<connect gate="NC1" pin="PI1" pad="15"/>
<connect gate="NC1" pin="PI12" pad="28"/>
<connect gate="NC1" pin="PI13" pad="29"/>
<connect gate="NC1" pin="PI14" pad="30"/>
<connect gate="NC1" pin="PI15" pad="31"/>
<connect gate="NC1" pin="PI16" pad="32"/>
<connect gate="NC1" pin="PI17" pad="33"/>
<connect gate="NC1" pin="PI18" pad="34"/>
<connect gate="NC1" pin="PI19" pad="35"/>
<connect gate="NC1" pin="PI2" pad="16"/>
<connect gate="NC1" pin="PI3" pad="17"/>
<connect gate="NC1" pin="PI4" pad="18"/>
<connect gate="NC1" pin="PI8" pad="24"/>
<connect gate="NC1" pin="PR" pad="37"/>
<connect gate="NC1" pin="PUP" pad="12"/>
<connect gate="NC1" pin="SIC" pad="19"/>
<connect gate="NC1" pin="SID" pad="21"/>
<connect gate="NC1" pin="SII" pad="20"/>
<connect gate="NC1" pin="SOC" pad="25"/>
<connect gate="NC1" pin="SOD" pad="27"/>
<connect gate="NC1" pin="SOI" pad="26"/>
<connect gate="NC1" pin="TE" pad="6"/>
<connect gate="NC1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="VSENS" pad="38"/>
<connect gate="NC1" pin="VSS" pad="1"/>
<connect gate="NC1" pin="WRDY" pad="10"/>
<connect gate="NC1" pin="WSEN" pad="11"/>
<connect gate="NC1" pin="XVDD" pad="23"/>
<connect gate="NC1" pin="XVSS" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DAC3550A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MPEG3 DECODER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
update 14.05.2001 librarian@cadsoft.de</description>
<gates>
<gate name="NC1" symbol="DAC3550A-"/>
</gates>
<devices>
<device name="D" package="MQFP44-2">
<connects>
<connect gate="NC1" pin="AGNDC" pad="1"/>
<connect gate="NC1" pin="AUX1L" pad="31"/>
<connect gate="NC1" pin="AUX1R" pad="32"/>
<connect gate="NC1" pin="AUX2L" pad="29"/>
<connect gate="NC1" pin="AUX2R" pad="30"/>
<connect gate="NC1" pin="AVDD0" pad="9"/>
<connect gate="NC1" pin="AVDD1" pad="10"/>
<connect gate="NC1" pin="AVSS0" pad="3"/>
<connect gate="NC1" pin="AVSS1" pad="2"/>
<connect gate="NC1" pin="CLI" pad="23"/>
<connect gate="NC1" pin="CLKOUT" pad="14"/>
<connect gate="NC1" pin="DAI" pad="24"/>
<connect gate="NC1" pin="DEECTRL" pad="21"/>
<connect gate="NC1" pin="DEEML" pad="34"/>
<connect gate="NC1" pin="DEEMR" pad="35"/>
<connect gate="NC1" pin="FINL" pad="39"/>
<connect gate="NC1" pin="FINR" pad="43"/>
<connect gate="NC1" pin="FOPL" pad="38"/>
<connect gate="NC1" pin="FOPR" pad="42"/>
<connect gate="NC1" pin="FOUTL" pad="37"/>
<connect gate="NC1" pin="FOUTR" pad="41"/>
<connect gate="NC1" pin="MCS1" pad="19"/>
<connect gate="NC1" pin="MCS2" pad="20"/>
<connect gate="NC1" pin="NC11" pad="11"/>
<connect gate="NC1" pin="NC22" pad="22"/>
<connect gate="NC1" pin="NC28" pad="28"/>
<connect gate="NC1" pin="NC33" pad="33"/>
<connect gate="NC1" pin="NC36" pad="36"/>
<connect gate="NC1" pin="NC4" pad="4"/>
<connect gate="NC1" pin="NC40" pad="40"/>
<connect gate="NC1" pin="NC6" pad="6"/>
<connect gate="NC1" pin="NC8" pad="8"/>
<connect gate="NC1" pin="OUTL" pad="5"/>
<connect gate="NC1" pin="OUTR" pad="7"/>
<connect gate="NC1" pin="PORQ" pad="26"/>
<connect gate="NC1" pin="SCL" pad="15"/>
<connect gate="NC1" pin="SDA" pad="16"/>
<connect gate="NC1" pin="TESTEN" pad="27"/>
<connect gate="NC1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="NC1" pin="VREF" pad="44"/>
<connect gate="NC1" pin="VSS" pad="17"/>
<connect gate="NC1" pin="WSI" pad="25"/>
<connect gate="NC1" pin="XTI" pad="12"/>
<connect gate="NC1" pin="XTO" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAS35*9" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MAS® 35x9F MPEG Layer 2/3, AAC Audio Decoder, G.729 Annex A Codec&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: https://www.micronas.com .. mas35x9f_3ds.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAS35X9"/>
</gates>
<devices>
<device name="QI" package="PMQFP64-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EOD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="!POR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!PRTR" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!PRTW" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AGNDC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD0" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD1" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS1" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKO" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DCEN" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DSCG1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DSCG2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DSCO1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DSCO2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DVS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="FILTL" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="FILTR" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="I2CC/SCL" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I2CD/SDA" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I2CVDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="INL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="INR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MICBI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MICIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTL" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTR" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PI12" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PI13" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PI14" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PI15" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PI16" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PI17" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PI18" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PI19" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PR" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PUB" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="SIBC" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="SIBD" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="SIBI" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="SIC" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="SID" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="SIL" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="SOC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="SOD" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="SOI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDI1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDI2" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDIR" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDO" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="VSENS1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSENS2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="XTO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XVDD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XVSS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="4">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="5">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="XK" package="PQFN64-1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EOD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="!POR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!PRTR" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!PRTW" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AGNDC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD0" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD1" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS1" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKO" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DCEN" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DSCG1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DSCG2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DSCO1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DSCO2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DVS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="FILTL" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="FILTR" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="I2CC/SCL" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I2CD/SDA" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I2CVDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="INL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="INR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MICBI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MICIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTL" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTR" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PI12" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PI13" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PI14" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PI15" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PI16" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PI17" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PI18" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PI19" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PR" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PUB" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="SIBC" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="SIBD" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="SIBI" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="SIC" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="SID" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="SIL" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="SOC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="SOD" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="SOI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDI1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDI2" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDIR" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDO" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="VSENS1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSENS2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="XTO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XVDD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XVSS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="4">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="5">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="FH" package="PLQFP64-1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EOD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!PCS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="!POR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!PRTR" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="!PRTW" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AGNDC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD0" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD1" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS0" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS1" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKO" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DCEN" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DSCG1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DSCG2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DSCO1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DSCO2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DVS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="FILTL" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="FILTR" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="I2CC/SCL" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="I2CD/SDA" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I2CVDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="INL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="INR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MICBI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MICIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTL" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTR" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PI12" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PI13" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PI14" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PI15" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PI16" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PI17" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PI18" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PI19" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PR" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PUB" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="SIBC" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="SIBD" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="SIBI" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="SIC" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="SID" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="SIL" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="SOC" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="SOD" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="SOI" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDI1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDI2" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDIR" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDO" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="VSENS1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSENS2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="XTO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XVDD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XVSS" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="4">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="5">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
