<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;New Japan Radio Co., Ltd&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.njr.co.jp&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP80-C1">
<description>&lt;b&gt;QFP80-C1 (1)&lt;/b&gt; 20 x 14 mm&lt;p&gt;
Source: http://semicon.njr.co.jp .. QFP80-C1_1_E.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NJU9207B">
<pin name="OVX" direction="in"/>
<pin name="OVS" direction="in"/>
<pin name="OR1" direction="in"/>
<pin name="OR2" direction="in"/>
<pin name="OR3" direction="in"/>
<pin name="OR4" direction="in"/>
<pin name="OR5" direction="in"/>
<pin name="OR6" direction="in"/>
<pin name="VI" direction="in"/>
<pin name="VR2" direction="in"/>
<pin name="VR3" direction="in"/>
<pin name="VR4" direction="in"/>
<pin name="VR5" direction="in"/>
<pin name="II" direction="in"/>
<pin name="CL" direction="in"/>
<pin name="CH" direction="in"/>
<pin name="GNDS" direction="in"/>
<pin name="TST1" direction="in"/>
<pin name="TST2" direction="in"/>
<pin name="TST3" direction="in"/>
<pin name="TST4" direction="in"/>
<pin name="AFC" direction="in"/>
<pin name="AM" direction="in"/>
<pin name="RC1" direction="in"/>
<pin name="RC2" direction="in"/>
<pin name="RC3" direction="in"/>
<pin name="RH" direction="in"/>
<pin name="FC1" direction="in"/>
<pin name="FC2" direction="in"/>
<pin name="FC3" direction="in"/>
<pin name="FC4" direction="in"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDD/D" direction="pwr"/>
<pin name="VDD/A" direction="pwr"/>
<pin name="VSS1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS2" direction="pwr"/>
<pin name="VDSP" direction="out"/>
<pin name="SEG1" direction="out"/>
<pin name="SEG2" direction="out"/>
<pin name="SEG3" direction="out"/>
<pin name="SEG4" direction="out"/>
<pin name="SEG5" direction="out"/>
<pin name="SEG6" direction="out"/>
<pin name="SEG7" direction="out"/>
<pin name="SEG8" direction="out"/>
<pin name="SEG9" direction="out"/>
<pin name="SEG10" direction="out"/>
<pin name="COM1" direction="out"/>
<pin name="COM2" direction="out"/>
<pin name="COM3" direction="out"/>
<pin name="COM4" direction="out"/>
<pin name="DH" direction="in"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
<pin name="CI" direction="in"/>
<pin name="CAZ" direction="in"/>
<pin name="AVXD" direction="in"/>
<pin name="BUF" direction="in"/>
<pin name="AVX" direction="in"/>
<pin name="ADO" direction="in"/>
<pin name="ADI" direction="in"/>
<pin name="VADJ" direction="in"/>
<pin name="VRD" direction="in"/>
<pin name="VR" direction="in"/>
<pin name="BZ" direction="out"/>
<pin name="CFI" direction="in"/>
<pin name="C1" direction="pwr"/>
<pin name="C2" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NJU9207B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;3 1/2 DIGIT SINGLE CHIP DIGITAL MULTIMETER LSI&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.njr.co.jp .. NJU9207B_E.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NJU9207B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP80-C1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ADO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AFC" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AM" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AVX" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AVXD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="BUF" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BZ" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="CAZ" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CFI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CH" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="CI" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CL" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="COM2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="COM3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="COM4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="DH" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="FC1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="FC2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="FC3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="FC4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDS" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="II" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="OR1" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="OR2" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="OR3" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="OR4" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="OR5" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="OR6" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="OVS" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="OVX" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="RC1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RC2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RC3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RH" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG10" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG4" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TST1" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="TST2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="TST3" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="TST4" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VADJ" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD/A" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD/D" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="VDSP" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VI" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="VR" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="VR2" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="VR3" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="VR4" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="VR5" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="VRD" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS1" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
