<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Philips Semiconductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LQFP32-7X7MM">
<description>&lt;b&gt;LQFP32&lt;/b&gt; plastic low profile quad flat package, 32 leads, body 7 x 7 x 1.4 mm&lt;p&gt;
Source: TDA8029.pdf</description>
</package>
<package name="MULTIWAT-SIL13">
<description>&lt;b&gt;DBS13P&lt;/b&gt; plastic DIL-bent-SIL power package&lt;p&gt;
13 leads (lead length 12 mm) SOT141-6&lt;br&gt;
Source: TDA1516BQ_1.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SAB6456">
<pin name="C1" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="MC" direction="in"/>
<pin name="QH" direction="out"/>
<pin name="VEE" direction="pwr"/>
<pin name="QL" direction="out"/>
<pin name="C2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="TDA8029">
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="!SDWN" direction="in"/>
<pin name="P33/!INT1"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P27"/>
<pin name="P26"/>
<pin name="P30/RX"/>
<pin name="P31/TX"/>
<pin name="!EA" direction="in"/>
<pin name="ALE" direction="out"/>
<pin name="!PSEN" direction="out"/>
<pin name="P32/!INT0" direction="out"/>
<pin name="TEST" direction="pas"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="PRES" direction="in"/>
<pin name="I/O"/>
<pin name="CLK" direction="out"/>
<pin name="RST" direction="out"/>
<pin name="GNDC" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
<pin name="DCIN" direction="pas"/>
<pin name="PGND" direction="pas"/>
<pin name="VUP" direction="pas"/>
<pin name="SBP" direction="pas"/>
<pin name="SBM" direction="pas"/>
<pin name="SAP" direction="pas"/>
<pin name="SAM" direction="pas"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="CDEL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TDA1552Q">
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="VP@1" direction="in"/>
<pin name="VP@2" direction="in"/>
<pin name="MUTE/STAND-BY" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="OUT1A" direction="out"/>
<pin name="OUT1B" direction="out"/>
<pin name="OUT2A" direction="out"/>
<pin name="OUT2B" direction="out"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SAB6456" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Sensitive 1 GHz divide-by-64/divide-by-256 switchable prescaler&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: PHILIPS .. SAB6456.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SAB6456"/>
</gates>
<devices>
<device name="T" package="SO08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="QH" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="QL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="QH" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="QL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TDA8029" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Low power single card reader&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: TDA8029.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TDA8029"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP32-7X7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="!SDWN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CDEL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DCIN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/RX" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P31/TX" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P32/!INT0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P33/!INT1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PRES" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SAM" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SAP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SBM" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SBP" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VUP" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="TDA8029HL/C207,118"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70R9255"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TDA1552Q" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1552Q_CNV.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TDA1552Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MULTIWAT-SIL13">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="MUTE/STAND-BY" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1A" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1B" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2A" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VP@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VP@2" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
