<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Piher Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PC-16/16 mm carbon types&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PC16T">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
triple carbon potentiometer, 16 mm</description>
</package>
<package name="PC16S">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
single carbon potentiometer, 16 mm</description>
</package>
<package name="PC16C">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
quad carbon potentiometer, 16 mm</description>
</package>
<package name="PC16D">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
tandem carbon potentiometer, 16 mm</description>
</package>
<package name="PC16-SHM2">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
single carbon potentiometer, 16 mm</description>
</package>
<package name="PC16SV">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
vertical single carbon potentiometer with switch, 16 mm</description>
</package>
<package name="CI-11">
<description>&lt;b&gt;11mm Incemental Encoder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.piher.net .. 04-CI-11v04.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="POT">
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1S" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="POT2">
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2S" direction="pas"/>
<pin name="2E" direction="pas"/>
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1S" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="POT3">
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1S" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2S" direction="pas"/>
<pin name="2E" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3S" direction="pas"/>
<pin name="3E" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="POT4">
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1S" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
<pin name="2A" direction="pas"/>
<pin name="2S" direction="pas"/>
<pin name="2E" direction="pas"/>
<pin name="3A" direction="pas"/>
<pin name="3S" direction="pas"/>
<pin name="3E" direction="pas"/>
<pin name="4A" direction="pas"/>
<pin name="4S" direction="pas"/>
<pin name="4E" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="POTSW">
<pin name="1A" direction="pas"/>
<pin name="1S" direction="pas"/>
<pin name="1E" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="S2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PC16-M2">
<pin name="M1" direction="pas"/>
<pin name="M2" direction="pas"/>
<pin name="M3" direction="pas"/>
<pin name="M4" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CI-11">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NO">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PC16S" prefix="R">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
single carbon potentiometer, 16 mm, S3ROH</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PC16S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="1E" pad="1E"/>
<connect gate="G$1" pin="1S" pad="1S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4452940"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC16D" prefix="R">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
tandem carbon potentiometer, 16 mm, S3ROH</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POT2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PC16D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="1E" pad="1E"/>
<connect gate="G$1" pin="1S" pad="1S"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="2A"/>
<connect gate="G$1" pin="2E" pad="2E"/>
<connect gate="G$1" pin="2S" pad="2S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="4453049"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC16T" prefix="R">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
triple carbon potentiometer, 16 mm</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POT3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PC16T">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="1E" pad="1E"/>
<connect gate="G$1" pin="1S" pad="1S"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="2A"/>
<connect gate="G$1" pin="2E" pad="2E"/>
<connect gate="G$1" pin="2S" pad="2S"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="3A"/>
<connect gate="G$1" pin="3E" pad="3E"/>
<connect gate="G$1" pin="3S" pad="3S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC16C" prefix="R">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
quad carbon potentiometer, 16 mm</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POT4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PC16C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="1E" pad="1E"/>
<connect gate="G$1" pin="1S" pad="1S"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="2A"/>
<connect gate="G$1" pin="2E" pad="2E"/>
<connect gate="G$1" pin="2S" pad="2S"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="3A"/>
<connect gate="G$1" pin="3E" pad="3E"/>
<connect gate="G$1" pin="3S" pad="3S"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="4A"/>
<connect gate="G$1" pin="4E" pad="4E"/>
<connect gate="G$1" pin="4S" pad="4S"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3605360"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC16-SHM2" prefix="R">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
single carbon potentiometer, 16 mm, S3ROH</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POT"/>
<gate name="S" symbol="PC16-M2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PC16-SHM2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="1E" pad="1E"/>
<connect gate="G$1" pin="1S" pad="1S"/>
<connect gate="S" pin="M1" pad="M1"/>
<connect gate="S" pin="M2" pad="M2"/>
<connect gate="S" pin="M3" pad="M3"/>
<connect gate="S" pin="M4" pad="M4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PC16SV" prefix="R">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
vertical single carbon potentiometer with switch, 16 mm</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POTSW"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PC16SV">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="1E" pad="1E"/>
<connect gate="G$1" pin="1S" pad="1S"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CI-11" prefix="SW">
<description>&lt;b&gt;11mm Incemental Encoder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.piher.net .. 04-CI-11v04.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="CI-11"/>
<gate name="B" symbol="NO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CI-11">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="A" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="B" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
