<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;RECOM POWER SOLUTIONS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Constant Current Output, Power LED Driver&lt;br&gt;
http://www.recom-international.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Autor librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RCD-24/W">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter&lt;/b&gt; RCD.24 Series /W&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.com/pdf/Innoline-2008/RCD-24.pdf</description>
</package>
<package name="RCD-24/W/X1">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter&lt;/b&gt; RCD.24 Series //W/X1&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.com/pdf/Innoline-2008/RCD-24.pdf</description>
</package>
<package name="RCD-24/W/X2">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter&lt;/b&gt; RCD.24 Series /W/X2&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.com/pdf/Innoline-2008/RCD-24.pdf</description>
</package>
<package name="RCD-24/W/X3">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter&lt;/b&gt; RCD.24 Series /W/X3&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.com/pdf/Innoline-2008/RCD-24.pdf</description>
</package>
<package name="RCD-24B-DIL">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter&lt;/b&gt; RCD.24 Series Through Hole Case Style&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24B.pdf</description>
</package>
<package name="RCD-24B-SMD">
<description>&lt;b&gt;DC/DC Converter&lt;/b&gt; RCD.24 Series SMD Case Style&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24B.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RCD-24/W/X3">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="DIM" direction="pas"/>
<pin name="OUT+" direction="out"/>
<pin name="OUT-" direction="out"/>
<pin name="PWM-ON/OFF" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RCD-24/W/X1">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="DIM" direction="pas"/>
<pin name="OUT+" direction="out"/>
<pin name="OUT-" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="RCD-24/W/X2">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT+" direction="out"/>
<pin name="OUT-" direction="out"/>
<pin name="PWM-ON/OFF" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RCD-24/W">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT+" direction="out"/>
<pin name="OUT-" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="RCD-24B">
<pin name="VIN@1" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VANA" direction="pas"/>
<pin name="OUT+@1" direction="out"/>
<pin name="OUT-@1" direction="out"/>
<pin name="VDIG" direction="pas"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="VADJ" direction="pas"/>
<pin name="VIN@2" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="OUT+@2" direction="out"/>
<pin name="OUT-@2" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RCD-24*/W/X1" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Constant Current Output LED Driver&lt;/b&gt; Analogue Dimming&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RCD-24/W/X1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RCD-24/W/X1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DIM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-0.30">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.35">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.50">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.60">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.70">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-1.00">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-1.20">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RCD-24*/W/X2" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Constant Current Output LED Driver&lt;/b&gt; PWM ON/OFF&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RCD-24/W/X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RCD-24/W/X2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM-ON/OFF" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-0.30">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.35">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.50">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.60">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.70">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-1.00">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-1.20">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RCD-24*/W/X3" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Constant Current Output LED Driver&lt;/b&gt; Analogue Dimming and PWM Dimming ON/OFF&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RCD-24/W/X3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RCD-24/W/X3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DIM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM-ON/OFF" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-0.30">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.35">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.50">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.60">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.70">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-1.00">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-1.20">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RCD-24*/W" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Constant Current Output LED Driver&lt;/b&gt; without Dimming&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RCD-24/W"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RCD-24/W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-0.30">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.35">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.50">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.60">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-0.70">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-1.00">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="-1.20">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RCD-24B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DC/DC-Converter&lt;/b&gt; Constant Current Output, Power LED Driver&lt;p&gt;
Source: http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24B.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RCD-24B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RCD-24B-DIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+@2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VADJ" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VANA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDIG" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-0.70">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="/SMD" package="RCD-24B-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+@2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VADJ" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VANA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDIG" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-0.70">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
