<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;RENESAS Semiconductor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP3232-240CU">
<description>&lt;b&gt;JEITA Package Code P-QFP240-32x32-0.50&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://america.renesas.com .. prqp0240ka_a.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SH7203">
<pin name="PC10/!RASU!/!BACK!/AUDATA0"/>
<pin name="PC9/!CASL"/>
<pin name="PC8/!RASL"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="PC7/!WE3!/DQMUU/!AH!/!ICIOWR"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS" direction="pwr"/>
<pin name="PC6/!WE2!/DQMUL/!ICIORD"/>
<pin name="PVCC" direction="pwr"/>
<pin name="PC5/!WE1!/DQMLU/!WR"/>
<pin name="!CS0" direction="out"/>
<pin name="!RD" direction="out"/>
<pin name="PC4/!WE0!/DQMLL"/>
<pin name="PC3/!CS3"/>
<pin name="PC2/!CS2"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="PC0/A0/!CS7!/!AUDSYNC"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="PC1/A1"/>
<pin name="PVCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="PVCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="PVSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="A13" direction="out"/>
<pin name="A14" direction="out"/>
<pin name="A15" direction="out"/>
<pin name="A16" direction="out"/>
<pin name="PVSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="A17" direction="out"/>
<pin name="PVCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="A18" direction="out"/>
<pin name="A19" direction="out"/>
<pin name="A20" direction="out"/>
<pin name="PE2/A21/SCK0"/>
<pin name="PE3/A22/SCK1"/>
<pin name="PE0/!BS!/RXD0/!ADTRG"/>
<pin name="CKIO"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="PVCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="XTAL" direction="out"/>
<pin name="EXTAL" direction="in"/>
<pin name="NMI" direction="in"/>
<pin name="PLLVSS" direction="pwr"/>
<pin name="!RES" direction="in"/>
<pin name="PLLVCC" direction="pwr"/>
<pin name="!ASEMD" direction="in"/>
<pin name="PE8/!CE2A!/IRQ4/SCK2"/>
<pin name="PE1/!CS4!/!MRES!/TXD0"/>
<pin name="PE4/A23/IRQ0/RXD1/DREQ0"/>
<pin name="PVSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="PE5/A24/IRQ1/TXD1/DACK0"/>
<pin name="PVCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="PE6/A25/IRQ2/RXD2/DREQ1"/>
<pin name="PE7/!FRAME!/IRQ3/TXD2/DACK1"/>
<pin name="PE9/!CS5!/!CE1A!/IRQ5/SCK3"/>
<pin name="PE10/!CE2B!/IRQ6/TEND0"/>
<pin name="PE11/!CS6!/CE1B/IRQ7/TEND1"/>
<pin name="PE12/RXD3"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="PC14/!WAIT"/>
<pin name="VSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS@6" direction="pwr"/>
<pin name="RTC_X1" direction="in"/>
<pin name="RTC_X2" direction="out"/>
<pin name="PVCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="PE13/TXD3"/>
<pin name="PE14/!CS1!/!CTS3"/>
<pin name="PE15/!IOIS16!/!RTS3"/>
<pin name="PVSS@7" direction="pwr"/>
<pin name="PB8/CRX0/CRX0/CRX1"/>
<pin name="PB9/CTX0/CTX0&amp;CTX1"/>
<pin name="PB10/CRX1"/>
<pin name="PB11/CTX1"/>
<pin name="VCC@5" direction="pwr"/>
<pin name="MD" direction="in"/>
<pin name="VSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS@8" direction="pwr"/>
<pin name="USB_X1" direction="in"/>
<pin name="USB_X2" direction="out"/>
<pin name="PVCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="MD_CLK1" direction="in"/>
<pin name="MD_CLK0" direction="in"/>
<pin name="USBDPVSS" direction="pwr"/>
<pin name="USBDPVCC" direction="pwr"/>
<pin name="DM"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="VBUS" direction="in"/>
<pin name="USBAVCC" direction="pwr"/>
<pin name="USBAVSS" direction="pwr"/>
<pin name="REFRIN" direction="in"/>
<pin name="USBAPVSS" direction="pwr"/>
<pin name="USBAPVCC" direction="pwr"/>
<pin name="USBDVCC" direction="pwr"/>
<pin name="USBDVSS" direction="pwr"/>
<pin name="PA0/AN0" direction="in"/>
<pin name="PA1/AN1" direction="in"/>
<pin name="PA2/AN2" direction="in"/>
<pin name="PA3/AN3" direction="in"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="PA4/AN4" direction="in"/>
<pin name="AVREF" direction="in"/>
<pin name="PA5/AN5" direction="in"/>
<pin name="PA6/AN6/DA0"/>
<pin name="PA7/AN7/DA1"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS@9" direction="pwr"/>
<pin name="PB12/!WDTOVF!/!IRQOUT!/!REFOUT!/!UBCTRG!/AUDCK" direction="out"/>
<pin name="PVCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="PF29/SSIDATA3"/>
<pin name="PF28/SSIWS3"/>
<pin name="PF27/SSISCK3"/>
<pin name="VCC@6" direction="pwr"/>
<pin name="PF30/AUDIO_CLK"/>
<pin name="VSS@6" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS@10" direction="pwr"/>
<pin name="AUDIO_X1" direction="in"/>
<pin name="AUDIO_X2" direction="out"/>
<pin name="PVCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="PF26/SSIDATA2"/>
<pin name="PF25/SSIWS2"/>
<pin name="PF24/SSISCK2"/>
<pin name="PF18/SSISCK0/LCD_CL2"/>
<pin name="PF19/SSIWS0/LCD_M_DISP"/>
<pin name="PF20/SSIDATA0/LCD_FLM"/>
<pin name="PF21/SSISCK1/LCD_CLK"/>
<pin name="VCC@7" direction="pwr"/>
<pin name="PF22/SSIWS1/LCD_VCPWC/AUDATA2"/>
<pin name="VSS@7" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS@11" direction="pwr"/>
<pin name="PF23/SSIDATA1/LCD_VEPWC/AUDATA3"/>
<pin name="PVCC@10" direction="pwr"/>
<pin name="PF17/!FCE!/LCD_CL1"/>
<pin name="PF16/FRB/LCD_DON"/>
<pin name="PF15/NAF7/LCD_DATA15"/>
<pin name="PF14/NAF6/LCD_DATA14"/>
<pin name="PF13/NAF5/LCD_DATA13"/>
<pin name="PF12/NAF4/LCD_DATA12"/>
<pin name="PF11/NAF3/LCD_DATA11"/>
<pin name="VCC@8" direction="pwr"/>
<pin name="PF10/NAF2/LCD_DATA10"/>
<pin name="VSS@8" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS@12" direction="pwr"/>
<pin name="PF9/NAF1/LCD_DATA9"/>
<pin name="PVCC@11" direction="pwr"/>
<pin name="PF8/NAF0/LCD_DATA8"/>
<pin name="PF7/FSC/LCD_DATA7/SCS1"/>
<pin name="PF6/FOE/LCD_DATA6/SSO1"/>
<pin name="PF5/FCDE/LCD_DATA5/SSI1"/>
<pin name="PF4/!FWE!/LCD_DATA4/SSCK1"/>
<pin name="PF3/TCLKD/LCD_DATA3/SCS0"/>
<pin name="PF2/TCLKC/LCD_DATA2/SSO0"/>
<pin name="PF1/TCLKB/LCD_DATA1/SSI0"/>
<pin name="VCC@9" direction="pwr"/>
<pin name="PF0/TCLKA/LCD_DATA0/SSCK0"/>
<pin name="VSS@9" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS@13" direction="pwr"/>
<pin name="TMS" direction="in"/>
<pin name="PVCC@12" direction="pwr"/>
<pin name="TDI" direction="in"/>
<pin name="!ASEBRKAK!/!ASEBRK"/>
<pin name="TRST" direction="in"/>
<pin name="TDO" direction="out"/>
<pin name="TCK" direction="in"/>
<pin name="PB0/SCL0/PINT0/IRQ0"/>
<pin name="PB1/SDA0/PINT1/IRQ1"/>
<pin name="PB2/SCL1/PINT2/IRQ2"/>
<pin name="PB3/SDA1/PINT3/IRQ3"/>
<pin name="PVCC@13" direction="pwr"/>
<pin name="PVCC@14" direction="pwr"/>
<pin name="PB4/SCL2/PINT4/IRQ4"/>
<pin name="PB5/SDA2/PINT5/IRQ5"/>
<pin name="PVSS@14" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@10" direction="pwr"/>
<pin name="PB6/SCL3/PINT6/IRQ6"/>
<pin name="PB7/SDA3/PINT7/IRQ7"/>
<pin name="VCC@10" direction="pwr"/>
<pin name="PD15/D31/PINT7/!ADTRG!/TIOC4D"/>
<pin name="PD14/D30/PINT6/TIOC4C"/>
<pin name="PD13/D29/PINT5/TEND1/TIOC4B"/>
<pin name="PD12/D28/PINT4/DACK1/TIOC4A"/>
<pin name="PVSS@15" direction="pwr"/>
<pin name="PD11/D27/PINT3/DREQ1/TIOC3D"/>
<pin name="PVCC@15" direction="pwr"/>
<pin name="PD10/D26/PINT2/TEND0/TIOC3C"/>
<pin name="PD9/D25/PINT1/DACK0/TIOC3B"/>
<pin name="PD8/D24/PINT0/DREQ0/TIOC3A"/>
<pin name="PD7/D23/IRQ7/!SCS1/TCLKD/TIOC2B"/>
<pin name="PD6/D22/IRQ6/SSO1/TCLKC/TIOC2A"/>
<pin name="VCC@11" direction="pwr"/>
<pin name="PD5/D21/IRQ5/SSI1/TCLKB/TIOC1B"/>
<pin name="VSS@11" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS@16" direction="pwr"/>
<pin name="PD4/D20/IRQ4/SSCK1/TCLKA/TIOC1A"/>
<pin name="PVCC@16" direction="pwr"/>
<pin name="PD3/D19/IRQ3/!SCS0/DACK3/TIOC0D"/>
<pin name="PD2/D18/IRQ2/SSO0/DREQ3/TIOC0C"/>
<pin name="PD1/D17/IRQ1/SSI0/DACK2" direction="out"/>
<pin name="PD0/D16/IRQ0/SSCK0/DREQ2/TIOC0A"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="PVSS@17" direction="pwr"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="PVCC@17" direction="pwr"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="VCC@12" direction="pwr"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="VSS@12" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS@18" direction="pwr"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="PVCC@18" direction="pwr"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="PVSS@19" direction="pwr"/>
<pin name="PVCC@19" direction="pwr"/>
<pin name="PC13/RD/!WR"/>
<pin name="PC12/CKE"/>
<pin name="PC11/!CASU!/!BREQ!/AUDATA1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SH7203" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Renesas 32-Bit RISC Microcomputer SuperH (TM) RISC engine Family&lt;/b&gt; SH7200 Series&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 27&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: rej09b0313_sh7203hm.pdf; sh7203_pin_arrangement.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SH7203"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP3232-240CU">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ASEBRKAK!/!ASEBRK" pad="175"/>
<connect gate="G$1" pin="!ASEMD" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="!CS0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!RES" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="A17" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="A18" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A19" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="A20" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_X1" pad="131"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIO_X2" pad="132"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="114"/>
<connect gate="G$1" pin="AVREF" pad="116"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="120"/>
<connect gate="G$1" pin="CKIO" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="235"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="234"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="221"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="220"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="219"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="217"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="215"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="214"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="233"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="232"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="231"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="230"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="228"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="225"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="223"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="222"/>
<connect gate="G$1" pin="DM" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="MD" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="MD_CLK0" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="MD_CLK1" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="NMI" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0/AN0" pad="110"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1/AN1" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2/AN2" pad="112"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3/AN3" pad="113"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4/AN4" pad="115"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5/AN5" pad="117"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6/AN6/DA0" pad="118"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7/AN7/DA1" pad="119"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0/SCL0/PINT0/IRQ0" pad="179"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1/SDA0/PINT1/IRQ1" pad="180"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10/CRX1" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="PB11/CTX1" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12/!WDTOVF!/!IRQOUT!/!REFOUT!/!UBCTRG!/AUDCK" pad="122"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2/SCL1/PINT2/IRQ2" pad="181"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3/SDA1/PINT3/IRQ3" pad="182"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4/SCL2/PINT4/IRQ4" pad="185"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5/SDA2/PINT5/IRQ5" pad="186"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6/SCL3/PINT6/IRQ6" pad="189"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7/SDA3/PINT7/IRQ7" pad="190"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8/CRX0/CRX0/CRX1" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9/CTX0/CTX0&amp;CTX1" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0/A0/!CS7!/!AUDSYNC" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1/A1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PC10/!RASU!/!BACK!/AUDATA0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PC11/!CASU!/!BREQ!/AUDATA1" pad="240"/>
<connect gate="G$1" pin="PC12/CKE" pad="239"/>
<connect gate="G$1" pin="PC13/RD/!WR" pad="238"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14/!WAIT" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2/!CS2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3/!CS3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4/!WE0!/DQMLL" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5/!WE1!/DQMLU/!WR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6/!WE2!/DQMUL/!ICIORD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7/!WE3!/DQMUU/!AH!/!ICIOWR" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PC8/!RASL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC9/!CASL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0/D16/IRQ0/SSCK0/DREQ2/TIOC0A" pad="213"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1/D17/IRQ1/SSI0/DACK2" pad="212"/>
<connect gate="G$1" pin="PD10/D26/PINT2/TEND0/TIOC3C" pad="199"/>
<connect gate="G$1" pin="PD11/D27/PINT3/DREQ1/TIOC3D" pad="197"/>
<connect gate="G$1" pin="PD12/D28/PINT4/DACK1/TIOC4A" pad="195"/>
<connect gate="G$1" pin="PD13/D29/PINT5/TEND1/TIOC4B" pad="194"/>
<connect gate="G$1" pin="PD14/D30/PINT6/TIOC4C" pad="193"/>
<connect gate="G$1" pin="PD15/D31/PINT7/!ADTRG!/TIOC4D" pad="192"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2/D18/IRQ2/SSO0/DREQ3/TIOC0C" pad="211"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3/D19/IRQ3/!SCS0/DACK3/TIOC0D" pad="210"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4/D20/IRQ4/SSCK1/TCLKA/TIOC1A" pad="208"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5/D21/IRQ5/SSI1/TCLKB/TIOC1B" pad="205"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6/D22/IRQ6/SSO1/TCLKC/TIOC2A" pad="203"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7/D23/IRQ7/!SCS1/TCLKD/TIOC2B" pad="202"/>
<connect gate="G$1" pin="PD8/D24/PINT0/DREQ0/TIOC3A" pad="201"/>
<connect gate="G$1" pin="PD9/D25/PINT1/DACK0/TIOC3B" pad="200"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0/!BS!/RXD0/!ADTRG" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1/!CS4!/!MRES!/TXD0" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PE10/!CE2B!/IRQ6/TEND0" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PE11/!CS6!/CE1B/IRQ7/TEND1" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="PE12/RXD3" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="PE13/TXD3" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="PE14/!CS1!/!CTS3" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="PE15/!IOIS16!/!RTS3" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2/A21/SCK0" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3/A22/SCK1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4/A23/IRQ0/RXD1/DREQ0" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5/A24/IRQ1/TXD1/DACK0" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6/A25/IRQ2/RXD2/DREQ1" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7/!FRAME!/IRQ3/TXD2/DACK1" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="PE8/!CE2A!/IRQ4/SCK2" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PE9/!CS5!/!CE1A!/IRQ5/SCK3" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0/TCLKA/LCD_DATA0/SSCK0" pad="169"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1/TCLKB/LCD_DATA1/SSI0" pad="167"/>
<connect gate="G$1" pin="PF10/NAF2/LCD_DATA10" pad="155"/>
<connect gate="G$1" pin="PF11/NAF3/LCD_DATA11" pad="153"/>
<connect gate="G$1" pin="PF12/NAF4/LCD_DATA12" pad="152"/>
<connect gate="G$1" pin="PF13/NAF5/LCD_DATA13" pad="151"/>
<connect gate="G$1" pin="PF14/NAF6/LCD_DATA14" pad="150"/>
<connect gate="G$1" pin="PF15/NAF7/LCD_DATA15" pad="149"/>
<connect gate="G$1" pin="PF16/FRB/LCD_DON" pad="148"/>
<connect gate="G$1" pin="PF17/!FCE!/LCD_CL1" pad="147"/>
<connect gate="G$1" pin="PF18/SSISCK0/LCD_CL2" pad="137"/>
<connect gate="G$1" pin="PF19/SSIWS0/LCD_M_DISP" pad="138"/>
<connect gate="G$1" pin="PF2/TCLKC/LCD_DATA2/SSO0" pad="166"/>
<connect gate="G$1" pin="PF20/SSIDATA0/LCD_FLM" pad="139"/>
<connect gate="G$1" pin="PF21/SSISCK1/LCD_CLK" pad="140"/>
<connect gate="G$1" pin="PF22/SSIWS1/LCD_VCPWC/AUDATA2" pad="142"/>
<connect gate="G$1" pin="PF23/SSIDATA1/LCD_VEPWC/AUDATA3" pad="145"/>
<connect gate="G$1" pin="PF24/SSISCK2" pad="136"/>
<connect gate="G$1" pin="PF25/SSIWS2" pad="135"/>
<connect gate="G$1" pin="PF26/SSIDATA2" pad="134"/>
<connect gate="G$1" pin="PF27/SSISCK3" pad="126"/>
<connect gate="G$1" pin="PF28/SSIWS3" pad="125"/>
<connect gate="G$1" pin="PF29/SSIDATA3" pad="124"/>
<connect gate="G$1" pin="PF3/TCLKD/LCD_DATA3/SCS0" pad="165"/>
<connect gate="G$1" pin="PF30/AUDIO_CLK" pad="128"/>
<connect gate="G$1" pin="PF4/!FWE!/LCD_DATA4/SSCK1" pad="164"/>
<connect gate="G$1" pin="PF5/FCDE/LCD_DATA5/SSI1" pad="163"/>
<connect gate="G$1" pin="PF6/FOE/LCD_DATA6/SSO1" pad="162"/>
<connect gate="G$1" pin="PF7/FSC/LCD_DATA7/SCS1" pad="161"/>
<connect gate="G$1" pin="PF8/NAF0/LCD_DATA8" pad="160"/>
<connect gate="G$1" pin="PF9/NAF1/LCD_DATA9" pad="158"/>
<connect gate="G$1" pin="PLLVCC" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PLLVSS" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@10" pad="146"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@11" pad="159"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@12" pad="173"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@13" pad="183"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@14" pad="184"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@15" pad="198"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@16" pad="209"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@17" pad="218"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@18" pad="229"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@19" pad="237"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@4" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@5" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@6" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@7" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@8" pad="123"/>
<connect gate="G$1" pin="PVCC@9" pad="133"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@10" pad="130"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@11" pad="144"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@12" pad="157"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@13" pad="171"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@14" pad="187"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@15" pad="196"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@16" pad="207"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@17" pad="216"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@18" pad="227"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@19" pad="236"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@4" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@5" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@6" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@7" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@8" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS@9" pad="121"/>
<connect gate="G$1" pin="REFRIN" pad="105"/>
<connect gate="G$1" pin="RTC_X1" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="RTC_X2" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="178"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="174"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="177"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="172"/>
<connect gate="G$1" pin="TRST" pad="176"/>
<connect gate="G$1" pin="USBAPVCC" pad="107"/>
<connect gate="G$1" pin="USBAPVSS" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="USBAVCC" pad="103"/>
<connect gate="G$1" pin="USBAVSS" pad="104"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDPVCC" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDPVSS" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDVCC" pad="108"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDVSS" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_X1" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_X2" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@10" pad="191"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@11" pad="204"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@12" pad="224"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@3" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@4" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@5" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@6" pad="127"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@7" pad="141"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@8" pad="154"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@9" pad="168"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@10" pad="188"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@11" pad="206"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@12" pad="226"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@5" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@6" pad="129"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@7" pad="143"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@8" pad="156"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@9" pad="170"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL" pad="55"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="DS72030W200FPV"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1677756"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="40P2895"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
