<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;RF Micro Devices RF Transceivers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.rfmd.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LQFP-32">
<description>&lt;b&gt;Quad FLat Pack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RFMicro Device TQFP / LQFP-32, see IPC-SQR.LBR SQFP 5x5-32</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RF2915">
<pin name="TX_EN" direction="in"/>
<pin name="TX_OUT" direction="pas"/>
<pin name="RX_IN" direction="pas"/>
<pin name="LNA_OUT" direction="oc"/>
<pin name="MIX_IN" direction="in"/>
<pin name="MIX_OUT" direction="out"/>
<pin name="VBG" direction="pas"/>
<pin name="RSSI" direction="out"/>
<pin name="IF1_IN" direction="pas"/>
<pin name="CBPI+" direction="pas"/>
<pin name="CBP1-" direction="pas"/>
<pin name="IF1_OUT" direction="pas"/>
<pin name="IF2_IN" direction="pas"/>
<pin name="CBP2+" direction="pas"/>
<pin name="CBP2-" direction="pas"/>
<pin name="IF2_OUT" direction="pas"/>
<pin name="DEMOD_IN" direction="pas"/>
<pin name="MOD_IN" direction="pas"/>
<pin name="RESNTR-" direction="pas"/>
<pin name="RESNTR+" direction="pas"/>
<pin name="VCD_OUT" direction="pas"/>
<pin name="DATA_OUT" direction="out"/>
<pin name="LVLADJ" direction="pas"/>
<pin name="RX_EN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RF2915P">
<pin name="GND1" direction="pas"/>
<pin name="GND2" direction="pas"/>
<pin name="GND3" direction="pas"/>
<pin name="GND4" direction="pas"/>
<pin name="GND5" direction="pas"/>
<pin name="VCC1" direction="pas"/>
<pin name="VCC3" direction="pas"/>
<pin name="GND6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RF2945">
<pin name="TX_EN" direction="in"/>
<pin name="TX_OUT" direction="pas"/>
<pin name="RX_IN" direction="pas"/>
<pin name="LNA_OUT" direction="oc"/>
<pin name="MIX_IN" direction="in"/>
<pin name="MIX_OUT" direction="out"/>
<pin name="VBG" direction="pas"/>
<pin name="RSSI" direction="out"/>
<pin name="IF1_IN" direction="pas"/>
<pin name="CBPI+" direction="pas"/>
<pin name="CBP1-" direction="pas"/>
<pin name="IF1_OUT" direction="pas"/>
<pin name="IF2_IN" direction="pas"/>
<pin name="CBP2+" direction="pas"/>
<pin name="CBP2-" direction="pas"/>
<pin name="DATA_REF" direction="pas"/>
<pin name="DEMOD_IN" direction="pas"/>
<pin name="MOD_IN" direction="pas"/>
<pin name="RESNTR-" direction="pas"/>
<pin name="RESNTR+" direction="pas"/>
<pin name="VCD_OUT" direction="pas"/>
<pin name="DATA_OUT" direction="out"/>
<pin name="LVLADJ" direction="pas"/>
<pin name="RX_EN" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RF2915" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RF TRANSCEIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RF2915"/>
<gate name="B" symbol="RF2915P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP-32">
<connects>
<connect gate="A" pin="CBP1-" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CBP2+" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="CBP2-" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="CBPI+" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DATA_OUT" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="DEMOD_IN" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="IF1_IN" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="IF1_OUT" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="IF2_IN" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="IF2_OUT" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="LNA_OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="LVLADJ" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="MIX_IN" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="MIX_OUT" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="MOD_IN" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="RESNTR+" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="RESNTR-" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="RSSI" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RX_EN" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="RX_IN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="TX_EN" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="TX_OUT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="VBG" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="VCD_OUT" pad="26"/>
<connect gate="B" pin="GND1" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="GND2" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="GND3" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="GND4" pad="27"/>
<connect gate="B" pin="GND5" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="GND6" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="VCC1" pad="28"/>
<connect gate="B" pin="VCC3" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RF2945" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;RF TRANSCEIVER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="RF2945"/>
<gate name="B" symbol="RF2915P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP-32">
<connects>
<connect gate="A" pin="CBP1-" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="CBP2+" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="CBP2-" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="CBPI+" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="DATA_OUT" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="DATA_REF" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="DEMOD_IN" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="IF1_IN" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="IF1_OUT" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="IF2_IN" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="LNA_OUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="LVLADJ" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="MIX_IN" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="MIX_OUT" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="MOD_IN" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="RESNTR+" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="RESNTR-" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="RSSI" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RX_EN" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="RX_IN" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="TX_EN" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="TX_OUT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="VBG" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="VCD_OUT" pad="26"/>
<connect gate="B" pin="GND1" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="GND2" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="GND3" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="GND4" pad="27"/>
<connect gate="B" pin="GND5" pad="9"/>
<connect gate="B" pin="GND6" pad="20"/>
<connect gate="B" pin="VCC1" pad="28"/>
<connect gate="B" pin="VCC3" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
