<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SW2-SMD-3.0X2.5X1.2+0.4MM">
</package>
<package name="SW2-3.4X6.0X3.55MM-90D">
</package>
<package name="SW4-SMD-3.35X3.35X1.5MM">
</package>
<package name="SW4-SMD-6.0X6.0X5.0MM">
</package>
<package name="SW4-6.0X6.0X5.0MM">
</package>
<package name="SW4-8.0X8.0X9.0MM">
</package>
<package name="SW4-SMD-5.2X5.2X1.5MM">
</package>
<package name="SW4-SMD-7.0X3.5X3.5MM-90D">
</package>
<package name="SW4-SMD-4.5X3.8X1.8MM-90D">
</package>
<package name="SW7-SMD-L6.7X2.7X3.2MM">
</package>
<package name="SW7-SMD-6.7X2.6X1.4MM-90D">
</package>
<package name="SW3-2.54-9.0X3.5X3.5+2.0MM">
</package>
<package name="SW3-2.54-8.2X5.0X8.25MM">
<description>250VAC/1.5A</description>
</package>
<package name="SW3-4.0-15.6X7.3X7.0MM">
</package>
<package name="SW5-2.0-8.8X4.4X4.7MM-90D">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BUTTON-2P">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="BOTTON-4P">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="B0"/>
<pin name="B1"/>
</symbol>
<symbol name="BUTTON-2+2P">
<pin name="S1"/>
<pin name="S2"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH-3+4P">
<pin name="A"/>
<pin name="COM"/>
<pin name="B"/>
<pin name="SS1"/>
<pin name="SS2"/>
<pin name="SS3"/>
<pin name="SS4"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH-2H-3P">
<pin name="A"/>
<pin name="COM"/>
<pin name="B"/>
</symbol>
<symbol name="2.0_JP_GD">
<pin name="NC1" function="dot"/>
<pin name="A"/>
<pin name="COM" function="dotclk"/>
<pin name="B"/>
<pin name="NC2" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SMD-BUTTON-WITHOUT-BOSS-(2P-3X2.5MM)" prefix="K" uservalue="yes">
<description>311020047</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUTTON-2P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW2-SMD-3.0X2.5X1.2+0.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="B3U-1000P"/>
<attribute name="VALUE" value="B3U-1000P"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-SWITCH-TOP-260GF(4P-D5.2MM)" prefix="K" uservalue="yes">
<description>311020017</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW4-SMD-5.2X5.2X1.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SKQGADE010"/>
<attribute name="VALUE" value="SKQGADE010"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-BUTTON-FRONT-WHITE(2P-3.4X6MM)" prefix="K" uservalue="yes">
<description>311020025</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUTTON-2P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW2-3.4X6.0X3.55MM-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TS-1101F"/>
<attribute name="VALUE" value="TS-1101F"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-BUTTON-2+2P" prefix="K" uservalue="yes">
<description>311020023</description>
<gates>
<gate name="K" symbol="BUTTON-2+2P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW4-SMD-7.0X3.5X3.5MM-90D">
<connects>
<connect gate="K" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="K" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="K" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="K" pin="S2" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TS-1188E"/>
<attribute name="VALUE" value="TS-1188E"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-SWITCH-TACTILE-SPST-NO(4P-D6.0MM)" prefix="K" uservalue="yes">
<description>311020004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW4-SMD-6.0X6.0X5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="DTSM-62K-S-V-T/R"/>
<attribute name="VALUE" value="DTSM-62K-S-V-T/R"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-BUTTON-4P" prefix="K" uservalue="yes">
<description>311020024</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BOTTON-4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW4-6.0X6.0X5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TS-1109"/>
<attribute name="VALUE" value="TS-1109"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-TOGGLE-SWITCH-ON-ON(3+4P-6.7X2.7MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311030001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH-3+4P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW7-SMD-L6.7X2.7X3.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="COM"/>
<connect gate="G$1" pin="SS1" pad="SS1"/>
<connect gate="G$1" pin="SS2" pad="SS2"/>
<connect gate="G$1" pin="SS3" pad="SS3"/>
<connect gate="G$1" pin="SS4" pad="SS4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MK-12C02"/>
<attribute name="VALUE" value="MK-12C02"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TOGGLE-SWITCH(3P-9X3.5MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311030006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH-2H-3P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW3-2.54-9.0X3.5X3.5+2.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LD-CCB-001"/>
<attribute name="VALUE" value="LD-CCB-001"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TOGGLE-SWITCH-ON-ON(3+2P-8.8X4.6MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311030008</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2.0_JP_GD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW5-2.0-8.8X4.4X4.7MM-90D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="COM"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="NC1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="NC2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SK-12D01"/>
<attribute name="VALUE" value="SK-12D01"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
