<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="OLED27P-SMD-0.7">
</package>
<package name="OLED23P-SMD-0.7-UP-DOWN">
</package>
<package name="OLED23P-SMD-0.7-BEND">
</package>
<package name="OLED27P-0.6">
</package>
<package name="OLED27P-0.6-DOWN">
</package>
<package name="OLED27P-0.6-BEND">
</package>
<package name="FPC-40P-0.5">
</package>
<package name="LCD12-2.54-30.0X14.0X7.3MM">
</package>
<package name="LCD2X14P-2.54-37.6X19.0X8.0MM">
</package>
<package name="LCD30P-SMD-0.5-JHD754FW">
</package>
<package name="LCD9-1.5-30X19.5MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="OLED-PANEL-UG-9664HDDAG01">
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="VDD" direction="sup"/>
<pin name="VDDIO" direction="sup"/>
<pin name="BS1" direction="in"/>
<pin name="BS2" direction="in"/>
<pin name="IREF" direction="in"/>
<pin name="CS#" direction="in"/>
<pin name="RES#" direction="in"/>
<pin name="D/C#" direction="in"/>
<pin name="R/W#" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="VCOMH" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="N.C."/>
</symbol>
<symbol name="OLED-128*64-27P">
<pin name="NC0"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="NC1"/>
<pin name="NC2"/>
<pin name="NC3"/>
<pin name="NC4"/>
<pin name="NC5"/>
<pin name="3V3"/>
<pin name="BS1"/>
<pin name="BS2"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="O!RES"/>
<pin name="D/!C"/>
<pin name="R/!W"/>
<pin name="E(R/D)"/>
<pin name="VCOMH"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="IREF"/>
<pin name="NC6"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-TFT-EPD-PANEL-40P">
<pin name="/CS"/>
<pin name="/RESET"/>
<pin name="ADC_IN"/>
<pin name="BORDER"/>
<pin name="BUSY"/>
<pin name="C11M"/>
<pin name="C11P"/>
<pin name="C12M"/>
<pin name="C12P"/>
<pin name="C13M"/>
<pin name="C13P"/>
<pin name="C14M"/>
<pin name="C14P"/>
<pin name="C15M"/>
<pin name="C15P"/>
<pin name="C16M"/>
<pin name="C16P"/>
<pin name="C21M"/>
<pin name="C21P"/>
<pin name="C31M"/>
<pin name="C31P"/>
<pin name="C41M"/>
<pin name="C41P"/>
<pin name="C42M"/>
<pin name="C42P"/>
<pin name="ID"/>
<pin name="P1"/>
<pin name="P2"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SI\"/>
<pin name="SO"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="VCL"/>
<pin name="VCOM_DRIVER"/>
<pin name="VCOM_PANEL"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VDH"/>
<pin name="VDL"/>
<pin name="VGH"/>
<pin name="VGL"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="VST"/>
</symbol>
<symbol name="LED-4BIT-7-SEG">
<pin name="E"/>
<pin name="D"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="C"/>
<pin name="G"/>
<pin name="COM4"/>
<pin name="B"/>
<pin name="COM3"/>
<pin name="COM2"/>
<pin name="F"/>
<pin name="A"/>
<pin name="COM1"/>
</symbol>
<symbol name="LED-DISPLAY-7P">
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="C"/>
<pin name="D"/>
<pin name="E"/>
<pin name="F"/>
<pin name="G"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="DIG"/>
</symbol>
<symbol name="LCD-CNK115061">
<pin name="INTRS"/>
<pin name="PS" direction="sup"/>
<pin name="C86" direction="sup"/>
<pin name="VR" direction="sup"/>
<pin name="V0" direction="sup"/>
<pin name="V1" direction="nc"/>
<pin name="V2"/>
<pin name="V3"/>
<pin name="V4"/>
<pin name="C2-"/>
<pin name="C2+"/>
<pin name="C1+"/>
<pin name="C1-"/>
<pin name="C3+"/>
<pin name="VOUT" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="D7(SI)" direction="in"/>
<pin name="D6(SCL)" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0" direction="nc"/>
<pin name="/RD(E)" direction="sup"/>
<pin name="/WR(R/W)" direction="sup"/>
<pin name="A0" direction="sup"/>
<pin name="/RES"/>
<pin name="/CS1"/>
</symbol>
<symbol name="LCD-9P-I2C-CHAR-5V">
<pin name="V0" direction="nc"/>
<pin name="VOUT" direction="sup"/>
<pin name="CAPIN" direction="sup"/>
<pin name="CAPIP" direction="sup"/>
<pin name="VDD(3.3V)" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="in"/>
<pin name="SDA" direction="in"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="SRSETB" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="OLED-128*64(27P-0.6-26.7X19.26MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>308020000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OLED-128*64-27P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="OLED27P-0.6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BS1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="BS2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D/!C" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="E(R/D)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="O!RES" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOMH" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LY190-128064"/>
<attribute name="VALUE" value="LY190-128064"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2.7''-E-PAPER-PANEL(40P-0.5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>104990054</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-TFT-EPD-PANEL-40P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FPC-40P-0.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC_IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BORDER" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C11M" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="C11P" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="C12M" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="C12P" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="C13M" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="C13P" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="C14M" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="C14P" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="C15M" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="C15P" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="C16M" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="C16P" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="C21M" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="C21P" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="C31M" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="C31P" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="C41M" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C41P" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="C42M" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="C42P" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ID" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SI\" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOM_DRIVER" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOM_PANEL" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VDH" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VDL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VGH" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VGL" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VST" pad="39"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="EM027AS011"/>
<attribute name="VALUE" value="EM027AS011"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2.0''E-PAPER-PANEL(40P-0.5)" prefix="J" uservalue="yes">
<description>104990080</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-TFT-EPD-PANEL-40P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FPC-40P-0.5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC_IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BORDER" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C11M" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="C11P" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="C12M" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="C12P" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="C13M" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="C13P" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="C14M" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="C14P" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="C15M" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="C15P" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="C16M" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="C16P" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="C21M" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="C21P" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="C31M" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="C31P" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="C41M" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C41P" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="C42M" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="C42P" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ID" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SI\" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOM_DRIVER" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOM_PANEL" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VDH" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VDL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VGH" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VGL" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VST" pad="39"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="EG020BS011"/>
<attribute name="VALUE" value="EG020BS011"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED-4-BETY-7-SEG(2X7P-30X14MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>304080005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-4BIT-7-SEG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCD12-2.54-30.0X14.0X7.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="COM2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="COM3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="COM4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SYD3642ASR"/>
<attribute name="VALUE" value="SYD3642ASR"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10-SEGMENT-LED-GAUGE-BAR-RED(2X14P-37.6X19MM)" prefix="LCD" uservalue="yes">
<description>304080004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-DISPLAY-7P"/>
<gate name="G$2" symbol="LED-DISPLAY-7P"/>
<gate name="G$3" symbol="LED-DISPLAY-7P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCD2X14P-2.54-37.6X19.0X8.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG" pad="3 26"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="28"/>
<connect gate="G$2" pin="A" pad="21"/>
<connect gate="G$2" pin="B" pad="20"/>
<connect gate="G$2" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="D" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="DIG" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="DP" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="F" pad="23"/>
<connect gate="G$2" pin="G" pad="22"/>
<connect gate="G$3" pin="A" pad="16"/>
<connect gate="G$3" pin="B" pad="15"/>
<connect gate="G$3" pin="C" pad="13"/>
<connect gate="G$3" pin="D" pad="11"/>
<connect gate="G$3" pin="DIG" pad="18"/>
<connect gate="G$3" pin="DP" pad="14"/>
<connect gate="G$3" pin="E" pad="10"/>
<connect gate="G$3" pin="F" pad="17"/>
<connect gate="G$3" pin="G" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SP400561N"/>
<attribute name="VALUE" value="SP400561N"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LCD-JHD754FW-(30P-52X25.5MM)" prefix="LCD" uservalue="yes">
<description>308010000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LCD-CNK115061"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCD30P-SMD-0.5-JHD754FW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CS1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="/RD(E)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="/RES" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="/WR(R/W)" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C3+" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="C86" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="D6(SCL)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D7(SI)" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="JHD754FW"/>
<attribute name="VALUE" value="30P 52X25.5MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TINY-I2C-CHAR-LCD-5V(9P-30X19.5MM)" prefix="LCD" uservalue="yes">
<description>104990078</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LCD-9P-I2C-CHAR-5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCD9-1.5-30X19.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAPIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CAPIP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SRSETB" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD(3.3V)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="12 LCD Breadout"/>
<attribute name="VALUE" value="9P 30X19.5MM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
