<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="L1813">
<description>&lt;b&gt;1813&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="L1616">
</package>
<package name="L2020">
</package>
<package name="L0806">
<description>&lt;b&gt;datasheet:&lt;br&gt;
&lt;u&gt;http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/PDF/ENG/L0075S0103LQH2MC_02.pdf</description>
</package>
<package name="L2218">
<description>http://www.vishay.com/docs/34096/idcp2218.pdf</description>
</package>
<package name="L5020">
</package>
<package name="PIO73">
</package>
<package name="PIO105">
</package>
<package name="INT2-3.5-D6.5XH8.0MM">
</package>
<package name="L2626">
<description>Low Profile ,High Current IHLP Inductor 6.47mm*6.47*2.4mm</description>
</package>
<package name="L0402">
</package>
<package name="L0805">
</package>
<package name="L0603">
</package>
<package name="SMD-2P-L6.0XW6.0XH3.0MM">
<description>06 for width 6.0mm ,30 for height 3.0mm</description>
</package>
<package name="L0420">
</package>
<package name="INT2-SMD-4.8X4.6X1.0MM">
</package>
<package name="L0201">
</package>
<package name="SMD-2P-5.0X5.0X2.0MM">
</package>
<package name="L0630">
<description>06 for width 6.0mm ,30 for height 3.0mm</description>
</package>
<package name="L5040S">
</package>
<package name="SMD-2P-2.0X1.2X1.0MM">
</package>
<package name="L1210">
</package>
<package name="INT2-SMD-4.8X4.8X3MM">
</package>
<package name="INT2-SMD-3X3X1.5MM">
</package>
<package name="L1008">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SMD-INDUCTOR-10UH-20%(2P-6X6MM)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-POWER-INDUCTOR-4.7UH-20%-750MA(2P-3.9X3.9MM)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-FERRITE-CHIP-120-OHM-500MA(0603)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-INDUCTOR-3.9NH-0.1NH-170MA(0402)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-INDUCTOR-8.2NH-5%-300MA(0402)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-INDUCTOR-2.2UH-20%-2A(2P-4.8X4.6MM)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-INDUCTOR-2.2UH-20%-350MA(0402)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-INDUCTOR-2.2UH-20%-1.2A(0805)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-INDUCTOR-1UH-10%-50MA(0805)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-FERRITE-BEAD-330R-1500MA(0805)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-INDUCTOR-4.7NH-0.3NH-300MA(0402)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-FERRITE-BEAD-470R-2A(0805)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-FERRITE-BEAD-200R-2A(0805)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-INDUCTOR-200UH-20%(2P-5X5MM)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-INDUCTOR-10UH-225MA-10%(0806)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-INDUCTOR-22UH-20%(2P-2.0X1.2MM)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SMD-INDUCTOR-10UH-20%-900MA(L1210)">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="INDUCTOR/FERRITE-BEAD">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-10UH-20%(2P-6X6MM)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010016</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-INDUCTOR-10UH-20%(2P-6X6MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="'0630'" package="SMD-2P-L6.0XW6.0XH3.0MM">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CSAB0630-100M"/>
<attribute name="VALUE" value="10UH"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-4.7UH-20%-750MA(2P-3.9X3.9MM)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010015</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-POWER-INDUCTOR-4.7UH-20%-750MA(2P-3.9X3.9MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0420">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SPD3D16-4R7M"/>
<attribute name="VALUE" value="4.7UH-750MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-FERRITE-CHIP-120-OHM-500MA(0603)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303030001</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-FERRITE-CHIP-120-OHM-500MA(0603)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0603">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BLM18AG121SN1D"/>
<attribute name="VALUE" value="120OHM-500MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-3.9NH-0.1NH-170MA(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010002</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-INDUCTOR-3.9NH-0.1NH-170MA(0402)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LQP15MN3N9B02D"/>
<attribute name="VALUE" value="3.9NH-170MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-8.2NH-5%-300MA(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010035</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-INDUCTOR-8.2NH-5%-300MA(0402)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LQG15HS8N2J02"/>
<attribute name="VALUE" value="8.2NH-300MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-2.2UH-20%-2A(2P-4.8X4.6MM)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010022</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-INDUCTOR-2.2UH-20%-2A(2P-4.8X4.6MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="INT2-SMD-4.8X4.6X1.0MM">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="VLF5010ST-2R2M2R0"/>
<attribute name="VALUE" value="2.2UH-2A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-2.2UH-20%-350MA(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010058</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-INDUCTOR-2.2UH-20%-350MA(0402)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MLZ1005M2R2WT000"/>
<attribute name="VALUE" value="2.2UH-350MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-2.2UH-20%-1.2A(0805)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010086</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-INDUCTOR-2.2UH-20%-1.2A(0805)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0805">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LQM2MPN2R2MG0"/>
<attribute name="VALUE" value="2.2UH-1.2A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-1UH-10%-50MA(0805)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010005</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-INDUCTOR-1UH-10%-50MA(0805)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0805">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LQM21NN1R0K10"/>
<attribute name="VALUE" value="1UH-50MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-FERRITE-BEAD-330R-1500MA(0805)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303030006</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-FERRITE-BEAD-330R-1500MA(0805)"/>
</gates>
<devices>
<device name="'0805'" package="L0805">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BLM21PG331SN1D"/>
<attribute name="VALUE" value="330R-1500MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-4.7NH-0.3NH-300MA(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010037</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-INDUCTOR-4.7NH-0.3NH-300MA(0402)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LQG15HS4N7S02"/>
<attribute name="VALUE" value="4.7NH-300MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-FERRITE-BEAD-470R-2A(0805)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303030008</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-FERRITE-BEAD-470R-2A(0805)"/>
</gates>
<devices>
<device name="'0805'" package="L0805">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="WLB2012-471T20"/>
<attribute name="VALUE" value="470R-2A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-FERRITE-BEAD-200R-2A(0805)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303030033</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-FERRITE-BEAD-200R-2A(0805)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0805">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PZ2012U221-2R0TF"/>
<attribute name="VALUE" value="200R-2A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-200UH-20%(2P-5X5MM)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010140</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-INDUCTOR-200UH-20%(2P-5X5MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD-2P-5.0X5.0X2.0MM">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SWPA5020S220MT"/>
<attribute name="VALUE" value="200UH"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-10UH-225MA-10%(0806)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010042</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-INDUCTOR-10UH-225MA-10%(0806)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0806">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LQH2MCN100K02L"/>
<attribute name="VALUE" value="10UH-225MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-22UH-20%(2P-2.0X1.2MM)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010141</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-INDUCTOR-22UH-20%(2P-2.0X1.2MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD-2P-2.0X1.2X1.0MM">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MPH201210S22RMT"/>
<attribute name="VALUE" value="22UH"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-10UH-20%-900MA(L1210)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010108</description>
<gates>
<gate name="L" symbol="SMD-INDUCTOR-10UH-20%-900MA(L1210)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L1210">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CBC3225T100MR"/>
<attribute name="VALUE" value="10UH-900MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-FERRITE-BEAD-30R-3A(0805)" prefix="FB" uservalue="yes">
<description>303030023</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMD-FERRITE-BEAD-470R-2A(0805)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MH2029-300Y"/>
<attribute name="VALUE" value="30R 3A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INDUCTOR/FERRITE-BEAD" prefix="L" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="L" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="'1813'" package="L1813">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'1616BZ'" package="L1616">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'2020BZ'" package="L2020">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'0806'" package="L0806">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'2218'" package="L2218">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'5020'" package="L5020">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'PIO73'" package="PIO73">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'PIO105'" package="PIO105">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'6X8H'" package="INT2-3.5-D6.5XH8.0MM">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'IHLP-2525BD-01'" package="L2626">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'0402'" package="L0402">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'0805'" package="L0805">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'0603'" package="L0603">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="'0630'" package="L0630">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SPD3D16-4R7M" package="L0420">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-VLF5010ST-2R2M2R0" package="INT2-SMD-4.8X4.6X1.0MM">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-0201" package="L0201">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5040S" package="L5040S">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="INT2-SMD-4.8X4.8X3MM">
<connects>
<connect gate="L" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="L" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-3.3UH-20%-1.2A(2P-3X3MM)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010014</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="INT2-SMD-3X3X1.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="3.3UH-1.2A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-5.6NH-0.3NH-300MA(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010025</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LQG15HS15NJ02"/>
<attribute name="VALUE" value="5.6NH-300MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-15NH-5%-300MA(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010027</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LQG15HS15NJ02"/>
<attribute name="VALUE" value="15NH-300MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-560NH-10%(0805)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010046</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="560NH"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-3.3NH-0.3NH-300MA(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010056</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="3.3NH- 300MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-10NH-5%-250MA(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010075</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="10NH-250MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-10UH-20%-50MA(0603)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010026</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LQM18FN100M00"/>
<attribute name="VALUE" value="10UH-50MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-1UH-20%-600MA(0603)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010110</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="1UH-600MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-FERRITE-BEAD-2500R-50MA(0603)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303030020</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="2500R-50MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-8.2NH-0.1NH-110MA(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010028</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="8.2NH-110MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-68NH-10%(0603)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010062</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="68NH"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-1NH-20%-1A(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010072</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="VALUE" value="1NH-1A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-4.7UH-20%-1.1A(1008)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010149</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L1008">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CIG22L4R7MNE"/>
<attribute name="VALUE" value="4.7uh 1.1A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-4.3NH-0.3NH-330MA(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010055</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LQG15HS4N3S02"/>
<attribute name="VALUE" value="4.3NH 330MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-FERRITE-BEAD-120R-2A(0603)" prefix="FB" uservalue="yes">
<description>303030024</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMD-FERRITE-BEAD-200R-2A(0805)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BLM18PG121SN1D"/>
<attribute name="VALUE" value="120R 2A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-6.8NH-5%-300MA(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010036</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LQG15HS6N8J02"/>
<attribute name="VALUE" value="6.8NH 300MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-INDUCTOR-1.5NH-100MHZ-300MA(0402)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>303010087</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR/FERRITE-BEAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="L0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LQG15HS1N5S0"/>
<attribute name="VALUE" value="1.5NH 300MA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
