<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LGA68-1.0-24.0X24.0X3.0MM">
</package>
<package name="LGA88-1.4-17.8X15.8X2.4MM">
</package>
<package name="GPS24P-SMD-1.1-16X12.2MM">
</package>
<package name="WIFI20-SMD-16.3X13.1MM">
</package>
<package name="QFN32G-0.5-5X5MM">
</package>
<package name="GPS18P-SMD-1.1-10X9.6MM">
</package>
<package name="LGA50-1.0-26X13.5MM">
</package>
<package name="QFN20G-0.5-4X4MM">
</package>
<package name="LGA51-0.8-18X11.8MM">
</package>
<package name="LGA16-2.0-24X16MM">
</package>
<package name="BT34P-SMD-1.5-26.9X13.0X2.2MM">
</package>
<package name="LGA14-2.0-17.3X12.1MM">
</package>
<package name="LGA14-2.0-14.7X12.1MM">
</package>
<package name="VQFN40G-0.5-6X6MM">
</package>
<package name="LGA9-2.0-20X16X2MM">
</package>
<package name="LGA22-2.0-24X16MM">
</package>
<package name="LGA50-2.54-43.7X25.9X4MM">
</package>
<package name="GSM36-SMD-0.5-5.3X5.3X0.75MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MOUDLE-GPRS-SIM900">
<pin name="PWRKEY" direction="in"/>
<pin name="PWRKEY_OUT" direction="out"/>
<pin name="DTR" direction="in"/>
<pin name="RI" direction="out"/>
<pin name="DCD" direction="out"/>
<pin name="DSR" direction="out"/>
<pin name="CTS" direction="out"/>
<pin name="RTS" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="DISP_CLK" direction="out"/>
<pin name="DISP_DATA"/>
<pin name="DISP_D/C" direction="out"/>
<pin name="DISP_CS" direction="out"/>
<pin name="VDD_EXT" direction="out"/>
<pin name="NRESET" direction="in"/>
<pin name="GND@0" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="MIC_P" direction="in"/>
<pin name="MIC_N" direction="in"/>
<pin name="SPK_P" direction="out"/>
<pin name="SPK_N" direction="out"/>
<pin name="LINEIN_R" direction="in"/>
<pin name="LINEIN_L" direction="in"/>
<pin name="ADC" direction="in"/>
<pin name="VRTC"/>
<pin name="DBG_TXD" direction="out"/>
<pin name="DBG_RXD" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="SIM_VDD" direction="out"/>
<pin name="SIM_DATA"/>
<pin name="SIM_CLK" direction="out"/>
<pin name="SIM_RST" direction="out"/>
<pin name="SIM_PRESENCE" direction="in"/>
<pin name="PWM1" direction="out"/>
<pin name="PWM2" direction="out"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL" direction="out"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GPIO1/KBR4" direction="out"/>
<pin name="GPIO2/KBR3" direction="out"/>
<pin name="GPIO3/KBR2" direction="out"/>
<pin name="GPIO4/KBR1" direction="out"/>
<pin name="GPIO5/KBR0" direction="out"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="GND@5" direction="pwr"/>
<pin name="GPIO6/KBC4" direction="in"/>
<pin name="GPIO7/KBC3"/>
<pin name="GPIO8/KBC2" direction="in"/>
<pin name="GPIO9/KBC1" direction="in"/>
<pin name="GPIO10/KBC0"/>
<pin name="NETLIGHT" direction="out"/>
<pin name="GND@6" direction="pwr"/>
<pin name="GND@7" direction="pwr"/>
<pin name="VBAT@0" direction="pwr"/>
<pin name="VBAT@1" direction="pwr"/>
<pin name="VBAT@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@8" direction="pwr"/>
<pin name="GND@9" direction="pwr"/>
<pin name="RF_ANT"/>
<pin name="GND@10" direction="pwr"/>
<pin name="GND@11" direction="pwr"/>
<pin name="GND@12" direction="pwr"/>
<pin name="GND@13" direction="pwr"/>
<pin name="GND@14" direction="pwr"/>
<pin name="STATUS" direction="out"/>
<pin name="GPIO11"/>
<pin name="GPIO12"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-GPS-SIM800H">
<pin name="VBAT"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="STATUS"/>
<pin name="BPI_BUS1"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="MIC2P"/>
<pin name="MIC2N"/>
<pin name="SPK2N"/>
<pin name="MIC1N"/>
<pin name="SPK1N"/>
<pin name="SIM_DATA"/>
<pin name="SIM_RST"/>
<pin name="VSIM"/>
<pin name="FM_ANT_P"/>
<pin name="VEXT"/>
<pin name="USB_DM"/>
<pin name="COL0"/>
<pin name="COL3"/>
<pin name="COL2"/>
<pin name="ROW3"/>
<pin name="COL4"/>
<pin name="COL1"/>
<pin name="PWM"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="PCMCLK"/>
<pin name="PCMOUT"/>
<pin name="UART1_RXD"/>
<pin name="UART1_TXD"/>
<pin name="UART1_RTS"/>
<pin name="UART1_CTS"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="BT_ANT"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="GND@5"/>
<pin name="GND@6"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="GND@7"/>
<pin name="VBAT@1"/>
<pin name="GND@8"/>
<pin name="GND@9"/>
<pin name="GND@10"/>
<pin name="ISINK1"/>
<pin name="ISINK0"/>
<pin name="PWRKEY"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="ADC"/>
<pin name="SPK2P"/>
<pin name="MIC1P"/>
<pin name="SPK1P"/>
<pin name="SIMPRE"/>
<pin name="SIM_CLK"/>
<pin name="VRTC"/>
<pin name="FM_ANT_N"/>
<pin name="GND@11"/>
<pin name="USB_DP"/>
<pin name="ROW1"/>
<pin name="ROW2"/>
<pin name="ROW0"/>
<pin name="ROW4"/>
<pin name="NETLIGHT"/>
<pin name="PCMSYNC"/>
<pin name="PCMIN"/>
<pin name="GND@12"/>
<pin name="UART1_RI"/>
<pin name="UART1_DTR"/>
<pin name="UART1_DCD"/>
<pin name="GND@13"/>
<pin name="GND@14"/>
<pin name="GND@15"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="GND@16"/>
<pin name="GND@17"/>
<pin name="GND@18"/>
<pin name="GND@19"/>
<pin name="GND@20"/>
<pin name="GND@21"/>
<pin name="GND@22"/>
<pin name="GND@23"/>
<pin name="GND@24"/>
<pin name="GND@25"/>
<pin name="GND@26"/>
<pin name="GND@27"/>
<pin name="GND@28"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-GPS-NEO-6M">
<pin name="EX"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="NC2"/>
<pin name="NC3"/>
<pin name="NC4"/>
<pin name="NC5"/>
<pin name="NC6"/>
<pin name="NC7"/>
<pin name="RFIN"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="TP"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="UDM"/>
<pin name="UDP"/>
<pin name="VB"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="VRF"/>
<pin name="VU"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-WIFI-ESP8266_06">
<pin name="NC"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="WIFI_ANT"/>
<pin name="3V3"/>
<pin name="CH_PD"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="UTXD"/>
<pin name="URXD"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="GND@5"/>
<pin name="GND@6"/>
<pin name="GND@7"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-WIFI-ESP8266EX">
<pin name="VDDA"/>
<pin name="LNA"/>
<pin name="VDD3P3"/>
<pin name="VDD3P3@1"/>
<pin name="VDD_RTC"/>
<pin name="TOUT"/>
<pin name="CHIP_EN"/>
<pin name="XPD_DCDC"/>
<pin name="MTMS"/>
<pin name="MTDI"/>
<pin name="VDDPST"/>
<pin name="MTCK"/>
<pin name="MTDO"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="VDDPST@1"/>
<pin name="SD_DATA_2"/>
<pin name="SD_DATA_3"/>
<pin name="SD_CMD"/>
<pin name="SD_CLK"/>
<pin name="SD_DATA_0"/>
<pin name="SD_DATA_1"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="U0RXD"/>
<pin name="U0TXD"/>
<pin name="XTAL_OUT"/>
<pin name="XTAL_IN"/>
<pin name="VDDD"/>
<pin name="VDDA@1"/>
<pin name="RES12K"/>
<pin name="EXT_RSTB"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="MODULE-GPS-MAX-7Q-0">
<pin name="TIMEPULSE"/>
<pin name="REVD"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="RESET_IN"/>
<pin name="EXTINT"/>
<pin name="RE_IN"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="ANT_ON"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="VCC_RF"/>
<pin name="V_BCKP"/>
<pin name="VCC_IO"/>
<pin name="V_ANT"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-BLUETOOTH-AUDIO-RN52-I/RM">
<pin name="GND"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="AICO0"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GPIO11"/>
<pin name="GPIO10"/>
<pin name="GPIO9"/>
<pin name="USBD-"/>
<pin name="USBD+"/>
<pin name="UART_RTS"/>
<pin name="UART_CTS"/>
<pin name="UART_TX"/>
<pin name="UARTRX"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GPIO7"/>
<pin name="GPIO6"/>
<pin name="PWREN"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="PCM_IN"/>
<pin name="PCM_OUT"/>
<pin name="PCM_SYNC"/>
<pin name="PCM_CLK"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="SPI_SS"/>
<pin name="SPI_MISO"/>
<pin name="SPI_SCK"/>
<pin name="SPI_MOSI"/>
<pin name="LED1"/>
<pin name="LED0"/>
<pin name="MIC_BIAS"/>
<pin name="MIC_L+"/>
<pin name="MIC_R+"/>
<pin name="MIC_L-"/>
<pin name="MIC_R-"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="SPKR_R-"/>
<pin name="SPKR_L-"/>
<pin name="SPKR_R+"/>
<pin name="SPKR_L+"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="GND@5"/>
<pin name="GND@6"/>
<pin name="GND@7"/>
<pin name="GND@8"/>
<pin name="GND@9"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-NRF24L01+">
<pin name="CE"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="IRQ"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="XC2"/>
<pin name="XC1"/>
<pin name="VDD-PA"/>
<pin name="ANT1"/>
<pin name="ANT2"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="IREF"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="DVDD"/>
<pin name="VSS@3"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-BLUETOOTH-AUDIO-BC127">
<pin name="GND"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="PIO-6"/>
<pin name="PIO-7"/>
<pin name="CAP-SENSE-1"/>
<pin name="CAP-SENSE-4"/>
<pin name="CAP-SENSE-3"/>
<pin name="CAP-SENSE-2"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="AIO-1"/>
<pin name="SPKR-LN"/>
<pin name="SPKR-LP"/>
<pin name="SPKR-RN"/>
<pin name="SPKR-RP"/>
<pin name="MIC-BIAS-A"/>
<pin name="MIC-RN"/>
<pin name="MIC-RP"/>
<pin name="MIC-LN"/>
<pin name="MIC-LP"/>
<pin name="GND@5"/>
<pin name="PIO-0"/>
<pin name="PIO-1"/>
<pin name="PIO5"/>
<pin name="PIO-4"/>
<pin name="GND@6"/>
<pin name="VREGEN"/>
<pin name="CHG-EXT"/>
<pin name="VCHG"/>
<pin name="VBAT-SENSE"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="VDD-PADS"/>
<pin name="3V3-USB"/>
<pin name="USB-N"/>
<pin name="USB-P"/>
<pin name="LED-0"/>
<pin name="LED-1"/>
<pin name="LED-2"/>
<pin name="UART-CTS"/>
<pin name="UART-TX"/>
<pin name="UART-RX"/>
<pin name="UART-RTS"/>
<pin name="RST#"/>
<pin name="SPI-PCM#"/>
<pin name="PCM-SYNC"/>
<pin name="PCMCLK"/>
<pin name="PCM-OUT"/>
<pin name="PCM-IN"/>
<pin name="PIO-2"/>
<pin name="PIO-3"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-WIFI-ESP8266-AKX">
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="REST"/>
<pin name="ADC"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="CH-PD"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-BLUETOOTH-HM-01">
<pin name="UART-TX" function="dotclk"/>
<pin name="UART-RX"/>
<pin name="UART-CTS"/>
<pin name="UART-RTS"/>
<pin name="PCM-CLK"/>
<pin name="PCM-OUT"/>
<pin name="PCM-IN"/>
<pin name="PCN-SYNC"/>
<pin name="AIO[0]"/>
<pin name="AIO[1]"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="3.3V"/>
<pin name="GND0"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="USB_D-"/>
<pin name="SPI_CSB"/>
<pin name="SPI_MOSI"/>
<pin name="SPI_MISO"/>
<pin name="SPI_CLK"/>
<pin name="USB_D+"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="PIO[0]"/>
<pin name="PIO[1]"/>
<pin name="PIO[2]"/>
<pin name="PIO[3]"/>
<pin name="PIO[4]"/>
<pin name="PIO[5]"/>
<pin name="PIO[6]"/>
<pin name="PIO[7]"/>
<pin name="PIO[8]"/>
<pin name="PIO[9]"/>
<pin name="PIO[10]"/>
<pin name="PIO[11]"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-WIFI-ESP8266-03">
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="UTXD"/>
<pin name="CH-PD"/>
<pin name="WIFI-ANT"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="URXD"/>
<pin name="NC"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-BLUETOOTH-CC2540F256RHAR">
<pin name="DGND_USB"/>
<pin name="USB_P"/>
<pin name="USB_N"/>
<pin name="DVDD_USB"/>
<pin name="P1_5"/>
<pin name="P1_4"/>
<pin name="P1_3"/>
<pin name="P1_2"/>
<pin name="P1_1"/>
<pin name="DVDD2"/>
<pin name="P1_0"/>
<pin name="P0_7"/>
<pin name="P0_6"/>
<pin name="P0_5"/>
<pin name="P0_4"/>
<pin name="PO_3"/>
<pin name="P0_2"/>
<pin name="P0_1"/>
<pin name="P0_0"/>
<pin name="RESET_N"/>
<pin name="AVDD5"/>
<pin name="XOSC_Q1"/>
<pin name="X0SC_Q2"/>
<pin name="AVDD3"/>
<pin name="RF_P"/>
<pin name="RF_N"/>
<pin name="AVDD2"/>
<pin name="AVDD1"/>
<pin name="AVDD4"/>
<pin name="R_BIAS"/>
<pin name="AVDD6"/>
<pin name="P2_4/XOSC32K_Q1"/>
<pin name="P2_3/XOSC32K_Q2"/>
<pin name="P2_2"/>
<pin name="P2_1"/>
<pin name="P2_0"/>
<pin name="P1_7"/>
<pin name="P1_6"/>
<pin name="DVDD1"/>
<pin name="DCOUPL"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-HM-TRP-433S">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="DTX"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="CONFIG"/>
<pin name="DRX"/>
<pin name="ENABLE"/>
<pin name="TEST"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="ANT"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-WIFI-ESP8266-01/ESP-01">
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-WIFI-ESP8266-12E/ESP-12E">
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="REST"/>
<pin name="ADC"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GPIO04"/>
<pin name="GPIO02"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="CH-PD"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GPIO05"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="IO10"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="IO9"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-WIFI-HE50">
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="2.0V-OUT"/>
<pin name="GPIO24"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="P0-TX-"/>
<pin name="P0-TX+"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
<pin name="P0-RX-"/>
<pin name="P0-RX+"/>
<pin name="GND@3" direction="sup"/>
<pin name="P4-TX-"/>
<pin name="P4-TX+"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="P4-RX-"/>
<pin name="P4-RX+"/>
<pin name="GPIO21"/>
<pin name="GPIO22"/>
<pin name="GPIO18"/>
<pin name="GPIO19"/>
<pin name="GPIO20"/>
<pin name="GPIO23"/>
<pin name="GND@5" direction="sup"/>
<pin name="VDD33-IN" direction="pwr"/>
<pin name="VDD33-IN@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@6" direction="sup"/>
<pin name="GND@7" direction="sup"/>
<pin name="GPIO28"/>
<pin name="LED6-P4"/>
<pin name="LED1-USB"/>
<pin name="LED0-WLAN"/>
<pin name="LED2-P0"/>
<pin name="GND@8" direction="sup"/>
<pin name="UART-RX"/>
<pin name="UART-TX"/>
<pin name="GND@9" direction="sup"/>
<pin name="2.5V-OUT" direction="pwr"/>
<pin name="JUMPSTART"/>
<pin name="LED4"/>
<pin name="LED5"/>
<pin name="GND@10" direction="sup"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="GND@11" direction="sup"/>
<pin name="RESET_ROUTE"/>
<pin name="GND@12" direction="sup"/>
<pin name="GND@13" direction="sup"/>
<pin name="LED7"/>
<pin name="LED8"/>
<pin name="GND@14" direction="sup"/>
<pin name="USB-D+"/>
<pin name="USB-D-"/>
</symbol>
<symbol name="MOUDLE-GSM-RF7198">
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="RFIN_HB"/>
<pin name="RFIN_LB" direction="pas"/>
<pin name="GND@3" direction="pas"/>
<pin name="GND@4" direction="pas"/>
<pin name="VBAT2" direction="pas"/>
<pin name="GND@5" direction="pas"/>
<pin name="GND@6" direction="pas"/>
<pin name="GND@7" direction="pas"/>
<pin name="GND@8" direction="pas"/>
<pin name="GND@9" direction="pas"/>
<pin name="GND@10" direction="pas"/>
<pin name="NC@1" direction="pas"/>
<pin name="RX_HB" direction="pas"/>
<pin name="RX_LB" direction="pas"/>
<pin name="NC@2" direction="pas"/>
<pin name="GND@11" direction="pas"/>
<pin name="ANT" direction="pas"/>
<pin name="GND@12" direction="pas"/>
<pin name="GND@13" direction="pas"/>
<pin name="GND@14" direction="pas"/>
<pin name="GND@15" direction="pas"/>
<pin name="GND@16" direction="pas"/>
<pin name="GND@17" direction="pas"/>
<pin name="VBAT1" direction="pas"/>
<pin name="NC@3" direction="pas"/>
<pin name="GND@18" direction="pas"/>
<pin name="SW1" direction="pas"/>
<pin name="VRAMP" direction="pas"/>
<pin name="TX_EN" direction="pas"/>
<pin name="GND@19" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SMD-GPRS-MODULE-SIM900(LGA68)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317040000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-GPRS-SIM900"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA68-1.0-24.0X24.0X3.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DBG_RXD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="DBG_TXD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP_CLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP_CS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP_D/C" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DISP_DATA" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@14" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1/KBR4" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO10/KBC0" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO11" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2/KBR3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3/KBR2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4/KBR1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5/KBR0" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO6/KBC4" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7/KBC3" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO8/KBC2" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO9/KBC1" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="LINEIN_L" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="LINEIN_R" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_N" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_P" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NETLIGHT" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="NRESET" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRKEY" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRKEY_OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_ANT" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_CLK" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_DATA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_PRESENCE" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_RST" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_VDD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_N" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_P" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="STATUS" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT@0" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT@1" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT@2" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_EXT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VRTC" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SIM900"/>
<attribute name="VALUE" value="SIM900"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-GPRS-MODULE-SIM800H(LGA88)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317040001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-GPS-SIM800H"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SIM800H" package="LGA88-1.4-17.8X15.8X2.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="BPI_BUS1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="BT_ANT" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="COL0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="COL1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="COL2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="COL3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="COL4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="FM_ANT_N" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="FM_ANT_P" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@14" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@15" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@16" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@17" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@18" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@19" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@20" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@21" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@22" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@23" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@24" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@25" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@26" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@27" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@28" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="ISINK0" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="ISINK1" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC1N" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC1P" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC2N" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC2P" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NETLIGHT" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PCMCLK" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PCMIN" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PCMOUT" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PCMSYNC" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PWRKEY" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="ROW0" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="ROW1" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="ROW2" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="ROW3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="ROW4" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="SIMPRE" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_CLK" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_DATA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SIM_RST" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK1N" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK1P" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK2N" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK2P" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="STATUS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="UART1_CTS" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="UART1_DCD" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="UART1_DTR" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="UART1_RI" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="UART1_RTS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="UART1_RXD" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="UART1_TXD" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DM" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DP" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT@1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VEXT" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VRTC" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="VSIM" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SIM800H"/>
<attribute name="VALUE" value="SIM800H"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-GPS-NEO-6M(24P-16X12.2MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317050000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-GPS-NEO-6M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GPS24P-SMD-1.1-16X12.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EX" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="UDM" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="UDP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VB" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VRF" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VU" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="NEO-6M-GPS"/>
<attribute name="VALUE" value="NEO-6M-GPS(24p-16x12.2x2.4mm)"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-WIFI-ESP8266(QFN32)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>113990084</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-WIFI-ESP8266EX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32G-0.5-5X5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CHIP_EN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="EXT_RSTB" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="LNA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MTCK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="MTDI" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="MTDO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="MTMS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RES12K" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CLK" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CMD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_DATA_0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_DATA_1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_DATA_2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_DATA_3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TOUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="U0RXD" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="U0TXD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3P3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3P3@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA@1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPST" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPST@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_RTC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="XPD_DCDC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_IN" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_OUT" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ESP8266-04"/>
<attribute name="VALUE" value="ESP8266-Small"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MODULE-GPS-SMD-MAX-7Q-0(18P-9.6X10MM)" prefix="GPS" uservalue="yes">
<description>317050009</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MODULE-GPS-MAX-7Q-0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GPS18P-SMD-1.1-10X9.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT_ON" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTINT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET_IN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="REVD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RE_IN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TIMEPULSE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_IO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_RF" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="V_ANT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="V_BCKP" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MAX-7Q-0"/>
<attribute name="VALUE" value="MAX-7Q-0(18p-10x9.6mm)"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-BLUETOOTH-AUDIO-RN52-I/RM(50P-26X13.5MM)" prefix="BT" uservalue="yes">
<description>317030023</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-BLUETOOTH-AUDIO-RN52-I/RM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA50-1.0-26X13.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AICO0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO11" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO9" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="LED0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="LED1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_BIAS" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_L+" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_L-" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_R+" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_R-" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_CLK" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_IN" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_OUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM_SYNC" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PWREN" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MISO" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MOSI" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_SCK" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_SS" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR_L+" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR_L-" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR_R+" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR_R-" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="UARTRX" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_CTS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RTS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="USBD+" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="USBD-" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="RN52-I/RM"/>
<attribute name="VALUE" value="RN52-I/RM"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-NRF24L01+(QFN20)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>113990011</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-NRF24L01+"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN20G-0.5-4X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD-PA" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="XC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="XC2" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="NRF24L01+"/>
<attribute name="VALUE" value="NRF24L01+"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-BLUETOOTH-AUDIO-BC127(51P-18X11.8MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317990034</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-BLUETOOTH-AUDIO-BC127"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA51-0.8-18X11.8MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3-USB" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="AIO-1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP-SENSE-1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP-SENSE-2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP-SENSE-3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP-SENSE-4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CHG-EXT" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="LED-0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="LED-1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="LED-2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC-BIAS-A" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC-LN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC-LP" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC-RN" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC-RP" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM-IN" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM-OUT" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PCM-SYNC" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PCMCLK" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO-0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO-1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO-2" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO-3" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO-4" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO-6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO-7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RST#" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI-PCM#" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR-LN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR-LP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR-RN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SPKR-RP" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="UART-CTS" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="UART-RTS" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="UART-RX" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="UART-TX" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-N" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-P" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT-SENSE" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCHG" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD-PADS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGEN" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BC127"/>
<attribute name="VALUE" value="BC127(51P 18X11.8MM)"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-WIFI-ESP8266-AKX(16P-24X16MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317060011</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-WIFI-ESP8266-AKX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA16-2.0-24X16MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CH-PD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="REST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ES8266"/>
<attribute name="VALUE" value="ES8266"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-BLUETOOTH-HC-05(34P-27X13MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317030002</description>
<gates>
<gate name="BT" symbol="MOUDLE-BLUETOOTH-HM-01"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BT34P-SMD-1.5-26.9X13.0X2.2MM">
<connects>
<connect gate="BT" pin="3.3V" pad="12"/>
<connect gate="BT" pin="AIO[0]" pad="9"/>
<connect gate="BT" pin="AIO[1]" pad="10"/>
<connect gate="BT" pin="GND0" pad="13"/>
<connect gate="BT" pin="GND1" pad="14"/>
<connect gate="BT" pin="GND2" pad="21"/>
<connect gate="BT" pin="GND3" pad="22"/>
<connect gate="BT" pin="PCM-CLK" pad="5"/>
<connect gate="BT" pin="PCM-IN" pad="7"/>
<connect gate="BT" pin="PCM-OUT" pad="6"/>
<connect gate="BT" pin="PCN-SYNC" pad="8"/>
<connect gate="BT" pin="PIO[0]" pad="23"/>
<connect gate="BT" pin="PIO[10]" pad="33"/>
<connect gate="BT" pin="PIO[11]" pad="34"/>
<connect gate="BT" pin="PIO[1]" pad="24"/>
<connect gate="BT" pin="PIO[2]" pad="25"/>
<connect gate="BT" pin="PIO[3]" pad="26"/>
<connect gate="BT" pin="PIO[4]" pad="27"/>
<connect gate="BT" pin="PIO[5]" pad="28"/>
<connect gate="BT" pin="PIO[6]" pad="29"/>
<connect gate="BT" pin="PIO[7]" pad="30"/>
<connect gate="BT" pin="PIO[8]" pad="31"/>
<connect gate="BT" pin="PIO[9]" pad="32"/>
<connect gate="BT" pin="RESET" pad="11"/>
<connect gate="BT" pin="SPI_CLK" pad="19"/>
<connect gate="BT" pin="SPI_CSB" pad="16"/>
<connect gate="BT" pin="SPI_MISO" pad="18"/>
<connect gate="BT" pin="SPI_MOSI" pad="17"/>
<connect gate="BT" pin="UART-CTS" pad="3"/>
<connect gate="BT" pin="UART-RTS" pad="4"/>
<connect gate="BT" pin="UART-RX" pad="2"/>
<connect gate="BT" pin="UART-TX" pad="1"/>
<connect gate="BT" pin="USB_D+" pad="20"/>
<connect gate="BT" pin="USB_D-" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HC-05"/>
<attribute name="VALUE" value="HC-05(34P 27X13MM)"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-WIFI-ESP8266-03(14P-17.3X12.1MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317060012</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-WIFI-ESP8266-03"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA14-2.0-17.3X12.1MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CH-PD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="URXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="UTXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="WIFI-ANT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ESP8266-ESP-03"/>
<attribute name="VALUE" value="ESP8266-ESP-03"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-WIFI-ESP8266-04(14P-14.7X12.1MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>114990085</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-WIFI-ESP8266-03"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA14-2.0-14.7X12.1MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CH-PD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="URXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="UTXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="WIFI-ANT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ESP8266-04"/>
<attribute name="VALUE" value="ESP8266-04"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-BLUETOOTH-CC2540F256RHAR(VQFN40)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317070005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-BLUETOOTH-CC2540F256RHAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VQFN40G-0.5-6X6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AVDD1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DCOUPL" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND_USB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD_USB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_6" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_7" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_3/XOSC32K_Q2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_4/XOSC32K_Q1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PO_3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET_N" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_N" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_P" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="R_BIAS" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_N" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_P" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="X0SC_Q2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="XOSC_Q1" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CC2540F256RHAR"/>
<attribute name="VALUE" value="CC2540F256RHAR"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD-RECEIVER/TRANSMITTER-MODULE-HM-TRP-433S(9P-20X16X2MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317070000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-HM-TRP-433S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA9-2.0-20X16X2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CONFIG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DRX" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DTX" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HM-TRP-433S"/>
<attribute name="VALUE" value="HM-TRP-433S"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-WIFI-ESP8266-01(8P-14.3X24.8MM)">
<gates>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-WIFI-ESP8266-12E/ESP-12E(22P-24X16MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317060015</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-WIFI-ESP8266-12E/ESP-12E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA22-2.0-24X16MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CH-PD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO02" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO04" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO05" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IO10" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="IO9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="REST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ESP8266-12E/ESP-12E"/>
<attribute name="VALUE" value="ESP8266-12E/ESP-12E"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-WIFI-HE50(50P-43.7X25.9X4MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317060007</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-WIFI-HE50"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA50-2.54-43.7X25.9X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="2.0V-OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="2.5V-OUT" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@14" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO21" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO22" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO23" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO24" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO28" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="JUMPSTART" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="LED0-WLAN" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="LED1-USB" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="LED2-P0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="LED4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="LED5" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="LED6-P4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="LED7" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="LED8" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-RX+" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-RX-" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-TX+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P0-TX-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-RX+" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-RX-" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-TX+" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-TX-" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET_ROUTE" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="UART-RX" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="UART-TX" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-D+" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="USB-D-" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD33-IN" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD33-IN@1" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HE50"/>
<attribute name="VALUE" value="HE50"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOUDLE-GSM-RF7198(36P-5.3X5.3MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317010002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOUDLE-GSM-RF7198"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GSM36-SMD-0.5-5.3X5.3X0.75MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@14" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@15" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@16" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@17" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@18" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@19" pad="32 33 34 35 36"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIN_HB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIN_LB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_HB" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RX_LB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SW1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="TX_EN" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VRAMP" pad="30"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="RF7198"/>
<attribute name="VALUE" value="RF7198"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
