<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TQFP32">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
<package name="DIP28">
</package>
<package name="TQFP-100">
<description>&lt;b&gt;100-lead Thin Quad Flat Pack Package Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TQFP44-0.8-9.6X9.6MM">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="QFN44G-0.5-7X7MM">
</package>
<package name="QFN32G-0.5-5X5MM">
</package>
<package name="SOT-23-8">
</package>
<package name="TQFP32-0.8-7X7MM">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
<package name="TQFP100-0.5-14X14MM">
<description>&lt;b&gt;100-lead Thin Quad Flat Pack Package Outline&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIP28-2.54-35.6X13.5MM">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;SOT23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-89">
<description>SOT98 Emitter Collector Basis</description>
</package>
<package name="SOT-23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-223">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
<package name="SOT-23-6">
</package>
<package name="TO-252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
<package name="TO-220">
</package>
<package name="DFN8G-0.5-3X3MM">
</package>
<package name="SC-70-5">
<description>Sometims,The name of footprint is SOT353.</description>
</package>
<package name="TSSOP14-0.65-5X4.4MM">
</package>
<package name="DIP18-2.54-22.8X7.62MM">
</package>
<package name="SOIC20G-1.27-16X11MM">
</package>
<package name="SOIC14-1.27-9.3X4.3MM">
</package>
<package name="DIP14-2.54-17.24X6.35MM">
</package>
<package name="MSOP8-0.65-3X3MM">
<description>&lt;b&gt;8M, 8-Lead, 0.118" Wide, Miniature Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MSOP&lt;br&gt;
8M-Package doc1097.pdf</description>
</package>
<package name="SOIC8-1.27-5X4MM">
</package>
<package name="DIP8-2.54-10.9X6.6MM">
</package>
<package name="SOIC18-1.27-11.5X7.5MM">
</package>
<package name="SSOP28-0.65-10.2X5.2MM">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt; SSOP-28&lt;p&gt;
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf</description>
</package>
<package name="SOP8-1.27-5X3.6MM">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC-8">
</package>
<package name="LQFP64-0.5-10X10MM">
</package>
<package name="LQFP100-0.5-13.8X13.8MM">
</package>
<package name="SOIC16-1.27-10X3.9MM">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="VQFN48G-0.5-7X7MM">
</package>
<package name="SOP44-0.65-15.8X10.9MM">
<description>&lt;b&gt;44 LEAD HSOP W/PROTRUDING HEADSINK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.freescale.com/files/shared/doc/package_info/98ARH98330A.pdf</description>
</package>
<package name="SSOP20-0.65-7.6X5.2MM">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type SS</description>
</package>
<package name="QFN48G-0.4-6X6MM">
</package>
<package name="LQFP48-0.5-7X7MM">
</package>
<package name="SSOP16-0.635-5X4MM">
</package>
<package name="DFN8G-0.5-2X2MM">
</package>
<package name="QFN16G-0.5-3X3MM">
</package>
<package name="DFN6G-0.65-2X2MM">
</package>
<package name="TSSOP16-0.65-5X4.4MM">
<description>&lt;b&gt;TSOP16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
thin small outline package</description>
</package>
<package name="DIP16-2.54-20.32X5.84MM">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC20-1.27-8.9X8.9MM">
<description>&lt;b&gt;Leadless Chip Carrier&lt;/b&gt;&lt;p&gt; Ceramic Package</description>
</package>
<package name="TSSOP20-0.65-6.5X4.4MM">
</package>
<package name="LQFP144-0.5-20X20M">
<description>&lt;b&gt;QFP144&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
shrink quad flat pack, square (smd-ipc)</description>
</package>
<package name="QFN40G-0.5-6X6MM">
</package>
<package name="QFN28G_0.5-5X5MM">
</package>
<package name="TQFP64-0.5-12X12MM">
</package>
<package name="SOIC20-1.27-12.5X7.5MM">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SSOP24-0.65-8.9X5.3MM">
</package>
<package name="TSSOP24-0.65-7.8X4.4MM">
</package>
<package name="TSSOP28-0.65-9.7X4.4MM">
</package>
<package name="SOIC127P798X216-8N">
</package>
<package name="DIP254P762X533-8">
</package>
<package name="QFN44-0.6-7.7X7.1X1.4MM">
</package>
<package name="BGA5-0.5-1.5X1MM">
</package>
<package name="QFN64G-0.5-9X9MM">
</package>
<package name="ANT2-SMD-3.2X1.6X0.5MM">
</package>
<package name="MSOP8G-0.65-3X3MM">
</package>
<package name="TSSOP8-0.65-3X4.4MM">
</package>
<package name="TQFP64-0.8-14X14MM">
</package>
<package name="SOIC10-1.0-5X4MM">
</package>
<package name="TO-263AB">
</package>
<package name="TO-263">
</package>
<package name="TO-263-5">
</package>
<package name="QFP80P1200X1200X120-44N">
</package>
<package name="QFP40P1400X1400X120-100N">
</package>
<package name="SOIC28-1.27-17.9X7.5MM">
</package>
<package name="DIP16-2.54-19.2X7.62MM">
</package>
<package name="DIP24-2.54-30.6X7.62MM">
</package>
<package name="DIP20-2.54-26.2X7.62MM">
</package>
<package name="TO-92">
</package>
<package name="DIP40-2.54-52.3X15.24MM">
</package>
<package name="SSOP24-0.635-8.65X4MM">
</package>
<package name="LQFP44-0.8-10X10MM">
</package>
<package name="QFN20G-0.5-4X4MM">
</package>
<package name="MSOP8-0.5-2X2.3MM">
</package>
<package name="SOIC8G-1.27-5X4MM">
</package>
<package name="SOP20-1.27-12.7X7.65MM">
</package>
<package name="SOIC8-1.27-5.3X5.3MM">
</package>
<package name="SOIC14-1.27-10.2X5.3MM">
</package>
<package name="LQFP80-0.4-10X10MM">
</package>
<package name="QFN48G-0.5-7X7MM">
</package>
<package name="SOIC16-1.27-10.2X7.5MM">
</package>
<package name="AT224-SMD-1.27-3.81X3.81MM">
</package>
<package name="DB714-6P-1.27-4.06X3.81X4.06MM">
</package>
<package name="QFN28G-0.45-4X4MM">
</package>
<package name="MULTIWATT15-V">
</package>
<package name="DFN6-0.5-1.5X1.0X0.72MM">
</package>
<package name="DFN6-0.65-2X1.25X0.7MM">
</package>
<package name="TSON6-0.5-1.5X1.5X0.4MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATMEGA168">
<pin name="PB5(SCK)"/>
<pin name="PB7(XTAL2/TOSC2)"/>
<pin name="PB6(XTAL1/TOSC1)"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="VCC@2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="PB4(MISO)"/>
<pin name="PB3(MOSI/OC2)"/>
<pin name="PB2(SS/OC1B)"/>
<pin name="PB1(OC1A)"/>
<pin name="PB0(ICP)"/>
<pin name="PD7(AIN1)"/>
<pin name="PD6(AIN0)"/>
<pin name="PD5(T1)"/>
<pin name="PD4(XCK/T0)"/>
<pin name="PD3(INT1)"/>
<pin name="PD2(INT0)"/>
<pin name="PD1(TXD)"/>
<pin name="PD0(RXD)"/>
<pin name="ADC7"/>
<pin name="ADC6"/>
<pin name="PC5(ADC5/SCL)"/>
<pin name="PC4(ADC4/SDA)"/>
<pin name="PC3(ADC3)"/>
<pin name="PC2(ADC2)"/>
<pin name="PC1(ADC1)"/>
<pin name="PC0(ADC0)"/>
<pin name="PC6(/RESET)" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="ATMEGA328P-PU">
<pin name="!RST"/>
<pin name="PD0/RX"/>
<pin name="PD1/TX"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="X2"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
</symbol>
<symbol name="ATMEGA2560-16AU">
<pin name="(A8)PC0"/>
<pin name="(A9)PC1"/>
<pin name="(A10)PC2"/>
<pin name="(A11)PC3"/>
<pin name="(A12)PC4"/>
<pin name="(A13)PC5"/>
<pin name="(A14)PC6"/>
<pin name="(A15)PC7"/>
<pin name="(AD0)PA0"/>
<pin name="(AD1)PA1"/>
<pin name="(AD2)PA2"/>
<pin name="(AD3)PA3"/>
<pin name="(AD4)PA4"/>
<pin name="(AD5)PA5"/>
<pin name="(AD6)PA6"/>
<pin name="(AD7)PA7"/>
<pin name="(ADC0)PF0"/>
<pin name="(ADC1)PF1"/>
<pin name="(ADC2)PF2"/>
<pin name="(ADC3)PF3"/>
<pin name="(ADC4/TCK)PF4"/>
<pin name="(ADC5/TMS)PF5"/>
<pin name="(ADC6/TDO)PF6"/>
<pin name="(ADC7/TDI)PF7"/>
<pin name="(ALE)PG2"/>
<pin name="(CLKO/ICP3/INT7)PE7"/>
<pin name="(ICP1)PD4"/>
<pin name="(MISO/PCINT3)PB3"/>
<pin name="(MOSI/PCINT2)PB2"/>
<pin name="(OC0A/OC1C/PCINT7)PB7"/>
<pin name="(OC0B)PG5"/>
<pin name="(OC1A/PCINT5)PB5"/>
<pin name="(OC1B/PCINT6)PB6"/>
<pin name="(OC2A/PCINT4)PB4"/>
<pin name="(OC3A/AIN1)PE3"/>
<pin name="(OC3B/INT4)PE4"/>
<pin name="(OC3C/INT5)PE5"/>
<pin name="(RD)PG1"/>
<pin name="(RXD0/PCIN8)PE0"/>
<pin name="(RXD1/INT2)PD2"/>
<pin name="(SCK/PCINT1)PB1"/>
<pin name="(SCL/INT0)PD0"/>
<pin name="(SDA/INT1)PD1"/>
<pin name="(SS/PCINT0)PB0"/>
<pin name="(T0)PD7"/>
<pin name="(T1)PD6"/>
<pin name="(T3/INT6)PE6"/>
<pin name="(TOSC1)PG4"/>
<pin name="(TOSC2)PG3"/>
<pin name="(TXD0)PE1"/>
<pin name="(TXD1/INT3)PD3"/>
<pin name="(WR)PG0"/>
<pin name="(XCK0/AIN0)PE2"/>
<pin name="(XCK1)PD5"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
<pin name="PH0(RXD2)"/>
<pin name="PH1(TXD2)"/>
<pin name="PH2(XCK2)"/>
<pin name="PH3(OC4A)"/>
<pin name="PH4(OC4B)"/>
<pin name="PH5(OC4C)"/>
<pin name="PH6(OC2B)"/>
<pin name="PH7(T4)"/>
<pin name="PJ0(RXD3/PCINT9)"/>
<pin name="PJ1(TXD3/PCINT10)"/>
<pin name="PJ2(XCK3/PCINT11)"/>
<pin name="PJ3(PCINT12)"/>
<pin name="PJ4(PCINT13)"/>
<pin name="PJ5(PCINT14)"/>
<pin name="PJ6(PCINT15)"/>
<pin name="PJ7"/>
<pin name="PK0(ADC8/PCINT16)"/>
<pin name="PK1(ADC9/PCINT17)"/>
<pin name="PK2(ADC10/PCINT18)"/>
<pin name="PK3(ADC11/PCINT19)"/>
<pin name="PK4(ADC12/PCINT20)"/>
<pin name="PK5(ADC13/PCINT21)"/>
<pin name="PK6(ADC14/PCINT22)"/>
<pin name="PK7(ADC15/PCINT23)"/>
<pin name="PL0(ICP4)"/>
<pin name="PL1(ICP5)"/>
<pin name="PL2(T5)"/>
<pin name="PL3(OC5A)"/>
<pin name="PL4(OC5B)"/>
<pin name="PL5(OC5C)"/>
<pin name="PL6"/>
<pin name="PL7"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC3" direction="pwr"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="ATMEGA8A-AU">
<pin name="PB5(SCK)"/>
<pin name="PB7(XTAL2/TOSC2)"/>
<pin name="PB6(XTAL1/TOSC1)"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="VCC@2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="PB4(MISO)"/>
<pin name="PB3(MOSI/OC2)"/>
<pin name="PB2(SS/OC1B)"/>
<pin name="PB1(OC1A)"/>
<pin name="PB0(ICP)"/>
<pin name="PD7(AIN1)"/>
<pin name="PD6(AIN0)"/>
<pin name="PD5(T1)"/>
<pin name="PD4(XCK/T0)"/>
<pin name="PD3(INT1)"/>
<pin name="PD2(INT0)"/>
<pin name="PD1(TXD)"/>
<pin name="PD0(RXD)"/>
<pin name="ADC7"/>
<pin name="ADC6"/>
<pin name="PC5(ADC5/SCL)"/>
<pin name="PC4(ADC4/SDA)"/>
<pin name="PC3(ADC3)"/>
<pin name="PC2(ADC2)"/>
<pin name="PC1(ADC1)"/>
<pin name="PC0(ADC0)"/>
<pin name="PC6(/RESET)" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATMEGA32U4">
<pin name="PE6(INT.6/AIN0)"/>
<pin name="UVCC"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="UGND"/>
<pin name="UCAP"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="PB0(SS/PCINT0)"/>
<pin name="PB1(PCINT1/SCLK)"/>
<pin name="PB2(PDI/PCINT2/MOSI)"/>
<pin name="PB3(PD0/PCINT3/MISO)"/>
<pin name="PB7(PCINT7/OC0A/OC1C/!RTS)"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="PD0(OC0B/SCL/INT0)"/>
<pin name="PD1(SDA/INT1)"/>
<pin name="PD2(RXD1/INT2)"/>
<pin name="PD3(TXD1/INT3)"/>
<pin name="PD5(XCLK1/!CTS)"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="AVCC@1"/>
<pin name="PD4(ICP1/ADC8)"/>
<pin name="PD6(T1/ADC9/!OC4D)"/>
<pin name="PD7(T0/OC4D/ADC10)"/>
<pin name="PB4(PCINT4/ADC11)"/>
<pin name="PB5(PCINT5/OC1A/ADC12/!OC4B)"/>
<pin name="PB6(PCINT6/OC1B/OC4B/ADC13)"/>
<pin name="PC6(OC3A/!OC4A)"/>
<pin name="PC7(ICP3/CLK0/OC4A)"/>
<pin name="PE2(!HWB)"/>
<pin name="VCC@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="PF7(ADC7/TDI)"/>
<pin name="PF6(ADC6/TDO)"/>
<pin name="PF5(ADC5/TMS)"/>
<pin name="PF4(ADC4/TCK)"/>
<pin name="PF1(ADC1)"/>
<pin name="PF0(ADC0)"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="AVCC@2"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-LPC11U35FHI33/501">
<pin name="!RESET!/PIO0_0"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2/USB_FTOGGLE"/>
<pin name="PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0"/>
<pin name="PIO0_3/USB_VBUS"/>
<pin name="PIO0_4/SCL"/>
<pin name="PIO0_5/SDA"/>
<pin name="PIO0_6/!USB_CONNECT!/SCK0"/>
<pin name="PIO0_7/!CTS!"/>
<pin name="PIO0_8/MISO0/CT16B0_MAT0"/>
<pin name="PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1"/>
<pin name="PIO0_10/SCK0/CT16B0_MAT2/SWCLK"/>
<pin name="PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3/TDI"/>
<pin name="PIO0_12/AD1/CT32B1_CAP0/TMS"/>
<pin name="PIO0_13/AD2/CT32B1_MAT0/TDO"/>
<pin name="PIO0_14/AD3/CT32B1_MAT1/!TRST!"/>
<pin name="PIO0_15/AD4/CT32B1_MAT2/SWDIO"/>
<pin name="PIO0_16/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP"/>
<pin name="PIO0_17/!RTS!/CT32B0_CAP0/SCLK"/>
<pin name="PIO0_18/RXD/CT32B0_MAT0"/>
<pin name="PIO0_19/TXD/CT32B0_MAT1"/>
<pin name="PIO0_20/CT16B1_CAP0"/>
<pin name="PIO0_21/CT16B1_MAT0/MOSI1"/>
<pin name="PIO0_22/AD6/CT16B1_MAT1/MISO1"/>
<pin name="PIO0_23/AD7"/>
<pin name="PIO1_15/!DCD!/CT16B0_MAT2/SCK1"/>
<pin name="PIO1_19/!DTR!/SSEL1"/>
<pin name="USB_DM"/>
<pin name="USB_DP"/>
<pin name="VDD1"/>
<pin name="VDD2"/>
<pin name="XTALIN"/>
<pin name="XTALOUT"/>
</symbol>
<symbol name="CONVERTER-MP1496">
<pin name="SS"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="BS"/>
<pin name="EN/SYNC"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="FB"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATMEGA8/168/328">
<pin name="PB5(SCK)"/>
<pin name="PB7(XTAL2/TOSC2)"/>
<pin name="PB6(XTAL1/TOSC1)"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="VCC@2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="PB4(MISO)"/>
<pin name="PB3(MOSI/OC2)"/>
<pin name="PB2(SS/OC1B)"/>
<pin name="PB1(OC1A)"/>
<pin name="PB0(ICP)"/>
<pin name="PD7(AIN1)"/>
<pin name="PD6(AIN0)"/>
<pin name="PD5(T1)"/>
<pin name="PD4(XCK/T0)"/>
<pin name="PD3(INT1)"/>
<pin name="PD2(INT0)"/>
<pin name="PD1(TXD)"/>
<pin name="PD0(RXD)"/>
<pin name="ADC7"/>
<pin name="ADC6"/>
<pin name="PC5(ADC5/SCL)"/>
<pin name="PC4(ADC4/SDA)"/>
<pin name="PC3(ADC3)"/>
<pin name="PC2(ADC2)"/>
<pin name="PC1(ADC1)"/>
<pin name="PC0(ADC0)"/>
<pin name="PC6(/RESET)" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATMEGA64/128/256">
<pin name="(A8)PC0"/>
<pin name="(A9)PC1"/>
<pin name="(A10)PC2"/>
<pin name="(A11)PC3"/>
<pin name="(A12)PC4"/>
<pin name="(A13)PC5"/>
<pin name="(A14)PC6"/>
<pin name="(A15)PC7"/>
<pin name="(AD0)PA0"/>
<pin name="(AD1)PA1"/>
<pin name="(AD2)PA2"/>
<pin name="(AD3)PA3"/>
<pin name="(AD4)PA4"/>
<pin name="(AD5)PA5"/>
<pin name="(AD6)PA6"/>
<pin name="(AD7)PA7"/>
<pin name="(ADC0)PF0"/>
<pin name="(ADC1)PF1"/>
<pin name="(ADC2)PF2"/>
<pin name="(ADC3)PF3"/>
<pin name="(ADC4/TCK)PF4"/>
<pin name="(ADC5/TMS)PF5"/>
<pin name="(ADC6/TDO)PF6"/>
<pin name="(ADC7/TDI)PF7"/>
<pin name="(ALE)PG2"/>
<pin name="(CLKO/ICP3/INT7)PE7"/>
<pin name="(ICP1)PD4"/>
<pin name="(MISO/PCINT3)PB3"/>
<pin name="(MOSI/PCINT2)PB2"/>
<pin name="(OC0A/OC1C/PCINT7)PB7"/>
<pin name="(OC0B)PG5"/>
<pin name="(OC1A/PCINT5)PB5"/>
<pin name="(OC1B/PCINT6)PB6"/>
<pin name="(OC2A/PCINT4)PB4"/>
<pin name="(OC3A/AIN1)PE3"/>
<pin name="(OC3B/INT4)PE4"/>
<pin name="(OC3C/INT5)PE5"/>
<pin name="(RD)PG1"/>
<pin name="(RXD0/PCIN8)PE0"/>
<pin name="(RXD1/INT2)PD2"/>
<pin name="(SCK/PCINT1)PB1"/>
<pin name="(SCL/INT0)PD0"/>
<pin name="(SDA/INT1)PD1"/>
<pin name="(SS/PCINT0)PB0"/>
<pin name="(T0)PD7"/>
<pin name="(T1)PD6"/>
<pin name="(T3/INT6)PE6"/>
<pin name="(TOSC1)PG4"/>
<pin name="(TOSC2)PG3"/>
<pin name="(TXD0)PE1"/>
<pin name="(TXD1/INT3)PD3"/>
<pin name="(WR)PG0"/>
<pin name="(XCK0/AIN0)PE2"/>
<pin name="(XCK1)PD5"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
<pin name="PH0(RXD2)"/>
<pin name="PH1(TXD2)"/>
<pin name="PH2(XCK2)"/>
<pin name="PH3(OC4A)"/>
<pin name="PH4(OC4B)"/>
<pin name="PH5(OC4C)"/>
<pin name="PH6(OC2B)"/>
<pin name="PH7(T4)"/>
<pin name="PJ0(RXD3/PCINT9)"/>
<pin name="PJ1(TXD3/PCINT10)"/>
<pin name="PJ2(XCK3/PCINT11)"/>
<pin name="PJ3(PCINT12)"/>
<pin name="PJ4(PCINT13)"/>
<pin name="PJ5(PCINT14)"/>
<pin name="PJ6(PCINT15)"/>
<pin name="PJ7"/>
<pin name="PK0(ADC8/PCINT16)"/>
<pin name="PK1(ADC9/PCINT17)"/>
<pin name="PK2(ADC10/PCINT18)"/>
<pin name="PK3(ADC11/PCINT19)"/>
<pin name="PK4(ADC12/PCINT20)"/>
<pin name="PK5(ADC13/PCINT21)"/>
<pin name="PK6(ADC14/PCINT22)"/>
<pin name="PK7(ADC15/PCINT23)"/>
<pin name="PL0(ICP4)"/>
<pin name="PL1(ICP5)"/>
<pin name="PL2(T5)"/>
<pin name="PL3(OC5A)"/>
<pin name="PL4(OC5B)"/>
<pin name="PL5(OC5C)"/>
<pin name="PL6"/>
<pin name="PL7"/>
<pin name="RESET" direction="in" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC3" direction="pwr"/>
<pin name="XTAL1" direction="in"/>
<pin name="XTAL2" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-XC6206P">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-XC6228D332VR-G">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="CE"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-LM317EMP">
<pin name="ADJ"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="VIN"/>
</symbol>
<symbol name="ETA3406">
<pin name="EN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="FB"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-AIC1896CG">
<pin name="LX" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="!SHDN" direction="in"/>
<pin name="SS" direction="in"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-CJ*1117">
<pin name="GND"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="OUT"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-CN3065">
<pin name="TEMP" direction="in"/>
<pin name="ISET"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="BAT"/>
<pin name="DONE"/>
<pin name="CHRG"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="H"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-CJ78M05">
<pin name="GND"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="IN"/>
</symbol>
<symbol name="LOGIC-SN74LVC1G125DCKR">
<pin name="!OE!"/>
<pin name="A"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="Y"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="BUFFER">
<pin name="A"/>
<pin name="!OE" function="dot"/>
<pin name="Y"/>
</symbol>
<symbol name="VCC-GND">
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="DRIVER-TM1636">
<pin name="GND"/>
<pin name="SG1/KS1"/>
<pin name="SG2/KS2"/>
<pin name="SG3/KS3"/>
<pin name="SG4/KS4"/>
<pin name="SG5/KS5"/>
<pin name="SG6/KS6"/>
<pin name="SG7/KS7"/>
<pin name="SG8/KS8"/>
<pin name="DIG4"/>
<pin name="DIG3"/>
<pin name="DIG2"/>
<pin name="DIG1"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="DIO"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="K1"/>
<pin name="K2"/>
</symbol>
<symbol name="DRIVER-L298P">
<pin name="GND@1"/>
<pin name="SENSE_A"/>
<pin name="NC@3"/>
<pin name="OUT1"/>
<pin name="OUT2"/>
<pin name="VS"/>
<pin name="IN1"/>
<pin name="ENA"/>
<pin name="IN2"/>
<pin name="GND@10"/>
<pin name="GND@11"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="IN3"/>
<pin name="ENB"/>
<pin name="IN4"/>
<pin name="OUT3"/>
<pin name="OUT4"/>
<pin name="NC@18"/>
<pin name="SENSE_B"/>
<pin name="GND@20"/>
<pin name="THERMALS"/>
</symbol>
<symbol name="AMPLIFIER-LM321MF">
<pin name="IN+" direction="in"/>
<pin name="IN-" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="OP-AMP">
<pin name="IN+" direction="in"/>
<pin name="IN-" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="OPAMP_2">
<pin name="-IN1" direction="in"/>
<pin name="+IN1" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="+V" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="OPAMP_2_1">
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="-IN2" direction="in"/>
<pin name="+IN2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="AMPLIFIER-LM293D">
<pin name="1OUT" direction="out"/>
<pin name="1IN-" direction="in"/>
<pin name="1IN+" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="2OUT" direction="out"/>
<pin name="2IN-" direction="in"/>
<pin name="2IN+" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-MCP2551-I/SN">
<pin name="TXD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="VREF"/>
<pin name="CANL"/>
<pin name="CANH"/>
<pin name="RS"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-MCP2515T-I/SO">
<pin name="TXCAN" direction="out"/>
<pin name="RXCAN" direction="in"/>
<pin name="CLKOUT/SOF" direction="out"/>
<pin name="!TX0RTS" direction="in"/>
<pin name="!TX1RTS" direction="in"/>
<pin name="!TX2RTS" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="out"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="!RX1BF" direction="out"/>
<pin name="!RX0BF" direction="out"/>
<pin name="!INT" direction="out"/>
<pin name="SCK" direction="in"/>
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="SO" direction="out"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-FT232RL">
<pin name="VCC" direction="in"/>
<pin name="3V3OUT" direction="in"/>
<pin name="USBDP" direction="in"/>
<pin name="USBDM" direction="in"/>
<pin name="OSCO" direction="in"/>
<pin name="OSCI" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="!RTS" direction="in"/>
<pin name="!CTS" direction="in"/>
<pin name="!DTR" direction="in"/>
<pin name="!DSR" direction="in"/>
<pin name="!DCD" direction="in"/>
<pin name="!RI" direction="in"/>
<pin name="CBUS0" direction="in"/>
<pin name="CBUS1" direction="in"/>
<pin name="CBUS2" direction="in"/>
<pin name="CBUS3" direction="in"/>
<pin name="CBUS4" direction="in"/>
<pin name="VCCIO" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="GND@A" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="in"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SDRAM-DS1307">
<pin name="GND"/>
<pin name="S/O"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="X1" function="dotclk"/>
<pin name="X2"/>
</symbol>
<symbol name="DS1337">
<pin name="X1"/>
<pin name="X2"/>
<pin name="!INTA!"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="!INTB!"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-RT9167A-33PB">
<pin name="VIN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="BP"/>
<pin name="VOUT"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-MAX1555EZK+T">
<pin name="BAT"/>
<pin name="CHG"/>
<pin name="DC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="USB" function="dotclk"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-LPC11U24FBD64/401">
<pin name="PIO1_0"/>
<pin name="PIO1_25"/>
<pin name="PIO1_19"/>
<pin name="!RESET!/PIO0_0"/>
<pin name="PIO0_1"/>
<pin name="PIO1_7"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="XTALIN"/>
<pin name="XTALOUT"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="PIO0_20"/>
<pin name="PIO1_10"/>
<pin name="PIO0_2"/>
<pin name="PIO1_26"/>
<pin name="PIO1_27"/>
<pin name="PIO1_4"/>
<pin name="PIO1_1"/>
<pin name="PIO1_20"/>
<pin name="PIO0_3"/>
<pin name="PIO0_4"/>
<pin name="PIO0_5"/>
<pin name="PIO0_21"/>
<pin name="PIO1_17"/>
<pin name="PIO1_23"/>
<pin name="USB_DM"/>
<pin name="USB_DP"/>
<pin name="PIO1_24"/>
<pin name="PIO1_18"/>
<pin name="PIO0_6"/>
<pin name="PIO0_7"/>
<pin name="PIO1_28"/>
<pin name="PIO1_5"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="PIO1_2"/>
<pin name="PIO1_21"/>
<pin name="PIO0_8"/>
<pin name="PIO0_9"/>
<pin name="SWCLK/PIO0_10"/>
<pin name="PIO1_8"/>
<pin name="PIO0_22"/>
<pin name="PIO1_29"/>
<pin name="TDI/PIO0_11"/>
<pin name="PIO1_11"/>
<pin name="TMS/PIO0_12"/>
<pin name="TDO/PIO0_13"/>
<pin name="!TRST!/PIO0_14"/>
<pin name="PIO1_13"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="PIO1_14"/>
<pin name="PIO1_3"/>
<pin name="PIO1_22"/>
<pin name="SWDIO/PIO0_15"/>
<pin name="PIO0_16"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="PIO1_9"/>
<pin name="PIO0_23"/>
<pin name="PIO1_15"/>
<pin name="VDD@3"/>
<pin name="PIO1_12"/>
<pin name="PIO0_17"/>
<pin name="PIO0_18"/>
<pin name="PIO0_19"/>
<pin name="PIO1_16"/>
<pin name="PIO1_6"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-LPC1114FN28">
<pin name="!RESET!/PIO0_0"/>
<pin name="PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2"/>
<pin name="PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0"/>
<pin name="PIO0_3"/>
<pin name="PIO0_4/SCL"/>
<pin name="PIO0_5/SDA"/>
<pin name="PIO0_6/SCK0"/>
<pin name="PIO0_7/!CTS!"/>
<pin name="PIO0_8/MISO0/CT16B0_MAT0"/>
<pin name="PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1"/>
<pin name="PIO1_4/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP"/>
<pin name="PIO1_5/!RTS!/CT32B0_CAP0"/>
<pin name="PIO1_6/RXD/CT32B0_MAT0"/>
<pin name="PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1"/>
<pin name="PIO1_8/CT16B1_CAP0"/>
<pin name="PIO1_9/CT16B1_MAT0"/>
<pin name="R/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3"/>
<pin name="R/PIO1_0/AD1/CT32B1_CAP0"/>
<pin name="R/PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0"/>
<pin name="R/PIO1_2/AD3/CT32B1_MAT1"/>
<pin name="SWCLK/PIO0_10/SCK0/CT16B0_MAT2"/>
<pin name="SWDIO/PIO1_3/AD4/CT32B1_MAT2"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VSSA" direction="pwr"/>
<pin name="XTALIN" direction="pas"/>
<pin name="XTALOUT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MCU_LPC1768FBD100">
<pin name="NC"/>
<pin name="NRESET"/>
<pin name="P0.0/CAN_RX1/TXD3/SDA1"/>
<pin name="P0.1/CAN_TX1/RXD3/SCL1"/>
<pin name="P0.2/TXD0/AD0.7"/>
<pin name="P0.3/RXD0/AD0.6"/>
<pin name="P0.4/I2SRX_CLK/CAN_RX2/CAP2.0"/>
<pin name="P0.5/I2SRX_WS/CAN_TX2/CAP2.1"/>
<pin name="P0.6/I2SRX_SDA/SSEL1/MAT2.0"/>
<pin name="P0.7/I2STX_CLK/SCK1/MAT2.1"/>
<pin name="P0.8/I2STX_WS/MISO1/MAT2.2"/>
<pin name="P0.9/I2STX_SDA/MOSI1/MAT2.3"/>
<pin name="P0.10/TXD2/SDA2/MAT3.0"/>
<pin name="P0.11/RXD2/SCL2/MAT3.1"/>
<pin name="P0.15/TXD1/SCK0/SCK"/>
<pin name="P0.16/RXD1/SSEL0/SSEL"/>
<pin name="P0.17/CTS1/MISO0/MISO"/>
<pin name="P0.18/DCD1/MOSI0/MOSI1"/>
<pin name="P0.19/DSR1/MCICLK/SDA1"/>
<pin name="P0.20/DTR1/SCL1"/>
<pin name="P0.21/RI1/CAN_RX1"/>
<pin name="P0.22/RTS1/CAN_TX1"/>
<pin name="P0.23/AD0.0/I2SRX_CLK/CAP3.0"/>
<pin name="P0.24/AD0.1/I2SRX_WS/CAP3.1"/>
<pin name="P0.25/AD0.2/I2SRX_SDA/TXD3"/>
<pin name="P0.26/AD0.3/AOUT/RXD3"/>
<pin name="P0.27/SDA0/USB_SDA"/>
<pin name="P0.28/SCL0/USB_SCL"/>
<pin name="P0.29/USB_D+"/>
<pin name="P0.30/USB_D-"/>
<pin name="P1.0/ENET-TXD0"/>
<pin name="P1.1/ENET-TXD1"/>
<pin name="P1.4/ENET-TX_EN"/>
<pin name="P1.8/ENET_CRS"/>
<pin name="P1.9/ENET_RXD0"/>
<pin name="P1.10/ENET_RXD1"/>
<pin name="P1.14/ENET-RX_ER"/>
<pin name="P1.15/ENET-RX_CLK"/>
<pin name="P1.16/ENET-MDC"/>
<pin name="P1.17/ENET-MDIO"/>
<pin name="P1.18/USB_UP/PWM1.1/CAP1.0"/>
<pin name="P1.19/MC0A/USB_PPWR/CAP1.1"/>
<pin name="P1.20/MCFB0/PWM1.2/SCK0"/>
<pin name="P1.21/MCABORT/PWM1.3/SSEL0"/>
<pin name="P1.22/MC0B/USB_PWRD/MAT1.0"/>
<pin name="P1.23/MCFB1/PWM1.4/MISO0"/>
<pin name="P1.24/MCFB2/PWM1.5/MOSI0"/>
<pin name="P1.25/MC1A/MAT1.1"/>
<pin name="P1.26/MC1B/PWM1.6/CAP0.0"/>
<pin name="P1.27/CLKOUT/USB_OVRCR/CAP0.1"/>
<pin name="P1.28/MC2A/PCAP1.0/MAT0.0"/>
<pin name="P1.29/MC2B/PCAP1.1/MAT0.1"/>
<pin name="P1.30/VBUS/AD0.4"/>
<pin name="P1.31/SCK1/AD0.5"/>
<pin name="P2.0/PWM1.1/TXD1/TRACECLK"/>
<pin name="P2.1/PWM1.2/RXD1"/>
<pin name="P2.2/PWM1.3/CTS1/TRACEDATA3"/>
<pin name="P2.3/PWM1.4/DCD1/TRACEDATA2"/>
<pin name="P2.4/PWM1.5/DSR1/TRACEDATA1"/>
<pin name="P2.5/PWM1.6/DTR1/TRACEDATA0"/>
<pin name="P2.6/PCAP1.0/RI1/TRACECLK"/>
<pin name="P2.7/CAN_RX2/RTS1"/>
<pin name="P2.8/CAN_TX2/TXD2"/>
<pin name="P2.9/USB_CONNECT/RXD2"/>
<pin name="P2.10/EINT0N/NMI"/>
<pin name="P2.11/EINT1N/I2STX_CLK"/>
<pin name="P2.12/EINT2N/I2STX_WS"/>
<pin name="P2.13/EINT3N/I2STX_SDA"/>
<pin name="P3.25/MAT0.0/PWM1.2"/>
<pin name="P3.26/STCLK/MAT0.1/PWM1.3"/>
<pin name="P4.28/RX_MCLK/MAT2.0/TXD3"/>
<pin name="P4.29/TX_MCLK/MAT2.1/RXD3"/>
<pin name="RSTOUTN"/>
<pin name="RTCK"/>
<pin name="RTCX1"/>
<pin name="RTCX2"/>
<pin name="TCK/SWDCLK"/>
<pin name="TDI"/>
<pin name="TDO/SWO"/>
<pin name="TMS/SWDIO"/>
<pin name="TRST_N"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="VDD3.3V@1"/>
<pin name="VDD3.3V@2"/>
<pin name="VDD3.3V@3"/>
<pin name="VDD3.3V@4"/>
<pin name="VDDA"/>
<pin name="VDDREG3.3V@1"/>
<pin name="VDDREG3.3V@2"/>
<pin name="VREFN"/>
<pin name="VREFP"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="VSS@3"/>
<pin name="VSS@4"/>
<pin name="VSS@5"/>
<pin name="VSS@6"/>
<pin name="VSSA"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="X2"/>
</symbol>
<symbol name="RECEIVER-MAX232D">
<pin name="C1+"/>
<pin name="C1-"/>
<pin name="C2+"/>
<pin name="C2-"/>
<pin name="DIN1" direction="in"/>
<pin name="DIN2"/>
<pin name="DOUT1"/>
<pin name="DOUT2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RIN1"/>
<pin name="RIN2"/>
<pin name="ROUT1"/>
<pin name="ROUT2"/>
<pin name="V+"/>
<pin name="V-"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-BQ500211RGZR">
<pin name="AIN5"/>
<pin name="T_SENSE"/>
<pin name="AIN3"/>
<pin name="LOPWR"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="SLEEP"/>
<pin name="MSP_RST/LED_A"/>
<pin name="MSP_MISO/LED_B"/>
<pin name="MSP_TEST"/>
<pin name="PMB_CLK"/>
<pin name="PMB_DATA"/>
<pin name="DPWM_A"/>
<pin name="DPWM_B"/>
<pin name="MSP_SYNC"/>
<pin name="DOUT_2B"/>
<pin name="DOUT_4A"/>
<pin name="DOUT_4B"/>
<pin name="MSP_CLK"/>
<pin name="PMB_CTRL"/>
<pin name="PMB_CTRL@1"/>
<pin name="DOUT_TX"/>
<pin name="DOUT_RX"/>
<pin name="BUZ_AC"/>
<pin name="BUZ_DC"/>
<pin name="MSP_MOSI/LPWR_EN"/>
<pin name="MSP_TDO/PROG"/>
<pin name="RESERVED"/>
<pin name="RESERVED@1"/>
<pin name="RESERVED@2"/>
<pin name="RESERVED@3"/>
<pin name="!RESERVED"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="V33D"/>
<pin name="V33A"/>
<pin name="BPCAP"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="COMM_A+"/>
<pin name="COMM_A-"/>
<pin name="COMM_B+"/>
<pin name="COMM_B-"/>
<pin name="RESERVED@4"/>
<pin name="I_SENSE"/>
<pin name="REVSERVED@5"/>
<pin name="LED_MODE"/>
<pin name="AIN7"/>
<pin name="V_SENSE"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="REFIN"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="EEPROM-CAT24C256">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="WP"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-MC33932">
<pin name="!SFA" direction="oc"/>
<pin name="!SFB" direction="oc"/>
<pin name="CCPA" direction="out"/>
<pin name="CCPB" direction="out"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="EH@1" direction="pas"/>
<pin name="EH@2" direction="pas"/>
<pin name="EH@3" direction="pas"/>
<pin name="EN/!D2" direction="in"/>
<pin name="EN/!D4" direction="in"/>
<pin name="FBA" direction="out"/>
<pin name="FBB" direction="out"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT1@1" direction="pas"/>
<pin name="OUT1@2" direction="pas"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT2@1" direction="pas"/>
<pin name="OUT2@2" direction="pas"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="OUT3@1" direction="pas"/>
<pin name="OUT3@2" direction="pas"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT4@1" direction="pas"/>
<pin name="OUT4@2" direction="pas"/>
<pin name="PGNDA" direction="pwr"/>
<pin name="PGNDA@1" direction="pwr"/>
<pin name="PGNDA@2" direction="pwr"/>
<pin name="PGNDA@3" direction="pwr"/>
<pin name="PGNDB" direction="pwr"/>
<pin name="PGNDB@1" direction="pwr"/>
<pin name="PGNDB@2" direction="pwr"/>
<pin name="PGNDB@3" direction="pwr"/>
<pin name="VPWRA" direction="in"/>
<pin name="VPWRA@1" direction="in"/>
<pin name="VPWRA@2" direction="in"/>
<pin name="VPWRA@3" direction="in"/>
<pin name="VPWRA@4" direction="in"/>
<pin name="VPWRB" direction="in"/>
<pin name="VPWRB@1" direction="in"/>
<pin name="VPWRB@2" direction="in"/>
<pin name="VPWRB@3" direction="in"/>
<pin name="VPWRB@4" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-CH340T">
<pin name="CKO" direction="out"/>
<pin name="ACT#" direction="out"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="V3" direction="sup"/>
<pin name="UD+"/>
<pin name="UD-"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="XI" direction="in"/>
<pin name="XO" direction="out"/>
<pin name="CTS#" direction="in"/>
<pin name="DSR#" direction="in"/>
<pin name="RI#" direction="in"/>
<pin name="DCD#" direction="in"/>
<pin name="DTR#" direction="out"/>
<pin name="RTS#" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="R232" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="NOS#" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="RF-51822">
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="DCC"/>
<pin name="P0.30"/>
<pin name="P0.00"/>
<pin name="P0.01"/>
<pin name="P0.02"/>
<pin name="P0.03"/>
<pin name="P0.04"/>
<pin name="P0.05"/>
<pin name="P0.06"/>
<pin name="P0.07"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="P0.08"/>
<pin name="P0.09"/>
<pin name="P0.10"/>
<pin name="P0.11"/>
<pin name="P0.12"/>
<pin name="P0.13"/>
<pin name="P0.14"/>
<pin name="P0.15"/>
<pin name="P0.16"/>
<pin name="SWDIO/NRESET"/>
<pin name="SWDCLK"/>
<pin name="P0.17"/>
<pin name="P0.18"/>
<pin name="P0.19"/>
<pin name="P0.20"/>
<pin name="DEC2"/>
<pin name="VDD_PA"/>
<pin name="ANT1"/>
<pin name="ANT2"/>
<pin name="VSS@3"/>
<pin name="VSS@4"/>
<pin name="AVDD@1"/>
<pin name="AVDD@2"/>
<pin name="XC1"/>
<pin name="XC2"/>
<pin name="DEC1"/>
<pin name="P0.21"/>
<pin name="P0.22"/>
<pin name="P0.23"/>
<pin name="P0.24"/>
<pin name="P0.25"/>
<pin name="P0.26"/>
<pin name="P0.27"/>
<pin name="P0.28"/>
<pin name="P0.29"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="RF-8001-R2Q32">
<pin name="VDD"/>
<pin name="DEC1"/>
<pin name="DEC2"/>
<pin name="XL2"/>
<pin name="XL1"/>
<pin name="ACTIVE"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="!REQN"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="!RDYN"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="VDD_PA"/>
<pin name="ANT1"/>
<pin name="ANT2"/>
<pin name="VSS@3"/>
<pin name="AVDD"/>
<pin name="IREF"/>
<pin name="AVDD@1"/>
<pin name="XC2"/>
<pin name="XC1"/>
<pin name="AVDD@2"/>
<pin name="VSS@4"/>
<pin name="VSS@5"/>
<pin name="DCC"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-W5500">
<pin name="TXN" direction="pas"/>
<pin name="TXP" direction="pas"/>
<pin name="AGND@1" direction="pas"/>
<pin name="AVDD@1" direction="pas"/>
<pin name="RXN" direction="pas"/>
<pin name="RXP" direction="pas"/>
<pin name="DNC" direction="pas"/>
<pin name="AVDD@2" direction="pas"/>
<pin name="AGND@2" direction="pas"/>
<pin name="EXRES1" direction="pas"/>
<pin name="AVDD@3" direction="pas"/>
<pin name="NC@1" direction="pas"/>
<pin name="NC@2" direction="pas"/>
<pin name="AGND@3" direction="pas"/>
<pin name="AVDD@4" direction="pas"/>
<pin name="AGND@4" direction="pas"/>
<pin name="AVDD@5" direction="pas"/>
<pin name="VBG" direction="pas"/>
<pin name="AGND@5" direction="pas"/>
<pin name="TOCAP" direction="pas"/>
<pin name="AVDD@6" direction="pas"/>
<pin name="1V2O" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@1" direction="pas"/>
<pin name="SPDLED" direction="pas"/>
<pin name="LINKLED" direction="pas"/>
<pin name="DUPLED" direction="pas"/>
<pin name="ACTLED" direction="pas"/>
<pin name="VDD" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="XI/CLKIN" direction="pas"/>
<pin name="XO" direction="pas"/>
<pin name="SCS_N" direction="pas"/>
<pin name="SCLK" direction="pas"/>
<pin name="MISO" direction="pas"/>
<pin name="MOSI" direction="pas"/>
<pin name="INT_N" direction="pas"/>
<pin name="RST_N" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@2" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@3" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@4" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@5" direction="pas"/>
<pin name="RSVD@6" direction="pas"/>
<pin name="PMODE2" direction="pas"/>
<pin name="PMODE1" direction="pas"/>
<pin name="PMODE0" direction="pas"/>
<pin name="NC@3" direction="pas"/>
<pin name="NC@4" direction="pas"/>
<pin name="AGND@6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-STM32F407VET6">
<pin name="PE2"/>
<pin name="PE3"/>
<pin name="PE4"/>
<pin name="PE5"/>
<pin name="PE6"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="PC13"/>
<pin name="PC14"/>
<pin name="PC15"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="PH0"/>
<pin name="PH1"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="VSSA"/>
<pin name="VREF+"/>
<pin name="VDDA"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="VDD@3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PE7"/>
<pin name="PE8"/>
<pin name="PE9"/>
<pin name="PE10"/>
<pin name="PE11"/>
<pin name="PE12"/>
<pin name="PE13"/>
<pin name="PE14"/>
<pin name="PE15"/>
<pin name="PB10"/>
<pin name="PB11"/>
<pin name="VCAP_1"/>
<pin name="VDD@4"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PD8"/>
<pin name="PD9"/>
<pin name="PD10"/>
<pin name="PD11"/>
<pin name="PD12"/>
<pin name="PD13"/>
<pin name="PD14"/>
<pin name="PD15"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC8"/>
<pin name="PC9"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="VCAP_2"/>
<pin name="VSS@3"/>
<pin name="VDD@5"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PC10"/>
<pin name="PC11"/>
<pin name="PC12"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="BOOT0"/>
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="PE0"/>
<pin name="PE1"/>
<pin name="VSS@4"/>
<pin name="VDD@6"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-FT230XS">
<pin name="TXD"/>
<pin name="RTS"/>
<pin name="VCCIO"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="CTS"/>
<pin name="CBUS2"/>
<pin name="USBDP"/>
<pin name="USBDM"/>
<pin name="3V3OUT"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="CBUS1"/>
<pin name="CBUS0"/>
<pin name="CBUS3"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-TD1410">
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="SW" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="CONVERTER-ETA3410">
<pin name="PGND"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="MODE"/>
<pin name="AVIN"/>
<pin name="PVIN"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-ETA6003">
<pin name="SYS"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="SW@1"/>
<pin name="PGND"/>
<pin name="ENB"/>
<pin name="NTC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="STAT"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="ISET1"/>
<pin name="ISET2"/>
<pin name="USB_DET"/>
<pin name="BATT"/>
<pin name="SYS@1"/>
<pin name="BATT@1"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="USB-CLS-ETA6020">
<pin name="OUT"/>
<pin name="ILIM"/>
<pin name="NFAULT"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="LOGIC-74*165">
<pin name="!PL" direction="in"/>
<pin name="CP" direction="in"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="!Q7"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="Q7"/>
<pin name="DS" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="!CE" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="LOGIC-74*595">
<pin name="Q1" direction="hiz"/>
<pin name="Q2" direction="hiz"/>
<pin name="Q3" direction="hiz"/>
<pin name="Q4" direction="hiz"/>
<pin name="Q5" direction="hiz"/>
<pin name="Q6" direction="hiz"/>
<pin name="Q7" direction="hiz"/>
<pin name="!MR" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SHCP" direction="in" function="clk"/>
<pin name="STCP" direction="in" function="clk"/>
<pin name="!OE" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DS" direction="in"/>
<pin name="Q0" direction="hiz"/>
<pin name="Q7S" direction="hiz"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="AMPLIFIER-OPA333AIDBVT">
<pin name="OUT"/>
<pin name="V-"/>
<pin name="+IN"/>
<pin name="-IN"/>
<pin name="V+"/>
</symbol>
<symbol name="TRANSLATOR-TXS0108E">
<pin name="A1"/>
<pin name="VCCA"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="OE"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="B8"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="VCCB"/>
<pin name="B1"/>
</symbol>
<symbol name="SMARTPRJ_ATSAM3X4/8E">
<pin name="ADVREF" direction="pwr"/>
<pin name="DFSDM" direction="in"/>
<pin name="DFSDP" direction="in"/>
<pin name="DHSDM"/>
<pin name="DHSDP"/>
<pin name="FWUP" direction="in"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
<pin name="GND4" direction="pwr"/>
<pin name="GNDANA" direction="pwr"/>
<pin name="GNDBU" direction="pwr"/>
<pin name="GNDPLL" direction="pwr"/>
<pin name="GNDUTMI" direction="pwr"/>
<pin name="JTAGSEL" direction="in"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="NRSTB" direction="in"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA8/URXD"/>
<pin name="PA9/UTXD"/>
<pin name="PA10/RXD0"/>
<pin name="PA11/TXD0"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PA16"/>
<pin name="PA17"/>
<pin name="PA18"/>
<pin name="PA19"/>
<pin name="PA20"/>
<pin name="PA21"/>
<pin name="PA22"/>
<pin name="PA23"/>
<pin name="PA24"/>
<pin name="PA25/MISO"/>
<pin name="PA26/MOSI"/>
<pin name="PA27/SCK"/>
<pin name="PA28/SS"/>
<pin name="PA29"/>
<pin name="PB0/EREFCK"/>
<pin name="PB1/ETXEN"/>
<pin name="PB2/ETX0"/>
<pin name="PB3/ETX1"/>
<pin name="PB4/ECRSDV"/>
<pin name="PB5/ERX0"/>
<pin name="PB6/ERX1"/>
<pin name="PB7/ERXER"/>
<pin name="PB8/EMDC"/>
<pin name="PB9/EMDIO"/>
<pin name="PB10/UOTGVBOF"/>
<pin name="PB11/UOTGID"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PB16"/>
<pin name="PB17"/>
<pin name="PB18"/>
<pin name="PB19"/>
<pin name="PB20"/>
<pin name="PB21"/>
<pin name="PB22"/>
<pin name="PB23"/>
<pin name="PB24"/>
<pin name="PB25"/>
<pin name="PB26"/>
<pin name="PB27"/>
<pin name="PB28/TCK/SWCLK"/>
<pin name="PB29/TDI"/>
<pin name="PB30/TDO/TRACESWO"/>
<pin name="PB31/TMS/SWDIO"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC8"/>
<pin name="PC9"/>
<pin name="PC10"/>
<pin name="PC11"/>
<pin name="PC12"/>
<pin name="PC13"/>
<pin name="PC14"/>
<pin name="PC15"/>
<pin name="PC16"/>
<pin name="PC17"/>
<pin name="PC18"/>
<pin name="PC19"/>
<pin name="PC20"/>
<pin name="PC21"/>
<pin name="PC22"/>
<pin name="PC23"/>
<pin name="PC24"/>
<pin name="PC25"/>
<pin name="PC26"/>
<pin name="PC27"/>
<pin name="PC28"/>
<pin name="PC29"/>
<pin name="PC30"/>
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
<pin name="PD8"/>
<pin name="PD9"/>
<pin name="PD10"/>
<pin name="SHDN" direction="out"/>
<pin name="TST" direction="in"/>
<pin name="VBG" direction="pas"/>
<pin name="VBUS" direction="pwr"/>
<pin name="VDDANA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDBU" direction="pwr"/>
<pin name="VDDCORE1" direction="in"/>
<pin name="VDDCORE2" direction="in"/>
<pin name="VDDCORE3" direction="in"/>
<pin name="VDDCORE4" direction="in"/>
<pin name="VDDCORE5" direction="in"/>
<pin name="VDDIN" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO1" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO3" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO4" direction="pwr"/>
<pin name="VDDOUT" direction="out"/>
<pin name="VDDPLL" direction="in"/>
<pin name="VDDUTMI" direction="in"/>
<pin name="XIN" direction="in"/>
<pin name="XIN32" direction="out"/>
<pin name="XOUT" direction="out"/>
<pin name="XOUT32" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="RF-PN5321A3HN/C106,55">
<pin name="DVSS" direction="sup"/>
<pin name="LOADMOD" direction="out"/>
<pin name="TVSS1" direction="sup"/>
<pin name="TX1" direction="out"/>
<pin name="TVDD" direction="sup"/>
<pin name="TX2" direction="out"/>
<pin name="TVSS2" direction="sup"/>
<pin name="AVDD" direction="sup"/>
<pin name="VMID" direction="out"/>
<pin name="RX" direction="in"/>
<pin name="AVSS" direction="sup"/>
<pin name="AUX1" direction="out"/>
<pin name="AUX2" direction="out"/>
<pin name="OSCIN" direction="in"/>
<pin name="OSCOUT" direction="out"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="TESTEN" direction="in"/>
<pin name="P35"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC1" direction="nc"/>
<pin name="NC2" direction="nc"/>
<pin name="PVDD" direction="sup"/>
<pin name="P30/UART_RX"/>
<pin name="IP70_RQ" direction="out"/>
<pin name="RSTOUT_N"/>
<pin name="NSS/P50_SCL/HSU_RX"/>
<pin name="MOSI/SDA/HSU_TX"/>
<pin name="MISO/P71"/>
<pin name="SCK/P72"/>
<pin name="P31/UART_TX"/>
<pin name="P32_INT0"/>
<pin name="P33_INT1"/>
<pin name="P34/SIC_CLK"/>
<pin name="SIGOUT" direction="out"/>
<pin name="SIGIN" direction="in"/>
<pin name="SVDD" direction="sup"/>
<pin name="RSTPD_N" direction="in"/>
<pin name="DVDD" direction="sup"/>
<pin name="VBAT" direction="sup"/>
<pin name="HEAT"/>
</symbol>
<symbol name="CP2102">
<pin name="DCD"/>
<pin name="RI"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="REGIN"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="!RST"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="!SUSPEND"/>
<pin name="SUSPEND"/>
<pin name="NC@1"/>
<pin name="NC@2"/>
<pin name="NC@3"/>
<pin name="NC@4"/>
<pin name="NC@5"/>
<pin name="NC/VPP"/>
<pin name="NC@6"/>
<pin name="NC@7"/>
<pin name="NC@8"/>
<pin name="NC@9"/>
<pin name="CTS"/>
<pin name="RTS"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="DSR"/>
<pin name="DTR"/>
<pin name="GND@1"/>
</symbol>
<symbol name="ETA1036">
<pin name="EN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="OUT"/>
</symbol>
<symbol name="TPS62132">
<pin name="PVIN"/>
<pin name="AVIN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="SS/TR"/>
<pin name="DEF"/>
<pin name="FSW"/>
<pin name="PGND"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="PG"/>
<pin name="VOS"/>
<pin name="SW"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-PIC18F67J60-I/PT">
<pin name="RE1/P2C"/>
<pin name="RE0/P2D"/>
<pin name="RB0/INT0/FLT0"/>
<pin name="RB1/INT1"/>
<pin name="RB2/INT2"/>
<pin name="RB3/INT3"/>
<pin name="!MCLR"/>
<pin name="RG4/CCP5/P1D"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="VDDCORE/VCAP"/>
<pin name="RF7/!SS1"/>
<pin name="RF6/AN11"/>
<pin name="RF5/AN10/CVREF"/>
<pin name="RF4/AN9"/>
<pin name="RF3/AN8"/>
<pin name="RF2/AN7/C1OUT"/>
<pin name="RF1/AN6/C2OUT"/>
<pin name="ENVREG"/>
<pin name="AVDD"/>
<pin name="AVSS"/>
<pin name="RA3/AN3/VREF+"/>
<pin name="RA2/AN2/VREF-"/>
<pin name="RA1/LEDB/AN1"/>
<pin name="RA0/LEDA/AN0"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="RA5/AN4"/>
<pin name="RA4/TOCK1"/>
<pin name="RC1/T1OSI/ECCP2/P2A"/>
<pin name="RC0/T1OSD/T13CKI"/>
<pin name="RC6/TX1/CK1"/>
<pin name="RC7/RX1/DT1"/>
<pin name="RC2/ECCP1/P1A"/>
<pin name="RC3/SCK1/SCL1"/>
<pin name="RC4/SDI1/SDA1"/>
<pin name="RC5/SDO1"/>
<pin name="RB7/KBI3/PGD"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="OSC1/CLKI"/>
<pin name="OSC2/CLKO"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="RB6/KBI2/PGC"/>
<pin name="RB5/KBI1"/>
<pin name="RB4/KBI0"/>
<pin name="VSSRX"/>
<pin name="TPIN-"/>
<pin name="TPIN+"/>
<pin name="VDDRX"/>
<pin name="VDDTX"/>
<pin name="TPOUT-"/>
<pin name="TPOUT+"/>
<pin name="VSSTX"/>
<pin name="RBIAS"/>
<pin name="VDDPLL"/>
<pin name="VSSPLL"/>
<pin name="VSS@3"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="RD2/CCP4/P3D"/>
<pin name="RD1/ECCP3/P3A"/>
<pin name="RD0/P1B"/>
<pin name="RE5/P1C"/>
<pin name="RE4/P3B"/>
<pin name="RE3/P3C"/>
<pin name="RE2/P2B"/>
</symbol>
<symbol name="MIC2289">
<pin name="VOUT"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="PGND"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="A4988SETTR">
<pin name="OUT2B"/>
<pin name="!ENABLE"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="CP1"/>
<pin name="CP2"/>
<pin name="VCP"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="VREG"/>
<pin name="MS1"/>
<pin name="MS2"/>
<pin name="MS3"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="ROSC"/>
<pin name="!SLEEP"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="STEP"/>
<pin name="REF"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="DIR"/>
<pin name="NC@1"/>
<pin name="OUT1B"/>
<pin name="VBB1"/>
<pin name="SENSE1"/>
<pin name="OUT1A"/>
<pin name="NC@2"/>
<pin name="OUT2A"/>
<pin name="SENSE2"/>
<pin name="VBB2"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-L293DD">
<pin name="INPUT1"/>
<pin name="RNABLE2"/>
<pin name="OUTPUT1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="OUTPUT2"/>
<pin name="INPUT2"/>
<pin name="ENABLE1"/>
<pin name="VS"/>
<pin name="INPUT3"/>
<pin name="OUTPUT3"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="GND@5"/>
<pin name="GND@6"/>
<pin name="GND@7"/>
<pin name="OUTPUT4"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="INPUT4"/>
</symbol>
<symbol name="TB6612FNG">
<pin name="PGND"/>
<pin name="VM3"/>
<pin name="PGND@1"/>
<pin name="AO2"/>
<pin name="AO2@1"/>
<pin name="BO2"/>
<pin name="BO2@1"/>
<pin name="PGND2"/>
<pin name="PGND2@1"/>
<pin name="AO@1"/>
<pin name="BO1"/>
<pin name="PWMB"/>
<pin name="BIN2"/>
<pin name="BIN1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="STBY"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="ATN1"/>
<pin name="PWMA"/>
<pin name="ATN2"/>
<pin name="BO1@1"/>
<pin name="AO1"/>
<pin name="VM1"/>
<pin name="VM2"/>
</symbol>
<symbol name="NE555DR">
<pin name="TRIG"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="THR"/>
<pin name="CTRL"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="DIS"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATMEGA1284P-AU">
<pin name="PB5(PCINT13/MOS)"/>
<pin name="PB6(PCINT14/MISO)"/>
<pin name="PB7(PCINT15/SCK)"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="PD0(PCINT24/RXD0)"/>
<pin name="PD1(PCINT25/TXD0)"/>
<pin name="PD2(PCINT26/INT0)"/>
<pin name="PD3(PCINT27/TXD1/INT1)"/>
<pin name="PD4(PCINT28/XCK1/OC1B)"/>
<pin name="PD5(PCINT29/OC1A)"/>
<pin name="PD6(PCINT30/OC2B/ICP)"/>
<pin name="PD7(PCINT31/OC2A)"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="PC0(PCINT16/SCL)"/>
<pin name="PC1(PCINT17/SDA)"/>
<pin name="PC2(PCINT18/TCK)"/>
<pin name="PC3(PCINT19/TMS)"/>
<pin name="(TDO/PCINT20)PC4"/>
<pin name="(TDI/PCINT21)PC5"/>
<pin name="(TOSC1/PCINT22)PC6"/>
<pin name="(TOSC2/PCINT22)PC7"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="(ADC7/PINT7)PA7"/>
<pin name="(ADC6/PINT6)PA6"/>
<pin name="(ADC5/PINT5)PA5"/>
<pin name="(ADC4/PINT4)PA4"/>
<pin name="(ADC3/PINT3)PA3"/>
<pin name="(ADC2/PINT2)PA2"/>
<pin name="(ADC1/PINT1)PA1"/>
<pin name="(XCK0/CLKO/PCINT8)PB0"/>
<pin name="VCC@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="(T0/XCK0O/PCINT8)PB0"/>
<pin name="(T1/CLKO/PCINT9)PB1"/>
<pin name="(AIN0/INT2/PCINT10)PB2"/>
<pin name="(AIN1/OCOA/PCINT11)PB3"/>
<pin name="(SS/OC0B/PCINT12)PB4"/>
</symbol>
<symbol name="S25FL204K0T">
<pin name="CS#"/>
<pin name="SO"/>
<pin name="WP#"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SI/O0"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="HOLD#"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-STM32F401RBT6">
<pin name="VBAT"/>
<pin name="PC13-TAMPER-RTC"/>
<pin name="PC14-OSC32_IN"/>
<pin name="PC15-OSC32_OUT"/>
<pin name="PD0-OSC_IN"/>
<pin name="PD1-OSC_OUT"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="VSSA"/>
<pin name="VDDA"/>
<pin name="PA0-WKUP"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="VSS_4"/>
<pin name="VDD_4"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB10"/>
<pin name="VCAP1"/>
<pin name="VSS_1"/>
<pin name="VDD_1"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC8"/>
<pin name="PC9"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="VSS_2"/>
<pin name="VDD_2"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PC10"/>
<pin name="PC11"/>
<pin name="PC12"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="BOOT0"/>
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="VSS_3"/>
<pin name="VDD_3"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-MK22FN1M0VLH12">
<pin name="PTE0"/>
<pin name="PTE1/LLWU_P0"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="USB0_DP"/>
<pin name="USB0_DM"/>
<pin name="VOUT33"/>
<pin name="VREGIN"/>
<pin name="ADC0_DP0/ADC1_DP3"/>
<pin name="ADC0_DM0/ADC1_DM3"/>
<pin name="ADC1_DP0/ADC0_DP3"/>
<pin name="ADC1_DM0/ADC0_DM3"/>
<pin name="VDDA"/>
<pin name="VREFH"/>
<pin name="VREFL"/>
<pin name="VSSA"/>
<pin name="/CMP1_IN5/CMP0_IN5/ADC1_SE18"/>
<pin name="DAC0_OUT/CMP1_IN3/ADC0_SE23"/>
<pin name="XTAL32"/>
<pin name="EXTAL32"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="PTA0"/>
<pin name="PTA1"/>
<pin name="PTA2"/>
<pin name="PTA3"/>
<pin name="PTA4/LLWU_P3"/>
<pin name="PTA5"/>
<pin name="PTA12"/>
<pin name="PTA13/LLWU_P4"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="PTA18"/>
<pin name="PTA19"/>
<pin name="RESET_B"/>
<pin name="PTB0/LLWU_P5"/>
<pin name="PTB1"/>
<pin name="PTB2"/>
<pin name="PTB3"/>
<pin name="PTB16"/>
<pin name="PTB17"/>
<pin name="PTB18"/>
<pin name="PTB19"/>
<pin name="PTC0"/>
<pin name="PTC1/LLWU_P6"/>
<pin name="PTC2"/>
<pin name="PTC3/LLWU_P7"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="PTC4/LLWU_P8"/>
<pin name="PTC5/LLWU_P9"/>
<pin name="PTC6/LLWU_P10"/>
<pin name="PTC7"/>
<pin name="PTC8"/>
<pin name="PTC9"/>
<pin name="PTC10"/>
<pin name="PTC11/LLWU_P11"/>
<pin name="PTD0/LLWU_P12"/>
<pin name="PTD1"/>
<pin name="PTD2/LLWU_P13"/>
<pin name="PTD3"/>
<pin name="PTD4/LLWU_P14"/>
<pin name="PTD5"/>
<pin name="PTD6/LLWU_P15"/>
<pin name="PTD7"/>
</symbol>
<symbol name="QFP64">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="15"/>
<pin name="16"/>
<pin name="17"/>
<pin name="18"/>
<pin name="19"/>
<pin name="20"/>
<pin name="21"/>
<pin name="22"/>
<pin name="23"/>
<pin name="24"/>
<pin name="25"/>
<pin name="26"/>
<pin name="27"/>
<pin name="28"/>
<pin name="29"/>
<pin name="30"/>
<pin name="31"/>
<pin name="32"/>
<pin name="33"/>
<pin name="34"/>
<pin name="35"/>
<pin name="36"/>
<pin name="37"/>
<pin name="38"/>
<pin name="39"/>
<pin name="40"/>
<pin name="41"/>
<pin name="42"/>
<pin name="43"/>
<pin name="44"/>
<pin name="45"/>
<pin name="46"/>
<pin name="47"/>
<pin name="48"/>
<pin name="49"/>
<pin name="50"/>
<pin name="51"/>
<pin name="52"/>
<pin name="53"/>
<pin name="54"/>
<pin name="55"/>
<pin name="56"/>
<pin name="57"/>
<pin name="58"/>
<pin name="59"/>
<pin name="60"/>
<pin name="61"/>
<pin name="62"/>
<pin name="63"/>
<pin name="64"/>
</symbol>
<symbol name="SSOP28">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="15"/>
<pin name="16"/>
<pin name="17"/>
<pin name="18"/>
<pin name="19"/>
<pin name="20"/>
<pin name="21"/>
<pin name="22"/>
<pin name="23"/>
<pin name="24"/>
<pin name="25"/>
<pin name="26"/>
<pin name="27"/>
<pin name="28"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-MSP430F2132IPW">
<pin name="TEST/SBWTCK"/>
<pin name="DVCC"/>
<pin name="P2.5/ROSC/CA5"/>
<pin name="DVSS"/>
<pin name="XOUT/P2.7/CA7"/>
<pin name="XIN/P2.6/CA6"/>
<pin name="RST/NMI/SBWTDIO"/>
<pin name="P2.0/ACLK/A0/CA2"/>
<pin name="P2.1/TAINCLK/SMCLK/A1/CA3"/>
<pin name="P2.2/TA0_0/A2/CA4/CAOUT"/>
<pin name="P3.0/UCB0STE/UCA0CLK/A5"/>
<pin name="P3.1/UCB0SIMO/UCB0SDA"/>
<pin name="P3.2/UCB0SOMI/UCB0SCL"/>
<pin name="P3.3/UCB0CLK/UCA0STE"/>
<pin name="P3.4/UCA0TXD/UCA0SIMO"/>
<pin name="P3.5/UCA0RXD/UCA0SOMI"/>
<pin name="P3.6/TA0_1/A6"/>
<pin name="P3.7/TA1_1/A7"/>
<pin name="P2.3/TA1_0/A3/VREF-/VEREF-/CA0"/>
<pin name="P2.4/TA2_0/A4/VREF+/VEREF+/CA1"/>
<pin name="P1.0/TACLK/ADC10CLK/CAOUT"/>
<pin name="P1.1/TA0_0/TA0_1"/>
<pin name="P1.2/TA1_0"/>
<pin name="P1.3/TA2_0"/>
<pin name="P1.4/SMCLK/TCK"/>
<pin name="P1.5/TA0_0/TMS"/>
<pin name="P1.6/TA1_0/TDI/TCLK"/>
<pin name="P1.7/TA2_0/TDO/TDI"/>
</symbol>
<symbol name="32P">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="15"/>
<pin name="16"/>
<pin name="17"/>
<pin name="18"/>
<pin name="19"/>
<pin name="20"/>
<pin name="21"/>
<pin name="22"/>
<pin name="23"/>
<pin name="24"/>
<pin name="25"/>
<pin name="26"/>
<pin name="27"/>
<pin name="28"/>
<pin name="29"/>
<pin name="30"/>
<pin name="31"/>
<pin name="32"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-SGTL5000XNAA3">
<pin name="GND"/>
<pin name="HP_R"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="HP_VGND"/>
<pin name="VDDA"/>
<pin name="HP_L"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="NC@1"/>
<pin name="VAG"/>
<pin name="LINEOUT_R"/>
<pin name="LINEOUT_L"/>
<pin name="LINEIN_R"/>
<pin name="LINEIN_L"/>
<pin name="MIC"/>
<pin name="MIC_BIAS"/>
<pin name="NC@3"/>
<pin name="CPFILT"/>
<pin name="NC@4"/>
<pin name="VDDIO"/>
<pin name="SYS_MCLK"/>
<pin name="NC@5"/>
<pin name="I2S_LRCLK"/>
<pin name="I2S_SCLK"/>
<pin name="2S_DOUT"/>
<pin name="I2S_DIN"/>
<pin name="CTRL_DATA"/>
<pin name="NC@6"/>
<pin name="CTRL_CLK"/>
<pin name="VDDD"/>
<pin name="CTRL_ADR0_CS"/>
<pin name="CTRL_MODE"/>
<pin name="GND@2"/>
</symbol>
<symbol name="QFN44">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
<pin name="11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="14"/>
<pin name="15"/>
<pin name="16"/>
<pin name="17"/>
<pin name="18"/>
<pin name="19"/>
<pin name="20"/>
<pin name="21"/>
<pin name="22"/>
<pin name="23"/>
<pin name="24"/>
<pin name="25"/>
<pin name="26"/>
<pin name="27"/>
<pin name="28"/>
<pin name="29"/>
<pin name="30"/>
<pin name="31"/>
<pin name="32"/>
<pin name="33"/>
<pin name="34"/>
<pin name="35"/>
<pin name="36"/>
<pin name="37"/>
<pin name="38"/>
<pin name="39"/>
<pin name="40"/>
<pin name="41"/>
<pin name="42"/>
<pin name="43"/>
<pin name="44"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-HDG104-DN-2">
<pin name="SDIO-DAT0"/>
<pin name="SDIO-DAT1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="ANT_WLAN"/>
<pin name="COEX4"/>
<pin name="ICE_TDI"/>
<pin name="ICE_TRST"/>
<pin name="ICE_TCK"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="ICE_TMS"/>
<pin name="VPA"/>
<pin name="ICE_TDO"/>
<pin name="COEX3"/>
<pin name="COEX2"/>
<pin name="NC@1"/>
<pin name="NC@2"/>
<pin name="DVDD"/>
<pin name="NC@3"/>
<pin name="VCC_REG_VCO"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="COEX0"/>
<pin name="VCC_REG_PLL"/>
<pin name="!SHUTDOWN"/>
<pin name="40MHZ_IN"/>
<pin name="40MHZ_OUT"/>
<pin name="DCDC_ENABLE"/>
<pin name="VDD_CKL_12"/>
<pin name="VDD_CKL_26"/>
<pin name="VBT_32K"/>
<pin name="TEST_EN"/>
<pin name="DCO"/>
<pin name="COEX1"/>
<pin name="VBAT_P"/>
<pin name="!REST"/>
<pin name="EXT_PWR_EN"/>
<pin name="LFC(SLEEP-CLK)"/>
<pin name="VDD_IO"/>
<pin name="NC@4"/>
<pin name="SDIO-DAT3"/>
<pin name="SDIO-CMD"/>
<pin name="VDD_MAC_BB"/>
<pin name="VDD_SDIO"/>
<pin name="SDIO-DAT2"/>
<pin name="SDIO-CLK"/>
<pin name="GND@5"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="GND@4"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-NRF905">
<pin name="TRX_CE"/>
<pin name="PWR_UP"/>
<pin name="UPCLK"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="CD"/>
<pin name="AM"/>
<pin name="DR"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="CSN"/>
<pin name="XC1"/>
<pin name="XC2"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="VSS@3"/>
<pin name="VDD_PA"/>
<pin name="ANT1"/>
<pin name="ANT2"/>
<pin name="VSS@4"/>
<pin name="IREF"/>
<pin name="VSS@5"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="VSS@6"/>
<pin name="VSS@7"/>
<pin name="VSS@8"/>
<pin name="VSS@9"/>
<pin name="VSS@10"/>
<pin name="DVDD_1V2"/>
<pin name="TX_EN"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="MCP73832T-2ACI/OT">
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="PROG" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pas"/>
<pin name="STAT" direction="out"/>
<pin name="VBAT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="ATTINY85-20SU">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
</symbol>
<symbol name="ATTINY85-20PU">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="(PCINT3/XTAL1/CLKI/~OC1B/ADC3)_PB3"/>
<pin name="(PCINT4/XTAL2/CLKO/OC1B/ADC2)_PB4"/>
<pin name="(PCINT5/~RESET/ADC0/DW)_PB5"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="PB0_(MOSI/DI/SDA/AIN0/OC0A/~OC1A/AREF/PCINT0)"/>
<pin name="PB1_(MISO/DO/AIN1/OC0B/OC1A/PCINT1)"/>
<pin name="PB2_(SCK/USCK/SCL/ADC1/T0/INT0/PCINT2)"/>
</symbol>
<symbol name="BAL-NRF">
<pin name="ANT1"/>
<pin name="ANT2"/>
<pin name="VDD_PA"/>
<pin name="SE"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-CC3100">
<pin name="NC_01"/>
<pin name="NHIB"/>
<pin name="RESERVED@2"/>
<pin name="FORCE_AP"/>
<pin name="HOST_SPI_CLK"/>
<pin name="HOST_SPI_MOS"/>
<pin name="HOST_SPI_MISO"/>
<pin name="HOST_SPI_NCS"/>
<pin name="VDD_DIG1"/>
<pin name="VIN_IO1"/>
<pin name="FLASH_SPI_CLK"/>
<pin name="FLASH_SPI_MOS"/>
<pin name="FLASH_SPI_MISO"/>
<pin name="FLASH_SPI_CSN"/>
<pin name="HOSTINTR"/>
<pin name="NC_16"/>
<pin name="NC_17"/>
<pin name="RESERVED@1"/>
<pin name="RESERVED"/>
<pin name="NC_20"/>
<pin name="TCXO_EN/SOP2"/>
<pin name="WLAN_XTALM"/>
<pin name="WLAN_XTALP"/>
<pin name="VDD_PLL"/>
<pin name="LDO_IN2"/>
<pin name="NC_26"/>
<pin name="NC_27"/>
<pin name="NC_28"/>
<pin name="NC_29"/>
<pin name="NC_30"/>
<pin name="RF_BG"/>
<pin name="NRESET"/>
<pin name="VDD_PA_IN"/>
<pin name="SOP1"/>
<pin name="SOP0"/>
<pin name="LDO_IN1"/>
<pin name="VIN_DCDC_ANA"/>
<pin name="DCDC_ANA_SW"/>
<pin name="VIN_DCDC_PA"/>
<pin name="DCDC_PA_SW_P"/>
<pin name="DCDC_PA_SW_N"/>
<pin name="DCDC_PA_OUT"/>
<pin name="DCDC_DIG_SW"/>
<pin name="VIN_DCDC_DIG"/>
<pin name="DCDC_ANA2_SW_P"/>
<pin name="DCDC_ANA2_SW_N"/>
<pin name="VDD_ANA2"/>
<pin name="VDD_ANA1"/>
<pin name="VDD_RAM"/>
<pin name="UART1_NRTS"/>
<pin name="RTC_XTAL_P"/>
<pin name="RTC_XTAL_N"/>
<pin name="NC_53"/>
<pin name="VIN_IO2"/>
<pin name="UART1_TX"/>
<pin name="VDD_DIG2"/>
<pin name="UART1_RX"/>
<pin name="TEST_58"/>
<pin name="TEST_59"/>
<pin name="TEST_60"/>
<pin name="UART1_NCTS"/>
<pin name="TEST_62"/>
<pin name="NC-63"/>
<pin name="NC-64"/>
<pin name="GND_TAB"/>
</symbol>
<symbol name="ANTENNA-2.4GHZ-1.5DBI">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="PIC16F505_I/P">
<pin name="VDD"/>
<pin name="RB5"/>
<pin name="RB4"/>
<pin name="RB3"/>
<pin name="RC5"/>
<pin name="RC4"/>
<pin name="RC3"/>
<pin name="RC2"/>
<pin name="RC1"/>
<pin name="RC0"/>
<pin name="RB2"/>
<pin name="RB1"/>
<pin name="RB0"/>
<pin name="VSS"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-PIC16F1825-I/ST">
<pin name="VDD"/>
<pin name="RA5"/>
<pin name="RA4"/>
<pin name="RA3"/>
<pin name="RC5"/>
<pin name="RC4"/>
<pin name="RC3"/>
<pin name="RC2"/>
<pin name="RC1"/>
<pin name="RC0"/>
<pin name="RA2"/>
<pin name="RA1"/>
<pin name="RA0"/>
<pin name="VSS"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-TPS2051BDGN">
<pin name="!OC" direction="nc"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="out"/>
<pin name="!EN" direction="sup"/>
<pin name="OUT@2" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="nc"/>
<pin name="IN@1" direction="in"/>
<pin name="OUT@1" direction="nc"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-FM25W256-G">
<pin name="!CS"/>
<pin name="SO"/>
<pin name="!WP"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="SI"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="!HOLD"/>
<pin name="VDD"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-23LC1024T-E/ST">
<pin name="!CS"/>
<pin name="SO/SIO1"/>
<pin name="SIO2"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="SI/SIO0"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="!HOLD/SIO3"/>
<pin name="VDD"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-M95M02-DRMN6TP">
<pin name="!S"/>
<pin name="Q"/>
<pin name="!W"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="D"/>
<pin name="C"/>
<pin name="!HOLD"/>
<pin name="VDD"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-AT25M01-SHM">
<pin name="!CS"/>
<pin name="SO"/>
<pin name="!WP"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SI"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="!HOLD"/>
<pin name="VDD"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-PIC18F1220-I/P">
<pin name="RA0/AN0"/>
<pin name="RA1/AN1/LVDIN"/>
<pin name="RA4/T0CKI"/>
<pin name="!MCLR/VPP/RA5"/>
<pin name="VSS/AVSS"/>
<pin name="RA2/AN2/VREF-"/>
<pin name="RA3/AN3/VREF+"/>
<pin name="RB0/AN4/INT0"/>
<pin name="RB1/AN5/TX/CK/INT1"/>
<pin name="RB4/AN6/RX/DT/KBI0"/>
<pin name="RB5/PGM/KBI1"/>
<pin name="RB6/PGC/T1OSO"/>
<pin name="RB7/PGD/T1OSI"/>
<pin name="VDD/AVDD"/>
<pin name="OSC2/CLKO/RA6"/>
<pin name="OSC1/CLKI/RA7"/>
<pin name="RB2/P1B/INT2"/>
<pin name="RB3/CCP1/P1A"/>
</symbol>
<symbol name="DRIVER-PCA9685PW">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="LED0"/>
<pin name="LED1"/>
<pin name="LED2"/>
<pin name="LED3"/>
<pin name="LED4"/>
<pin name="LED5"/>
<pin name="LED6"/>
<pin name="LED7"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="LED8"/>
<pin name="LED9"/>
<pin name="LED10"/>
<pin name="LED11"/>
<pin name="LED12"/>
<pin name="LED13"/>
<pin name="LED14"/>
<pin name="LED15"/>
<pin name="!OE"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="EXTCLK"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="VDD"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-AT90USB1286-MU">
<pin name="PE6(INT6/AIN0)"/>
<pin name="PE7(INT7/AIN1/UVCON)"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="UVCC"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="UGND"/>
<pin name="UCAP"/>
<pin name="PE3(IUID)"/>
<pin name="PB0(SS/PCINT0)"/>
<pin name="PB1(PCINT1/SCLK)"/>
<pin name="PB2(PDI/PCINT2/MOSI)"/>
<pin name="PB3(PDO/PCINT3/MISO)"/>
<pin name="PB4(PCINT4/OC2A)"/>
<pin name="PB5(PCINT5/OC1A"/>
<pin name="PB6(PCINT6/OC1B)"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PE4"/>
<pin name="PE5"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="PD0(OC0B/SCL/INT0)"/>
<pin name="PD1(OC2B/SDA/INT1)"/>
<pin name="PD2(RXD1/INT2)"/>
<pin name="PD3(TXD1/INT3)"/>
<pin name="PD4(ICP1)"/>
<pin name="PD5(XCK1)"/>
<pin name="PD6(T1)"/>
<pin name="PD7(T0)"/>
<pin name="PE0"/>
<pin name="PE1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PE29(ALE/!HWB"/>
<pin name="PA7(AD7)"/>
<pin name="PA6(AD6)"/>
<pin name="PA5(AD5)"/>
<pin name="PA4(AD4)"/>
<pin name="PA3(AD3)"/>
<pin name="PA2(AD2)"/>
<pin name="PA1(AD1)"/>
<pin name="PA0(AD0)"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="PF0(ADC0)"/>
<pin name="PF7(ADC7/TDI)"/>
<pin name="PF6(ADC6/TDO)"/>
<pin name="PF5(ADC5/TMS)"/>
<pin name="PF4(ADC4/TCK)"/>
<pin name="PF3(ADC3)"/>
<pin name="PF2(ADC2)"/>
<pin name="PF1(ADC1)"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="AVCC"/>
</symbol>
<symbol name="DRIVER-LV8548MC-AH">
<pin name="INT3"/>
<pin name="OUT2"/>
<pin name="OUT3"/>
<pin name="OUT4"/>
<pin name="INT2"/>
<pin name="OUT1"/>
<pin name="VCC" function="dotclk"/>
<pin name="INT1"/>
<pin name="INT4"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-UA7805CKTTR">
<pin name="COMMON"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="IN"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-LP2985-50DBVR">
<pin name="ON/!OFF"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="BYPASS"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-LMR12010YMKE">
<pin name="BOOST" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="SW" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-LMR10510YMFE">
<pin name="FB"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="EN"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-LM2576HVS">
<pin name="FEEDBACK"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="!ON/OFF"/>
<pin name="OUTPUT"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="PIC24FJ64GA004-I/PT">
<pin name="VDD_2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="DISVREG" direction="pas"/>
<pin name="VCAP/VDDCORE" direction="pwr"/>
<pin name="~MCLR"/>
<pin name="AN0/VREF+/CN2/RA0"/>
<pin name="AN1/VREF-/CN3/RA1"/>
<pin name="OSCI/CLKI/CN30/RA2"/>
<pin name="OSCO/CLKO/CN29/RA3"/>
<pin name="SOSCO/T1CK/CN0/RA4"/>
<pin name="TCK/PMA7/RA7"/>
<pin name="TDO/PMA8/RA8"/>
<pin name="TDI/PMA9/RA9"/>
<pin name="TMS/PMA10/RA10"/>
<pin name="VSS_2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
<pin name="RP22/CN18/PMA1/RC6"/>
<pin name="RP23/CN17/PMA0/RC7"/>
<pin name="RP24/CN20/PMA5/RC8"/>
<pin name="RP25/CN19/PMA6/RC9"/>
<pin name="AN6/RP16/CN8/RC0"/>
<pin name="AN7/RP17/CN9/RC1"/>
<pin name="AN8/RP18/CN10/PMA2/RC2"/>
<pin name="RP19/CN28/PMBE/RC3"/>
<pin name="RP20/CN25/PMA4/RC4"/>
<pin name="RP21/CN26/PMA3/RC5"/>
<pin name="PGD1/EMUD1/AN2/C2IN-/RP0/CN4/RB0"/>
<pin name="PGC1/EMUC1/AN3/C2IN+/RP1/CN5/RB1"/>
<pin name="AN4/C1IN-/RP2/SDA2/CN6/RB2"/>
<pin name="AN5/C1IN+/RP3/SCL2/CN7/RB3"/>
<pin name="SOSCI/RP4/CN1/RB4"/>
<pin name="PGD3/EMUD3/RP5/ASDA1/CN27/PMD7/RB5"/>
<pin name="PGC3/EMUC3/RP6/ASCL1/CN24/PMD6/RB6"/>
<pin name="RP7/INT0/CN23/PMD5/RB7"/>
<pin name="RP8/SCL1/CN22/PMD4/RB8"/>
<pin name="RP9/SDA1/CN21/PMD3/RB9"/>
<pin name="PGD2/EMUD2/RP10/CN16/PMD2/RB10"/>
<pin name="PGC2/EMUC2/RP11/CN15/PMD1/RB11"/>
<pin name="AN12/RP12/CN14/PMD0/RB12"/>
<pin name="AN11/RP13/CN13/PMRD/RB13"/>
<pin name="AN10/CVREF/RTCC/RP14/CN12/PMWR/RB14"/>
<pin name="AN9/RP15/CN11/PMCS1/RB15"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-XC2C64A-7VQG44C">
<pin name="I/O(2)"/>
<pin name="I/O"/>
<pin name="I/O@1"/>
<pin name="I/O@3"/>
<pin name="I/O@2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCCIO1"/>
<pin name="I/O@4"/>
<pin name="TDI"/>
<pin name="TMS"/>
<pin name="TCK"/>
<pin name="I/O@5"/>
<pin name="I/O@6"/>
<pin name="I/O@7"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="I/O@8"/>
<pin name="I/O@9"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="I/O@10"/>
<pin name="I/O@11"/>
<pin name="I/O@12"/>
<pin name="I/O@13"/>
<pin name="I/O@14"/>
<pin name="TDO"/>
<pin name="I/O@16"/>
<pin name="VCCIO2"/>
<pin name="I/O@15"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="I/O@17"/>
<pin name="I/O(3)"/>
<pin name="I/O(1)"/>
<pin name="I/O(1)@1"/>
<pin name="I/O(1)@2"/>
<pin name="I/O(1)@3"/>
<pin name="VAUX"/>
<pin name="I/O@18"/>
<pin name="I/O@19"/>
<pin name="I/O@20"/>
<pin name="I/O@21"/>
<pin name="I/O@22"/>
<pin name="I/O@23"/>
<pin name="I/O@24"/>
<pin name="I/O(2)@1"/>
<pin name="I/O(2)@2"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-MCP73811T-120I/OT">
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="PROG" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="pas"/>
<pin name="CE" direction="out"/>
<pin name="VBAT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PIC24FJ64GA004-I/PT-1">
<pin name="VDD_2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="DISVREG" direction="pas"/>
<pin name="VCAP/VDDCORE" direction="pwr"/>
<pin name="~MCLR"/>
<pin name="AN0/VREF+/CN2/RA0"/>
<pin name="AN1/VREF-/CN3/RA1"/>
<pin name="OSCI/CLKI/CN30/RA2"/>
<pin name="OSCO/CLKO/CN29/RA3"/>
<pin name="SOSCO/T1CK/CN0/RA4"/>
<pin name="TCK/PMA7/RA7"/>
<pin name="TDO/PMA8/RA8"/>
<pin name="TDI/PMA9/RA9"/>
<pin name="TMS/PMA10/RA10"/>
<pin name="VSS_2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
<pin name="RP22/CN18/PMA1/RC6"/>
<pin name="RP23/CN17/PMA0/RC7"/>
<pin name="RP24/CN20/PMA5/RC8"/>
<pin name="RP25/CN19/PMA6/RC9"/>
<pin name="AN6/RP16/CN8/RC0"/>
<pin name="AN7/RP17/CN9/RC1"/>
<pin name="AN8/RP18/CN10/PMA2/RC2"/>
<pin name="RP19/CN28/PMBE/RC3"/>
<pin name="RP20/CN25/PMA4/RC4"/>
<pin name="RP21/CN26/PMA3/RC5"/>
<pin name="PGD1/EMUD1/AN2/C2IN-/RP0/CN4/RB0"/>
<pin name="PGC1/EMUC1/AN3/C2IN+/RP1/CN5/RB1"/>
<pin name="AN4/C1IN-/RP2/SDA2/CN6/RB2"/>
<pin name="AN5/C1IN+/RP3/SCL2/CN7/RB3"/>
<pin name="SOSCI/RP4/CN1/RB4"/>
<pin name="PGD3/EMUD3/RP5/ASDA1/CN27/PMD7/RB5"/>
<pin name="PGC3/EMUC3/RP6/ASCL1/CN24/PMD6/RB6"/>
<pin name="RP7/INT0/CN23/PMD5/RB7"/>
<pin name="RP8/SCL1/CN22/PMD4/RB8"/>
<pin name="RP9/SDA1/CN21/PMD3/RB9"/>
<pin name="PGD2/EMUD2/RP10/CN16/PMD2/RB10"/>
<pin name="PGC2/EMUC2/RP11/CN15/PMD1/RB11"/>
<pin name="AN12/RP12/CN14/PMD0/RB12"/>
<pin name="AN11/RP13/CN13/PMRD/RB13"/>
<pin name="AN10/CVREF/RTCC/RP14/CN12/PMWR/RB14"/>
<pin name="AN9/RP15/CN11/PMCS1/RB15"/>
</symbol>
<symbol name="PIC32MX795F512L-80I/PT">
<pin name="VDD_2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_4" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_5" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_6" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="VCAP/VDDCORE" direction="pwr"/>
<pin name="~MCLR" direction="in"/>
<pin name="VBUS" direction="in"/>
<pin name="VUSB" direction="pwr"/>
<pin name="PGED1/AN0/CN2/RB0"/>
<pin name="PGEC1/AN1/CN3/RB1"/>
<pin name="AN2/C2IN-/CN4/RB2"/>
<pin name="AN3/C2IN+/CN5/RB3"/>
<pin name="AN4/C1IN-/CN6/RB4"/>
<pin name="AN5/C1IN+/VBUSON/CN7/RB5"/>
<pin name="PGEC2/AN6/OCFA/RB6"/>
<pin name="PGED2/AN7/RB7"/>
<pin name="AN8/C1OUT/RB8"/>
<pin name="AN9/C2OUT/RB9"/>
<pin name="AN10/CVREFOUT/PMA13/RB10"/>
<pin name="AN11/ERXERR/AETXERR/PMA12/RB11"/>
<pin name="AN12/ERXD0/AECRS/PMA11/RB12"/>
<pin name="AN13/ERXD1/AECOL/PMA10/RB13"/>
<pin name="AN14/ERXD2/AETXD3/PMALH/PMA1/RB14"/>
<pin name="AN15/ERXD3/AETXD2/OCFB/PMALL/PMA0/CN12/RB15"/>
<pin name="TMS/RA0"/>
<pin name="TCK/RA1"/>
<pin name="SCL2/RA2"/>
<pin name="SDA2/RA3"/>
<pin name="TDI/RA4"/>
<pin name="TDO/RA5"/>
<pin name="TRCLK/RA6"/>
<pin name="TRD3/RA7"/>
<pin name="VREF-/CVREF-/AERXD2/PMA7/RA9"/>
<pin name="VREF+/CVREF+/AERXD3/PMA6/RA10"/>
<pin name="AETXCLK/SCL1/INT3/RA14"/>
<pin name="AETXEN/SDA1/INT4/RA15"/>
<pin name="OSC1/CLKI/RC12"/>
<pin name="SOSCI/CN1/RC13"/>
<pin name="SOSCO/T1CK/CN0/RC14"/>
<pin name="OSC2/CLKO/RC15"/>
<pin name="T2CK/RC1"/>
<pin name="T3CK/RC2"/>
<pin name="T4CK/RC3"/>
<pin name="T5CK/SDI1/RC4"/>
<pin name="VSS_2" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_3" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_4" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_5" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="AVSS" direction="pwr"/>
<pin name="SDO1/OC1/INT0/RD0"/>
<pin name="OC2/RD1"/>
<pin name="OC3/RD2"/>
<pin name="OC4/RD3"/>
<pin name="OC5/PMWR/CN13/RD4"/>
<pin name="PMRD/CN14/RD5"/>
<pin name="ETXEN/PMD14/CN15/RD6"/>
<pin name="ETXCLK/PMD15/CN16/RD7"/>
<pin name="RTCC/EMDIO/IC1/RD8"/>
<pin name="~SS1/IC2/RD9"/>
<pin name="SCK1/IC3/PMCS2/PMA15/RD10"/>
<pin name="EMDC/IC4/PMCS1/PMA14/RD11"/>
<pin name="ETXD2/IC5/PMD12/RD12"/>
<pin name="ETXD3/PMD13/CN19/RD13"/>
<pin name="AETXD0/~SS1A/U1BRX/~U1ACTS/CN20/RD14"/>
<pin name="AETXD1/SCK1A/U1BTX/~U1ARTS/CN21/RD15"/>
<pin name="PMD0/RE0"/>
<pin name="PMD1/RE1"/>
<pin name="PMD2/RE2"/>
<pin name="PMD3/RE3"/>
<pin name="PMD4/RE4"/>
<pin name="PMD5/RE5"/>
<pin name="PMD6/RE6"/>
<pin name="PMD7/RE7"/>
<pin name="AERXD0/INT1/RE8"/>
<pin name="AERXD1/INT2/RE9"/>
<pin name="ETXD0/PMD10/RF1"/>
<pin name="ETXD1/PMD11/RF0"/>
<pin name="SDA1A/SDI1A/U1ARX/RF2"/>
<pin name="USBID/RF3"/>
<pin name="SDA3A/SDI3A/U3ARX/PMA9/CN17/RF4"/>
<pin name="SCL3A/SDO3A/U3ATX/PMA8/CN18/RF5"/>
<pin name="SCL1A/SDO1A/U1ATX/RF8"/>
<pin name="~SS3A/U3BRX/~U3ACTS/RF12"/>
<pin name="SCK3A/U3BTX/~U3ARTS/RF13"/>
<pin name="PMD8/RG0"/>
<pin name="ETXERR/PMD9/RG1"/>
<pin name="D+/RG2"/>
<pin name="D-/RG3"/>
<pin name="ECOL/SCK2A/U2BTX/~U2ARTS/PMA5/CN8/RG6"/>
<pin name="ECRS/SDA2A/SDI2A/U2ARX/PMA4/CN9/RG7"/>
<pin name="ERXDV/SCL2A/SDO2A/U2ATX/PMA3/CN10/RG8"/>
<pin name="ERXCLK/~SS2A/U2BRX/~U2ACTS/PMA2/CN11/RG9"/>
<pin name="TRD1/RG12"/>
<pin name="TRD0/RG13"/>
<pin name="TRD2/RG14"/>
<pin name="AERXERR/RG15"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-MCP23017-E">
<pin name="GPB0"/>
<pin name="GPB1"/>
<pin name="GPB2"/>
<pin name="GPB3"/>
<pin name="GPB4"/>
<pin name="GPB5"/>
<pin name="GPB6"/>
<pin name="GPB7"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="NC@1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="INTB"/>
<pin name="INTA"/>
<pin name="GPA0"/>
<pin name="GPA1"/>
<pin name="GPA2"/>
<pin name="GPA3"/>
<pin name="GPA4"/>
<pin name="GPA5"/>
<pin name="GPA6"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="GPA7"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-MCP3008">
<pin name="CH0" direction="out"/>
<pin name="CH1" direction="in"/>
<pin name="CH2" direction="out"/>
<pin name="CH3" direction="in"/>
<pin name="CH4" direction="in"/>
<pin name="CH5" direction="in"/>
<pin name="CH6" direction="out"/>
<pin name="CH7" direction="in"/>
<pin name="DGND" direction="out"/>
<pin name="SHDN/!CS" direction="out"/>
<pin name="DIN" direction="in"/>
<pin name="DOUT" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="out"/>
<pin name="AGND" direction="in"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-SN74HC595N">
<pin name="QB" direction="out"/>
<pin name="QC" direction="in"/>
<pin name="QD" direction="out"/>
<pin name="QE" direction="in"/>
<pin name="QF" direction="in"/>
<pin name="QG" direction="in"/>
<pin name="QH" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="QH'" direction="out"/>
<pin name="!SRCLR" direction="out"/>
<pin name="SRCLK" direction="in"/>
<pin name="RCLK" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="out"/>
<pin name="SER" direction="in"/>
<pin name="QA" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="DRIVER-MAX7219CNG">
<pin name="DIG4"/>
<pin name="SEGA"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="DIG6"/>
<pin name="DIG2"/>
<pin name="DIG3"/>
<pin name="DIG7"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="DIG5"/>
<pin name="DIG0"/>
<pin name="DIG1"/>
<pin name="SEGF"/>
<pin name="SEGB"/>
<pin name="SEFG"/>
<pin name="ISET"/>
<pin name="V+"/>
<pin name="SEGC"/>
<pin name="SEGE"/>
<pin name="SEGD"/>
<pin name="SEGDF"/>
<pin name="LOAD(!CS)"/>
<pin name="DIN"/>
<pin name="DOUT"/>
<pin name="CLK"/>
</symbol>
<symbol name="LOGIC-SN74LVC245AN">
<pin name="DIR"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="B8"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="!OE"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-MCP23008-E/P">
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="INE"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="GP0"/>
<pin name="GP1"/>
<pin name="GP2"/>
<pin name="GP3"/>
<pin name="GP4"/>
<pin name="GP5"/>
<pin name="GP6"/>
<pin name="GP7"/>
<pin name="VDD"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-L4931CZ33-AP">
<pin name="GND"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="IN"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-LD1117V33">
<pin name="GND"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="VIN"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATTINY84-20PU">
<pin name="VCC"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATMEGA32-16PU">
<pin name="PB0(XCK/T0)"/>
<pin name="PB1(T1)"/>
<pin name="PB2(INT2/AIN0)"/>
<pin name="PB3(OC0/AIN1)"/>
<pin name="PB4(!SS)"/>
<pin name="PB5(MOSI)"/>
<pin name="PB6(MISO)"/>
<pin name="PB7(SCK)"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="PD0(RXD)"/>
<pin name="PD1(TXD)"/>
<pin name="PD2(INT0)"/>
<pin name="PD3(INT1)"/>
<pin name="PD4(OC1B)"/>
<pin name="PD5(OC1A)"/>
<pin name="PD6(ICP1)"/>
<pin name="PD7(OC2)"/>
<pin name="PC0(SCL)"/>
<pin name="PC1(SDA)"/>
<pin name="PC2(TCK)"/>
<pin name="PC3(TMS)"/>
<pin name="PC4(TDO)"/>
<pin name="PC5(TDI)"/>
<pin name="PC6(TOSC1)"/>
<pin name="PC7(TOSC2)"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="PA7(ADC7)"/>
<pin name="PA6(ADC6)"/>
<pin name="PA5(ADC5)"/>
<pin name="PA4(ADC4)"/>
<pin name="PA3(ADC3)"/>
<pin name="PA2(ADC2)"/>
<pin name="PA1(ADC1)"/>
<pin name="PA0(ADC0)"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATTINY2313-20SU">
<pin name="PA2(DW\!RESET)" direction="out"/>
<pin name="PD0(RXD)" direction="in"/>
<pin name="PD1(TXD)" direction="out"/>
<pin name="PA1(XTAL2)" direction="in"/>
<pin name="PA0(XTAL1)" direction="in"/>
<pin name="PD2(CKOUT/XCK/INT0)" direction="in"/>
<pin name="PD3(INT1)" direction="out"/>
<pin name="PD4(T0)" direction="in"/>
<pin name="PB1(AIN1/PCINT1)" direction="out"/>
<pin name="PB2(OC0A/PCINT2)" direction="out"/>
<pin name="PB3(OC1A/PCINT3)" direction="in"/>
<pin name="PB4(OC1B/PCINT4)" direction="in"/>
<pin name="PB5(MOSI/DI/SDA/PCINT5)" direction="out"/>
<pin name="PB6(MISO/DO/PCINT6)" direction="in"/>
<pin name="PB7(UCSK/SCL/PCINT7)" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="PD5(OC0B/T1)" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="PB0(AIN0/PCINT0)" direction="out"/>
<pin name="PD6(ICP)" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-TL431CLPR">
<pin name="ANODE"/>
<pin name="CATHODE"/>
<pin name="REF"/>
</symbol>
<symbol name="DRIVER-L298N">
<pin name="SV-VS"/>
<pin name="OUTPUT3"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="OUTPUT1"/>
<pin name="CSA"/>
<pin name="OUTPUT2"/>
<pin name="ENABLEA"/>
<pin name="INPUT2"/>
<pin name="INPUT1"/>
<pin name="ENABLEB"/>
<pin name="LV-VSS"/>
<pin name="CSB"/>
<pin name="INPUT4"/>
<pin name="INPUT3"/>
<pin name="OUTPUT4"/>
</symbol>
<symbol name="AMPLIFIER-AD595AQ">
<pin name="+IN"/>
<pin name="+C"/>
<pin name="+T"/>
<pin name="COM"/>
<pin name="-T"/>
<pin name="-C"/>
<pin name="V-"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="VO"/>
<pin name="V+"/>
<pin name="+ALM"/>
<pin name="-ALM"/>
<pin name="COMP"/>
<pin name="-IN"/>
</symbol>
<symbol name="RECEVIER-SI4735-D60-GU">
<pin name="GPO3/(DCLK)"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GPO2(!INT)"/>
<pin name="GPO1"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="NC@1"/>
<pin name="FMI"/>
<pin name="RFGND"/>
<pin name="NC@2"/>
<pin name="DFS"/>
<pin name="NC@3"/>
<pin name="!RST"/>
<pin name="!SEN"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RCLK"/>
<pin name="VD"/>
<pin name="VA"/>
<pin name="ROUT(DOUT)"/>
<pin name="DBYP"/>
<pin name="AMI"/>
<pin name="DOUT"/>
<pin name="LOUT(DFS)"/>
<pin name="SDIO"/>
</symbol>
<symbol name="DECODER-M74HC238RM13TR">
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="C"/>
<pin name="!G2A"/>
<pin name="!G2B" direction="in"/>
<pin name="G1"/>
<pin name="Y3"/>
<pin name="Y4"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="Y5"/>
<pin name="Y6"/>
<pin name="Y7"/>
<pin name="Y1"/>
<pin name="Y0"/>
<pin name="Y2"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="DIVIDER-DS1077Z-133+">
<pin name="OUT1"/>
<pin name="OUT0"/>
<pin name="CTRL1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="CTRL0"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-PIC24FJ256DA206-I/PT">
<pin name="VSYNC/CN63/RE5"/>
<pin name="GD12/SCL3/CN64/RE6"/>
<pin name="GD13/SDA3/CM6/RE7"/>
<pin name="C1IND/RP21/CN8/RG6"/>
<pin name="C1INC/RP26/CN9/RG7"/>
<pin name="C2IND/RP19/GD14/CN10/RG8"/>
<pin name="!MCLR"/>
<pin name="C2INC/RP27/GD15/CN11/RG9"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="PGEC3/AN5/C1INA/VBUSON/RP18/CN7/RB5"/>
<pin name="PGED3/AN4/C1INB/USBOEN/RP28/CN6/RB4"/>
<pin name="AN3/C2INA/VPIO/CN5/RB3"/>
<pin name="AN2/C2INB/VMIO/RP13/CN4/RB2"/>
<pin name="PGEC1/AN1/VREF-/RP1/CN3/RB1"/>
<pin name="PGED1/AN0/VREF+/RP0/CN2/RB0"/>
<pin name="PGEC2/AN6/RP6/CN24/RB6"/>
<pin name="PGED2/AN7/RP7/RCV/CN25/RB7"/>
<pin name="AVDD"/>
<pin name="AVSS"/>
<pin name="AN8/RP8/CN26/RB8"/>
<pin name="AN9/RP9/CN27/RB9"/>
<pin name="TMS/CVREF/AN10/CN28/RB10"/>
<pin name="TDO/AN11/CN29/RB11"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="TCK/AN12/CTEDG2/CN30/RB12"/>
<pin name="TDI/AN13/CTEDG1/CN31/RB13"/>
<pin name="AN14/CTPLS/RP14/CN32/RB14"/>
<pin name="AN15/RP29/REFO/CN12/RB15"/>
<pin name="SDA2/RP10/GD4/CN17/RF4"/>
<pin name="SCL2/RP17/GD5/CN18/RF5"/>
<pin name="RP16/USBID/CN71/RF3"/>
<pin name="VBUS/RF7"/>
<pin name="VUSB"/>
<pin name="D-/CN84/RG3"/>
<pin name="D+/CN83/RG2"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="OSCI/CLK/CN23/RC12"/>
<pin name="OSCO/CLKO/CN22/RC15"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="RTCC/DMLN/RP2/CN53/RD8"/>
<pin name="DPLN/SDA1/RP4/GD8/CN54/RD9"/>
<pin name="SCL1/RP3/GD6/CN55/RD10"/>
<pin name="RP12/GD7/CN56/RD11"/>
<pin name="DMH/RP11/INT0/CN49/RD0"/>
<pin name="SOSCI/C3IND/CN1/RC13"/>
<pin name="SOSCO/SCLKI/T1CK/C3INC/RPI37/CN0/RC14"/>
<pin name="VCPCON/RP24/GD9/VBUSCHG/CN50/RD1"/>
<pin name="DPH/RP23/CN51/RD2"/>
<pin name="RP22/GEN/CN52/RD3"/>
<pin name="RP25/GCLK/CN13/RD4"/>
<pin name="RP20/GPWR/CN14/RD5"/>
<pin name="C3INB/CN15/RD6"/>
<pin name="C3INA/SESSEND/CN16/RD7"/>
<pin name="VCAP"/>
<pin name="ENVREG"/>
<pin name="GD10/VBUSST/VCMPST1/VBUSVLD/CN68/RF0"/>
<pin name="GD11/VCMPST2/SESSVLD/CN69/RF1"/>
<pin name="GD0/CN58/RE0"/>
<pin name="GD1/CN59/RE1"/>
<pin name="GD2/CN60/RE2"/>
<pin name="GD3/CN61/RE3"/>
<pin name="HSYNC/CN62/RE4"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-P8X32A-Q44">
<pin name="P4"/>
<pin name="P5"/>
<pin name="P6"/>
<pin name="BOEN"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="P7"/>
<pin name="RESN"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="P8"/>
<pin name="P9"/>
<pin name="P10"/>
<pin name="P11"/>
<pin name="P12"/>
<pin name="P13"/>
<pin name="P14"/>
<pin name="P15"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="P16"/>
<pin name="P17"/>
<pin name="P18"/>
<pin name="P19"/>
<pin name="P20"/>
<pin name="P21"/>
<pin name="XI"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="VSS@2"/>
<pin name="P22"/>
<pin name="XO"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="P24"/>
<pin name="P25"/>
<pin name="P26"/>
<pin name="P27"/>
<pin name="P28"/>
<pin name="P29"/>
<pin name="P30"/>
<pin name="P31"/>
<pin name="VSS@3"/>
<pin name="VDD@3"/>
<pin name="P0"/>
<pin name="P1"/>
<pin name="P2"/>
<pin name="P3"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATMEGA2561-16MU">
<pin name="PG5(OC0B)"/>
<pin name="PE0(RXD0/PCINT8/PDI)"/>
<pin name="PE6(T3/INT6)"/>
<pin name="PE1(TXD0/PDO)"/>
<pin name="PE2(XCK0/AIN0)"/>
<pin name="PE3(OC3A/AIN1)"/>
<pin name="PE4(OC3B/INT4)"/>
<pin name="PE5(OC3C/INT5)"/>
<pin name="PE7(ICP3/CLK0/INT7)"/>
<pin name="PB0(PCINT0/!SS)"/>
<pin name="PB1(SCK/PCINT1)"/>
<pin name="PB2(MOSI/PCINT2)"/>
<pin name="PB3(MISO/PCINT3)"/>
<pin name="PB4(OC2A/PCINT4)"/>
<pin name="PB5(OC1A/PCINT5)"/>
<pin name="PB6(OC1B/PCINT6)"/>
<pin name="PB7(OC0A/OC1C/PCINT7)"/>
<pin name="PG3(TOSC2)"/>
<pin name="PG4(TOSC1)"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="PD0(SCL/INT0)"/>
<pin name="PD1(SDA/INT1)"/>
<pin name="PD2(RXD1/INT2)"/>
<pin name="PD3(TXD1/INT3)"/>
<pin name="PD4(ICP1)"/>
<pin name="PD5(XCK1)"/>
<pin name="PD6(T1)"/>
<pin name="PD7(T0)"/>
<pin name="PG0(!WR)"/>
<pin name="PG1(!RD)"/>
<pin name="PC0(A8)"/>
<pin name="PC1(A9)"/>
<pin name="PC2(A10)"/>
<pin name="PC3(A11)"/>
<pin name="PC4(A12)"/>
<pin name="PC5(A13)"/>
<pin name="PC6(A14)"/>
<pin name="PC7(A15)"/>
<pin name="PG2(ALE)"/>
<pin name="PA7(AD7)"/>
<pin name="PA6(AD6)"/>
<pin name="PA5(AD5)"/>
<pin name="PA4(AD4)"/>
<pin name="PA3(AD3)"/>
<pin name="PA2(AD2)"/>
<pin name="PA1(AD1)"/>
<pin name="PA0(AD0)"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="PF0(ADC0)"/>
<pin name="PF7(ADC7/TDI)"/>
<pin name="PF6(ADC6/TDO)"/>
<pin name="PF5(ADC5/TMS)"/>
<pin name="PF4(ADC4/TCK)"/>
<pin name="PF3(ADC3)"/>
<pin name="PF2(ADC2)"/>
<pin name="PF1(ADC1)"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATTINY84A-MU">
<pin name="DNC" direction="out"/>
<pin name="DNC@4" direction="in"/>
<pin name="DNC@5" direction="out"/>
<pin name="DNC@3" direction="in"/>
<pin name="DNC@2" direction="in"/>
<pin name="DNC@1" direction="in"/>
<pin name="PB0(PCINT8/XTAL/CLKI)" direction="out"/>
<pin name="PB2(PCINT10/INT0/OC0A/CLKOUT)" direction="in"/>
<pin name="PA1(ADC1/AIN0/PCINT1)" direction="out"/>
<pin name="PA2(ADC2/AIN1/PCINT2)" direction="out"/>
<pin name="PA3(ADC3/T0/PCINT3)" direction="in"/>
<pin name="PA4(ADC4/USCK/SCL/T1/PCINT4)" direction="in"/>
<pin name="PA5(ADC5/DO/MISO/OC1B/PCINT5" direction="out"/>
<pin name="PA6(ADC6/DI/MOSI/SDA/OC1A/PCINT6)" direction="in"/>
<pin name="PA7(ADC7/OC0B/ICP/PCINT7)" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="PB1(PCINT9/XTAL2)" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="PA0(ADC0/AREF/PCINT0)" direction="out"/>
<pin name="PB3(PCINT11/DW/!RESET)" direction="out"/>
<pin name="PAD" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-STM32F103CBT6">
<pin name="VBAT"/>
<pin name="PC13-TAMPER-RTC"/>
<pin name="PC14-OSC32_IN"/>
<pin name="PC15-OSC32_OUT"/>
<pin name="PD0_OSC_IN"/>
<pin name="PC1-OSC_OUT"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="VSSA"/>
<pin name="VDDA"/>
<pin name="PA0-WKUP"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB10"/>
<pin name="PB11"/>
<pin name="VSS_1"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="VSS_2"/>
<pin name="VDD_2"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="BOOT0"/>
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="VSS_3"/>
<pin name="VDD_3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="VDD_1"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATMEGA328P-MU">
<pin name="PB5(SCK/PCINT5)"/>
<pin name="PB7(XTAL2/TOSC2/PCINT7)"/>
<pin name="PB6(XTAL1/TOSC1/PCINT6)"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="VCC@2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="PB4(MISO/PCINT4)"/>
<pin name="PB3(MOSI/OC2/PCINT3)"/>
<pin name="PB2(SS/OC1B/PCINT2)"/>
<pin name="PB1(OC1A/PCINT1)"/>
<pin name="PB0(ICP/CLKO/PCINT0)"/>
<pin name="PD7(AIN1/PCINT23)"/>
<pin name="PD6(AIN0/PC0A/PCINT22)"/>
<pin name="PD5(T1/OC0B/PCINT21)"/>
<pin name="PD4(XCK/T0/CINT20)"/>
<pin name="PD3(INT1/OC2B/PCINT19)"/>
<pin name="PD2(INT0/PCINT18)"/>
<pin name="PD1(TXD/PCINT17)"/>
<pin name="PD0(RXD/PCINT16)"/>
<pin name="ADC7"/>
<pin name="PC6(PCINT14/!RESET)"/>
<pin name="PC5(ADC5/SCL/PCINT13)"/>
<pin name="PC4(ADC4/SDA/PCINT12)"/>
<pin name="PC3(ADC3/PCINT11)"/>
<pin name="PC2(ADC2PCINT10)"/>
<pin name="PC1(ADC1PCINT9)"/>
<pin name="PC0(ADC0/PCINT8)"/>
<pin name="PAD"/>
<pin name="ADC6"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-AT89S52-24AU">
<pin name="P1.5(MOSI)"/>
<pin name="P1.6(MISO)"/>
<pin name="P1.7(SCK)"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="P3.0(RXD)"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="P3.1(TXD)"/>
<pin name="P3.2(!INT0)"/>
<pin name="P3.3(!INT1)"/>
<pin name="P3.4(T0)"/>
<pin name="P3.5(T1)"/>
<pin name="P3.6(!WR)"/>
<pin name="P3.7(!RD)"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="P2.0(A8)"/>
<pin name="P2.1(A9)"/>
<pin name="P2.2(A10)"/>
<pin name="P2.3(A11)"/>
<pin name="P2.4(A12)"/>
<pin name="P2.5(A13)"/>
<pin name="P2.6(A14)"/>
<pin name="P2.7(A15)"/>
<pin name="!PSEN"/>
<pin name="ALE/!PROG"/>
<pin name="NC@1"/>
<pin name="VPP/!EA"/>
<pin name="P0.7(AD7)"/>
<pin name="P0.6(AD6)"/>
<pin name="P0.5(AD5)"/>
<pin name="P0.4(AD4)"/>
<pin name="P0.3(AD3)"/>
<pin name="P0.2(AD2)"/>
<pin name="P0.1(AD1)"/>
<pin name="P0.1(AD0)"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="NC@2"/>
<pin name="P1.0(T2)"/>
<pin name="P1.1(T2EX)"/>
<pin name="P1.2"/>
<pin name="P1.3"/>
<pin name="P1.4"/>
</symbol>
<symbol name="AMPLIFIER-INA132U/2K5">
<pin name="REF"/>
<pin name="IN-" direction="in"/>
<pin name="IN+" direction="in"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="sup"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="OUTPUT" direction="out"/>
<pin name="SENSE"/>
</symbol>
<symbol name="AMPLIFIER-INA331DGK">
<pin name="RG" direction="out"/>
<pin name="VIN-" direction="in"/>
<pin name="VIN+" direction="in"/>
<pin name="V-" direction="sup"/>
<pin name="SHUTDOWN" direction="sup"/>
<pin name="V+" direction="out"/>
<pin name="VOUT" direction="in"/>
<pin name="REF" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-LM2734YMK">
<pin name="BOOST" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="SW" direction="in"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-LM7805ACT">
<pin name="GND"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="VIN"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-CN3063">
<pin name="ISET"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="!CHRG" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="TEMP"/>
<pin name="!DONE" direction="in"/>
<pin name="BAT" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-LM3224MM-ADJNOPB">
<pin name="VC"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="!SHDN"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="SS"/>
<pin name="FSLCT"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-TPS62200DBVT">
<pin name="FB"/>
<pin name="SW" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="VI" direction="in"/>
<pin name="EN"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-AP1509-SG-13">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="SD"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="OUTPUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-CJ432">
<pin name="REFERENCE"/>
<pin name="CATHODE"/>
<pin name="ANODE"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-MIC5205-3.3YMSTR">
<pin name="EN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="ADJ"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="OUT"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-TD6810T">
<pin name="RUN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="SW"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-XC6204B332MR">
<pin name="CE"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="VOUT"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-TD1519A">
<pin name="COMP"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="SS"/>
<pin name="BS"/>
<pin name="PAD" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="DRIVER-L293DNE">
<pin name="1,2EN"/>
<pin name="1A"/>
<pin name="1Y"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="2Y"/>
<pin name="2A"/>
<pin name="VCC2"/>
<pin name="3,4EN"/>
<pin name="3A"/>
<pin name="3Y"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="4Y"/>
<pin name="4A"/>
<pin name="VCC1"/>
</symbol>
<symbol name="DRIVER-MY9221">
<pin name="REXT_A"/>
<pin name="DO"/>
<pin name="OUTC0"/>
<pin name="OUTB0"/>
<pin name="OUTA0"/>
<pin name="OUTC1"/>
<pin name="OUTB1"/>
<pin name="OUTA1"/>
<pin name="GCKI"/>
<pin name="REXT_B"/>
<pin name="DCKI"/>
<pin name="GCKO"/>
<pin name="OUTC2"/>
<pin name="OUTB2"/>
<pin name="OUTA2"/>
<pin name="OUTC3"/>
<pin name="OUTB3"/>
<pin name="OUTA3"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="NA"/>
<pin name="DCKO"/>
<pin name="REXT_C"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="DI"/>
</symbol>
<symbol name="DRIVER-TM1637">
<pin name="SEG2/KS2"/>
<pin name="SEG3/KS3"/>
<pin name="SEG4/KS4"/>
<pin name="SEG5/KS5"/>
<pin name="SEG6/KS6"/>
<pin name="SEG7/KS7"/>
<pin name="SEG8/KS8"/>
<pin name="GRID6"/>
<pin name="SEG1/KS1"/>
<pin name="GRID5"/>
<pin name="GRID4"/>
<pin name="GRID3"/>
<pin name="GRID2"/>
<pin name="GRID1"/>
<pin name="K1"/>
<pin name="DIO"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="K2"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="LOGIC-SN74LV1G80DBVT">
<pin name="D"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="!Q"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LOGIC-74HC08PW-Q100">
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="3A"/>
<pin name="3B"/>
<pin name="4A"/>
<pin name="4B"/>
<pin name="3Y"/>
<pin name="2Y" direction="sup"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="1A"/>
<pin name="1B"/>
<pin name="2A"/>
<pin name="2B"/>
<pin name="4Y" direction="in"/>
<pin name="1Y" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="AMPLIFIER-SX6119">
<pin name="ROUT"/>
<pin name="LOUT"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RCLK2"/>
<pin name="PDN"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="FMIN"/>
<pin name="VOL+"/>
<pin name="VOL-"/>
<pin name="SEEK-"/>
<pin name="RCLK1"/>
<pin name="BAND"/>
<pin name="SEEK+"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="AMP"/>
<pin name="LED"/>
</symbol>
<symbol name="IC-RF-M24LR64E-R">
<pin name="VOUT"/>
<pin name="AC0"/>
<pin name="AC1"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="RF"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-W5100">
<pin name="REST_BG"/>
<pin name="VCC3V3A" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="GNDA" direction="sup"/>
<pin name="RXIP"/>
<pin name="RXIN"/>
<pin name="VCC1V8A" direction="pwr"/>
<pin name="TXOP"/>
<pin name="TXON"/>
<pin name="GNDA@1" direction="sup"/>
<pin name="1V8_OUT" direction="pwr"/>
<pin name="VCC3V3D" direction="pwr"/>
<pin name="GNDD" direction="sup"/>
<pin name="GNDD@1" direction="sup"/>
<pin name="VDD1V8D" direction="pwr"/>
<pin name="VDD1V8D@1" direction="pwr"/>
<pin name="GNDD@2" direction="sup"/>
<pin name="VCC3V3D@1" direction="pwr"/>
<pin name="DATA7"/>
<pin name="DATA6"/>
<pin name="DATA5"/>
<pin name="DATA4"/>
<pin name="DATA3"/>
<pin name="DATA2"/>
<pin name="DATA1"/>
<pin name="DATA0"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="/SCS"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SEN"/>
<pin name="GNDD@3" direction="sup"/>
<pin name="VCC1V8D@2" direction="pwr"/>
<pin name="TEST_MODE3"/>
<pin name="TEST_MODE2"/>
<pin name="TEST_MODE1"/>
<pin name="TEST_MODE0"/>
<pin name="ADDR14"/>
<pin name="ADDR13"/>
<pin name="ADDR12"/>
<pin name="ADDR11"/>
<pin name="ADDR10"/>
<pin name="GNDD@4" direction="sup"/>
<pin name="VCC3V3D@2" direction="pwr"/>
<pin name="ADDR9"/>
<pin name="ADDR8"/>
<pin name="ADDR7"/>
<pin name="ADDR6"/>
<pin name="ADDR5"/>
<pin name="ADDR4"/>
<pin name="ADDR3"/>
<pin name="ADDR2"/>
<pin name="ADDR1"/>
<pin name="ADDR0"/>
<pin name="/CS"/>
<pin name="/INT"/>
<pin name="/WR"/>
<pin name="/RD"/>
<pin name="/RESET"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="OPMODE0"/>
<pin name="OPMODE1"/>
<pin name="OPMODE2"/>
<pin name="LINKLED"/>
<pin name="SPDLED"/>
<pin name="GNDD@5" direction="sup"/>
<pin name="VCC1V8D@3" direction="pwr"/>
<pin name="FDXLED"/>
<pin name="COLLED"/>
<pin name="RXLED"/>
<pin name="TXLED"/>
<pin name="VCC1V8A@1" direction="pwr"/>
<pin name="XTLN"/>
<pin name="TXLP"/>
<pin name="GNDA@2" direction="sup"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-W5200">
<pin name="XI"/>
<pin name="XO"/>
<pin name="NFDXLED/M2"/>
<pin name="NSPLED/M1"/>
<pin name="LINKLED/M0"/>
<pin name="SPEN"/>
<pin name="RSV"/>
<pin name="VCC1V8" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="VCC3V3A" direction="pwr"/>
<pin name="BIA5"/>
<pin name="GNDA" direction="sup"/>
<pin name="1V8O" direction="pwr"/>
<pin name="VCC3V3A@1" direction="pwr"/>
<pin name="XTALVDD" direction="pas"/>
<pin name="TXOP" direction="pas"/>
<pin name="TXON" direction="pas"/>
<pin name="GNDA@1" direction="pas"/>
<pin name="RXIP" direction="pwr"/>
<pin name="RXIN" direction="pas"/>
<pin name="GNDA@2" direction="sup"/>
<pin name="VCC3V3A@2" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA22" direction="sup"/>
<pin name="VCC1V8@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
<pin name="VCC3V3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="sup"/>
<pin name="ANE" direction="in"/>
<pin name="A0/DUP" direction="in"/>
<pin name="A1/SPD" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="NINT" direction="pas"/>
<pin name="NSCS" direction="pas"/>
<pin name="SCLK/RDN" direction="pas"/>
<pin name="MOSI/WRN" direction="pas"/>
<pin name="MISO" direction="pas"/>
<pin name="PWDN" direction="pas"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="VCC3V3@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="sup"/>
<pin name="PAD" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-MAX3241EEHJ+">
<pin name="GPIN7"/>
<pin name="VL"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GPOUT0"/>
<pin name="GPOUT1"/>
<pin name="GPOUT2"/>
<pin name="GPOUT3"/>
<pin name="GPOUT4"/>
<pin name="GPOUT5"/>
<pin name="GPOUT6"/>
<pin name="GPOUT7"/>
<pin name="!RES"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="!SS"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="GPK"/>
<pin name="INT"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="VBCOMP"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="XI"/>
<pin name="XO"/>
<pin name="GPIN0"/>
<pin name="GPIN1"/>
<pin name="GPIN2"/>
<pin name="GPIN3"/>
<pin name="GPIN4"/>
<pin name="GPIN5"/>
<pin name="GPIN6"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-SN75176BDR">
<pin name="R"/>
<pin name="!RE"/>
<pin name="DE"/>
<pin name="D"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="DRIVER-MAX3232ECDR">
<pin name="C1+"/>
<pin name="V+"/>
<pin name="C2+"/>
<pin name="C1-"/>
<pin name="C2-"/>
<pin name="V-"/>
<pin name="DOUT2"/>
<pin name="RIN2"/>
<pin name="ROUT2"/>
<pin name="DIN2"/>
<pin name="DIN1"/>
<pin name="ROUT1"/>
<pin name="RIN1"/>
<pin name="DOUT1"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="CODECODER-VS1053B">
<pin name="MICP/LINE1"/>
<pin name="MICN"/>
<pin name="XRESET"/>
<pin name="DGND0" direction="sup"/>
<pin name="CVDD0" direction="pwr"/>
<pin name="IOVDD0" direction="pwr"/>
<pin name="CVDD1" direction="pwr"/>
<pin name="DREQ"/>
<pin name="GPIO2/DCLK1"/>
<pin name="GPIO3/SDATA1"/>
<pin name="GPIO6/I2S_SCLK3"/>
<pin name="GPIO7/I2S_SDATA3"/>
<pin name="XDCS/BSYNC1"/>
<pin name="IOVDD1" direction="pwr"/>
<pin name="VCO" direction="pwr"/>
<pin name="DGND1" direction="sup"/>
<pin name="XTALO"/>
<pin name="XTALI"/>
<pin name="IOVDD2" direction="pwr"/>
<pin name="DGND2" direction="sup"/>
<pin name="DGND3" direction="sup"/>
<pin name="DGND4" direction="sup"/>
<pin name="XCS"/>
<pin name="CVDD2" direction="pwr"/>
<pin name="GPIO/I2S_MCLK3"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SI"/>
<pin name="SO"/>
<pin name="CVDD3" direction="pwr"/>
<pin name="XTEST"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="GPIO4/I2S-LROUT3"/>
<pin name="AGND0" direction="sup"/>
<pin name="AVDD0" direction="sup"/>
<pin name="RIGHT"/>
<pin name="AGND1" direction="sup"/>
<pin name="AGND2" direction="sup"/>
<pin name="GBUF"/>
<pin name="AVDD1" direction="pwr"/>
<pin name="RCAP"/>
<pin name="AVDD2" direction="pwr"/>
<pin name="LEFT"/>
<pin name="AGND3" direction="sup"/>
<pin name="LINE2"/>
</symbol>
<symbol name="CODECODER-WM8731SEDS/V">
<pin name="DBVDD" direction="pwr"/>
<pin name="CLKOUT"/>
<pin name="BCLK"/>
<pin name="DACDAT"/>
<pin name="DACLRC"/>
<pin name="ADCDAT"/>
<pin name="ADCLRC"/>
<pin name="HPVDD" direction="pwr"/>
<pin name="LHPOUT"/>
<pin name="RHPOUT"/>
<pin name="HPGND"/>
<pin name="LOUT"/>
<pin name="ROUT"/>
<pin name="AVDD" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="sup"/>
<pin name="VMID"/>
<pin name="MICIN"/>
<pin name="RLINEIN"/>
<pin name="LLINEIN"/>
<pin name="MODE"/>
<pin name="CSB"/>
<pin name="SDIN"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="XTI/MCLK"/>
<pin name="XTO"/>
<pin name="DCVDD" direction="pwr"/>
<pin name="MICBIAS"/>
<pin name="DGND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-24AA16-I/SN">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="WP"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ADC121C021CIMM">
<pin name="ADR1"/>
<pin name="ALERT"/>
<pin name="ADR0"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="VA"/>
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="FONT-IC-GT20L16P1Y">
<pin name="SI" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="SO" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="CS#" direction="in"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="RECEIVER-HT9170">
<pin name="VP"/>
<pin name="VN"/>
<pin name="GS"/>
<pin name="VREF"/>
<pin name="INH"/>
<pin name="PWDN"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="X2"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="OE"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="DV"/>
<pin name="EST"/>
<pin name="RT/GT"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-SST25VF016B-50-4C-S2AF">
<pin name="SO"/>
<pin name="CE#"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SI"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="WP#"/>
<pin name="HOLD#"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-23K256-I/ST">
<pin name="SO"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SI"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="!HOLD"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-ICL3232CBNZ">
<pin name="C1+" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="in"/>
<pin name="C1-" direction="out"/>
<pin name="C2+" direction="in"/>
<pin name="C2-" direction="in"/>
<pin name="V-" direction="in"/>
<pin name="T2OUT" direction="out"/>
<pin name="R2IN" direction="in"/>
<pin name="R2OUT" direction="out"/>
<pin name="T2IN" direction="out"/>
<pin name="T1IN" direction="in"/>
<pin name="R1OUT" direction="in"/>
<pin name="R1IN" direction="out"/>
<pin name="T1OUT" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="IC-RF-SI4330-B1-FM">
<pin name="VDD_RF"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="RFP"/>
<pin name="RXN"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="ANT1"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="VR_DIG"/>
<pin name="XOUT"/>
<pin name="VDD_D"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="NC@1"/>
<pin name="NSEL"/>
<pin name="NIRQ"/>
<pin name="NC@2"/>
<pin name="XIN"/>
<pin name="SDN"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="IC-RF-RF2052">
<pin name="ENBL"/>
<pin name="INDP"/>
<pin name="INDN"/>
<pin name="REXT"/>
<pin name="ANA_DEC"/>
<pin name="LFILT1"/>
<pin name="LFILT2"/>
<pin name="LFILT3"/>
<pin name="MODE"/>
<pin name="XTALIPP"/>
<pin name="XTALIPN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="NC@1"/>
<pin name="NC@2"/>
<pin name="NC@3"/>
<pin name="NC@4"/>
<pin name="NC@5"/>
<pin name="DIG_VDD"/>
<pin name="NC@6"/>
<pin name="NC@7"/>
<pin name="ANA_VDD"/>
<pin name="RFIPN"/>
<pin name="RFIPP"/>
<pin name="NC@8"/>
<pin name="NC@9"/>
<pin name="RFOPN"/>
<pin name="RFOPP"/>
<pin name="RESETB"/>
<pin name="ENX"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SDATA"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="IC-RF-TC1-1-13M+">
<pin name="SE-DOT"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="SE"/>
<pin name="PR"/>
<pin name="PR-DOT"/>
</symbol>
<symbol name="IC-RF-TCM4-19+">
<pin name="SC-DOT"/>
<pin name="SC-CT"/>
<pin name="SC"/>
<pin name="PR"/>
<pin name="PR-DOT"/>
<pin name="NC"/>
</symbol>
<symbol name="IC-RF-CC2541F256RHAR">
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="P1_5"/>
<pin name="P1_4"/>
<pin name="P1_3"/>
<pin name="P1_2"/>
<pin name="P1_1"/>
<pin name="DVDD2" direction="pwr"/>
<pin name="P1_0"/>
<pin name="P0_7"/>
<pin name="P0_6"/>
<pin name="P0_5"/>
<pin name="P0_4"/>
<pin name="P0_3"/>
<pin name="P0_2"/>
<pin name="P0_1"/>
<pin name="P0_0"/>
<pin name="RESET_N"/>
<pin name="AVDD5" direction="pwr"/>
<pin name="XOSC_Q1"/>
<pin name="XOSC_Q2"/>
<pin name="AVDD3" direction="pwr"/>
<pin name="RF_P"/>
<pin name="RF_N"/>
<pin name="AVDD2" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD1" direction="pwr"/>
<pin name="AVDD4" direction="pwr"/>
<pin name="RBIAS"/>
<pin name="AVDD6" direction="pwr"/>
<pin name="P2_4/XOSC32K_Q1"/>
<pin name="P2_3/XOSC32K_Q2"/>
<pin name="P2_2"/>
<pin name="P2_1"/>
<pin name="P2_0"/>
<pin name="P1_7"/>
<pin name="P1_6"/>
<pin name="DVDD1" direction="pwr"/>
<pin name="DCOUPL"/>
<pin name="PAD" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-LP3120">
<pin name="D2" direction="out"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="SC" direction="in"/>
<pin name="CH" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="AD" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATTINY861-SUR">
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="PA1(ADC1/DO/PCINT1)"/>
<pin name="PA2(ADC2/INT2/USCK/SCL/PCINT2)"/>
<pin name="AGND" direction="sup"/>
<pin name="PA0(ADC0/DI/SDA/PCINT0)"/>
<pin name="PA3(AREF/PCINT3)"/>
<pin name="PA4(ADC3/ICP0/PCINT4)"/>
<pin name="PA5(ADC4/AIN2/PCINT5)"/>
<pin name="PB1(MISO/DO/OC1A/PCINT9)"/>
<pin name="PB2(SCK/USCK/SCL/PCINT10/!OC1B)"/>
<pin name="PB3(OC1B/PCINT11)"/>
<pin name="PB4(ADC7/CLK/XTAL1/PCINT12/!OC1D)"/>
<pin name="PB5(ADC2/OC1D/CLKO/XTAL2/PCINT13)"/>
<pin name="PB6(ADC9/INT0/T0/PCINT14)"/>
<pin name="PB7(ADC10/PCINT15/!RESET)"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="PA6(ADC5/AIN0/PCINT6)"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="PB0(MOSI/DI/SDA/PCINT8/!OC1A)"/>
<pin name="PA7(ADC6/AIN1/PCINT7)"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-STM32F405RGT6">
<pin name="VBAT"/>
<pin name="PC13"/>
<pin name="PC14"/>
<pin name="PC15"/>
<pin name="PH0"/>
<pin name="PH1"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="VSSA"/>
<pin name="VDDA"/>
<pin name="PA0-WKUP"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB10"/>
<pin name="PB11"/>
<pin name="VCAP-1"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC8"/>
<pin name="PC9"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="VCAP-2"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PC10"/>
<pin name="PC11"/>
<pin name="PC12"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="BOOT0"/>
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="VDD@3"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATMEGA168PA-MU">
<pin name="PD3(PCING19/OC2B/INT1)"/>
<pin name="PD4(PCINT20/XCK/T0)"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="PB6(PCINT6/XTAL1/TOSC1)"/>
<pin name="PB7(PCINT7/XTAL2/TOSC2)"/>
<pin name="PD5(PCINT21/OC0B/T1)"/>
<pin name="PD6(PCINT22/OC0A/AIN0)"/>
<pin name="PD7(PCINT23/AIN1)"/>
<pin name="PB0(PCINT0/CLKO/ICP1)"/>
<pin name="PB1(PCINT1/OC1A)"/>
<pin name="PB2(PCINT2/SS/OC1B)"/>
<pin name="PB3(PCINT3/OC2A/MOSI)"/>
<pin name="PB4(PCINT4/MISO)"/>
<pin name="PB5(SCK/PCINT5)"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="PC0(ADC0/PCINT8)"/>
<pin name="PC1(ADC1/PCINT9)"/>
<pin name="PC2(ADC2/PCINT10)"/>
<pin name="PC3(ADC3/PCINT11)"/>
<pin name="PC4(ADC4/SDA/PCINT12"/>
<pin name="PC5(ADC5/SCL/PCINT13)"/>
<pin name="PC6(RESET/PCINT14)"/>
<pin name="PD0(RXD/PCINT16)"/>
<pin name="PD1(TXD/PCINT17)"/>
<pin name="PD2(INT0/PCINT18)"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="RF-ESP8266EX">
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="LNA"/>
<pin name="VDD3P3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD3P3@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_RTC"/>
<pin name="TOUT" direction="out"/>
<pin name="CHIP_EN"/>
<pin name="XPD_DCDC"/>
<pin name="MTMS"/>
<pin name="MTDI"/>
<pin name="VDDPST"/>
<pin name="MTCK"/>
<pin name="MTDO"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="VDDPST@1"/>
<pin name="SD_DATA_2"/>
<pin name="SD_DATA_3"/>
<pin name="SD_CMD"/>
<pin name="SD_CLK"/>
<pin name="SD_DATA_0"/>
<pin name="SD_DATA_1"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="U0RXD"/>
<pin name="U0TXD"/>
<pin name="XTAL_OUT"/>
<pin name="XTAL_IN"/>
<pin name="VDDD"/>
<pin name="VDDA@1"/>
<pin name="RES12K"/>
<pin name="EXT_RSTB"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-LP2985">
<pin name="ON/!OFF"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="IN" direction="pwr"/>
<pin name="BYPASS"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-BQ2057">
<pin name="CC" direction="in"/>
<pin name="SNS"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="STAT"/>
<pin name="TS"/>
<pin name="BAT"/>
<pin name="COMP" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-ISL97516">
<pin name="!EN" direction="in"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="LX"/>
<pin name="SS"/>
<pin name="FSEL"/>
<pin name="COMP" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="LOGIC-TXS0102">
<pin name="VCCA" direction="pwr"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="OE"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="VCCB" direction="pwr"/>
<pin name="B2" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-24LC256T">
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="WP"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MUX/DEMUX-CD4052BPWR">
<pin name="VEE" direction="in"/>
<pin name="INH" direction="in"/>
<pin name="CH4"/>
<pin name="CH5"/>
<pin name="CH6"/>
<pin name="CH7"/>
<pin name="B"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="A"/>
<pin name="COM-OUT/IN" direction="in"/>
<pin name="CH0"/>
<pin name="CH1"/>
<pin name="CH2"/>
<pin name="CH3"/>
<pin name="C" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-ENC28J60">
<pin name="VCAP" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="CLKOUT"/>
<pin name="!INT"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="SO"/>
<pin name="SI"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="VSSRX"/>
<pin name="TPIN-"/>
<pin name="TPIN+"/>
<pin name="RBIAS"/>
<pin name="VDDTX" direction="pwr"/>
<pin name="TPOUT-"/>
<pin name="VSSTX" direction="sup"/>
<pin name="VDDRX" direction="pwr"/>
<pin name="VDDPLL" direction="pwr"/>
<pin name="VSSPLL" direction="sup"/>
<pin name="VSSOSC" direction="sup"/>
<pin name="OSC1"/>
<pin name="OSC2"/>
<pin name="VDDOSC" direction="pwr"/>
<pin name="LEDB"/>
<pin name="LEDA" direction="pwr"/>
<pin name="TPOUT+"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-ENC424J600-I/PT">
<pin name="VSSOSC" direction="sup"/>
<pin name="OSC2"/>
<pin name="OSC1"/>
<pin name="VDDOSC" direction="pwr"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="LEDB"/>
<pin name="LEDA"/>
<pin name="RBIAS"/>
<pin name="VDDPLL" direction="pwr"/>
<pin name="VSSPLL" direction="sup"/>
<pin name="VSSRX" direction="sup"/>
<pin name="VDDRX" direction="pwr"/>
<pin name="TPIN+"/>
<pin name="TPIN-"/>
<pin name="VDDTX" direction="pwr"/>
<pin name="VSSTX" direction="sup"/>
<pin name="TPOUT+"/>
<pin name="TPOUT-"/>
<pin name="VSSTX@1" direction="sup"/>
<pin name="CLKOUT"/>
<pin name="SPISEL/!INT"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD14"/>
<pin name="PSPCFG0"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="CS/!CS"/>
<pin name="SO/WR/RN"/>
<pin name="SI/RD/!RW"/>
<pin name="SCK/AL"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="VSS@1" direction="sup"/>
<pin name="VCAP"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="INTERFACE-ENC624J600">
<pin name="VSSOSC" direction="sup"/>
<pin name="OSC2"/>
<pin name="OSC1"/>
<pin name="VDDOSC" direction="pwr"/>
<pin name="AD4"/>
<pin name="AD5"/>
<pin name="AD6"/>
<pin name="AD7"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="LEDB"/>
<pin name="LEDA"/>
<pin name="RBIAS"/>
<pin name="PSPCFG2"/>
<pin name="PSPCFG3"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDPLL" direction="pwr"/>
<pin name="VSSPLL" direction="sup"/>
<pin name="VSSRX" direction="sup"/>
<pin name="VDDRX" direction="pwr"/>
<pin name="TPIN+"/>
<pin name="TPIN-"/>
<pin name="VDDTX" direction="pwr"/>
<pin name="VSSTX" direction="sup"/>
<pin name="TPOUT+"/>
<pin name="TPOUT-"/>
<pin name="VSSTX@1" direction="sup"/>
<pin name="CLKOUT"/>
<pin name="SPISEL/!INT"/>
<pin name="AD8"/>
<pin name="AD9"/>
<pin name="AD10"/>
<pin name="AD11"/>
<pin name="AD12"/>
<pin name="AD13"/>
<pin name="AD14"/>
<pin name="AD15"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14/PSPCFG1"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VRH/B1SEL"/>
<pin name="CS/!CS"/>
<pin name="SO/WR/WRL/EN/B0SEL"/>
<pin name="SI/RD/RW"/>
<pin name="SCK/AL/PSPCFG4"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="AD1"/>
<pin name="AD2"/>
<pin name="AD3"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="VSS@1" direction="sup"/>
<pin name="VCAP"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-STM32F072RBT6">
<pin name="VBAT"/>
<pin name="PC13"/>
<pin name="PC14"/>
<pin name="PC15"/>
<pin name="PH0"/>
<pin name="PH1"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="VSSA"/>
<pin name="VDDA"/>
<pin name="PA0-WKUP"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB10"/>
<pin name="PB11"/>
<pin name="VCAP-1"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC8"/>
<pin name="PC9"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="VCAP-2"/>
<pin name="VDD@2"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PC10"/>
<pin name="PC11"/>
<pin name="PC12"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="BOOT0"/>
<pin name="PB8"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="VDD@3"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-MSP430FR5847IRHAT">
<pin name="P1.0/TA0.1/DMAE0/RTCCLK/A0/C0/VREF-/VEREF-"/>
<pin name="P1.1/TA0.2/TA1CLK/COUT/A1/C1/VREF+/VEREF+"/>
<pin name="P1.2/TA1.1/TA0CLK/COUT/A2/C2"/>
<pin name="P3.0/A12/C12"/>
<pin name="P3.1/A13/C13"/>
<pin name="P3.2/A14/C14"/>
<pin name="P3.3/A15/C15"/>
<pin name="P1.3/TA1.2/UCB0STE/A3/C3"/>
<pin name="P1.4/TB0.1/UCA0STE/A4/C4"/>
<pin name="P1.5/TB0.2/UCA0CLK/A5/C5"/>
<pin name="PJ.0/TDO/TB0OUTH/SMCLK/SRSCG1/C6"/>
<pin name="PJ.1/TDI/TCLK/MCLK/SRSCG0/C7"/>
<pin name="PJ.2/TMS/ACLK/SROSCOFF/C8"/>
<pin name="PJ.3/TCK/SRCPUOFF/C9"/>
<pin name="P4.0/A8"/>
<pin name="P4.1/A9"/>
<pin name="P2.5/TB0.0/UCA1TXD/UCA1SIMO"/>
<pin name="P2.6/TB0.1/UCA1RXD/UCA1SOMI"/>
<pin name="TEST/SBWTCK"/>
<pin name="NMI/SBWTDIO/!RST"/>
<pin name="P2.0/TB0.6/UCA0TXD/UCA0SIMO/TB0CLK/ACLK"/>
<pin name="P2.1/TB0.0/UCA0RXD/UCA0SOMI/TB0.0"/>
<pin name="P2.2/TB0.2/UCB0CLK"/>
<pin name="P3.4/TB0.3/SMCLK"/>
<pin name="P3.5/TB0.4/COUT"/>
<pin name="P3.6/TB0.5"/>
<pin name="P3.7/TB0.6"/>
<pin name="P1.6/TB0.3/UCB0SIMO/UCB0SDA/TA0.0"/>
<pin name="P1.7/TB0.4/UCB0SOMI/UCB0SCL/TA1.0"/>
<pin name="P4.4/TB0.5"/>
<pin name="DVSS"/>
<pin name="DVCC"/>
<pin name="P2.7"/>
<pin name="P2.3/TA0.0/UCA1STE/A6/C10"/>
<pin name="P2.4/TA1.0/UCA1CLK/A7/C11"/>
<pin name="AVSS"/>
<pin name="PJ.4/LFXIN"/>
<pin name="PJ.5/LFXOUT"/>
<pin name="AVSS@1"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-XC6221B332MR-G">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="CE"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="RF-IC-MAX2659ELT">
<pin name="RFOUT"/>
<pin name="!SHDN"/>
<pin name="RFIN"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-LPC11U37FBD64/501">
<pin name="PIO1_0"/>
<pin name="PIO1_25"/>
<pin name="PIO1_19"/>
<pin name="PIO0_0/!RESET"/>
<pin name="PIO0_1"/>
<pin name="PIO1_7"/>
<pin name="PIO1_20"/>
<pin name="XTALIN"/>
<pin name="XTALOUT"/>
<pin name="PIO0_3"/>
<pin name="PIO0_20"/>
<pin name="PIO1_10"/>
<pin name="PIO0_2"/>
<pin name="PIO1_26"/>
<pin name="PIO1_4"/>
<pin name="PIO1_27"/>
<pin name="PIO1_1"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="PIO0_4"/>
<pin name="PIO0_5"/>
<pin name="PIO0_21"/>
<pin name="PIO1_17"/>
<pin name="PIO1_23"/>
<pin name="USB_DM"/>
<pin name="USB_DP"/>
<pin name="PIO1_24"/>
<pin name="PIO1_18"/>
<pin name="PIO0_6"/>
<pin name="PIO0_7"/>
<pin name="PIO1_28"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="PIO1_5"/>
<pin name="PIO1_2"/>
<pin name="PIO1_21"/>
<pin name="PIO0_8"/>
<pin name="PIO0_9"/>
<pin name="SWCLK/PIO0_10"/>
<pin name="PIO1_8"/>
<pin name="PIO0_22"/>
<pin name="PIO1_29"/>
<pin name="TDI/PIO0_11"/>
<pin name="PIO1_11"/>
<pin name="TMS/PIO0_12"/>
<pin name="TDO/PIO0_13"/>
<pin name="PIO0_14/!TRST"/>
<pin name="PIO1_13"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="PIO1_14"/>
<pin name="PIO1_3"/>
<pin name="PIO1_22"/>
<pin name="SWDIO/PIO0_15"/>
<pin name="PIO0_16"/>
<pin name="PIO1_16"/>
<pin name="PIO1_9"/>
<pin name="PIO0_23"/>
<pin name="PIO1_15"/>
<pin name="PIO1_6"/>
<pin name="PIO1_12"/>
<pin name="PIO0_17"/>
<pin name="PIO0_18"/>
<pin name="PIO0_19"/>
<pin name="VSS@1"/>
<pin name="VDD@3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="IC-RF-2450BM15A0002E">
<pin name="UNBALANCE"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="BALANCE-PORT1"/>
<pin name="BALANCE-PORT2"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-ETA9640">
<pin name="USB1" direction="in"/>
<pin name="BATT"/>
<pin name="BST"/>
<pin name="LX" direction="in"/>
<pin name="USB2"/>
<pin name="SET2"/>
<pin name="LED"/>
<pin name="SET1" direction="in"/>
<pin name="H"/>
</symbol>
<symbol name="IC-RF-ISD1820P">
<pin name="REC"/>
<pin name="PLAYE"/>
<pin name="PLAYL"/>
<pin name="MIC"/>
<pin name="MICREF"/>
<pin name="AGC"/>
<pin name="SP-"/>
<pin name="VSSA" direction="sup"/>
<pin name="SP+"/>
<pin name="ROSC"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="FT"/>
<pin name="RECLED"/>
<pin name="VSSD" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="RF-SWITCH-IC-UPG2176TDN">
<pin name="OUTPUT1"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="VCONT2"/>
<pin name="INPUT" direction="in"/>
<pin name="VCONT1" direction="sup"/>
<pin name="OUTPUT2"/>
<pin name="PAD" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-L7805CV">
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="VIN"/>
</symbol>
<symbol name="PMIC-LP2950">
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="OUT"/>
<pin name="IN"/>
</symbol>
<symbol name="MCU-ATMEGA16U2">
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="XTAL2(PC0)"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="PC2(PCINT11/AIN2)"/>
<pin name="PD0(OC.0B/INT0)"/>
<pin name="PD1(AIN0/INT1)"/>
<pin name="PD2(RXD1/AIN1/INT2)"/>
<pin name="PD3(TXD1/INT3)"/>
<pin name="PD4(INT5/AIN3)"/>
<pin name="PD5(PCINT12/AIN4/SCK)"/>
<pin name="PD6(AIN5/INT6/!RTS"/>
<pin name="PD7(AIN5/T0/INT7/(!HWB)"/>
<pin name="PB0(PCINT0/!SS)"/>
<pin name="PB1(PCINT1/SCLK)"/>
<pin name="PB2(PCINT2/MOSI/PDI)"/>
<pin name="PB3(PCINT3/MISO/PDO)"/>
<pin name="PB4(PCINT4/T1)"/>
<pin name="PB5(PCINT5)"/>
<pin name="PB6(PCINT6)"/>
<pin name="PB7(PCINT7/OC.0A/OC.1C)"/>
<pin name="PC7(INT4/ICP1/CLKO)"/>
<pin name="PC6(PCINT8/OC.1A)"/>
<pin name="PC1(DW/!RESET)"/>
<pin name="PC5(PCINT9/OC.1B)"/>
<pin name="PC4(PCINT10)"/>
<pin name="UCAP"/>
<pin name="UGND"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="UVCC"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MCU-ATMEGA328P-AU(TQFP32)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010049</description>
<gates>
<gate name="U" symbol="ATMEGA168"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP32-0.8-7X7MM">
<connects>
<connect gate="U" pin="ADC6" pad="19"/>
<connect gate="U" pin="ADC7" pad="22"/>
<connect gate="U" pin="AREF" pad="20"/>
<connect gate="U" pin="AVCC" pad="18"/>
<connect gate="U" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="U" pin="GND@1" pad="3"/>
<connect gate="U" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="U" pin="PB0(ICP)" pad="12"/>
<connect gate="U" pin="PB1(OC1A)" pad="13"/>
<connect gate="U" pin="PB2(SS/OC1B)" pad="14"/>
<connect gate="U" pin="PB3(MOSI/OC2)" pad="15"/>
<connect gate="U" pin="PB4(MISO)" pad="16"/>
<connect gate="U" pin="PB5(SCK)" pad="17"/>
<connect gate="U" pin="PB6(XTAL1/TOSC1)" pad="7"/>
<connect gate="U" pin="PB7(XTAL2/TOSC2)" pad="8"/>
<connect gate="U" pin="PC0(ADC0)" pad="23"/>
<connect gate="U" pin="PC1(ADC1)" pad="24"/>
<connect gate="U" pin="PC2(ADC2)" pad="25"/>
<connect gate="U" pin="PC3(ADC3)" pad="26"/>
<connect gate="U" pin="PC4(ADC4/SDA)" pad="27"/>
<connect gate="U" pin="PC5(ADC5/SCL)" pad="28"/>
<connect gate="U" pin="PC6(/RESET)" pad="29"/>
<connect gate="U" pin="PD0(RXD)" pad="30"/>
<connect gate="U" pin="PD1(TXD)" pad="31"/>
<connect gate="U" pin="PD2(INT0)" pad="32"/>
<connect gate="U" pin="PD3(INT1)" pad="1"/>
<connect gate="U" pin="PD4(XCK/T0)" pad="2"/>
<connect gate="U" pin="PD5(T1)" pad="9"/>
<connect gate="U" pin="PD6(AIN0)" pad="10"/>
<connect gate="U" pin="PD7(AIN1)" pad="11"/>
<connect gate="U" pin="VCC@1" pad="4"/>
<connect gate="U" pin="VCC@2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATMEGA328P-AU-TQFP32"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATMEGA328P-PU(DIP28)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010051</description>
<gates>
<gate name="U" symbol="ATMEGA328P-PU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP28-2.54-35.6X13.5MM">
<connects>
<connect gate="U" pin="!RST" pad="1"/>
<connect gate="U" pin="AREF" pad="21"/>
<connect gate="U" pin="AVCC" pad="20"/>
<connect gate="U" pin="GND@1" pad="8"/>
<connect gate="U" pin="GND@2" pad="22"/>
<connect gate="U" pin="PB0" pad="14"/>
<connect gate="U" pin="PB1" pad="15"/>
<connect gate="U" pin="PB2" pad="16"/>
<connect gate="U" pin="PB3" pad="17"/>
<connect gate="U" pin="PB4" pad="18"/>
<connect gate="U" pin="PB5" pad="19"/>
<connect gate="U" pin="PC0" pad="23"/>
<connect gate="U" pin="PC1" pad="24"/>
<connect gate="U" pin="PC2" pad="25"/>
<connect gate="U" pin="PC3" pad="26"/>
<connect gate="U" pin="PC4" pad="27"/>
<connect gate="U" pin="PC5" pad="28"/>
<connect gate="U" pin="PD0/RX" pad="2"/>
<connect gate="U" pin="PD1/TX" pad="3"/>
<connect gate="U" pin="PD2" pad="4"/>
<connect gate="U" pin="PD3" pad="5"/>
<connect gate="U" pin="PD4" pad="6"/>
<connect gate="U" pin="PD5" pad="11"/>
<connect gate="U" pin="PD6" pad="12"/>
<connect gate="U" pin="PD7" pad="13"/>
<connect gate="U" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="U" pin="X1" pad="9"/>
<connect gate="U" pin="X2" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA328P-PU"/>
<attribute name="VALUE-DIP28" value="ATMEGA328P-PU"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATMEGA8A-AU(TQFP32)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010023</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATMEGA8A-AU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP32-0.8-7X7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(ICP)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(OC1A)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(SS/OC1B)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(MOSI/OC2)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(MISO)" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(SCK)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(XTAL1/TOSC1)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(XTAL2/TOSC2)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0(ADC0)" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1(ADC1)" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2(ADC2)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3(ADC3)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4(ADC4/SDA)" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5(ADC5/SCL)" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(/RESET)" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(RXD)" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(TXD)" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(INT0)" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(INT1)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(XCK/T0)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(T1)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(AIN0)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(AIN1)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA8A-AU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATMEGA8A-AU-TQFP32"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATMEGA32U4(TQFP44)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010010</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ATMEGA32U4"/>
</gates>
<devices>
<device name="-AU" package="TQFP44-0.8-9.6X9.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC@1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC@2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(SS/PCINT0)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(PCINT1/SCLK)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(PDI/PCINT2/MOSI)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(PD0/PCINT3/MISO)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(PCINT4/ADC11)" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(PCINT5/OC1A/ADC12/!OC4B)" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(PCINT6/OC1B/OC4B/ADC13)" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(PCINT7/OC0A/OC1C/!RTS)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(OC3A/!OC4A)" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7(ICP3/CLK0/OC4A)" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(OC0B/SCL/INT0)" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(SDA/INT1)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(RXD1/INT2)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(TXD1/INT3)" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(ICP1/ADC8)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(XCLK1/!CTS)" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(T1/ADC9/!OC4D)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(T0/OC4D/ADC10)" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2(!HWB)" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6(INT.6/AIN0)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0(ADC0)" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1(ADC1)" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PF4(ADC4/TCK)" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PF5(ADC5/TMS)" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PF6(ADC6/TDO)" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PF7(ADC7/TDI)" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="UCAP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="UGND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="UVCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA32U4"/>
<attribute name="VALUE" value="ATMEGA32U4-TQFP44"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-LPC11U35FHI33/501(QFN32)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010053</description>
<gates>
<gate name="U" symbol="MCU-LPC11U35FHI33/501"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32G-0.5-5X5MM">
<connects>
<connect gate="U" pin="!RESET!/PIO0_0" pad="2"/>
<connect gate="U" pin="GND" pad="33"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2/USB_FTOGGLE" pad="3"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_10/SCK0/CT16B0_MAT2/SWCLK" pad="19"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3/TDI" pad="21"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_12/AD1/CT32B1_CAP0/TMS" pad="22"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_13/AD2/CT32B1_MAT0/TDO" pad="23"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_14/AD3/CT32B1_MAT1/!TRST!" pad="24"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_15/AD4/CT32B1_MAT2/SWDIO" pad="25"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_16/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP" pad="26"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_17/!RTS!/CT32B0_CAP0/SCLK" pad="30"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_18/RXD/CT32B0_MAT0" pad="31"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_19/TXD/CT32B0_MAT1" pad="32"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0" pad="8"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_20/CT16B1_CAP0" pad="7"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_21/CT16B1_MAT0/MOSI1" pad="12"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_22/AD6/CT16B1_MAT1/MISO1" pad="20"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_23/AD7" pad="27"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_3/USB_VBUS" pad="9"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_4/SCL" pad="10"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_5/SDA" pad="11"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_6/!USB_CONNECT!/SCK0" pad="15"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_7/!CTS!" pad="16"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_8/MISO0/CT16B0_MAT0" pad="17"/>
<connect gate="U" pin="PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1" pad="18"/>
<connect gate="U" pin="PIO1_15/!DCD!/CT16B0_MAT2/SCK1" pad="28"/>
<connect gate="U" pin="PIO1_19/!DTR!/SSEL1" pad="1"/>
<connect gate="U" pin="USB_DM" pad="13"/>
<connect gate="U" pin="USB_DP" pad="14"/>
<connect gate="U" pin="VDD1" pad="6"/>
<connect gate="U" pin="VDD2" pad="29"/>
<connect gate="U" pin="XTALIN" pad="4"/>
<connect gate="U" pin="XTALOUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LPC11U35FHI33/501"/>
<attribute name="VALUE" value="LPC11U35FHI33/501-QFN32"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-MP1496DJ(SOT23-8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030121</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CONVERTER-MP1496"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EN/SYNC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MP1496DJ"/>
<attribute name="VALUE" value="MP1496DJ-SOT23-8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATMEGA2560-16AU(TQFP100)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010006</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="MCU-ATMEGA64/128/256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP100-0.5-14X14MM">
<connects>
<connect gate="1" pin="(A10)PC2" pad="55"/>
<connect gate="1" pin="(A11)PC3" pad="56"/>
<connect gate="1" pin="(A12)PC4" pad="57"/>
<connect gate="1" pin="(A13)PC5" pad="58"/>
<connect gate="1" pin="(A14)PC6" pad="59"/>
<connect gate="1" pin="(A15)PC7" pad="60"/>
<connect gate="1" pin="(A8)PC0" pad="53"/>
<connect gate="1" pin="(A9)PC1" pad="54"/>
<connect gate="1" pin="(AD0)PA0" pad="78"/>
<connect gate="1" pin="(AD1)PA1" pad="77"/>
<connect gate="1" pin="(AD2)PA2" pad="76"/>
<connect gate="1" pin="(AD3)PA3" pad="75"/>
<connect gate="1" pin="(AD4)PA4" pad="74"/>
<connect gate="1" pin="(AD5)PA5" pad="73"/>
<connect gate="1" pin="(AD6)PA6" pad="72"/>
<connect gate="1" pin="(AD7)PA7" pad="71"/>
<connect gate="1" pin="(ADC0)PF0" pad="97"/>
<connect gate="1" pin="(ADC1)PF1" pad="96"/>
<connect gate="1" pin="(ADC2)PF2" pad="95"/>
<connect gate="1" pin="(ADC3)PF3" pad="94"/>
<connect gate="1" pin="(ADC4/TCK)PF4" pad="93"/>
<connect gate="1" pin="(ADC5/TMS)PF5" pad="92"/>
<connect gate="1" pin="(ADC6/TDO)PF6" pad="91"/>
<connect gate="1" pin="(ADC7/TDI)PF7" pad="90"/>
<connect gate="1" pin="(ALE)PG2" pad="70"/>
<connect gate="1" pin="(CLKO/ICP3/INT7)PE7" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="(ICP1)PD4" pad="47"/>
<connect gate="1" pin="(MISO/PCINT3)PB3" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="(MOSI/PCINT2)PB2" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="(OC0A/OC1C/PCINT7)PB7" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="(OC0B)PG5" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="(OC1A/PCINT5)PB5" pad="24"/>
<connect gate="1" pin="(OC1B/PCINT6)PB6" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="(OC2A/PCINT4)PB4" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="(OC3A/AIN1)PE3" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="(OC3B/INT4)PE4" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="(OC3C/INT5)PE5" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="(RD)PG1" pad="52"/>
<connect gate="1" pin="(RXD0/PCIN8)PE0" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="(RXD1/INT2)PD2" pad="45"/>
<connect gate="1" pin="(SCK/PCINT1)PB1" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="(SCL/INT0)PD0" pad="43"/>
<connect gate="1" pin="(SDA/INT1)PD1" pad="44"/>
<connect gate="1" pin="(SS/PCINT0)PB0" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="(T0)PD7" pad="50"/>
<connect gate="1" pin="(T1)PD6" pad="49"/>
<connect gate="1" pin="(T3/INT6)PE6" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="(TOSC1)PG4" pad="29"/>
<connect gate="1" pin="(TOSC2)PG3" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="(TXD0)PE1" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="(TXD1/INT3)PD3" pad="46"/>
<connect gate="1" pin="(WR)PG0" pad="51"/>
<connect gate="1" pin="(XCK0/AIN0)PE2" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="(XCK1)PD5" pad="48"/>
<connect gate="1" pin="AGND" pad="99"/>
<connect gate="1" pin="AREF" pad="98"/>
<connect gate="1" pin="AVCC" pad="100"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="GND1" pad="32"/>
<connect gate="1" pin="GND2" pad="62"/>
<connect gate="1" pin="GND3" pad="81"/>
<connect gate="1" pin="PH0(RXD2)" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="PH1(TXD2)" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="PH2(XCK2)" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="PH3(OC4A)" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="PH4(OC4B)" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="PH5(OC4C)" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="PH6(OC2B)" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="PH7(T4)" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="PJ0(RXD3/PCINT9)" pad="63"/>
<connect gate="1" pin="PJ1(TXD3/PCINT10)" pad="64"/>
<connect gate="1" pin="PJ2(XCK3/PCINT11)" pad="65"/>
<connect gate="1" pin="PJ3(PCINT12)" pad="66"/>
<connect gate="1" pin="PJ4(PCINT13)" pad="67"/>
<connect gate="1" pin="PJ5(PCINT14)" pad="68"/>
<connect gate="1" pin="PJ6(PCINT15)" pad="69"/>
<connect gate="1" pin="PJ7" pad="79"/>
<connect gate="1" pin="PK0(ADC8/PCINT16)" pad="89"/>
<connect gate="1" pin="PK1(ADC9/PCINT17)" pad="88"/>
<connect gate="1" pin="PK2(ADC10/PCINT18)" pad="87"/>
<connect gate="1" pin="PK3(ADC11/PCINT19)" pad="86"/>
<connect gate="1" pin="PK4(ADC12/PCINT20)" pad="85"/>
<connect gate="1" pin="PK5(ADC13/PCINT21)" pad="84"/>
<connect gate="1" pin="PK6(ADC14/PCINT22)" pad="83"/>
<connect gate="1" pin="PK7(ADC15/PCINT23)" pad="82"/>
<connect gate="1" pin="PL0(ICP4)" pad="35"/>
<connect gate="1" pin="PL1(ICP5)" pad="36"/>
<connect gate="1" pin="PL2(T5)" pad="37"/>
<connect gate="1" pin="PL3(OC5A)" pad="38"/>
<connect gate="1" pin="PL4(OC5B)" pad="39"/>
<connect gate="1" pin="PL5(OC5C)" pad="40"/>
<connect gate="1" pin="PL6" pad="41"/>
<connect gate="1" pin="PL7" pad="42"/>
<connect gate="1" pin="RESET" pad="30"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="VCC1" pad="31"/>
<connect gate="1" pin="VCC2" pad="61"/>
<connect gate="1" pin="VCC3" pad="80"/>
<connect gate="1" pin="XTAL1" pad="34"/>
<connect gate="1" pin="XTAL2" pad="33"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA2560-16AU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATMEGA2560-16AU-TQFP100"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LDO-XC6206P302MR(SOT23)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030009</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-XC6206P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="XC6206P302MR"/>
<attribute name="VALUE" value="XC6206P302MR-SOT23"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LDO-XC6206P252MR-G(SOT23)" uservalue="yes">
<description>310030014</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-XC6206P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="XC6206P252MR-G"/>
<attribute name="VALUE" value="XC6206P252MR-G-SOT23"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LDO-XC6206P332MR-G(SOT23)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030099</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-XC6206P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="XC6206P332MR-G"/>
<attribute name="VALUE" value="XC6206P332MR-G-SOT23"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-XC6228D332VR-G(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030052</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-XC6228D332VR-G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="XC6228D332VR-G"/>
<attribute name="VALUE" value="XC6228D332VR-G-sot23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LDO-XC6204B332MR(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030046</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-XC6228D332VR-G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="XC6204B332MR"/>
<attribute name="VALUE" value="XC6204B332MR-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LDO-LM317EMP(SOT223)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-LM317EMP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2 TER"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LM317EMP"/>
<attribute name="VALUE" value="LM317EMP-SOT223"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-DC-DC-ETA3406S2F-T(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030148</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ETA3406"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ETA3406S2F-T"/>
<attribute name="VALUE" value="ETA3406S2F-T-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-AIC1896CG(SOT23-6)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030104</description>
<gates>
<gate name="G$2" symbol="PMIC-AIC1896CG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-6">
<connects>
<connect gate="G$2" pin="!SHDN" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="IN" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="LX" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="SS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="AIC1896CG"/>
<attribute name="VALUE" value="AIC1896CG-SOT23-6"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-CJT1117-5.0(SOT223)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030096</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-CJ*1117"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2 TER"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CJT1117-5.0"/>
<attribute name="VALUE" value="CJT1117-5.0-SOT223"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-CJT1117-3.3(SOT223)" prefix="U">
<description>310030097</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-CJ*1117"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2 TER"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CJT1117-3.3"/>
<attribute name="VALUE" value="CJT1117-3.3-SOT223"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-CJA1117B-3.3(SOT-89)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030095</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-CJ*1117"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-89">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2 4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CJA1117B-3.3"/>
<attribute name="VALUE" value="CJA1117B-3.3-SOT89"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-CN3065(DFN8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030101</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-CN3065"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN8G-0.5-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BAT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CHRG" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DONE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="H" pad="HEAT"/>
<connect gate="G$1" pin="ISET" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TEMP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CN3065"/>
<attribute name="VALUE" value="CN3065-DFN8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-CJ78M05(TO-252)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030100</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-CJ78M05"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-252">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CJ78M05"/>
<attribute name="VALUE" value="CJ78M05-to252"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-SN74LVC1G125DCKR(SC70-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050019</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LOGIC-SN74LVC1G125DCKR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SC-70-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE!" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="Y" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SN74LVC1G125DCKR"/>
<attribute name="VALUE" value="SN74LVC1G125DCKR-SC70-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-74VHC125MTCX(TSSOP14)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050042</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="BUFFER"/>
<gate name="PWR" symbol="VCC-GND"/>
<gate name="B" symbol="BUFFER"/>
<gate name="C" symbol="BUFFER"/>
<gate name="D" symbol="BUFFER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP14-0.65-5X4.4MM">
<connects>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Y" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="!OE" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="Y" pad="6"/>
<connect gate="C" pin="!OE" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="Y" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="Y" pad="11"/>
<connect gate="PWR" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="PWR" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="74VHC125MTCX"/>
<attribute name="VALUE" value="74VHC125MTCX-TSSOP14"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-TM1636(DIP18)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310040002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRIVER-TM1636"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP18-2.54-22.8X7.62MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DIG1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SG1/KS1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SG2/KS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SG3/KS3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SG4/KS4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SG5/KS5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SG6/KS6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SG7/KS7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SG8/KS8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TM1636"/>
<attribute name="VALUE" value="TM1636-DIP18"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-L298P(SOIC20)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310040018</description>
<gates>
<gate name="L298" symbol="DRIVER-L298P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC20G-1.27-16X11MM">
<connects>
<connect gate="L298" pin="ENA" pad="P$8"/>
<connect gate="L298" pin="ENB" pad="P$14"/>
<connect gate="L298" pin="GND@1" pad="P$1"/>
<connect gate="L298" pin="GND@10" pad="P$10"/>
<connect gate="L298" pin="GND@11" pad="P$11"/>
<connect gate="L298" pin="GND@20" pad="P$20"/>
<connect gate="L298" pin="IN1" pad="P$7"/>
<connect gate="L298" pin="IN2" pad="P$9"/>
<connect gate="L298" pin="IN3" pad="P$13"/>
<connect gate="L298" pin="IN4" pad="P$15"/>
<connect gate="L298" pin="NC@18" pad="P$18"/>
<connect gate="L298" pin="NC@3" pad="P$3"/>
<connect gate="L298" pin="OUT1" pad="P$4"/>
<connect gate="L298" pin="OUT2" pad="P$5"/>
<connect gate="L298" pin="OUT3" pad="P$16"/>
<connect gate="L298" pin="OUT4" pad="P$17"/>
<connect gate="L298" pin="SENSE_A" pad="P$2"/>
<connect gate="L298" pin="SENSE_B" pad="P$19"/>
<connect gate="L298" pin="THERMALS" pad="THERMALS"/>
<connect gate="L298" pin="VS" pad="P$6"/>
<connect gate="L298" pin="VSS" pad="P$12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="L298P"/>
<attribute name="VALUE" value="L298P-SOIC20"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-LMV324IDR(SOIC14)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020019</description>
<gates>
<gate name="OP1" symbol="AMPLIFIER-LM321MF"/>
<gate name="OP2" symbol="OP-AMP"/>
<gate name="OP3" symbol="OP-AMP"/>
<gate name="OP4" symbol="OP-AMP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC14-1.27-9.3X4.3MM">
<connects>
<connect gate="OP1" pin="IN+" pad="3"/>
<connect gate="OP1" pin="IN-" pad="2"/>
<connect gate="OP1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="OP1" pin="V+" pad="4"/>
<connect gate="OP1" pin="V-" pad="11"/>
<connect gate="OP2" pin="IN+" pad="10"/>
<connect gate="OP2" pin="IN-" pad="9"/>
<connect gate="OP2" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="OP3" pin="IN+" pad="5"/>
<connect gate="OP3" pin="IN-" pad="6"/>
<connect gate="OP3" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="OP4" pin="IN+" pad="12"/>
<connect gate="OP4" pin="IN-" pad="13"/>
<connect gate="OP4" pin="OUT" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LMV324IDR"/>
<attribute name="VALUE" value="LMV324IDR-SOIC14"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-LM358DR(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020021</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OPAMP_2"/>
<gate name="B" symbol="OPAMP_2_1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="+V" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="-IN1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OUT1" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN2" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN2" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LM358DR"/>
<attribute name="VALUE" value="LM358DR-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-LMV358ID(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020002</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OPAMP_2"/>
<gate name="B" symbol="OPAMP_2_1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="A" pin="+IN1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="+V" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="-IN1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OUT1" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="+IN2" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="-IN2" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LMV358ID"/>
<attribute name="VALUE" value="LMV358ID-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-LM293D(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020016</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AMPLIFIER-LM293D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1IN+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="1IN-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2IN+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="2IN-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LM293D"/>
<attribute name="VALUE" value="LM293D-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-LM2904DR(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020015</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPAMP_2"/>
<gate name="G$2" symbol="OPAMP_2_1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="+IN2" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="-IN2" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="OUT2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LM2904DR"/>
<attribute name="VALUE" value="LM2904DR-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-MCP2551-I/SN(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070024</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-MCP2551-I/SN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CANH" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CANL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MCP2551-I/SN"/>
<attribute name="VALUE" value="MCP2551-I/SN-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-MCP2515T-I/SO(SOIC18)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070025</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-MCP2515T-I/SO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC18-1.27-11.5X7.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="!RX0BF" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!RX1BF" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!TX0RTS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!TX1RTS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!TX2RTS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT/SOF" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXCAN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCAN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MCP2515T-I/SO"/>
<attribute name="VALUE" value="MCP2515T-I/SO-SOIC18"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-FT232RL(SSOP28)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070022</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="INTERFACE-FT232RL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP28-0.65-10.2X5.2MM">
<connects>
<connect gate="1" pin="!CTS" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="!DCD" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="!DSR" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="!DTR" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="!RESET" pad="19"/>
<connect gate="1" pin="!RI" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="!RTS" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="3V3OUT" pad="17"/>
<connect gate="1" pin="CBUS0" pad="23"/>
<connect gate="1" pin="CBUS1" pad="22"/>
<connect gate="1" pin="CBUS2" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="CBUS3" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="CBUS4" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="GND@1" pad="18"/>
<connect gate="1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="1" pin="GND@A" pad="25"/>
<connect gate="1" pin="OSCI" pad="27"/>
<connect gate="1" pin="OSCO" pad="28"/>
<connect gate="1" pin="RXD" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="TEST" pad="26"/>
<connect gate="1" pin="TXD" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="USBDM" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="USBDP" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="VCCIO" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="FT232RL"/>
<attribute name="VALUE" value="FT232RL-SSOP28"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SDRAM-DS1307ZN(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310110010</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SDRAM-DS1307"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP8-1.27-5X3.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="S/O" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="DS1307ZN"/>
<attribute name="VALUE" value="DS1307ZN-sop8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CLOCK-DS1337S+(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310110008</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DS1337"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!INTA!" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!INTB!" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="DS1337S+"/>
<attribute name="VALUE" value="DS13337S+-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-RT9167A-33PB(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310040021</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-RT9167A-33PB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="RT9167A-33PB"/>
<attribute name="VALUE" value="RT9167A-33-PB-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-MAX1555EZK+T(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030064</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-MAX1555EZK+T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BAT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CHG" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="USB" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MAX1555EZK+T"/>
<attribute name="VALUE" value="MAX1555EZK+T-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-LPC11U24FBD64/401(LQFP64)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010045</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-LPC11U24FBD64/401"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP64-0.5-10X10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET!/PIO0_0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!TRST!/PIO0_14" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_16" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_17" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_18" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_19" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_20" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_22" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_23" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_8" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_9" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_10" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_11" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_12" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_13" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_14" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_15" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_16" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_17" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_18" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_19" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_20" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_21" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_22" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_24" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_25" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_26" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_27" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_28" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_29" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_3" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_6" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_9" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="SWCLK/PIO0_10" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO/PIO0_15" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI/PIO0_11" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO/PIO0_13" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS/PIO0_12" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DM" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DP" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LPC11U24FBD64/401"/>
<attribute name="VALUE" value="LPC11U24FBD64/401-LQFP64"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-LPC1114FN28(DIP28)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010024</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-LPC1114FN28"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP28-2.54-35.6X13.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET!/PIO0_0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_4/SCL" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_5/SDA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_6/SCK0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_7/!CTS!" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_8/MISO0/CT16B0_MAT0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_4/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_5/!RTS!/CT32B0_CAP0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_6/RXD/CT32B0_MAT0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_8/CT16B1_CAP0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_9/CT16B1_MAT0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="R/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="R/PIO1_0/AD1/CT32B1_CAP0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="R/PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="R/PIO1_2/AD3/CT32B1_MAT1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SWCLK/PIO0_10/SCK0/CT16B0_MAT2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO/PIO1_3/AD4/CT32B1_MAT2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LPC1114FN28"/>
<attribute name="VALUE" value="LPC1114FN28-DIP28"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU_LPC1768FBD100(LQFP100)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU_LPC1768FBD100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP100-0.5-13.8X13.8MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NRESET" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0/CAN_RX1/TXD3/SDA1" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1/CAN_TX1/RXD3/SCL1" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.10/TXD2/SDA2/MAT3.0" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.11/RXD2/SCL2/MAT3.1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.15/TXD1/SCK0/SCK" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.16/RXD1/SSEL0/SSEL" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.17/CTS1/MISO0/MISO" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.18/DCD1/MOSI0/MOSI1" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.19/DSR1/MCICLK/SDA1" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2/TXD0/AD0.7" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.20/DTR1/SCL1" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.21/RI1/CAN_RX1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.22/RTS1/CAN_TX1" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.23/AD0.0/I2SRX_CLK/CAP3.0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.24/AD0.1/I2SRX_WS/CAP3.1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.25/AD0.2/I2SRX_SDA/TXD3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.26/AD0.3/AOUT/RXD3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.27/SDA0/USB_SDA" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.28/SCL0/USB_SCL" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.29/USB_D+" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3/RXD0/AD0.6" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.30/USB_D-" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4/I2SRX_CLK/CAN_RX2/CAP2.0" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5/I2SRX_WS/CAN_TX2/CAP2.1" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6/I2SRX_SDA/SSEL1/MAT2.0" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7/I2STX_CLK/SCK1/MAT2.1" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.8/I2STX_WS/MISO1/MAT2.2" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.9/I2STX_SDA/MOSI1/MAT2.3" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0/ENET-TXD0" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1/ENET-TXD1" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.10/ENET_RXD1" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.14/ENET-RX_ER" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.15/ENET-RX_CLK" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.16/ENET-MDC" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.17/ENET-MDIO" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.18/USB_UP/PWM1.1/CAP1.0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.19/MC0A/USB_PPWR/CAP1.1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.20/MCFB0/PWM1.2/SCK0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.21/MCABORT/PWM1.3/SSEL0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.22/MC0B/USB_PWRD/MAT1.0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.23/MCFB1/PWM1.4/MISO0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.24/MCFB2/PWM1.5/MOSI0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.25/MC1A/MAT1.1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.26/MC1B/PWM1.6/CAP0.0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.27/CLKOUT/USB_OVRCR/CAP0.1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.28/MC2A/PCAP1.0/MAT0.0" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.29/MC2B/PCAP1.1/MAT0.1" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.30/VBUS/AD0.4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.31/SCK1/AD0.5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4/ENET-TX_EN" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.8/ENET_CRS" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.9/ENET_RXD0" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0/PWM1.1/TXD1/TRACECLK" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1/PWM1.2/RXD1" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.10/EINT0N/NMI" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.11/EINT1N/I2STX_CLK" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.12/EINT2N/I2STX_WS" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.13/EINT3N/I2STX_SDA" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2/PWM1.3/CTS1/TRACEDATA3" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3/PWM1.4/DCD1/TRACEDATA2" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4/PWM1.5/DSR1/TRACEDATA1" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5/PWM1.6/DTR1/TRACEDATA0" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6/PCAP1.0/RI1/TRACECLK" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7/CAN_RX2/RTS1" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.8/CAN_TX2/TXD2" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.9/USB_CONNECT/RXD2" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.25/MAT0.0/PWM1.2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.26/STCLK/MAT0.1/PWM1.3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.28/RX_MCLK/MAT2.0/TXD3" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.29/TX_MCLK/MAT2.1/RXD3" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="RSTOUTN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RTCK" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="RTCX1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RTCX2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK/SWDCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO/SWO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS/SWDIO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TRST_N" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3.3V@1" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3.3V@2" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3.3V@3" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3.3V@4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDREG3.3V@1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDREG3.3V@2" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFN" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFP" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@5" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LPC1768FBD100"/>
<attribute name="VALUE" value="LPC1768FBD100-LQFP100"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RECEIVER-MAX232D(SOIC16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060023</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RECEIVER-MAX232D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC16-1.27-10X3.9MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MAX232D"/>
<attribute name="VALUE" value="MAX232D-soic16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-BQ500211RGZR(VQFN48)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030145</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-BQ500211RGZR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VQFN48G-0.5-7X7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESERVED" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN7" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="BPCAP" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="BUZ_AC" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="BUZ_DC" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="COMM_A+" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="COMM_A-" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="COMM_B+" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="COMM_B-" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT_2B" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT_4A" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT_4B" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT_RX" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT_TX" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DPWM_A" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DPWM_B" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="I_SENSE" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_MODE" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="LOPWR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MSP_CLK" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MSP_MISO/LED_B" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MSP_MOSI/LPWR_EN" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="MSP_RST/LED_A" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MSP_SYNC" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="MSP_TDO/PROG" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="MSP_TEST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PMB_CLK" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PMB_CTRL" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PMB_CTRL@1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PMB_DATA" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="REFIN" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED@1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED@2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED@3" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED@4" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="REVSERVED@5" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="SLEEP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="T_SENSE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V33A" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="V33D" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="V_SENSE" pad="46"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BQ500211RGZR"/>
<attribute name="VALUE" value="BQ500211RGZR-VQFN48"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EEPROM-CAT24C256WI-GT3(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310090035</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EEPROM-CAT24C256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CAT24C256WI-GT3"/>
<attribute name="VALUE" value="CAT24C256WI-GT3-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-MC33932VW(SOP44)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030140</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-MC33932"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP44-0.65-15.8X10.9MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!SFA" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="!SFB" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CCPA" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="CCPB" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="EH@1" pad="EH@1"/>
<connect gate="G$1" pin="EH@2" pad="EH@2"/>
<connect gate="G$1" pin="EH@3" pad="EH@3"/>
<connect gate="G$1" pin="EN/!D2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EN/!D4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="FBA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="FBB" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1@2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2@1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2@2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3@1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3@2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4@2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PGNDA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PGNDA@1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PGNDA@2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PGNDA@3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PGNDB" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PGNDB@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PGNDB@2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PGNDB@3" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VPWRA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VPWRA@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VPWRA@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VPWRA@3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VPWRA@4" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VPWRB" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VPWRB@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VPWRB@2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VPWRB@3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VPWRB@4" pad="28"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MC33932VW"/>
<attribute name="VALUE" value="MC33932VW-SOP44"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-CH340T(SSOP20)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070026</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-CH340T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP20-0.65-7.6X5.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ACT#" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CKO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS#" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD#" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR#" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR#" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NOS#" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="R232" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RI#" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS#" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="UD+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="UD-" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="XO" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CH340T"/>
<attribute name="VALUE" value="CH340T-SSOP20"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-51822(QFN48)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060026</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RF-51822"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN48G-0.4-6X6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="DCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DEC1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="DEC2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.00" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.01" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.02" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.03" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.04" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.05" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.06" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.07" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.08" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.09" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.10" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.11" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.12" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.13" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.15" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.16" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.17" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.18" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.19" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.20" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.21" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.22" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.23" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.24" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.25" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.26" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.27" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.28" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.29" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.30" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDCLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO/NRESET" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PA" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="XC1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="XC2" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="RF-51822"/>
<attribute name="VALUE" value="RF-51822"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-8001-R2Q32(QFN32)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060013</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RF-8001-R2Q32"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32G-0.5-5X5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RDYN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!REQN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ACTIVE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="DCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="DEC1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DEC2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PA" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@5" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="XC1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="XC2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="XL1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="XL2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="8001-R2Q32"/>
<attribute name="VALUE" value="8001-R2Q32-QFN32"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-W5500(LQFP48)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070032</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-W5500"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP48-0.5-7X7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1V2O" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="ACTLED" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND@6" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD@6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DUPLED" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="EXRES1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="INT_N" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="LINKLED" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PMODE0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PMODE1" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PMODE2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RST_N" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@4" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@5" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="RSVD@6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RXN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RXP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="SCS_N" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDLED" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="TOCAP" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="TXN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TXP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBG" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="XI/CLKIN" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="XO" pad="31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="W5500"/>
<attribute name="VALUE" value="W5500-LQFP48"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-STM32F407VET6(LQFP100)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010067</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-STM32F407VET6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP100-0.5-13.8X13.8MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT0" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PB11" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PB13" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PC10" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="PC11" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="PC12" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="PC13" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PC8" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PC9" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="PD10" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PD11" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PD12" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PD13" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PD14" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PD15" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="PD8" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PD9" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="PE10" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PE11" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PE12" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PE13" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PE14" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PE15" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PE8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PE9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PH0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PH1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP_1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP_2" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@4" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@5" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@6" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF+" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="STM32F407VET6"/>
<attribute name="VALUE" value="STM32F407VET6-LQFP100"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-FT230XS-R(SSOP16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070030</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-FT230XS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP16-0.635-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3OUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CBUS3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDM" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="USBDP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="FT230XS-R"/>
<attribute name="VALUE" value="FT230XS-R-SSOP16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATMEGA32U4-MUR(VQFN44)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010016</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ATMEGA32U4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN44G-0.5-7X7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC@1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC@2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="15 TAB"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(SS/PCINT0)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(PCINT1/SCLK)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(PDI/PCINT2/MOSI)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(PD0/PCINT3/MISO)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(PCINT4/ADC11)" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(PCINT5/OC1A/ADC12/!OC4B)" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(PCINT6/OC1B/OC4B/ADC13)" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(PCINT7/OC0A/OC1C/!RTS)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(OC3A/!OC4A)" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7(ICP3/CLK0/OC4A)" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(OC0B/SCL/INT0)" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(SDA/INT1)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(RXD1/INT2)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(TXD1/INT3)" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(ICP1/ADC8)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(XCLK1/!CTS)" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(T1/ADC9/!OC4D)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(T0/OC4D/ADC10)" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2(!HWB)" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6(INT.6/AIN0)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0(ADC0)" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1(ADC1)" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PF4(ADC4/TCK)" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PF5(ADC5/TMS)" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PF6(ADC6/TDO)" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PF7(ADC7/TDI)" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="UCAP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="UGND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="UVCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA32U4-MUR"/>
<attribute name="VALUE" value="ATMEGA32U4-MUR-QFN44"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-TD1410(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030105</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-TD1410"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TD1410"/>
<attribute name="VALUE" value="TD1410-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-ETA3410D2I-T(DFN8-2X2)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030161</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CONVERTER-ETA3410"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN8G-0.5-2X2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AVIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PVIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ETA3410D2I-T"/>
<attribute name="VALUE" value="ETA3410D2I-T-DFN8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-ETA6003Q3Q(QFN16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310990023</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-ETA6003"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN16G-0.5-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BATT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="BATT@1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ENB" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ISET1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="ISET2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NTC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="STAT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SW@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SYS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SYS@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DET" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ETA6003Q3Q"/>
<attribute name="VALUE" value="ETA6003Q3Q-QFN16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-ETA6020D2G-T/U(DFN6)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310990024</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB-CLS-ETA6020"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN6G-0.65-2X2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="ILIM" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NFAULT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ETA6020D2G-T/U"/>
<attribute name="VALUE" value="ETA6020D2G-T/U-DFN6"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-74HC4051PW(TSSOP16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070017</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LOGIC-74*165"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP16-0.65-5X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CE" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!PL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!Q7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="Q7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="74HC4051PW"/>
<attribute name="VALUE" value="74HC4051PW-TSSOP16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-74HC595D(SOIC16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050009</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="LOGIC-74*595"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC16-1.27-10X3.9MM">
<connects>
<connect gate="A" pin="!MR" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="DS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q7S" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SHCP" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="STCP" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="74HC595D"/>
<attribute name="VALUE" value="74HC595D-SOIC16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-74HC595N(DIP16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050012</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="LOGIC-74*595"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP16-2.54-20.32X5.84MM">
<connects>
<connect gate="A" pin="!MR" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="DS" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q6" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="Q7" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q7S" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="SHCP" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="STCP" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="74HC595N"/>
<attribute name="VALUE" value="74HC595N-DIP16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-OPA333AIDBVT(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020003</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AMPLIFIER-OPA333AIDBVT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="OPA333AIDBVT"/>
<attribute name="VALUE" value="OPA333AIDBVT-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-TXS0108EPWR(TSSOP20)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050026</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRANSLATOR-TXS0108E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP20-0.65-6.5X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCB" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TXS0108EPWR"/>
<attribute name="VALUE" value="TXS0108EPWR-TSSOP20"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATSAM3X8EA-AU-ND(LQFP144)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010111</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMARTPRJ_ATSAM3X4/8E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP144-0.5-20X20M">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADVREF" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="DFSDM" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="DFSDP" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="DHSDM" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="DHSDP" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="FWUP" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="126"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDANA" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDBU" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDPLL" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDUTMI" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="JTAGSEL" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="NRSTB" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10/RXD0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11/TXD0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA16" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="PA17" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA18" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="PA19" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="PA20" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="PA21" pad="107"/>
<connect gate="G$1" pin="PA22" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="PA23" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="PA24" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="PA25/MISO" pad="108"/>
<connect gate="G$1" pin="PA26/MOSI" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="PA27/SCK" pad="110"/>
<connect gate="G$1" pin="PA28/SS" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="PA29" pad="112"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8/URXD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9/UTXD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0/EREFCK" pad="113"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1/ETXEN" pad="114"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10/UOTGVBOF" pad="128"/>
<connect gate="G$1" pin="PB11/UOTGID" pad="129"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="PB13" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14" pad="140"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="PB16" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="PB17" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="PB18" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="PB19" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2/ETX0" pad="115"/>
<connect gate="G$1" pin="PB20" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="PB21" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="PB22" pad="141"/>
<connect gate="G$1" pin="PB23" pad="142"/>
<connect gate="G$1" pin="PB24" pad="143"/>
<connect gate="G$1" pin="PB25" pad="144"/>
<connect gate="G$1" pin="PB26" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB27" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="PB28/TCK/SWCLK" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB29/TDI" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3/ETX1" pad="118"/>
<connect gate="G$1" pin="PB30/TDO/TRACESWO" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB31/TMS/SWDIO" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4/ECRSDV" pad="119"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5/ERX0" pad="120"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6/ERX1" pad="121"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7/ERXER" pad="122"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8/EMDC" pad="123"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9/EMDIO" pad="127"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="130"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PC10" pad="117"/>
<connect gate="G$1" pin="PC11" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="PC12" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="PC13" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="PC16" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="PC17" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="PC18" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="PC19" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PC20" pad="131"/>
<connect gate="G$1" pin="PC21" pad="132"/>
<connect gate="G$1" pin="PC22" pad="133"/>
<connect gate="G$1" pin="PC23" pad="134"/>
<connect gate="G$1" pin="PC24" pad="135"/>
<connect gate="G$1" pin="PC25" pad="136"/>
<connect gate="G$1" pin="PC26" pad="137"/>
<connect gate="G$1" pin="PC27" pad="138"/>
<connect gate="G$1" pin="PC28" pad="139"/>
<connect gate="G$1" pin="PC29" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PC30" pad="103"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="116"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PC8" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="PC9" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PD10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PD8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PD9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SHDN" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="TST" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="VBG" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDANA" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDBU" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE3" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE4" pad="104"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE5" pad="124"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIN" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO2" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO3" pad="105"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO4" pad="125"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOUT" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDUTMI" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN32" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT32" pad="49"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATSAM3X8EA-AU-ND"/>
<attribute name="VALUE" value="ATSAM3X8EA-AU-ND-LQFP144"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-PN5321A3HN/C106,55(QFN40)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RF-PN5321A3HN/C106,55"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN40G-0.5-6X6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AUX1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="HEAT" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="I0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="IP70_RQ" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="LOADMOD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO/P71" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI/SDA/HSU_TX" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NSS/P50_SCL/HSU_RX" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCIN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCOUT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P30/UART_RX" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P31/UART_TX" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P32_INT0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P33_INT1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P34/SIC_CLK" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P35" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RSTOUT_N" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RSTPD_N" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK/P72" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGIN" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGOUT" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="SVDD" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="TESTEN" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TVDD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TVSS1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="TVSS2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TX1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TX2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VMID" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="RF-PN5321A3HN/C106,55"/>
<attribute name="VALUE" value="RF-PN5321A3HN/C106,55-QFN40"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-CP2102-GMR(QFN28)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070003</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CP2102"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN28G_0.5-5X5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!SUSPEND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DCD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DSR" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DTR" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC/VPP" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="REGIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RI" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SUSPEND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CP2102-GMR"/>
<attribute name="VALUE" value="CP2102-GMR-QFN28"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-ETA1036-50S2F-T(SOT23-5)" uservalue="yes">
<description>310030153</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ETA1036"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ETA1036-50S2F-T"/>
<attribute name="VALUE" value="ETA1036-50S2F-T-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-TPS62132RGTR(QFN16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030129</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS62132"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN16G-0.5-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AVIN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DEF" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FSW" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PG" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="15 16"/>
<connect gate="G$1" pin="PVIN" pad="11 12"/>
<connect gate="G$1" pin="SS/TR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="1 2 3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TPS62132RGTR"/>
<attribute name="VALUE" value="TPS62132RGTR-QFN16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-L7805CV-DG(TO-220)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030073</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-CJ78M05"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-220">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 HEAT"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="L7805CV-DG"/>
<attribute name="VALUE" value="L7805CV-DG-TO220"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-XC6206P182MR(SOT23)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030016</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-XC6206P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="XC6206P182MR"/>
<attribute name="VALUE" value="XC6206P182MR-sot23"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-PIC18F67J60-I/PT(TQFP64)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010030</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-PIC18F67J60-I/PT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP64-0.5-12X12MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!MCLR" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="ENVREG" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1/CLKI" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2/CLKO" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="RA0/LEDA/AN0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1/LEDB/AN1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2/AN2/VREF-" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="RA3/AN3/VREF+" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4/TOCK1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RA5/AN4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RB0/INT0/FLT0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RB1/INT1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RB2/INT2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RB3/INT3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RB4/KBI0" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="RB5/KBI1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="RB6/KBI2/PGC" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RB7/KBI3/PGD" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="RC0/T1OSD/T13CKI" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RC1/T1OSI/ECCP2/P2A" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RC2/ECCP1/P1A" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="RC3/SCK1/SCL1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="RC4/SDI1/SDA1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RC5/SDO1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="RC6/TX1/CK1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RC7/RX1/DT1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RD0/P1B" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="RD1/ECCP3/P3A" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="RD2/CCP4/P3D" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="RE0/P2D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RE1/P2C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RE2/P2B" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="RE3/P3C" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="RE4/P3B" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="RE5/P1C" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="RF1/AN6/C2OUT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RF2/AN7/C1OUT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RF3/AN8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RF4/AN9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RF5/AN10/CVREF" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RF6/AN11" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RF7/!SS1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RG4/CCP5/P1D" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN+" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN-" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT+" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT-" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDCORE/VCAP" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDRX" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDTX" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSRX" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSTX" pad="52"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PIC18F67J60-I/PT"/>
<attribute name="VALUE" value="PIC18F67J60-I/PT-TQFP64"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-MIC2289-34YML-TR(MLF8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310040006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MIC2289"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN8G-0.5-2X2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MIC2289-34YML-TR"/>
<attribute name="VALUE" value="MIC2289-34YML-TR-MLF8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-A4988SETTR-T(QFN28)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310040028</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="A4988SETTR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN28G_0.5-5X5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ENABLE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!SLEEP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CP1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CP2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIR" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MS1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="MS2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="MS3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1A" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1B" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2A" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="ROSC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="STEP" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VBB1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VBB2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VCP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VREG" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="A4988SETTR-T"/>
<attribute name="VALUE" value="A4988SETTR-QFN28"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-L293DD(SOIC20)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030087</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-L293DD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC20-1.27-12.5X7.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RNABLE2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="L293DD"/>
<attribute name="VALUE" value="L293D-SOIC20"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-TB6612FNG-O/C8/EL(SSOP24)" uservalue="yes">
<description>310040007</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TB6612FNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP24-0.65-8.9X5.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AO1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AO2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AO2@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AO@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ATN1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="ATN2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="BIN1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="BIN2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="BO1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BO1@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="BO2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="BO2@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND2@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PWMA" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PWMB" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="STBY" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VM1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VM2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VM3" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TB6612FNG-O/C8/EL"/>
<attribute name="VALUE" value="TB6612FNG-O/C8/EL-SSOP24"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CLOCK-NE555DR(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310110013</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NE555DR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTRL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="THR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TRIG" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="NE555DR"/>
<attribute name="VALUE" value="NE555DR-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATMEGA1284P-AU(TQFP44)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010020</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ATMEGA1284P-AU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44-0.8-9.6X9.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC1/PINT1)PA1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC2/PINT2)PA2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC3/PINT3)PA3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC4/PINT4)PA4" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC5/PINT5)PA5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC6/PINT6)PA6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="(ADC7/PINT7)PA7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="(AIN0/INT2/PCINT10)PB2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="(AIN1/OCOA/PCINT11)PB3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="(SS/OC0B/PCINT12)PB4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="(T0/XCK0O/PCINT8)PB0" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="(T1/CLKO/PCINT9)PB1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="(TDI/PCINT21)PC5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="(TDO/PCINT20)PC4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="(TOSC1/PCINT22)PC6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="(TOSC2/PCINT22)PC7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="(XCK0/CLKO/PCINT8)PB0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(PCINT13/MOS)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(PCINT14/MISO)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(PCINT15/SCK)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0(PCINT16/SCL)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1(PCINT17/SDA)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2(PCINT18/TCK)" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3(PCINT19/TMS)" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(PCINT24/RXD0)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(PCINT25/TXD0)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(PCINT26/INT0)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(PCINT27/TXD1/INT1)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(PCINT28/XCK1/OC1B)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(PCINT29/OC1A)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(PCINT30/OC2B/ICP)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(PCINT31/OC2A)" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA1284P-AU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATMEGA1284P-AU-TQFP44"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CLOCK-NE555P(DIP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310110001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NE555DR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP8-2.54-10.9X6.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTRL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="THR" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TRIG" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="NE555P"/>
<attribute name="VALUE" value="NE555P-DIP8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-S25FL204K0TMFI011(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310090064</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S25FL204K0T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS#" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD#" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SI/O0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="WP#" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="S25FL204K0TMFI011"/>
<attribute name="VALUE" value="S25FL204K0TMFI011-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-STM32F401RBT6(LQFP64)" uservalue="yes">
<description>310010113</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-STM32F401RBT6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP64-0.5-10X10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT0" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0-WKUP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB13" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PC10" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PC11" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PC12" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PC13-TAMPER-RTC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14-OSC32_IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15-OSC32_OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PC8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PC9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0-OSC_IN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1-OSC_OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_3" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_3" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_4" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="STM32F401RBT6"/>
<attribute name="VALUE" value="STM32F401RBT6-LQFP64"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-MK22FN1M0VLH12(LQFP64)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010114</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-MK22FN1M0VLH12"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP64-0.5-10X10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CMP1_IN5/CMP0_IN5/ADC1_SE18" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC0_DM0/ADC1_DM3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC0_DP0/ADC1_DP3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC1_DM0/ADC0_DM3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC1_DP0/ADC0_DP3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DAC0_OUT/CMP1_IN3/ADC0_SE23" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTAL32" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA12" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA13/LLWU_P4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA18" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA19" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA4/LLWU_P3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PTA5" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB0/LLWU_P5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB16" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB17" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB18" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB19" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PTB3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC0" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC1/LLWU_P6" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC10" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC11/LLWU_P11" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC3/LLWU_P7" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC4/LLWU_P8" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC5/LLWU_P9" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC6/LLWU_P10" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC7" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC8" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PTC9" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD0/LLWU_P12" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD1" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD2/LLWU_P13" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD3" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD4/LLWU_P14" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD5" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD6/LLWU_P15" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PTD7" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PTE0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PTE1/LLWU_P0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET_B" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="USB0_DM" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="USB0_DP" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT33" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFH" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL32" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MK22FN1M0VLH12"/>
<attribute name="VALUE" value="MK22FN1M0VLH12-LQFP64"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-MSP430F2132IPW(TSSOP28)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010115</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-MSP430F2132IPW"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP28-0.65-9.7X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DVCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0/TACLK/ADC10CLK/CAOUT" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1/TA0_0/TA0_1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2/TA1_0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3/TA2_0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4/SMCLK/TCK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5/TA0_0/TMS" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6/TA1_0/TDI/TCLK" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7/TA2_0/TDO/TDI" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0/ACLK/A0/CA2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1/TAINCLK/SMCLK/A1/CA3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2/TA0_0/A2/CA4/CAOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3/TA1_0/A3/VREF-/VEREF-/CA0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4/TA2_0/A4/VREF+/VEREF+/CA1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5/ROSC/CA5" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.0/UCB0STE/UCA0CLK/A5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.1/UCB0SIMO/UCB0SDA" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.2/UCB0SOMI/UCB0SCL" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.3/UCB0CLK/UCA0STE" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.4/UCA0TXD/UCA0SIMO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.5/UCA0RXD/UCA0SOMI" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.6/TA0_1/A6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.7/TA1_1/A7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RST/NMI/SBWTDIO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST/SBWTCK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN/P2.6/CA6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT/P2.7/CA7" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MSP430F2132IPW"/>
<attribute name="VALUE" value="MSP430F2132IPW-TSSOP28"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-SGTL5000XNAA3(QFN32)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310080005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-SGTL5000XNAA3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32G-0.5-5X5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="2S_DOUT" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CPFILT" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CTRL_ADR0_CS" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="CTRL_CLK" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CTRL_DATA" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CTRL_MODE" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="HP_L" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="HP_R" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="HP_VGND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_DIN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_LRCLK" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_SCLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="LINEIN_L" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="LINEIN_R" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="LINEOUT_L" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="LINEOUT_R" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_BIAS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SYS_MCLK" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VAG" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SGTL5000XNAA3"/>
<attribute name="VALUE" value="SGTL5000XNAA3-QFN32"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-HDG104-DN-2(QFN44)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317070014</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-HDG104-DN-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN44-0.6-7.7X7.1X1.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!REST" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="!SHUTDOWN" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="40MHZ_IN" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="40MHZ_OUT" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT_WLAN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="COEX0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="COEX1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="COEX2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="COEX3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="COEX4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DCDC_ENABLE" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DCO" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="EXT_PWR_EN" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="ICE_TCK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ICE_TDI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ICE_TDO" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ICE_TMS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ICE_TRST" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LFC(SLEEP-CLK)" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIO-CLK" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIO-CMD" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIO-DAT0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIO-DAT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIO-DAT2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIO-DAT3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_EN" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT_P" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VBT_32K" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_REG_PLL" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_REG_VCO" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CKL_12" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CKL_26" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_IO" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_MAC_BB" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_SDIO" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VPA" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HDG104-DN-2"/>
<attribute name="VALUE" value="HDG104-DN-2-QFN44"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-NRF905(QFN32)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317070016</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-NRF905"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32G-0.5-5X5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AM" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CSN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DR" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD_1V2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR_UP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TRX_CE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TX_EN" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="UPCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PA" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@10" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@8" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@9" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="XC1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="XC2" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="NRF905"/>
<attribute name="VALUE" value="NRF905-QFN32"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-MCP73832T-2ACI/OT(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030238</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCP73832T-2ACI/OT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="STAT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MCP73832T-2ACI/OT"/>
<attribute name="VALUE" value="MCP73832T-2ACI/OT-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATTINY85-20SU(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010108</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="ATTINY85-20SU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5.3X5.3MM">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATTINY85-20SU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATTINY85-20SU-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATTINY85-20PU(DIP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010112</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="ATTINY85-20PU"/>
</gates>
<devices>
<device name="1" package="DIP254P762X533-8">
<connects>
<connect gate="A" pin="(PCINT3/XTAL1/CLKI/~OC1B/ADC3)_PB3" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="(PCINT4/XTAL2/CLKO/OC1B/ADC2)_PB4" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="(PCINT5/~RESET/ADC0/DW)_PB5" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PB0_(MOSI/DI/SDA/AIN0/OC0A/~OC1A/AREF/PCINT0)" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PB1_(MISO/DO/AIN1/OC0B/OC1A/PCINT1)" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PB2_(SCK/USCK/SCL/ADC1/T0/INT0/PCINT2)" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATTINY85-20PU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATTINY85-20PU-DIP8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-BAL-NRF01D3(BGA5-0.5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>303060007</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BAL-NRF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BGA5-0.5-1.5X1MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT1" pad="ANT1"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT2" pad="ANT2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="SE" pad="SE"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PA" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BAL-NRF01D3"/>
<attribute name="VALUE" value="BAL-NRF01D3-BGA5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-CC3100R11MRGC(QFN64)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317070015</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-CC3100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN64G-0.5-9X9MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DCDC_ANA2_SW_N" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="DCDC_ANA2_SW_P" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="DCDC_ANA_SW" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="DCDC_DIG_SW" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="DCDC_PA_OUT" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="DCDC_PA_SW_N" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="DCDC_PA_SW_P" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="FLASH_SPI_CLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="FLASH_SPI_CSN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="FLASH_SPI_MISO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="FLASH_SPI_MOS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="FORCE_AP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_TAB" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="HOSTINTR" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="HOST_SPI_CLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="HOST_SPI_MISO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="HOST_SPI_MOS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="HOST_SPI_NCS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="LDO_IN1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="LDO_IN2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC-63" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="NC-64" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_01" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_53" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="NHIB" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NRESET" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_BG" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="RTC_XTAL_N" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="RTC_XTAL_P" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="SOP0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="SOP1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TCXO_EN/SOP2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_58" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_59" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_60" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_62" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="UART1_NCTS" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="UART1_NRTS" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="UART1_RX" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="UART1_TX" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_ANA1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_ANA2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_DIG1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_DIG2" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PA_IN" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PLL" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_RAM" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN_DCDC_ANA" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN_DCDC_DIG" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN_DCDC_PA" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN_IO1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN_IO2" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="WLAN_XTALM" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="WLAN_XTALP" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CC3100R11MRGC"/>
<attribute name="VALUE" value="CC3100R11MRGC-QFN64"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-LM321MF(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AMPLIFIER-LM321MF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LM321MF"/>
<attribute name="VALUE" value="LM32AMF"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-PIC16F1825-I/ST(TSSOP14)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010120</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-PIC16F1825-I/ST"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP14-0.65-5X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="RA0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RA3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RA5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RC0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RC3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RC4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RC5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PIC16F1825-I/ST"/>
<attribute name="VALUE" value="PIC16F1825-I/ST-TSSOP14"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-TPS2051BDGN(MSOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030211</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-TPS2051BDGN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP8G-0.65-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!OC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TPS2051BDGN"/>
<attribute name="VALUE" value="TPS2051BDGN-MSOP8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-STM32F103RCT6(LQFP64)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010073</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-STM32F401RBT6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP64-0.5-10X10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT0" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0-WKUP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB13" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PC10" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PC11" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PC12" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PC13-TAMPER-RTC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14-OSC32_IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15-OSC32_OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PC8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PC9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0-OSC_IN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1-OSC_OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_3" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_3" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_4" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="STM32F103RCT6"/>
<attribute name="VALUE" value="STM32F103RCT6-LQFP64"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-FM25W256-G(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310090067</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-FM25W256-G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!HOLD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPU" value="FM25W256-G"/>
<attribute name="VALUE" value="FM25W256-G-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-23LC1024T-E/ST(TSSOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310090068</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-23LC1024T-E/ST"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP8-0.65-3X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!HOLD/SIO3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SI/SIO0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SIO2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SO/SIO1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="23LC1024T-E/ST"/>
<attribute name="VALUE" value="23LC1024T-E/ST-TSSOP8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-M95M02-DRMN6TP(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310090069</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-M95M02-DRMN6TP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!HOLD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!S" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!W" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="Q" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="M95M02-DRMN6TP"/>
<attribute name="VALUE" value="M95M02-DRMN6TP-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-AT25M01-SHM(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310090070</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-AT25M01-SHM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!HOLD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!WP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="AT25M01-SHM"/>
<attribute name="VALUE" value="AT25M01-SHM-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-PIC18F1220-I/P(DIP18)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010118</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-PIC18F1220-I/P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP18-2.54-22.8X7.62MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!MCLR/VPP/RA5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1/CLKI/RA7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2/CLKO/RA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RA0/AN0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1/AN1/LVDIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2/AN2/VREF-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RA3/AN3/VREF+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4/T0CKI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RB0/AN4/INT0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RB1/AN5/TX/CK/INT1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RB2/P1B/INT2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RB3/CCP1/P1A" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RB4/AN6/RX/DT/KBI0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RB5/PGM/KBI1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RB6/PGC/T1OSO" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RB7/PGD/T1OSI" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD/AVDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS/AVSS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PIC18F1220-I/P"/>
<attribute name="VALUE" value="PIC18F1220-I/P-DIP18"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-PCA9685PW(TSSOP28)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030252</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRIVER-PCA9685PW"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP28-0.65-9.7X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTCLK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="LED0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="LED1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LED10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="LED11" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="LED12" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="LED13" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="LED14" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="LED15" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="LED2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="LED3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LED4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="LED5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="LED6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="LED7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="LED8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="LED9" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PCA9685PW"/>
<attribute name="VALUE" value="PCA9685PW-TSSOP28"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-AT90USB1286-MU(TQFP64)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010119</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-AT90USB1286-MU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP64-0.8-14X14MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0(AD0)" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1(AD1)" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2(AD2)" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3(AD3)" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4(AD4)" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5(AD5)" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6(AD6)" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7(AD7)" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(SS/PCINT0)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(PCINT1/SCLK)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(PDI/PCINT2/MOSI)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(PDO/PCINT3/MISO)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(PCINT4/OC2A)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(PCINT5/OC1A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(PCINT6/OC1B)" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(OC0B/SCL/INT0)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(OC2B/SDA/INT1)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(RXD1/INT2)" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(TXD1/INT3)" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(ICP1)" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(XCK1)" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(T1)" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(T0)" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PE29(ALE/!HWB" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3(IUID)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6(INT6/AIN0)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7(INT7/AIN1/UVCON)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0(ADC0)" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1(ADC1)" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PF2(ADC2)" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PF3(ADC3)" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PF4(ADC4/TCK)" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PF5(ADC5/TMS)" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PF6(ADC6/TDO)" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PF7(ADC7/TDI)" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="UCAP" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="UGND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="UVCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="AT90USB1286-MU"/>
<attribute name="VALUE" value="AT90USB1286-MU-TQFP64"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-LV8548MC-AH(SOIC10)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030259</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRIVER-LV8548MC-AH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC10-1.0-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="INT2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INT3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="INT4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LV8548MC-AH"/>
<attribute name="VALUE" value="LV8548MC-AH"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-UA7805CKTTR(TO-263)" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-UA7805CKTTR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-263">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COMMON" pad="2 4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="UA7805CKTTR"/>
<attribute name="VALUE" value="UA7805CKTTR-TO263"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LP2985-50DBVR(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030254</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-LP2985-50DBVR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BYPASS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ON/!OFF" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LP2985-50DBVR"/>
<attribute name="VALUE" value="LP2985-50DBVR-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LMR12010YMKE/NOPB(SOT23-6)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030255</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-LMR12010YMKE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LMR12010YMKE/NOPB"/>
<attribute name="VALUE" value="LMR12010YMKE/NOPB-SOT23-6"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LMR10510YMFE/NOPB(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030256</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-LMR10510YMFE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LMR10510YMFE/NOPB"/>
<attribute name="VALUE" value="LMR10510YMFE/NOPB-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LM2576HVS-5.0/NOPB(TO263-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030257</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-LM2576HVS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-263-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!ON/OFF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FEEDBACK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LM2576HVS-5.0/NOPB"/>
<attribute name="VALUE" value="LM2576HVS-5.0/NOPB-TO263-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-PIC24FJ64GA004-I/PT(TQFP44)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010050</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PIC24FJ64GA004-I/PT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44-0.8-9.6X9.6MM">
<connects>
<connect gate="A" pin="AN0/VREF+/CN2/RA0" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="AN1/VREF-/CN3/RA1" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="AN10/CVREF/RTCC/RP14/CN12/PMWR/RB14" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="AN11/RP13/CN13/PMRD/RB13" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="AN12/RP12/CN14/PMD0/RB12" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="AN4/C1IN-/RP2/SDA2/CN6/RB2" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="AN5/C1IN+/RP3/SCL2/CN7/RB3" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="AN6/RP16/CN8/RC0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="AN7/RP17/CN9/RC1" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="AN8/RP18/CN10/PMA2/RC2" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="AN9/RP15/CN11/PMCS1/RB15" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="AVDD" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="AVSS" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="DISVREG" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="OSCI/CLKI/CN30/RA2" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="OSCO/CLKO/CN29/RA3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PGC1/EMUC1/AN3/C2IN+/RP1/CN5/RB1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PGC2/EMUC2/RP11/CN15/PMD1/RB11" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="PGC3/EMUC3/RP6/ASCL1/CN24/PMD6/RB6" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PGD1/EMUD1/AN2/C2IN-/RP0/CN4/RB0" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PGD2/EMUD2/RP10/CN16/PMD2/RB10" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="PGD3/EMUD3/RP5/ASDA1/CN27/PMD7/RB5" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="RP19/CN28/PMBE/RC3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="RP20/CN25/PMA4/RC4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="RP21/CN26/PMA3/RC5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="RP22/CN18/PMA1/RC6" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="RP23/CN17/PMA0/RC7" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="RP24/CN20/PMA5/RC8" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RP25/CN19/PMA6/RC9" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="RP7/INT0/CN23/PMD5/RB7" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="RP8/SCL1/CN22/PMD4/RB8" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="RP9/SDA1/CN21/PMD3/RB9" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="SOSCI/RP4/CN1/RB4" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="SOSCO/T1CK/CN0/RA4" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="TCK/PMA7/RA7" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="TDI/PMA9/RA9" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="TDO/PMA8/RA8" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="TMS/PMA10/RA10" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VCAP/VDDCORE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="VDD_2" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="VSS_2" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="~MCLR" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PIC24FJ64GA004-I/PT"/>
<attribute name="VALUE" value="PIC24FJ64GA004-I/P-TQFP44"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-XC2C64A-7VQG44C(TQFP44)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-XC2C64A-7VQG44C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44-0.8-9.6X9.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O(1)" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O(1)@1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O(1)@2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O(1)@3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O(2)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O(2)@1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O(2)@2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O(3)" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@11" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@12" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@13" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@14" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@15" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@16" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@17" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@18" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@19" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@20" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@21" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@22" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@23" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@24" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@8" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O@9" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VAUX" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCIO2" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="XC2C64A-7VQG44C"/>
<attribute name="VALUE" value="XC2C64A-7VQG44C-TQFP44"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-MCP73811T-120I/OT(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030061</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-MCP73811T-120I/OT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MCP73811T-420I/OT"/>
<attribute name="VALUE" value="MCP73811T-420I/OT-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-XC6206P302PR(SOT-89)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030070</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-XC6206P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-89">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2 4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="XC6206P302PR"/>
<attribute name="VALUE" value="XC6206P302PR-sot89"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-TL074CD(SOIC14)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020047</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OP-AMP"/>
<gate name="G$2" symbol="OP-AMP"/>
<gate name="G$3" symbol="OP-AMP"/>
<gate name="G$4" symbol="AMPLIFIER-LM321MF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC14-1.27-9.3X4.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="IN+" pad="10"/>
<connect gate="G$2" pin="IN-" pad="9"/>
<connect gate="G$2" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="G$3" pin="IN+" pad="12"/>
<connect gate="G$3" pin="IN-" pad="13"/>
<connect gate="G$3" pin="OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$4" pin="IN+" pad="3"/>
<connect gate="G$4" pin="IN-" pad="2"/>
<connect gate="G$4" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$4" pin="V+" pad="4"/>
<connect gate="G$4" pin="V-" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TL074CD"/>
<attribute name="VALUE" value="TL074CD-SOIC14"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-PIC32MX795F512L-80I/PT(TQFP100)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010122</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PIC32MX795F512L-80I/PT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP100-0.5-14X14MM">
<connects>
<connect gate="A" pin="AERXD0/INT1/RE8" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="AERXD1/INT2/RE9" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="AERXERR/RG15" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AETXCLK/SCL1/INT3/RA14" pad="66"/>
<connect gate="A" pin="AETXD0/~SS1A/U1BRX/~U1ACTS/CN20/RD14" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="AETXD1/SCK1A/U1BTX/~U1ARTS/CN21/RD15" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="AETXEN/SDA1/INT4/RA15" pad="67"/>
<connect gate="A" pin="AN10/CVREFOUT/PMA13/RB10" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="AN11/ERXERR/AETXERR/PMA12/RB11" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="AN12/ERXD0/AECRS/PMA11/RB12" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="AN13/ERXD1/AECOL/PMA10/RB13" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="AN14/ERXD2/AETXD3/PMALH/PMA1/RB14" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="AN15/ERXD3/AETXD2/OCFB/PMALL/PMA0/CN12/RB15" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="AN2/C2IN-/CN4/RB2" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="AN3/C2IN+/CN5/RB3" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="AN4/C1IN-/CN6/RB4" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="AN5/C1IN+/VBUSON/CN7/RB5" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="AN8/C1OUT/RB8" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="AN9/C2OUT/RB9" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="AVDD" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="AVSS" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="D+/RG2" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="D-/RG3" pad="56"/>
<connect gate="A" pin="ECOL/SCK2A/U2BTX/~U2ARTS/PMA5/CN8/RG6" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="ECRS/SDA2A/SDI2A/U2ARX/PMA4/CN9/RG7" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="EMDC/IC4/PMCS1/PMA14/RD11" pad="71"/>
<connect gate="A" pin="ERXCLK/~SS2A/U2BRX/~U2ACTS/PMA2/CN11/RG9" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="ERXDV/SCL2A/SDO2A/U2ATX/PMA3/CN10/RG8" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="ETXCLK/PMD15/CN16/RD7" pad="84"/>
<connect gate="A" pin="ETXD0/PMD10/RF1" pad="88"/>
<connect gate="A" pin="ETXD1/PMD11/RF0" pad="87"/>
<connect gate="A" pin="ETXD2/IC5/PMD12/RD12" pad="79"/>
<connect gate="A" pin="ETXD3/PMD13/CN19/RD13" pad="80"/>
<connect gate="A" pin="ETXEN/PMD14/CN15/RD6" pad="83"/>
<connect gate="A" pin="ETXERR/PMD9/RG1" pad="89"/>
<connect gate="A" pin="OC2/RD1" pad="76"/>
<connect gate="A" pin="OC3/RD2" pad="77"/>
<connect gate="A" pin="OC4/RD3" pad="78"/>
<connect gate="A" pin="OC5/PMWR/CN13/RD4" pad="81"/>
<connect gate="A" pin="OSC1/CLKI/RC12" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="OSC2/CLKO/RC15" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="PGEC1/AN1/CN3/RB1" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PGEC2/AN6/OCFA/RB6" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PGED1/AN0/CN2/RB0" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PGED2/AN7/RB7" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PMD0/RE0" pad="93"/>
<connect gate="A" pin="PMD1/RE1" pad="94"/>
<connect gate="A" pin="PMD2/RE2" pad="98"/>
<connect gate="A" pin="PMD3/RE3" pad="99"/>
<connect gate="A" pin="PMD4/RE4" pad="100"/>
<connect gate="A" pin="PMD5/RE5" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PMD6/RE6" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PMD7/RE7" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="PMD8/RG0" pad="90"/>
<connect gate="A" pin="PMRD/CN14/RD5" pad="82"/>
<connect gate="A" pin="RTCC/EMDIO/IC1/RD8" pad="68"/>
<connect gate="A" pin="SCK1/IC3/PMCS2/PMA15/RD10" pad="70"/>
<connect gate="A" pin="SCK3A/U3BTX/~U3ARTS/RF13" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="SCL1A/SDO1A/U1ATX/RF8" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="SCL2/RA2" pad="58"/>
<connect gate="A" pin="SCL3A/SDO3A/U3ATX/PMA8/CN18/RF5" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="SDA1A/SDI1A/U1ARX/RF2" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="SDA2/RA3" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="SDA3A/SDI3A/U3ARX/PMA9/CN17/RF4" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="SDO1/OC1/INT0/RD0" pad="72"/>
<connect gate="A" pin="SOSCI/CN1/RC13" pad="73"/>
<connect gate="A" pin="SOSCO/T1CK/CN0/RC14" pad="74"/>
<connect gate="A" pin="T2CK/RC1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="T3CK/RC2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="T4CK/RC3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="T5CK/SDI1/RC4" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="TCK/RA1" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="TDI/RA4" pad="60"/>
<connect gate="A" pin="TDO/RA5" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="TMS/RA0" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="TRCLK/RA6" pad="91"/>
<connect gate="A" pin="TRD0/RG13" pad="97"/>
<connect gate="A" pin="TRD1/RG12" pad="96"/>
<connect gate="A" pin="TRD2/RG14" pad="95"/>
<connect gate="A" pin="TRD3/RA7" pad="92"/>
<connect gate="A" pin="USBID/RF3" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="VBUS" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="VCAP/VDDCORE" pad="85"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="VDD_2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="VDD_3" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="VDD_4" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="VDD_5" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="VDD_6" pad="86"/>
<connect gate="A" pin="VREF+/CVREF+/AERXD3/PMA6/RA10" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="VREF-/CVREF-/AERXD2/PMA7/RA9" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="VSS_2" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="VSS_3" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="VSS_4" pad="65"/>
<connect gate="A" pin="VSS_5" pad="75"/>
<connect gate="A" pin="VUSB" pad="55"/>
<connect gate="A" pin="~MCLR" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="~SS1/IC2/RD9" pad="69"/>
<connect gate="A" pin="~SS3A/U3BRX/~U3ACTS/RF12" pad="40"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PIC32MX795F512L-80I/PT"/>
<attribute name="VALUE" value="PIC32MX795F512L-80I/PT-TQFP100"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-MCP23017-E(SOIC28)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070050</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-MCP23017-E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC28-1.27-17.9X7.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INTA" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="INTB" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MCP23017-E/SO"/>
<attribute name="VALUE" value="MCP23017-E/SO-SOIC28"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-MCP3008-I/P(DIP16-7.62MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310990040</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-MCP3008"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP16-2.54-19.2X7.62MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CH0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CH1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CH3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CH4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CH5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CH6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CH7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SHDN/!CS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="15"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MCP3008-I/P"/>
<attribute name="VALUE" value="MCP3008-I/P-DIP16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-SN74HC595N(DIP16-7.62MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050081</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-SN74HC595N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP16-2.54-19.2X7.62MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="!SRCLR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="QA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="QB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="QC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="QD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="QE" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="QF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="QG" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="QH" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="QH'" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SER" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SRCLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SN74HC595N"/>
<attribute name="VALUE" value="SN74HC595N-DIP16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-MAX7219CNG+(DIP24-7.62MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030263</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRIVER-MAX7219CNG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP24-2.54-30.6X7.62MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ISET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="LOAD(!CS)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SEFG" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGDF" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGE" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SEGF" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MAX7219CNG+"/>
<attribute name="VALUE" value="led display 8dgt"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-SN74LVC245AN(DIP20-7.62MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050092</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LOGIC-SN74LVC245AN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP20-2.54-26.2X7.62MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DIR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SN74LVC245AN"/>
<attribute name="VALUE" value="TRANSCEIVER-8BIT"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-MCP23008-E/P(DIP18-7.62MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070051</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-MCP23008-E/P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP18-2.54-22.8X7.62MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GP0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GP1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GP2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GP3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GP4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GP5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GP6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GP7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="INE" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MCP23008-E/P"/>
<attribute name="VALUE" value="MCP23008-E/P-DIP18"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-L4931CZ33-AP(T0-92)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030264</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-L4931CZ33-AP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="L4931CZ33-AP"/>
<attribute name="VALUE" value="L4931CZ33-AP-TO92"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LD1117V33(TO-220)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030025</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-LD1117V33"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-220">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 HEAT"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LD1117V33"/>
<attribute name="VALUE" value="LD1117V33-TO220"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATTINY84-20PU(DIP14)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010126</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ATTINY84-20PU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP14-2.54-17.24X6.35MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATTINY84-20PU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATTINY84-20PU DIP14"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATMEGA32-16PU(DIP40)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010127</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ATMEGA32-16PU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP40-2.54-52.3X15.24MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0(ADC0)" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1(ADC1)" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2(ADC2)" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3(ADC3)" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4(ADC4)" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5(ADC5)" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6(ADC6)" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7(ADC7)" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(XCK/T0)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(T1)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(INT2/AIN0)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(OC0/AIN1)" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(!SS)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(MOSI)" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(MISO)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(SCK)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0(SCL)" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1(SDA)" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2(TCK)" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3(TMS)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4(TDO)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5(TDI)" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(TOSC1)" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7(TOSC2)" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(RXD)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(TXD)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(INT0)" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(INT1)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(OC1B)" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(OC1A)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(ICP1)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(OC2)" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA32-16PU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATMEGA32-16PU DIP40"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATTINY2313-20SU(SOIC20)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010128</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ATTINY2313-20SU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC20-1.27-12.5X7.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0(XTAL1)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1(XTAL2)" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2(DW\!RESET)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(AIN0/PCINT0)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(AIN1/PCINT1)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(OC0A/PCINT2)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(OC1A/PCINT3)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(OC1B/PCINT4)" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(MOSI/DI/SDA/PCINT5)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(MISO/DO/PCINT6)" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(UCSK/SCL/PCINT7)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(RXD)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(TXD)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(CKOUT/XCK/INT0)" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(INT1)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(T0)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(OC0B/T1)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(ICP)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATTINY2313-20SU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATTINY2313-20SU soic20"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-TL431CLPR(TO-92)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030268</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-TL431CLPR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANODE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CATHODE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TL431CLPR"/>
<attribute name="VALUE" value="TL431CLPR TO92"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-L298N" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030269</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRIVER-L298N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MULTIWATT15-V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CSA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CSB" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="ENABLEA" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ENABLEB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="LV-VSS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SV-VS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="L298N"/>
<attribute name="VALUE" value="L298N-Multiwatt15-V"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-AD595AQ(DIP14)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030269</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AMPLIFIER-AD595AQ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP14-2.54-17.24X6.35MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+ALM" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="+C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="+IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="+T" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-ALM" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="-C" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="-T" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="AD595AQ"/>
<attribute name="VALUE" value="AD595AQ-DIP14"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RECEVIER-SI4735-D60-GU(SSOP24)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>317020004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RECEVIER-SI4735-D60-GU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP24-0.635-8.65X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!SEN" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AMI" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DBYP" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DFS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="FMI" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPO1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPO2(!INT)" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPO3/(DCLK)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LOUT(DFS)" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RFGND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT(DOUT)" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIO" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VD" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SI4735-D60-GU"/>
<attribute name="VALUE" value="SI4735-D60-GU-SSOP24"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DECODER-M74HC238RM13TR(SOIC16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310080006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DECODER-M74HC238RM13TR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC16-1.27-10X3.9MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!G2A" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!G2B" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="Y0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="Y1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="Y2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="Y3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="Y4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="Y5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="Y6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="Y7" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="M74HC238RM13TR"/>
<attribute name="VALUE" value="M74HC238RM13TR-SOIC16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIVIDER-DS1077Z-133+(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310110019</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIVIDER-DS1077Z-133+"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTRL0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CTRL1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="DS1077Z-133+"/>
<attribute name="VALUE" value="DS1077Z-133+-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-PIC24FJ256DA206-I/PT(TQFP64)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010035</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-PIC24FJ256DA206-I/PT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP64-0.5-12X12MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!MCLR" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AN14/CTPLS/RP14/CN32/RB14" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AN15/RP29/REFO/CN12/RB15" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AN2/C2INB/VMIO/RP13/CN4/RB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AN3/C2INA/VPIO/CN5/RB3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AN8/RP8/CN26/RB8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AN9/RP9/CN27/RB9" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="C1INC/RP26/CN9/RG7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C1IND/RP21/CN8/RG6" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2INC/RP27/GD15/CN11/RG9" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="C2IND/RP19/GD14/CN10/RG8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C3INA/SESSEND/CN16/RD7" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="C3INB/CN15/RD6" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="D+/CN83/RG2" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="D-/CN84/RG3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="DMH/RP11/INT0/CN49/RD0" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="DPH/RP23/CN51/RD2" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="DPLN/SDA1/RP4/GD8/CN54/RD9" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="ENVREG" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="GD0/CN58/RE0" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="GD1/CN59/RE1" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="GD10/VBUSST/VCMPST1/VBUSVLD/CN68/RF0" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="GD11/VCMPST2/SESSVLD/CN69/RF1" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="GD12/SCL3/CN64/RE6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GD13/SDA3/CM6/RE7" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GD2/CN60/RE2" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="GD3/CN61/RE3" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="HSYNC/CN62/RE4" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCI/CLK/CN23/RC12" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="OSCO/CLKO/CN22/RC15" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PGEC1/AN1/VREF-/RP1/CN3/RB1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PGEC2/AN6/RP6/CN24/RB6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PGEC3/AN5/C1INA/VBUSON/RP18/CN7/RB5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PGED1/AN0/VREF+/RP0/CN2/RB0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PGED2/AN7/RP7/RCV/CN25/RB7" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PGED3/AN4/C1INB/USBOEN/RP28/CN6/RB4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RP12/GD7/CN56/RD11" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="RP16/USBID/CN71/RF3" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="RP20/GPWR/CN14/RD5" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="RP22/GEN/CN52/RD3" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="RP25/GCLK/CN13/RD4" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="RTCC/DMLN/RP2/CN53/RD8" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL1/RP3/GD6/CN55/RD10" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL2/RP17/GD5/CN18/RF5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA2/RP10/GD4/CN17/RF4" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SOSCI/C3IND/CN1/RC13" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="SOSCO/SCLKI/T1CK/C3INC/RPI37/CN0/RC14" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="TCK/AN12/CTEDG2/CN30/RB12" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI/AN13/CTEDG1/CN31/RB13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO/AN11/CN29/RB11" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS/CVREF/AN10/CN28/RB10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS/RF7" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="VCPCON/RP24/GD9/VBUSCHG/CN50/RD1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VSYNC/CN63/RE5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VUSB" pad="35"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PIC24FJ256DA206-I/PT"/>
<attribute name="VALUE" value="PIC24FJ256DA206-I/PT-TQFP64"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-P8X32A-Q44(LQFP44)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010129</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-P8X32A-Q44"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP44-0.8-10X10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOEN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P0" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P13" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P14" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P15" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P16" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P17" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P18" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P19" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P20" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P21" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P22" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P23" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P24" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P25" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P26" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P27" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P28" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P29" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P30" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P31" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RESN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="XI" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="XO" pad="29"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="P8X32A-Q44"/>
<attribute name="VALUE" value="P8X32A-Q44-LQFP44"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATMEGA2561-16MU(QFN64)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010130</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ATMEGA2561-16MU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN64G-0.5-9X9MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0(AD0)" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1(AD1)" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2(AD2)" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3(AD3)" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4(AD4)" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5(AD5)" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6(AD6)" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7(AD7)" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(PCINT0/!SS)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(SCK/PCINT1)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(MOSI/PCINT2)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(MISO/PCINT3)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(OC2A/PCINT4)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(OC1A/PCINT5)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(OC1B/PCINT6)" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(OC0A/OC1C/PCINT7)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0(A8)" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1(A9)" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2(A10)" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3(A11)" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4(A12)" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5(A13)" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(A14)" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7(A15)" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(SCL/INT0)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(SDA/INT1)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(RXD1/INT2)" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(TXD1/INT3)" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(ICP1)" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(XCK1)" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(T1)" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(T0)" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0(RXD0/PCINT8/PDI)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1(TXD0/PDO)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PE2(XCK0/AIN0)" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PE3(OC3A/AIN1)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PE4(OC3B/INT4)" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PE5(OC3C/INT5)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PE6(T3/INT6)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PE7(ICP3/CLK0/INT7)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0(ADC0)" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1(ADC1)" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PF2(ADC2)" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PF3(ADC3)" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PF4(ADC4/TCK)" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PF5(ADC5/TMS)" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PF6(ADC6/TDO)" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PF7(ADC7/TDI)" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PG0(!WR)" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PG1(!RD)" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PG2(ALE)" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PG3(TOSC2)" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PG4(TOSC1)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PG5(OC0B)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA2561-16MU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATMEGA2561-16MU-QFN64"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATTINY84A-MU(QFN20)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010131</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ATTINY84A-MU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN20G-0.5-4X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DNC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0(ADC0/AREF/PCINT0)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1(ADC1/AIN0/PCINT1)" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2(ADC2/AIN1/PCINT2)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3(ADC3/T0/PCINT3)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4(ADC4/USCK/SCL/T1/PCINT4)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5(ADC5/DO/MISO/OC1B/PCINT5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6(ADC6/DI/MOSI/SDA/OC1A/PCINT6)" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7(ADC7/OC0B/ICP/PCINT7)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(PCINT8/XTAL/CLKI)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(PCINT9/XTAL2)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(PCINT10/INT0/OC0A/CLKOUT)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(PCINT11/DW/!RESET)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATTINY84A-MU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATTINY84A-MU-QFN20"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-UA78M33CDCYR(SOT223)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030270</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-UA7805CKTTR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COMMON" pad="2 TER"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="UA78M33CDCYR"/>
<attribute name="VALUE" value="UA78M33CDCYR-SOT223"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-STM32F103CBT6(LQFP48)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-STM32F103CBT6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP48-0.5-7X7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT0" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0-WKUP" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB11" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PB13" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1-OSC_OUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PC13-TAMPER-RTC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14-OSC32_IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15-OSC32_OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0_OSC_IN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_2" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_3" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_3" pad="47"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="STM32F103CBT6"/>
<attribute name="VALUE" value="STM32F103CBT6-LQFP48"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATMEGA328P-MU(QFN32)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ATMEGA328P-MU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32G-0.5-5X5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(ICP/CLKO/PCINT0)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(OC1A/PCINT1)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(SS/OC1B/PCINT2)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(MOSI/OC2/PCINT3)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(MISO/PCINT4)" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(SCK/PCINT5)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(XTAL1/TOSC1/PCINT6)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(XTAL2/TOSC2/PCINT7)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0(ADC0/PCINT8)" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1(ADC1PCINT9)" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2(ADC2PCINT10)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3(ADC3/PCINT11)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4(ADC4/SDA/PCINT12)" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5(ADC5/SCL/PCINT13)" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(PCINT14/!RESET)" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(RXD/PCINT16)" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(TXD/PCINT17)" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(INT0/PCINT18)" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(INT1/OC2B/PCINT19)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(XCK/T0/CINT20)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(T1/OC0B/PCINT21)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(AIN0/PC0A/PCINT22)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(AIN1/PCINT23)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA328P-MU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATMEGA328P-MU-QFN32"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-AT89S52-24AU(TQFP44)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010009</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-AT89S52-24AU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44-0.8-9.6X9.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!PSEN" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE/!PROG" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1(AD0)" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1(AD1)" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2(AD2)" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3(AD3)" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4(AD4)" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5(AD5)" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6(AD6)" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7(AD7)" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0(T2)" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1(T2EX)" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5(MOSI)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6(MISO)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7(SCK)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0(A8)" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1(A9)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2(A10)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3(A11)" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4(A12)" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5(A13)" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6(A14)" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7(A15)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.0(RXD)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.1(TXD)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.2(!INT0)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.3(!INT1)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.4(T0)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.5(T1)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.6(!WR)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.7(!RD)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP/!EA" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="AT89S52-24AU"/>
<attribute name="VALUE" value="AT89S52-24AU-TQFP44"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-LMV358IDGKR(MSOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020007</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPAMP_2_1"/>
<gate name="G$2" symbol="OPAMP_2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP8-0.5-2X2.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="+IN1" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="+V" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="-IN1" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="OUT1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LMV358IDGKR"/>
<attribute name="VALUE" value="LMV358IDGKR-MSOP8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-LM324PW(TSSOP14)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020008</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPAMP_2"/>
<gate name="G$2" symbol="OPAMP_2_1"/>
<gate name="G$3" symbol="OPAMP_2_1"/>
<gate name="G$4" symbol="OPAMP_2_1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP14-0.65-5X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="+IN2" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="-IN2" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="OUT2" pad="7"/>
<connect gate="G$3" pin="+IN2" pad="10"/>
<connect gate="G$3" pin="-IN2" pad="9"/>
<connect gate="G$3" pin="OUT2" pad="8"/>
<connect gate="G$4" pin="+IN2" pad="12"/>
<connect gate="G$4" pin="-IN2" pad="13"/>
<connect gate="G$4" pin="OUT2" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LM324PW"/>
<attribute name="VALUE" value="LM324PW-TSSOP14"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-INA132U/2K5(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020010</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AMPLIFIER-INA132U/2K5"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="INA132U/2K5"/>
<attribute name="VALUE" value="INA132U/2K5-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-MCP6281T-E/OT(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020012</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPAMP_2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MCP6281T-E/OT"/>
<attribute name="VALUE" value="MCP6281T-E/OT-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-INA331DGK(MSOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020014</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AMPLIFIER-INA331DGK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP8-0.65-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="REF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RG" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SHUTDOWN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="INA331IDGK"/>
<attribute name="VALUE" value="INA331IDGK-MSOP8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-LM358DR(SOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020018</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPAMP_2_1"/>
<gate name="G$2" symbol="OPAMP_2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="+IN1" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="+V" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="-IN1" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="OUT1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LM358DR"/>
<attribute name="VALUE" value="LM358DR-SOP8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-SGM8541XN5/TR(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020022</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPAMP_2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SGM8541XN5/TR"/>
<attribute name="VALUE" value="SGM8541XN5/TR-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-LMV358DR2G(SOIC8)" uservalue="yes">
<description>310020024</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPAMP_2"/>
<gate name="G$2" symbol="OPAMP_2_1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+IN1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="-IN1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="1"/>
<connect gate="G$2" pin="+IN2" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="-IN2" pad="6"/>
<connect gate="G$2" pin="OUT2" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LMV358DR2G"/>
<attribute name="VALUE" value="LMV358DR2G-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LM2734YMK(SOT23-6)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030023</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-LM2734YMK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LM2734YMK"/>
<attribute name="VALUE" value="LM2734YMK-SOT23-6"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LM7805ACT(TO-220)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030049</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-LM7805ACT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-220">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 HEAT"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LM7805ACT"/>
<attribute name="VALUE" value="LM7805ACT-TO220"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-CN3063(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030060</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-CN3063"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CHRG" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="!DONE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BAT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="ISET" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TEMP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CN3063"/>
<attribute name="VALUE" value="CN3063-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LM3224MM-ADJNOPB(MSOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030062</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-LM3224MM-ADJNOPB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP8-0.65-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!SHDN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="FSLCT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LM3224MM-ADJNOPB"/>
<attribute name="VALUE" value="LM3224MM-ADJNOPB-MSOP8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-TPS62200DBVT(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030069</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-TPS62200DBVT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VI" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TPS62200DBVT"/>
<attribute name="VALUE" value="TPS62200DBVT-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-AP1509-SG-13(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030075</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-AP1509-SG-13"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="AP1509-SG-13"/>
<attribute name="VALUE" value="AP1509-SG-13-SOIC8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-CJ432(SOT23)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030079</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-CJ432"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANODE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CATHODE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="REFERENCE" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CJ432"/>
<attribute name="VALUE" value="CJ432-SOT23"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-MIC5205-3.3YMSTR(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030098</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-MIC5205-3.3YMSTR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MIC5205-3.3YM5TR"/>
<attribute name="VALUE" value="MIC5205-3.3YM5TR-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-TD6810T(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030103</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-TD6810T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RUN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TD6810T"/>
<attribute name="VALUE" value="TD6810T-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-XC6204B332MR(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030106</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-XC6204B332MR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="XC6204B332MR"/>
<attribute name="VALUE" value="XC6204B332MR-SOT23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-TD1519A(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030141</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-TD1519A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8G-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TD1519A"/>
<attribute name="VALUE" value="TD1519A-soic8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-XC6206P122MR(SOT23)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030147</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-XC6206P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="XC6206P122MR"/>
<attribute name="VALUE" value="XC6206P122MR-sot23"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-L293DNE(DIP16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310040017</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRIVER-L293DNE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP16-2.54-19.2X7.62MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1,2EN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="3,4EN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="L293DNE"/>
<attribute name="VALUE" value="L293DNE-dip16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-MY9221(TSSOP24)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310040023</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRIVER-MY9221"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP24-0.65-7.8X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DCKI" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DCKO" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DI" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GCKI" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GCKO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="NA" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTA0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTA1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTA2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTA3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTB0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTB1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTB2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTB3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTC0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTC1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTC2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTC3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="REXT_A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="REXT_B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="REXT_C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MY9221"/>
<attribute name="VALUE" value="MY9221-tssop24"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-TM1637(SOP20)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310040027</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRIVER-TM1637"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP20-1.27-12.7X7.65MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GRID1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GRID2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GRID3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GRID4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GRID5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GRID6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="K1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="K2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG1/KS1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG2/KS2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG3/KS3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG4/KS4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG5/KS5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG6/KS6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG7/KS7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SEG8/KS8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TM1637"/>
<attribute name="VALUE" value="TM1637-sop20"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-SN74AHC126D(SOIC14)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050013</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUFFER"/>
<gate name="G$2" symbol="BUFFER"/>
<gate name="G$3" symbol="BUFFER"/>
<gate name="G$4" symbol="BUFFER"/>
<gate name="G$5" symbol="VCC-GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC14-1.27-10.2X5.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="Y" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="!OE" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="A" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="Y" pad="6"/>
<connect gate="G$3" pin="!OE" pad="10"/>
<connect gate="G$3" pin="A" pad="9"/>
<connect gate="G$3" pin="Y" pad="8"/>
<connect gate="G$4" pin="!OE" pad="13"/>
<connect gate="G$4" pin="A" pad="12"/>
<connect gate="G$4" pin="Y" pad="11"/>
<connect gate="G$5" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$5" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SN74AHC126D"/>
<attribute name="VALUE" value="SN74AHC126D-soic14"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-SN74LV1G80DBVT(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050023</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LOGIC-SN74LV1G80DBVT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!Q" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SN74LVC1G80DBVT"/>
<attribute name="VALUE" value="SN74LVC1G80DBVT-sot23-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-TXB0108PW(TSSOP20)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050024</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRANSLATOR-TXS0108E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP20-0.65-6.5X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCB" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TXB0108PW"/>
<attribute name="VALUE" value="TXB0108PW-TSSOP20"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-74HC08PW-Q100(TSSOP14)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050060</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LOGIC-74HC08PW-Q100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP14-0.65-5X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3B" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="4B" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="74HC08PW-Q100"/>
<attribute name="VALUE" value="74HC08PW-Q100-tssop14"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-SX6119(SOIC16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060020</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AMPLIFIER-SX6119"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC16-1.27-10X3.9MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AMP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BAND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="FMIN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LED" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PDN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SEEK+" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SEEK-" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VOL+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VOL-" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SX6119"/>
<attribute name="VALUE" value="SX6119-soic16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-M24LR64E-R(TSSOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060022</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IC-RF-M24LR64E-R"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP8-0.65-3X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AC0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RF" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="M24LR64E-R"/>
<attribute name="VALUE" value="M24LR64E-R-tssop8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-W5100(LQFP80)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-W5100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP80-0.4-10X10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CS" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="/INT" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="/RD" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="/SCS" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="/WR" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="1V8_OUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR0" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR1" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR10" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR11" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR12" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR13" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR2" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR3" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR4" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR5" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR6" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR7" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR8" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR9" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="COLLED" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DATA7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="FDXLED" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA@2" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDD@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDD@2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDD@3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDD@4" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDD@5" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="LINKLED" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="OPMODE0" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="OPMODE1" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="OPMODE2" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="REST_BG" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXIP" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RXLED" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="SEN" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SPDLED" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_MODE0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_MODE1" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_MODE2" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST_MODE3" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TXLED" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="TXLP" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="TXON" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TXOP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1V8A" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1V8A@1" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1V8D@2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1V8D@3" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3V3A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3V3D" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3V3D@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3V3D@2" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1V8D" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1V8D@1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="XTLN" pad="75"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="W5100"/>
<attribute name="VALUE" value="W5100-LQFP80"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-W5200(QFN48)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-W5200"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN48G-0.5-7X7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1V8O" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/DUP" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/SPD" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="ANE" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="BIA5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA22" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA@1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDA@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="LINKLED/M0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI/WRN" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="NFDXLED/M2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NINT" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="NSCS" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="NSPLED/M1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PWDN" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="RSV" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RXIN" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RXIP" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK/RDN" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="SPEN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TXON" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TXOP" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1V8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1V8@1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3V3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3V3@1" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3V3A" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3V3A@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3V3A@2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="XI" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALVDD" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="W5200"/>
<attribute name="VALUE" value="W5200-QFN48"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-MAX3241EEHJ+(TQFP32)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-MAX3241EEHJ+"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RES" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!SS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIN0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIN1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIN2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIN3" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIN4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIN5" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIN6" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIN7" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPK" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GPOUT0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPOUT1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPOUT2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPOUT3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPOUT4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GPOUT5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPOUT6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPOUT7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VBCOMP" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="XI" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="XO" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MAX3421EEHJ+"/>
<attribute name="VALUE" value="MAX3421EEHJ+-tqfp32"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-MCP23017-E/SP(DIP28)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070009</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-MCP23017-E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP28-2.54-35.6X13.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GPA7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPB7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INTA" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="INTB" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MCP23017-E/SP"/>
<attribute name="VALUE" value="MCP23017-E/SP-dip28"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-SN75176BDR(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070018</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-SN75176BDR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SN75176BDR"/>
<attribute name="VALUE" value="SN75176BDR-soic8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DRIVER-MAX3232ECDR(SOIC16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070037</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DRIVER-MAX3232ECDR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC16-1.27-10X3.9MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DIN2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MAX3232ECDR"/>
<attribute name="VALUE" value="MAX3232ECDR-soic16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CODECODER-VS1053B(LQFP48)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310080002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CODECODER-VS1053B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP48-0.5-7X7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND0" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND2" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND3" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD1" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD2" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="CVDD0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CVDD1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CVDD2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CVDD3" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND1" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DREQ" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GBUF" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO/I2S_MCLK3" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2/DCLK1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3/SDATA1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4/I2S-LROUT3" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO6/I2S_SCLK3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7/I2S_SDATA3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVDD0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVDD1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVDD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="LEFT" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="LINE2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="MICN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MICP/LINE1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RCAP" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="RIGHT" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="XCS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="XDCS/BSYNC1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="XRESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALI" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="XTEST" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="VS1053B"/>
<attribute name="VALUE" value="VS1053B-lqfp48"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CODECODER-WM8731SEDS/V(SSOP28)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310080003</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CODECODER-WM8731SEDS/V"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP28-0.65-10.2X5.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADCDAT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ADCLRC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="BCLK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CSB" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DACDAT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DACLRC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DBVDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DCVDD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="HPGND" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="HPVDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="LHPOUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="LLINEIN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="LOUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="MICBIAS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="MICIN" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RHPOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RLINEIN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIN" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VMID" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="XTI/MCLK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="XTO" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="WM8731SEDS/V"/>
<attribute name="VALUE" value="WM8731SEDS/V-ssop28"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-24AA16-I/SN(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310090028</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-24AA16-I/SN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="24AA16-I/SN"/>
<attribute name="VALUE" value="24AA16-I/SN-soic8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ADC121C021CIMM/NOPB(MSOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310990001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ADC121C021CIMM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP8-0.65-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADR0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ALERT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ADC121C021CIMM/NOPB"/>
<attribute name="VALUE" value="ADC121C021CIMM/NOPB-msop8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FONT-IC-GT20L16P1Y(SOT23-6)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310990002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FONT-IC-GT20L16P1Y"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS#" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="GT20L16P1Y"/>
<attribute name="VALUE" value="GT20L16P1Y-sot23-6"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RECEIVER-HT9170D(SOIC18)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310990004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RECEIVER-HT9170"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC18-1.27-11.5X7.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DV" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="EST" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INH" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PWDN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RT/GT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HT9170D"/>
<attribute name="VALUE" value="HT9170D-soic18"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RECEIVER-HT9170B(DIP18)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310990006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RECEIVER-HT9170"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP18-2.54-22.8X7.62MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DV" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="EST" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INH" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PWDN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RT/GT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="X2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HT9170B"/>
<attribute name="VALUE" value="HT9170B-dip18"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-SST25VF016B-50-4C-S2AF(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310090058</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-SST25VF016B-50-4C-S2AF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE#" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD#" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="WP#" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SST25VF016B-50-4C-S2AF"/>
<attribute name="VALUE" value="SST25VF016B-50-4C-S2AF-soic8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-23K256-I/ST(TSSOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310090003</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-23K256-I/ST"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP8-0.65-3X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="!HOLD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="23K256-I/ST"/>
<attribute name="VALUE" value="23K256-I/ST-tssop8"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-ICL3232CBNZ(SOIC16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070007</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-ICL3232CBNZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC16-1.27-10.2X7.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="R1IN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="R1OUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="R2IN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="R2OUT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="T1IN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="T1OUT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="T2IN" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="T2OUT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ICL3232CBNZ"/>
<attribute name="VALUE" value="ICL3232CBNZ-SOIC16"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-SI4330-B1-FM(QFN20)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060019</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IC-RF-SI4330-B1-FM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN20G-0.5-4X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NIRQ" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NSEL" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="RFP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SDN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_D" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_RF" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VR_DIG" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="SI4330-B1-FM"/>
<attribute name="VALUE" value="SI4330-B1-FM-qfn20"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-RF2052(QFN32)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060015</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IC-RF-RF2052"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32G-0.5-5X5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANA_DEC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="ANA_VDD" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG_VDD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ENBL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ENX" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="INDN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INDP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="LFILT1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="LFILT2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LFILT3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="RESETB" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="REXT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIPN" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIPP" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RFOPN" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="RFOPP" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SDATA" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIPN" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIPP" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="RF2052"/>
<attribute name="VALUE" value="RF2052-qfn32"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-TC1-1-13M+(AT224)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060012</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IC-RF-TC1-1-13M+"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AT224-SMD-1.27-3.81X3.81MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PR-DOT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SE-DOT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TC1-1-13M+"/>
<attribute name="VALUE" value="TC1-1-13M+(at224)"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-TCM4-19+(DB714-6P)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060011</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IC-RF-TCM4-19+"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DB714-6P-1.27-4.06X3.81X4.06MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PR-DOT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SC-CT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SC-DOT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TCM4-19+"/>
<attribute name="VALUE" value="TCM4-19+-DB714"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-CC2541F256RHAR(QFN40)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060003</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IC-RF-CC2541F256RHAR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN40G-0.5-6X6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AVDD1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD4" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD6" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DCOUPL" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_4" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_6" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_7" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_3/XOSC32K_Q2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P2_4/XOSC32K_Q1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET_N" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_N" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="RF_P" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="XOSC_Q1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="XOSC_Q2" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CC2541F256RHAR"/>
<attribute name="VALUE" value="CC2541F256RHAR-qfn40"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LP3120(SOT23-6)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030090</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-LP3120"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CH" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LP3120"/>
<attribute name="VALUE" value="LP3120-sot23-6"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPLIFIER-LMV321IDCKR(SC70-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020013</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AMPLIFIER-LM321MF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SC-70-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LMV321IDCKR"/>
<attribute name="VALUE" value="LMV321IDCKR-sc70-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATTINY861-SUR(SOIC20)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010076</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ATTINY861-SUR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC20-1.27-12.5X7.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0(ADC0/DI/SDA/PCINT0)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1(ADC1/DO/PCINT1)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2(ADC2/INT2/USCK/SCL/PCINT2)" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3(AREF/PCINT3)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4(ADC3/ICP0/PCINT4)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5(ADC4/AIN2/PCINT5)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6(ADC5/AIN0/PCINT6)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7(ADC6/AIN1/PCINT7)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(MOSI/DI/SDA/PCINT8/!OC1A)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(MISO/DO/OC1A/PCINT9)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(SCK/USCK/SCL/PCINT10/!OC1B)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(OC1B/PCINT11)" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(ADC7/CLK/XTAL1/PCINT12/!OC1D)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(ADC2/OC1D/CLKO/XTAL2/PCINT13)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(ADC9/INT0/T0/PCINT14)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(ADC10/PCINT15/!RESET)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATTINY861A-SUR"/>
<attribute name="VALUE" value="ATTINY861A-SUR-soic20"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-STM32F405RGT6(LQFP64)" uservalue="yes">
<description>310010070</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-STM32F405RGT6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP64-0.5-10X10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT0" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0-WKUP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB11" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB13" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PC10" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PC11" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PC12" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PC13" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PC8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PC9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PH0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PH1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP-1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP-2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="STM32F405RGT6"/>
<attribute name="VALUE" value="STM32F405RGT6-lqfp64"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATMEGA168PA-MU(QFN28-0.45)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010072</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ATMEGA168PA-MU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN28G-0.45-4X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(PCINT0/CLKO/ICP1)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(PCINT1/OC1A)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(PCINT2/SS/OC1B)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(PCINT3/OC2A/MOSI)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(PCINT4/MISO)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(SCK/PCINT5)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(PCINT6/XTAL1/TOSC1)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(PCINT7/XTAL2/TOSC2)" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0(ADC0/PCINT8)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1(ADC1/PCINT9)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2(ADC2/PCINT10)" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3(ADC3/PCINT11)" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4(ADC4/SDA/PCINT12" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5(ADC5/SCL/PCINT13)" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(RESET/PCINT14)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(RXD/PCINT16)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(TXD/PCINT17)" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(INT0/PCINT18)" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(PCING19/OC2B/INT1)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(PCINT20/XCK/T0)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(PCINT21/OC0B/T1)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(PCINT22/OC0A/AIN0)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(PCINT23/AIN1)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA168PA-MU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATMEGA168PA-MU-QFN28"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-ESP8266EX(QFN32)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060034</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RF-ESP8266EX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32G-0.5-5X5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CHIP_EN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="EXT_RSTB" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="LNA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MTCK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="MTDI" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="MTDO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="MTMS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="RES12K" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CLK" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CMD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_DATA_0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_DATA_1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_DATA_2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_DATA_3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TOUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="U0RXD" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="U0TXD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3P3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3P3@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA@1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPST" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPST@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_RTC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="XPD_DCDC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_IN" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_OUT" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ESP8266EX"/>
<attribute name="VALUE" value="ESP8266EX"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LP2985-33DBVR(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030033</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-LP2985-50DBVR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BYPASS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ON/!OFF" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LP2985-33DBVR"/>
<attribute name="VALUE" value="LP2985-33DBVR"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-BQ2057WTS(TSSOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030039</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-BQ2057"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP8-0.65-3X4.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BAT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SNS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="STAT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BQ2057WTS"/>
<attribute name="VALUE" value="BQ2057WTS"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-ISL97516IUZ-TK(MSOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030092</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-ISL97516"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP8-0.65-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="FSEL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LX" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ISL97516IUZ-TK"/>
<attribute name="VALUE" value="ISL97516IUZ-TK"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LOGIC-TXS0102DCTR(MSOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310050061</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LOGIC-TXS0102"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MSOP8-0.65-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCB" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TXS0102DCTR"/>
<attribute name="VALUE" value="TXS0102DCTR"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-24LC256T-I/SN(SOIC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310090063</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-24LC256T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="24LC256T-I/SN"/>
<attribute name="VALUE" value="24LC256T-I/SN"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MUX/DEMUX-CD4052BPWR(SOIC16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070052</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MUX/DEMUX-CD4052BPWR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC16-1.27-10X3.9MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CH0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CH1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CH3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="CH4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CH5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CH6" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CH7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="COM-OUT/IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INH" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VEE" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="CD4052BPWR"/>
<attribute name="VALUE" value="CD4052BPWR"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-ENC28J60(SSOP28)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070055</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-ENC28J60"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSOP28-0.65-10.2X5.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDA" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDB" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN+" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN-" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT+" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT-" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOSC" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDRX" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDTX" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSOSC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSRX" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSTX" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ENC28J60"/>
<attribute name="VALUE" value="ENC28J60v"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-ENC424J600-I/PT(TQFP44)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070053</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-ENC424J600-I/PT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44-0.8-9.6X9.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="CS/!CS" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDB" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PSPCFG0" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK/AL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SI/RD/!RW" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="SO/WR/RN" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="SPISEL/!INT" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN+" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN-" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT+" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT-" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOSC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDRX" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDTX" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSOSC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSRX" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSTX" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSTX@1" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ENC424J600-I/PT"/>
<attribute name="VALUE" value="ENC424J600-I/PT"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INTERFACE-ENC624J600-I/PT(TQFP64)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310070054</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INTERFACE-ENC624J600"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP64-0.5-12X12MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A14/PSPCFG1" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="AD10" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="AD11" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="AD12" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="AD13" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AD14" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="AD15" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="AD8" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="AD9" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="CS/!CS" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDB" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PSPCFG2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PSPCFG3" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK/AL/PSPCFG4" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="SI/RD/RW" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="SO/WR/WRL/EN/B0SEL" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="SPISEL/!INT" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN+" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN-" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT+" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT-" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOSC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDRX" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDTX" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VRH/B1SEL" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSOSC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSRX" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSTX" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSTX@1" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ENC624J600-I/PT"/>
<attribute name="VALUE" value="ENC624J600-I/PT"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-STM32F072RBT6(LQFP64)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010135</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-STM32F072RBT6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP64-0.5-10X10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BOOT0" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0-WKUP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB11" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB13" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PC10" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PC11" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="PC12" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PC13" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PC8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PC9" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="PH0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PH1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP-1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP-2" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="STM32F072RBT6"/>
<attribute name="VALUE" value="STM32F072RBT6"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-MSP430FR5847IRHAT(VQFN40)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010136</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-MSP430FR5847IRHAT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN40G-0.5-6X6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS@1" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="DVCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="NMI/SBWTDIO/!RST" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0/TA0.1/DMAE0/RTCCLK/A0/C0/VREF-/VEREF-" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1/TA0.2/TA1CLK/COUT/A1/C1/VREF+/VEREF+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2/TA1.1/TA0CLK/COUT/A2/C2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3/TA1.2/UCB0STE/A3/C3" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4/TB0.1/UCA0STE/A4/C4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5/TB0.2/UCA0CLK/A5/C5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6/TB0.3/UCB0SIMO/UCB0SDA/TA0.0" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7/TB0.4/UCB0SOMI/UCB0SCL/TA1.0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0/TB0.6/UCA0TXD/UCA0SIMO/TB0CLK/ACLK" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1/TB0.0/UCA0RXD/UCA0SOMI/TB0.0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2/TB0.2/UCB0CLK" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.3/TA0.0/UCA1STE/A6/C10" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.4/TA1.0/UCA1CLK/A7/C11" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.5/TB0.0/UCA1TXD/UCA1SIMO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.6/TB0.1/UCA1RXD/UCA1SOMI" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.7" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.0/A12/C12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.1/A13/C13" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.2/A14/C14" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.3/A15/C15" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.4/TB0.3/SMCLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.5/TB0.4/COUT" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.6/TB0.5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P3.7/TB0.6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.0/A8" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.1/A9" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P4.4/TB0.5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ.0/TDO/TB0OUTH/SMCLK/SRSCG1/C6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ.1/TDI/TCLK/MCLK/SRSCG0/C7" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ.2/TMS/ACLK/SROSCOFF/C8" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ.3/TCK/SRCPUOFF/C9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ.4/LFXIN" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PJ.5/LFXOUT" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST/SBWTCK" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MSP430FR5847IRHAT"/>
<attribute name="VALUE" value="MSP430FR5847IRHAT"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-XC6221B332MR-G(SOT23-5)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030135</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-XC6221B332MR-G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT-23-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="XC6221B332MR-G"/>
<attribute name="VALUE" value="XC6221B332MR-G"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-MAX2659ELT(UDFN6)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060024</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RF-IC-MAX2659ELT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN6-0.5-1.5X1.0X0.72MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!SHDN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RFOUT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MAX2659ELT"/>
<attribute name="VALUE" value="MAX2659ELT"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-LPC11U37FBD64/501(LQFP64)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010071</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-LPC11U37FBD64/501"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP64-0.5-10X10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_0/!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_14/!TRST" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_16" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_17" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_18" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_19" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_20" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_21" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_22" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_23" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_8" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_9" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_10" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_11" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_12" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_13" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_14" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_15" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_16" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_17" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_18" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_19" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_20" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_21" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_22" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_23" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_24" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_25" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_26" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_27" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_28" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_29" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_3" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_5" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_6" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_9" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="SWCLK/PIO0_10" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO/PIO0_15" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI/PIO0_11" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO/PIO0_13" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS/PIO0_12" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DM" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DP" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@3" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LPC11U37FBD64/501"/>
<attribute name="VALUE" value="LPC11U37FBD64/501"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-2450BM15A0002E(DFN6-0.65)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310060009</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IC-RF-2450BM15A0002E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN6-0.65-2X1.25X0.7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BALANCE-PORT1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="BALANCE-PORT2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="UNBALANCE" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="2450BM15A0002E"/>
<attribute name="VALUE" value="2450BM15A0002E"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-ETA9640E8A(ESOP8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030179</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-ETA9640"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8G-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BATT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="BST" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="H" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="LED" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LX" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SET1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SET2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="USB1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="USB2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ETA9640E8A"/>
<attribute name="VALUE" value="ETA9640E8A"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IC-RF-SWITCH-UPG2176TDN(TSON6)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310990012</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RF-SWITCH-IC-UPG2176TDN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSON6-0.5-1.5X1.5X0.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTPUT2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="VCONT1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCONT2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="uPG2176T5N"/>
<attribute name="VALUE" value="uPG2176T5N"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LDO-L7805CV-VIN-XX-35V-5V,ADJ-1.5A(TO220)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030010</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-L7805CV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-220">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2 HEAT"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="L7805CV"/>
<attribute name="VALUE" value="L7805CV"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PMIC-LDO-LP2950-VIN-2.3-30V-3.3V-ADJ-100MA(TO-92)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310030028</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMIC-LP2950"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LP2950ACZ-3.3"/>
<attribute name="VALUE" value="LP2950ACZ-3.3"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCU-ATMEGA16U2-MU(QFN32)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010018</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCU-ATMEGA16U2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32G-0.5-5X5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(PCINT0/!SS)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(PCINT1/SCLK)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(PCINT2/MOSI/PDI)" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(PCINT3/MISO/PDO)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(PCINT4/T1)" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(PCINT5)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(PCINT6)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(PCINT7/OC.0A/OC.1C)" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1(DW/!RESET)" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2(PCINT11/AIN2)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4(PCINT10)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5(PCINT9/OC.1B)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(PCINT8/OC.1A)" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC7(INT4/ICP1/CLKO)" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(OC.0B/INT0)" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(AIN0/INT1)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(RXD1/AIN1/INT2)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(TXD1/INT3)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(INT5/AIN3)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(PCINT12/AIN4/SCK)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(AIN5/INT6/!RTS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(AIN5/T0/INT7/(!HWB)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="UCAP" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="UGND" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="UVCC" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2(PC0)" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA16U2-MU"/>
<attribute name="VALUE" value="ATMEGA16U2-MU"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
