<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SNR2-3.0">
</package>
<package name="SNR4-2.54-25.0X15.0X7.0MM">
</package>
<package name="SNR4-2.54-15.5X12.0X5.5MM">
</package>
<package name="SNR4-2.54-8.7X4.5X5.8MM">
</package>
<package name="SNR4-8.7X4.5X5.8MM">
</package>
<package name="2P-2.54-5MM">
</package>
<package name="SNR2-2.54-D5.0MM">
</package>
<package name="SOP16-1.27-10.0X5.0MM">
</package>
<package name="SNR3-D8.1XH4.2MM">
</package>
<package name="SW2-SMD-15.24X2.29.0X2.03MM">
</package>
<package name="SNR2-2.5-6.5X4.0MM">
</package>
<package name="LGA14-0.8-5.0X3.0MM">
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="SNR2-12.8-16.8X9.0X32.0MM">
</package>
<package name="SNR6-D19.0MM">
</package>
<package name="SNR3-D20.2XH16.5MM">
</package>
<package name="SNR4-3.5-D9.4XH7.6MM">
</package>
<package name="SMD3528">
</package>
<package name="TMB6-1.55-3.8X2.6MM">
</package>
<package name="SOIC8-1.27-5X4MM">
</package>
<package name="LGA16-0.5-3X3MM">
</package>
<package name="SNR3-2.2-D8XH7MM">
</package>
<package name="QFN24G-0.5-4X4MM">
</package>
<package name="PLCC16-0.5-3X3MM">
</package>
<package name="LGA7-1.5-3.8X3.6MM">
</package>
<package name="QFN24G-0.4-3X3MM">
</package>
<package name="SNR2-5.1-25.0X13.0X1.0MM">
</package>
<package name="SNR2-2.54-17.8X7.0X1.4MM">
</package>
<package name="QFN16G-0.65-4X4MM">
</package>
<package name="LGA28-0.5-5.2X3.8">
</package>
<package name="SNR3-2.54-6.95X6.0X5.6MM">
</package>
<package name="TO-92-3">
</package>
<package name="SNR3-4X2X1.05MM">
</package>
<package name="LED2-2.54-D3.0MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="LED-0805">
</package>
<package name="LED2-2.54-D5.0MM">
</package>
<package name="LED-SIDE-VIEW-0603-LEFT">
</package>
<package name="LED-SIDE-VIEW-0603-RIGHT">
</package>
<package name="LED-1206">
</package>
<package name="LED-3528">
</package>
<package name="LED-0402">
</package>
<package name="LED2-SMD-D8.0MM">
</package>
<package name="LED-2P-2.2-6MM">
</package>
<package name="QFN20-0.4-3X3M">
</package>
<package name="SOIC14-1.27-9.3X4.3MM">
</package>
<package name="SC-82AB">
</package>
<package name="TO-92">
</package>
<package name="BGA6-0.6-2.0X1.9MM">
<description>http://www.taosinc.com/getfile.aspx?type=press&amp;file=tcs3414cs_e45.pdf</description>
</package>
<package name="LGA24-0.5-4X4MM">
</package>
<package name="DFN10-0.5-3.0X3.0MM">
</package>
<package name="SNR8-SMD-0.5-2.04X1.59MM">
</package>
<package name="LCC8-1.27-5.0X5.0MM">
</package>
<package name="SNR10-SMD-1.25-7.5X5.5MM">
</package>
<package name="SNR4-3.1-D9.4XH17MM">
</package>
<package name="DFN10-0.5-2X2MM">
</package>
<package name="DFN10-0.4-2X2MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SENSOR-PHOTORESISTOR-5528-10K">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="PHOTORESISTOR-5528-10K(2P-5.0X4.2MM)">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="TEM-HUM-AM2302(4P-25.0X15.0MM)">
<pin name="VDD" direction="sup"/>
<pin name="DATA"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="TEM-HUM-DHT11(4P-15.5X12.0MM)">
<pin name="VDD" direction="sup"/>
<pin name="DATA"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="OPTICAL-LTH1550-01(4P-8.7X4.5XMM)">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="OPTICAL-RPR-220(4P-6.4X4.9MM)">
<pin name="C"/>
<pin name="A"/>
<pin name="EM"/>
<pin name="CO"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-OPTICAL-YG1006">
<pin name="E"/>
<pin name="C"/>
</symbol>
<symbol name="OPTICAL-YG1006(2P-D5MM)">
<pin name="E"/>
<pin name="C"/>
</symbol>
<symbol name="OPTICAL-TSAL6200(2P-D5MM)">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="OPTICAL-TM2291(16P-10X5MM)">
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="1IN+" direction="in"/>
<pin name="1IN-" direction="in"/>
<pin name="1OUT" direction="out"/>
<pin name="2IN-" direction="in"/>
<pin name="2OUT" direction="out"/>
<pin name="A"/>
<pin name="IB"/>
<pin name="RC1"/>
<pin name="RC2"/>
<pin name="RR1"/>
<pin name="RR2"/>
<pin name="VC"/>
<pin name="VDD" direction="sup"/>
<pin name="VO"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="MOTION/POSITION-LHI778(3P-D8.1MM)">
<pin name="D"/>
<pin name="G"/>
<pin name="S"/>
</symbol>
<symbol name="REED-SWITCH(2P-15.24X29.0MM)">
<pin name="2"/>
<pin name="1"/>
</symbol>
<symbol name="THERMISTOR-RES(2P-6.5X4.0MM)">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="MOTION/POSITION-ADXL345BCCZ-RL(14P-5.0X3.0MM)">
<pin name="VDDI/O" direction="sup"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="RESERVED"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
<pin name="GND@3" direction="sup"/>
<pin name="VS"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="INT1"/>
<pin name="INT2"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="RESERVED@2"/>
<pin name="SDO/ALTADDRESS"/>
<pin name="SDA/SDI/SDIO"/>
<pin name="SCL/SCLK" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="THERMISTOR-RES-NTC-100K(0603)">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="CURRENT-TA12-200(2P-16.8X9.0MM)">
<pin name="P$1" function="dotclk"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="GAS-MQ-2(6P-D19MM)">
<pin name="H@1"/>
<pin name="H@2"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="B0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="B1"/>
</symbol>
<symbol name="GAS-MQ-3(6P-D19MM)">
<pin name="H@1"/>
<pin name="H@2"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="B0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="B1"/>
</symbol>
<symbol name="GAS-MQ-5(6P-D19MM)">
<pin name="H@1"/>
<pin name="H@2"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="B0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="B1"/>
</symbol>
<symbol name="GAS-MQ-9(6P-D19MM)">
<pin name="H@1"/>
<pin name="H@2"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="B0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="B1"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-GAS-ME2-O2">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="GAS-WSP2110(4P-D9.4MM)">
<pin name="VH-"/>
<pin name="VH+"/>
<pin name="VC+"/>
<pin name="VC-"/>
</symbol>
<symbol name="UV-QUVA-S12SD(2P-3.5X2.8MM)">
<pin name="+"/>
<pin name="-"/>
</symbol>
<symbol name="OPTICAL-TSL2561T(6P-3.8X2.6MM)">
<pin name="VDD" direction="sup"/>
<pin name="ADDR" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="INT" direction="out"/>
<pin name="SDA"/>
</symbol>
<symbol name="HEADER3">
<pin name="3"/>
<pin name="2"/>
<pin name="1"/>
</symbol>
<symbol name="USB-MICRO-5P">
<pin name="VCC"/>
<pin name="DM"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="ID"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="GND@5"/>
</symbol>
<symbol name="CURRENT-ACS712ELCTR-20A-T(5X4MM)">
<pin name="IP+"/>
<pin name="IP+@1"/>
<pin name="IP-"/>
<pin name="IP-@1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="FILTER"/>
<pin name="VIOUT"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="MOTION-L3GD20H">
<pin name="DEN" direction="in"/>
<pin name="CAP" direction="in"/>
<pin name="RES@3" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="out"/>
<pin name="GND@2" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="out"/>
<pin name="VDD_IO"/>
<pin name="RES@1"/>
<pin name="SDO/SA0"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="SDA/SDI/SDO"/>
<pin name="DRDY/INT2"/>
<pin name="RES"/>
<pin name="RES@2" direction="sup"/>
<pin name="SCL/SPC"/>
<pin name="INT1" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="GAS-MQ303B(3P)">
<pin name="CR(-)"/>
<pin name="CR(+)"/>
<pin name="RS/+"/>
</symbol>
<symbol name="MPU-6050_TESTING_MPU-6050">
<pin name="AD0"/>
<pin name="AUX_CL"/>
<pin name="AUX_DA"/>
<pin name="CLKIN"/>
<pin name="CPOUT"/>
<pin name="FSYNC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="INT"/>
<pin name="REGOUT"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VLOGIC"/>
</symbol>
<symbol name="HMC5883">
<pin name="1(SCL)"/>
<pin name="2(VDD)" direction="sup"/>
<pin name="3(NC)" direction="nc"/>
<pin name="4(S1)"/>
<pin name="5(NC)" direction="nc"/>
<pin name="6(NC)" direction="nc"/>
<pin name="7(NC)" direction="nc"/>
<pin name="8(SETP)"/>
<pin name="9(GND)" direction="pwr"/>
<pin name="10(C1)"/>
<pin name="11(GND)" direction="sup"/>
<pin name="12(SETC)"/>
<pin name="13(VDDIO)" direction="sup"/>
<pin name="14(NC)" direction="nc"/>
<pin name="15(DRDY)"/>
<pin name="16(SDA)"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-BMP180">
<pin name="CSB"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VDDIO"/>
<pin name="SDO"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="MPU-6050">
<pin name="AD0"/>
<pin name="AUX_CL"/>
<pin name="AUX_DA"/>
<pin name="CLKIN"/>
<pin name="CPOUT"/>
<pin name="FSYNC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="INT"/>
<pin name="REGOUT"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VLOGIC"/>
</symbol>
<symbol name="MPU-9250">
<pin name="AD0/SDO"/>
<pin name="AUX_CL"/>
<pin name="AUX_DA"/>
<pin name="FSYNC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="INT"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="NC@1"/>
<pin name="NC@2"/>
<pin name="NC@3"/>
<pin name="NC@4"/>
<pin name="NC@5"/>
<pin name="NC@6"/>
<pin name="NC@7"/>
<pin name="NC@8"/>
<pin name="NCS"/>
<pin name="PAD"/>
<pin name="REGOUT"/>
<pin name="RESV"/>
<pin name="RESV@1"/>
<pin name="RESV@2"/>
<pin name="SCL/SCLK"/>
<pin name="SDA/SDI"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VDDIO"/>
</symbol>
<symbol name="DIP-PIEZO-VIBRATION-1002794">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="DIP-PIEZO-VIBRATION-1005939-1">
<pin name="+"/>
<pin name="-"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-MOTION/POSITION-ADXL335BCPZ-RL7">
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="ST"/>
<pin name="COM@1"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="COM@2"/>
<pin name="COM@3"/>
<pin name="COM@4"/>
<pin name="ZOUT"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="YOUT"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="XOUT"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
<pin name="VS@1"/>
<pin name="VS@2"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="EP"/>
</symbol>
<symbol name="ORIENTATION-BNO055">
<pin name="PIN1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="NBOOT_LOAD_PIN"/>
<pin name="PS1"/>
<pin name="PS0"/>
<pin name="PIN7"/>
<pin name="PIN8"/>
<pin name="CAP"/>
<pin name="PIN10"/>
<pin name="NRESTE"/>
<pin name="PIN12"/>
<pin name="PIN13"/>
<pin name="INT"/>
<pin name="PIN15"/>
<pin name="PIN16"/>
<pin name="COM3"/>
<pin name="COM2"/>
<pin name="COM1"/>
<pin name="COM0"/>
<pin name="PIN21"/>
<pin name="PIN22"/>
<pin name="PIN23"/>
<pin name="PIN24"/>
<pin name="GNDIO"/>
<pin name="XOUT32"/>
<pin name="XIN32"/>
<pin name="VDDIO"/>
</symbol>
<symbol name="OPTICAL-TSOP2238">
<pin name="OUT"/>
<pin name="VS"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="TEMPERATURE-TEM36">
<pin name="+VS"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="OPTICAL-PDV-P8001">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="OPTICAL-TEMT6000X01">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TOUCH-MPR121QR2">
<pin name="!IRQ"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="ADDR"/>
<pin name="VREG"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="REXT"/>
<pin name="ELE0"/>
<pin name="ELE1"/>
<pin name="ELE2"/>
<pin name="ELE3"/>
<pin name="ELE4"/>
<pin name="ELE5"/>
<pin name="ELE6"/>
<pin name="ELE7"/>
<pin name="ELE8"/>
<pin name="ELE9"/>
<pin name="ELE10"/>
<pin name="ELE11"/>
<pin name="VDD"/>
</symbol>
<symbol name="TOUCH-AT42QT1070-SSU">
<pin name="VDD"/>
<pin name="MODE(VSS)"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="!CHANGE"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="KEY6"/>
<pin name="KEY5"/>
<pin name="KEY4"/>
<pin name="KEY3"/>
<pin name="KEY2"/>
<pin name="KEY1"/>
<pin name="KEY0"/>
<pin name="VSS"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-S-8110C/8120C">
<pin name="VDD" direction="sup"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-TEMPERATURE-LM35DZ">
<pin name="VCC" function="dotclk"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-OPTICAL-TCS3414CS">
<pin name="SCL"/>
<pin name="SYNC" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="INT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="OPTICAL-RPR-359F">
<pin name="C"/>
<pin name="A"/>
<pin name="EM"/>
<pin name="CO"/>
</symbol>
<symbol name="MPU-9150">
<pin name="CLKIN"/>
<pin name="RESV"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="RESV@1"/>
<pin name="RESV@2"/>
<pin name="ES_DA"/>
<pin name="ES_CL"/>
<pin name="VLOGIC"/>
<pin name="AD0"/>
<pin name="REGOUT"/>
<pin name="FSYNC"/>
<pin name="INT"/>
<pin name="VDD@1"/>
<pin name="RESV@3"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RESV@4"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="RESV@5"/>
<pin name="CPOUT"/>
<pin name="RESV@6"/>
<pin name="CLKOUT"/>
<pin name="SCL\"/>
<pin name="SDA"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-MOTION/POSITION-MMA7660FCR1">
<pin name="RESERVED"/>
<pin name="NC0"/>
<pin name="AVDD"/>
<pin name="AVSS"/>
<pin name="!INT"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="DVSS"/>
<pin name="DVDD"/>
<pin name="NC2"/>
<pin name="NC1"/>
<pin name="NC3"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-H3LIS331DL">
<pin name="VDD_IO"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="NC@1"/>
<pin name="SCL/SPC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SDA/SDI/SDO"/>
<pin name="SDO/SA0"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="INT2"/>
<pin name="RESERVED"/>
<pin name="INT1"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="RESERVED@1"/>
<pin name="GND@3"/>
</symbol>
<symbol name="MOTION/POSITION-LSM303D">
<pin name="VDD_IO"/>
<pin name="SETC"/>
<pin name="SETP"/>
<pin name="SCL/SPC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SDA/SDI/SDO"/>
<pin name="SDO/SA0"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="INT2"/>
<pin name="RESERVED"/>
<pin name="INT1"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="GND@3"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-TH02">
<pin name="!CS"/>
<pin name="DNC" direction="nc"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="DNC@13" direction="nc"/>
<pin name="DNC@1" direction="nc"/>
<pin name="DNC@2" direction="nc"/>
<pin name="DNC@3" direction="nc"/>
<pin name="DNC@14" direction="nc"/>
<pin name="DNC@8" direction="nc"/>
<pin name="CEXT"/>
<pin name="DNC@9" direction="nc"/>
<pin name="DNC@4" direction="sup"/>
<pin name="DNC@5" direction="nc"/>
<pin name="DNC@6" direction="nc"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="DNC@7" direction="nc"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
<pin name="GND@3" direction="sup"/>
<pin name="DNC@10" direction="nc"/>
<pin name="DNC@11" direction="nc"/>
<pin name="DNC@12" direction="nc"/>
<pin name="SCL\"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-HDC1000">
<pin name="SCL"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="ADR0"/>
<pin name="ADR1"/>
<pin name="DRDYN"/>
<pin name="DNC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SDA"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-PRESSURE-BMP085">
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="EOC" direction="out"/>
<pin name="VDDA" direction="sup"/>
<pin name="VDDD" direction="sup"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="XCLR" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR-MICS-6814">
<pin name="RH1/RS1_OX"/>
<pin name="RH1/RS1_RED"/>
<pin name="RH1_NH3"/>
<pin name="RH2_NH3"/>
<pin name="RH2_OX"/>
<pin name="RH2_RED"/>
<pin name="RS1_NH3"/>
<pin name="RS2"/>
<pin name="RS2_NH3"/>
<pin name="RS2_RED"/>
</symbol>
<symbol name="MP503">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="SENSOR_MMA8652FCR1">
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="INT1"/>
<pin name="BYP"/>
<pin name="INT2"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="VDDIO" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PHOTORESISTOR-5528-10K(2P-5.0X4.2MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314020017</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PHOTORESISTOR-5528-10K(2P-5.0X4.2MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR2-3.0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PHOTORESISTOR-5528-10K"/>
<attribute name="VALUE" value="PHOTORESISTOR-5528-10K"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TEM-HUM-AM2302(4P-25.0X15.0MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314010001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TEM-HUM-AM2302(4P-25.0X15.0MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR4-2.54-25.0X15.0X7.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="AM2302"/>
<attribute name="VALUE" value="AM2302"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TEM-HUM-DHT11(4P-15.5X12.0MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314010000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TEM-HUM-DHT11(4P-15.5X12.0MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR4-2.54-15.5X12.0X5.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="DHT11"/>
<attribute name="VALUE" value="DHT11"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPTICAL-LTH1550-01(4P-8.7X4.5XMM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314020022</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTICAL-LTH1550-01(4P-8.7X4.5XMM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR4-2.54-8.7X4.5X5.8MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LTH1550-01"/>
<attribute name="VALUE" value="LTH1550-01"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPTICAL-RPR-220(4P-6.4X4.9MM)" prefix="S" uservalue="yes">
<description>314020002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTICAL-RPR-220(4P-6.4X4.9MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR4-8.7X4.5X5.8MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EM" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="RPR-220"/>
<attribute name="VALUE" value="RPR-220"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPTICAL-YG1006(2P-D5MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314020024</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTICAL-YG1006(2P-D5MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2P-2.54-5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="YG1006"/>
<attribute name="VALUE" value="YG1006"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPTICAL-TSAL6200(2P-D5MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>314020023</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTICAL-TSAL6200(2P-D5MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR2-2.54-D5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TSAL6200"/>
<attribute name="VALUE" value="TSAL6200"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPTICAL-TM2291(SOP16-10X5MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314020020</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTICAL-TM2291(16P-10X5MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP16-1.27-10.0X5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="1IN+" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="1IN-" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="1OUT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="2IN-" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="2OUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IB" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RC1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RC2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RR1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RR2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TM2291"/>
<attribute name="VALUE" value="TM2291"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-MOTION/POSITION-LHI778(3P-D8.1MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314990002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTION/POSITION-LHI778(3P-D8.1MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR3-D8.1XH4.2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LHI778"/>
<attribute name="VALUE" value="LHI778"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="REED-SWITCH-FR2259(2P-15.24X29.0MM)" prefix="SW" uservalue="yes">
<description>311090001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REED-SWITCH(2P-15.24X29.0MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SW2-SMD-15.24X2.29.0X2.03MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="FR2259"/>
<attribute name="VALUE" value="FR2259"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="THERMISTOR-RES-MF11-503K(2P-6.5X4.0MM)" prefix="R" uservalue="yes">
<description>314110002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="THERMISTOR-RES(2P-6.5X4.0MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR2-2.5-6.5X4.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MF11-503K"/>
<attribute name="VALUE" value="MF11-503K"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTION/POSITION-ADXL345BCCZ-RL(14P-5.0X3.0MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314080008</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTION/POSITION-ADXL345BCCZ-RL(14P-5.0X3.0MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA14-0.8-5.0X3.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="INT2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED@2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL/SCLK" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA/SDI/SDIO" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO/ALTADDRESS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDI/O" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ADXL345BCCZ-RL"/>
<attribute name="VALUE" value="ADXL345BCCZ-RL"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="THERMISTOR-RES-NTC-100K(0603)" prefix="R" uservalue="yes">
<description>314110001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="THERMISTOR-RES-NTC-100K(0603)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="R0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="NCP18WF104F03RC"/>
<attribute name="VALUE" value="NCP18WF104F03RC"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-CURRENT-TA12-200(2P-16.8X9.0MM)" prefix="L" uservalue="yes">
<description>314090000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CURRENT-TA12-200(2P-16.8X9.0MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR2-12.8-16.8X9.0X32.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TA12-200"/>
<attribute name="VALUE" value="TA12-200"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-GAS-MQ-2(6P-D19MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314100003</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GAS-MQ-2(6P-D19MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR6-D19.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="H@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="H@2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MQ-2"/>
<attribute name="VALUE" value="mq-2"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-GAS-MQ-3(6P-D19MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314100007</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GAS-MQ-3(6P-D19MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR6-D19.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="H@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="H@2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MQ-3"/>
<attribute name="VALUE" value="MQ-3"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-GAS-MQ-5(6P-D19MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314100000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GAS-MQ-5(6P-D19MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR6-D19.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="H@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="H@2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MQ-5"/>
<attribute name="VALUE" value="MQ-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-GAS-MQ-9(6P-D19MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314100008</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GAS-MQ-9(6P-D19MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR6-D19.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="H@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="H@2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MQ-9"/>
<attribute name="VALUE" value="MQ-9"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-GAS-ME2-O2(3P-D20MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314100011</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR-GAS-ME2-O2"/>
</gates>
<devices>
<device name="-ME2-O2" package="SNR3-D20.2XH16.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="GAS-ME2-O2"/>
<attribute name="VALUE" value="GAS-ME2-O2"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-GAS-WSP2110(4P-D9.4MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314100005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GAS-WSP2110(4P-D9.4MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR4-3.5-D9.4XH7.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VC+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VC-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VH+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VH-" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="WSP2110"/>
<attribute name="VALUE" value="WSP2110"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="UV-QUVA-S12SD(2P-3.5X2.8MM)" prefix="D" uservalue="yes">
<description>314020026</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="UV-QUVA-S12SD(2P-3.5X2.8MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD3528">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="UV-QUVA-S12SD"/>
<attribute name="VALUE" value="UV-QUVA-S12SD"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPTICAL-TSL2561T(6P-3.8X2.6MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314020025</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTICAL-TSL2561T(6P-3.8X2.6MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TMB6-1.55-3.8X2.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADDR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TSL2561T"/>
<attribute name="VALUE" value="TSL2561T"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CURRENT-ACS712ELCTR-20A-T(SOIC8-5X4)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314090002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CURRENT-ACS712ELCTR-20A-T(5X4MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="FILTER" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IP+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IP+@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IP-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IP-@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIOUT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ACS712ELCTR-20A-T"/>
<attribute name="VALUE" value="ACS712ELCTR-20A-T"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CURRENT-ACS712ELCTR-05B-T(SOIC8-5X4MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314090001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CURRENT-ACS712ELCTR-20A-T(5X4MM)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8-1.27-5X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="FILTER" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IP+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IP+@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IP-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IP-@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIOUT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ACS712ELCTR-05B-T"/>
<attribute name="VALUE" value="ACS712ELCTR-05B-T"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTION-L3GD20H(LGA16-3X3MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314080018</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTION-L3GD20H"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA16-0.5-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DEN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DRDY/INT2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RES@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RES@2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RES@3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL/SPC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA/SDI/SDO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO/SA0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_IO" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="L3GD20H"/>
<attribute name="VALUE" value="L3GD20H"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-GAS-MQ303B(3P-D8MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314100006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GAS-MQ303B(3P)"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR3-2.2-D8XH7MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CR(+)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CR(-)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RS/+" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MQ303B"/>
<attribute name="VALUE" value="MQ303B"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAGNETIC-HMC5883L(PLCC16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314040002</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HMC5883"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PLCC16-0.5-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1(SCL)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10(C1)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11(GND)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12(SETC)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13(VDDIO)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14(NC)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15(DRDY)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16(SDA)" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="2(VDD)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3(NC)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4(S1)" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5(NC)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6(NC)" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7(NC)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8(SETP)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9(GND)" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="HMC5883L"/>
<attribute name="VALUE" value="HMC5883L"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PRESSURE-BMP180(LGA7)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314030004</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR-BMP180"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA7-1.5-3.8X3.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CSB" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BMP18"/>
<attribute name="VALUE" value="BMP18"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTION/POSITION-MPU-6050(QFN24)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314080000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MPU-6050"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN24G-0.5-4X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX_CL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX_DA" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CPOUT" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="FSYNC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="REGOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VLOGIC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MPU-6050"/>
<attribute name="VALUE" value="MPU-6050"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTION/POSITION-MPU-9250(QFN24)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314990005</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MPU-9250"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN24G-0.4-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AD0/SDO" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX_CL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX_DA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="FSYNC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NCS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="REGOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RESV" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RESV@1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RESV@2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL/SCLK" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA/SDI" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MPU-9250"/>
<attribute name="VALUE" value="MPU-9250"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-PIEZO-VIBRATION-1002794(2P-25X13X1.0MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314070001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIP-PIEZO-VIBRATION-1002794"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR2-5.1-25.0X13.0X1.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="VIBRATION-1002794"/>
<attribute name="VALUE" value="VIBRATION-1002794"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-PIEZO-VIBRATION-1005939-1(2P-17.8X7MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314070000</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIP-PIEZO-VIBRATION-1005939-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR2-2.54-17.8X7.0X1.4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="VIBRATION-1005939-1"/>
<attribute name="VALUE" value="VIBRATION-1005939-1"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SENSOR-MOTION/POSITION-ADXL335BCPZ-RL7(QFN16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314080013</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR-MOTION/POSITION-ADXL335BCPZ-RL7"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN16G-0.65-4X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="COM@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="COM@2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="COM@3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="COM@4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="EP" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ST" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VS@1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VS@2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="YOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ZOUT" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="ADXL335BCPZ-RL7"/>
<attribute name="VALUE" value="ADXL335BCPZ-RL7"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ORIENTATION-BNO055(LGA28)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314990019</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ORIENTATION-BNO055"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA28-0.5-5.2X3.8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CAP" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="COM0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="COM2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="COM3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDIO" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NBOOT_LOAD_PIN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NRESTE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PS0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PS1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="XIN32" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="XOUT32" pad="26"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BNO055"/>
<attribute name="VALUE" value="BNO055"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPTICAL-TSOP2238(3P-7X6MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314020045</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTICAL-TSOP2238"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR3-2.54-6.95X6.0X5.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TSOP2238"/>
<attribute name="VALUE" value="TSOP2238"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TEMPERATURE-TEM36(TO-92)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314010011</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TEMPERATURE-TEM36"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-92-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VS" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TEM36"/>
<attribute name="VALUE" value="TEM36"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPTICAL-PDV-P8001(2P-3.0)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314020046</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTICAL-PDV-P8001"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR2-3.0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="PDV-P8001"/>
<attribute name="VALUE" value="PDV-P8001"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPTICAL-TEMT6000X01(3P-4X2MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314020038</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTICAL-TEMT6000X01"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR3-4X2X1.05MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1 2"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TEMT6000X01"/>
<attribute name="VALUE" value="TEMT6000X01"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TOUCH-MPR121QR2(QFN20)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314160001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TOUCH-MPR121QR2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN20-0.4-3X3M">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!IRQ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ADDR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="ELE0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ELE1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ELE10" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ELE11" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ELE2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="ELE3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="ELE4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ELE5" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="ELE6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ELE7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="ELE8" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="ELE9" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="REXT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VREG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MPR121QR2"/>
<attribute name="VALUE" value="MPR121QR2"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TOUCH-AT42QT1070-SSU(SOIC14)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310010048</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TOUCH-AT42QT1070-SSU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC14-1.27-9.3X4.3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CHANGE" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="KEY0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="KEY1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="KEY2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="KEY3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="KEY4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="KEY5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="KEY6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MODE(VSS)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="AT42QT1070-SSU"/>
<attribute name="VALUE" value="AT42QT1070-SSU"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TEMPERATURE-S-8120CNB-DRB-TF-G(SC-82AB)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314010006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR-S-8110C/8120C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SC-82AB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="S-8120CNB-DRB-TF-G"/>
<attribute name="VALUE" value="S-8120CNB-DRB-TF-G"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-TEMPERATURE-LM35DZ(TO-92)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314010014</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR-TEMPERATURE-LM35DZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO-92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LM35DZ"/>
<attribute name="VALUE" value="LM35DZ"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPTICAL-TCS3414CS(BGA6)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314020006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR-OPTICAL-TCS3414CS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BGA6-0.6-2.0X1.9MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="B2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TCS3414CS"/>
<attribute name="VALUE" value="TCS3414CS"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP-OPTICAL-RPR-359F(4P-8.4X4.5MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314020027</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPTICAL-RPR-359F"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR4-8.7X4.5X5.8MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EM" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="RPR-359F"/>
<attribute name="VALUE" value="RPR-359F"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTION/POSITION-MPU-9150(LGA24)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314080003</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MPU-9150"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA24-0.5-4X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AD0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="CPOUT" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="ES_CL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="ES_DA" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="FSYNC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="REGOUT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RESV" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RESV@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RESV@2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RESV@3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RESV@4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RESV@5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RESV@6" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL\" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VLOGIC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MPU-9150"/>
<attribute name="VALUE" value="MPU-9150"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTION/POSITION-MMA7660FCR1(DFN10)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314080009</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR-MOTION/POSITION-MMA7660FCR1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN10-0.5-3.0X3.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="NC0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MMA7660FCR1"/>
<attribute name="VALUE" value="MMA7660FCR1"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTION/POSITION-H3LIS331DL(LGA16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314080015</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR-H3LIS331DL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA16-0.5-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="INT2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED@1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL/SPC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA/SDI/SDO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO/SA0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_IO" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="H3LIS331DL"/>
<attribute name="VALUE" value="H3LIS331DL"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTION/POSITION-LSM303D(LGA16)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314080016</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTION/POSITION-LSM303D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LGA16-0.5-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="INT2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL/SPC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA/SDI/SDO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO/SA0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SETC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SETP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_IO" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LSM303D"/>
<attribute name="VALUE" value="LSM303D"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TEMPERATURE-SENSOR-TH02(QFN24)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314010015</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR-TH02"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN24G-0.5-4X4MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CEXT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@10" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@11" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@12" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@13" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@14" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@5" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@8" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC@9" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="E"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL\" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="TH02"/>
<attribute name="VALUE" value="TH02"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TEM-HUM-SENSOR(BGA8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314010025</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR-HDC1000"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR8-SMD-0.5-2.04X1.59MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADR0" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR1" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="DRDYN" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="B1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PMN" value="HDC1000YPAT"/>
<attribute name="VALUE" value="HDC1000YPAT"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SENSOR-PRESSURE-BMP085(PLCC8)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314030001</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR-PRESSURE-BMP085"/>
</gates>
<devices>
<device name="BMP085" package="LCC8-1.27-5.0X5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EOC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="XCLR" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="BMP085"/>
<attribute name="VALUE" value="BMP085"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GAS-SENSOR-MICS-6814(10P-7.5X5.5MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314100015</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR-MICS-6814"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR10-SMD-1.25-7.5X5.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="RH1/RS1_OX" pad="J"/>
<connect gate="G$1" pin="RH1/RS1_RED" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="RH1_NH3" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="RH2_NH3" pad="E"/>
<connect gate="G$1" pin="RH2_OX" pad="K"/>
<connect gate="G$1" pin="RH2_RED" pad="G"/>
<connect gate="G$1" pin="RS1_NH3" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="RS2" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="RS2_NH3" pad="F"/>
<connect gate="G$1" pin="RS2_RED" pad="H"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MICS-6814"/>
<attribute name="VALUE" value="MICS-6814"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GAS-SENSOR-MP503(4P-D9.4MM)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314100014</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MP503"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SNR4-3.1-D9.4XH17MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MP503"/>
<attribute name="VALUE" value="MP503"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SENSOR-MOTION/POSITION-MMA8652FCR1(DFN10)" prefix="U" uservalue="yes">
<description>314080006</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SENSOR_MMA8652FCR1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN10-0.4-2X2MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BYP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="INT1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INT2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="MMA8652FCR1"/>
<attribute name="VALUE" value="MMA8652FCR1"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
