<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Solomon Systech Limited&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.solomon-systech.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TFBGA-64">
<description>&lt;b&gt;TFBGA 64&lt;/b&gt;, 6 x 6 mm&lt;p&gt;
Source: www.solomon-systech.com .. SSD1961_0.10.pdf</description>
</package>
<package name="SQFP-S-14X14-128">
<description>&lt;b&gt;QFP128&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
shrink quad flat pack, square&lt;br&gt;
Source: ref-packages.lbr</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SSD1961">
<pin name="VDDLCD" direction="pwr"/>
<pin name="LDATA13" direction="out"/>
<pin name="LDATA5" direction="out"/>
<pin name="D16"/>
<pin name="LDATA16" direction="out"/>
<pin name="LDATA12" direction="out"/>
<pin name="LDATA4" direction="out"/>
<pin name="D14"/>
<pin name="GAMAS1" direction="out"/>
<pin name="LDATA11" direction="out"/>
<pin name="LDATA3" direction="out"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="TE" direction="out"/>
<pin name="LDATA10" direction="out"/>
<pin name="LDATA2" direction="out"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="LSHIFT" direction="out"/>
<pin name="LDEN" direction="out"/>
<pin name="VSSD" direction="pwr"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="LFRAME" direction="in"/>
<pin name="R/W(!WR!)" direction="in"/>
<pin name="D/!C" direction="in"/>
<pin name="VSSPLL" direction="pwr"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="VDDPLL" direction="pwr"/>
<pin name="XTAL_IN" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="LDATA15" direction="out"/>
<pin name="LDATA9" direction="out"/>
<pin name="LDATA1" direction="out"/>
<pin name="D17"/>
<pin name="LDATA14" direction="out"/>
<pin name="LDATA8" direction="out"/>
<pin name="LDATA0" direction="out"/>
<pin name="D15"/>
<pin name="GAMAS0" direction="out"/>
<pin name="LDATA7" direction="out"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="PWM" direction="out"/>
<pin name="LDATA6" direction="out"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="LLINE" direction="out"/>
<pin name="VSSIO" direction="pwr"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="E(!RD!)" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="CONF" direction="in"/>
<pin name="XTAL_OUT" direction="out"/>
<pin name="LDATA17" direction="out"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="VDDIO" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="SSD1926">
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="LCD_LINE"/>
<pin name="M/!R"/>
<pin name="COREVDD" direction="pwr"/>
<pin name="COREVSS" direction="pwr"/>
<pin name="!WE1"/>
<pin name="!WE0"/>
<pin name="RD/!WR"/>
<pin name="!RD"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="DB15"/>
<pin name="DB14"/>
<pin name="DB13"/>
<pin name="DB12"/>
<pin name="DB11"/>
<pin name="IOVSS" direction="pwr"/>
<pin name="IOVDD" direction="pwr"/>
<pin name="DB10"/>
<pin name="DB9"/>
<pin name="DB8"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="COREVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="COREVSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="PLL_DIS"/>
<pin name="PLL_VCTRL"/>
<pin name="PVDD" direction="pwr"/>
<pin name="PVSS" direction="pwr"/>
<pin name="CLKI"/>
<pin name="CLKO"/>
<pin name="COREVSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="COREVDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="CLKI2"/>
<pin name="!WAIT"/>
<pin name="!RESET"/>
<pin name="TESTO"/>
<pin name="AB0"/>
<pin name="AB1"/>
<pin name="AB2"/>
<pin name="AB3"/>
<pin name="IOVDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="IOVSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="AB4"/>
<pin name="AB5"/>
<pin name="AB6"/>
<pin name="AB7"/>
<pin name="AB8"/>
<pin name="COREVSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="COREVDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="AB9"/>
<pin name="AB10"/>
<pin name="AB11"/>
<pin name="AB12"/>
<pin name="AB13"/>
<pin name="AB14"/>
<pin name="AB15"/>
<pin name="AB16"/>
<pin name="AB17"/>
<pin name="AB18"/>
<pin name="SD_DATA0"/>
<pin name="SD_DATA1"/>
<pin name="SD_DATA2"/>
<pin name="SD_DATA3"/>
<pin name="SD_CD"/>
<pin name="COREVSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="COREVDD@4" direction="pwr"/>
<pin name="SD_CMD"/>
<pin name="SD_CLK"/>
<pin name="SD_WP"/>
<pin name="AD_MODE"/>
<pin name="CNF0"/>
<pin name="CNF1"/>
<pin name="CNF2"/>
<pin name="CNF3"/>
<pin name="CNF4"/>
<pin name="CNF6"/>
<pin name="COREVSS@5" direction="pwr"/>
<pin name="COREVDD@5" direction="pwr"/>
<pin name="IOVDD@2"/>
<pin name="IOVSS@2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO1"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO3"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="LCD_DATA16/GPIO11"/>
<pin name="LCD_DATA17/GPIO12"/>
<pin name="LCD_DATA23/!RD!/E"/>
<pin name="LCD_DATA22/!WR!/R/!W"/>
<pin name="LCD_DATA15/GPIO10"/>
<pin name="LCD_DATA21/!CS"/>
<pin name="LCD_DATA14/GPIO9"/>
<pin name="LCD_DATA20/D/!C"/>
<pin name="LCD_DATA13/GPIO8"/>
<pin name="LCD_DATA19"/>
<pin name="LCD_DATA12/GPIO7"/>
<pin name="LCD_DATA18"/>
<pin name="COREVDD@6" direction="pwr"/>
<pin name="COREVSS@6" direction="pwr"/>
<pin name="IOVSS@3" direction="pwr"/>
<pin name="IOVDD@3" direction="pwr"/>
<pin name="LC_DATA11/GPIO6"/>
<pin name="LCD_DATA10/GPIO5"/>
<pin name="LCD_DATA9"/>
<pin name="LCD_SHIFT"/>
<pin name="LCD_DATA8"/>
<pin name="LCD_DATA7/D7/SDA"/>
<pin name="LCD_DATA6/D6/SCK"/>
<pin name="LCD_DATA5/D5"/>
<pin name="LCD_DATA4/D4"/>
<pin name="LCD_DATA3/D3"/>
<pin name="COREVSS@7" direction="pwr"/>
<pin name="COREVDD@7" direction="pwr"/>
<pin name="IOVSS@4" direction="pwr"/>
<pin name="IOVDD@4" direction="pwr"/>
<pin name="LCD_DATA2/D2"/>
<pin name="LCD_DATA1/D1"/>
<pin name="LCD_DATA0/D0"/>
<pin name="LCD_POWER"/>
<pin name="LCD_DEN"/>
<pin name="LCD_FRAME"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SSD1961" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;675KB Embedded Display SRAM LCD Display Controller&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.solomon-systech.com .. SSD1961_0.10.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SSD1961"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TFBGA-64">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="H6"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="G7"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="E8"/>
<connect gate="G$1" pin="CONF" pad="H7"/>
<connect gate="G$1" pin="D/!C" pad="G6"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="G8"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="F8"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="F4"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="H3"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="F3"/>
<connect gate="G$1" pin="D14" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="D15" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="D16" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="D17" pad="H1"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="F7"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="E7"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="H5"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="G5"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="F5"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="E(!RD!)" pad="F6"/>
<connect gate="G$1" pin="GAMAS0" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="GAMAS1" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA0" pad="F2"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA1" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA10" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA11" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA12" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA13" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA14" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA15" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA16" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA17" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA2" pad="E4"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA3" pad="E3"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA4" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA5" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA6" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA7" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA8" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="LDATA9" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="LDEN" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="LFRAME" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="LLINE" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="LSHIFT" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W(!WR!)" pad="E6"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDD" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO" pad="H8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDLCD" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSD" pad="E5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSIO" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_IN" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_OUT" pad="B8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SSD1926" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;JPEG Coder SD interface&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
CMOS, 256K Embedded Display, SRAM Image Processor&lt;br&gt;
Source: SSD1926_1.2.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SSD1926"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQFP-S-14X14-128">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="!RD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="!WAIT" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AB0" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="AB1" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="AB10" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="AB11" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="AB12" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="AB13" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="AB14" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="AB15" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="AB16" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="AB17" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="AB18" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="AB2" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="AB3" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="AB4" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="AB5" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="AB6" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="AB7" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="AB8" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="AB9" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="AD_MODE" pad="77"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKI" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKI2" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKO" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="CNF0" pad="78"/>
<connect gate="G$1" pin="CNF1" pad="79"/>
<connect gate="G$1" pin="CNF2" pad="80"/>
<connect gate="G$1" pin="CNF3" pad="81"/>
<connect gate="G$1" pin="CNF4" pad="82"/>
<connect gate="G$1" pin="CNF6" pad="83"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVDD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVDD@1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVDD@2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVDD@3" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVDD@4" pad="73"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVDD@5" pad="85"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVDD@6" pad="105"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVDD@7" pad="120"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVSS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVSS@1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVSS@2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVSS@3" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVSS@4" pad="72"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVSS@5" pad="84"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVSS@6" pad="106"/>
<connect gate="G$1" pin="COREVSS@7" pad="119"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="DB10" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="DB11" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DB12" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DB13" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DB14" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB15" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="DB8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="DB9" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="88"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1" pad="89"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="90"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3" pad="91"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="92"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVDD@1" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVDD@2" pad="86"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVDD@3" pad="108"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVDD@4" pad="122"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVSS" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVSS@1" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVSS@2" pad="87"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVSS@3" pad="107"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVSS@4" pad="121"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA0/D0" pad="125"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA1/D1" pad="124"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA10/GPIO5" pad="110"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA12/GPIO7" pad="103"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA13/GPIO8" pad="101"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA14/GPIO9" pad="99"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA15/GPIO10" pad="97"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA16/GPIO11" pad="93"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA17/GPIO12" pad="94"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA18" pad="104"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA19" pad="102"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA2/D2" pad="123"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA20/D/!C" pad="100"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA21/!CS" pad="98"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA22/!WR!/R/!W" pad="96"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA23/!RD!/E" pad="95"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA3/D3" pad="118"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA4/D4" pad="117"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA5/D5" pad="116"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA6/D6/SCK" pad="115"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA7/D7/SDA" pad="114"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA8" pad="113"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DATA9" pad="111"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_DEN" pad="127"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_FRAME" pad="128"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_LINE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_POWER" pad="126"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD_SHIFT" pad="112"/>
<connect gate="G$1" pin="LC_DATA11/GPIO6" pad="109"/>
<connect gate="G$1" pin="M/!R" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PLL_DIS" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PLL_VCTRL" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PVSS" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="RD/!WR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CD" pad="71"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CLK" pad="75"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CMD" pad="74"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_DATA0" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_DATA1" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_DATA2" pad="69"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_DATA3" pad="70"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_WP" pad="76"/>
<connect gate="G$1" pin="TESTO" pad="43"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
