<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Texas Instruments Devices, SN55xx, SN75xx Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D_R-PDSO-G8">
<description>&lt;b&gt;D (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/slos063b/slos063b.pdf</description>
</package>
<package name="PS_R-PDSO-G8">
<description>&lt;b&gt;PS (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.ti.com sn75452b.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NAND">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="NOR">
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="INVERTER">
<pin name="I" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="AND">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="OR">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="XOR">
<pin name="I0" direction="in"/>
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="O" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="BUFFER">
<pin name="OE" direction="in"/>
<pin name="I" direction="in"/>
<pin name="O" direction="hiz"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SN75451B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;AND&lt;/b&gt; PERIPHERAL DRIVERS FOR HIGH-CURRENT SWITCHING AT VERY HIGH SPEEDS&lt;p&gt;
Source: www.ti.com sn75452b.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="AND"/>
<gate name="B" symbol="AND"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="JG" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="D_R-PDSO-G8">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="PS" package="PS_R-PDSO-G8">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SN75452B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;NAND&lt;/b&gt; PERIPHERAL DRIVERS FOR HIGH-CURRENT SWITCHING AT VERY HIGH SPEEDS&lt;p&gt;
Source: www.ti.com sn75452b.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="NAND"/>
<gate name="B" symbol="NAND"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="JG" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="D_R-PDSO-G8">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="PS" package="PS_R-PDSO-G8">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SN75453B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;OR&lt;/b&gt; PERIPHERAL DRIVERS FOR HIGH-CURRENT SWITCHING AT VERY HIGH SPEEDS&lt;p&gt;
Source: www.ti.com sn75452b.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OR"/>
<gate name="B" symbol="OR"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="JG" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="D_R-PDSO-G8">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="PS" package="PS_R-PDSO-G8">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SN75454B" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;NOR&lt;/b&gt; PERIPHERAL DRIVERS FOR HIGH-CURRENT SWITCHING AT VERY HIGH SPEEDS&lt;p&gt;
Source: www.ti.com sn75452b.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="NOR"/>
<gate name="B" symbol="NOR"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="JG" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="D_R-PDSO-G8">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="PS" package="PS_R-PDSO-G8">
<connects>
<connect gate="A" pin="I0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="O" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="I0" pad="7"/>
<connect gate="B" pin="I1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="O" pad="5"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
