<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="6.35" x2="0" y2="48.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="48.26" x2="6.35" y2="54.61" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="6.35" y1="54.61" x2="73.66" y2="54.61" width="0" layer="20"/>
<wire x1="73.66" y1="54.61" x2="86.36" y2="41.91" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="86.36" y1="41.91" x2="86.36" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="12.7" x2="73.66" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="73.66" y1="0" x2="6.35" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="0" x2="0" y2="6.35" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>BeagleBone Black Wireless</text>
<text>A5</text>
<text>+</text>
<text>OSD3358</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>5V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0402K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0204 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1005</description>
</package>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="D/7343-31W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 Wafe solder</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="GHI">
<packages>
<package name="FIDUCIAL_40MIL">
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
<package name="DIODE_SMA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="GHI2">
<packages>
<package name="CRYSTAL_3.2X1.5">
</package>
<package name="TESTPAD/W_HOLE_1X1">
</package>
<package name="MINI_PUSHBUTTON">
</package>
<package name="OSCILLATOR-2.5X2.0-BBB">
</package>
<package name="CRYSTAL_5X3.2MM">
</package>
<package name="USB_HOST_HORIZONTAL_W/CHASSIS_GND">
</package>
</packages>
</library>
<library name="GHI-BasicComponents">
<packages>
<package name="0603-LED">
</package>
<package name="0805-RESISTOR">
</package>
<package name="SOD323(NXP)REFLOW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="GHI-SoMs-Processors">
<packages>
<package name="OSD3358">
</package>
</packages>
</library>
<library name="GHI-IC">
<packages>
<package name="SOT23-5(MICROCHIP)">
</package>
<package name="SOT1176-1(NXP)">
</package>
<package name="SOT804-4(NXP)">
</package>
<package name="MSOP-POWER.PAD-8(TI)">
</package>
<package name="SON-6(TI)-DRY">
</package>
<package name="SM8-8(TI)">
</package>
<package name="VSSOP8(TI)">
</package>
<package name="MICRON_EMMC_153">
</package>
<package name="MOC-100(TI)">
</package>
<package name="R-PVQFN-N20(TI)">
</package>
<package name="SOT-223(DCQ_R-PDSO-G6_TI)">
</package>
<package name="NZ2520S">
</package>
<package name="SC70(TI-DCK)">
</package>
</packages>
</library>
<library name="texas">
<description>&lt;b&gt;Texas Instruments Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DBZ_R-PDSO-G3">
<description>&lt;b&gt;DBZ (R-PDSO-G3)&lt;/b&gt; SOT-23&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/slcs146e/slcs146e.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<description>&lt;b&gt;PNP Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>&lt;b&gt;TO-236&lt;/b&gt; ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="GHI-Headers">
<packages>
<package name="TH-2X23">
</package>
<package name="TH-1X6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="GHI-Connectors">
<packages>
<package name="SCHA5B0200">
</package>
<package name="HDMI-TYPE-D-10118241">
</package>
<package name="U.FL-R-SMT-1">
</package>
<package name="10118192-0001LF(MICRO-USB-B-AMPHENOL-FCI)">
</package>
<package name="PJ-102B_POWER_CON">
</package>
</packages>
</library>
<library name="inductor-neosid">
<packages>
<package name="SM-1206">
<description>SMD CHIP &lt;B&gt;INDUCTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
body 1206</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BeagleBoneBlack">
<packages>
<package name="JTAG">
</package>
<package name="MOUNTING_HOLE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="GHI Transistors">
<packages>
<package name="SOT-323(DIODES)">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FUD1" library="GHI" package="FIDUCIAL_40MIL" value="FIDUCIAL"/>
<element name="FUD2" library="GHI" package="FIDUCIAL_40MIL" value="FIDUCIAL"/>
<element name="FUD3" library="GHI" package="FIDUCIAL_40MIL" value="FIDUCIAL"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0402K" value="18pF, 50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0402K" value="18pF, 50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB5" library="rcl" package="R0402" value="1k BLM15AG102SN1D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USR3" library="GHI-BasicComponents" package="0603-LED" value="LTST-C191TBKT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USR2" library="GHI-BasicComponents" package="0603-LED" value="LTST-C191TBKT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USR1" library="GHI-BasicComponents" package="0603-LED" value="LTST-C191TBKT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="GHI-BasicComponents" package="0603-LED" value="LTST-C191TBKT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R92" library="rcl" package="R0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R96" library="rcl" package="R0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R100" library="rcl" package="R0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="rcl" package="R0402" value="1.5k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="rcl" package="R0402" value="1.5k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="GHI2" package="CRYSTAL_3.2X1.5" value="32.768kHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0402K" value="18pF, 50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0402K" value="18pF, 50V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="GHI-SoMs-Processors" package="OSD3358" value="OSD3358"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603K" value="10uF,10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0402" value="1M, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="R0402" value="4.75k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R0402" value="4.75k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R58" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R76" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R78" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R80" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R82" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R57" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R61" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R63" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R65" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R67" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R69" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R71" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R73" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R75" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R85" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R87" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R88" library="rcl" package="R0402" value="100, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R53" library="rcl" package="R0402" value="4.75k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R52" library="rcl" package="R0402" value="4.75k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="rcl" package="R0402" value="4.75k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0603K" value="2.2uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0402" value="0, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB7" library="rcl" package="R0402" value="1k BLM15AG102SN1D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="R0402" value="0, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C39" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="rcl" package="C0402K" value="47pF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USR0" library="GHI-BasicComponents" package="0603-LED" value="LTST-C191TBKT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R104" library="rcl" package="R0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805K" value="4.7uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805K" value="2.2uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805K" value="2.2uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805K" value="2.2uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R55" library="rcl" package="R0402" value="4.75k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="rcl" package="R0402" value="0, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="rcl" package="R0402" value="0, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="rcl" package="R0402" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="rcl" package="R0402" value="0, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="rcl" package="R0402" value="0, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="rcl" package="R0402" value="0, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="R0402" value="0, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="R0402" value="0, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="texas" package="DBZ_R-PDSO-G3" value="TLVH431 (SOT-23-3)">
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K7146"/>
<attribute name="MPN" value="LM4041DIDBZR"/>
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENT CONNECTORS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1053788"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="texas" package="DBZ_R-PDSO-G3" value="DNP TLVH431 (SOT-23-3)">
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K7146"/>
<attribute name="MPN" value="LM4041DIDBZR"/>
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENT CONNECTORS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1053788"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="rcl" package="R0402" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="rcl" package="R0402" value="DNP 499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="rcl" package="R0402" value="10k 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="rcl" package="R0402" value="DNP 10k 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="rcl" package="R0402" value="DNP 40.2k 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="rcl" package="R0402" value="40.2k 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="rcl" package="R0402" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="rcl" package="R0402" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="GHI-IC" package="SOT23-5(MICROCHIP)" value="24LC32AT-I/OT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="GHI2" package="TESTPAD/W_HOLE_1X1" value="TESTPAD/W_HOLE_1X1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor-pnp" package="SOT23-BEC" value="MMBT2907">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="transistor-pnp" package="SOT23-BEC" value="DNP MMBT2907">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FUD4" library="GHI" package="FIDUCIAL_40MIL" value="FIDUCIAL"/>
<element name="FUD5" library="GHI" package="FIDUCIAL_40MIL" value="FIDUCIAL"/>
<element name="FUD6" library="GHI" package="FIDUCIAL_40MIL" value="FIDUCIAL"/>
<element name="RESET" library="GHI2" package="MINI_PUSHBUTTON" value="MINI_PUSHBUTTON">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="GHI2" package="MINI_PUSHBUTTON" value="MINI_PUSHBUTTON">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="GHI2" package="MINI_PUSHBUTTON" value="MINI_PUSHBUTTON">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC7" library="GHI-IC" package="SOT1176-1(NXP)" value="IP4283CZ10-TBR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC8" library="GHI-IC" package="SOT1176-1(NXP)" value="IP4283CZ10-TBR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC9" library="GHI-IC" package="SOT804-4(NXP)" value="TDA19988BHN/C1,557">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC12" library="GHI-IC" package="MSOP-POWER.PAD-8(TI)" value="TPS2051BDGN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC14" library="GHI-IC" package="SON-6(TI)-DRY" value="TPD4S012DRY">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC15" library="GHI-IC" package="SON-6(TI)-DRY" value="TPD4S012DRY">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC17" library="GHI-IC" package="VSSOP8(TI)" value="SN74LVC2G241DCUR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="GHI2" package="TESTPAD/W_HOLE_1X1" value="TESTPAD/W_HOLE_1X1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP3" library="GHI2" package="TESTPAD/W_HOLE_1X1" value="TESTPAD/W_HOLE_1X1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP4" library="GHI2" package="TESTPAD/W_HOLE_1X1" value="TESTPAD/W_HOLE_1X1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP5" library="GHI2" package="TESTPAD/W_HOLE_1X1" value="TESTPAD/W_HOLE_1X1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="GHI-BasicComponents" package="SOD323(NXP)REFLOW" value="RB751V40,115">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OSC1" library="GHI2" package="OSCILLATOR-2.5X2.0-BBB" value="ASDMB-24.576MHZ-LC-T">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C47" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R110" library="rcl" package="R0402" value="33">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC13" library="GHI-IC" package="SM8-8(TI)" value="SN74AUC1G74">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C48" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB6" library="rcl" package="R0402" value="1k BLM15AG102SN1D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C49" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P8" library="GHI-Headers" package="TH-2X23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P9" library="GHI-Headers" package="TH-2X23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="GHI-Headers" package="TH-1X6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="inductor-neosid" package="SM-1206" value="1206L025YR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB2" library="GHI-BasicComponents" package="0805-RESISTOR" value="2.5k Ohm (BLM18BD252SN1D)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R114" library="rcl" package="R0402" value="0, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R115" library="rcl" package="R0402" value="1.5k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R118" library="rcl" package="R0402" value="1.5k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R119" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R120" library="rcl" package="R0402" value="27k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R121" library="rcl" package="R0402" value="10k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C50" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C51" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C52" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C53" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C54" library="rcl" package="C0603K" value="2.2uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C55" library="rcl" package="C0603K" value="2.2uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C56" library="rcl" package="C0603K" value="2.2uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C57" library="rcl" package="C0603K" value="2.2uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB3" library="GHI-BasicComponents" package="0805-RESISTOR" value="150 Ohm 800mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R122" library="rcl" package="R0402" value="0, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C58" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB4" library="GHI-BasicComponents" package="0805-RESISTOR" value="0.1 Ohm, 0805">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C59" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C62" library="rcl" package="D/7343-31W" value="220uF 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP6" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R123" library="rcl" package="R0402" value="100k, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P2" library="BeagleBoneBlack" package="JTAG" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q4" library="GHI2" package="CRYSTAL_5X3.2MM" value="24 MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOD1" library="GHI-IC" package="MOC-100(TI)" value="WL1835MODGBMOCT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="GHI-Connectors" package="SCHA5B0200" value="SCHA5B0200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5" library="GHI-Connectors" package="HDMI-TYPE-D-10118241" value="10118241-001RLF"/>
<element name="IC10" library="GHI-IC" package="R-PVQFN-N20(TI)" value="TXS0108ERGYR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC11" library="GHI-IC" package="R-PVQFN-N20(TI)" value="TXS0108ERGYR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R89" library="rcl" package="R0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R90" library="rcl" package="R0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R91" library="rcl" package="R0402" value="0 DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R93" library="rcl" package="R0402" value="7.15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R94" library="rcl" package="R0402" value="4.12k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R95" library="rcl" package="R0402" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R97" library="rcl" package="R0402" value="DNP 1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R98" library="rcl" package="R0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R99" library="rcl" package="R0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R101" library="rcl" package="R0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R102" library="rcl" package="R0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R103" library="rcl" package="R0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R105" library="rcl" package="R0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R106" library="rcl" package="R0402" value="1.5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC18" library="GHI-IC" package="SOT-223(DCQ_R-PDSO-G6_TI)" value="TL1963ADCQR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0603K" value="10uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0603K" value="10uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OSC2" library="GHI-IC" package="NZ2520S" value="NZ2520SB-32.768KHZ-NSA3534C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C44" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C45" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D8" library="diode" package="SOT23" value="BAT54C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB1" library="GHI-BasicComponents" package="0805-RESISTOR" value="220 Ohm 800mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT1" library="GHI-Connectors" package="U.FL-R-SMT-1" value="U.FL-R-SMT-1(10)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT2" library="GHI-Connectors" package="U.FL-R-SMT-1" value="U.FL-R-SMT-1(10)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C46" library="rcl" package="C0402K" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C60" library="rcl" package="C0402K" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP12" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP13" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0402" value="150k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0402" value="150k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R108" library="rcl" package="R0402" value="DNP 1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R109" library="rcl" package="R0402" value="DNP 1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R111" library="rcl" package="R0402" value="DNP 10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C61" library="rcl" package="C0603K" value="10uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C63" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP14" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP15" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP16" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP17" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP18" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP19" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C64" library="rcl" package="C0402K" value="1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R54" library="rcl" package="R0402" value="0, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BT" library="GHI-BasicComponents" package="0603-LED" value="LTST-C191TBKT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WL" library="GHI-BasicComponents" package="0603-LED" value="LTST-C191TBKT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R124" library="rcl" package="R0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R125" library="rcl" package="R0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="GHI-Connectors" package="10118192-0001LF(MICRO-USB-B-AMPHENOL-FCI)" value="10118192-0001LF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MGT1" library="BeagleBoneBlack" package="MOUNTING_HOLE" value="MOUNTING_HOLE"/>
<element name="MGT2" library="BeagleBoneBlack" package="MOUNTING_HOLE" value="MOUNTING_HOLE"/>
<element name="MGT3" library="BeagleBoneBlack" package="MOUNTING_HOLE" value="MOUNTING_HOLE"/>
<element name="MGT4" library="BeagleBoneBlack" package="MOUNTING_HOLE" value="MOUNTING_HOLE"/>
<element name="X3" library="GHI2" package="USB_HOST_HORIZONTAL_W/CHASSIS_GND" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0805" value=".1, 0805">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC19" library="GHI" package="SOT23-5" value="AP2112K-1.8TRG1 3.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0402K" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0402K" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="GHI-IC" package="SC70(TI-DCK)" value="SN74LVC1G07DCK">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="GHI-IC" package="SC70(TI-DCK)" value="SN74LVC1G06DCK">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T3" library="GHI Transistors" package="SOT-323(DIODES)" value="BSS138W-7-F">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="GHI Transistors" package="SOT-323(DIODES)" value="BSS138W-7-F">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC22" library="GHI-IC" package="MICRON_EMMC_153" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C69" library="rcl" package="C0402K" value=".1uF, 6.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R60" library="rcl" package="R0402" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R62" library="rcl" package="R0402" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R64" library="rcl" package="R0402" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R66" library="rcl" package="R0402" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R68" library="rcl" package="R0402" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R70" library="rcl" package="R0402" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R72" library="rcl" package="R0402" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R86" library="rcl" package="R0603" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R126" library="rcl" package="R0603" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R127" library="rcl" package="R0603" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R128" library="rcl" package="R0603" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R129" library="rcl" package="R0603" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R130" library="rcl" package="R0603" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R131" library="rcl" package="R0603" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R134" library="rcl" package="R0603" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R135" library="rcl" package="R0603" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R136" library="rcl" package="R0603" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R140" library="rcl" package="R0402" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R141" library="rcl" package="R0402" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R142" library="rcl" package="R0402" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R143" library="rcl" package="R0402" value="33, 5%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="GHI" package="DIODE_SMA" value="STPS140A">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="GHI" package="DIODE_SMA" value="STPS140A DNP">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="GHI" package="DIODE_SMA" value="STPS140A">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP23" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="CT3528" value="47uF DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="CT3528" value="47uF DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R56" library="rcl" package="R0402" value="DNP 1M, 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X12" library="GHI-Connectors" package="PJ-102B_POWER_CON" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="A1"/>
<contactref element="IC1" pad="A18"/>
<contactref element="IC1" pad="E19"/>
<contactref element="IC1" pad="E20"/>
<contactref element="IC1" pad="F8"/>
<contactref element="IC1" pad="F19"/>
<contactref element="IC1" pad="G8"/>
<contactref element="IC1" pad="G9"/>
<contactref element="IC1" pad="G11"/>
<contactref element="IC1" pad="G12"/>
<contactref element="IC1" pad="G19"/>
<contactref element="IC1" pad="H6"/>
<contactref element="IC1" pad="H7"/>
<contactref element="IC1" pad="H8"/>
<contactref element="IC1" pad="H9"/>
<contactref element="IC1" pad="H10"/>
<contactref element="IC1" pad="H12"/>
<contactref element="IC1" pad="H19"/>
<contactref element="IC1" pad="J6"/>
<contactref element="IC1" pad="J7"/>
<contactref element="IC1" pad="J8"/>
<contactref element="IC1" pad="J9"/>
<contactref element="IC1" pad="J10"/>
<contactref element="IC1" pad="J11"/>
<contactref element="IC1" pad="J19"/>
<contactref element="IC1" pad="J20"/>
<contactref element="IC1" pad="W11"/>
<contactref element="IC1" pad="W12"/>
<contactref element="IC1" pad="W13"/>
<contactref element="IC1" pad="W14"/>
<contactref element="IC1" pad="W15"/>
<contactref element="IC1" pad="W16"/>
<contactref element="IC1" pad="W17"/>
<contactref element="IC1" pad="W18"/>
<contactref element="IC1" pad="W19"/>
<contactref element="IC1" pad="W20"/>
<contactref element="IC1" pad="Y7"/>
<contactref element="IC1" pad="Y10"/>
<contactref element="IC1" pad="Y12"/>
<contactref element="IC1" pad="Y15"/>
<contactref element="IC1" pad="Y18"/>
<contactref element="IC1" pad="K7"/>
<contactref element="IC1" pad="K9"/>
<contactref element="IC1" pad="K10"/>
<contactref element="IC1" pad="K11"/>
<contactref element="IC1" pad="K19"/>
<contactref element="IC1" pad="L10"/>
<contactref element="IC1" pad="L11"/>
<contactref element="IC1" pad="L12"/>
<contactref element="IC1" pad="L13"/>
<contactref element="IC1" pad="L19"/>
<contactref element="IC1" pad="M6"/>
<contactref element="IC1" pad="M7"/>
<contactref element="IC1" pad="M8"/>
<contactref element="IC1" pad="M9"/>
<contactref element="IC1" pad="M10"/>
<contactref element="IC1" pad="M12"/>
<contactref element="IC1" pad="M14"/>
<contactref element="IC1" pad="M19"/>
<contactref element="IC1" pad="N7"/>
<contactref element="IC1" pad="N10"/>
<contactref element="IC1" pad="N11"/>
<contactref element="IC1" pad="N14"/>
<contactref element="IC1" pad="N19"/>
<contactref element="IC1" pad="N20"/>
<contactref element="IC1" pad="P19"/>
<contactref element="IC1" pad="P20"/>
<contactref element="IC1" pad="R19"/>
<contactref element="IC1" pad="R20"/>
<contactref element="IC1" pad="T19"/>
<contactref element="IC1" pad="T20"/>
<contactref element="IC1" pad="U19"/>
<contactref element="IC1" pad="V1"/>
<contactref element="IC1" pad="V18"/>
<contactref element="IC1" pad="V19"/>
<contactref element="IC1" pad="W2"/>
<contactref element="IC1" pad="W3"/>
<contactref element="IC1" pad="W5"/>
<contactref element="IC1" pad="W6"/>
<contactref element="IC1" pad="W7"/>
<contactref element="IC1" pad="W8"/>
<contactref element="IC1" pad="W9"/>
<contactref element="IC1" pad="W10"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="R87" pad="1"/>
<contactref element="R85" pad="1"/>
<contactref element="R75" pad="1"/>
<contactref element="R73" pad="1"/>
<contactref element="R71" pad="1"/>
<contactref element="R69" pad="1"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
<contactref element="R65" pad="1"/>
<contactref element="R63" pad="1"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="USR3" pad="K"/>
<contactref element="USR2" pad="K"/>
<contactref element="USR1" pad="K"/>
<contactref element="USR0" pad="K"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="TP5" pad="P$1"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="IC9" pad="9"/>
<contactref element="IC9" pad="16"/>
<contactref element="IC9" pad="18"/>
<contactref element="IC9" pad="17"/>
<contactref element="IC9" pad="62"/>
<contactref element="IC9" pad="61"/>
<contactref element="IC9" pad="63"/>
<contactref element="OSC1" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="4"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC17" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="4"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R114" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="65"/>
<contactref element="IC9" pad="19"/>
<contactref element="IC9" pad="53"/>
<contactref element="IC9" pad="54"/>
<contactref element="R119" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
<contactref element="C57" pad="2"/>
<contactref element="C56" pad="2"/>
<contactref element="C53" pad="2"/>
<contactref element="C52" pad="2"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="C54" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="C55" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="9"/>
<contactref element="IC15" pad="4"/>
<contactref element="C58" pad="2"/>
<contactref element="C59" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="4"/>
<contactref element="P8" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="2"/>
<contactref element="P9" pad="2"/>
<contactref element="P9" pad="1"/>
<contactref element="P9" pad="46"/>
<contactref element="P9" pad="44"/>
<contactref element="P9" pad="43"/>
<contactref element="P9" pad="45"/>
<contactref element="C62" pad="-"/>
<contactref element="R123" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="20"/>
<contactref element="P2" pad="16"/>
<contactref element="P2" pad="12"/>
<contactref element="P2" pad="10"/>
<contactref element="P2" pad="8"/>
<contactref element="P2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="GND"/>
<contactref element="X5" pad="4"/>
<contactref element="X5" pad="7"/>
<contactref element="X5" pad="10"/>
<contactref element="X5" pad="13"/>
<contactref element="X5" pad="16"/>
<contactref element="MOD1" pad="G32"/>
<contactref element="MOD1" pad="G33"/>
<contactref element="MOD1" pad="G34"/>
<contactref element="MOD1" pad="G35"/>
<contactref element="MOD1" pad="G36"/>
<contactref element="MOD1" pad="G1"/>
<contactref element="MOD1" pad="G4"/>
<contactref element="MOD1" pad="G3"/>
<contactref element="MOD1" pad="G2"/>
<contactref element="MOD1" pad="G5"/>
<contactref element="MOD1" pad="G13"/>
<contactref element="MOD1" pad="G12"/>
<contactref element="MOD1" pad="G11"/>
<contactref element="MOD1" pad="G10"/>
<contactref element="MOD1" pad="G9"/>
<contactref element="MOD1" pad="G8"/>
<contactref element="MOD1" pad="G7"/>
<contactref element="MOD1" pad="G6"/>
<contactref element="MOD1" pad="G31"/>
<contactref element="MOD1" pad="G30"/>
<contactref element="MOD1" pad="G29"/>
<contactref element="MOD1" pad="G28"/>
<contactref element="MOD1" pad="G27"/>
<contactref element="MOD1" pad="G23"/>
<contactref element="MOD1" pad="G24"/>
<contactref element="MOD1" pad="G25"/>
<contactref element="MOD1" pad="G26"/>
<contactref element="MOD1" pad="G14"/>
<contactref element="MOD1" pad="G15"/>
<contactref element="MOD1" pad="G16"/>
<contactref element="MOD1" pad="G17"/>
<contactref element="MOD1" pad="G18"/>
<contactref element="MOD1" pad="G19"/>
<contactref element="MOD1" pad="G22"/>
<contactref element="MOD1" pad="G21"/>
<contactref element="MOD1" pad="G20"/>
<contactref element="MOD1" pad="63"/>
<contactref element="MOD1" pad="61"/>
<contactref element="MOD1" pad="59"/>
<contactref element="MOD1" pad="55"/>
<contactref element="MOD1" pad="28"/>
<contactref element="MOD1" pad="23"/>
<contactref element="MOD1" pad="24"/>
<contactref element="MOD1" pad="31"/>
<contactref element="MOD1" pad="30"/>
<contactref element="MOD1" pad="29"/>
<contactref element="MOD1" pad="20"/>
<contactref element="MOD1" pad="19"/>
<contactref element="MOD1" pad="54"/>
<contactref element="MOD1" pad="34"/>
<contactref element="MOD1" pad="37"/>
<contactref element="MOD1" pad="39"/>
<contactref element="MOD1" pad="44"/>
<contactref element="MOD1" pad="48"/>
<contactref element="MOD1" pad="49"/>
<contactref element="MOD1" pad="45"/>
<contactref element="MOD1" pad="35"/>
<contactref element="MOD1" pad="33"/>
<contactref element="MOD1" pad="16"/>
<contactref element="MOD1" pad="7"/>
<contactref element="MOD1" pad="9"/>
<contactref element="MOD1" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="15"/>
<contactref element="MOD1" pad="17"/>
<contactref element="MOD1" pad="64"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="OSC2" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="TP"/>
<contactref element="IC11" pad="11"/>
<contactref element="IC10" pad="TP"/>
<contactref element="IC10" pad="11"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="IC18" pad="3"/>
<contactref element="IC18" pad="6"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="R94" pad="2"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="2"/>
<contactref element="R95" pad="2"/>
<contactref element="ANT2" pad="GND1"/>
<contactref element="ANT2" pad="GND2"/>
<contactref element="ANT1" pad="GND1"/>
<contactref element="ANT1" pad="GND2"/>
<contactref element="R106" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R108" pad="2"/>
<contactref element="R109" pad="2"/>
<contactref element="C61" pad="2"/>
<contactref element="C63" pad="2"/>
<contactref element="C64" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="GND"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="T3" pad="S"/>
<contactref element="T4" pad="S"/>
<contactref element="IC22" pad="E7"/>
<contactref element="IC22" pad="G5"/>
<contactref element="IC22" pad="H10"/>
<contactref element="IC22" pad="K8"/>
<contactref element="IC22" pad="C4"/>
<contactref element="IC22" pad="N2"/>
<contactref element="IC22" pad="N5"/>
<contactref element="IC22" pad="P4"/>
<contactref element="IC22" pad="P6"/>
<contactref element="C69" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC19" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C23" pad="-"/>
<contactref element="X12" pad="OUT"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="K20"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="M20"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD.D3">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="F17"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD.D1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="G15"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SD.D0">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="G16"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SD.D2">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="F18"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD.CLK">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="G17"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SD.CMD">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="G18"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="USR1" pad="A"/>
<contactref element="R100" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="USR2" pad="A"/>
<contactref element="R96" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="USR3" pad="A"/>
<contactref element="R92" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD.D15.R4--R7">
<contactref element="IC1" pad="T5"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="56"/>
<contactref element="P8" pad="32"/>
</signal>
<signal name="LCD.D14.R3--R6">
<contactref element="IC1" pad="V4"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="57"/>
<contactref element="P8" pad="31"/>
</signal>
<signal name="LCD.D13.R2--R5">
<contactref element="IC1" pad="V3"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="58"/>
<contactref element="P8" pad="33"/>
</signal>
<signal name="LCD.D12.R1--R4">
<contactref element="IC1" pad="V2"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="59"/>
<contactref element="P8" pad="35"/>
</signal>
<signal name="LCD.D11.R0--R3">
<contactref element="IC1" pad="U4"/>
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="60"/>
<contactref element="P8" pad="34"/>
</signal>
<signal name="LCD.D7.G2--G4">
<contactref element="IC1" pad="T4"/>
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="3"/>
<contactref element="P8" pad="40"/>
</signal>
<signal name="LCD.D6.G1--G3">
<contactref element="IC1" pad="T3"/>
<contactref element="R75" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
<contactref element="P8" pad="39"/>
</signal>
<signal name="LCD.D5.G0--G2">
<contactref element="IC1" pad="T2"/>
<contactref element="R76" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="P8" pad="42"/>
</signal>
<signal name="LCD.D10.G5--G7">
<contactref element="IC1" pad="U3"/>
<contactref element="R67" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="64"/>
<contactref element="P8" pad="36"/>
</signal>
<signal name="LCD.D9.G4--G6">
<contactref element="IC1" pad="U2"/>
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="38"/>
</signal>
<signal name="LCD.D8.G3--G5">
<contactref element="IC1" pad="U1"/>
<contactref element="R71" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
<contactref element="P8" pad="37"/>
</signal>
<signal name="LCD.D4.B4--B7">
<contactref element="IC1" pad="T1"/>
<contactref element="R78" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="10"/>
<contactref element="P8" pad="41"/>
</signal>
<signal name="LCD.D3.B3--B6">
<contactref element="IC1" pad="R4"/>
<contactref element="R80" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="11"/>
<contactref element="P8" pad="44"/>
</signal>
<signal name="LCD.D2.B2--B5">
<contactref element="IC1" pad="R3"/>
<contactref element="R82" pad="1"/>
<contactref element="R88" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="12"/>
<contactref element="P8" pad="43"/>
</signal>
<signal name="LCD.ENABLE">
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="20"/>
<contactref element="P8" pad="30"/>
</signal>
<signal name="LCD.D0.B0--B3">
<contactref element="IC1" pad="R1"/>
<contactref element="R87" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="15"/>
<contactref element="P8" pad="45"/>
</signal>
<signal name="LCD.D1.B1--B4">
<contactref element="IC1" pad="R2"/>
<contactref element="R85" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="13"/>
<contactref element="P8" pad="46"/>
</signal>
<signal name="LCD.VSYNC">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="21"/>
<contactref element="P8" pad="27"/>
</signal>
<signal name="LCD.HSYNC">
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="22"/>
<contactref element="P8" pad="29"/>
</signal>
<signal name="LCD.CLOCK">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="P8" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="Q2" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="H20"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="Q2" pad="P$2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="F20"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="C6"/>
<contactref element="IC1" pad="D19"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="IC1" pad="E8"/>
<contactref element="IC1" pad="A9"/>
<contactref element="IC1" pad="A6"/>
<contactref element="P9" pad="34"/>
</signal>
<signal name="VDD_3V3A">
<contactref element="IC1" pad="N5"/>
<contactref element="IC1" pad="P5"/>
<contactref element="IC1" pad="P6"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="IC1" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="VDD_CORE">
<contactref element="IC1" pad="F6"/>
</signal>
<signal name="VDD_1V8">
<contactref element="IC1" pad="D10"/>
<contactref element="IC1" pad="E9"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="FB2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="N16"/>
<contactref element="IC1" pad="R16"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VDD_RTC">
<contactref element="IC1" pad="N6"/>
</signal>
<signal name="VDDS_DDR">
<contactref element="IC1" pad="H5"/>
</signal>
<signal name="VDDS_PLL">
<contactref element="IC1" pad="E7"/>
</signal>
<signal name="VDD_MPU">
<contactref element="IC1" pad="F10"/>
</signal>
<signal name="VDD_ADC">
<contactref element="IC1" pad="D8"/>
<contactref element="IC1" pad="A4"/>
<contactref element="IC1" pad="A5"/>
<contactref element="P9" pad="32"/>
<contactref element="IC1" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="L20"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="G20"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NC2">
<contactref element="IC1" pad="H17"/>
</signal>
<signal name="LS_BUF_OE">
<contactref element="IC1" pad="L18"/>
<contactref element="R131" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BT_HCI_TX.SIP">
<contactref element="IC1" pad="L16"/>
<contactref element="IC11" pad="20"/>
</signal>
<signal name="BT_HCI_RX.SIP">
<contactref element="IC1" pad="L17"/>
<contactref element="IC11" pad="14"/>
</signal>
<signal name="NC4">
<contactref element="IC1" pad="J15"/>
</signal>
<signal name="BT_HCI_RTS.SIP">
<contactref element="IC1" pad="M18"/>
<contactref element="IC11" pad="13"/>
<contactref element="R109" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BT_HCI_CTS.SIP">
<contactref element="IC1" pad="M17"/>
<contactref element="IC11" pad="15"/>
<contactref element="R108" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I2C0_SDA">
<contactref element="IC1" pad="C17"/>
<contactref element="IC1" pad="C19"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC9" pad="51"/>
</signal>
<signal name="I2C0_SCL">
<contactref element="IC1" pad="C16"/>
<contactref element="IC1" pad="C20"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="52"/>
</signal>
<signal name="USB.CLIENT.D-">
<contactref element="IC1" pad="N18"/>
<contactref element="IC14" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="USB.CLIENT.D+">
<contactref element="IC1" pad="N17"/>
<contactref element="IC14" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="USB.CLIENT.ID">
<contactref element="IC1" pad="P16"/>
<contactref element="IC14" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="ID"/>
</signal>
<signal name="USB_DC">
<contactref element="IC1" pad="Y8"/>
<contactref element="IC1" pad="Y9"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="6"/>
<contactref element="C59" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="VBUS"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="USB.HOST.D+">
<contactref element="IC1" pad="R17"/>
<contactref element="IC15" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="USB.HOST.D-">
<contactref element="IC1" pad="R18"/>
<contactref element="IC15" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD_5V">
<contactref element="IC1" pad="Y5"/>
<contactref element="IC1" pad="Y6"/>
<contactref element="P9" pad="5"/>
<contactref element="P9" pad="6"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="X12" pad="IN"/>
</signal>
<signal name="PWR_BUT">
<contactref element="IC1" pad="D20"/>
<contactref element="POWER" pad="3"/>
<contactref element="POWER" pad="4"/>
<contactref element="P9" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VDD_3V3B">
<contactref element="IC1" pad="U20"/>
<contactref element="IC1" pad="V20"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="R76" pad="2"/>
<contactref element="R78" pad="2"/>
<contactref element="R80" pad="2"/>
<contactref element="R82" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="OSC1" pad="4"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="8"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="7"/>
<contactref element="IC13" pad="6"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="8"/>
<contactref element="IC17" pad="7"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="R120" pad="1"/>
<contactref element="R121" pad="1"/>
<contactref element="R122" pad="1"/>
<contactref element="P9" pad="3"/>
<contactref element="P9" pad="4"/>
<contactref element="P2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="R89" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC22" pad="C6"/>
<contactref element="IC22" pad="M4"/>
<contactref element="IC22" pad="N4"/>
<contactref element="IC22" pad="P3"/>
<contactref element="IC22" pad="P5"/>
<contactref element="IC22" pad="K9"/>
<contactref element="IC22" pad="J10"/>
<contactref element="IC22" pad="F5"/>
<contactref element="IC22" pad="E6"/>
</signal>
<signal name="VIN_BAT">
<contactref element="IC1" pad="Y2"/>
<contactref element="IC1" pad="Y3"/>
<contactref element="TP2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="BAT_VOLT">
<contactref element="IC1" pad="Y1"/>
<contactref element="TP3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="BAT_TEMP">
<contactref element="IC1" pad="W1"/>
<contactref element="TP4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="B4"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD.CD">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="C15"/>
<contactref element="P2" pad="19"/>
<contactref element="X2" pad="CD"/>
</signal>
<signal name="PMIC_PGOOD">
<contactref element="IC1" pad="B15"/>
<contactref element="IC1" pad="A20"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LDO_PGOOD">
<contactref element="IC1" pad="B20"/>
<contactref element="IC1" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="PMIC_INT">
<contactref element="IC1" pad="B19"/>
<contactref element="IC1" pad="B18"/>
</signal>
<signal name="PMIC_NWAKEUP">
<contactref element="IC1" pad="A19"/>
<contactref element="IC1" pad="C5"/>
</signal>
<signal name="VDD_3V3AUX">
<contactref element="IC1" pad="Y11"/>
<contactref element="PWR" pad="A"/>
</signal>
<signal name="AIN0">
<contactref element="IC1" pad="B6"/>
<contactref element="P9" pad="39"/>
</signal>
<signal name="AIN1">
<contactref element="IC1" pad="C7"/>
<contactref element="P9" pad="40"/>
</signal>
<signal name="AIN2">
<contactref element="IC1" pad="B7"/>
<contactref element="P9" pad="37"/>
</signal>
<signal name="AIN3">
<contactref element="IC1" pad="A7"/>
<contactref element="P9" pad="38"/>
</signal>
<signal name="AIN4">
<contactref element="IC1" pad="C8"/>
<contactref element="P9" pad="33"/>
</signal>
<signal name="AIN5">
<contactref element="IC1" pad="B8"/>
<contactref element="P9" pad="36"/>
</signal>
<signal name="AIN6">
<contactref element="IC1" pad="A8"/>
<contactref element="P9" pad="35"/>
</signal>
<signal name="AIN7">
<contactref element="IC1" pad="C9"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UART2_RXD">
<contactref element="IC1" pad="A17"/>
<contactref element="P9" pad="22"/>
</signal>
<signal name="UART2_TXD">
<contactref element="IC1" pad="B17"/>
<contactref element="P9" pad="21"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SDA">
<contactref element="IC1" pad="B16"/>
<contactref element="P9" pad="18"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SCL">
<contactref element="IC1" pad="A16"/>
<contactref element="P9" pad="17"/>
</signal>
<signal name="I2C2_SDA">
<contactref element="IC1" pad="D18"/>
<contactref element="P9" pad="20"/>
</signal>
<signal name="I2C2_SCL">
<contactref element="IC1" pad="D17"/>
<contactref element="P9" pad="19"/>
</signal>
<signal name="UART1_RXD">
<contactref element="IC1" pad="D16"/>
<contactref element="P9" pad="26"/>
</signal>
<signal name="UART1_TXD">
<contactref element="IC1" pad="D15"/>
<contactref element="P9" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R88" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JTAG_TRSTN">
<contactref element="IC1" pad="B10"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JTAG_TMS">
<contactref element="IC1" pad="C11"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JTAG_TDI">
<contactref element="IC1" pad="B11"/>
<contactref element="P2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="JTAG_TCK">
<contactref element="IC1" pad="A12"/>
<contactref element="P2" pad="9"/>
<contactref element="P2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="JTAG_TDO">
<contactref element="IC1" pad="A11"/>
<contactref element="P2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="JTAG_EMU0">
<contactref element="IC1" pad="C14"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="JTAG_EMU1">
<contactref element="IC1" pad="B14"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="CLKOUT2">
<contactref element="FB7" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="P9" pad="41"/>
<contactref element="P2" pad="18"/>
<contactref element="IC11" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="A15"/>
<contactref element="FB5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XDMA_EVENT_INTRO">
<contactref element="FB5" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SYS_RESET#">
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="A10"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="P9" pad="10"/>
<contactref element="P2" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TIMER5">
<contactref element="IC1" pad="T6"/>
<contactref element="P8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TIMER4">
<contactref element="IC1" pad="R7"/>
<contactref element="P8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TIMER7">
<contactref element="IC1" pad="T7"/>
<contactref element="P8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TIMER6">
<contactref element="IC1" pad="U6"/>
<contactref element="P8" pad="10"/>
</signal>
<signal name="UART4_RXD">
<contactref element="IC1" pad="T17"/>
<contactref element="P9" pad="11"/>
</signal>
<signal name="UART4_TXD">
<contactref element="IC1" pad="U17"/>
<contactref element="P9" pad="13"/>
</signal>
<signal name="EHRPWM2B">
<contactref element="IC1" pad="T10"/>
<contactref element="P8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="EHRPWM2A">
<contactref element="IC1" pad="U10"/>
<contactref element="P8" pad="19"/>
</signal>
<signal name="EHRPWM1B">
<contactref element="IC1" pad="T14"/>
<contactref element="P9" pad="16"/>
</signal>
<signal name="EHRPWM1A">
<contactref element="IC1" pad="U14"/>
<contactref element="P9" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC1" pad="D13"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="FB7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="D14"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC1" pad="R14"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="EMMC_RSTN">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="IC22" pad="K5"/>
</signal>
<signal name="MMC1_DAT0">
<contactref element="IC1" pad="U7"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="25"/>
<contactref element="IC22" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="MMC1_DAT1">
<contactref element="IC1" pad="V7"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="24"/>
<contactref element="IC22" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="MMC1_DAT2">
<contactref element="IC1" pad="R8"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="5"/>
<contactref element="IC22" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="MMC1_DAT3">
<contactref element="IC1" pad="T8"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="6"/>
<contactref element="IC22" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="MMC1_DAT4">
<contactref element="IC1" pad="U8"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="23"/>
<contactref element="IC22" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="MMC1_DAT5">
<contactref element="IC1" pad="V8"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="22"/>
<contactref element="IC22" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="MMC1_DAT6">
<contactref element="IC1" pad="R9"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="3"/>
<contactref element="IC22" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="MMC1_DAT7">
<contactref element="IC1" pad="T9"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="4"/>
<contactref element="IC22" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="MMC1_CMD">
<contactref element="IC1" pad="V9"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="20"/>
<contactref element="IC22" pad="M5"/>
</signal>
<signal name="MMC1_CLK">
<contactref element="IC1" pad="U9"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="21"/>
<contactref element="IC22" pad="M6"/>
</signal>
<signal name="USR0">
<contactref element="IC1" pad="V15"/>
<contactref element="R104" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USR1">
<contactref element="IC1" pad="U15"/>
<contactref element="R100" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USR2">
<contactref element="IC1" pad="T15"/>
<contactref element="R96" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USR3">
<contactref element="IC1" pad="V16"/>
<contactref element="R92" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="USR0" pad="A"/>
<contactref element="R104" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SYS_5V">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="3"/>
<contactref element="P9" pad="7"/>
<contactref element="P9" pad="8"/>
<contactref element="C62" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="Y4"/>
<contactref element="IC1" pad="W4"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GPIO1_28">
<contactref element="IC1" pad="U18"/>
<contactref element="P9" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GPIO1_29">
<contactref element="IC1" pad="V6"/>
<contactref element="P8" pad="26"/>
</signal>
<signal name="GPIO2_1">
<contactref element="IC1" pad="V12"/>
<contactref element="P8" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GPIO0_26">
<contactref element="IC1" pad="T11"/>
<contactref element="P8" pad="14"/>
</signal>
<signal name="GPIO0_27">
<contactref element="IC1" pad="U12"/>
<contactref element="P8" pad="17"/>
</signal>
<signal name="GPIO1_12">
<contactref element="IC1" pad="T12"/>
<contactref element="P8" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GPIO1_13">
<contactref element="IC1" pad="R12"/>
<contactref element="P8" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GPIO1_14">
<contactref element="IC1" pad="V13"/>
<contactref element="P8" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GPIO1_15">
<contactref element="IC1" pad="U13"/>
<contactref element="P8" pad="15"/>
</signal>
<signal name="USB1_OC#">
<contactref element="IC1" pad="T16"/>
<contactref element="IC12" pad="5"/>
<contactref element="R122" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO1_16.SIP">
<contactref element="IC1" pad="R13"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO1_16">
<contactref element="P9" pad="15"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO2_0.SIP">
<contactref element="IC1" pad="T13"/>
</signal>
<signal name="GPIO1_17">
<contactref element="IC1" pad="V14"/>
<contactref element="P9" pad="23"/>
</signal>
<signal name="HDMICLK_DIS#">
<contactref element="IC1" pad="V17"/>
<contactref element="OSC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HDMI_INT">
<contactref element="IC1" pad="U16"/>
<contactref element="IC9" pad="50"/>
<contactref element="R121" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PWR" pad="K"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO3_21">
<contactref element="IC1" pad="A14"/>
<contactref element="R110" pad="2"/>
<contactref element="P9" pad="25"/>
</signal>
<signal name="SPI1_SCLK">
<contactref element="IC1" pad="A13"/>
<contactref element="IC9" pad="23"/>
<contactref element="P9" pad="31"/>
</signal>
<signal name="SPI1_D0">
<contactref element="IC1" pad="B13"/>
<contactref element="IC9" pad="24"/>
<contactref element="P9" pad="29"/>
</signal>
<signal name="SPI1_D1">
<contactref element="IC1" pad="D12"/>
<contactref element="P9" pad="30"/>
</signal>
<signal name="SPI1_CS0">
<contactref element="IC1" pad="C12"/>
<contactref element="IC9" pad="25"/>
<contactref element="P9" pad="28"/>
</signal>
<signal name="GPIO3_19">
<contactref element="IC1" pad="C13"/>
<contactref element="P9" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC1" pad="C18"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC1" pad="B12"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO0_7">
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="P9" pad="42"/>
</signal>
<signal name="MCU.LCD.CLK">
<contactref element="IC1" pad="V5"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MCU.LCD.VS">
<contactref element="IC1" pad="U5"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MCU.LCD.HS">
<contactref element="IC1" pad="R5"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MCU.LCD.EN">
<contactref element="IC1" pad="R6"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC1" pad="P15"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="P17"/>
</signal>
<signal name="USB1_DRVVBUS">
<contactref element="IC1" pad="F15"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UART0_TXD">
<contactref element="IC1" pad="E16"/>
<contactref element="IC17" pad="5"/>
</signal>
<signal name="UART0_RXD">
<contactref element="IC1" pad="E15"/>
<contactref element="IC17" pad="6"/>
</signal>
<signal name="UART0_RST#">
<contactref element="IC1" pad="E17"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="TP1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="OSC1" pad="3"/>
<contactref element="R110" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12M_LOOP">
<contactref element="IC13" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="IC13" pad="5"/>
<contactref element="FB6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12MHZ">
<contactref element="FB6" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC22" pad="C2"/>
<contactref element="C69" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX-&gt;RX">
<contactref element="IC17" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="R123" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX&lt;-TX">
<contactref element="IC17" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="HDMI_1V8">
<contactref element="IC9" pad="48"/>
<contactref element="IC9" pad="47"/>
<contactref element="IC9" pad="46"/>
<contactref element="IC9" pad="36"/>
<contactref element="IC9" pad="35"/>
<contactref element="IC9" pad="41"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="IC9" pad="14"/>
<contactref element="IC9" pad="55"/>
<contactref element="IC9" pad="29"/>
<contactref element="FB2" pad="2"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="C54" pad="1"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="C55" pad="1"/>
<contactref element="C52" pad="1"/>
<contactref element="C56" pad="1"/>
<contactref element="C53" pad="1"/>
<contactref element="C57" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TEST">
<contactref element="IC9" pad="49"/>
<contactref element="R114" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DVI_5V">
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="R115" pad="1"/>
<contactref element="R118" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="HDMI.DSDA">
<contactref element="IC9" pad="32"/>
<contactref element="R118" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="HDMI.DSCL">
<contactref element="IC9" pad="33"/>
<contactref element="R115" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="EXT_SWING">
<contactref element="IC9" pad="34"/>
<contactref element="R119" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HPD">
<contactref element="IC9" pad="31"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CEC">
<contactref element="IC9" pad="30"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="X5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="R120" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="TX2+">
<contactref element="IC9" pad="45"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TX2-">
<contactref element="IC9" pad="44"/>
<contactref element="X5" pad="5"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TX1+">
<contactref element="IC9" pad="43"/>
<contactref element="X5" pad="6"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX1-">
<contactref element="IC9" pad="42"/>
<contactref element="X5" pad="8"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX0+">
<contactref element="IC9" pad="40"/>
<contactref element="X5" pad="9"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TX0-">
<contactref element="IC9" pad="39"/>
<contactref element="X5" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TXC+">
<contactref element="IC9" pad="38"/>
<contactref element="X5" pad="12"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXC-">
<contactref element="IC9" pad="37"/>
<contactref element="X5" pad="14"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBUS.HOST">
<contactref element="FB3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBUS.OUT">
<contactref element="IC15" pad="6"/>
<contactref element="C58" pad="1"/>
<contactref element="FB3" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="8"/>
<contactref element="IC12" pad="6"/>
<contactref element="IC12" pad="7"/>
<contactref element="FB4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB1_VBUS">
<contactref element="IC1" pad="T18"/>
<contactref element="FB4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="OSC2" pad="1"/>
<contactref element="R90" pad="2"/>
</signal>
<signal name="32.768KHZ">
<contactref element="OSC2" pad="3"/>
<contactref element="MOD1" pad="36"/>
<contactref element="R91" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BT_HCI_RTS">
<contactref element="IC11" pad="6"/>
<contactref element="R140" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BT_HCI_CTS">
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="R141" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BT_HCI_TX">
<contactref element="IC11" pad="7"/>
<contactref element="R142" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BT_HCI_RX">
<contactref element="IC11" pad="1"/>
<contactref element="R143" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WL_SDIO_CMD">
<contactref element="IC10" pad="7"/>
<contactref element="R105" pad="2"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WL_SDIO_CLK">
<contactref element="IC10" pad="6"/>
<contactref element="R103" pad="2"/>
<contactref element="R64" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WL_SDIO_D0">
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="R98" pad="2"/>
<contactref element="R66" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WL_SDIO_D1">
<contactref element="IC10" pad="3"/>
<contactref element="R99" pad="2"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WL_SDIO_D2">
<contactref element="IC10" pad="4"/>
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="R70" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WL_SDIO_D3">
<contactref element="IC10" pad="5"/>
<contactref element="R102" pad="2"/>
<contactref element="R72" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WL_IRQ">
<contactref element="IC11" pad="9"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WL_EN">
<contactref element="MOD1" pad="40"/>
<contactref element="IC11" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="G"/>
</signal>
<signal name="BT_EN">
<contactref element="MOD1" pad="41"/>
<contactref element="IC11" pad="4"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="G"/>
</signal>
<signal name="SLOW_CLK">
<contactref element="IC11" pad="5"/>
<contactref element="R91" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R89" pad="2"/>
<contactref element="IC18" pad="1"/>
<contactref element="R97" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R93" pad="2"/>
<contactref element="R94" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="5"/>
</signal>
<signal name="5V_IN">
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="3"/>
<contactref element="R95" pad="1"/>
<contactref element="FB1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SELECT_5V">
<contactref element="FB1" pad="1"/>
<contactref element="R97" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="TP23" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C60" pad="1"/>
<contactref element="ANT2" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="ANT1" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="MOD1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C60" pad="2"/>
<contactref element="MOD1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="MOD1" pad="26"/>
<contactref element="TP12" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="MOD1" pad="27"/>
<contactref element="TP13" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="MOD1" pad="42"/>
<contactref element="TP14" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="MOD1" pad="43"/>
<contactref element="TP15" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="MOD1" pad="56"/>
<contactref element="TP16" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="MOD1" pad="57"/>
<contactref element="TP17" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="MOD1" pad="58"/>
<contactref element="TP18" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="MOD1" pad="60"/>
<contactref element="TP19" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="WL_SDIO_D0.SIP">
<contactref element="IC1" pad="J17"/>
<contactref element="R130" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WL_SDIO_D1.SIP">
<contactref element="IC1" pad="J18"/>
<contactref element="R129" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WL_SDIO_D2.SIP">
<contactref element="IC1" pad="K15"/>
<contactref element="R128" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WL_SDIO_D3.SIP">
<contactref element="IC1" pad="H16"/>
<contactref element="R127" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WL_SDIO_CLK.SIP">
<contactref element="IC1" pad="L15"/>
<contactref element="R126" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WL_SDIO_CMD.SIP">
<contactref element="IC1" pad="J16"/>
<contactref element="R86" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WL_EN.SIP">
<contactref element="IC1" pad="K18"/>
<contactref element="R136" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BT_EN.SIP">
<contactref element="IC1" pad="K17"/>
<contactref element="R135" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WL_IRQ.SIP">
<contactref element="IC1" pad="H18"/>
<contactref element="R134" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="WL" pad="A"/>
<contactref element="R125" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="BT" pad="A"/>
<contactref element="R124" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CGND">
<contactref element="X4" pad="CGND1"/>
<contactref element="X4" pad="CGND2"/>
<contactref element="X4" pad="CGND3"/>
<contactref element="X4" pad="CGND4"/>
<contactref element="X4" pad="CGND5"/>
<contactref element="X4" pad="CGND6"/>
<contactref element="X5" pad="CG1"/>
<contactref element="X5" pad="CG2"/>
<contactref element="X5" pad="CG3"/>
<contactref element="X5" pad="CG4"/>
<contactref element="X2" pad="CGND1"/>
<contactref element="X2" pad="CGND6"/>
<contactref element="X2" pad="CGND5"/>
<contactref element="X2" pad="CGND4"/>
<contactref element="X2" pad="CGND3"/>
<contactref element="X2" pad="CGND2"/>
<contactref element="MGT1" pad="P$1"/>
<contactref element="MGT2" pad="P$1"/>
<contactref element="MGT3" pad="P$1"/>
<contactref element="MGT4" pad="P$1"/>
<contactref element="X3" pad="6"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="T3" pad="D"/>
<contactref element="WL" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="T4" pad="D"/>
<contactref element="BT" pad="K"/>
</signal>
<signal name="NC1">
<contactref element="IC1" pad="K16"/>
</signal>
<signal name="NC3">
<contactref element="IC1" pad="M16"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R60" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="14"/>
<contactref element="R111" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R72" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="R70" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="R68" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="R66" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="R64" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="MOD1" pad="50"/>
<contactref element="R140" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="MOD1" pad="51"/>
<contactref element="R141" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="MOD1" pad="52"/>
<contactref element="R142" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="MOD1" pad="53"/>
<contactref element="R143" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ALT.WL.CMD">
<contactref element="R86" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="14"/>
</signal>
<signal name="ALT.BT.EN">
<contactref element="R135" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="17"/>
</signal>
<signal name="ALT.BUFF.OE">
<contactref element="R131" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="10"/>
<contactref element="IC10" pad="10"/>
<contactref element="R106" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ALT.WL.CLK">
<contactref element="R126" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ALT.WL.EN">
<contactref element="R136" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="18"/>
</signal>
<signal name="ALT.WL.IRQ">
<contactref element="R134" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="12"/>
</signal>
<signal name="ALT.WL.D0">
<contactref element="R130" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="20"/>
</signal>
<signal name="ALT.WL.D1">
<contactref element="R129" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="18"/>
</signal>
<signal name="ALT.WL.D2">
<contactref element="R128" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="17"/>
</signal>
<signal name="ALT.WL.D3">
<contactref element="R127" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="16"/>
</signal>
<signal name="3.3V-WIFI">
<contactref element="IC18" pad="4"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="R93" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="47"/>
<contactref element="MOD1" pad="46"/>
<contactref element="C61" pad="1"/>
<contactref element="C63" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="19"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="19"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="R125" pad="2"/>
<contactref element="R124" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="3"/>
<contactref element="C23" pad="+"/>
</signal>
<signal name="1.8V-WIFI">
<contactref element="IC19" pad="5"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="OSC2" pad="4"/>
<contactref element="R90" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="38"/>
<contactref element="C64" pad="1"/>
<contactref element="R111" pad="1"/>
<contactref element="R98" pad="1"/>
<contactref element="R99" pad="1"/>
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="R105" pad="1"/>
<contactref element="R103" pad="1"/>
<contactref element="R102" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
