<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="70" x2="70" y2="70" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70" y1="70" x2="70" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="70" width="0" layer="20"/>
<text>embedded projects GmbH | LPC3131 v1.81</text>
<text>7</text>
<text>GND</text>
<text>3.3V</text>
<text>GND</text>
<text>7-12V</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
<text>15</text>
<text>14</text>
<text>11</text>
<text>GPA1</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>GPA3</text>
<text>GPA0</text>
<text>GPA1</text>
<text>PWM</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>11</text>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>14</text>
<text>INT</text>
<text>EXT</text>
<text>EXT</text>
<text>RS232</text>
<text>LED1</text>
<text>ON</text>
<text>D</text>
<text>H</text>
<text>RST</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>Host</text>
<text>1</text>
<text>SC</text>
<text>J1</text>
<text>J2</text>
<text>J3</text>
<text>J4</text>
<text>J5</text>
<text>GNUBLIN</text>
<text>www.gnublin.org</text>
<text>GPA1</text>
<text>11</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>GND</text>
<text>3.3V</text>
<text>GND</text>
<text>+7-12V</text>
<text>GND</text>
<text>+7-12V</text>
<text>GNUBLIN V1.81</text>
</plain>
<libraries>
<library name="KUBUS3B">
<packages>
<package name="TFBGA180">
<description>&lt;b&gt;lpc313x.lpc314x.tfbga&lt;/b&gt; &lt;font color="red"&gt;edit this description&lt;/font&gt;&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 24&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: lpc313x.lpc314x.tfbga.bsdl</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="KUBUS3B_PARTS2">
<packages>
<package name="TSOT23">
</package>
<package name="PSU3014">
</package>
<package name="DM3D-SF">
</package>
<package name="SX-32">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SMC_D">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
<package name="D/7343-31R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21&lt;/b&gt;&lt;p&gt;KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 reflow solder</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-cypressindustries">
<packages>
<package name="32005-201">
<description>&lt;b&gt;MINI USB-B R/A SMT W/ REAR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/32005-201.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<packages>
<package name="TP15R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TP08R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,3-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.3 mm, round</description>
</package>
<package name="3,2-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.2 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-508">
<packages>
<package name="W237-4P">
<description>&lt;b&gt;WAGO SREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LPC3131">
<packages>
<package name="TSOPII">
</package>
</packages>
</library>
<library name="KUBUS3">
<packages>
<package name="PASSERMARKEN_FIDUCIAL">
<description>Board s part';</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SMDSCHABLONE">
<packages>
<package name="PASSERMARKEN_FIDUCIAL">
<description>Board s part</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Ergaenzung">
<packages>
<package name="TASTER-9314_SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="EmbeddedProjectsLogos2">
<packages>
<package name="GNUSIEBDRUCK">
<description>Gnublin Logo Siebdruck</description>
</package>
<package name="EPLOGOKUPFER">
<description>Embeded Projects Logo Kupferfläche</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DPACK_3">
<description>&lt;b&gt;DPAK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Style 3 (Motorola)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="APX803">
<packages>
<package name="SOT23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ml">
<packages>
<package name="ML14">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CP2102">
<packages>
<package name="MLP28">
<description>&lt;b&gt;MLP 28&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.silabs.com .. CP2101.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="KUBUS3B_PARTS2" package="TSOT23" value="AS1324">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="KUBUS3B_PARTS2" package="PSU3014" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="301K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="301K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BGA" library="KUBUS3B" package="TFBGA180" value="LPC313XFET180">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="BGA" value="(LAYERS (2)(15))"/>
</element>
<element name="IC5" library="LPC3131" package="TSOPII" value="A43E26161TSOPII">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0805" value="3.3nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C0805" value="3.3nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0805" value="3.3nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="3.3nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="R0805" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="12K 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="3.3nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="3.3nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="rcl" package="C0805" value="3.3nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="KUBUS3B_PARTS2" package="DM3D-SF" value="DM3D-SF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="KUBUS3B_PARTS2" package="TSOT23" value="AS1324">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="KUBUS3B_PARTS2" package="PSU3014" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="301K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="66K5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-cypressindustries" package="32005-201" value="MINI-USB-32005-201">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIP-LED0805" value="ROT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIP-LED0805" value="GRUEN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="R0805" value="270R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="R0805" value="270R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-cypressindustries" package="32005-201" value="MINI-USB-32005-201">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="con-ml" package="ML14" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP15R" value="TPTP15R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP15R" value="TPTP15R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="X3" library="con-wago-508" package="W237-4P" value=""/>
<element name="X4" library="con-wago-508" package="W237-4P" value=""/>
<element name="H4" library="holes" package="3,2-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
<element name="H1" library="holes" package="3,2-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.2"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,3-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.3"/>
<element name="J4" library="con-lstb" package="MA03-1" value=""/>
<element name="TP3" library="testpad" package="TP08R" value="PTR1TP08R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="TP08R" value="PTR1TP08R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="FID1" library="KUBUS3" package="PASSERMARKEN_FIDUCIAL" value=""/>
<element name="FID2" library="KUBUS3" package="PASSERMARKEN_FIDUCIAL" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="TP08R" value="TPTP08R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP6" library="testpad" package="TP08R" value="TPTP08R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="FID3" library="SMDSCHABLONE" package="PASSERMARKEN_FIDUCIAL" value=""/>
<element name="FID4" library="SMDSCHABLONE" package="PASSERMARKEN_FIDUCIAL" value=""/>
<element name="S3" library="Ergaenzung" package="TASTER-9314_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="U$3" library="EmbeddedProjectsLogos2" package="GNUSIEBDRUCK" value="GNUBLINLOGOSIEB"/>
<element name="U$4" library="EmbeddedProjectsLogos2" package="EPLOGOKUPFER" value="EPLOGO"/>
<element name="C20" library="rcl" package="D/7343-31R" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="SMC_D" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC8" library="linear" package="DPACK_3" value="MC78M05ABDT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="SMC_D" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="KUBUS3B_PARTS2" package="SX-32" value="SX-32 12.000 MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="FARNELL" value="1712841 "/>
</element>
<element name="C41" library="rcl" package="C0805" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="rcl" package="C0805" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="APX803" package="SOT23" value="APX803">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC7" library="CP2102" package="MLP28" value="CP21021">
<attribute name="OC_NEWARK" value="30K5635"/>
<attribute name="MPN" value="CP2102-GM"/>
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9282130"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C0805" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP7" library="testpad" package="TP08R" value="TPTP08R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="rcl" package="R0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="rcl" package="R0805" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="BGA" pad="C13"/>
<contactref element="BGA" pad="D5"/>
<contactref element="BGA" pad="D7"/>
<contactref element="BGA" pad="E8"/>
<contactref element="BGA" pad="G12"/>
<contactref element="BGA" pad="L10"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="BGA" pad="M2"/>
<contactref element="BGA" pad="P1"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="BGA" pad="K11"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="13"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="BGA" pad="H5"/>
<contactref element="BGA" pad="G5"/>
<contactref element="BGA" pad="F5"/>
<contactref element="BGA" pad="E5"/>
<contactref element="BGA" pad="B2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="BGA" pad="M9"/>
<contactref element="BGA" pad="L4"/>
<contactref element="BGA" pad="M5"/>
<contactref element="BGA" pad="M7"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="49"/>
<contactref element="IC5" pad="43"/>
<contactref element="IC5" pad="27"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+1V2">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="BGA" pad="C6"/>
<contactref element="BGA" pad="C12"/>
<contactref element="BGA" pad="L12"/>
<contactref element="BGA" pad="L7"/>
<contactref element="BGA" pad="H3"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="BGA" pad="D11"/>
<contactref element="BGA" pad="E10"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="BGA" pad="L1"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="BGA" pad="A9"/>
<contactref element="BGA" pad="C9"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
<contactref element="C24" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="BGA" pad="A11"/>
<contactref element="BGA" pad="C7"/>
<contactref element="BGA" pad="D12"/>
<contactref element="BGA" pad="G4"/>
<contactref element="BGA" pad="L6"/>
<contactref element="BGA" pad="L11"/>
<contactref element="BGA" pad="C3"/>
<contactref element="BGA" pad="C4"/>
<contactref element="BGA" pad="E4"/>
<contactref element="BGA" pad="F4"/>
<contactref element="BGA" pad="H4"/>
<contactref element="BGA" pad="K3"/>
<contactref element="BGA" pad="M3"/>
<contactref element="BGA" pad="M4"/>
<contactref element="BGA" pad="M6"/>
<contactref element="BGA" pad="M8"/>
<contactref element="BGA" pad="B12"/>
<contactref element="BGA" pad="D6"/>
<contactref element="BGA" pad="D8"/>
<contactref element="BGA" pad="D9"/>
<contactref element="BGA" pad="G11"/>
<contactref element="BGA" pad="L9"/>
<contactref element="BGA" pad="L13"/>
<contactref element="BGA" pad="E9"/>
<contactref element="BGA" pad="A12"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="54"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="28"/>
<contactref element="IC5" pad="41"/>
<contactref element="IC5" pad="46"/>
<contactref element="IC5" pad="52"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="BGA" pad="L3"/>
<contactref element="BGA" pad="K4"/>
<contactref element="BGA" pad="N1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="SW_B"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="-"/>
<contactref element="C24" pad="-"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="EXP"/>
</signal>
<signal name="LPC_D0">
<contactref element="BGA" pad="G2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LPC_D1">
<contactref element="BGA" pad="F2"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LPC_D2">
<contactref element="BGA" pad="F1"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LPC_D3">
<contactref element="BGA" pad="E1"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LPC_D4">
<contactref element="BGA" pad="E2"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LPC_D6">
<contactref element="BGA" pad="D2"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LPC_D7">
<contactref element="BGA" pad="C1"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="LPC_D8">
<contactref element="BGA" pad="B1"/>
<contactref element="IC5" pad="42"/>
</signal>
<signal name="LPC_D9">
<contactref element="BGA" pad="A3"/>
<contactref element="IC5" pad="44"/>
</signal>
<signal name="LPC_D10">
<contactref element="BGA" pad="A1"/>
<contactref element="IC5" pad="45"/>
</signal>
<signal name="LPC_D11">
<contactref element="BGA" pad="C2"/>
<contactref element="IC5" pad="47"/>
</signal>
<signal name="LPC_D12">
<contactref element="BGA" pad="G3"/>
<contactref element="IC5" pad="48"/>
</signal>
<signal name="LPC_D13">
<contactref element="BGA" pad="D3"/>
<contactref element="IC5" pad="50"/>
</signal>
<signal name="LPC_D14">
<contactref element="BGA" pad="E3"/>
<contactref element="IC5" pad="51"/>
</signal>
<signal name="LPC_D15">
<contactref element="BGA" pad="F3"/>
<contactref element="IC5" pad="53"/>
</signal>
<signal name="LPC_D5">
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="BGA" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="BGA" pad="A13"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LPC_MCI_CLK">
<contactref element="BGA" pad="B6"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LPC_MCI_CMD">
<contactref element="BGA" pad="A6"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LPC_MCI_DAT0">
<contactref element="BGA" pad="A5"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LPC_MCI_DAT1">
<contactref element="BGA" pad="B5"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LPC_MCI_DAT2">
<contactref element="BGA" pad="C5"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LPC_MCI_DAT3">
<contactref element="BGA" pad="A4"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LPC_A2">
<contactref element="BGA" pad="N6"/>
<contactref element="IC5" pad="25"/>
</signal>
<signal name="LPC_A3">
<contactref element="BGA" pad="P6"/>
<contactref element="IC5" pad="26"/>
</signal>
<signal name="LPC_A4">
<contactref element="BGA" pad="N7"/>
<contactref element="IC5" pad="29"/>
</signal>
<signal name="LPC_A5">
<contactref element="BGA" pad="P7"/>
<contactref element="IC5" pad="30"/>
</signal>
<signal name="LPC_A6">
<contactref element="BGA" pad="K6"/>
<contactref element="IC5" pad="31"/>
</signal>
<signal name="LPC_A7">
<contactref element="BGA" pad="P5"/>
<contactref element="IC5" pad="32"/>
</signal>
<signal name="LPC_A8">
<contactref element="BGA" pad="N5"/>
<contactref element="IC5" pad="33"/>
</signal>
<signal name="LPC_A9">
<contactref element="BGA" pad="L5"/>
<contactref element="IC5" pad="34"/>
</signal>
<signal name="LPC_A10">
<contactref element="BGA" pad="K7"/>
<contactref element="IC5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="LPC_A11">
<contactref element="BGA" pad="N4"/>
<contactref element="IC5" pad="35"/>
</signal>
<signal name="LPC_A12">
<contactref element="BGA" pad="K5"/>
<contactref element="IC5" pad="36"/>
</signal>
<signal name="LPC_A13">
<contactref element="BGA" pad="P4"/>
<contactref element="IC5" pad="21"/>
</signal>
<signal name="LPC_A14">
<contactref element="BGA" pad="P3"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
</signal>
<signal name="LPC_CLK">
<contactref element="BGA" pad="N8"/>
<contactref element="IC5" pad="38"/>
</signal>
<signal name="LPC_A0">
<contactref element="BGA" pad="B3"/>
<contactref element="IC5" pad="23"/>
</signal>
<signal name="LPC_A1">
<contactref element="BGA" pad="A2"/>
<contactref element="IC5" pad="24"/>
</signal>
<signal name="LPC_CS">
<contactref element="BGA" pad="P8"/>
<contactref element="IC5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="LPC_DQM1">
<contactref element="BGA" pad="N9"/>
<contactref element="IC5" pad="39"/>
</signal>
<signal name="LPC_CKE">
<contactref element="BGA" pad="L8"/>
<contactref element="IC5" pad="37"/>
</signal>
<signal name="LPC_RAS">
<contactref element="BGA" pad="H2"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
</signal>
<signal name="LPC_CAS">
<contactref element="BGA" pad="G1"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="LPC_DQM0">
<contactref element="BGA" pad="H1"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="LPC_WE">
<contactref element="BGA" pad="J2"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="LPC_MCI_CD">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="SW_A"/>
<contactref element="BGA" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="BGA" pad="J5"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="BGA" pad="L2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LPC_RXD">
<contactref element="BGA" pad="P12"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LPC_TXD">
<contactref element="BGA" pad="N12"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$132">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="BGA" pad="K10"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="BGA" pad="L14"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="BGA" pad="H14"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="BGA" pad="B11"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TRST_N">
<contactref element="BGA" pad="P13"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="BGA" pad="K9"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="BGA" pad="P10"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="BGA" pad="M14"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="BGA" pad="E11"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="BGA" pad="N11"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LPC_VBUS">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LPC_DM">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="BGA" pad="N2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LPC_DP">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="BGA" pad="P2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_ID">
<contactref element="BGA" pad="M1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPA3">
<contactref element="BGA" pad="C14"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I2C_SCL">
<contactref element="BGA" pad="E13"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="I2C_SDA">
<contactref element="BGA" pad="E12"/>
<contactref element="J5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PWM_DATA">
<contactref element="BGA" pad="B9"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SPI_MISO">
<contactref element="J5" pad="8"/>
<contactref element="BGA" pad="C8"/>
</signal>
<signal name="SPI_SCK">
<contactref element="J5" pad="10"/>
<contactref element="BGA" pad="A8"/>
</signal>
<signal name="SYSCLOCK_O">
<contactref element="J5" pad="9"/>
<contactref element="BGA" pad="G13"/>
</signal>
<signal name="SPI_MOSI">
<contactref element="J5" pad="7"/>
<contactref element="BGA" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="GPA0">
<contactref element="BGA" pad="B14"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V_USB">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="EXT_5V">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO19">
<contactref element="BGA" pad="H11"/>
</signal>
<signal name="GPIO11">
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="BGA" pad="H13"/>
<contactref element="J5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GPIO14">
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="BGA" pad="J14"/>
<contactref element="J5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GPIO15">
<contactref element="X4" pad="4"/>
<contactref element="BGA" pad="J13"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="BGA" pad="K13"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="BGA" pad="K12"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="BGA" pad="J11"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="BGA" pad="J12"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="BGA" pad="H10"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="BGA" pad="A7"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="BGA" pad="B8"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="BGA" pad="B13"/>
</signal>
<signal name="LPC_A15">
<contactref element="BGA" pad="N3"/>
</signal>
<signal name="GPA1">
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="BGA" pad="A14"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="BGA" pad="J10"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="BGA" pad="N13"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="BGA" pad="P14"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="+7-12V">
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="BGA" pad="A10"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="BGA" pad="B10"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC7" pad="24"/>
<contactref element="TP7" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC7" pad="26"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="25"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
