<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="66.04" y1="1.27" x2="64.77" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="0" y2="1.27" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="52.07" x2="1.27" y2="53.34" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="63.5" y1="53.34" x2="66.04" y2="50.8" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>OFF</text>
<text>ON</text>
<text>CAN-BUS Shield</text>
<text>v1.2 11/03/2014</text>
<text>by Seeed Studio</text>
<text>www.seeedstudio.com</text>
<text>CANH</text>
<text>CANL</text>
<text>B</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<text>A</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="64.77" y1="0" x2="66.04" y2="1.27" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="53.34" x2="0" y2="52.07" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="64.77" y1="0" x2="66.04" y2="1.27" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="66.04" y1="50.8" x2="63.5" y2="53.34" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="66.04" y1="2.54" x2="66.04" y2="1.27" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="1.27" x2="64.77" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="63.5" y1="53.34" x2="1.27" y2="53.34" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="53.34" x2="0" y2="52.07" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="52.07" x2="0" y2="1.27" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="66.04" y1="2.54" x2="68.58" y2="5.08" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="5.08" x2="68.58" y2="37.846" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="37.846" x2="66.04" y2="40.386" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="40.386" x2="66.04" y2="50.8" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="50.8" x2="63.5" y2="53.34" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="64.77" y2="0" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="-0.127" y1="0" x2="0.127" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.127" x2="0" y2="-0.127" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>CSK</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<wire x1="140.97" y1="1.27" x2="139.7" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="76.2" y1="0" x2="74.93" y2="1.27" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="74.93" y1="52.07" x2="76.2" y2="53.34" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="138.43" y1="53.34" x2="140.97" y2="50.8" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="74.93" y1="1.27" x2="76.2" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="139.7" y1="0" x2="140.97" y2="1.27" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="76.2" y1="53.34" x2="74.93" y2="52.07" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="74.93" y1="1.27" x2="76.2" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="139.7" y1="0" x2="140.97" y2="1.27" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="140.97" y1="50.8" x2="138.43" y2="53.34" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="140.97" y1="2.54" x2="140.97" y2="1.27" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="140.97" y1="1.27" x2="139.7" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="138.43" y1="53.34" x2="76.2" y2="53.34" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="53.34" x2="74.93" y2="52.07" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="74.93" y1="52.07" x2="74.93" y2="1.27" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="74.93" y1="1.27" x2="76.2" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="140.97" y1="2.54" x2="143.51" y2="5.08" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="143.51" y1="5.08" x2="143.51" y2="37.846" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="143.51" y1="37.846" x2="140.97" y2="40.386" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="140.97" y1="40.386" x2="140.97" y2="50.8" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="140.97" y1="50.8" x2="138.43" y2="53.34" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="76.2" y1="0" x2="139.7" y2="0" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="74.803" y1="0" x2="75.057" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.93" y1="0.127" x2="74.93" y2="-0.127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="105.41" x2="3.81" y2="106.68" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="67.31" y1="106.68" x2="68.58" y2="105.41" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="68.58" y1="54.61" x2="67.31" y2="53.34" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="5.08" y1="53.34" x2="2.54" y2="55.88" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="68.58" y1="105.41" x2="67.31" y2="106.68" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.81" y1="106.68" x2="2.54" y2="105.41" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="67.31" y1="53.34" x2="68.58" y2="54.61" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="68.58" y1="105.41" x2="67.31" y2="106.68" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.81" y1="106.68" x2="2.54" y2="105.41" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="55.88" x2="5.08" y2="53.34" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="104.14" x2="2.54" y2="105.41" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="105.41" x2="3.81" y2="106.68" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="5.08" y1="53.34" x2="67.31" y2="53.34" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="53.34" x2="68.58" y2="54.61" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="68.58" y1="54.61" x2="68.58" y2="105.41" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="105.41" x2="67.31" y2="106.68" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="104.14" x2="0" y2="101.6" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="101.6" x2="0" y2="68.834" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="68.834" x2="2.54" y2="66.294" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="66.294" x2="2.54" y2="55.88" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="55.88" x2="5.08" y2="53.34" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="67.31" y1="106.68" x2="3.81" y2="106.68" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="68.707" y1="106.68" x2="68.453" y2="106.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="106.553" x2="68.58" y2="106.807" width="0" layer="20"/>
<wire x1="77.47" y1="105.41" x2="78.74" y2="106.68" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="142.24" y1="106.68" x2="143.51" y2="105.41" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="143.51" y1="54.61" x2="142.24" y2="53.34" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.01" y1="53.34" x2="77.47" y2="55.88" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="143.51" y1="105.41" x2="142.24" y2="106.68" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="78.74" y1="106.68" x2="77.47" y2="105.41" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="142.24" y1="53.34" x2="143.51" y2="54.61" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="143.51" y1="105.41" x2="142.24" y2="106.68" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="78.74" y1="106.68" x2="77.47" y2="105.41" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="77.47" y1="55.88" x2="80.01" y2="53.34" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="77.47" y1="104.14" x2="77.47" y2="105.41" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="77.47" y1="105.41" x2="78.74" y2="106.68" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.01" y1="53.34" x2="142.24" y2="53.34" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="142.24" y1="53.34" x2="143.51" y2="54.61" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="143.51" y1="54.61" x2="143.51" y2="105.41" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="143.51" y1="105.41" x2="142.24" y2="106.68" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="77.47" y1="104.14" x2="74.93" y2="101.6" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="74.93" y1="101.6" x2="74.93" y2="68.834" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="74.93" y1="68.834" x2="77.47" y2="66.294" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="77.47" y1="66.294" x2="77.47" y2="55.88" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="77.47" y1="55.88" x2="80.01" y2="53.34" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="142.24" y1="106.68" x2="78.74" y2="106.68" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="143.637" y1="106.68" x2="143.383" y2="106.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="143.51" y1="106.553" x2="143.51" y2="106.807" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="-5.08" drill="1.905"/>
<hole x="140.97" y="-5.08" drill="1.905"/>
<hole x="140.97" y="111.76" drill="1.905"/>
<hole x="2.54" y="111.76" drill="1.905"/>
</plain>
<libraries>
<library name="IC">
<packages>
<package name="SOIC8-6.0">
</package>
<package name="SOIC18">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Discrete">
<description>Plastic- encapsulated transistors</description>
<packages>
<package name="0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="2P-SMD-1.78X1.27">
</package>
<package name="6P-2CH-2.54-7.6X3.0">
</package>
<package name="ELECTRO-SMD-B-4.8MM">
<description>&lt;b&gt;Aluminium Electrolytic Capacitor Package B&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D2010">
<description>&lt;b&gt;1210&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="3P-SMD-4.1X1.5">
</package>
<package name="TP_4545">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<packages>
<package name="2P-5.0">
</package>
<package name="4P-2.0">
</package>
<package name="DB9-MEAL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Logo">
<packages>
<package name="LOGO_SILK">
</package>
<package name="OSHW_FILLX200_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="moudle">
<packages>
<package name="ARDUINO-38P-WITH/-SILK-500519002">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Discrete-new">
<packages>
<package name="ROUND-MARK-1.0">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U2" library="IC" package="SOIC8-6.0" value="MCP2551">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="IC" package="SOIC18" value="MCP2515">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Discrete" package="0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Discrete" package="0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="Discrete" package="0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Discrete" package="0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="Discrete" package="0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Discrete" package="0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Discrete" package="0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Discrete" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="Discrete" package="0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J10" library="Connector" package="2P-5.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="Discrete" package="2P-SMD-1.78X1.27" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V_OBD" library="Discrete" package="6P-2CH-2.54-7.6X3.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="Discrete" package="ELECTRO-SMD-B-4.8MM" value="22uF_25V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="Discrete" package="0603" value="1k">
<attribute name="HW_REV" value="1.4"/>
<attribute name="TITLE" value="STM1120"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="microOBD 200 OBD-II Module"/>
<attribute name="PCB_SPEC1" value="Layer Count: 4"/>
<attribute name="PCB_SPEC2" value="Size: 1.3&quot; x 0.59&quot;"/>
<attribute name="PCB_SPEC3" value="Finish Thickness: 0.049&quot; - 0.052&quot;"/>
<attribute name="PCB_SPEC4" value="Copper Weight: 1oz"/>
<attribute name="PCB_REV" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Discrete" package="D2010" value="M7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="Discrete" package="HC49/S" value="16MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SERIAL" library="Connector" package="4P-2.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I2C" library="Connector" package="4P-2.0" value="">
<attribute name="HW_REV" value="1.4"/>
<attribute name="TITLE" value="STM1120"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="microOBD 200 OBD-II Module"/>
<attribute name="PCB_SPEC1" value="Layer Count: 4"/>
<attribute name="PCB_SPEC2" value="Size: 1.3&quot; x 0.59&quot;"/>
<attribute name="PCB_SPEC3" value="Finish Thickness: 0.049&quot; - 0.052&quot;"/>
<attribute name="PCB_SPEC4" value="Copper Weight: 1oz"/>
<attribute name="PCB_REV" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="Discrete" package="LED-0603" value="GREEN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TX" library="Discrete" package="LED-0603" value="RED">
<attribute name="HW_REV" value="1.4"/>
<attribute name="TITLE" value="STM1120"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="microOBD 200 OBD-II Module"/>
<attribute name="PCB_SPEC1" value="Layer Count: 4"/>
<attribute name="PCB_SPEC2" value="Size: 1.3&quot; x 0.59&quot;"/>
<attribute name="PCB_SPEC3" value="Finish Thickness: 0.049&quot; - 0.052&quot;"/>
<attribute name="PCB_SPEC4" value="Copper Weight: 1oz"/>
<attribute name="PCB_REV" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX" library="Discrete" package="LED-0603" value="RED">
<attribute name="HW_REV" value="1.4"/>
<attribute name="TITLE" value="STM1120"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="microOBD 200 OBD-II Module"/>
<attribute name="PCB_SPEC1" value="Layer Count: 4"/>
<attribute name="PCB_SPEC2" value="Size: 1.3&quot; x 0.59&quot;"/>
<attribute name="PCB_SPEC3" value="Finish Thickness: 0.049&quot; - 0.052&quot;"/>
<attribute name="PCB_SPEC4" value="Copper Weight: 1oz"/>
<attribute name="PCB_REV" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="INT" library="Discrete" package="LED-0603" value="RED">
<attribute name="HW_REV" value="1.4"/>
<attribute name="TITLE" value="STM1120"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="microOBD 200 OBD-II Module"/>
<attribute name="PCB_SPEC1" value="Layer Count: 4"/>
<attribute name="PCB_SPEC2" value="Size: 1.3&quot; x 0.59&quot;"/>
<attribute name="PCB_SPEC3" value="Finish Thickness: 0.049&quot; - 0.052&quot;"/>
<attribute name="PCB_SPEC4" value="Copper Weight: 1oz"/>
<attribute name="PCB_REV" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CS" library="Discrete" package="3P-SMD-4.1X1.5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Logo" package="LOGO_SILK" value=""/>
<element name="U$2" library="Logo" package="OSHW_FILLX200_NOTEXT" value=""/>
<element name="J1" library="Connector" package="DB9-MEAL" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="moudle" package="ARDUINO-38P-WITH/-SILK-500519002" value=""/>
<element name="MISO" library="Discrete" package="3P-SMD-4.1X1.5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOSI" library="Discrete" package="3P-SMD-4.1X1.5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SCK" library="Discrete" package="3P-SMD-4.1X1.5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Discrete" package="0603" value="120R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP1" library="Discrete" package="TP_4545" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="TP2" library="Discrete" package="TP_4545" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="TP3" library="Discrete" package="TP_4545" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P2" library="Discrete-new" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P3" library="Discrete-new" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P4" library="Discrete-new" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P5" library="Discrete-new" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="SERIAL" pad="4"/>
<contactref element="I2C" pad="4"/>
<contactref element="PWR" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="G1"/>
<contactref element="J1" pad="G2"/>
<contactref element="U4" pad="15"/>
<contactref element="U4" pad="25"/>
<contactref element="U4" pad="24"/>
<contactref element="U4" pad="36"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SERIAL" pad="3"/>
<contactref element="I2C" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="23"/>
</signal>
<signal name="CANH">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="J10" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX_CAN">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="TX" pad="-"/>
</signal>
<signal name="RX_CAN">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="RX" pad="-"/>
</signal>
<signal name="ADC1">
<contactref element="U4" pad="28"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="CS" pad="MM"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="MOSI" pad="MM"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="MISO" pad="MM"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="SCK" pad="MM"/>
</signal>
<signal name="IO0">
<contactref element="SERIAL" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="V_OBD" pad="COM1"/>
<contactref element="V_OBD" pad="COM2"/>
<contactref element="U4" pad="26"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="INT" pad="-"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CANL">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="TX" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="RX" pad="+"/>
</signal>
<signal name="RST_N">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="INT" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC0">
<contactref element="U4" pad="27"/>
</signal>
<signal name="IO1">
<contactref element="SERIAL" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V_OBD">
<contactref element="D1" pad="+"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="V_OBD" pad="CH1A"/>
<contactref element="V_OBD" pad="CH2A"/>
<contactref element="D1" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="+"/>
</signal>
<signal name="ADC5">
<contactref element="I2C" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="32"/>
</signal>
<signal name="ADC2">
<contactref element="U4" pad="29"/>
</signal>
<signal name="ADC3">
<contactref element="U4" pad="30"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U4" pad="22"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U4" pad="21"/>
</signal>
<signal name="REF">
<contactref element="U4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="IO5">
<contactref element="U4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IO6">
<contactref element="U4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IO7">
<contactref element="U4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ADC7">
<contactref element="U4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="ADC6">
<contactref element="U4" pad="19"/>
</signal>
<signal name="IO3">
<contactref element="U4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IO4">
<contactref element="U4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IO8">
<contactref element="U4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ADC4">
<contactref element="I2C" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="31"/>
</signal>
<signal name="MISO_A">
<contactref element="MISO" pad="00"/>
<contactref element="U4" pad="33"/>
</signal>
<signal name="MISO_B">
<contactref element="MISO" pad="11"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MOSI_A">
<contactref element="MOSI" pad="00"/>
<contactref element="U4" pad="37"/>
</signal>
<signal name="MOSI_B">
<contactref element="MOSI" pad="11"/>
<contactref element="U4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SCK_A">
<contactref element="SCK" pad="00"/>
<contactref element="U4" pad="34"/>
</signal>
<signal name="SCK_B">
<contactref element="SCK" pad="11"/>
<contactref element="U4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="CS_B">
<contactref element="CS" pad="00"/>
<contactref element="U4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="CS_A">
<contactref element="U4" pad="10"/>
<contactref element="CS" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
