<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>GND</text>
<text>AREF</text>
<text>PWM</text>
<text>PWM</text>
<text>PWM</text>
<text>PWM</text>
<text>PWM</text>
<text>PWM</text>
<text>RXD</text>
<text>TXD</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>A0</text>
<text>NC</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>RESET</text>
<text>VCC</text>
<text>DTR</text>
<text>TXD</text>
<text>RXD</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>Seeeduino Stalker</text>
<text>by Seeed Studio</text>
<text>v3.0 03/14/2014</text>
<text>www.seeedstudio.com</text>
<text>GND</text>
<wire x1="-0.635" y1="0" x2="0.635" y2="0" width="0" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="0" y2="-0.635" width="0" layer="46"/>
<text>RVIN</text>
<text>GND</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>RVIN</text>
<text>GND</text>
<wire x1="23.502084375" y1="-30.128153125" x2="23.502084375" y2="29.874153125" width="0.0254" layer="20" curve="87.205655"/>
<wire x1="-38.4838875" y1="29.874153125" x2="23.502084375" y2="29.874153125" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="25.414184375" y="18.875953125" radius="1.5" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="25.414184375" y="-19.12765625" radius="1.5" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="-40.409996875" y="-19.12765625" radius="1.5" width="0.0254" layer="20"/>
<hole x="-40.409996875" y="18.875953125" drill="3"/>
<hole x="25.415684375" y="18.87365625" drill="3"/>
<hole x="25.415684375" y="-19.12765625" drill="3"/>
<hole x="-40.409996875" y="-19.129953125" drill="3"/>
<wire x1="-38.5092875" y1="-30.128153125" x2="23.502084375" y2="-30.128153125" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="-38.4838875" y1="29.873390625" x2="-38.512328125" y2="-30.126609375" width="0.0254" layer="20" curve="87.205675"/>
<text>IOREF</text>
<text>NC</text>
<text>GND</text>
<text>MOSI</text>
<text>RST</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>5V</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<wire x1="23.484584375" y1="-90.127153125" x2="23.484584375" y2="-30.124846875" width="0.0254" layer="20" curve="87.205655"/>
<wire x1="-38.5013875" y1="-30.124846875" x2="23.484584375" y2="-30.124846875" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="25.396684375" y="-41.123046875" radius="1.5" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="25.396684375" y="-79.12665625" radius="1.5" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="-40.427496875" y="-79.12665625" radius="1.5" width="0.0254" layer="20"/>
<hole x="-40.427496875" y="-41.123046875" drill="3"/>
<hole x="25.398184375" y="-41.12534375" drill="3"/>
<hole x="25.398184375" y="-79.12665625" drill="3"/>
<hole x="-40.427496875" y="-79.128953125" drill="3"/>
<wire x1="-38.5267875" y1="-90.127153125" x2="23.484584375" y2="-90.127153125" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="-38.5013875" y1="-30.125609375" x2="-38.529828125" y2="-90.125609375" width="0.0254" layer="20" curve="87.205675"/>
<wire x1="-64.381915625" y1="-30.128153125" x2="-64.381915625" y2="29.874153125" width="0.0254" layer="20" curve="87.205655"/>
<wire x1="-126.3678875" y1="29.874153125" x2="-64.381915625" y2="29.874153125" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="-62.469815625" y="18.875953125" radius="1.5" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="-62.469815625" y="-19.12765625" radius="1.5" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="-128.293996875" y="-19.12765625" radius="1.5" width="0.0254" layer="20"/>
<hole x="-128.293996875" y="18.875953125" drill="3"/>
<hole x="-62.468315625" y="18.87365625" drill="3"/>
<hole x="-62.468315625" y="-19.12765625" drill="3"/>
<hole x="-128.293996875" y="-19.129953125" drill="3"/>
<wire x1="-126.3932875" y1="-30.128153125" x2="-64.381915625" y2="-30.128153125" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="-126.3678875" y1="29.873390625" x2="-126.396328125" y2="-30.126609375" width="0.0254" layer="20" curve="87.205675"/>
<wire x1="-64.399415625" y1="-90.127153125" x2="-64.399415625" y2="-30.124846875" width="0.0254" layer="20" curve="87.205655"/>
<wire x1="-126.3853875" y1="-30.124846875" x2="-64.399415625" y2="-30.124846875" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="-62.487315625" y="-41.123046875" radius="1.5" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="-62.487315625" y="-79.12665625" radius="1.5" width="0.0254" layer="20"/>
<circle x="-128.311496875" y="-79.12665625" radius="1.5" width="0.0254" layer="20"/>
<hole x="-128.311496875" y="-41.123046875" drill="3"/>
<hole x="-62.485815625" y="-41.12534375" drill="3"/>
<hole x="-62.485815625" y="-79.12665625" drill="3"/>
<hole x="-128.311496875" y="-79.128953125" drill="3"/>
<wire x1="-126.4107875" y1="-90.127153125" x2="-64.399415625" y2="-90.127153125" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="-126.3853875" y1="-30.125609375" x2="-126.413828125" y2="-90.125609375" width="0.0254" layer="20" curve="87.205675"/>
<hole x="-135.89" y="33.655" drill="1.905"/>
<hole x="33.02" y="33.655" drill="1.905"/>
<hole x="32.385" y="-93.98" drill="1.905"/>
<hole x="-135.89" y="-93.98" drill="1.905"/>
</plain>
<libraries>
<library name="IC_SMD">
<packages>
<package name="ATMEGA168-20AU">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CONNECTER">
<packages>
<package name="HEADER_1X10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="CPT_SMD">
<packages>
<package name="JP_SW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="EXT_moudle">
<packages>
<package name="BEE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Discrete">
<packages>
<package name="0603@1">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOD123-2.7X1.6">
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;0805&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="AVX-A">
</package>
<package name="2P-SMD-3.2X1.5">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2P-SMD-1.78X1.27">
</package>
<package name="3P-SMD-4.1X1.5">
</package>
<package name="4P-SMD-6.2X6.2X4H">
</package>
<package name="L0805">
</package>
<package name="ROUND-MARK-1.0">
</package>
</packages>
</library>
<library name="IC">
<packages>
<package name="DFN8">
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<packages>
<package name="8P-2.54-LEADED">
</package>
<package name="6P-2.54-LEADED">
</package>
<package name="2X3P-2.54-LEADED">
</package>
<package name="JST-2.0">
</package>
<package name="4P-2.0">
</package>
</packages>
</library>
<library name="AMLib">
<packages>
<package name="SOP8">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE PACKAGE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector ">
<packages>
<package name="10P-2.54">
</package>
</packages>
</library>
<library name="dwin">
<packages>
<package name="2P-D12.55X2.22H">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Holders">
<packages>
<package name="FLIP_TF">
<description>http://garden.seeedstudio.com/images/e/e4/Flip_TF_Holder.jpg</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX200_NOTEXT">
</package>
<package name="LOGO_SILK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="template">
<packages>
<package name="L0420">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Test">
<packages>
<package name="SOT353">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="IC_SMD" package="ATMEGA168-20AU" value="ATMEGA328AU">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ICSP" library="Connector" package="2X3P-2.54-LEADED" value="2.54 male 2x3p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="Discrete" package="0603@1" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Discrete" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="Discrete" package="0603@1" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="Connector" package="8P-2.54-LEADED" value="2.54 female 8p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="Connector" package="6P-2.54-LEADED" value="2.54 female 6p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BEE" library="EXT_moudle" package="BEE" value="XBee Socket">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="Discrete" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="Discrete" package="C0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="Discrete" package="C0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="Discrete" package="AVX-A" value="16v_10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="Discrete" package="0603@1" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="Discrete" package="0603@1" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Discrete" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CH" library="Discrete" package="D0603" value="Red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OK" library="Discrete" package="D0603" value="Green">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PB0" library="Discrete" package="D0603" value="Green">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="Discrete" package="HC49/S" value="8MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="Discrete" package="0603@1" value="10M_1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="Discrete" package="0603@1" value="2M_1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="Discrete" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="Discrete" package="0603@1" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="Discrete" package="0603@1" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="Discrete" package="0603@1" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RSSI" library="Discrete" package="D0603" value="Red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J8" library="CONNECTER" package="HEADER_1X10" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J6" library="CONNECTER" package="HEADER_1X10" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C19" library="Discrete" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WIRELESS_PROGRAMMING" library="CPT_SMD" package="JP_SW" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="Discrete" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Discrete" package="SOD123-2.7X1.6" value="MBR0520LT1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="Discrete" package="SOD123-2.7X1.6" value="MBR0520LT1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D13_LED" library="CPT_SMD" package="JP_SW" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CH_STATUS" library="CPT_SMD" package="JP_SW" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RSSI_STATUS" library="CPT_SMD" package="JP_SW" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="Connector" package="6P-2.54-LEADED" value="2.54 male 6p">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LIPO_BAT" library="Connector" package="JST-2.0" value="2.0-JST">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SOLAR" library="Connector" package="JST-2.0" value="2.0-JST">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I2C" library="Connector" package="4P-2.0" value="2.0-4p-Grove">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7,8" library="Connector" package="4P-2.0" value="2.0-4p-Grove">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Discrete" package="0603@1" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="Discrete" package="0603@1" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="Discrete" package="0603@1" value="10M_1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="Discrete" package="0603@1" value="2M_1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="Discrete" package="0603@1" value="1M_1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="Discrete" package="C0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="Discrete" package="0603@1" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="Discrete" package="0603@1" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Discrete" package="0603@1" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="Discrete" package="0603@1" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="IC" package="DFN8" value="CN3065-DFN8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="AMLib" package="SOP8" value="DS1337S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="Discrete" package="SOD123-2.7X1.6" value="MBR0520LT1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="Discrete" package="SOD123-2.7X1.6" value="MBR0520LT1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="Discrete" package="2P-SMD-3.2X1.5" value="32.768kHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="IC" package="SOT23-5" value="TD6810">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="Discrete" package="SOT23" value="CJ2305">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Discrete" package="0603@1" value="680k_1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="Discrete" package="0603@1" value="150k_1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="Discrete" package="C0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="Discrete" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="template" package="L0420" value="4.7uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q6" library="Discrete" package="SOT23" value="CJ2305">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="Discrete" package="SOD123-2.7X1.6" value="MBR0520LT1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="Discrete" package="0603@1" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="Discrete" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Discrete" package="0603@1" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="Discrete" package="SOT23" value="CJ2305">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="Discrete" package="0603@1" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="Discrete" package="2P-SMD-1.78X1.27" value="DNP">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P2" library="Discrete" package="2P-SMD-1.78X1.27" value="DNP">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P3" library="Discrete" package="2P-SMD-1.78X1.27" value="DNP">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P4" library="Discrete" package="2P-SMD-1.78X1.27" value="DNP">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P5" library="Discrete" package="3P-SMD-4.1X1.5" value="DNP">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P6" library="Discrete" package="3P-SMD-4.1X1.5" value="DNP">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAT1" library="dwin" package="2P-D12.55X2.22H" value="CR1220(LC)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="Connector" package="8P-2.54-LEADED" value="2.54 female 8p">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J4" library="Connector " package="10P-2.54" value="2.54 female 10p">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TF1" library="Holders" package="FLIP_TF" value="FLIP_TF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="Discrete" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$23" library="Logo" package="OSHW_FILLX200_NOTEXT" value=""/>
<element name="U$24" library="Logo" package="LOGO_SILK" value=""/>
<element name="Q4" library="Discrete" package="SOT23" value="2n7002">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="Discrete" package="SOT23" value="2n7002">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RST" library="Discrete" package="4P-SMD-6.2X6.2X4H" value="SW1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BEE_RST" library="Discrete" package="4P-SMD-6.2X6.2X4H" value="SW2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L2" library="Discrete" package="L0805" value="470R/2A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="Discrete" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="Discrete" package="AVX-A" value="6.3v 22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="Test" package="SOT353" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="Discrete" package="0603@1" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="Discrete" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P7" library="Discrete" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P8" library="Discrete" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P9" library="Discrete" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P10" library="Discrete" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="BEE" pad="10"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="10"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="LIPO_BAT" pad="2"/>
<contactref element="SOLAR" pad="2"/>
<contactref element="D7,8" pad="4"/>
<contactref element="I2C" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="PB0" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="RSSI" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="BAT1" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="7"/>
<contactref element="TF1" pad="GND@1"/>
<contactref element="TF1" pad="GND@2"/>
<contactref element="TF1" pad="GND@3"/>
<contactref element="TF1" pad="GND@4"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="TF1" pad="6"/>
<contactref element="BEE_RST" pad="2"/>
<contactref element="BEE_RST" pad="3"/>
<contactref element="RST" pad="2"/>
<contactref element="RST" pad="3"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="P4" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="P2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="P3" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD1/TXD">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="P5" pad="MM"/>
<contactref element="P5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PD0/RXD">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="P6" pad="MM"/>
<contactref element="P6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PC5/SCL">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="10"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC4/SDA">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="9"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB5/SCK">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="D13_LED" pad="1"/>
<contactref element="D13_LED" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="TF1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="J5" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="J5" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="P6" pad="00"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="J5" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="P5" pad="00"/>
</signal>
<signal name="PB1/CS2">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB2/CS1">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="TF1" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB3/MOSI">
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="TF1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB4/MISO">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V_REF">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AT_RESET">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="RST" pad="4"/>
<contactref element="RST" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C_VIN">
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="CH_STATUS" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="CH_STATUS" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="PB0" pad="+"/>
</signal>
<signal name="HSDA">
<contactref element="I2C" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HSCL">
<contactref element="I2C" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BEE_3V3">
<contactref element="BEE" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LI_BAT">
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="LIPO_BAT" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BEE_CD">
<contactref element="BEE" pad="4"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="SOLAR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB5V">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CH">
<contactref element="CH" pad="-"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="OK">
<contactref element="OK" pad="-"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="CH" pad="+"/>
<contactref element="OK" pad="+"/>
</signal>
<signal name="ADC7/LIPO_VOL">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="BEE_RXD">
<contactref element="BEE" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BEE_TXD">
<contactref element="BEE" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BEE_RSSI">
<contactref element="BEE" pad="6"/>
<contactref element="J6" pad="6"/>
<contactref element="RSSI_STATUS" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="RSSI_STATUS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="RSSI" pad="+"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ON/!SLEEP">
<contactref element="BEE" pad="13"/>
<contactref element="J8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BEE_VREF">
<contactref element="BEE" pad="14"/>
<contactref element="J8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BEE_AD4">
<contactref element="BEE" pad="11"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BEE_!CTS">
<contactref element="BEE" pad="12"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BEE_AD5">
<contactref element="BEE" pad="15"/>
<contactref element="J8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BEE_AD6">
<contactref element="BEE" pad="16"/>
<contactref element="J8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BEE_AD3">
<contactref element="BEE" pad="17"/>
<contactref element="J8" pad="7"/>
<contactref element="WIRELESS_PROGRAMMING" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="WIRELESS_PROGRAMMING" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BEE_AD2">
<contactref element="BEE" pad="18"/>
<contactref element="J8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BEE_AD1">
<contactref element="BEE" pad="19"/>
<contactref element="J8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BEE_DTR">
<contactref element="BEE" pad="9"/>
<contactref element="J6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BEE_RESET">
<contactref element="BEE" pad="5"/>
<contactref element="J6" pad="5"/>
<contactref element="BEE_RST" pad="4"/>
<contactref element="BEE_RST" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BEE_AD0">
<contactref element="J8" pad="10"/>
<contactref element="BEE" pad="20"/>
</signal>
<signal name="BEES_RES0">
<contactref element="BEE" pad="7"/>
<contactref element="J6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BEES_RES1">
<contactref element="BEE" pad="8"/>
<contactref element="J6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TF_3V3">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="TF1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!INTA">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="P3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="D7,8" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="D7,8" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC6/CH_STATUS">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="BAT1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!INTB">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="P4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="D5" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="I2C" pad="3"/>
<contactref element="D7,8" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U5" pad="HEAT"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD_SO">
<contactref element="TF1" pad="7"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
