<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>VCC</text>
<text>INT1</text>
<text>INT2</text>
<text>GND</text>
<text>SWIO</text>
<text>SWCLK</text>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>Xadow Basic Sensors</text>
<text>v1.0 10/14/2015</text>
<text>by Seeed Studio</text>
<text>www.seeedstudio.com</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>VCC</text>
<text>INT1</text>
<text>INT2</text>
<text>GND</text>
<hole x="2.921" y="13.716" drill="2.032"/>
<hole x="2.921" y="30.734" drill="2.032"/>
<hole x="21.209" y="30.734" drill="2.032"/>
<hole x="21.209" y="13.716" drill="2.032"/>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>6</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>6</text>
<wire x1="0.635" y1="12.065" x2="-0.635" y2="13.335" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="23.495" y1="32.385" x2="24.765" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.765" y1="13.335" x2="23.495" y2="12.065" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="23.495" y1="12.065" x2="0.635" y2="12.065" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="12.065" x2="-0.635" y2="13.335" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-0.635" y1="13.335" x2="-0.635" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="23.495" y1="32.385" x2="24.765" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.765" y1="13.335" x2="23.495" y2="12.065" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.765" y1="31.115" x2="24.765" y2="13.335" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="12.065" x2="27.305" y2="13.335" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="51.435" y1="32.385" x2="52.705" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="13.335" x2="51.435" y2="12.065" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="49.149" y="13.716" drill="2.032"/>
<hole x="49.149" y="30.734" drill="2.032"/>
<hole x="30.861" y="30.734" drill="2.032"/>
<hole x="30.861" y="13.716" drill="2.032"/>
<wire x1="51.435" y1="12.065" x2="28.575" y2="12.065" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="12.065" x2="27.305" y2="13.335" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="27.305" y1="13.335" x2="27.305" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="32.385" x2="51.435" y2="32.385" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="51.435" y1="32.385" x2="52.705" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="13.335" x2="51.435" y2="12.065" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="31.115" x2="52.705" y2="13.335" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="34.925" x2="-0.635" y2="36.195" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="23.495" y1="55.245" x2="24.765" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.765" y1="36.195" x2="23.495" y2="34.925" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="21.209" y="36.576" drill="2.032"/>
<hole x="21.209" y="53.594" drill="2.032"/>
<hole x="2.921" y="53.594" drill="2.032"/>
<hole x="2.921" y="36.576" drill="2.032"/>
<wire x1="23.495" y1="34.925" x2="0.635" y2="34.925" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="34.925" x2="-0.635" y2="36.195" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-0.635" y1="36.195" x2="-0.635" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="55.245" x2="23.495" y2="55.245" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="23.495" y1="55.245" x2="24.765" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.765" y1="36.195" x2="23.495" y2="34.925" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.765" y1="53.975" x2="24.765" y2="36.195" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="34.925" x2="27.305" y2="36.195" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="51.435" y1="55.245" x2="52.705" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="36.195" x2="51.435" y2="34.925" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="49.149" y="36.576" drill="2.032"/>
<hole x="49.149" y="53.594" drill="2.032"/>
<hole x="30.861" y="53.594" drill="2.032"/>
<hole x="30.861" y="36.576" drill="2.032"/>
<wire x1="51.435" y1="34.925" x2="28.575" y2="34.925" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="34.925" x2="27.305" y2="36.195" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="27.305" y1="36.195" x2="27.305" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="55.245" x2="51.435" y2="55.245" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="51.435" y1="55.245" x2="52.705" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="36.195" x2="51.435" y2="34.925" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="53.975" x2="52.705" y2="36.195" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="12.065" x2="55.245" y2="13.335" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="79.375" y1="32.385" x2="80.645" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.645" y1="13.335" x2="79.375" y2="12.065" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="77.089" y="13.716" drill="2.032"/>
<hole x="77.089" y="30.734" drill="2.032"/>
<hole x="58.801" y="30.734" drill="2.032"/>
<hole x="58.801" y="13.716" drill="2.032"/>
<wire x1="79.375" y1="12.065" x2="56.515" y2="12.065" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="12.065" x2="55.245" y2="13.335" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="55.245" y1="13.335" x2="55.245" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="32.385" x2="79.375" y2="32.385" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="79.375" y1="32.385" x2="80.645" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.645" y1="13.335" x2="79.375" y2="12.065" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.645" y1="31.115" x2="80.645" y2="13.335" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.455" y1="12.065" x2="83.185" y2="13.335" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="107.315" y1="32.385" x2="108.585" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="108.585" y1="13.335" x2="107.315" y2="12.065" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="105.029" y="13.716" drill="2.032"/>
<hole x="105.029" y="30.734" drill="2.032"/>
<hole x="86.741" y="30.734" drill="2.032"/>
<hole x="86.741" y="13.716" drill="2.032"/>
<wire x1="107.315" y1="12.065" x2="84.455" y2="12.065" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="84.455" y1="12.065" x2="83.185" y2="13.335" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="83.185" y1="13.335" x2="83.185" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="84.455" y1="32.385" x2="107.315" y2="32.385" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="107.315" y1="32.385" x2="108.585" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="108.585" y1="13.335" x2="107.315" y2="12.065" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="108.585" y1="31.115" x2="108.585" y2="13.335" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="34.925" x2="55.245" y2="36.195" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="79.375" y1="55.245" x2="80.645" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.645" y1="36.195" x2="79.375" y2="34.925" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="77.089" y="36.576" drill="2.032"/>
<hole x="77.089" y="53.594" drill="2.032"/>
<hole x="58.801" y="53.594" drill="2.032"/>
<hole x="58.801" y="36.576" drill="2.032"/>
<wire x1="79.375" y1="34.925" x2="56.515" y2="34.925" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="34.925" x2="55.245" y2="36.195" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="55.245" y1="36.195" x2="55.245" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="55.245" x2="79.375" y2="55.245" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="79.375" y1="55.245" x2="80.645" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.645" y1="36.195" x2="79.375" y2="34.925" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.645" y1="53.975" x2="80.645" y2="36.195" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.455" y1="34.925" x2="83.185" y2="36.195" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="107.315" y1="55.245" x2="108.585" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="108.585" y1="36.195" x2="107.315" y2="34.925" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="105.029" y="36.576" drill="2.032"/>
<hole x="105.029" y="53.594" drill="2.032"/>
<hole x="86.741" y="53.594" drill="2.032"/>
<hole x="86.741" y="36.576" drill="2.032"/>
<wire x1="107.315" y1="34.925" x2="84.455" y2="34.925" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="84.455" y1="34.925" x2="83.185" y2="36.195" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="83.185" y1="36.195" x2="83.185" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="84.455" y1="55.245" x2="107.315" y2="55.245" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="107.315" y1="55.245" x2="108.585" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="108.585" y1="36.195" x2="107.315" y2="34.925" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="108.585" y1="53.975" x2="108.585" y2="36.195" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="57.785" x2="-0.635" y2="59.055" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="23.495" y1="78.105" x2="24.765" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.765" y1="59.055" x2="23.495" y2="57.785" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="21.209" y="59.436" drill="2.032"/>
<hole x="21.209" y="76.454" drill="2.032"/>
<hole x="2.921" y="76.454" drill="2.032"/>
<hole x="2.921" y="59.436" drill="2.032"/>
<wire x1="23.495" y1="57.785" x2="0.635" y2="57.785" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="57.785" x2="-0.635" y2="59.055" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-0.635" y1="59.055" x2="-0.635" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="78.105" x2="23.495" y2="78.105" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="23.495" y1="78.105" x2="24.765" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.765" y1="59.055" x2="23.495" y2="57.785" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.765" y1="76.835" x2="24.765" y2="59.055" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="57.785" x2="27.305" y2="59.055" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="51.435" y1="78.105" x2="52.705" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="59.055" x2="51.435" y2="57.785" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="49.149" y="59.436" drill="2.032"/>
<hole x="49.149" y="76.454" drill="2.032"/>
<hole x="30.861" y="76.454" drill="2.032"/>
<hole x="30.861" y="59.436" drill="2.032"/>
<wire x1="51.435" y1="57.785" x2="28.575" y2="57.785" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="57.785" x2="27.305" y2="59.055" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="27.305" y1="59.055" x2="27.305" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="78.105" x2="51.435" y2="78.105" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="51.435" y1="78.105" x2="52.705" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="59.055" x2="51.435" y2="57.785" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="76.835" x2="52.705" y2="59.055" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="80.645" x2="-0.635" y2="81.915" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="23.495" y1="100.965" x2="24.765" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.765" y1="81.915" x2="23.495" y2="80.645" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="21.209" y="82.296" drill="2.032"/>
<hole x="21.209" y="99.314" drill="2.032"/>
<hole x="2.921" y="99.314" drill="2.032"/>
<hole x="2.921" y="82.296" drill="2.032"/>
<wire x1="23.495" y1="80.645" x2="0.635" y2="80.645" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="80.645" x2="-0.635" y2="81.915" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-0.635" y1="81.915" x2="-0.635" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="100.965" x2="23.495" y2="100.965" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="23.495" y1="100.965" x2="24.765" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.765" y1="81.915" x2="23.495" y2="80.645" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.765" y1="99.695" x2="24.765" y2="81.915" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="80.645" x2="27.305" y2="81.915" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="51.435" y1="100.965" x2="52.705" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="81.915" x2="51.435" y2="80.645" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="49.149" y="82.296" drill="2.032"/>
<hole x="49.149" y="99.314" drill="2.032"/>
<hole x="30.861" y="99.314" drill="2.032"/>
<hole x="30.861" y="82.296" drill="2.032"/>
<wire x1="51.435" y1="80.645" x2="28.575" y2="80.645" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="80.645" x2="27.305" y2="81.915" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="27.305" y1="81.915" x2="27.305" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="100.965" x2="51.435" y2="100.965" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="51.435" y1="100.965" x2="52.705" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="81.915" x2="51.435" y2="80.645" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="52.705" y1="99.695" x2="52.705" y2="81.915" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="57.785" x2="55.245" y2="59.055" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="79.375" y1="78.105" x2="80.645" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.645" y1="59.055" x2="79.375" y2="57.785" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="77.089" y="59.436" drill="2.032"/>
<hole x="77.089" y="76.454" drill="2.032"/>
<hole x="58.801" y="76.454" drill="2.032"/>
<hole x="58.801" y="59.436" drill="2.032"/>
<wire x1="79.375" y1="57.785" x2="56.515" y2="57.785" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="57.785" x2="55.245" y2="59.055" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="55.245" y1="59.055" x2="55.245" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="78.105" x2="79.375" y2="78.105" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="79.375" y1="78.105" x2="80.645" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.645" y1="59.055" x2="79.375" y2="57.785" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.645" y1="76.835" x2="80.645" y2="59.055" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.455" y1="57.785" x2="83.185" y2="59.055" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="107.315" y1="78.105" x2="108.585" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="108.585" y1="59.055" x2="107.315" y2="57.785" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="105.029" y="59.436" drill="2.032"/>
<hole x="105.029" y="76.454" drill="2.032"/>
<hole x="86.741" y="76.454" drill="2.032"/>
<hole x="86.741" y="59.436" drill="2.032"/>
<wire x1="107.315" y1="57.785" x2="84.455" y2="57.785" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="84.455" y1="57.785" x2="83.185" y2="59.055" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="83.185" y1="59.055" x2="83.185" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="84.455" y1="78.105" x2="107.315" y2="78.105" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="107.315" y1="78.105" x2="108.585" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="108.585" y1="59.055" x2="107.315" y2="57.785" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="108.585" y1="76.835" x2="108.585" y2="59.055" width="0" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="80.645" x2="55.245" y2="81.915" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="79.375" y1="100.965" x2="80.645" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.645" y1="81.915" x2="79.375" y2="80.645" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="77.089" y="82.296" drill="2.032"/>
<hole x="77.089" y="99.314" drill="2.032"/>
<hole x="58.801" y="99.314" drill="2.032"/>
<hole x="58.801" y="82.296" drill="2.032"/>
<wire x1="79.375" y1="80.645" x2="56.515" y2="80.645" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="80.645" x2="55.245" y2="81.915" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="55.245" y1="81.915" x2="55.245" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="100.965" x2="79.375" y2="100.965" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="79.375" y1="100.965" x2="80.645" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.645" y1="81.915" x2="79.375" y2="80.645" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.645" y1="99.695" x2="80.645" y2="81.915" width="0" layer="20"/>
<wire x1="84.455" y1="80.645" x2="83.185" y2="81.915" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="107.315" y1="100.965" x2="108.585" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="108.585" y1="81.915" x2="107.315" y2="80.645" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<hole x="105.029" y="82.296" drill="2.032"/>
<hole x="105.029" y="99.314" drill="2.032"/>
<hole x="86.741" y="99.314" drill="2.032"/>
<hole x="86.741" y="82.296" drill="2.032"/>
<wire x1="107.315" y1="80.645" x2="84.455" y2="80.645" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="84.455" y1="80.645" x2="83.185" y2="81.915" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="83.185" y1="81.915" x2="83.185" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="84.455" y1="100.965" x2="107.315" y2="100.965" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="107.315" y1="100.965" x2="108.585" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="108.585" y1="81.915" x2="107.315" y2="80.645" width="0.002540625" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="108.585" y1="99.695" x2="108.585" y2="81.915" width="0" layer="20"/>
<hole x="1.905" y="8.255" drill="1.905"/>
<hole x="106.045" y="8.255" drill="1.905"/>
<hole x="106.045" y="104.775" drill="1.905"/>
<hole x="1.905" y="104.775" drill="1.905"/>
<wire x1="84.455" y1="78.105" x2="83.185" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.635" y1="32.385" x2="-0.635" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="28.575" y1="32.385" x2="27.305" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="56.515" y1="32.385" x2="55.245" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="84.455" y1="32.385" x2="83.185" y2="31.115" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="84.455" y1="55.245" x2="83.185" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="56.515" y1="55.245" x2="55.245" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="28.575" y1="55.245" x2="27.305" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.635" y1="55.245" x2="-0.635" y2="53.975" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.635" y1="78.105" x2="-0.635" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="28.575" y1="78.105" x2="27.305" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="56.515" y1="78.105" x2="55.245" y2="76.835" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="84.455" y1="100.965" x2="83.185" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="56.515" y1="100.965" x2="55.245" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="28.575" y1="100.965" x2="27.305" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.635" y1="100.965" x2="-0.635" y2="99.695" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.635" y1="32.385" x2="23.495" y2="32.385" width="0" layer="20"/>
<text>!RST</text>
<text>X</text>
<text>Y</text>
<text>Z</text>
</plain>
<libraries>
<library name="moudle-new">
<packages>
<package name="SEEEDSTUDIO-PCB-FRAME">
</package>
</packages>
</library>
<library name="template">
<packages>
<package name="LGA14">
</package>
<package name="FPC11-SMD-0.3(FH35C)">
</package>
<package name="TMB-6">
</package>
<package name="6P-DIP-2_ROUND">
</package>
<package name="6P-DIP-2">
</package>
<package name="TSSOP8-0.65-3X3MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Discrete-new">
<packages>
<package name="R0402">
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;0402&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="RESONATOR3-SMD-3.6X1.3X0.8MM">
</package>
<package name="TP-D45MIL">
</package>
<package name="ROUND-MARK-1.0">
</package>
</packages>
</library>
<library name="IC-new">
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;SOT23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP20-0.65-6.5X4.4MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector-new">
<packages>
<package name="H5-SMD-2.0-TEST">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX200_NOTEXT">
</package>
<package name="SEEED-SILK-280*268MIL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<packages>
<package name="6P-DIP-2_S3">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="moudle-new" package="SEEEDSTUDIO-PCB-FRAME" value=""/>
<element name="U1" library="template" package="LGA14" value="ADXL345">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="template" package="FPC11-SMD-0.3(FH35C)" value="FH35C-11S-0.3SHW(50)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="IC-new" package="SOT-23" value="DIODES;AP7333-33SRG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="Discrete-new" package="C0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Discrete-new" package="C0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="Discrete-new" package="C0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="Discrete-new" package="C0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="template" package="FPC11-SMD-0.3(FH35C)" value="FH35C-11S-0.3SHW(50)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Discrete-new" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Discrete-new" package="R0402" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="template" package="TMB-6" value="TSL2561">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="Connector" package="6P-DIP-2_S3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="template" package="6P-DIP-2_ROUND" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="template" package="6P-DIP-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="template" package="6P-DIP-2_ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="template" package="TSSOP8-0.65-3X3MM" value="LM75A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="Discrete-new" package="C0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="Discrete-new" package="C0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="Discrete-new" package="C0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="Discrete-new" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="Discrete-new" package="C0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="Discrete-new" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Discrete-new" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Discrete-new" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="Discrete-new" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="Discrete-new" package="R0402" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="Discrete-new" package="R0402" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$18" library="Logo" package="OSHW_FILLX200_NOTEXT" value=""/>
<element name="U$20" library="Logo" package="SEEED-SILK-280*268MIL" value=""/>
<element name="U6" library="IC-new" package="TSSOP20-0.65-6.5X4.4MM" value="STM32F030F4P6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="Discrete-new" package="RESONATOR3-SMD-3.6X1.3X0.8MM" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="Discrete-new" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="Discrete-new" package="C0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="Discrete-new" package="R0402" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="Discrete-new" package="R0402" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Discrete-new" package="R0402" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="Discrete-new" package="R0402" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="Discrete-new" package="R0402" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="Discrete-new" package="R0402" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SSDA_TP" library="Discrete-new" package="TP-D45MIL" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SSCL_TP" library="Discrete-new" package="TP-D45MIL" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="Discrete-new" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="Discrete-new" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="Connector-new" package="H5-SMD-2.0-TEST" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP1" library="Discrete-new" package="TP-D45MIL" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TP2" library="Discrete-new" package="TP-D45MIL" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P1" library="Discrete-new" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P2" library="Discrete-new" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P3" library="Discrete-new" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P4" library="Discrete-new" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P5" library="Discrete-new" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P6" library="Discrete-new" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P7" library="Discrete-new" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="P8" library="Discrete-new" package="ROUND-MARK-1.0" value="">
<attribute name="PARTNO" value="DNP"/>
</element>
<element name="FR1" library="moudle-new" package="SEEEDSTUDIO-PCB-FRAME" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="INT1">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="16"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="T"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="15"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="TP2" pad="T"/>
</signal>
<signal name="INT2">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="5"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SSDA">
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U6" pad="14"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="SSDA_TP" pad="T"/>
</signal>
<signal name="SSCL">
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U6" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SSCL_TP" pad="T"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!RST">
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SWIO">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="I2C_SDA">
<contactref element="U6" pad="18"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="I2C_SCL">
<contactref element="U6" pad="17"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="U6" pad="12"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="U6" pad="11"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U6" pad="20"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U6" pad="19"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
