<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;41xx Series Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="4160">
<pin name="!CL" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="P1" direction="in"/>
<pin name="P2" direction="in"/>
<pin name="P3" direction="in"/>
<pin name="P4" direction="in"/>
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="LD" direction="in" function="dot"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="CO" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4174">
<pin name="RES" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="Q4" direction="out"/>
<pin name="D4" direction="in"/>
<pin name="D5" direction="in"/>
<pin name="Q5" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4175">
<pin name="RES" direction="in" function="dot"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
<pin name="!Q0" direction="out"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="!Q1" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="!Q2" direction="out"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="!Q3" direction="out"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="4194">
<pin name="RES" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DSR" direction="in"/>
<pin name="D0" direction="in"/>
<pin name="D1" direction="in"/>
<pin name="D2" direction="in"/>
<pin name="D3" direction="in"/>
<pin name="DSL" direction="in"/>
<pin name="S0" direction="in"/>
<pin name="S1" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="Q3" direction="out"/>
<pin name="Q2" direction="out"/>
<pin name="Q1" direction="out"/>
<pin name="Q0" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="4160" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;41xx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4160"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CL" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CL" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4174" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;41xx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4174"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D4" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="D5" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4175" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;41xx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4175"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!Q1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!Q0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="!Q1" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="!Q2" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="!Q3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4194" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;41xx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4194"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DSL" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DSR" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="D0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="D2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="D3" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="DSL" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DSR" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="Q0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RES" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="S0" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="S1" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4162" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;41xx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4160"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CL" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CL" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4163" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;41xx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4160"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CL" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CL" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="4161" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;41xx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="4160"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CL" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!CL" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CO" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="LD" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="P1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="P2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="P3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="P4" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PE" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="Q1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="Q2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="Q3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="Q4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="TE" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VDD" pad="16"/>
<connect gate="P" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
