<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;75xxx Series Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO20L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; large</description>
</package>
<package name="SO24L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; large</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL24-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="DIL22-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="D_R-PDSO-G8">
<description>&lt;b&gt;D (R-PDSO-G8)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/slos063b/slos063b.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="75192">
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="G@1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="1A" direction="in"/>
<pin name="2A" direction="in"/>
<pin name="3A" direction="in"/>
<pin name="4A" direction="in"/>
<pin name="1Y" direction="out"/>
<pin name="1Z" direction="out" function="dot"/>
<pin name="2Y" direction="out"/>
<pin name="2Z" direction="out" function="dot"/>
<pin name="3Y" direction="out"/>
<pin name="3Z" direction="out" function="dot"/>
<pin name="4Y" direction="out"/>
<pin name="4Z" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="75126">
<pin name="1,2G" direction="in"/>
<pin name="3,4G" direction="in"/>
<pin name="1A" direction="in"/>
<pin name="2A" direction="in"/>
<pin name="3A" direction="in"/>
<pin name="4A" direction="in"/>
<pin name="1Y" direction="out"/>
<pin name="1F" direction="out" function="dot"/>
<pin name="2Y" direction="out"/>
<pin name="2F" direction="out" function="dot"/>
<pin name="3Y" direction="out"/>
<pin name="3F" direction="out" function="dot"/>
<pin name="4Y" direction="out"/>
<pin name="4F" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="75130">
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="1A" direction="in"/>
<pin name="2A" direction="in"/>
<pin name="3A" direction="in"/>
<pin name="4A" direction="in"/>
<pin name="1Y" direction="out"/>
<pin name="F" direction="out" function="dot"/>
<pin name="1W" direction="out" function="dot"/>
<pin name="2Y" direction="out"/>
<pin name="2W" direction="out" function="dot"/>
<pin name="3Y" direction="out"/>
<pin name="3W" direction="out" function="dot"/>
<pin name="4Y" direction="out"/>
<pin name="4W" direction="out" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="75160">
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="B8"/>
</symbol>
<symbol name="75161">
<pin name="DC" direction="in"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="ATN"/>
<pin name="EOI"/>
<pin name="SRQ"/>
<pin name="REN"/>
<pin name="IFC"/>
<pin name="DAV"/>
<pin name="NDAC"/>
<pin name="NRFD"/>
<pin name="ATN2"/>
<pin name="EOI2"/>
<pin name="SRQ2"/>
<pin name="REN2"/>
<pin name="IFC2"/>
<pin name="DAV2"/>
<pin name="NDAC2"/>
<pin name="NRFD2"/>
</symbol>
<symbol name="75162">
<pin name="DC" direction="in"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="ATN"/>
<pin name="EOI"/>
<pin name="SRQ"/>
<pin name="REN"/>
<pin name="IFC"/>
<pin name="DAV"/>
<pin name="NDAC"/>
<pin name="NRFD"/>
<pin name="ATN2"/>
<pin name="EOI2"/>
<pin name="SRQ2"/>
<pin name="REN2"/>
<pin name="IFC2"/>
<pin name="DAV2"/>
<pin name="NDAC2"/>
<pin name="NRFD2"/>
<pin name="SC" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="75163">
<pin name="PE" direction="in"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="B1"/>
<pin name="B2"/>
<pin name="B3"/>
<pin name="B4"/>
<pin name="B5"/>
<pin name="B6"/>
<pin name="B7"/>
<pin name="B8"/>
</symbol>
<symbol name="75164">
<pin name="DC" direction="in"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="ATN"/>
<pin name="EOI"/>
<pin name="SRQ"/>
<pin name="REN"/>
<pin name="IFC"/>
<pin name="DAV"/>
<pin name="NDAC"/>
<pin name="NRFD"/>
<pin name="ATN2"/>
<pin name="EOI2"/>
<pin name="SRQ2"/>
<pin name="REN2"/>
<pin name="IFC2"/>
<pin name="DAV2"/>
<pin name="NDAC2"/>
<pin name="NRFD2"/>
<pin name="SC" direction="in"/>
<pin name="ATN+EOI"/>
</symbol>
<symbol name="75193">
<pin name="G" direction="in"/>
<pin name="G@1" direction="in" function="dot"/>
<pin name="1A" direction="in"/>
<pin name="2A" direction="in"/>
<pin name="3A" direction="in"/>
<pin name="4A" direction="in"/>
<pin name="1Y" direction="hiz"/>
<pin name="2Y" direction="hiz"/>
<pin name="3Y" direction="hiz"/>
<pin name="4Y" direction="hiz"/>
<pin name="1B" direction="in" function="dot"/>
<pin name="2B" direction="in" function="dot"/>
<pin name="3B" direction="in" function="dot"/>
<pin name="4B" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="75194">
<pin name="1,2EN" direction="in"/>
<pin name="1A" direction="in"/>
<pin name="2A" direction="in"/>
<pin name="1Y" direction="hiz"/>
<pin name="1Z" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="2Y" direction="hiz"/>
<pin name="2Z" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="3,4EN" direction="in"/>
<pin name="3A" direction="in"/>
<pin name="4A" direction="in"/>
<pin name="3Y" direction="hiz"/>
<pin name="3Z" direction="hiz" function="dot"/>
<pin name="4Y" direction="hiz"/>
<pin name="4Z" direction="hiz" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="75195">
<pin name="1,2EN" direction="in"/>
<pin name="1A" direction="in"/>
<pin name="2A" direction="in"/>
<pin name="1Y" direction="hiz"/>
<pin name="1B" direction="in" function="dot"/>
<pin name="2Y" direction="hiz"/>
<pin name="2B" direction="in" function="dot"/>
<pin name="3,4EN" direction="in"/>
<pin name="3A" direction="in"/>
<pin name="4A" direction="in"/>
<pin name="3Y" direction="hiz"/>
<pin name="3B" direction="in" function="dot"/>
<pin name="4Y" direction="hiz"/>
<pin name="4B" direction="in" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="75162-24">
<pin name="DC" direction="in"/>
<pin name="TE" direction="in"/>
<pin name="ATN"/>
<pin name="EOI"/>
<pin name="SRQ"/>
<pin name="REN"/>
<pin name="IFC"/>
<pin name="DAV"/>
<pin name="NDAC"/>
<pin name="NRFD"/>
<pin name="ATN2"/>
<pin name="EOI2"/>
<pin name="SRQ2"/>
<pin name="REN2"/>
<pin name="IFC2"/>
<pin name="DAV2"/>
<pin name="NDAC2"/>
<pin name="NRFD2"/>
<pin name="SC" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="NC11" direction="nc"/>
<pin name="NC14" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="75176">
<pin name="R" direction="in"/>
<pin name="!RE" direction="in"/>
<pin name="DE" direction="in"/>
<pin name="D" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="A" direction="out"/>
<pin name="B" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="75192" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75192"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1Z" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2Z" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3Z" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4Z" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="G@1" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1Z" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2Z" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3Z" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4Z" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="G@1" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75126" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75126"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1,2G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="1F" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="2F" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="3,4G" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="3F" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="4F" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1,2G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="1F" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="2F" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="3,4G" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="3F" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="4F" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="15"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75130" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75130"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="1W" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="2W" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="3W" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="4W" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="1W" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="2W" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="3W" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="4W" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75160" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75160"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO20L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75161" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75161"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ATN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="ATN2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="REN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="REN2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO20L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ATN" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="ATN2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="REN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="REN2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75162" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75162"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ATN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ATN2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="REN2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75163" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75163"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO20L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="B2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="B3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="B4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="B5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="B7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="B8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="1"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75164" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75164"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL22-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ATN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ATN+EOI" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="ATN2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="REN2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO24L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ATN" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ATN+EOI" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="ATN2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REN" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="REN2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="2"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="11"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75193" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75193"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4B" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="G@1" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4B" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="G@1" pad="12"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75194" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75194"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1,2EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1Z" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2Z" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="3,4EN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3Z" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4Z" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1,2EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1Z" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2Z" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="3,4EN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3Z" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4Z" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75195" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75195"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1,2EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="3,4EN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4B" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1,2EN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1Y" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="2Y" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="3,4EN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="3A" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="3B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="3Y" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="4A" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="4B" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="4Y" pad="13"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75162-24" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;75xxx DEVICE&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75162-24"/>
<gate name="G$2" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL24-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ATN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ATN2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="REN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="REN2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SO" package="SO24L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ATN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ATN2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DAV2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="EOI2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="IFC2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="NC14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NDAC2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="NRFD2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="REN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="REN2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SRQ2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TE" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="GND" pad="12"/>
<connect gate="G$2" pin="VCC" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="75176A" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;DIFFERENTIAL BUS TRANSCEIVER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn75176a.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="75176"/>
</gates>
<devices>
<device name="P" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="D_R-PDSO-G8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="R" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
