<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;AVAGO Technologies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.avagotech.com&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLCC44">
<description>&lt;b&gt;PLASTIC LEADED CHIP CARRIER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
square</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIP8">
<description>&lt;b&gt;SMD DIL08&lt;/b&gt; Gull Wing Surface Mount Optioon 300&lt;p&gt;
Source: http://www.avagotech.com/docs/AV02-0410EN</description>
</package>
<package name="DIL08-400">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 400 mil Widebody DIP 8&lt;p&gt;
Source: AV02-0886EN+DS+HCNR200+10Dec2011-1.pdf</description>
</package>
<package name="DIP8-400">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; Gull Wing Surface Mount Option 400 mil Widebody DIP 8&lt;p&gt;
Source: AV02-0886EN+DS+HCNR200+10Dec2011-1.pdf</description>
</package>
<package name="SOT23">
</package>
<package name="SOT323">
<description>&lt;b&gt;SOT-323 (SC-70 3 Lead)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&lt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="SOT143_AVAGO">
<description>&lt;b&gt;SOT-143&lt;/b&gt; AVAGO&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&lt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="SOT363">
<description>&lt;b&gt;SOT-363 (SC-706 Lead)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="HCTL-1100">
<pin name="AD0/DB0"/>
<pin name="AD1/DB1"/>
<pin name="AD2/DB2"/>
<pin name="AD3/DB3"/>
<pin name="AD4/DB4"/>
<pin name="AD5/DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="!SYNC" direction="in"/>
<pin name="EXTCLK" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="!LIMIT" direction="in"/>
<pin name="!STOP" direction="in"/>
<pin name="PROF" direction="out"/>
<pin name="INIT" direction="out"/>
<pin name="MC0" direction="out"/>
<pin name="MC1" direction="out"/>
<pin name="MC2" direction="out"/>
<pin name="MC3" direction="out"/>
<pin name="MC4" direction="out"/>
<pin name="MC5" direction="out"/>
<pin name="MC6" direction="out"/>
<pin name="MC7" direction="out"/>
<pin name="PULSE" direction="out"/>
<pin name="SIGN" direction="out"/>
<pin name="PHA" direction="out"/>
<pin name="PHB" direction="out"/>
<pin name="PHC" direction="out"/>
<pin name="PHD" direction="out"/>
<pin name="!INDEX" direction="in"/>
<pin name="CHA" direction="in"/>
<pin name="CHB" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HCTL-1100-44">
<pin name="AD0/DB0"/>
<pin name="AD1/DB1"/>
<pin name="AD2/DB2"/>
<pin name="AD3/DB3"/>
<pin name="AD4/DB4"/>
<pin name="AD5/DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="ALE" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!OE" direction="in"/>
<pin name="R/!W" direction="in"/>
<pin name="!SYNC" direction="in"/>
<pin name="EXTCLK" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="!LIMIT" direction="in"/>
<pin name="!STOP" direction="in"/>
<pin name="PROF" direction="out"/>
<pin name="INIT" direction="out"/>
<pin name="MC0" direction="out"/>
<pin name="MC1" direction="out"/>
<pin name="MC2" direction="out"/>
<pin name="MC3" direction="out"/>
<pin name="MC4" direction="out"/>
<pin name="MC5" direction="out"/>
<pin name="MC6" direction="out"/>
<pin name="MC7" direction="out"/>
<pin name="PULSE" direction="out"/>
<pin name="SIGN" direction="out"/>
<pin name="PHA" direction="out"/>
<pin name="PHB" direction="out"/>
<pin name="PHC" direction="out"/>
<pin name="PHD" direction="out"/>
<pin name="!INDEX" direction="in"/>
<pin name="CHA" direction="in"/>
<pin name="CHB" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HCPL-7800">
<pin name="VDD1" direction="pwr"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="VIN+" direction="pwr"/>
<pin name="VIN-" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT+" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT-" direction="pwr"/>
<pin name="VDD2" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="HCNR200">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="D">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="A2K">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K2A">
<pin name="K1" direction="pas"/>
<pin name="K2" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KA2KA">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="AC" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="HCTL-1100" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;General Purpose Motion Control ICs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: AVAGO TECHNOLOGIES .. 5988-5896EN.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HCTL-1100"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="!INDEX" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="!LIMIT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!STOP" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!SYNC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0/DB0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1/DB1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2/DB2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3/DB3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4/DB4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5/DB5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CHA" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="CHB" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTCLK" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="INIT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="MC0" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="MC1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="MC2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MC3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="MC4" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="MC5" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="MC6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="MC7" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PHA" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PHB" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PHC" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PHD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PROF" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PULSE" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGN" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="35"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCTL-1100"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="407460"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="17M9298"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCTL-1100?" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;General Purpose Motion Control ICs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: AVAGO TECHNOLOGIES .. 5988-5896EN.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HCTL-1100-44"/>
</gates>
<devices>
<device name="PLC" package="PLCC44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="!INDEX" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!LIMIT" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!STOP" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="!SYNC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="AD0/DB0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AD1/DB1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="AD2/DB2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="AD3/DB3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AD4/DB4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="AD5/DB5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="ALE" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="CHA" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="CHB" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTCLK" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="INIT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="MC0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MC1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="MC2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="MC3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="MC4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="MC5" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="MC6" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="MC7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PHA" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PHB" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PHC" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PHD" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PROF" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PULSE" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="SIGN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="38"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCTL-1100#PLC"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="17M9299"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCPL-7800" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Isolation Amplifer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.avagotech.com/docs/AV02-0410EN</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HCPL-7800"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT-" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-7800A#500"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="459446"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05M6395"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="A" package="DIP8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT-" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="AGILENT TECHNOLOGIES"/>
<attribute name="MPN" value="HCPL-7800A-000E"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="8550026"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="88H7847"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ACPL-790" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Precision Isolation Amplifiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.avagotech.com/docs/AV02-2733EN"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HCPL-7800"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT-" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0"/>
<technology name="A"/>
</technologies>
</device>
<device name="B" package="DIL08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT+" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT-" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HCNR20*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;High-Linearity Analog Optocouplers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: AV02-0886EN+DS+HCNR200+10Dec2011.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HCNR200"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL08-400">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0"/>
<technology name="1"/>
</technologies>
</device>
<device name="-300E" package="DIP8-400">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="0"/>
<technology name="1"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-2850" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-2852" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="KA2KA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AC" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-2853" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="K2A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-2854" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="A2K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-2855" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="D"/>
<gate name="B" symbol="D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT143_AVAGO">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="4"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-285B" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT323">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-285C" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="KA2KA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT323">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AC" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-285E" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="K2A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT323">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="K1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="K2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-285F" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="A2K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT323">
<connects>
<connect gate="A" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-285K" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt; High Isolatoin Unconnected Pair&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="D"/>
<gate name="B" symbol="D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT363">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-285L" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt; Unconnected Trio&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="D"/>
<gate name="B" symbol="D"/>
<gate name="C" symbol="D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT363">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="C" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="C" pin="C" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-285P" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt; Bridge Quad&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="KA2KA"/>
<gate name="B" symbol="KA2KA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT363">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="AC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="AC" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSMS-285R" prefix="D">
<description>&lt;b&gt;Surface Mount Microwave Schottky Detector Diodes&lt;/b&gt; Ring Quad&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/461166.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="KA2KA"/>
<gate name="B" symbol="KA2KA"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT363">
<connects>
<connect gate="A" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="AC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="C" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="A" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="AC" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="C" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
